«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
		
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «МКД-Сервис»	
________________ /С.Б. Русович /	________________ /Л.Д. Воеводина /	
		
«______»____________________ 2018г.	«______»____________________ 2018г.	

	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г.Калининград, проспект Московский, №85-87;№89;№91-93; ул. Зарайская,19	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  РАБОТЫ НА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЗЕМЛЕ	
	
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
	МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЗЕМЛЯ В РАЙОНЕ ДОМА №19 ПО УЛ.ЗАРАЙСКОЙ	
1.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных  толщ. 7см	100 м3	0.305	
2.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных  толщ. 4см	100 м3	0.009	
3.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	0.76	
4.	Разборка бетонных оснований	м3	3	
5.	Демонтаж стен из бутового камня  МПСН, п.10.2 таб.2-1  Демонтаж (разборка) сборных бетонных и ж/б строительных конструкций	м3	13.8	
6.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	94.718	
7.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	94.718	
	МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЗЕМЛЯ В РАЙОНЕ ДОМА №83 ПО МОСКОВСКОМУ ПРОСПЕКТУ	
8.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных  толщ. 7см	100 м3	0.325	
9.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных  толщ. 4см	100 м3	0.009	
10.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	0.12	
11.	Разборка бетонных оснований	м3	3	
12.	Разборка: кирпичных стен	м3	3.36	
13.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	73.956	
14.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	73.956	
	УСТРОЙСТВО ПОДПОРНЫХ СТЕНОК	
	ПОДПОРНАЯ СТЕНКА.  МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЗЕМЛЯ В РАЙОНЕ ДОМА №19 ПО УЛ.ЗАРАЙСКОЙ	
15.	Устройство стен подвалов и подпорных стен: бетонных	100 м3	0.193	
16.	Кладка стен из бутового камня  (камень б/у от разборки стенки)	м3	5.6	
17.	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	0.63	
18.	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных	100 м2	0.09	
19.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0.09	
20.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	1.17	
21.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0.09	
22.	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2	0.09	
23.	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	-9.9	
24.	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	-0.0225	
25.	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	9.9	
26.	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг	22.5	
27.	Ограждение подпорной стены  перилами	100 м	0.228	
28.	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.08	
29.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021(ограждение)	100 м2	0.27	
30.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115(ограждение)	100 м2	0.27	
	ПОДПОРНАЯ СТЕНКА.  МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЗЕМЛЯ В РАЙОНЕ ДОМА №83 ПО МОСКОВСКОМУ ПРОСПЕКТУ	
31.	Устройство стен подвалов и подпорных стен: бетонных	100 м3	0.106	
32.	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	0.36	
33.	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных	100 м2	0.36	
34.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0.36	
35.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	4.68	
36.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0.36	
37.	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2	0.36	
38.	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	-39.6	
39.	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	-0.09	
40.	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	39.6	
41.	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг	90	
	Устройство асфальтобетонного покрытия  (тип 3)	
42.	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	-9.9	
43.	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	-0.0225	
44.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.735	
45.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2	-0.735	
46.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3	91.875	
47.	Розлив вяжущих материалов	т	0.588	
48.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.6056	
49.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.735	
50.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	68.87	
51.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0079	
52.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-08 (до 5см)	1000 м2	0.735	
53.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	17.199	
54.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.002	
55.	Розлив вяжущих материалов	т	0.2205	
56.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.2271	
57.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.735	
58.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т	71.001	
59.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0079	
	УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ОСНОВАНИЯ	
60.	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0.255	
61.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	26.01	
62.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0.5183	
63.	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2	326	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7.1.)	
64.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.517	
65.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2	-0.517	
66.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм	м3	64.625	
67.	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0.326	
68.	Бетон тяжелый, класс В10 (М150)	м3	33.252	
69.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0.822	
70.	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2	326	
71.	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2	3.26	
72.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.2585	
73.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	26.367	
74.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	51.7	
75.	Плитка тротуарная бетонная, размером 20х20х8 толщ 80мм  (типа Кирпич)  М400 (серая)	м2	175.746	
76.	Плитка тротуарная бетонная, размером 20х20х8 толщ 80мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2	175.746	
77.	Плитка тротуарная бетонная, размером 20х20х8 толщ 80мм  (типа Кирпич)  М400 (черная)	м2	175.746	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7.2.)	
78.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.326	
79.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2	-0.326	
80.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм	м3	40.75	
81.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.163	
82.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	16.626	
83.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	32.6	
84.	Плитка тротуарная бетонная, размером 20х20х8 толщ 80мм  (типа Кирпич)  М400 (серая)	м2	110.772	
85.	Плитка тротуарная бетонная, размером 20х20х8 толщ 80мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2	110.772	
86.	Плитка тротуарная бетонная, размером 20х20х8 толщ 80мм  (типа Кирпич)  М400 (черная)	м2	110.772	
	Установка бортовых камней	
87.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.00356	
88.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	5.696	
89.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.024	
90.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	2.64	
91.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0.79	
92.	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	79	
93.	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 80 мм площадью ремонта до 25 м2	100 м2	1.4	
94.	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.168	
95.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	т	26.6	
96.	Засыпка вручную песком, группа грунтов: 1	100 м3	0.05	
97.	Песок природный для строительных работ средний	м3	5.5	
	Дождеприемный колодец (1шт)	
98.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0131	
99.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	20.96	
100.	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	0.045	
101.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.495	
102.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м	0.09	
103.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м	9.09	
104.	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых	шт.	1	
105.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.2	
106.	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3	0.06	
107.	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	-0.1656	
108.	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	1	
109.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	1	
110.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	1	
111.	Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	1	
112.	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца	шт.	1	
113.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3	0.0725	
114.	Песок природный для строительных работ средний	м3	7.975	
	
	Раздел 2.  ПРОСПЕКТ МОСКОВСКИЙ 85-87	
	
	МИНИМАЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Демонтажные работы	
115.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных  толщ. 7см	100 м3	0.058	
116.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных  толщ. 4см	100 м3	0.026	
117.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	0.98	
118.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза	20.356	
119.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	20.356	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7) S=22м2	
120.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.00594	
121.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	9.504	
122.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.029	
123.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	3.19	
124.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.022	
125.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2	-0.022	
126.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм	м3	2.75	
127.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.0088	
128.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	0.898	
129.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	2.2	
130.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2	22.44	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 8) S=211м2	
131.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0528	
132.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	84.48	
133.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.422	
134.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	46.42	
135.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.1055	
136.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	10.761	
137.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	21.1	
138.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2	215.22	
	Установка бортовых камней	
139.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0121	
140.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	19.36	
141.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.067	
142.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	7.37	
143.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	1.51	
144.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.0299	
145.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	7.662	
146.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	151	
147.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0.81	
148.	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	81	
149.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт.	5	
150.	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.	шт.	10	
	Устройство асфальтобетонного покрытия  (тип 3)	
151.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.167	
152.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2	-0.167	
153.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3	20.875	
154.	Розлив вяжущих материалов	т	0.1336	
155.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.1376	
156.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.167	
157.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	15.648	
158.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0018	
159.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-08 (до 5см)	1000 м2	0.167	
160.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	3.9078	
161.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0004	
162.	Розлив вяжущих материалов	т	0.0501	
163.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.0516	
164.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.167	
165.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т	16.1322	
166.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0018	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1) S=102 м2	
167.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0459	
168.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	73.44	
169.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.204	
170.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	22.44	
171.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.102	
172.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.102	
173.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3	25.5	
174.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.051	
175.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	5.202	
176.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	10.2	
177.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	104.04	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1) S=161 м2	
178.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0725	
179.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	116	
180.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.322	
181.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	35.42	
182.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.161	
183.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.161	
184.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3	40.25	
185.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.0805	
186.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	8.211	
187.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	16.1	
188.	Плитка тротуарная бетонная оранжевая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	164.22	
	Установка бортовых камней	
189.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.00387	
190.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	6.192	
191.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.026	
192.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	2.86	
193.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0.86	
194.	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	86	
195.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	0.7	
	ЭЛЕМЕНТЫ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ	
	Установка бортовых камней (БР 100.20.8)	
196.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.001	
197.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	1.6	
198.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.004	
199.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.44	
200.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	0.16	
201.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.0032	
202.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0.812	
203.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	16	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 8) S=55м2	
204.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0138	
205.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	22.08	
206.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.11	
207.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	12.1	
208.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.0275	
209.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	2.805	
210.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	5.5	
211.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2	56.1	
212.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под детское игровое и спортивное оборудование)	100 м3	0.0056	
213.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.0056	
214.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	0.9	
215.	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3	0.009	
216.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0.918	
217.	Монтаж  элементов спортивной площадки	т	0.313	
218.	Растворитель марки: Р-4	т	-0.0002	
219.	Гвозди строительные	т	-0.000003	
220.	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	-0.0003	
221.	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	-0.0059	
222.	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	-0.0001	
223.	Канаты пеньковые пропитанные	т	-0.00003	
224.	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	-0.0003	
225.	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	-0.0006	
226.	Тренажер 1780х760 Н=1770	шт	1	
227.	Тренажер 1760х850 Н=1770	шт	1	
228.	Тренажер 1110х960 Н=1970	шт	1	
229.	Тренажер 960х840 Н=2000	шт	1	
	Дождеприемный колодец (1шт)	
230.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0131	
231.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	20.96	
232.	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	0.045	
233.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.495	
234.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м	0.09	
235.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м	9.09	
236.	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых	шт.	1	
237.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.2	
238.	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3	0.06	
239.	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	-0.1656	
240.	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	1	
241.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	1	
242.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	1	
243.	Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	1	
244.	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца	шт.	1	
245.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3	0.0725	
246.	Песок природный для строительных работ средний	м3	7.975	
	
	Раздел 3.  ПРОСПЕКТ МОСКОВСКИЙ, 89	
	
	МИНИМАЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Демонтажные работы	
247.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных  толщ. 7см	100 м3	0.069	
248.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных  толщ. 4см	100 м3	0.015	
249.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	0.84	
250.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза	19.7994	
251.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	19.7994	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7) S=17м2	
252.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0046	
253.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	7.36	
254.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.022	
255.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	2.42	
256.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.017	
257.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2	-0.017	
258.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм	м3	2.125	
259.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.0068	
260.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	0.694	
261.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	1.7	
262.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2	17.34	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 8) S=55м2	
263.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0138	
264.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	22.08	
265.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.11	
266.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	12.1	
267.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.0275	
268.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	2.805	
269.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	5.5	
270.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2	56.1	
	Установка бортовых камней	
271.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0057	
272.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	9.12	
273.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.03	
274.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	3.3	
275.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	0.82	
276.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.0162	
277.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	4.161	
278.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	82	
279.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0.24	
280.	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	24	
281.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт.	3	
282.	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.	шт.	6	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1) S=97 м2	
283.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0437	
284.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	69.92	
285.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.194	
286.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	21.34	
287.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.097	
288.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.097	
289.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3	24.25	
290.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.0485	
291.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	4.947	
292.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	9.7	
293.	Плитка тротуарная бетонная красная, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	98.94	
	Устройство асфальтобетонного покрытия  (тип 3)	
294.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.055	
295.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2	-0.055	
296.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3	6.875	
297.	Розлив вяжущих материалов	т	0.044	
298.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.0453	
299.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.055	
300.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	5.154	
301.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0006	
302.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-08 (до 5см)	1000 м2	0.055	
303.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	1.287	
304.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0002	
305.	Розлив вяжущих материалов	т	0.0165	
306.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.017	
307.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.055	
308.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т	5.313	
309.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0006	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1) S=128 м2	
310.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0576	
311.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	92.16	
312.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.256	
313.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	28.16	
314.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.128	
315.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.128	
316.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3	32	
317.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.064	
318.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	6.528	
319.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	12.8	
320.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	130.56	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1) S=229 м2	
321.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.1031	
322.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	164.96	
323.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.458	
324.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	50.38	
325.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.229	
326.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.229	
327.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3	57.25	
328.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.1145	
329.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	11.679	
330.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	22.9	
331.	Плитка тротуарная бетонная оранжевая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	233.58	
	Установка бортовых камней	
332.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0044	
333.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	7.04	
334.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.029	
335.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	3.19	
336.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0.97	
337.	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	97	
338.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	0.7	
	Дождеприемный колодец (1шт)	
339.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0131	
340.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	20.96	
341.	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	0.045	
342.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.495	
343.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м	0.09	
344.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м	9.09	
345.	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых	шт.	1	
346.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.2	
347.	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3	0.06	
348.	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	-0.1656	
349.	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	1	
350.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	1	
351.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	1	
352.	Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	1	
353.	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца	шт.	1	
354.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3	0.0725	
355.	Песок природный для строительных работ средний	м3	7.975	
	Смотровой колодец (1 шт)	
356.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.045	
357.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	72	
358.	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	0.29	
359.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	3.19	
360.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м	0.58	
361.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м	58.58	
362.	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых	шт.	1	
363.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.2	
364.	Устройство круглых смотровых колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3	0.078	
365.	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	-0.2153	
366.	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	1	
367.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	1	
368.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	1	
369.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	1	
370.	Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	1	
371.	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	1	
372.	Люки чугунные тяжелые	шт.	1	
373.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3	0.1354	
374.	Песок природный для строительных работ средний	м3	14.894	
	
	Раздел 4.  ПРОСПЕКТ МОСКОВСКИЙ , 91-93	
	
	МИНИМАЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Демонтажные работы	
375.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных  толщ. 7см	100 м3	0.089	
376.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных  толщ. 4см	100 м3	0.035	
377.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	1.82	
378.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза	32.8096	
379.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	32.8096	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7) S=35м2	
380.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0094	
381.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	15.04	
382.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.045	
383.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	4.95	
384.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.035	
385.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2	-0.035	
386.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм	м3	4.375	
387.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.014	
388.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	1.428	
389.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	3.5	
390.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2	35.7	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 8) S=91м2	
391.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0228	
392.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	36.48	
393.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.182	
394.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	20.02	
395.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.0455	
396.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	4.641	
397.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	9.1	
398.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2	92.82	
	Установка бортовых камней	
399.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.013	
400.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	20.8	
401.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.073	
402.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	8.03	
403.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	1.44	
404.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.0285	
405.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	7.307	
406.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	144	
407.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	1.09	
408.	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	109	
409.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт.	3	
410.	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.	шт.	6	
	Устройство асфальтобетонного покрытия  (тип 3)	
411.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.225	
412.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2	-0.225	
413.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3	28.125	
414.	Розлив вяжущих материалов	т	0.18	
415.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.1854	
416.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.225	
417.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	21.083	
418.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0024	
419.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-08 (до 5см)	1000 м2	0.225	
420.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	5.265	
421.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0006	
422.	Розлив вяжущих материалов	т	0.0675	
423.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.0695	
424.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.225	
425.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т	21.735	
426.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0024	
	Установка ограждения (h=2м)  детской площадки  из панелей сетчатых 3D, пруток диам. 4мм (2030х2500) ячейка 200х50, с ПВХ покрытием	
427.	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт.	0.28	
428.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	1.7752	
429.	Столб с заглушкой Н=2700мм, сеч. 60х60мм	шт	28	
430.	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м	10 шт.	2.7	
431.	Панель металлическая сетчатая 3D, пруток диам. 4мм (2030х2500мм), ячейка 200х50, с ПВХ покрытием	шт	27	
432.	Крепление для панелей на столбы (3шт на 1 столб)	компл.	84	
433.	Устройство калиток: с установкой столбов металлических	100 шт.	0.01	
434.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 25	м3	-0.0002	
435.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0.05	
436.	Калитка с заполнением панелью металлической сетчатой, пруток диам. 4мм (1800х1000мм), ячейка 200х50, с ПВХ покрытием  (в комплекте: столбы 60х60мм - 2 шт, регулируемые петли, ручка, замок, набор ключей)	компл.	1	
	Покрытие площадки (вар. 2)	
437.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0588	
438.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	94.08	
439.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.3525	
440.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	38.775	
441.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	23.5	
442.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	23.97	
443.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0.188	
444.	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм	т	0.188	
445.	Устройство покрытий: из плитки резиновой  "шип-паз", 500х500мм,  h=40мм	100 м2	2.35	
446.	Плитка резиновая h=40мм, 500х500мм, "шип-паз"	м2	239.7	
	Установка детского игрового и спортивного оборудования	
447.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под детское игровое и спортивное оборудование)	100 м3	0.0269	
448.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.0269	
449.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	4.3	
450.	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3	0.043	
451.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	4.386	
452.	Монтаж  оборудования детских площадок	т	1.147	
453.	Растворитель марки: Р-4	т	-0.0007	
454.	Гвозди строительные	т	-0.00001	
455.	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	-0.0012	
456.	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	-0.0214	
457.	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	-0.0004	
458.	Канаты пеньковые пропитанные	т	-0.0001	
459.	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	-0.0011	
460.	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	-0.0022	
461.	Качалка на пружине "Кораблик"	шт	1	
462.	Детский спортивный комплекс 2270 х 4050мм	шт	1	
463.	Детский игровой комплекс "Лесная сказка" 6570 х 3715мм	шт	1	
464.	Качели на металлических стойках с оцинкованной балкой 3750х1310 Н=2190мм	шт	1	
465.	Качалка-балансир большая 3110х420мм Н=1000мм Н сидения=650мм	шт	1	
466.	Песочница с крышкой 2000 х 2000мм	шт	1	
467.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под скамейку)	100 м3	0.0027	
468.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.0027	
469.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	0.432	
470.	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0.0027	
471.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0.2754	
472.	Монтаж  скамеек	т	0.153	
473.	Скамейка 1860 х 530 h=800мм	шт	3	
474.	Урна железобетонная+металлич. вставка 480 х 480мм  h=730мм	шт	1	
475.	Засыпка  гравием	100 м3	0.05	
476.	Гравий для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	5	
	ПОДПОРНАЯ СТЕНКА	
477.	Устройство стен подвалов и подпорных стен: бетонных	100 м3	0.032	
478.	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	0.084	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)