«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 453 461.00	руб.	Смета на сумму:	1 453 461.00	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «ЖЭК №17»	
		
________________ /Русович С.Б. /	________________ /Макарова И.А. /	
		
«______»____________________ 2017г.	«______»____________________ 2017г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
 на капитальный ремонт систем водоотведения, электроснабжения, подвала, фасада без утепления МКД №61 по ул.Менделеева в г.Калининграде	
Сметная стоимость:	1 453.461	тыс. руб.	
в т.ч. оборудования:	1.254	тыс. руб.	
монтажных работ:	25.831	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.084	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	353.469	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 3 кв.2017 г. по НБ: "ГЭСН-2017 (приказ Минстроя России № 886/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
	
	Раздел 1.  Подвал	
	
1.	ГЭСН 46-02-009-02 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Отбивка штукатурки с поверхностей:  потолков кирпичных	100 м2		2.0274	3 361.61	6 815	
1. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	46.265268	147.310	6 815	
		Накладные расходы				84%	5 725	
		Сметная прибыль				48%	3 271	
		Всего с НР и СП					15 811	
	
2.	ГЭСН 15-02-015-02 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая: по камню и бетону потолков	100 м2		2.0274	19 888.56	40 322	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
2. 1.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	82.548	167.3578152	171.480	28 699	
2. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.988	12.1400712	181.919	2 209	
2. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.276	0.5595624	307.58	172	
			(1)			268.82	150	
2. 4.	ФСЭМ 91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	5.712	11.5805088	255.81	2 962	
			(1)			177.72	2 058	
2. 5.	 01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.00007	0.000141918	89 105.61	13	
2. 6.	 04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	м3	1.43	2.899182	2 377.81	6 894	
2. 7.	 08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	2.64	5.352336	295.70	1 583	
		Накладные расходы				80%	24 726	
		Сметная прибыль				37%	11 436	
		Всего с НР и СП					76 484	
	
3.	ГЭСН 15-04-002-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2		2.0274	2 301.99	4 667	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
3. 1.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	12.252	24.8397048	154.230	3 831	
3. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	0.0729864	242.933	18	
3. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.0243288	307.58	7	
			(1)			268.82	7	
3. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.0486576	611.76	30	
			(1)			229.99	11	
3. 5.	 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	1.62192	162.00	263	
3. 6.	 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.020274	38.32	1	
3. 7.	 02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.00081096	3 469.51	3	
3. 8.	 03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.0344658	11 628.99	401	
3. 9.	 14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.0010137	46 953.63	48	
3. 10.	 14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.00324384	25 909.38	84	
		Накладные расходы				80%	3 079	
		Сметная прибыль				37%	1 424	
		Всего с НР и СП					9 170	
	
4.	ГЭСН 46-02-009-02 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Отбивка штукатурки с поверхностей:  стен кирпичных	100 м2		1.5299	3 361.61	5 143	
4. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	34.912318	147.310	5 143	
		Накладные расходы				84%	4 320	
		Сметная прибыль				48%	2 469	
		Всего с НР и СП					11 932	
	
5.	ГЭСНр 62-42-1 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2		1.5299	710.46	1 087	
5. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3.77	5.767723	147.310	850	
5. 2.	 01.3.05.19-0011	Купорос медный марки: А	т	0.001	0.0015299	154 077.30	236	
5. 3.	 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.05	0.076495	20.52	2	
		Накладные расходы				68%	578	
		Сметная прибыль				40%	340	
		Всего с НР и СП					2 005	
	
6.	ГЭСН 15-02-016-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2		1.5299	21 360.51	32 679	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
6. 1.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	90.48	138.425352	171.480	23 737	
6. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.284	11.1437916	187.025	2 084	
6. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.744	1.1382456	307.58	350	
			(1)			268.82	306	
6. 4.	ФСЭМ 91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	6.54	10.005546	255.81	2 560	
			(1)			177.72	1 778	
6. 5.	 01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.00007	0.000107093	89 105.61	10	
6. 6.	 03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.006	0.0091794	9 306.80	85	
6. 7.	 04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.51	2.310149	2 027.81	4 685	
6. 8.	 08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	2.77	4.237823	295.70	1 253	
		Накладные расходы				80%	20 657	
		Сметная прибыль				37%	9 554	
		Всего с НР и СП					62 890	
	
7.	ГЭСН 15-02-031-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2		0.0192	54 174.98	1 040	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
7. 1.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	244.872	4.7015424	175.550	825	
7. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.472	0.0474624	268.820	13	
7. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.472	0.0474624	307.58	15	
			(1)			268.82	13	
7. 4.	 04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	м3	4.3	0.08256	2 377.81	196	
7. 5.	 04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	0.1	0.00192	2 027.81	4	
		Накладные расходы				80%	670	
		Сметная прибыль				37%	310	
		Всего с НР и СП					2 020	
	
8.	ГЭСН 13-03-001-11 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016 
прим)	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт Пенетрон, первый слой	100 м2		0.459	4 726.72	2 170	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
8. 1.	1-100-50	Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	6.264	2.875176	209.090	601	
8. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.011016	215.055	2	
8. 3.	ФСЭМ 91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.012	0.005508	10.69		
8. 4.	ФСЭМ 91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.012	0.005508	963.37	5	
			(1)			200.12	1	
8. 5.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.005508	611.76	3	
			(1)			229.99	1	
8. 6.	ФСЭМ 91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.344	0.616896	18.45	11	
8. 7.	 14.5.09.04-0111	Отвердитель: № 1	т	0.00144	0.00066096	302 902.04	200	
8. 8.	 14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.00339	0.00155601	85 765.89	133	
8. 9.	 14.5.11.09-0106	Шпатлевка ЭП-00-10 красно-коричневая	т	0.0169	0.0077571	156 581.81	1 215	
		Накладные расходы				69%	416	
		Сметная прибыль				48%	289	
		Всего с НР и СП					2 876	
	
9.	 14.5.11.09-0106 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Шпатлевка ЭП-00-10 красно-коричневая	т		-0.0078	156 581.81	-1 221	
		Объем: (0.459)*(-0.0169)						
	
10.	ГЭСН 13-03-001-12 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016 
прим)	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт Пенетрон, последующий слой	100 м2		0.459	3 602.54	1 654	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
10. 1.	1-100-50	Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	6.24	2.86416	209.090	599	
10. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.011016	215.055	2	
10. 3.	ФСЭМ 91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.012	0.005508	10.69		
10. 4.	ФСЭМ 91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.012	0.005508	963.37	5	
			(1)			200.12	1	
10. 5.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.005508	611.76	3	
			(1)			229.99	1	
10. 6.	ФСЭМ 91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.344	0.616896	18.45	11	
10. 7.	 14.5.09.04-0111	Отвердитель: № 1	т	0.00096	0.00044064	302 902.04	133	
10. 8.	 14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.00226	0.00103734	85 765.89	89	
10. 9.	 14.5.11.09-0106	Шпатлевка ЭП-00-10 красно-коричневая	т	0.0113	0.0051867	156 581.81	812	
		Накладные расходы				69%	415	
		Сметная прибыль				48%	288	
		Всего с НР и СП					2 357	
	
11.	 14.5.11.09-0106 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Шпатлевка ЭП-00-10 красно-коричневая	т		-0.0052	156 581.81	-814	
		Объем: (0.459)*(-0.0113)						
	
12.	 04.3.02.09-0821 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Смесь сухая гидроизоляционная проникающая капиллярная марка "Пенетрон"	кг		48.195	268.93	12 961	
		Объем: 45.9*1.05						
	
13.	ГЭСН 15-04-002-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2		1.5299	2 301.99	3 522	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
13. 1.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	12.252	18.7443348	154.230	2 891	
13. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	0.0550764	242.933	13	
13. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.0183588	307.58	6	
			(1)			268.82	5	
13. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.0367176	611.76	22	
			(1)			229.99	8	
13. 5.	 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	1.22392	162.00	198	
13. 6.	 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.015299	38.32	1	
13. 7.	 02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.00061196	3 469.51	2	
13. 8.	 03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.0260083	11 628.99	302	
13. 9.	 14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.00076495	46 953.63	36	
13. 10.	 14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.00244784	25 909.38	63	
		Накладные расходы				80%	2 323	
		Сметная прибыль				37%	1 074	
		Всего с НР и СП					6 920	
	
	окна	
14.	ГЭСН 46-04-012-02 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2		0.0874	28 768.03	2 514	
14. 1.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	172.76	15.099224	152.740	2 306	
14. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.676476	268.820	182	
14. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	0.676476	307.58	208	
			(1)			268.82	182	
		Накладные расходы				84%	2 090	
		Сметная прибыль				48%	1 194	
		Всего с НР и СП					5 798	
	
15.	ГЭСН 10-01-034-03 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2		0.0874	91 992.53	8 040	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
15. 1.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	259.296	22.6624704	165.230	3 745	
15. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6.396	0.5590104	242.812	136	
15. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.112	0.1845888	307.58	57	
			(1)			268.82	50	
15. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	4.284	0.3744216	611.76	229	
			(1)			229.99	86	
15. 5.	 01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	429	37.4946	5.19	195	
15. 6.	 01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	71	6.2054	5.19	32	
15. 7.	 01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	27.1	2.36854	51.86	123	
15. 8.	 01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	71.4	6.24036	74.74	466	
15. 9.	 11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	0.6992	429.10	300	
15. 10.	 14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	114	9.9636	290.43	2 894	
		Накладные расходы				90%	3 493	
		Сметная прибыль				43%	1 669	
		Всего с НР и СП					13 202	
	
16.	 11.3.02.02-0016 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Блок оконный пластиковый: одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2		8.74	8 098.99	70 785	
		Объем: (0.0874)*100.0						
	
17.	ГЭСН 15-02-031-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2		0.07	54 174.98	3 792	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
17. 1.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	244.872	17.14104	175.550	3 009	
17. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.472	0.17304	268.820	47	
17. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.472	0.17304	307.58	53	
			(1)			268.82	47	
17. 4.	 04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	м3	4.3	0.301	2 377.81	716	
17. 5.	 04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	0.1	0.007	2 027.81	14	
		Накладные расходы				80%	2 445	
		Сметная прибыль				37%	1 131	
		Всего с НР и СП					7 368	
	
18.	ГЭСН 15-04-002-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2		0.07	2 301.99	161	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
18. 1.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	12.252	0.85764	154.230	132	
18. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	0.00252	242.933	1	
18. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.00084	307.58		
			(1)			268.82		
18. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.00168	611.76	1	
			(1)			229.99		
18. 5.	 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	0.056	162.00	9	
18. 6.	 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.0007	38.32		
18. 7.	 02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.000028	3 469.51		
18. 8.	 03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.00119	11 628.99	14	
18. 9.	 14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.000035	46 953.63	2	
18. 10.	 14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.000112	25 909.38	3	
		Накладные расходы				80%	106	
		Сметная прибыль				37%	49	
		Всего с НР и СП					317	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					195 317	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					195 317	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					83 746	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 4, 14; %=80 - по стр. 2, 3, 6, 7, 13, 17, 18; %=68 - по стр. 5; %=69 - по стр. 8, 10; %=90 - по стр. 15)					71 044	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 4, 8, 10, 14; %=37 - по стр. 2, 3, 6, 7, 13, 17, 18; %=40 - по стр. 5; %=43 - по стр. 15)					34 499	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					300 860	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					300 860	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	6 438	
	ИТОГО					307 298	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	6 146	
	ИТОГО					313 444	
	НДС 18%				18	56 420	
	ВСЕГО С НДС					369 864.00	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					71 044.00	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					34 499	
	
	Раздел 2.  ФАСАД	
	
19.	ГЭСН 08-07-001-02 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2		5.355	7 947.18	42 557	
19. 1.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	43.5	232.9425	163.200	38 016	
19. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.07	0.37485	229.990	86	
19. 3.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.07	0.37485	611.76	229	
			(1)			229.99	86	
19. 4.	 11.2.13.06-0011	Щиты: настила	м2	3.4	18.207	236.81	4 312	
		Накладные расходы				93%	35 435	
		Сметная прибыль				54%	20 575	
		Всего с НР и СП					98 567	
	
20.	 01.7.16.02-0001 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3		0.0482	18 264.94	880	
		Объем: (5.355)*0.009						
	
21.	 01.7.16.02-0003 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т		0.1874	127 554.07	23 904	
		Объем: (5.355)*0.035						
	
22.	ГЭСНр 69-2-1 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт		0.53	887.02	470	
22. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5.49	2.9097	161.570	470	
		Накладные расходы				66%	310	
		Сметная прибыль				40%	188	
		Всего с НР и СП					968	
	
23.	ГЭСНр 69-5-1 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 шт		0.53	23 258.03	12 327	
23. 1.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	20.8	11.024	169.310	1 866	
23. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8.32	4.4096	286.750	1 264	
23. 3.	ФСЭМ 91.06.06-015	Автогидроподъемники высотой подъема: свыше 35 м	маш.-ч	8.32	4.4096	2 274.67	10 030	
			(1)			286.75	1 264	
23. 4.	 04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	0.4	0.212	2 027.81	430	
		Накладные расходы				66%	2 066	
		Сметная прибыль				40%	1 252	
		Всего с НР и СП					15 645	
	
24.	ГЭСН 46-02-009-02 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и откосов кирпичных	100 м2		4.6168	3 361.61	15 520	
		Объем: 427.35+34.33						
24. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	105.355376	147.310	15 520	
		Накладные расходы				84%	13 037	
		Сметная прибыль				48%	7 450	
		Всего с НР и СП					36 006	
	
25.	ГЭСНр 53-14-1 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м		6	459.04	2 754	
25. 1.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	2.71	16.26	169.310	2 753	
25. 2.	 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.01	0.06	20.52	1	
		Накладные расходы				73%	2 010	
		Сметная прибыль				56%	1 542	
		Всего с НР и СП					6 305	
	
26.	 04.3.01.09-0014 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.12	3 008.07	361	
		Объем: (6.0)*0.02						
	
27.	ГЭСН 15-04-006-03 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		4.6168	1 204.67	5 562	
27. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6.55	30.24004	181.930	5 502	
27. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.092336	249.405	23	
27. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.046168	307.58	14	
			(1)			268.82	12	
27. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.046168	611.76	28	
			(1)			229.99	11	
27. 5.	 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.46168	38.32	18	
		Накладные расходы				80%	4 420	
		Сметная прибыль				37%	2 044	
		Всего с НР и СП					12 026	
	
28.	 14.3.01.02-0103 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		60.0184	59.26	3 557	
		Объем: (4.6168)*13.0						
	
29.	ГЭСН 15-02-001-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2		4.6168	17 485.44	80 727	
29. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	70.88	327.238784	181.930	59 535	
29. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	12.834704	177.720	2 281	
29. 3.	ФСЭМ 91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	4.15512	14.16	59	
29. 4.	ФСЭМ 91.07.07-042	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	12.834704	265.38	3 406	
			(1)			177.72	2 281	
29. 5.	 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	1.61588	20.52	33	
29. 6.	 04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	8.725752	2 027.81	17 694	
		Накладные расходы				80%	49 453	
		Сметная прибыль				37%	22 872	
		Всего с НР и СП					153 052	
	
30.	ГЭСНр 61-28-1 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016 
прим)	Нанесение клеевого состава по сетке из стекловолокна	100 м2		4.2735	46 958.49	200 677	
30. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	81.6	348.7176	147.310	51 370	
30. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.555555	229.990	128	
30. 3.	ФСЭМ 91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	0.42735	10.69	5	
30. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.555555	611.76	340	
			(1)			229.99	128	
30. 5.	 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.18	0.76923	20.52	16	
30. 6.	 03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.25	1.068375	9 306.80	9 943	
30. 7.	 08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	110	470.085	295.70	139 004	
		Накладные расходы				67%	34 504	
		Сметная прибыль				40%	20 599	
		Всего с НР и СП					255 780	
	
31.	 03.1.01.01-0002 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т		-1.0684	9 306.80	-9 943	
		Объем: (4.2735)*(-0.25)						
	
32.	 08.1.02.17-0161 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2		-470.085	295.70	-139 004	
		Объем: (4.2735)*(-110.0)						
	
33.	 01.8.01.06-0006 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2		470.085	32.66	15 353	
		Объем: (4.2735)*(110.0)						
	
34.	 14.1.06.04-0001 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Клей для приклеивания минеральной ваты типа "BOLIX ZW"	кг		1068.375	18.01	19 241	
		Объем: 2.5*427.35						
	
35.	ГЭСН 15-04-048-03 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2		4.2735	12 476.81	53 320	
35. 1.	1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	61.57	263.119395	198.360	52 192	
35. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.42	1.79487	229.990	413	
35. 3.	ФСЭМ 91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.51	2.179485	10.69	23	
35. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.42	1.79487	611.76	1 098	
			(1)			229.99	413	
35. 5.	 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.068	0.290598	20.52	6	
		Накладные расходы				80%	42 084	
		Сметная прибыль				37%	19 464	
		Всего с НР и СП					114 868	
	
36.	 14.4.01.15-0004 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Грунтовка: полимерная типа "BOLIX O"	кг		76.923	89.21	6 862	
		Объем: (4.2735)*18						
	
37.	 04.3.01.02-0004 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т		1.7094	58 554.75	100 093	
		Объем: (4.2735)*0.4						
	
38.	ГЭСН 15-04-019-07 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2		4.6168	2 309.45	10 662	
		Объем: 427.35+34.33						
38. 1.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	12.94	59.741392	175.550	10 488	
38. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.277008	229.990	64	
38. 3.	ФСЭМ 91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.323176	10.69	3	
38. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.277008	611.76	169	
			(1)			229.99	64	
38. 5.	 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.046168	38.32	2	
		Накладные расходы				80%	8 442	
		Сметная прибыль				37%	3 904	
		Всего с НР и СП					23 008	
	
39.	 14.4.01.02-0113 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг		60.0184	104.79	6 289	
		Объем: (4.6168)*13.0						
	
40.	С Цена поставщик.	Акриловая краска типа MARSHALL akrikor	кг		175.4384	192.84	33 832	
		Объем: 461.68*0.38						
	
41.	ГЭСНр 58-20-1 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м		0.4	7 634.73	3 054	
41. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	41.41	16.564	161.570	2 676	
41. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.12	0.048	255.877	12	
41. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.08	0.032	307.58	10	
			(1)			268.82	9	
41. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.016	611.76	10	
			(1)			229.99	4	
41. 5.	 01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.004	0.0016	57 123.11	91	
41. 6.	 08.3.03.05-0001	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм	т	0.006	0.0024	111 090.46	267	
		Накладные расходы				71%	1 908	
		Сметная прибыль				52%	1 398	
		Всего с НР и СП					6 360	
	
42.	 08.3.05.05-0053 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т		0.0736	56 601.20	4 166	
		Объем: 0.4*0.184						
	
43.	ГЭСНр 58-15-1 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	100 м		0.3	9 968.37	2 991	
43. 1.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	60.4	18.12	163.200	2 957	
43. 2.	 08.3.03.05-0001	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм	т	0.001	0.0003	111 090.46	33	
		Накладные расходы				71%	2 099	
		Сметная прибыль				52%	1 538	
		Всего с НР и СП					6 628	
	
	Перенавеска эл.кабеля	
44.	ФЕРм 08-02-390-03 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм	100 м		0.2	3 954.64	791	
		Начисления: Н17= 2	
44. 1.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	20.33	4.066	179.760	731	
44. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.002	268.820	1	
44. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.002	307.58	1	
			(1)			268.82	1	
44. 4.	 01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм	1000 шт.	0.4	0.08	168.35	13	
44. 5.	 01.7.15.14-0165	Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм	т	0.0014	0.00028	111 868.06	31	
		Накладные расходы				81%	593	
		Сметная прибыль				52%	381	
		Всего с НР и СП					1 765	
	
45.	 20.2.05.04-0032 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 80x40 мм	100 м		0.2	12 975.29	2 595	
	
46.	ГЭСНм 08-02-399-02 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2	100 м		0.2	811.81	162	
		Начисления: Н17= 2	
46. 1.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	3.76	0.752	177.590	134	
46. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.004	249.405	1	
46. 3.	ФСЭМ 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.01	0.002	846.80	2	
			(1)			268.82	1	
46. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.002	611.76	1	
			(1)			229.99		
46. 5.	 01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.032	419.67	13	
46. 6.	 01.7.06.07-0001	Лента К226	100 м	0.055	0.011	795.89	9	
46. 7.	 14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.05	0.01	104.11	1	
		Накладные расходы				81%	109	
		Сметная прибыль				52%	70	
		Всего с НР и СП					342	
	
	Окна (МОП)	
47.	ГЭСН 46-04-012-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2		0.0211	31 178.27	658	
47. 1.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	188.54	3.978194	152.740	608	
47. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.163314	268.820	44	
47. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	0.163314	307.58	50	
			(1)			268.82	44	
		Накладные расходы				84%	548	
		Сметная прибыль				48%	313	
		Всего с НР и СП					1 519	
	
48.	ГЭСН 10-01-034-03 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2		0.0211	84 306.88	1 779	
48. 1.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	216.08	4.559288	165.230	753	
48. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.33	0.112463	242.812	27	
48. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.76	0.037136	307.58	11	
			(1)			268.82	10	
48. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	3.57	0.075327	611.76	46	
			(1)			229.99	17	
48. 5.	 01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	429	9.0519	5.19	47	
48. 6.	 01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	71	1.4981	5.19	8	
48. 7.	 01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	27.1	0.57181	51.86	30	
48. 8.	 01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	71.4	1.50654	74.74	113	
48. 9.	 11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	0.1688	429.10	72	
48. 10.	 14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	114	2.4054	290.43	699	
		Накладные расходы				90%	702	
		Сметная прибыль				43%	335	
		Всего с НР и СП					2 816	
	
49.	 11.3.02.02-0018 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Блок оконный пластиковый: одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2	м2		2.11	4 492.52	9 479	
		Объем: (0.0211)*100.0						
	
50.	ГЭСН 15-02-024-03 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску	100 м2		0.015	36 341.64	545	
50. 1.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	173.28	2.5992	165.230	429	
50. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	0.0417	213.153	9	
50. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.31	0.00465	307.58	1	
			(1)			268.82	1	
50. 4.	ФСЭМ 91.07.08-024	Растворосмесители передвижные: 65 л	маш.-ч	1.97	0.02955	224.07	7	
			(1)			200.12	6	
50. 5.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.5	0.0075	611.76	5	
			(1)			229.99	2	
50. 6.	 01.7.15.06-0064	Гвозди отделочные круглые: 1,6x25 мм	т	0.002	0.00003	63 510.27	2	
50. 7.	 01.7.20.08-0102	Миткаль <Т-2> суровый (суровье)	10 м	1.71	0.02565	305.97	8	
50. 8.	 03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.49	0.00735	9 306.80	68	
50. 9.	 04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	м3	0.03	0.00045	2 377.81	1	
50. 10.	 14.1.01.01-0001	Клей казеиновый	т	0.0048	0.000072	330 424.60	24	
		Накладные расходы				80%	350	
		Сметная прибыль				37%	162	
		Всего с НР и СП					1 057	
	
51.	 01.6.01.02-0008 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Листы гипсокартонные: ГКЛВ 12,5 мм	м2		1.575	111.29	175	
		Объем: (0.015)*105.0						
	
52.	 07.2.06.03-0223 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Профиль угловой: перфорированный оцинкованный PL 25х25 мм	10 м		0.6	141.99	85	
	
53.	ГЭСН 15-04-027-05 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: откосов, подготовленных под окраску	100 м2		0.015	3 799.78	57	
53. 1.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	11.99	0.17985	179.760	32	
53. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.04	0.0006	239.698		
53. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.00015	307.58		
			(1)			268.82		
53. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.00045	611.76		
			(1)			229.99		
53. 5.	 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4.4	0.066	162.00	11	
53. 6.	 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.15	0.00225	38.32		
53. 7.	 14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.029	0.000435	31 189.17	14	
		Накладные расходы				80%	26	
		Сметная прибыль				37%	12	
		Всего с НР и СП					94	
	
54.	ГЭСН 15-04-005-05 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2		0.015	4 643.93	70	
54. 1.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	25.41	0.38115	169.310	65	
54. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.11	0.00165	233.520		
54. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.00015	307.58		
			(1)			268.82		
54. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.1	0.0015	611.76	1	
			(1)			229.99		
54. 5.	 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	0.0126	162.00	2	
54. 6.	 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.31	0.00465	38.32		
54. 7.	 14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.005	0.000075	25 909.38	2	
		Накладные расходы				80%	52	
		Сметная прибыль				37%	24	
		Всего с НР и СП					146	
	
55.	 14.3.02.01-0219 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т		0.0009	54 809.01	49	
		Объем: (0.015)*0.063						
	
	Дверь (вход в подьезд)	
56.	ГЭСН 46-04-012-03 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2		0.02	18 251.88	365	
56. 1.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	103.91	2.0782	152.740	317	
56. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.1548	268.820	42	
56. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	0.1548	307.58	48	
			(1)			268.82	42	
		Накладные расходы				84%	302	
		Сметная прибыль				48%	172	
		Всего с НР и СП					839	
	
57.	ГЭСН 09-04-012-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2		1.995	760.57	1 517	
		Объем: 0.95*2.1						
57. 1.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2.4	4.788	187.360	897	
57. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.17	0.33915	229.990	78	
57. 3.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.17	0.33915	611.76	207	
			(1)			229.99	78	
57. 4.	ФСЭМ 91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.4	0.798	41.82	33	
57. 5.	 01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.0001	0.0001995	60 381.02	12	
57. 6.	 08.4.01.02-0011	Детали закладные и накладные изготовленные: без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно	т	0.003	0.005985	51 181.74	306	
57. 7.	 14.5.01.10-0025	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	0.1	0.1995	305.93	61	
57. 8.	 07.1.01.03	Блоки дверные металлические	м2	1	1.995			
		Накладные расходы				69%	673	
		Сметная прибыль				58%	566	
		Всего с НР и СП					2 755	
	
58.	С99.2-03.02-0045	Блоки дверные стальные площадью от 1,5 до 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, полимер-порошковая окраска, утеплитель - пенополистирол или минеральная вата, обшивка полотна - листовая сталь толщиной: снаружи - 1 мм, внутри - 1 мм	м2		1.995	4 126.16	8 232	
		Объем: 0.95*2.1						
	
59.	ГЭСН 09-04-012-02 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт		1	223.08	223	
59. 1.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	1.11	1.11	187.360	208	
59. 2.	ФСЭМ 91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.26	0.26	41.82	11	
59. 3.	 01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.00007	0.00007	60 381.02	4	
59. 4.	 01.7.15.04-0056	Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм	100 шт.	0.00008	0.00008	106.89		
		Накладные расходы				69%	144	
		Сметная прибыль				58%	121	
		Всего с НР и СП					487	
	
60.	 01.7.04.01-0011 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	шт.		1	1 248.93	1 249	
		Объем: (1.0)*1						
	
61.	ГЭСН 15-02-031-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2		0.02	46 883.71	938	
61. 1.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	204.06	4.0812	175.550	716	
61. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.06	0.0412	268.820	11	
61. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.06	0.0412	307.58	13	
			(1)			268.82	11	
61. 4.	 04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	м3	4.3	0.086	2 377.81	204	
61. 5.	 04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	0.1	0.002	2 027.81	4	
		Накладные расходы				80%	582	
		Сметная прибыль				37%	269	
		Всего с НР и СП					1 789	
	
62.	ГЭСН 15-04-005-03 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2		0.02	8 830.65	177	
62. 1.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	42.9	0.858	169.310	145	
62. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.17	0.0034	234.558	1	
62. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.02	0.0004	307.58		
			(1)			268.82		
62. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.003	611.76	2	
			(1)			229.99	1	
62. 5.	 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	0.0168	162.00	3	
62. 6.	 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.31	0.0062	38.32		
62. 7.	 14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.051	0.00102	25 909.38	26	
		Накладные расходы				80%	117	
		Сметная прибыль				37%	54	
		Всего с НР и СП					348	
	
63.	 14.3.02.01-0219 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т		0.0013	54 809.01	71	
		Объем: (0.02)*0.063						
	
64.	ФССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		9.908	509.55	5 049	
	
65.	ФССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		9.908	150.15	1 488	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					531 966	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					3 548	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					2 595	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 44, 46)					702	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 44, 46)					451	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					4 701	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					520 056	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					233 793	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 19; %=66 - по стр. 22, 23; %=84 - по стр. 24, 47, 56; %=73 - по стр. 25; %=80 - по стр. 27, 29, 35, 38, 50, 53, 54, 61, 62; %=67 - по стр. 30; %=71 - по стр. 41, 43; %=90 - по стр. 48)					198 445	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 19; %=40 - по стр. 22, 23, 30; %=48 - по стр. 24, 47, 56; %=56 - по стр. 25; %=37 - по стр. 27, 29, 35, 38, 50, 53, 54, 61, 62; %=52 - по стр. 41, 43; %=43 - по стр. 48)					104 167	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					822 668	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 825	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 57, 59)					816	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 57, 59)					686	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					3 327	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					6 537	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					6 537	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					837 233	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	17 917	
	ИТОГО					855 150	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	17 103	
	ИТОГО					872 253	
	НДС 18%				18	157 006	
	ВСЕГО С НДС					1 029 259.00	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					199 963.00	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					105 304	
	
	Раздел 3.  Водоотведение	
	
66.	ГЭСНр 65-2-2 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м		0.104	13 718.28	1 427	
66. 1.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	85.3	8.8712	159.670	1 416	
66. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.32	0.03328	268.820	9	
66. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.32	0.03328	307.58	10	
			(1)			268.82	9	
		Накладные расходы				63%	898	
		Сметная прибыль				40%	570	
		Всего с НР и СП					2 895	
	
67.	ГЭСН 16-04-001-02 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м		0.104	14 491.36	1 507	
67. 1.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	61.6	6.4064	187.360	1 200	
67. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.07	0.00728	257.726	2	
67. 3.	ФСЭМ 91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.03	0.00312	1 123.08	4	
			(1)			268.82	1	
67. 4.	ФСЭМ 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.02	0.00208	846.80	2	
			(1)			268.82	1	
67. 5.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.00208	611.76	1	
			(1)			229.99		
67. 6.	 01.7.03.01-0001	Вода	м3	1.57	0.16328	20.52	3	
67. 7.	 01.7.15.03-0014	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм	т	0.00266	0.00027664	161 769.74	45	
67. 8.	 01.7.19.02-0041	Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	4	0.416	606.15	252	
		Накладные расходы				98%	1 178	
		Сметная прибыль				56%	673	
		Всего с НР и СП					3 358	
	
68.	 23.1.02.06-0019 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 108-116 мм	10 шт.		0.8	337.94	270	
		Объем: (0.104)*8.0						
	
69.	 24.3.03.02-0002 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 110 мм	м		10.38	226.21	2 348	
		Объем: (0.104)*99.8						

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					5 552	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					5 552	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 66; %=98 - по стр. 67)					2 076	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 66; %=56 - по стр. 67)					1 243	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					8 871	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					8 871	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	190	
	ИТОГО					9 061	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	181	
	ИТОГО					9 242	
	НДС 18%				18	1 664	
	ВСЕГО С НДС					10 906.00	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					2 076.00	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					1 243	
	
	Раздел 4.  Электро-монтажные работы	
	
	Демонтажные работы	
70.	ГЭСНр 67-4-1 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт		0.04	860.29	34	
70. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	5.84	0.2336	147.310	34	
		Накладные расходы				72%	24	
		Сметная прибыль				52%	18	
		Всего с НР и СП					76	
	
71.	ГЭСНр 67-4-3 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт		0.1	940.23	94	
71. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	6.32	0.632	147.310	93	
71. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.003	268.820	1	
71. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.03	0.003	307.58	1	
			(1)			268.82	1	
		Накладные расходы				72%	68	
		Сметная прибыль				52%	49	
		Всего с НР и СП					211	
	
72.	ГЭСНр 67-3-1 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Демонтаж кабеля	100 м		0.2	1 423.14	285	
72. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9.64	1.928	147.310	284	
72. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.002	268.820	1	
72. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.002	307.58	1	
			(1)			268.82	1	
		Накладные расходы				72%	205	
		Сметная прибыль				52%	148	
		Всего с НР и СП					638	
	
73.	ГЭСНр 67-1-1 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Демонтаж: скрытой электропроводки	100 м		0.2	374.17	75	
73. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	2.54	0.508	147.310	75	
		Накладные расходы				72%	54	
		Сметная прибыль				52%	39	
		Всего с НР и СП					168	
	
	Строительные и отделочные работы	
74.	ГЭСНр 69-1-4 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для труб вручную при толщине стен: в 2 кирпича	100 шт		0.03	24 350.34	731	
74. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	165.3	4.959	147.310	731	
		Накладные расходы				66%	482	
		Сметная прибыль				40%	292	
		Всего с НР и СП					1 506	
	
75.	ГЭСНр 69-4-1 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных	100 шт		0.03	14 221.68	427	
75. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	78.66	2.3598	161.570	381	
75. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.05	0.0015	268.820		
75. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.05	0.0015	307.58		
			(1)			268.82		
75. 4.	 01.7.15.06-0123	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,8х60 мм	т	0.0005	0.000015	78 597.21	1	
75. 5.	 11.1.03.06-0090	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	м3	0.2	0.006	7 289.55	44	
		Накладные расходы				66%	251	
		Сметная прибыль				40%	152	
		Всего с НР и СП					831	
	
76.	 04.3.01.09-0014 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.006	3 008.07	18	
		Объем: (0.03)*0.2						
	
77.	ГЭСН 46-03-011-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2	100 м		0.3	3 178.89	954	
77. 1.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	15.64	4.692	173.510	814	
77. 2.	ФСЭМ 91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	4.06	1.218	96.50	118	
77. 3.	ФСЭМ 91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	8.12	2.436	9.04	22	
		Накладные расходы				84%	684	
		Сметная прибыль				48%	391	
		Всего с НР и СП					2 028	
	
78.	ГЭСН 15-02-016-03 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2		0.09	22 393.57	2 015	
		Объем: 30*0.3						
78. 1.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	85.84	7.7256	177.590	1 372	
78. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6.29	0.5661	189.886	107	
78. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.84	0.0756	307.58	23	
			(1)			268.82	20	
78. 4.	ФСЭМ 91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	5.45	0.4905	255.81	125	
			(1)			177.72	87	
78. 5.	 01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.00012	0.0000108	89 105.61	1	
78. 6.	 03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.006	0.00054	9 306.80	5	
78. 7.	 04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.87	0.1683	2 027.81	341	
78. 8.	 08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	5.54	0.4986	295.70	147	
		Накладные расходы				80%	1 183	
		Сметная прибыль				37%	547	
		Всего с НР и СП					3 745	
	
79.	ГЭСН 15-04-007-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2		0.09	9 137.28	822	
		Объем: 30*0.3						
79. 1.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	43.56	3.9204	165.230	648	
79. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.17	0.0153	229.990	4	
79. 3.	ФСЭМ 91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0.02	0.0018	264.03		
			(1)			229.99		
79. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.0135	611.76	8	
			(1)			229.99	3	
79. 5.	 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	0.0756	162.00	12	
79. 6.	 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.31	0.0279	38.32	1	
79. 7.	 14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0.051	0.00459	33 232.48	153	
		Накладные расходы				80%	522	
		Сметная прибыль				37%	241	
		Всего с НР и СП					1 585	
	
80.	 14.3.02.01-0112 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ	т		0.0027	36 439.35	98	
		Объем: (0.09)*0.03						
	
81.	 14.4.01.02-0113 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг		1.8	104.79	189	
		Объем: (0.09)*20.0						
	
82.	ФССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		0.648	509.55	330	
		Объем: 0.36*1.8						
	
83.	ФССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		0.648	150.15	97	
		Объем: 0.36*1.8						
	
	Монтажные работы	
	Электроснабжение подъездов (стояки, подвал)	
84.	ГЭСНм 08-02-409-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м		0.54	4 488.29	2 424	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
84. 1.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	22.848	12.33792	177.590	2 191	
84. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.216	0.11664	249.405	29	
84. 3.	ФСЭМ 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.108	0.05832	846.80	49	
			(1)			268.82	16	
84. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.108	0.05832	611.76	36	
			(1)			229.99	13	
84. 5.	ФСЭМ 91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2.592	1.39968	41.82	59	
84. 6.	 01.7.11.07-0034	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.96	0.5184	67.18	35	
84. 7.	 14.1.02.01-0002	Клей БМК-5к	кг	0.2	0.108	163.35	18	
		Накладные расходы				81%	1 798	
		Сметная прибыль				52%	1 154	
		Всего с НР и СП					5 377	
	
85.	 24.3.01.04-0041 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром: 16 мм	м		55.08	11.30	622	
		Объем: 54*1.02						
	
86.	 24.3.05.07-0151 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 20 мм	10 шт.		3.2	40.10	128	
	
87.	 23.1.02.06-0011 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 20-25 мм	10 шт.		5.4	148.68	803	
	
88.	ГЭСНм 08-02-412-02 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м		0.54	1 317.10	711	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
88. 1.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	6.468	3.49272	177.590	620	
88. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.048	0.02592	249.405	6	
88. 3.	ФСЭМ 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.024	0.01296	846.80	11	
			(1)			268.82	3	
88. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.01296	611.76	8	
			(1)			229.99	3	
88. 5.	 01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.0864	419.67	36	
88. 6.	 01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0.0006	0.000324	13 637.70	4	
88. 7.	 14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.02	0.0108	104.11	1	
88. 8.	 20.2.01.05-0003	Гильза кабельная: медная ГМ 6	100 шт.	0.05	0.027	443.64	12	
88. 9.	 20.2.02.01-0012	Втулки В22	1000 шт.	0.0122	0.006588	1 205.10	8	
		Накладные расходы				81%	507	
		Сметная прибыль				52%	326	
		Всего с НР и СП					1 544	
	
89.	 21.1.06.09-0151 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м		0.055	31 156.53	1 714	
		Объем: 54*1.02						
	
90.	ГЭСНм 08-03-526-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.		1	576.51	577	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
90. 1.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	1.872	1.872	179.760	337	
90. 2.	ФСЭМ 91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.156	0.156	41.82	7	
90. 3.	 01.3.01.02-0002	Вазелин технический	кг	0.006	0.006	102.77	1	
90. 4.	 01.7.02.09-0002	Шпагат бумажный	кг	0.001	0.001	162.83		
90. 5.	 01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.012	0.012	419.67	5	
90. 6.	 01.7.11.07-0034	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.07	0.07	67.18	5	
90. 7.	 01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.049	0.049	88.12	4	
90. 8.	 01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.014	0.014	168.27	2	
90. 9.	 01.7.20.04-0005	Нитки швейные	кг	0.001	0.001	396.43		
90. 10.	 07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.001	0.001	117 390.76	117	
90. 11.	 14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.036	0.036	104.11	4	
90. 12.	 14.4.03.17-0011	Лак электроизоляционный 318	кг	0.006	0.006	110.37	1	
90. 13.	 20.1.02.23-0082	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт.	0.1	0.1	884.74	88	
		Накладные расходы				81%	273	
		Сметная прибыль				52%	175	
		Всего с НР и СП					1 025	
	
91.	С3 .Цена поставщ 
Оборудование	Автоматический выключатель  GLS6 -В10/2	шт		1	373.00	373	
	
92.	 20.5.02.06-0033 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Разветвительная коробка скр. уст.	10 шт.		0.6	78.32	47	
	
93.	ГЭСНм 08-03-593-06 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.		0.1	21 946.87	2 195	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
93. 1.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	84.768	8.4768	187.360	1 588	
93. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.1	0.21	249.516	52	
93. 3.	ФСЭМ 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.056	0.1056	846.80	89	
			(1)			268.82	28	
93. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.044	0.1044	611.76	64	
			(1)			229.99	24	
93. 5.	 01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.31	0.031	419.67	13	
93. 6.	 01.7.15.04-0011	Винты с полукруглой головкой длиной: 50 мм	т	0.00306	0.000306	140 823.35	43	
93. 7.	 01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	4.08	0.408	168.27	69	
93. 8.	 20.5.04.10-0011	Сжимы соединительные	100 шт.	1.02	0.102	2 960.37	302	
		Накладные расходы				81%	1 328	
		Сметная прибыль				52%	853	
		Всего с НР и СП					4 376	
	
94.	С Цена Поставщ.	Светильник  настенный   IP54	шт		1	412.00	412	
	
95.	С Цена Поставщ.	Светильник  потолочный   IP44	шт		9	380.00	3 420	
	
96.	С Цена Поставщ.	Лампы энергосберегающие для светильников	шт		10	100.00	1 000	
	
97.	ГЭСНм 08-03-591-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт		0.01	7 546.43	75	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
97. 1.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	37.92	0.3792	187.360	71	
97. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.0006	253.288		
97. 3.	ФСЭМ 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.036	0.00036	846.80		
			(1)			268.82		
97. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.00024	611.76		
			(1)			229.99		
97. 5.	 01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.11	0.0011	419.67		
97. 6.	 01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1.02	0.0102	168.27	2	
97. 7.	 01.7.15.14-0161	Шурупы с полукруглой головкой: 2,5х20 мм	т	0.00016	0.0000016	167 483.52		
97. 8.	 01.7.15.14-0165	Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм	т	0.0003	0.000003	111 868.06		
		Накладные расходы				81%	58	
		Сметная прибыль				52%	37	
		Всего с НР и СП					169	
	
98.	 20.4.01.01-0001 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Выключатель двухклавишный для открытой проводки	10 шт.		0.1	747.87	75	
	
99.	ГЭСНм 08-03-591-05 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.		0.01	6 222.06	62	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
99. 1.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	31.488	0.31488	187.360	59	
99. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.0006	253.288		
99. 3.	ФСЭМ 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.036	0.00036	846.80		
			(1)			268.82		
99. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.00024	611.76		
			(1)			229.99		
99. 5.	 03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.00315	0.0000315	9 306.80		
99. 6.	 20.2.02.01-0019	Втулки изолирующие	1000 шт.	0.102	0.00102	1 467.21	1	
		Накладные расходы				81%	48	
		Сметная прибыль				52%	31	
		Всего с НР и СП					140	
	
100.	 20.4.01.02-0001 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки	10 шт.		0.1	1 296.33	130	
	
101.	ГЭСНм 08-01-080-02 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 6	шт		2	394.36	789	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
101. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	1.356	2.712	181.930	493	
101. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.192	0.384	249.405	96	
101. 3.	ФСЭМ 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.096	0.192	846.80	163	
			(1)			268.82	52	
101. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.096	0.192	611.76	117	
			(1)			229.99	44	
101. 5.	 01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.04	0.08	88.12	7	
		Накладные расходы				81%	477	
		Сметная прибыль				52%	306	
		Всего с НР и СП					1 572	
	
102.	С3 .Цена поставщ 
Оборудование	Датчик движения ДД 024 белый, макс. нагрузка 1100Вт, угол обзора 120-360гра, дальность 6м, IP44,	шт		2	415.00	830	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4					22 556	
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -					1 203	
	.   ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=3 - по стр. 91, 102)					36	
	.   ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - (%=1.2 - по стр. 91, 102)					15	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -					1 254	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					13 759	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					6 926	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 84, 88, 90, 93, 97, 99, 101)					4 489	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 84, 88, 90, 93, 97, 99, 101)					2 882	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					21 130	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					5 742	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					305	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 70-73; %=66 - по стр. 74, 75; %=84 - по стр. 77; %=80 - по стр. 78, 79)					3 474	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 70-73; %=40 - по стр. 74, 75; %=48 - по стр. 77; %=37 - по стр. 78, 79)					1 878	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					11 094	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					1 425	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					1 425	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					427	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					427	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4					35 330	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	756	
	ИТОГО					36 086	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	722	
	ИТОГО					36 808	
	НДС 18%				18	6 625	
	ВСЕГО С НДС					43 433.00	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					7 963.00	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					4 760	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					755 391	
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -					1 203	
	.   ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=3 - по стр. 91, 102)					36	
	.   ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - (%=1.2 - по стр. 91, 102)					15	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -					1 254	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					17 307	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					9 521	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 44, 46, 84, 88, 90, 93, 97, 99, 101)					5 191	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 44, 46, 84, 88, 90, 93, 97, 99, 101)					3 333	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					25 831	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					721 115	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					317 844	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 4, 14, 24, 47, 56, 77; %=80 - по стр. 2, 3, 6, 7, 13, 17, 18, 27, 29, 35, 38, 50, 53, 54, 61, 62, 78, 79; %=68 - по стр. 5; %=69 - по стр. 8, 10; %=90 - по стр. 15, 48; %=93 - по стр. 19; %=66 - по стр. 22, 23, 74, 75; %=73 - по стр. 25; %=67 - по стр. 30; %=71 - по стр. 41, 43; %=72 - по стр. 70-73)					272 963	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 4, 8, 10, 14, 24, 47, 56, 77; %=37 - по стр. 2, 3, 6, 7, 13, 17, 18, 27, 29, 35, 38, 50, 53, 54, 61, 62, 78, 79; %=40 - по стр. 5, 22, 23, 30, 74, 75; %=43 - по стр. 15, 48; %=54 - по стр. 19; %=56 - по стр. 25; %=52 - по стр. 41, 43, 70-73)					140 544	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 134 622	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 825	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 57, 59)					816	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 57, 59)					686	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					3 327	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					6 977	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 66; %=98 - по стр. 67)					2 076	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 66; %=56 - по стр. 67)					1 243	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					10 296	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					6 964	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					6 964	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					1 182 294	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	25 301	
	ИТОГО					1 207 595	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	24 152	
	ИТОГО					1 231 747	
	НДС 18%				18	221 714	
	ВСЕГО С НДС					1 453 461.00	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					281 046.00	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					145 806	

Составил:	Вед.инженер СО МКУ "КР МКД"                                        Глущенко Н.И.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Начальник СО МКУ "КР МКД"                                             Дощук Т.Ю.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)