«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	5 752 730	руб.	Смета на сумму:	5 752 730	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «УЮТ-СЕРВИС»	
		
________________ /_С.Б.Русович_______ /	________________ /__Ж.Н. Сидоренкова____ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома ул.Тобольская,д.27-33, 35-47, ул.Киевская,д. 74А-74Е	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1/3	
(Локальный сметный расчет)	
на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома ул.Киевская,д. 74 А-74Е
по муниципальной программе «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград» 	
Сметная стоимость:	5 752.730	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	3.324	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	594.255	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 4 кв.2017 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
	
	Раздел 1.  ул.Киевская,д.74а-74е	
	
	Минимальные работы по ул.Киевская,д.74а-74е	
	Демонтажные работы по ул.Киевская,74 а-е	
1.	ГЭСНр 68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		2.04	16 033.58	32 708	
		Объем: 144+60						
1. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	19.176	200.120	3 838	
1. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	68.26	139.2504	163.200	22 726	
1. 3.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	19.176	493.44	9 462	
			(1)			200.12	3 838	
1. 4.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	57.528	9.05	521	
		Накладные расходы				88%	23 376	
		Сметная прибыль				48%	12 751	
		Всего с НР и СП					68 835	
	
2.	ГЭСНр 68-12-5 
(прим)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных  толщ. 7см	100 м3		0.333	31 377.16	10 449	
		Объем: 475.2*0.07						
2. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	5.61105	268.820	1 508	
2. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	25.88076	152.740	3 953	
2. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	1.50183	935.23	1 405	
			(1)			268.82	404	
2. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	4.10922	1 233.16	5 067	
			(1)			268.82	1 105	
2. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	0.65934	35.92	24	
		Накладные расходы				88%	4 806	
		Сметная прибыль				48%	2 621	
		Всего с НР и СП					17 876	
	
3.	01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза		76.308	39.92	3 046	
		Объем: 33.3*1.8+(144*0.3*0.15*2.2)+(60*0.2*0.08*2.2)						
	
4.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза		76.308	262.99	20 068	
	
	Монтажные работы по ул.Киевская,74 а-е	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1)	
5.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.14535	51 564.61	7 495	
		Объем: 323*0.45						
5. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	6.340167	268.820	1 704	
5. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	2.191878	147.310	323	
5. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	1.502919	935.23	1 406	
			(1)			268.82	404	
5. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	4.837248	1 188.38	5 748	
			(1)			268.82	1 300	
5. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.005814	3 090.35	18	
		Накладные расходы				81%	1 642	
		Сметная прибыль				34%	689	
		Всего с НР и СП					9 826	
	
6.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		232.56	151.56	35 247	
		Объем: 145.35*1.6						
	
7.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.646	18 517.68	11 962	
		Объем: 323*0.2						
7. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	8.96648	254.662	2 283	
7. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	10.15512	151.380	1 537	
7. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	1.14342	1 543.79	1 765	
			(1)			268.82	307	
7. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	2.77134	964.28	2 672	
			(1)			200.12	555	
7. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	4.57368	1 215.15	5 558	
			(1)			286.75	1 312	
7. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.47804	760.62	364	
			(1)			229.99	110	
7. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	3.23	20.52	66	
		Накладные расходы				121%	4 622	
		Сметная прибыль				65%	2 483	
		Всего с НР и СП					19 067	
	
8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		71.06	523.12	37 173	
		Объем: 64.6*1.10						
	
9.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.323	22 274.28	7 195	
9. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	6.77331	265.450	1 798	
9. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	9.59633	161.570	1 550	
9. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.39083	935.23	366	
			(1)			268.82	105	
9. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.41344	1 543.79	638	
			(1)			268.82	111	
9. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	1.66668	691.29	1 152	
			(1)			268.82	448	
9. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	2.7778	791.87	2 200	
			(1)			268.82	747	
9. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.9367	721.34	676	
			(1)			268.82	252	
9. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.58786	760.62	447	
			(1)			229.99	135	
9. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	8.075	20.52	166	
		Накладные расходы				121%	4 051	
		Сметная прибыль				65%	2 176	
		Всего с НР и СП					13 422	
	
10.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2		0.323	1 725.17	557	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
10. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	0.7429	268.820	200	
10. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	0.1615	691.29	112	
			(1)			268.82	43	
10. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	0.37145	791.87	294	
			(1)			268.82	100	
10. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	0.20995	721.34	151	
			(1)			268.82	56	
		Накладные расходы				121%	242	
		Сметная прибыль				65%	130	
		Всего с НР и СП					929	
	
11.	02.2.04.04-0004	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3		80.75	2 270.97	183 381	
		Объем: 323*0.2*1.25						
	
12.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.1615	5 304.43	857	
		Объем: 323*0.05						
12. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.796195	213.358	170	
12. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.153425	1 543.79	237	
			(1)			268.82	41	
12. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.64277	964.28	620	
			(1)			200.12	129	
		Накладные расходы				121%	206	
		Сметная прибыль				65%	111	
		Всего с НР и СП					1 173	
	
13.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		16.473	2 154.36	35 489	
		Объем: (0.1615)*102.0						
	
14.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		32.3	2 297.87	74 221	
14. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	2.907	220.033	640	
14. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	381.14	184.510	70 324	
14. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.969	964.28	934	
			(1)			200.12	194	
14. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	18.411	13.20	243	
14. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.969	760.62	737	
			(1)			229.99	223	
14. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.969	1 037.49	1 005	
			(1)			229.99	223	
14. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	6.46	20.52	133	
14. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	1.615	523.12	845	
		Накладные расходы				121%	85 866	
		Сметная прибыль				65%	46 127	
		Всего с НР и СП					206 214	
	
15.	С3 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		329.46	480.00	158 141	
		Объем: 323*1.02						
	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7)	
16.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.04347	51 564.61	2 242	
		Объем: 161*0.27						
16. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.8961614	268.820	510	
16. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.6555276	147.310	97	
16. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.4494798	935.23	420	
			(1)			268.82	121	
16. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.4466816	1 188.38	1 719	
			(1)			268.82	389	
16. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0017388	3 090.35	5	
		Накладные расходы				81%	492	
		Сметная прибыль				34%	206	
		Всего с НР и СП					2 940	
	
17.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		69.552	151.56	10 541	
		Объем: 43.47*1.6						
	
18.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.209	18 517.68	3 870	
		Объем: 161*0.13						
18. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	2.90092	254.662	739	
18. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	3.28548	151.380	497	
18. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.36993	1 543.79	571	
			(1)			268.82	99	
18. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.89661	964.28	865	
			(1)			200.12	179	
18. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	1.47972	1 215.15	1 798	
			(1)			286.75	424	
18. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.15466	760.62	118	
			(1)			229.99	36	
18. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	1.045	20.52	21	
		Накладные расходы				121%	1 496	
		Сметная прибыль				65%	803	
		Всего с НР и СП					6 169	
	
19.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		22.99	523.12	12 027	
		Объем: 20.9*1.10						
	
20.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.161	22 274.28	3 586	
20. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	3.37617	265.450	896	
20. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	4.78331	161.570	773	
20. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.19481	935.23	182	
			(1)			268.82	52	
20. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.20608	1 543.79	318	
			(1)			268.82	55	
20. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	0.83076	691.29	574	
			(1)			268.82	223	
20. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	1.3846	791.87	1 096	
			(1)			268.82	372	
20. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.4669	721.34	337	
			(1)			268.82	126	
20. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.29302	760.62	223	
			(1)			229.99	67	
20. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	4.025	20.52	83	
		Накладные расходы				121%	2 019	
		Сметная прибыль				65%	1 085	
		Всего с НР и СП					6 690	
	
21.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2		-0.161	1 725.17	-278	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
21. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	-0.3703	268.820	-100	
21. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	-0.0805	691.29	-56	
			(1)			268.82	-22	
21. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	-0.18515	791.87	-147	
			(1)			268.82	-50	
21. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	-0.10465	721.34	-75	
			(1)			268.82	-28	
		Накладные расходы				121%	-121	
		Сметная прибыль				65%	-65	
		Всего с НР и СП					-464	
	
22.	02.2.04.04-0005	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм	м3		20.125	2 066.43	41 587	
		Объем: 161*0.1*1.25						
	
23.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.0644	5 304.43	342	
		Объем: 161*0.04						
23. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.317492	213.358	68	
23. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.06118	1 543.79	94	
			(1)			268.82	16	
23. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.256312	964.28	247	
			(1)			200.12	51	
		Накладные расходы				121%	82	
		Сметная прибыль				65%	44	
		Всего с НР и СП					468	
	
24.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		6.569	2 154.36	14 152	
		Объем: (0.0644)*102.0						
	
25.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		16.1	2 297.87	36 996	
25. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	1.449	220.033	319	
25. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	189.98	184.510	35 053	
25. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.483	964.28	466	
			(1)			200.12	97	
25. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	9.177	13.20	121	
25. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.483	760.62	367	
			(1)			229.99	111	
25. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.483	1 037.49	501	
			(1)			229.99	111	
25. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	3.22	20.52	66	
25. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.805	523.12	421	
		Накладные расходы				121%	42 800	
		Сметная прибыль				65%	22 992	
		Всего с НР и СП					102 788	
	
26.	С1 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2		164.22	450.00	73 899	
		Объем: 161*1.02						
	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм  (тип 8)	
27.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.013	51 564.61	670	
		Объем: 52*0.25						
27. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.56706	268.820	152	
27. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.19604	147.310	29	
27. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.13442	935.23	126	
			(1)			268.82	36	
27. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.43264	1 188.38	514	
			(1)			268.82	116	
27. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00052	3 090.35	2	
		Накладные расходы				81%	147	
		Сметная прибыль				34%	62	
		Всего с НР и СП					878	
	
28.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		20.8	151.56	3 152	
		Объем: 13*1.6						
	
29.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.104	18 517.68	1 926	
		Объем: 52*0.2						
29. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.44352	254.662	368	
29. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	1.63488	151.380	247	
29. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.18408	1 543.79	284	
			(1)			268.82	49	
29. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.44616	964.28	430	
			(1)			200.12	89	
29. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.73632	1 215.15	895	
			(1)			286.75	211	
29. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.07696	760.62	59	
			(1)			229.99	18	
29. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.52	20.52	11	
		Накладные расходы				121%	744	
		Сметная прибыль				65%	400	
		Всего с НР и СП					3 070	
	
30.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		11.44	523.12	5 984	
		Объем: 10.4*1.10						
	
31.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.026	5 304.43	138	
		Объем: 52*0.05						
31. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.12818	213.358	27	
31. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.0247	1 543.79	38	
			(1)			268.82	7	
31. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.10348	964.28	100	
			(1)			200.12	21	
		Накладные расходы				121%	33	
		Сметная прибыль				65%	18	
		Всего с НР и СП					188	
	
32.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		2.652	2 154.36	5 713	
		Объем: (0.026)*102.0						
	
33.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		5.2	2 297.87	11 949	
33. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.468	220.033	103	
33. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	61.36	184.510	11 322	
33. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.156	964.28	150	
			(1)			200.12	31	
33. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	2.964	13.20	39	
33. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.156	760.62	119	
			(1)			229.99	36	
33. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.156	1 037.49	162	
			(1)			229.99	36	
33. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	1.04	20.52	21	
33. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.26	523.12	136	
		Накладные расходы				121%	13 824	
		Сметная прибыль				65%	7 426	
		Всего с НР и СП					33 200	
	
34.	С13 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400  (оранжевая)	м2		53.04	470.00	24 929	
		Объем: 52*1.02						
	
	Установка бортовых камней	
35.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.02612	51 564.61	1 347	
		Объем: (162*0.3*0.3)+(206*0.28*0.2)						
35. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.1393544	268.820	306	
35. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.3938896	147.310	58	
35. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.2700808	935.23	253	
			(1)			268.82	73	
35. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.8692736	1 188.38	1 033	
			(1)			268.82	234	
35. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0010448	3 090.35	3	
		Накладные расходы				81%	295	
		Сметная прибыль				34%	124	
		Всего с НР и СП					1 766	
	
36.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		41.792	151.56	6 334	
		Объем: 26.12*1.6						
	
37.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.155	18 517.68	2 870	
		Объем: (162*0.3*0.2)+(206*0.28*0.1)						
37. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	2.1514	254.662	548	
37. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	2.4366	151.380	369	
37. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.27435	1 543.79	424	
			(1)			268.82	74	
37. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.66495	964.28	641	
			(1)			200.12	133	
37. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	1.0974	1 215.15	1 334	
			(1)			286.75	315	
37. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.1147	760.62	87	
			(1)			229.99	26	
37. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.775	20.52	16	
		Накладные расходы				121%	1 110	
		Сметная прибыль				65%	596	
		Всего с НР и СП					4 576	
	
38.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		17.05	523.12	8 919	
		Объем: 15.5*1.10						
	
39.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		1.62	32 868.00	53 246	
39. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	1.1664	266.663	311	
39. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	123.2496	159.670	19 679	
39. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	1.1016	874.68	964	
			(1)			268.82	296	
39. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0648	1 037.49	67	
			(1)			229.99	15	
39. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00162	57 689.15	93	
39. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	9.558	3 276.39	31 316	
39. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.0972	2 983.71	290	
39. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.2754	3 038.87	837	
		Накладные расходы				121%	24 188	
		Сметная прибыль				65%	12 994	
		Всего с НР и СП					90 427	
	
40.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		162	341.55	55 331	
		Объем: (1.62)*100.0						
	
41.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м		2.06	13 358.27	27 518	
41. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	1.4832	266.663	396	
41. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	156.7248	159.670	25 024	
41. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	1.4008	874.68	1 225	
			(1)			268.82	377	
41. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0824	1 037.49	85	
			(1)			229.99	19	
41. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00206	57 689.15	119	
41. 6.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.3502	3 038.87	1 064	
		Накладные расходы				121%	30 758	
		Сметная прибыль				65%	16 523	
		Всего с НР и СП					74 799	
	
42.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.040788	2 983.71	122	
		Объем: (2.06)*(0.06*0.33)						
	
43.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		10.452	3 276.39	34 245	
		Объем: (2.06)*(5.9*0.86)						
	
44.	05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		206	178.10	36 689	
		Объем: (2.06)*100.0						
	
45.	ГЭСНр 68-37-2	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт.		2	336.78	674	
45. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.05	0.1	229.990	23	
45. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	1.74	3.48	154.230	537	
45. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.1	1 037.49	104	
			(1)			229.99	23	
45. 4.	04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3	м3	0.008	0.016	2 067.77	33	
		Накладные расходы				88%	493	
		Сметная прибыль				48%	269	
		Всего с НР и СП					1 436	
	
46.	05.1.01.09-0041	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.	шт.		4	692.00	2 768	
		Объем: (2.0)*2						
	
	Дополнительные работы по ул.Киевская,д.74а-74е	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1)	
47.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.3285	51 564.61	16 939	
		Объем: (459+271)*0.45						
47. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	14.32917	268.820	3 852	
47. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	4.95378	147.310	730	
47. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	3.39669	935.23	3 177	
			(1)			268.82	913	
47. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	10.93248	1 188.38	12 992	
			(1)			268.82	2 939	
47. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.01314	3 090.35	41	
		Накладные расходы				81%	3 711	
		Сметная прибыль				34%	1 558	
		Всего с НР и СП					22 208	
	
48.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		525.6	151.56	79 660	
		Объем: 328.5*1.6						
	
49.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		1.46	18 517.68	27 036	
		Объем: (459+271)*0.2						
49. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	20.2648	254.662	5 161	
49. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	22.9512	151.380	3 474	
49. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	2.5842	1 543.79	3 989	
			(1)			268.82	695	
49. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	6.2634	964.28	6 040	
			(1)			200.12	1 253	
49. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	10.3368	1 215.15	12 561	
			(1)			286.75	2 964	
49. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	1.0804	760.62	822	
			(1)			229.99	248	
49. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	7.3	20.52	150	
		Накладные расходы				121%	10 448	
		Сметная прибыль				65%	5 613	
		Всего с НР и СП					43 097	
	
50.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		160.6	523.12	84 013	
		Объем: 146*1.10						
	
51.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.73	22 274.28	16 260	
		Объем: 459+271						
51. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	15.3081	265.450	4 064	
51. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	21.6883	161.570	3 504	
51. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.8833	935.23	826	
			(1)			268.82	237	
51. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.9344	1 543.79	1 443	
			(1)			268.82	251	
51. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	3.7668	691.29	2 604	
			(1)			268.82	1 013	
51. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	6.278	791.87	4 971	
			(1)			268.82	1 688	
51. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	2.117	721.34	1 527	
			(1)			268.82	569	
51. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	1.3286	760.62	1 011	
			(1)			229.99	306	
51. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	18.25	20.52	374	
		Накладные расходы				121%	9 157	
		Сметная прибыль				65%	4 919	
		Всего с НР и СП					30 336	
	
52.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2		0.73	1 725.17	1 259	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
52. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	1.679	268.820	451	
52. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	0.365	691.29	252	
			(1)			268.82	98	
52. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	0.8395	791.87	665	
			(1)			268.82	226	
52. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	0.4745	721.34	342	
			(1)			268.82	128	
		Накладные расходы				121%	546	
		Сметная прибыль				65%	293	
		Всего с НР и СП					2 098	
	
53.	02.2.04.04-0004	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3		182.5	2 270.97	414 452	
		Объем: 730*0.2*1.25						
	
54.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.365	5 304.43	1 936	
		Объем: (459+271)*0.05						
54. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	1.79945	213.358	384	
54. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.34675	1 543.79	535	
			(1)			268.82	93	
54. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	1.4527	964.28	1 401	
			(1)			200.12	291	
		Накладные расходы				121%	465	
		Сметная прибыль				65%	250	
		Всего с НР и СП					2 650	
	
55.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		37.23	2 154.36	80 207	
		Объем: (0.365)*102.0						
	
56.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		73	2 297.87	167 745	
		Объем: 459+271						
56. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	6.57	220.033	1 446	
56. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	861.4	184.510	158 937	
56. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	2.19	964.28	2 112	
			(1)			200.12	438	
56. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	41.61	13.20	549	
56. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	2.19	760.62	1 666	
			(1)			229.99	504	
56. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	2.19	1 037.49	2 272	
			(1)			229.99	504	
56. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	14.6	20.52	300	
56. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	3.65	523.12	1 909	
		Накладные расходы				121%	194 063	
		Сметная прибыль				65%	104 249	
		Всего с НР и СП					466 057	
	
57.	С3 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		468.18	480.00	224 726	
		Объем: 459*1.02						
	
58.	С6 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная оранжевая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		276.42	630.00	174 145	
		Объем: 271*1.02						
	
	Установка бортовых камней	
59.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.01665	51 564.61	859	
		Объем: (185*0.3*0.3)						
59. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.726273	268.820	195	
59. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.251082	147.310	37	
59. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.172161	935.23	161	
			(1)			268.82	46	
59. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.554112	1 188.38	658	
			(1)			268.82	149	
59. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000666	3 090.35	2	
		Накладные расходы				81%	188	
		Сметная прибыль				34%	79	
		Всего с НР и СП					1 126	
	
60.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		26.64	151.56	4 038	
		Объем: 16.65*1.6						
	
61.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.111	18 517.68	2 055	
		Объем: (185*0.3*0.2)						
61. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.54068	254.662	392	
61. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	1.74492	151.380	264	
61. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.19647	1 543.79	303	
			(1)			268.82	53	
61. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.47619	964.28	459	
			(1)			200.12	95	
61. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.78588	1 215.15	955	
			(1)			286.75	225	
61. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.08214	760.62	62	
			(1)			229.99	19	
61. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.555	20.52	11	
		Накладные расходы				121%	794	
		Сметная прибыль				65%	426	
		Всего с НР и СП					3 275	
	
62.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		12.21	523.12	6 387	
		Объем: 11.1*1.10						
	
63.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		1.85	32 868.00	60 806	
63. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	1.332	266.663	355	
63. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	140.748	159.670	22 473	
63. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	1.258	874.68	1 100	
			(1)			268.82	338	
63. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.074	1 037.49	77	
			(1)			229.99	17	
63. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00185	57 689.15	107	
63. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	10.915	3 276.39	35 762	
63. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.111	2 983.71	331	
63. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.3145	3 038.87	956	
		Накладные расходы				121%	27 622	
		Сметная прибыль				65%	14 838	
		Всего с НР и СП					103 266	
	
64.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		185	341.55	63 187	
		Объем: (1.85)*100.0						
	
65.	ГЭСН 47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		1.3	13 482.75	17 528	
65. 1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	40	52	150.030	7 802	
65. 2.	16.2.01.02-0002	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	19.5	498.77	9 726	
		Накладные расходы				98%	7 646	
		Сметная прибыль				61%	4 759	
		Всего с НР и СП					29 933	
	
66.	ГЭСН 47-01-033-01 
(прим.)	Выемка кустарников	10 м		6.8	727.86	4 949	
		Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
66. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.136	0.9248	229.990	213	
66. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	3.688	25.0784	169.310	4 246	
66. 3.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.136	0.9248	760.62	703	
			(1)			229.99	213	
		Накладные расходы				98%	4 370	
		Сметная прибыль				61%	2 720	
		Всего с НР и СП					12 039	
	
67.	ГЭСН 47-01-033-01	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь: однорядную и вьющихся растений, без стоимости	10 м		6.8	922.75	6 275	
67. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.17	1.156	229.990	266	
67. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	4.61	31.348	169.310	5 308	
67. 3.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.17	1.156	760.62	879	
			(1)			229.99	266	
67. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.63	4.284	20.52	88	
		Накладные расходы				98%	5 463	
		Сметная прибыль				61%	3 400	
		Всего с НР и СП					15 138	
	
68.	ГЭСНр 68-34-1	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см	м3		4.9	2 666.05	13 064	
68. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.86	9.114	229.990	2 096	
68. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	3.83	18.767	171.480	3 218	
68. 3.	91.06.06-013	Автогидроподъемники высотой подъема: 22 м	маш.-ч	1.86	9.114	1 080.26	9 845	
			(1)			229.99	2 096	
		Накладные расходы				88%	4 676	
		Сметная прибыль				48%	2 551	
		Всего с НР и СП					20 291	
	
69.	ГЭСНр 68-1-1	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород	шт.		6	761.19	4 567	
69. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.18	229.990	41	
69. 2.	1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	3.7	22.2	146.090	3 243	
69. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.18	1 037.49	187	
			(1)			229.99	41	
69. 4.	16.2.01.02-0002	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0.38	2.28	498.77	1 137	
		Накладные расходы				88%	2 890	
		Сметная прибыль				48%	1 576	
		Всего с НР и СП					9 033	
	
70.	ГЭСН 47-01-009-02	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,3x0,3 м	10 шт.		0.6	15 286.45	9 172	
70. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.3	0.18	229.990	41	
70. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	7.02	4.212	181.930	766	
70. 3.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.3	0.18	760.62	137	
			(1)			229.99	41	
70. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1.07	0.642	20.52	13	
70. 5.	01.7.20.07-0001	Шпагат из пенькового волокна	т	0.00017	0.000102	189 986.25	19	
70. 6.	01.7.20.08-0162	Ткань мешочная	10 м2	0.15	0.09	703.08	63	
70. 7.	11.2.04.06-0031	Колья деревянные посадочные 2200x60 мм	шт.	10	6	67.61	406	
70. 8.	16.2.02.02-0152	Липа разнолистная, высота 1,5-2,0 м	шт.	10	6	1 294.53	7 767	
		Накладные расходы				98%	791	
		Сметная прибыль				61%	492	
		Всего с НР и СП					10 455	
	
	Устройство контейнерной площадки (6*8,5м)	
71.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0179	51 564.61	923	
71. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.780798	268.820	210	
71. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.269932	147.310	40	
71. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.185086	935.23	173	
			(1)			268.82	50	
71. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.595712	1 188.38	708	
			(1)			268.82	160	
71. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000716	3 090.35	2	
		Накладные расходы				81%	203	
		Сметная прибыль				34%	85	
		Всего с НР и СП					1 211	
	
72.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		28.64	151.56	4 341	
		Объем: 17.9*1.6						
	
73.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.102	18 517.68	1 889	
		Объем: 51*0.2						
73. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.41576	254.662	361	
73. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	1.60344	151.380	243	
73. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.18054	1 543.79	279	
			(1)			268.82	49	
73. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.43758	964.28	422	
			(1)			200.12	88	
73. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.72216	1 215.15	878	
			(1)			286.75	207	
73. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.07548	760.62	57	
			(1)			229.99	17	
73. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.51	20.52	10	
		Накладные расходы				121%	731	
		Сметная прибыль				65%	393	
		Всего с НР и СП					3 012	
	
74.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		11.22	523.12	5 869	
		Объем: 10.2*1.10						
	
75.	ГЭСН 11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3		7.65	3 975.80	30 415	
		Объем: 51.*0.15						
75. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3.66	27.999	158.310	4 433	
75. 2.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	3.672	3.18	12	
75. 3.	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.0153	21 070.94	322	
75. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	2.6775	20.52	55	
75. 5.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	1.02	7.803	3 276.39	25 566	
75. 6.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.00765	3 621.85	28	
		Накладные расходы				105%	4 655	
		Сметная прибыль				51%	2 261	
		Всего с НР и СП					37 330	
	
76.	ГЭСН 06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т		0.313	3 799.01	1 189	
76. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.38	0.11894	246.339	29	
76. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	12.64	3.95632	167.270	662	
76. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.16	0.05008	874.68	44	
			(1)			268.82	13	
76. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.06886	1 037.49	71	
			(1)			229.99	16	
76. 5.	08.3.03.04-0012	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.028	0.008764	47 018.66	412	
		Накладные расходы				89%	615	
		Сметная прибыль				44%	304	
		Всего с НР и СП					2 108	
	
77.	08.4.03.03-0031	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм	т		0.313	50 965.05	15 952	
	
	Ограждение контейнерной площадки	
78.	ГЭСН 09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт.		0.11	50 271.79	5 530	
78. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	22.48	2.4728	248.541	615	
78. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	35.64	3.9204	161.570	633	
78. 3.	91.04.01-031	Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	маш.-ч	10.93	1.2023	996.66	1 198	
			(1)			229.99	277	
78. 4.	91.14.01-002	Автобетоносмесители: 5 м3	маш.-ч	10.74	1.1814	1 001.51	1 183	
			(1)			268.82	318	
78. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.81	0.0891	1 037.49	92	
			(1)			229.99	20	
78. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	6.34	0.6974	3 276.39	2 285	
78. 7.	11.1.03.01-0001	Бруски деревянные: 50*50 мм	м	55.9	6.149	22.38	138	
		Накладные расходы				77%	961	
		Сметная прибыль				58%	724	
		Всего с НР и СП					7 215	
	
79.	23.3.08.01-0050	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 60х60 мм, толщина стенки 4 мм	м		27.5	322.50	8 869	
	
80.	ГЭСН 09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	т		0.1763	17 135.02	3 021	
		Объем: 176.3/1000						
80. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.01	0.706963	267.911	189	
80. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	63.28	11.156264	165.230	1 843	
80. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.1	0.01763	1 687.36	30	
			(1)			306.16	5	
80. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.021156	874.68	19	
			(1)			268.82	6	
80. 5.	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	3.6	0.63468	1 113.56	707	
			(1)			268.82	171	
80. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.033497	1 037.49	35	
			(1)			229.99	8	
80. 7.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.46	0.257398	3.21	1	
80. 8.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.1	0.01763	112.76	2	
80. 9.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.2	0.21156	51.41	11	
80. 10.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.36	0.063468	46.96	3	
80. 11.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.00044	0.000077572	60 390.76	5	
80. 12.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.021	0.0037023	89 253.46	330	
80. 13.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00001	0.000001763	57 689.15		
80. 14.	01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.00001763	204 657.21	4	
80. 15.	07.2.07.12-0020	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.0002	0.00003526	101 704.48	4	
80. 16.	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.00329681	210.53	1	
80. 17.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.000005289	45 326.49		
80. 18.	08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.000342022	39 941.89	14	
80. 19.	11.1.03.01-0077	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.000181589	9 003.93	2	
80. 20.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.000054653	72 855.64	4	
80. 21.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.00010578	80 243.85	8	
		Накладные расходы				77%	1 565	
		Сметная прибыль				58%	1 179	
		Всего с НР и СП					5 764	
	
81.	23.3.08.01-0027	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 40х40 мм, толщина стенки 4 мм	м		41	203.34	8 337	
	
82.	ГЭСН 09-05-001-01	Облицовка ворот стальным профилированным листом	100 м2		0.41	5 887.23	2 414	
82. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.31	0.1271	245.021	31	
82. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	32.59	13.3619	167.270	2 235	
82. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.0492	874.68	43	
			(1)			268.82	13	
82. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.0779	1 037.49	81	
			(1)			229.99	18	
82. 5.	01.7.15.04-0045	Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0.0003	0.000123	182 172.51	22	
82. 6.	01.7.15.08-0011	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0.0003	0.000123	263 871.81	32	
		Накладные расходы				77%	1 745	
		Сметная прибыль				58%	1 314	
		Всего с НР и СП					5 473	
	
83.	08.3.09.04-0024	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер матовый НС35-1000-0,5	м2		41	328.67	13 475	
	
84.	ГЭСН 13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2		0.132	2 141.39	283	
84. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.00264	215.055	1	
84. 2.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5.31	0.70092	201.080	141	
84. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.00132	10.80		
84. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.00132	964.28	1	
			(1)			200.12		
84. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00132	1 037.49	1	
			(1)			229.99		
84. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.12	0.14784	18.56	3	
84. 7.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.001584	72 855.64	115	
84. 8.	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.000264	79 235.11	21	
		Накладные расходы				77%	109	
		Сметная прибыль				48%	68	
		Всего с НР и СП					461	
	
85.	ГЭСН 13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2		0.132	2 560.48	338	
85. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.00264	215.055	1	
85. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	3.83	0.50556	171.480	87	
85. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.00132	10.80		
85. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.00132	964.28	1	
			(1)			200.12		
85. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00132	1 037.49	1	
			(1)			229.99		
85. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.65	0.0858	18.56	2	
85. 7.	14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.002508	93 641.96	235	
85. 8.	14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0.0014	0.0001848	65 944.00	12	
		Накладные расходы				77%	68	
		Сметная прибыль				48%	42	
		Всего с НР и СП					448	
	
	Дождеприемный колодец (5шт)	
86.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.069	51 564.61	3 558	
		Объем: (2.2*2.2*1.55)*5+(51*0.65*0.95)						
86. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	3.00978	268.820	809	
86. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	1.04052	147.310	153	
86. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.71346	935.23	667	
			(1)			268.82	192	
86. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	2.29632	1 188.38	2 729	
			(1)			268.82	617	
86. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00276	3 090.35	9	
		Накладные расходы				81%	779	
		Сметная прибыль				34%	327	
		Всего с НР и СП					4 664	
	
87.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		110.4	151.56	16 732	
		Объем: 69*1.6						
	
88.	ГЭСН 23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3		0.255	1 910.64	487	
		Объем: 51*0.1*0.5						
88. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	0.08925	200.120	18	
88. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	10.2	2.601	154.230	401	
88. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.35	0.08925	964.28	86	
			(1)			200.12	18	
		Накладные расходы				111%	465	
		Сметная прибыль				61%	256	
		Всего с НР и СП					1 208	
	
89.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		2.805	523.12	1 467	
		Объем: (0.255)*11.0						
	
90.	ГЭСН 23-01-020-01 
(прим)	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м		0.51	7 738.81	3 947	
90. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.2	2.142	229.990	493	
90. 2.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	27.12	13.8312	173.510	2 400	
90. 3.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	4.05	2.0655	685.69	1 416	
			(1)			229.99	475	
90. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.0765	1 037.49	79	
			(1)			229.99	18	
90. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	4.9	2.499	20.52	51	
		Накладные расходы				111%	3 211	
		Сметная прибыль				61%	1 765	
		Всего с НР и СП					8 923	
	
91.	24.3.03.03-0036	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м		51.51	632.52	32 581	
		Объем: 51*1.01						
	
92.	ГЭСН 23-03-007-04	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3		0.3	119 138.56	35 742	
		Объем: 0.6*5						
92. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	27.42	8.226	267.659	2 202	
92. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	171.13	51.339	163.200	8 379	
92. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	26.6	7.98	874.68	6 980	
			(1)			268.82	2 145	
92. 4.	91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	0.38	0.114	116.06	13	
92. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.82	0.246	1 037.49	255	
			(1)			229.99	57	
92. 6.	01.2.01.02-0021	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60	т	0.05	0.015	17 952.03	269	
92. 7.	01.3.01.08-0003	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ	т	0.009	0.0027	35 833.51	97	
92. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.0007	0.00021	20.52		
92. 9.	01.7.07.29-0031	Каболка	т	0.02	0.006	138 785.25	833	
92. 10.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0002	0.00006	57 689.15	3	
92. 11.	01.7.15.10-0067	Скобы: ходовые	шт.	38.8	11.64	200.42	2 333	
92. 12.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.00025	0.000075	11 636.25	1	
92. 13.	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.0071	0.00213	6 628.70	14	
92. 14.	04.1.02.05-0001	Бетон тяжелый, класс: В3,5 (М50)	м3	1.41	0.423	2 874.87	1 216	
92. 15.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0.9	0.27	3 276.39	885	
92. 16.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.4	0.12	2 983.71	358	
92. 17.	05.1.01.13-0043	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	2.76	0.828	17 002.88	14 078	
92. 18.	11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.016	0.0048	5 714.19	27	
		Накладные расходы				111%	11 745	
		Сметная прибыль				61%	6 454	
		Всего с НР и СП					53 941	
	
93.	05.1.01.13-0043	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3		-0.828	17 002.88	-14 078	
		Объем: (0.3)*(-2.76)						
	
94.	05.1.01.11-0044	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		5	2 371.34	11 857	
	
95.	05.1.01.09-0056	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		5	2 483.79	12 419	
	
96.	05.1.01.09-0054	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		5	1 206.53	6 033	
	
97.	05.1.06.09-0088	Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		5	2 527.04	12 635	
	
98.	08.1.02.06-0042 
(прим)	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца	шт.		5	5 333.27	26 666	
	
99.	ГЭСН 01-02-061-01 
(прим)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3		0.5321	12 520.10	6 662	
		Объем: 69-(2.26*5+51*0.038)-(51*0.1*0.5)						
99. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	88.5	47.09085	141.470	6 662	
		Накладные расходы				68%	4 530	
		Сметная прибыль				31%	2 065	
		Всего с НР и СП					13 257	
	
100.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний	м3		58.531	523.12	30 619	
		Объем: 53.21*1.1						
	
	Смотровой колодец (3 шт)	
101.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.08872	51 564.61	4 575	
		Объем: (2.2*2.2*1.9)*3+(99*0.65*0.95)						
101. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	3.8699664	268.820	1 040	
101. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	1.3378976	147.310	197	
101. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.9173648	935.23	858	
			(1)			268.82	247	
101. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	2.9526016	1 188.38	3 509	
			(1)			268.82	794	
101. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0035488	3 090.35	11	
		Накладные расходы				81%	1 002	
		Сметная прибыль				34%	421	
		Всего с НР и СП					5 998	
	
102.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		141.952	151.56	21 514	
		Объем: 88.72*1.6						
	
103.	ГЭСН 23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3		0.495	1 910.64	946	
		Объем: 99*0.1*0.5						
103. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	0.17325	200.120	35	
103. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	10.2	5.049	154.230	779	
103. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.35	0.17325	964.28	167	
			(1)			200.12	35	
		Накладные расходы				111%	904	
		Сметная прибыль				61%	497	
		Всего с НР и СП					2 346	
	
104.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		5.445	523.12	2 848	
		Объем: (0.495)*11.0						
	
105.	ГЭСН 23-01-020-01 
(прим)	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м		0.99	7 738.81	7 661	
105. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.2	4.158	229.990	956	
105. 2.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	27.12	26.8488	173.510	4 659	
105. 3.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	4.05	4.0095	685.69	2 749	
			(1)			229.99	922	
105. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.1485	1 037.49	154	
			(1)			229.99	34	
105. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	4.9	4.851	20.52	100	
		Накладные расходы				111%	6 233	
		Сметная прибыль				61%	3 425	
		Всего с НР и СП					17 319	
	
106.	24.3.03.03-0036	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м		99.99	632.52	63 246	
		Объем: 99*1.01						
	
107.	ГЭСН 23-03-007-04 
(прим)	Устройство круглых смотровых колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3		0.234	119 138.56	27 878	
		Объем: 0.78*3						
107. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	27.42	6.41628	267.659	1 717	
107. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	171.13	40.04442	163.200	6 535	
107. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	26.6	6.2244	874.68	5 444	
			(1)			268.82	1 673	
107. 4.	91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	0.38	0.08892	116.06	10	
107. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.82	0.19188	1 037.49	199	
			(1)			229.99	44	
107. 6.	01.2.01.02-0021	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60	т	0.05	0.0117	17 952.03	210	
107. 7.	01.3.01.08-0003	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ	т	0.009	0.002106	35 833.51	75	
107. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.0007	0.0001638	20.52		
107. 9.	01.7.07.29-0031	Каболка	т	0.02	0.00468	138 785.25	650	
107. 10.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0002	0.0000468	57 689.15	3	
107. 11.	01.7.15.10-0067	Скобы: ходовые	шт.	38.8	9.0792	200.42	1 820	
107. 12.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.00025	0.0000585	11 636.25	1	
107. 13.	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.0071	0.0016614	6 628.70	11	
107. 14.	04.1.02.05-0001	Бетон тяжелый, класс: В3,5 (М50)	м3	1.41	0.32994	2 874.87	949	
107. 15.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0.9	0.2106	3 276.39	690	
107. 16.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.4	0.0936	2 983.71	279	
107. 17.	05.1.01.13-0043	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	2.76	0.64584	17 002.88	10 981	
107. 18.	11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.016	0.003744	5 714.19	21	
		Накладные расходы				111%	9 160	
		Сметная прибыль				61%	5 034	
		Всего с НР и СП					42 071	
	
108.	05.1.01.13-0043	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3		-0.64584	17 002.88	-10 981	
		Объем: (0.234)*(-2.76)						
	
109.	05.1.01.11-0044	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		3	2 371.34	7 114	
	
110.	05.1.01.09-0056	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		3	2 483.79	7 451	
	
111.	05.1.01.09-0055	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		3	1 704.25	5 113	
	
112.	05.1.01.09-0054	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		3	1 206.53	3 620	
	
113.	05.1.06.09-0088	Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		3	2 527.04	7 581	
	
114.	05.1.01.09-0042	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		3	692.00	2 076	
	
115.	08.1.02.06-0043	Люки чугунные тяжелые	шт.		3	5 446.31	16 339	
	
116.	ГЭСН 01-02-061-01 
(прим)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3		0.7323	12 520.10	9 168	
		Объем: 88.72-(2.26*3+99*0.038)-(99*0.1*0.5)						
116. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	88.5	64.80855	141.470	9 168	
		Накладные расходы				68%	6 234	
		Сметная прибыль				31%	2 842	
		Всего с НР и СП					18 244	
	
117.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний	м3		80.553	523.12	42 139	
		Объем: 73.23*1.1						

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					3 091 202	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 858 358	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					1 490 158	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 45, 68, 69; %=81 - по стр. 5, 16, 27, 35, 47, 59, 71, 86, 101; %=121 - по стр. 7, 9, 10, 12, 14, 18, 20, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 49, 51, 52, 54, 56, 61, 63, 73; %=98 - по стр. 65-67, 70; %=105 - по стр. 75; %=89 - по стр. 76; %=77 - по стр. 84, 85; %=111 - по стр. 88, 90, 92, 103, 105, 107; %=68 - по стр. 99, 116)					566 643	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 45, 68, 69, 84, 85; %=34 - по стр. 5, 16, 27, 35, 47, 59, 71, 86, 101; %=65 - по стр. 7, 9, 10, 12, 14, 18, 20, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 49, 51, 52, 54, 56, 61, 63, 73; %=61 - по стр. 65-67, 70, 88, 90, 92, 103, 105, 107; %=51 - по стр. 75; %=44 - по стр. 76; %=31 - по стр. 99, 116)					304 525	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					3 729 526	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					10 965	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 78, 80, 82)					4 270	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 78, 80, 82)					3 217	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					18 452	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					17 206	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					17 206	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					204 673	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					204 673	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					3 969 857	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	79 397	
	ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ					4 049 254	
	НДС 18%				18	728 866	
	ВСЕГО С НДС					4 778 120	
	
	Раздел 2.  Работы на муниципальной земле	
	
	Демонтажные работы на муниципальной земле	
118.	ГЭСНр 68-12-5 
(прим)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных  толщ. 7см	100 м3		0.064	31 377.16	2 008	
		Объем: 92*0.07						
118. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	1.0784	268.820	290	
118. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	4.97408	152.740	760	
118. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	0.28864	935.23	270	
			(1)			268.82	78	
118. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	0.78976	1 233.16	974	
			(1)			268.82	212	
118. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	0.12672	35.92	5	
		Накладные расходы				88%	924	
		Сметная прибыль				48%	504	
		Всего с НР и СП					3 436	
	
119.	ГЭСНр 68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		0.44	16 033.58	7 055	
119. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	4.136	200.120	828	
119. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	68.26	30.0344	163.200	4 902	
119. 3.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	4.136	493.44	2 041	
			(1)			200.12	828	
119. 4.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	12.408	9.05	112	
		Накладные расходы				88%	5 042	
		Сметная прибыль				48%	2 750	
		Всего с НР и СП					14 848	
	
120.	01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза		15.876	39.92	634	
		Объем: 6.4*1.8+(44*0.3*0.15*2.2)						
	
121.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза		15.876	262.99	4 175	
	
	Монтажные работы на муниципальной земле	
	Устройство асфальтобетонного покрытия  (тип 3)	
122.	ГЭСНр 68-12-2	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3		0.041	8 180.02	335	
		Объем: 82*0.05						
122. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.65	0.19065	252.286	48	
122. 2.	1-100-21	Средний разряд работы 2,1	чел.-ч	18.37	0.75317	148.670	112	
122. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2.67	0.10947	1 543.79	169	
			(1)			268.82	29	
122. 4.	91.13.01-051	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	1.98	0.08118	670.22	54	
			(1)			229.99	19	
		Накладные расходы				88%	141	
		Сметная прибыль				48%	77	
		Всего с НР и СП					553	
	
123.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.082	22 274.28	1 826	
123. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	1.71954	265.450	456	
123. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	2.43622	161.570	394	
123. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.09922	935.23	93	
			(1)			268.82	27	
123. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.10496	1 543.79	162	
			(1)			268.82	28	
123. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	0.42312	691.29	292	
			(1)			268.82	114	
123. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	0.7052	791.87	558	
			(1)			268.82	190	
123. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.2378	721.34	172	
			(1)			268.82	64	
123. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.14924	760.62	114	
			(1)			229.99	34	
123. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	2.05	20.52	42	
		Накладные расходы				121%	1 029	
		Сметная прибыль				65%	553	
		Всего с НР и СП					3 407	
	
124.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2		-0.082	1 725.17	-141	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
124. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	-0.1886	268.820	-51	
124. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	-0.041	691.29	-28	
			(1)			268.82	-11	
124. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	-0.0943	791.87	-75	
			(1)			268.82	-25	
124. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	-0.0533	721.34	-38	
			(1)			268.82	-14	
		Накладные расходы				121%	-62	
		Сметная прибыль				65%	-33	
		Всего с НР и СП					-236	
	
125.	02.2.04.04-0005	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм	м3		10.25	2 066.43	21 181	
		Объем: 82*0.1*1.25						
	
126.	ГЭСН 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т		0.0656	391.54	26	
		Объем: 82*0.8/1000						
126. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.043296	215.055	9	
126. 2.	91.08.02-001	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.33	0.021648	1 186.49	26	
			(2)			430.11	9	
		Накладные расходы				121%	11	
		Сметная прибыль				65%	6	
		Всего с НР и СП					43	
	
127.	01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т		0.067568	18 523.79	1 252	
		Объем: (0.0656)*1.03						
	
128.	ГЭСН 27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.082	25 004.26	2 050	
128. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.18	1.57276	273.593	430	
128. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	38.3	3.1406	181.930	571	
128. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.05	0.0041	874.68	4	
			(1)			268.82	1	
128. 4.	91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	0.26158	1 322.78	346	
			(1)			286.75	75	
128. 5.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.1148	18.66	2	
128. 6.	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	3.96	0.32472	541.83	176	
			(1)			229.99	75	
128. 7.	91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.-ч	11.51	0.94382	806.62	761	
			(1)			286.75	271	
128. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.03198	760.62	24	
			(1)			229.99	7	
128. 9.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.00656	1 037.49	7	
			(1)			229.99	2	
128. 10.	01.3.01.03-0002	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.00278	0.00022796	54 972.66	13	
128. 11.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.0164	20.52		
128. 12.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.00214	0.00017548	50 201.92	9	
128. 13.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.29	0.02378	5 768.85	137	
		Накладные расходы				121%	1 211	
		Сметная прибыль				65%	651	
		Всего с НР и СП					3 912	
	
129.	04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т		7.683	3 277.14	25 178	
		Объем: (0.082)*93.7						
	
130.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т		0.0008856	23 218.80	21	
		Объем: (0.082)*0.0108						
	
131.	ГЭСН 27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-08	1000 м2		0.082	32.75	3	
		Начисления: Н5= 2, Н48= 2	
131. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0.18	0.01476	181.930	3	
		Накладные расходы				121%	4	
		Сметная прибыль				65%	2	
		Всего с НР и СП					9	
	
132.	04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т		1.9188	3 277.14	6 288	
		Объем: (0.082)*11.7						
		Начисления: Н48= 2	
	
133.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т		0.0002296	23 218.80	5	
		Объем: (0.082)*0.0014						
		Начисления: Н48= 2	
	
134.	ГЭСН 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т		0.0942	391.54	37	
		Объем: 314*0.3/1000						
134. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.062172	215.055	13	
134. 2.	91.08.02-001	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.33	0.031086	1 186.49	37	
			(2)			430.11	13	
		Накладные расходы				121%	16	
		Сметная прибыль				65%	8	
		Всего с НР и СП					61	
	
135.	01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т		0.097026	18 523.79	1 797	
		Объем: (0.0942)*1.03						
	
136.	ГЭСН 27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.082	24 188.62	1 983	
136. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.12	1.56784	273.690	429	
136. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	38.3	3.1406	181.930	571	
136. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.03	0.00246	874.68	2	
			(1)			268.82	1	
136. 4.	91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	0.26158	1 322.78	346	
			(1)			286.75	75	
136. 5.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.1148	18.66	2	
136. 6.	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	3.96	0.32472	541.83	176	
			(1)			229.99	75	
136. 7.	91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.-ч	11.51	0.94382	806.62	761	
			(1)			286.75	271	
136. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.03198	760.62	24	
			(1)			229.99	7	
136. 9.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.00328	1 037.49	3	
			(1)			229.99	1	
136. 10.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.0164	20.52		
136. 11.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.0005084	50 201.92	26	
136. 12.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.15	0.0123	5 768.85	71	
		Накладные расходы				121%	1 210	
		Сметная прибыль				65%	650	
		Всего с НР и СП					3 843	
	
137.	04.2.01.01-0037	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т		7.9212	3 942.49	31 229	
		Объем: (0.082)*96.6						
	
138.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т		0.0008856	23 218.80	21	
		Объем: (0.082)*0.0108						
	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1)	
139.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.11475	51 564.61	5 917	
		Объем: 255*0.45						
139. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	5.005395	268.820	1 346	
139. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	1.73043	147.310	255	
139. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	1.186515	935.23	1 110	
			(1)			268.82	319	
139. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	3.81888	1 188.38	4 538	
			(1)			268.82	1 027	
139. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00459	3 090.35	14	
		Накладные расходы				81%	1 297	
		Сметная прибыль				34%	544	
		Всего с НР и СП					7 758	
	
140.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		183.6	151.56	27 826	
		Объем: 114.75*1.6						
	
141.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.51	18 517.68	9 444	
		Объем: 255*0.2						
141. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	7.0788	254.662	1 803	
141. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	8.0172	151.380	1 214	
141. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.9027	1 543.79	1 394	
			(1)			268.82	243	
141. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	2.1879	964.28	2 110	
			(1)			200.12	438	
141. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	3.6108	1 215.15	4 388	
			(1)			286.75	1 035	
141. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.3774	760.62	287	
			(1)			229.99	87	
141. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	2.55	20.52	52	
		Накладные расходы				121%	3 651	
		Сметная прибыль				65%	1 961	
		Всего с НР и СП					15 056	
	
142.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		56.1	523.12	29 347	
		Объем: 51*1.10						
	
143.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.255	22 274.28	5 680	
143. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	5.34735	265.450	1 419	
143. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	7.57605	161.570	1 224	
143. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.30855	935.23	289	
			(1)			268.82	83	
143. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.3264	1 543.79	504	
			(1)			268.82	88	
143. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	1.3158	691.29	910	
			(1)			268.82	354	
143. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	2.193	791.87	1 737	
			(1)			268.82	590	
143. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.7395	721.34	533	
			(1)			268.82	199	
143. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.4641	760.62	353	
			(1)			229.99	107	
143. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	6.375	20.52	131	
		Накладные расходы				121%	3 198	
		Сметная прибыль				65%	1 718	
		Всего с НР и СП					10 596	
	
144.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2		0.255	1 725.17	440	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
144. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	0.5865	268.820	158	
144. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	0.1275	691.29	88	
			(1)			268.82	34	
144. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	0.29325	791.87	232	
			(1)			268.82	79	
144. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	0.16575	721.34	120	
			(1)			268.82	45	
		Накладные расходы				121%	191	
		Сметная прибыль				65%	103	
		Всего с НР и СП					734	
	
145.	02.2.04.04-0004	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3		63.75	2 270.97	144 774	
		Объем: 255*0.2*1.25						
	
146.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.1275	5 304.43	676	
		Объем: 255*0.05						
146. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.628575	213.358	134	
146. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.121125	1 543.79	187	
			(1)			268.82	33	
146. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.50745	964.28	489	
			(1)			200.12	102	
		Накладные расходы				121%	162	
		Сметная прибыль				65%	87	
		Всего с НР и СП					925	
	
147.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		13.005	2 154.36	28 017	
		Объем: (0.1275)*102.0						
	
148.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		25.5	2 297.87	58 596	
148. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	2.295	220.033	505	
148. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	300.9	184.510	55 519	
148. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.765	964.28	738	
			(1)			200.12	153	
148. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	14.535	13.20	192	
148. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.765	760.62	582	
			(1)			229.99	176	
148. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.765	1 037.49	794	
			(1)			229.99	176	
148. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	5.1	20.52	105	
148. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	1.275	523.12	667	
		Накладные расходы				121%	67 789	
		Сметная прибыль				65%	36 416	
		Всего с НР и СП					162 801	
	
149.	С3 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		260.1	480.00	124 848	
		Объем: 255*1.02						
	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7)	
150.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.00675	51 564.61	348	
		Объем: 25*0.27						
150. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.294435	268.820	79	
150. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.10179	147.310	15	
150. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.069795	935.23	65	
			(1)			268.82	19	
150. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.22464	1 188.38	267	
			(1)			268.82	60	
150. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00027	3 090.35	1	
		Накладные расходы				81%	76	
		Сметная прибыль				34%	32	
		Всего с НР и СП					456	
	
151.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		10.8	151.56	1 637	
		Объем: 6.75*1.6						
	
152.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.033	18 517.68	611	
		Объем: 25*0.13						
152. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.45804	254.662	117	
152. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.51876	151.380	79	
152. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.05841	1 543.79	90	
			(1)			268.82	16	
152. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.14157	964.28	137	
			(1)			200.12	28	
152. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.23364	1 215.15	284	
			(1)			286.75	67	
152. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.02442	760.62	19	
			(1)			229.99	6	
152. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.165	20.52	3	
		Накладные расходы				121%	237	
		Сметная прибыль				65%	127	
		Всего с НР и СП					976	
	
153.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		3.63	523.12	1 899	
		Объем: 3.3*1.10						
	
154.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.025	22 274.28	557	
154. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	0.52425	265.450	139	
154. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	0.74275	161.570	120	
154. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.03025	935.23	28	
			(1)			268.82	8	
154. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.032	1 543.79	49	
			(1)			268.82	9	
154. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	0.129	691.29	89	
			(1)			268.82	35	
154. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	0.215	791.87	170	
			(1)			268.82	58	
154. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.0725	721.34	52	
			(1)			268.82	19	
154. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.0455	760.62	35	
			(1)			229.99	10	
154. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	0.625	20.52	13	
		Накладные расходы				121%	313	
		Сметная прибыль				65%	168	
		Всего с НР и СП					1 039	
	
155.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2		-0.025	1 725.17	-43	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
155. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	-0.0575	268.820	-15	
155. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	-0.0125	691.29	-9	
			(1)			268.82	-3	
155. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	-0.02875	791.87	-23	
			(1)			268.82	-8	
155. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	-0.01625	721.34	-12	
			(1)			268.82	-4	
		Накладные расходы				121%	-18	
		Сметная прибыль				65%	-10	
		Всего с НР и СП					-71	
	
156.	02.2.04.04-0005	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм	м3		3.125	2 066.43	6 458	
		Объем: 25*0.1*1.25						
	
157.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.01	5 304.43	53	
		Объем: 25*0.04						
157. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.0493	213.358	11	
157. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.0095	1 543.79	15	
			(1)			268.82	3	
157. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.0398	964.28	38	
			(1)			200.12	8	
		Накладные расходы				121%	13	
		Сметная прибыль				65%	7	
		Всего с НР и СП					73	
	
158.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		1.02	2 154.36	2 197	
		Объем: (0.01)*102.0						
	
159.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		2.5	2 297.87	5 745	
159. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.225	220.033	50	
159. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	29.5	184.510	5 443	
159. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.075	964.28	72	
			(1)			200.12	15	
159. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	1.425	13.20	19	
159. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.075	760.62	57	
			(1)			229.99	17	
159. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.075	1 037.49	78	
			(1)			229.99	17	
159. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.5	20.52	10	
159. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.125	523.12	65	
		Накладные расходы				121%	6 647	
		Сметная прибыль				65%	3 570	
		Всего с НР и СП					15 962	
	
160.	С1 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2		25.5	450.00	11 475	
		Объем: 25*1.02						
	
	Установка бортовых камней	
161.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.00837	51 564.61	432	
		Объем: (83*0.3*0.3)+(16*0.28*0.2)						
161. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.3650994	268.820	98	
161. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.1262196	147.310	19	
161. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.0865458	935.23	81	
			(1)			268.82	23	
161. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.2785536	1 188.38	331	
			(1)			268.82	75	
161. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0003348	3 090.35	1	
		Накладные расходы				81%	95	
		Сметная прибыль				34%	40	
		Всего с НР и СП					567	
	
162.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		13.392	151.56	2 030	
		Объем: 8.37*1.6						
	
163.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.054	18 517.68	1 000	
		Объем: (83*0.3*0.2)+(16*0.28*0.1)						
163. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.74952	254.662	191	
163. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.84888	151.380	129	
163. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.09558	1 543.79	148	
			(1)			268.82	26	
163. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.23166	964.28	223	
			(1)			200.12	46	
163. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.38232	1 215.15	465	
			(1)			286.75	110	
163. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.03996	760.62	30	
			(1)			229.99	9	
163. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.27	20.52	6	
		Накладные расходы				121%	387	
		Сметная прибыль				65%	208	
		Всего с НР и СП					1 595	
	
164.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		5.94	523.12	3 107	
		Объем: 5.4*1.10						
	
165.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		0.83	32 868.00	27 280	
165. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.5976	266.663	159	
165. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	63.1464	159.670	10 083	
165. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.5644	874.68	494	
			(1)			268.82	152	
165. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0332	1 037.49	34	
			(1)			229.99	8	
165. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00083	57 689.15	48	
165. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	4.897	3 276.39	16 044	
165. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.0498	2 983.71	149	
165. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.1411	3 038.87	429	
		Накладные расходы				121%	12 393	
		Сметная прибыль				65%	6 657	
		Всего с НР и СП					46 330	
	
166.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		83	341.55	28 349	
		Объем: (0.83)*100.0						
	
167.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м		0.16	13 358.27	2 137	
167. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.1152	266.663	31	
167. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	12.1728	159.670	1 944	
167. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.1088	874.68	95	
			(1)			268.82	29	
167. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0064	1 037.49	7	
			(1)			229.99	1	
167. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00016	57 689.15	9	
167. 6.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.0272	3 038.87	83	
		Накладные расходы				121%	2 390	
		Сметная прибыль				65%	1 284	
		Всего с НР и СП					5 811	
	
168.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.003168	2 983.71	9	
		Объем: (0.16)*(0.06*0.33)						
	
169.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		0.812	3 276.39	2 660	
		Объем: (0.16)*(5.9*0.86)						
	
170.	05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		16	178.10	2 850	
		Объем: (0.16)*100.0						

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					643 319	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					607 017	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					283 766	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 118, 119, 122; %=121 - по стр. 123, 124, 126, 128, 131, 134, 136, 141, 143, 144, 146, 148, 152, 154, 155, 157, 159, 163, 165, 167; %=81 - по стр. 139, 150, 161)					108 346	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 118, 119, 122; %=65 - по стр. 123, 124, 126, 128, 131, 134, 136, 141, 143, 144, 146, 148, 152, 154, 155, 157, 159, 163, 165, 167; %=34 - по стр. 139, 150, 161)					58 081	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					773 444	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					36 302	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					36 302	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					809 746	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	16 195	
	ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ					825 941	
	НДС 18%				18	148 669	
	ВСЕГО С НДС					974 610	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					108 346	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					58 081	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					3 734 521	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					3 465 375	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					1 773 924	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 45, 68, 69, 118, 119, 122; %=81 - по стр. 5, 16, 27, 35, 47, 59, 71, 86, 101, 139, 150, 161; %=121 - по стр. 7, 9, 10, 12, 14, 18, 20, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 49, 51, 52, 54, 56, 61, 63, 73, 123, 124, 126, 128, 131, 134, 136, 141, 143, 144, 146, 148, 152, 154, 155, 157, 159, 163, 165, 167; %=98 - по стр. 65-67, 70; %=105 - по стр. 75; %=89 - по стр. 76; %=77 - по стр. 84, 85; %=111 - по стр. 88, 90, 92, 103, 105, 107; %=68 - по стр. 99, 116)					674 989	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 45, 68, 69, 84, 85, 118, 119, 122; %=34 - по стр. 5, 16, 27, 35, 47, 59, 71, 86, 101, 139, 150, 161; %=65 - по стр. 7, 9, 10, 12, 14, 18, 20, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 49, 51, 52, 54, 56, 61, 63, 73, 123, 124, 126, 128, 131, 134, 136, 141, 143, 144, 146, 148, 152, 154, 155, 157, 159, 163, 165, 167; %=61 - по стр. 65-67, 70, 88, 90, 92, 103, 105, 107; %=51 - по стр. 75; %=44 - по стр. 76; %=31 - по стр. 99, 116)					362 606	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					4 502 970	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					10 965	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 78, 80, 82)					4 270	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 78, 80, 82)					3 217	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					18 452	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					17 206	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					17 206	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					240 975	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					240 975	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					4 779 603	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	95 592	
	ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ					4 875 195	
	НДС 18%				18	877 535	
	ВСЕГО С НДС					5 752 730	

Составил:	Вед.инженер СО МКУ «КР МКД»                                                             Лучинович И.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам.начальника СО МКУ «КР МКД»                                                         Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)