|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | | «УТВЕРЖДАЮ» |
|  | |  |
|  | |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / |
|  | |  |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. | | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. |
|  | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
| Объект: | Многоквартирный дом по ул.Пугачева,35-39; ул.К.Маркса,33-39; ул.Офицерская,38-40 | |
| **В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т** | | |
| на капитальный ремонт чердачного перекрытия МКД | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
|  | **Раздел 1. УТЕПЛЕНИЕ, РЕМОНТ ЧЕРДАЧНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ** | | | |
|  | | | | |
| 1. | Е10-01-023-01 | Разборка ходовых досок | 100 м ходов | 9 |
| 2. | Е10-01-023-01 | Укладка ходовых досок | 100 м ходов | 9 |
| 3. | Е46-03-009-01 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм (ус-во балок) | 100 шт. | 0.36 |
| 4. | Е46-03-017-07 | Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок | 1 м3 заделки | 0.25 |
| 5. | Е53-1-5 | Разборка засыпного утеплителя пола (прим.) | 100 м2 стен | 12.84 |
| 6. | Е14-02-015-01 | Покрытие пленкой под утеплитель, укрытие пленкой утеплителя | 100 м2 покрытия | 25.68 |
| 7. | С101-4134 | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | м2 | 3210 |
| 8. | Е26-01-039-01 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (h=150мм) | 1 м3 изоляции | 192.6 |
| 9. | С104-0097 | Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм | м2 | 3929.04 |
| 10. | Е54-4-3 | Ремонт деревянных балок нашивкой досок | 100 м досок | 0.98 |
| 11. | Е54-4-1 | Ремонт деревянных балок с заменой концов | 100 концов | 0.36 |
| 12. | Е46-03-009-02 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм | 100 шт. | 0.2 |
| 13. | Е46-04-007-03 | Разборка деревянных перекрытий по балкам с накатами из досок | 100 м2 | 0.481 |
| 14. | Е10-01-010-01 | Установка элементов каркаса из брусьев | 1 м3 древесины в конструкции | 1.41 |
| 15. | С203-0429 | Балки антисептированные из цельной древесины с одним черепным бруском, сечением 150х50, 175х50 мм, длиной от 3000 до 4900 мм, БЦ1 30-46.15.9, БЦ1 30-49.17.9 | м3 | 1.41 |
| 16. | Е53-16-1 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | 1 м3 кладки | 0.38089 |
| 17. | Е54-4-1 | Ремонт деревянных балок с заменой концов | 100 концов | 0.06 |
| 18. | Е54-13-1 | Устранение просадки конца балки на опоре | 100 мест | 0.42 |
|  | | | | |
|  | **Раздел 2. Прочие работы** | | | |
|  | | | | |
| 19. | Х311-1037 | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 130 |
| 20. | Х403-1-15 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 130 |
|  | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |