«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	3 229 056	руб.	Смета на сумму:	3 229 056	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	Капитальный ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения и водоотведения, ремонт чердачного перекрытия многоквартирного дома расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Третьяковская, 11	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения и водоотведения, ремонт чердачного перекрытия многоквартирного дома расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Третьяковская, 11	
Сметная стоимость:	3 229.056	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	5.305	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	608.491	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2011 г.	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Кровля	
	
1.	ТЕРр 58-17-2 
Разборка покрытий кровель из черепицы, 100 м2 покрытия кровли	2.17	559.49	556.33	3.16	1 214.09	1 207.24	6.86	12.14	3.9	14 683	14 656	27	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			1 002.01				71%	10 406			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			784.71				52%	7 621			
										=(65* (0.8))				
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	2.17	172.51	127.80	44.71	374.35	277.33	97.02	12.14	6.42	3 990	3 367	623	
					6.95			15.08	1	12.12			183	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			242.70				71%	2 521			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			190.07				52%	1 846			
										=(65* (0.8))				
	
3.	ТЕРр 58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.104	6 775.72	1 449.90	67.19	704.67	150.79	6.99	12.14	6.42	3 899	1 831	45	
				5 258.63			546.90		3.7	1		2 024		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			125.16				71%	1 300			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			98.01				52%	952			
										=(65* (0.8))				
	
4.	ТЕРр 58-5-1 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.2	4 519.16	360.82	36.65	903.83	72.16	7.33	12.14	6.47	4 221	876	47	
				4 121.69			824.34		4	1		3 297		
	Накладные расходы		83%			59.89				71%	622			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			46.90				52%	456			
										=(65* (0.8))				
	
5.	ТЕРр 58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	1.172	9 291.30	1 358.31	34.61	10 889.40	1 591.94	40.56	12.14	6.39	47 541	19 326	259	
				7 898.38			9 256.90		3.02	1		27 956		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			1 321.31				71%	13 721			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 034.76				52%	10 050			
										=(65* (0.8))				
	
6.	ТЕРр 54-3-1 
Разборка подшивки карниза (применительно), 100 м2 подшивки	0.131	257.63	231.54	26.09	33.75	30.33	3.42	12.14	6.48	390	368	22	
					10.34			1.35	1	12.12			16	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		85%			26.93				72%	276			
										=(85* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			25.34				64%	246			
										=(80* (0.8))				
	
7.	ТЕР 10-01-008-05 
Устройство карнизов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.131	10 055.13	1 488.27	115.81	1 317.22	194.96	15.17	12.14	6.53	6 507	2 367	99	
				8 451.04			1 107.09		3.65	1		4 041		
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		106%			206.66				90%	2 130			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			105.28				43%	1 018			
										=(53.55* (0.8))				
	
8.	ФЕР 15-04-024-02 
(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 5; Дополнения и изменения № 4, приказ Минрегиона № 339 от 13.07.2011.) 
Простая окраска масляными составами по дереву потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.131	1 292.49	327.26	5.84	169.32	42.87	0.76	12.89	7.56	837	553	6	
				959.40	0.15		125.68	0.02	2.22	13.08		279		
	Добавл.ресурсы:  1-1032;  2;  СЦЭСМ 030954;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-0426;  ССЦ 101-0627;  ССЦ 101-1596;  ССЦ 101-1667;  ССЦ 101-1757;  ССЦ 409-0639	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		95%			40.75				80%	442			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			20.16				37%	205			
										=(46.75* (0.8))				
	
9.	ТЕРр 58-18-4 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	2.17	930.13	806.67	80.64	2 018.38	1 750.47	174.99	12.14	6.5	22 679	21 251	1 137	
				42.82			92.92		3.13	1		291		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 102-0072:[ М-(4572.80=1429.00*3.2) ]	
	Накладные расходы		83%			1 452.89				71%	15 088			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 137.81				52%	11 051			
										=(65* (0.8))				
	
10.	ТССЦ 102-0052 
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта, м3	6.944	1 928.70			13 392.89					41 528			
				1 928.70			13 392.89		5 980.39			41 528		
	Объем: 3.2*2.17													
	
11.	ФЕР 10-01-027-09 
(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 5; Дополнения и изменения № 4, приказ Минрегиона № 339 от 13.07.2011.) 
Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2, 100 м2 проемов	0.0042	49 354.22	2 119.31	487.53	207.29	8.90	2.05	12.88	7.36	943	115	15	
				46 747.38			196.34		4.14	1		813		
	Добавл.ресурсы:  1-1033;  СЦЭСМ 134041;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1482;  ССЦ 101-1805;  ССЦ 101-2317;  ССЦ 101-8052;  ССЦ 102-0025;  ССЦ 203-0013;  ССЦ 203-0359;  ССЦ 203-0384;  ССЦ 411-0001	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		106%			9.43				90%	104			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			4.81				43%	49			
										=(53.55* (0.8))				
	
12.	Цена поставщика. 
Окно- люк Starlight, шт	1	1 082.14			1 082.14			1	1	4 545			
				1 082.14			1 082.14		4.2	1		4 545		
	Поправки: М: =4500*1.01/4.2	
	
13.	ТЕР 10-01-089-03 
Антисептирование водными растворами покрытий по фермам, 100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий	6.121	211.61	46.85	7.91	1 295.29	286.77	48.43	12.14	6.15	6 324	3 481	298	
				156.85	0.38		960.08	2.30	2.65	12.2		2 544	28	
	Объем: 217*2+13.1*2+217*0.7													
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		106%			306.41				90%	3 158			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			156.10				43%	1 509			
										=(53.55* (0.8))				
	
14.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	2.17	221.62	101.80	102.69	480.91	220.90	222.83	12.14	3.75	3 573	2 682	836	
				17.13	1.45		37.17	3.15	1.5	12.16		56	38	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		90%			201.65				77%	2 094			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			134.43				48%	1 306			
										=(59.5* (0.8))				
	
15.	ТССЦ 113-0530 
Состав огнезащитный <НОРТЕКС-К>, кг	44.919	62.53			2 808.79					17 566			
				62.53			2 808.79		391.06			17 566		
	Объем: 2.17*20.7													
	
16.	ТЕР 12-01-015-03 
Устройство пароизоляции прокладочной в один слой, 100 м2 изолируемой поверхности	2.17	110.62	83.67	26.95	240.05	181.57	58.48	12.14	4.71	2 480	2 204	275	
					2.45			5.32	2.96	12.15			65	
	Вычт.ресурсы:  СЦЭСМ 121011:[ ЭМ-(14.51=35.39*0.41) ];  ТССЦ 101-0594:[ М-(508.10=10162.01*0.05) ];  ТССЦ 101-0856:[ М-(735.90=6.69*110) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			201.84				92%	2 087			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			102.79				44%	998			
										=(55.25* (0.8))				
	
17.	ТССЦ 101-4134 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	238.7	13.13			3 134.13					9 025			
				13.13			3 134.13		37.81			9 025		
	Объем: 217*1.1													
	
18.	ТЕР 12-01-007-05 
Устройство кровель из черепицы пазовой штампованной или прессованной (керамической и цементно-песчаной (бетонной)), 100 м2 кровли	2.17	29 858.10	1 069.80	288.58	64 792.09	2 321.46	626.21	12.14	6.28	318 455	28 183	3 933	
				28 499.73	32.46		61 844.41	70.44	4.63	12.13		286 340	854	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		108%			2 583.25				92%	26 714			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 315.55				44%	12 776			
										=(55.25* (0.8))				
	
19.	ТЕР 12-01-012-01 
Установка решеток снегозадержаний (применительно), 100 м ограждения	0.33	147.30	72.11	75.20	48.61	23.79	24.82	12.14	5.82	433	289	144	
				-0.01	5.48			1.81	3.27	12.12			22	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1529:[ М-(6.44=12871.00*0.0005) ];  ТССЦ 101-1851:[ М-(22.16=42.61*0.52) ];  ТССЦ 201-0777:[ М-(4796.10=15987.00*0.3) ]	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		108%			27.65				92%	286			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			14.08				44%	137			
										=(55.25* (0.8))				
	
20.	Цена поставщика. 
Мостик снегозадержания дл. 3м, шт	11	775.00			8 525.00			1	1	35 805			
				775.00			8 525.00		4.2	1		35 805		
	Поправки: М: =3100*1.05/4.2	
	
21.	Цена поставщика. 
Ухват мостика снегозадержания, шт	33	112.50			3 712.50			1	1	15 593			
				112.50			3 712.50		4.2	1		15 593		
	Объем: 11*3													
	Поправки: М: =450*1.05/4.2	
	
22.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали  желобов, 100 м труб и покрытий	0.33	75.57	75.35	0.22	24.94	24.87	0.07	12.14	3.95	302	302		
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			20.64				71%	214			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			16.17				52%	157			
										=(65* (0.8))				
	
23.	ТЕРр 58-20-1 
Смена обделок из листовой стали ( капельников), 100 м	0.33	2 956.30	374.76	6.66	975.58	123.67	2.20	12.14	6.53	3 742	1 501	14	
				2 574.88	1.03		849.71	0.34	2.62	12.17		2 226	4	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			102.93				71%	1 069			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			80.61				52%	783			
										=(65* (0.8))				
	
24.	ТЕР 12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.33	8 813.16	326.90	31.86	2 908.34	107.88	10.51	12.14	6.25	10 052	1 310	66	
				8 454.40	3.03		2 789.95	1.00	3.11	12.11		8 677	12	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		108%			117.59				92%	1 216			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			59.88				44%	582			
										=(55.25* (0.8))				
	
25.	ТЕРр 58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.277	7 415.77	333.04	13.17	2 054.17	92.25	3.65	12.14	6.56	6 647	1 120	24	
				7 069.56			1 958.27		2.81	1		5 503		
	Накладные расходы		83%			76.57				71%	795			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			59.96				52%	582			
										=(65* (0.8))				
	
26.	ТЕРр 58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.08	5 731.49	578.30	8.10	458.52	46.26	0.65	12.14	6.56	1 583	562	4	
				5 145.09			411.61		2.47	1		1 017		
	Накладные расходы		83%			38.40				71%	399			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			30.07				52%	292			
										=(65* (0.8))				
	
27.	ТЕРр 58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.04	4 604.75	480.56	8.10	184.19	19.22	0.32	12.14	6.56	642	233	2	
				4 116.09			164.64		2.47	1		407		
	Накладные расходы		83%			15.95				71%	165			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.49				52%	121			
										=(65* (0.8))				
	
28.	ТЕРр 58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.04	8 719.75	480.56	8.10	348.79	19.22	0.32	12.14	6.56	637	233	2	
				8 231.09			329.24		1.22	1		402		
	Накладные расходы		83%			15.95				71%	165			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.49				52%	121			
										=(65* (0.8))				
	
29.	ТЕРр 58-22-1 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.35	1 357.93	327.73	1.01	475.28	114.71	0.35	12.14	6.57	2 879	1 393	2	
				1 029.19			360.22		4.12	1		1 484		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			95.21				71%	989			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			74.56				52%	724			
										=(65* (0.8))				
	
30.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	0.0035												
									4.12					
	Объем: (0.35)*0.01													
	
31.	ТЕРр 60-7-7 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.024	8 572.20	5 513.35	252.31	205.73	132.32	6.06	12.14	5.85	1 954	1 606	35	
				2 806.54	60.12		67.36	1.44	4.64	12.13		313	18	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		78%			104.33				66%	1 072			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			84.27				50%	812			
										=(63* (0.8))				
	
32.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	0.41616												
									4.64					
	Объем: (0.024)*17.34													
	
33.	ТССЦ 404-0276 
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.204	6 449.40			1 315.68					5 526			
				6 449.40			1 315.68		4.2			5 526		
	Объем: 0.024*8500													
	Поправки: М: =27087.5/4.2	
	
34.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 ( 3 канала), 100 м труб	0.01	9 286.88	6 088.30	189.36	92.87	60.88	1.89	12.14	5.85	890	739	11	
				3 009.22	45.08		30.09	0.45	4.64	12.13		140	5	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 1*2, Н4= 1*2, Н5= 1*2, Н48= 1*2	
	Накладные расходы		78%			47.84				66%	491			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			38.64				50%	372			
										=(63* (0.8))				
	
35.	ТССЦ 404-0276 
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.09	6 449.40			580.45					2 438			
				6 449.40			580.45		4.2			2 438		
	Объем: 0.01*2*4500													
	Поправки: М: =27087.5/4.2	
	
36.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.014	32 504.08	21 309.05	662.76	455.06	298.33	9.28	12.14	5.85	4 360	3 622	54	
				10 532.27	157.78		147.45	2.21	4.64	12.13		684	27	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 1*7, Н4= 1*7, Н5= 1*7, Н48= 1*7	
	Накладные расходы		78%			234.42				66%	2 408			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			189.34				50%	1 825			
										=(63* (0.8))				
	
37.	ТССЦ 404-0276 
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.441	6 449.40			2 844.19					11 946			
				6 449.40			2 844.19		4.2			11 946		
	Объем: 0.014*7*4500													
	Поправки: М: =27087.5/4.2	
	
38.	ТЕР 06-01-030-02 
Устройство бетонных оголовников (применительно), 100 м3 в деле	0.001617	127 683.65	18 677.84	11 570.81	206.46	30.20	18.71	12.14	6.36	1 258	367	119	
				97 435.00	1 741.76		157.55	2.82	4.9	12.13		772	34	
	Объем: ((0.4*0.66*0.07)*2)+((0.66*1.35*0.07)*2)													
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		95%			31.37				80%	321			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			18.16				44%	176			
										=(55.25* (0.8))				
	
39.	ТЕРр 61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.078	2 412.79	1 295.60	2.05	188.20	101.06	0.16	12.14	3.88	1 593	1 227	1	
				1 115.14			86.98		4.2	1		365		
	Накладные расходы		79%			79.84				67%	822			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			50.53				40%	491			
										=(50* (0.8))				
	
40.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска дымовых и вентиляционных труб  с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.078	2 291.60	114.18	14.24	178.74	8.91	1.11	12.14	6.5	566	108	7	
				2 163.18			168.73		2.67	1		451		
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		95%			8.46				80%	86			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			4.19				37%	40			
										=(46.75* (0.8))				
	
	Прочие работы	
	
41.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, тн.	33.56	7.57		7.57	254.18		254.18		5.21	1 324		1 324	
										1				
	Поправки: ЭМ: =39.46/5.21	
	
42.	Х403-1-15 
Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км., тн.	33.56	27.35		27.35	917.84		917.84		5.21	4 782		4 782	
										1				
	Поправки: ЭМ: =142.49/5.21	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	132 013.91	9 541.26	2 563.22			624 138	115 872	14 213	
			119 909.40	107.73				494 054	1 306	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	132 013.91	9 541.26	2 563.22			624 138	115 872	14 213	
			119 909.40	107.73				494 054	1 306	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	37 395.77					143 972			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1-5, 9, 22, 23, 25-29; %=72 - по стр. 6; %=90 - по стр. 7, 11, 13; %=80 - по стр. 8, 38, 40; %=77 - по стр. 14; %=92 - по стр. 16, 18, 19, 24; %=66 - по стр. 31, 34, 36; %=67 - по стр. 39)	8 798.02					91 165			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-5, 9, 22, 23, 25-29; %=64 - по стр. 6; %=43 - по стр. 7, 11, 13; %=37 - по стр. 8, 40; %=48 - по стр. 14; %=44 - по стр. 16, 18, 19, 24, 38; %=50 - по стр. 31, 34, 36; %=40 - по стр. 39)	5 902.15					57 297			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	146 714.08					772 600			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	146 714.08					772 600			
	Строительный контроль 1%	1 467.14					7 726			
	Итого по смете	148 181.22					780 326			
	Непредвиденные затраты 2%	2 963.62					15 607			
	Итого по смете	151 144.84					795 933			
	Всего с НДС	178 350.91					939 201			
	
	Раздел 2.  Фасад	
	
43.	ТЕР 08-07-001-02 
((тех. ч. п. 3.8)) 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	3.701782	1 454.57	549.87	8.86	5 384.51	2 035.52	32.81	12.14	6.56	36 467	24 711	215	
				895.84			3 316.19		3.48	1		11 540		
	Объем: 2*6.93*(9.45+16.42)+11.62													
	Начисления: Н2= 1.2, Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15*1.2	
	Накладные расходы		110%			2 239.07				93%	22 981			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			1 384.15				54%	13 344			
										=(68* (0.8))				
	
44.	ТЕР 14-02-015-01 
Покрытие пленкой стен и кровель ( 50%), 100 м2 покрытия	1.851	865.92	122.64	1.26	1 602.82	227.00	2.34	12.14	6.57	6 548	2 756	15	
				742.02			1 373.48		2.75	1		3 777		
	Объем: 370.2/2													
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		93%			211.11				79%	2 177			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			145.28				51%	1 406			
										=(63.75* (0.8))				
	
45.	ТЕРр 53-16-1 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки	5.845	1 615.27	301.17	30.24	9 441.25	1 760.34	176.75	12.14	5.7	50 218	21 371	1 007	
				1 283.86	5.99		7 504.16	35.01	3.71	12.13		27 840	425	
	Объем: 0.125+1.75+0.25+0.03+0.755+2.3+0.635													
	Накладные расходы		86%			1 544.00				73%	15 911			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			1 256.75				56%	12 206			
										=(70* (0.8))				
	
46.	ТЕРр 53-14-1 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	2.5	37.19	25.77		92.97	64.43		12.15	1	926	783		
				11.42			28.55		5.02	1		143		
	Накладные расходы		86%			55.41				73%	572			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			45.10				56%	438			
										=(70* (0.8))				
	
	цоколь	
	
47.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2	0.222	188.95	188.95		41.95	41.95		12.14	1	509	509		
									1	1				
	Объем: 18+4.2													
	Накладные расходы		99%			41.53				84%	428			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			25.17				48%	244			
										=(59.5* (0.8))				
	
48.	ТЕР 15-02-036-01 
Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.18	6 947.21	1 455.57	70.94	1 250.50	262.00	12.77	12.14	5.91	8 310	3 181	75	
				5 420.71	22.96		975.73	4.13	5.18	12.13		5 054	50	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		95%			252.82				80%	2 585			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			125.08				37%	1 195			
										=(46.75* (0.8))				
	
49.	ТЕР 15-02-036-01 
Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная откосов и отливов (применительно), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.042	6 947.21	1 455.57	70.94	291.78	61.13	2.98	12.14	5.91	1 939	742	18	
				5 420.71	22.96		227.67	0.96	5.18	12.13		1 179	12	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		95%			58.99				80%	603			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			29.18				37%	279			
										=(46.75* (0.8))				
	
50.	ТЕР 15-04-048-03 
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности	0.222	6 763.95	788.77	62.59	1 501.60	175.11	13.89	12.14	6.17	6 136	2 126	86	
				5 912.59			1 312.59		2.99	1		3 925		
	Объем: 18+4.2													
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		95%			166.35				80%	1 701			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			82.30				37%	787			
										=(46.75* (0.8))				
	
51.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.222	2 291.60	114.18	14.24	508.74	25.35	3.16	12.14	6.5	1 610	308	21	
				2 163.18			480.23		2.67	1		1 282		
	Объем: 18+4.2													
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		95%			24.08				80%	246			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			11.91				37%	114			
										=(46.75* (0.8))				
	
	фасад на отметке 0.000	
	
52.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен(314 м2) и откосов ( 8,2 м2) кирпичных, 100 м2	3.222	188.95	188.95		608.80	608.80		12.14	1	7 391	7 391		
									1	1				
	Объем: 314+8.2													
	Накладные расходы		99%			602.71				84%	6 208			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			365.28				48%	3 548			
										=(59.5* (0.8))				
	
53.	ТЕРр 62-25-4 
Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности	3.222	595.98	46.35	39.82	1 920.25	149.34	128.30	12.14	3.43	7 575	1 813	440	
				509.81			1 642.61		3.24	1		5 322		
	Объем: 314+8.2													
	Накладные расходы		80%			119.47				68%	1 233			
										=(80* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			74.67				40%	725			
										=(50* (0.8))				
	
54.	ТЕРр 53-25-1 
Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий, 1 т металлоконструкций перемычек	0.0713	18 417.15	1 519.46	77.09	1 313.14	108.34	5.50	12.14	5.18	7 064	1 315	28	
				16 820.60	5.28		1 199.31	0.38	4.77	12.13		5 721	5	
	Накладные расходы		86%			93.50				73%	964			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			76.10				56%	739			
										=(70* (0.8))				
	
55.	ТЕР 13-03-002-04 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.019	358.47	69.00	13.01	6.81	1.31	0.25	12.14	3.14	31	16	1	
				276.46	0.14		5.25		2.77	12.36		15		
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		81%			1.06				69%	11			
										=(81* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			0.79				48%	8			
										=(59.5* (0.8))				
	
56.	ТЕР 15-02-036-01 
Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен(314 м2) и откосов ( 8,2 м2)( откосы до утепления), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	3.222	6 947.21	1 455.57	70.94	22 383.92	4 689.84	228.56	12.14	5.91	148 757	56 935	1 351	
				5 420.71	22.96		17 465.53	73.99	5.18	12.13		90 471	897	
	Объем: 314+8.2													
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		95%			4 525.64				80%	46 266			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			2 239.00				37%	21 398			
										=(46.75* (0.8))				
	
57.	ТЕР 26-01-037-01 
Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов  стен  толщ. 100 мм, 1 м3 изоляции	31.4	402.03	235.30	124.98	12 623.63	7 388.47	3 924.22	12.14	5.42	116 327	89 696	21 269	
				41.75			1 310.95		4.09	1		5 362		
	Объем: 314*0.1													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0079:[ М-(287.00=2391.70*0.12) ];  ТССЦ 101-2066:[ М-(42.00=21.00*2) ];  ТССЦ 102-0025:[ М-(80.17=1603.30*0.05) ];  ТССЦ 104-0007:[ М-(1603.12=1652.70*0.97) ]	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		90%			6 649.62				77%	69 066			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			4 433.08				48%	43 054			
										=(59.5* (0.8))				
	
58.	Цена поставщика. 
Клей для каменной ваты, кг	1884	2.40			4 527.88			1	1	19 017			
				2.40			4 527.88		4.2	1		19 017		
	Объем: 314*6													
	Поправки: М: =9.8*1.03/4.2	
	
59.	Цена поставщика. 
Каменная вата PAROC FAS 4 толщ. 100 мм (плотность 125  - 140 кг/м3), м3	32.342	987.50			31 937.73			1	1	134 138			
				987.50			31 937.73		4.2	1		134 138		
	Объем: 314*0.1*1.03													
	Поправки: М: =3950*1.05/4.2	
	
60.	Цена поставщика. 
Дюбель крепления каменной ваты с металлическим стержнем L=200 мм, шт	2512	1.10			2 772.17			1	1	11 643			
				1.10			2 772.17		4.2	1		11 643		
	Объем: 314*8													
	Поправки: М: =4.5*1.03/4.2	
	
61.	ТЕРр 61-28-1 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям(стен 314 м2 и откосы  после утепления14,3 м2), 100 м2 поверхности	3.283	1 043.83	675.65	13.36	3 426.89	2 218.16	43.86	12.14	6.52	33 516	26 928	286	
				354.82			1 164.87		5.41	1		6 302		
	Объем: 314+14.3													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]	
	Накладные расходы		79%			1 752.35				67%	18 042			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			1 109.08				40%	10 771			
										=(50* (0.8))				
	
62.	ТССЦ 101-1754 
Сетка стеклянная строительная СС-1, м2	361.13	12.74			4 600.80					9 230			
				12.74			4 600.80		25.56			9 230		
	Объем: 328.3*1.1													
	
63.	ТЕР 15-02-001-01 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен и откосов ( клеевой слой), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	3.283	2 074.12	832.23	83.91	6 809.35	2 732.22	275.48	12.14	7.74	51 268	33 169	2 132	
				1 157.98	39.06		3 801.65	128.24	4.2	12.13		15 967	1 556	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		95%			2 717.44				80%	27 780			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			1 344.42				37%	12 848			
										=(46.75* (0.8))				
	
64.	ТЕР 15-04-048-03 
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности	3.283	6 763.95	788.77	62.59	22 206.05	2 589.54	205.47	12.14	6.17	90 744	31 437	1 268	
				5 912.59			19 411.03		2.99	1		58 039		
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		95%			2 460.06				80%	25 150			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			1 217.08				37%	11 632			
										=(46.75* (0.8))				
	
65.	ТЕР 09-03-050-01 
Монтаж уголков перфорированных и цокольного профиля (применительно), 100 м плинтуса	1.762	259.06	145.14	57.95	456.47	255.74	102.11	12.14	4.27	3 852	3 105	436	
				55.97			98.62		3.16	1		312		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 201-9002	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		81%			207.15				69%	2 142			
										=(81* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			184.13				58%	1 801			
										=(72.25* (0.8))				
	
66.	ТССЦ 201-1306 
Уголок ПВХ с стеклосеткой, м	131.88	5.87			774.14					2 820			
				5.87			774.14		21.38			2 820		
	Объем: 125.6*1.05													
	
67.	ТССЦ 201-1302 
Профиль цокольный AL 100 мм, длина 2500 мм, м	53.13	31.04			1 649.16					6 795			
				31.04			1 649.16		127.9			6 795		
	
68.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	3.283	2 291.60	114.18	14.24	7 523.33	374.86	46.74	12.14	6.5	23 816	4 551	304	
				2 163.18			7 101.72		2.67	1		18 962		
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		95%			356.12				80%	3 641			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			176.18				37%	1 684			
										=(46.75* (0.8))				
	
69.	ТЕРр 62-4-8 
Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.034	1 874.51	1 051.57	6.08	63.73	35.75	0.21	12.14	6.55	507	434	1	
				816.86			27.77		2.57	1		71		
	Накладные расходы		80%			28.60				68%	295			
										=(80* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			17.88				40%	174			
										=(50* (0.8))				
	
70.	ТЕРр 58-20-1 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.283	2 956.30	374.76	6.66	836.63	106.06	1.88	12.14	6.53	3 209	1 288	12	
				2 574.88	1.03		728.69	0.29	2.62	12.17		1 909	4	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			88.27				71%	917			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			69.13				52%	672			
										=(65* (0.8))				
	
	Подвальные окна	
	
71.	ТЕР 46-04-012-02 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2	0.023	1 734.68	1 482.28	252.40	39.90	34.09	5.81	12.14	6.48	451	414	38	
					100.00			2.30	1	12.13			28	
	Накладные расходы		99%			36.03				84%	371			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			21.83				48%	212			
										=(59.5* (0.8))				
	
72.	ТЕР 10-01-034-03 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.023	21 833.35	2 767.20	891.18	502.17	63.65	20.50	12.14	5.47	1 997	773	112	
				18 174.97	34.11		418.02	0.78	2.66	12.13		1 112	10	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 203-9096	
	Начисления: Н3= 1*1.25*1.2, Н4= 1*1.25*1.2, Н5= 1*1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			68.30				90%	705			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			34.79				43%	337			
										=(53.55* (0.8))				
	
73.	С203-0954 
Блок оконный одностворчатый, с поворотно- откидной створкой, однокамерным стеклопакетом ( 24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	2.3	1 261.52			2 901.49					12 186			
				1 261.52			2 901.49		4.2			12 186		
	Поправки: М: =5298.37/4.2	
	
74.	ТЕР 15-02-031-01 
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.046	5 473.34	2 776.60	100.77	251.77	127.72	4.64	12.14	6.48	2 105	1 551	30	
				2 595.97	39.93		119.41	1.84	4.39	12.12		524	22	
	Начисления: Н3= 1*1.25*1.2, Н4= 1*1.25*1.2, Н5= 1*1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			123.08				80%	1 258			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			60.89				37%	582			
										=(46.75* (0.8))				
	
75.	ФЕР 15-04-005-03 
(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 5; Дополнения и изменения № 4, приказ Минрегиона № 339 от 13.07.2011.) 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.046	1 807.20	531.04	20.55	83.13	24.43	0.95	12.89	7.42	547	315	7	
				1 255.61	0.35		57.76	0.02	3.9	13.08		225		
	Добавл.ресурсы:  1-1034;  2;  СЦЭСМ 030954;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1596;  ССЦ 101-1712;  ССЦ 101-1757;  ССЦ 101-1959	
	Начисления: Н3= 1*1.25*1.2, Н4= 1*1.25*1.2, Н5= 1*1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			23.23				80%	252			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			11.49				37%	117			
										=(46.75* (0.8))				
	
76.	ТЕР 09-06-001-02 
Демонтаж , решеток оконных ( применительно), 1 т конструкций	0.08	409.15	229.83	102.48	32.73	18.39	8.20	12.14	5.55	291	223	46	
				76.85	1.27		6.15	0.10	3.66	12.14		23	1	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 201-9002	
	Начисления: Н2= 0.6, Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.5	
	Накладные расходы		81%			14.98				69%	155			
										=(81* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			13.31				58%	130			
										=(72.25* (0.8))				
	
77.	ТЕР 08-02-007-03 
Установка металлических решеток приямков, 1 т металлических изделий	0.14176	20 152.29	512.18	311.78	2 856.79	72.61	44.20	12.14	6.52	10 403	881	288	
				19 328.34	13.03		2 739.99	1.85	3.37	12.13		9 234	22	
	Объем: (2.6*0.0034*8)+(14.8*0.0006*8)													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-1786:[ М-(166.08=33215.00*0.005) ]	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		110%			81.91				93%	840			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			50.63				54%	488			
										=(68* (0.8))				
	
78.	ТЕР 15-04-030-04 
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.025	1 443.24	921.78	5.06	36.08	23.04	0.13	12.14	6.54	310	280	1	
				516.40	0.20		12.91		2.27	12.08		29		
	Начисления: Н3= 1*1.25*1.2, Н4= 1*1.25*1.2, Н5= 1*1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			21.89				80%	224			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			10.83				37%	104			
										=(46.75* (0.8))				
	
	Окна чердака	
	
79.	ТЕР 46-04-012-01 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2	0.0253	1 870.07	1 617.67	252.40	47.31	40.93	6.39	12.14	6.48	538	497	41	
					100.00			2.53	1	12.13			31	
	Накладные расходы		99%			43.03				84%	444			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			26.08				48%	253			
										=(59.5* (0.8))				
	
80.	ТЕР 10-01-034-06 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов	0.0253	13 645.67	1 866.15	717.87	345.24	47.21	18.16	12.14	5.82	1 418	573	106	
				11 061.65	12.80		279.86	0.32	2.64	12.12		739	4	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 203-9096	
	Начисления: Н3= 1*1.25*1.2, Н4= 1*1.25*1.2, Н5= 1*1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			50.38				90%	519			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			25.67				43%	248			
										=(53.55* (0.8))				
	
81.	С203-0993 
Блоки оконные пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотно- откидной створкой, однокумерным стеклопакетом ( 24 мм), площадью до 3м2, 	2.53	709.16			1 794.17					7 536			
				709.16			1 794.17		4.2			7 536		
	Поправки: М: =2978.46/4.2	
	
82.	ТЕР 10-01-035-01 
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м	0.022	5 874.09	264.64	24.75	129.23	5.82	0.54	12.14	6.55	271	71	4	
				5 584.70	0.78		122.86	0.02	1.6	12.06		197		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-1689	
	Начисления: Н3= 1*1.25*1.2, Н4= 1*1.25*1.2, Н5= 1*1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			6.19				90%	64			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			3.15				43%	31			
										=(53.55* (0.8))				
	
83.	С101-2907 
Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм, м	2.2	69.32			152.51					641			
				69.32			152.51		4.2			641		
	Поправки: М: =291.15/4.2	
	
84.	ТЕР 15-02-024-03 
Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску, 100 м2 отделываемой поверхности	0.017	6 573.92	2 219.10	136.83	111.76	37.72	2.33	12.14	7.65	691	458	18	
				4 217.99	39.23		71.71	0.67	3	12.13		215	8	
	Начисления: Н3= 1*1.25*1.2, Н4= 1*1.25*1.2, Н5= 1*1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			36.47				80%	373			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			18.04				37%	172			
										=(46.75* (0.8))				
	
85.	ФЕР 15-04-005-05 
(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 5; Дополнения и изменения № 4, приказ Минрегиона № 339 от 13.07.2011.) 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.017	1 386.18	314.54	13.55	23.57	5.35	0.23	12.88	7.59	116	69	2	
				1 058.09	0.18		17.99		2.55	13.08		46		
	Добавл.ресурсы:  1-1034;  2;  СЦЭСМ 030954;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1596;  ССЦ 101-1712;  ССЦ 101-1757;  ССЦ 101-1959	
	Начисления: Н3= 1*1.25*1.2, Н4= 1*1.25*1.2, Н5= 1*1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			5.08				80%	55			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			2.51				37%	26			
										=(46.75* (0.8))				
	
	Окна лестничной клетки	
	
86.	ТЕР 46-04-012-01 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2	0.0281	1 870.07	1 617.67	252.40	52.55	45.46	7.09	12.14	6.48	598	552	46	
					100.00			2.81	1	12.13			34	
	Накладные расходы		99%			47.79				84%	492			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			28.96				48%	281			
										=(59.5* (0.8))				
	
87.	ТЕР 10-01-034-06 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов	0.0281	13 645.67	1 866.15	717.87	383.44	52.44	20.17	12.14	5.82	1 575	637	117	
				11 061.65	12.80		310.83	0.36	2.64	12.12		821	4	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 203-9096	
	Начисления: Н3= 1*1.25*1.2, Н4= 1*1.25*1.2, Н5= 1*1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			55.97				90%	577			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			28.51				43%	276			
										=(53.55* (0.8))				
	
88.	С203-0993 
Блоки оконные пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотно- откидной створкой, однокумерным стеклопакетом ( 24 мм), площадью до 3м2, 	2.81	709.16			1 992.73					8 369			
				709.16			1 992.73		4.2			8 369		
	Поправки: М: =2978.46/4.2	
	
89.	ТЕР 10-01-035-01 
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м	0.011	5 874.09	264.64	24.75	64.62	2.91	0.27	12.14	6.55	135	35	2	
				5 584.70	0.78		61.43	0.01	1.6	12.06		98		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-1689	
	Начисления: Н3= 1*1.25*1.2, Н4= 1*1.25*1.2, Н5= 1*1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			3.10				90%	32			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			1.58				43%	15			
										=(53.55* (0.8))				
	
90.	С101-2907 
Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм, м	1.1	69.32			76.25					320			
				69.32			76.25		4.2			320		
	Поправки: М: =291.15/4.2	
	
91.	ТЕР 15-02-024-03 
Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску, 100 м2 отделываемой поверхности	0.022	6 573.92	2 219.10	136.83	144.63	48.82	3.01	12.14	7.65	894	593	23	
				4 217.99	39.23		92.80	0.86	3	12.13		278	10	
	Начисления: Н3= 1*1.25*1.2, Н4= 1*1.25*1.2, Н5= 1*1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			47.20				80%	482			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			23.35				37%	223			
										=(46.75* (0.8))				
	
92.	ФЕР 15-04-005-05 
(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 5; Дополнения и изменения № 4, приказ Минрегиона № 339 от 13.07.2011.) 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.022	1 386.18	314.54	13.55	30.50	6.92	0.30	12.88	7.59	151	89	2	
				1 058.09	0.18		23.28		2.55	13.08		59		
	Добавл.ресурсы:  1-1034;  2;  СЦЭСМ 030954;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1596;  ССЦ 101-1712;  ССЦ 101-1757;  ССЦ 101-1959	
	Начисления: Н3= 1*1.25*1.2, Н4= 1*1.25*1.2, Н5= 1*1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			6.57				80%	71			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			3.25				37%	33			
										=(46.75* (0.8))				
	
	Отмостка	
	
93.	ТЕРр 68-12-5 
Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных, 100 м3 конструкций	0.081	2 714.76	666.84	2 047.92	219.90	54.01	165.88	12.14	5.06	1 495	656	839	
					258.98			20.98	1	12.13			254	
	Объем: 40.5*0.2													
	Накладные расходы		104%			77.99				88%	801			
										=(104* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			44.99				48%	437			
										=(60* (0.8))				
	
94.	ТЕР 01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.0405	1 466.39	1 466.39		59.39	59.39		12.14	1	721	721		
									1	1				
	Объем: 40.5*0.1													
	Начисления: Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		72%			42.76				61%	440			
										=(72* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			22.57				31%	224			
										=(38.25* (0.8))				
	
95.	ТЕР 11-01-002-03 
Устройство подстилающих слоев гравийных, 1 м3 подстилающего слоя	4.05	372.02	36.11	76.78	1 506.66	146.25	310.94	12.14	4.31	9 349	1 775	1 340	
				259.13	7.73		1 049.48	31.29	5.94	12.13		6 234	380	
	Объем: 40.5*0.1													
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		111%			197.07				94%	2 026			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			113.63				51%	1 099			
										=(63.75* (0.8))				
	
96.	ТЕР 11-01-002-09 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	4.05	730.22	37.46	0.38	2 957.39	151.69	1.52	12.14	4.07	15 112	1 842	6	
				692.39			2 804.18		4.73	1		13 264		
	Объем: 40.5*0.1													
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		111%			168.38				94%	1 731			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			97.08				51%	939			
										=(63.75* (0.8))				
	
97.	ТЕРр 52-14-1 
Ремонт обмазочной изоляции фундаментов, 100 м2	0.1012	4 355.96	285.08	6.08	440.82	28.85	0.62	12.14	6.55	1 432	350	4	
				4 064.80			411.36		2.62	1		1 078		
	Объем: 50.6*0.2													
	Накладные расходы		93%			26.83				79%	277			
										=(93* (0.85))				
	Сметная прибыль		75%			21.64				60%	210			
										=(75* (0.8))				
	
	Прочие работы	
	
98.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, тн.	25.6	7.57		7.57	193.89		193.89		5.21	1 010		1 010	
										1				
	Поправки: ЭМ: =39.46/5.21	
	
99.	Х403-1-15 
Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км., тн.	25.6	27.35		27.35	700.14		700.14		5.21	3 648		3 648	
										1				
	Поправки: ЭМ: =142.49/5.21	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	164 687.76	27 008.96	6 723.19			874 673	327 920	36 695	
			130 955.65	309.74				510 064	3 757	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	161 775.26	26 734.83	6 612.88			860 915	324 592	36 213	
			128 427.58	309.64				500 114	3 756	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	50 755.73					203 080			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 43, 77; %=79 - по стр. 44, 97; %=73 - по стр. 45, 46, 54; %=84 - по стр. 47, 52, 71, 79, 86; %=80 - по стр. 48-51, 56, 63, 64, 68, 74, 75, 78, 84, 85, 91, 92; %=68 - по стр. 53, 69; %=69 - по стр. 55; %=77 - по стр. 57; %=67 - по стр. 61; %=71 - по стр. 70; %=90 - по стр. 72, 80, 82, 87, 89; %=88 - по стр. 93; %=61 - по стр. 94; %=94 - по стр. 95, 96)	25 157.43					258 809			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 43, 77; %=51 - по стр. 44, 95, 96; %=56 - по стр. 45, 46, 54; %=48 - по стр. 47, 52, 55, 57, 71, 79, 86, 93; %=37 - по стр. 48-51, 56, 63, 64, 68, 74, 75, 78, 84, 85, 91, 92; %=40 - по стр. 53, 61, 69; %=52 - по стр. 70; %=43 - по стр. 72, 80, 82, 87, 89; %=31 - по стр. 94; %=60 - по стр. 97)	14 879.10					143 571			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	201 811.79					1 263 295			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 912.50	274.13	110.31			13 758	3 328	482	
			2 528.07	0.10				9 950	1	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 65, 76)	222.13					2 297			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 65, 76)	197.45					1 931			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	3 332.08					17 986			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	205 143.87					1 281 281			
	Строительный контроль 1%	2 051.44					12 813			
	Итого по смете	207 195.31					1 294 094			
	Непредвиденные затраты 2%	4 143.91					25 882			
	Итого по смете	211 339.22					1 319 976			
	Всего с НДС	249 380.28					1 557 572			
	
	Раздел 3.  Перекрытие	
	
100.	ТЕРр 58-18-4 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	1.552	5 502.93	806.67	80.64	8 540.55	1 251.95	125.15	12.14	6.5	38 434	15 199	813	
				4 615.62			7 163.44		3.13	1		22 422		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			1 039.12				71%	10 791			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			813.77				52%	7 903			
										=(65* (0.8))				
	
101.	ТЕР 12-01-014-02 
Разборка засыпного утеплителя (применительно), 1 м3 утеплителя	23.28	47.52	20.14	27.38	1 106.27	468.77	637.50	12.14	4.99	8 872	5 691	3 181	
					3.42			79.71	2.2	12.14			968	
	Объем: 155.2*0.15													
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		108%			592.36				92%	6 126			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			301.66				44%	2 930			
										=(55.25* (0.8))				
	
102.	ТЕР 46-03-009-02 
Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм, 100 шт.	0.1	2 463.06	519.14	1 943.92	246.31	51.91	194.39	12.14	4.29	1 464	630	834	
					177.93			17.79	1	12.13			216	
	Накладные расходы		99%			69.00				84%	711			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			41.82				48%	406			
										=(59.5* (0.8))				
	
103.	ТЕР 10-01-082-02 
Укладка балок (применительно), 1 м3 древесины в конструкции	1.35	2 611.29	211.91	57.71	3 525.24	286.08	77.90	12.14	6.05	14 756	3 473	471	
				2 341.67	3.41		3 161.25	4.60	3.42	12.1		10 811	56	
	Объем: 10*4.5*0.15*0.2													
	Начисления: Н3= 1*1.25*1.2, Н4= 1*1.25*1.2, Н5= 1*1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			308.12				90%	3 176			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			156.97				43%	1 517			
										=(53.55* (0.8))				
	
104.	ТЕРр 54-11-1 
Установка металлических накладок (крепление деревянных балок проектируемых и существующих между собой), 100 кг анкеров	1.179	1 313.08	83.92	2.22	1 548.12	98.94	2.62	12.15	3.99	7 172	1 202	10	
				1 226.94			1 446.56		4.12	1		5 960		
	Объем: 1.179*10*10													
	Накладные расходы		85%			84.10				72%	865			
										=(85* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			79.15				64%	769			
										=(80* (0.8))				
	
105.	ТЕРр 54-4-3 
Ремонт деревянных балок нашивкой досок, 100 м досок	2.5	2 314.38	619.65	152.98	5 785.95	1 549.13	382.45	12.14	6.56	36 694	18 806	2 509	
				1 541.75			3 854.38		3.99	1		15 379		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		85%			1 316.76				72%	13 540			
										=(85* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			1 239.30				64%	12 036			
										=(80* (0.8))				
	
106.	ТЕРр 54-4-2 
Ремонт деревянных балок с заменой черепных брусков, 100 м брусков	0.46	1 079.80	211.03	10.13	496.71	97.07	4.66	12.14	6.56	2 398	1 178	31	
				858.64			394.97		3.01	1		1 189		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		85%			82.51				72%	848			
										=(85* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			77.66				64%	754			
										=(80* (0.8))				
	
107.	ТЕРр 54-5-1 
Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов из досок, 100 м2 перекрытий	1.552	10 365.32	1 589.19	177.29	16 086.98	2 466.42	275.15	12.14	6.56	76 855	29 942	1 805	
				8 598.84			13 345.40		3.38	1		45 107		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		85%			2 096.46				72%	21 558			
										=(85* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			1 973.14				64%	19 163			
										=(80* (0.8))				
	
108.	ТЕР 12-01-015-03 
Устройство пароизоляции прокладочной в один слой, 100 м2 изолируемой поверхности	1.552	132.75	100.41	32.34	206.03	155.83	50.19	12.14	4.71	2 128	1 892	236	
					2.94			4.56	2.96	12.15			55	
	Вычт.ресурсы:  СЦЭСМ 121011:[ ЭМ-(14.51=35.39*0.41) ];  ТССЦ 101-0594:[ М-(508.10=10162.01*0.05) ];  ТССЦ 101-0856:[ М-(735.90=6.69*110) ]	
	Начисления: Н3= 1*1.25*1.2, Н4= 1*1.25*1.2, Н5= 1*1.15*1.2	
	Накладные расходы		108%			173.22				92%	1 791			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			88.21				44%	857			
										=(55.25* (0.8))				
	
109.	ТССЦ 101-4135 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	170.72	4.94			843.84					3 544			
				4.94			843.84		4.2			3 544		
	Объем: 155.2*1.1													
	Поправки: М: =20.76/4.2	
	
110.	ТЕР 26-01-039-01 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	23.28	243.43	143.96	99.47	5 666.97	3 351.43	2 315.55	12.14	6.36	55 413	40 686	14 727	
									13.45	1				
	Объем: 155.2*0.15													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1*1.25*1.2, Н4= 1*1.25*1.2, Н5= 1*1.15*1.2	
	Накладные расходы		90%			3 016.29				77%	31 328			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2 010.86				48%	19 529			
										=(59.5* (0.8))				
	
111.	Цена поставщика. 
Вата камен. PAROC UNS37, м3	23.28	504.76			11 750.86			1	1	49 354			
				504.76			11 750.86		4.2	1		49 354		
	Объем: 155.2*0.15													
	Поправки: М: =2000*1.06/4.2	
	
112.	ТЕР 12-01-015-03 
Устройство пароизоляции прокладочной в один слой, 100 м2 изолируемой поверхности	1.552	132.75	100.41	32.34	206.03	155.83	50.19	12.14	4.71	2 128	1 892	236	
					2.94			4.56	2.96	12.15			55	
	Вычт.ресурсы:  СЦЭСМ 121011:[ ЭМ-(14.51=35.39*0.41) ];  ТССЦ 101-0594:[ М-(508.10=10162.01*0.05) ];  ТССЦ 101-0856:[ М-(735.90=6.69*110) ]	
	Начисления: Н3= 1*1.25*1.2, Н4= 1*1.25*1.2, Н5= 1*1.15*1.2	
	Накладные расходы		108%			173.22				92%	1 791			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			88.21				44%	857			
										=(55.25* (0.8))				
	
113.	ТССЦ 101-4135 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	170.72	4.94			843.84					3 544			
				4.94			843.84		4.2			3 544		
	Объем: 155.2*1.1													
	Поправки: М: =20.76/4.2	
	
114.	ТЕР 10-01-089-03 
Антисептирование водными растворами покрытий по фермам, 100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий	3.104	222.57	56.22	9.49	690.85	174.51	29.47	12.14	6.15	3 590	2 119	181	
				156.85	0.45		486.86	1.40	2.65	12.2		1 290	17	
	Объем: 155.2*2													
	Начисления: Н3= 1*1.25*1.2, Н4= 1*1.25*1.2, Н5= 1*1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			186.46				90%	1 922			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			94.99				43%	918			
										=(53.55* (0.8))				
	
115.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	1.552	262.51	122.16	123.23	407.42	189.59	191.25	12.14	3.75	3 059	2 302	717	
				17.13	1.74		26.59	2.70	1.5	12.16		40	33	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005	
	Начисления: Н3= 1*1.25*1.2, Н4= 1*1.25*1.2, Н5= 1*1.15*1.2	
	Накладные расходы		90%			173.06				77%	1 798			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			115.37				48%	1 121			
										=(59.5* (0.8))				
	
116.	ТССЦ 113-0530 
Состав огнезащитный <НОРТЕКС-К>, кг	32.1264	62.53			2 008.86					12 563			
				62.53			2 008.86		391.06			12 563		
	Объем: 1.552*20.7													
	
	Прочие работы	
	
117.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, тн.	8.6	7.57		7.57	65.14		65.14		5.21	339		339	
										1				
	Поправки: ЭМ: =39.46/5.21	
	
118.	Х403-1-15 
Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км., тн.	8.6	27.35		27.35	235.20		235.20		5.21	1 225		1 225	
										1				
	Поправки: ЭМ: =142.49/5.21	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	60 261.17	10 297.46	4 636.81			323 532	125 012	27 315	
			45 326.85	115.32				171 203	1 400	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	60 261.17	10 297.46	4 636.81			323 532	125 012	27 315	
			45 326.85	115.32				171 203	1 400	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	15 447.40					69 005			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 100; %=92 - по стр. 101, 108, 112; %=84 - по стр. 102; %=90 - по стр. 103, 114; %=72 - по стр. 104-107; %=77 - по стр. 110, 115)	9 310.68					96 248			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 100; %=44 - по стр. 101, 108, 112; %=48 - по стр. 102, 110, 115; %=43 - по стр. 103, 114; %=64 - по стр. 104-107)	7 081.12					68 761			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	76 652.97					488 541			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	76 652.97					488 541			
	Строительный контроль 1%	766.53					4 885			
	Итого по смете	77 419.50					493 426			
	Непредвиденные затраты 2%	1 548.39					9 869			
	Итого по смете	78 967.89					503 295			
	Всего с НДС	93 182.11					593 888			
	
	Раздел 4.  Ремонт квартиры после ремонта перекрытия	
	
119.	ТЕР 10-05-011-02 
Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе <КНАУФ> одноуровневых (П 113), 100 м2 потолка	0.225	10 402.30	1 289.07	32.55	2 340.52	290.04	7.32	12.14	2.75	9 691	3 521	20	
				9 080.68			2 043.15		3.01	1		6 150		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 201-9010	
	Начисления: Н3= 1*1.25*1.2, Н4= 1*1.25*1.2, Н5= 1*1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			307.44				90%	3 169			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			156.62				43%	1 514			
										=(53.55* (0.8))				
	
120.	ФЕР 15-04-005-06 
(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 5; Дополнения и изменения № 4, приказ Минрегиона № 339 от 13.07.2011.) 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.225	1 520.69	354.03	13.55	342.16	79.66	3.05	12.88	5.89	3 489	1 026	18	
				1 153.12	0.18		259.45	0.04	9.425	13.52		2 445	1	
	Добавл.ресурсы:  1-1034;  2;  СЦЭСМ 030954;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1596;  ССЦ 101-1712;  ССЦ 101-1757;  ССЦ 101-1959	
	Начисления: Н3= 1*1.25*1.2, Н4= 1*1.25*1.2, Н5= 1*1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			75.72				80%	822			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			37.46				37%	380			
										=(46.75* (0.8))				
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	2 682.68	369.70	10.37			13 180	4 547	38	
			2 302.60	0.04				8 595	1	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	2 682.68	369.70	10.37			13 180	4 547	38	
			2 302.60	0.04				8 595	1	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 119; %=80 - по стр. 120)	383.16					3 991			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 119; %=37 - по стр. 120)	194.08					1 894			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	3 259.92					19 065			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	3 259.92					19 065			
	Строительный контроль 1%	32.60					191			
	Итого по смете	3 292.52					19 256			
	Непредвиденные затраты 2%	65.85					385			
	Итого по смете	3 358.37					19 641			
	Всего с НДС	3 962.88					23 176			
	
	Раздел 5.  Внутридомовые сети водоснабжения	
	
121.	ТЕРр 65-3-8 
Снятие водомеров диаметром до 50 мм, 100 шт. арматуры	0.01	272.55	251.59	20.96	2.73	2.52	0.21	12.14	5.05	32	31	1	
					3.10			0.03	1	12.13				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9899	
	Накладные расходы		74%			1.89				63%	20			
										=(74* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			1.28				40%	12			
										=(50* (0.8))				
	
122.	ТЕР 16-06-001-01 
Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм, 1 узел	1	2 887.20	126.52	22.17	2 887.20	126.52	22.17	12.14	5.59	9 218	1 536	124	
				2 738.51	0.90		2 738.51	0.90	2.76	12.2		7 558	11	
	Начисления: Н3= 1*1.25*1.2, Н4= 1*1.25*1.2, Н5= 1*1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			146.53				98%	1 516			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			90.47				56%	866			
										=(70.55* (0.8))				
	
123.	ТЕР 18-06-007-01 
Установка фильтров диаметром 25 мм, 10 фильтров	0.1	1 191.85	112.66	90.14	119.18	11.27	9.01	12.14	5.85	1 165	137	53	
				989.05	0.23		98.91	0.02	9.86	12.2		975		
	Начисления: Н3= 1*1.25*1.2, Н4= 1*1.25*1.2, Н5= 1*1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			12.98				98%	134			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			8.02				56%	77			
										=(70.55* (0.8))				
	
124.	ТЕР 16-05-001-02 
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм, 1 шт.	1	180.33	19.54	7.47	180.33	19.54	7.47	12.13	5.51	683	237	41	
				153.32			153.32		2.64	1		405		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 302-9009	
	Начисления: Н3= 1*1.25*1.2, Н4= 1*1.25*1.2, Н5= 1*1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			22.47				98%	232			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			13.87				56%	133			
										=(70.55* (0.8))				
	
125.	Цена поставщика. 
Вентиль шаровый вварной, шт	1	63.76			63.76			1	1	268			
				63.76			63.76		4.2	1		268		
	Поправки: М: =260*1.03/4.2	
	
126.	ТЕРр 65-1-1 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода	0.34	391.23	305.70	8.28	133.02	103.94	2.82	12.14	4.11	1 354	1 262	12	
				77.25	1.29		26.27	0.44	3.07	12.15		81	5	
	Объем: 17*2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9899	
	Накладные расходы		74%			77.24				63%	798			
										=(74* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			52.19				40%	507			
										=(50* (0.8))				
	
127.	ТССЦ 509-9899 
Строительный мусор и масса возвратных материалов, т	0.0748												
									3.07					
	Объем: (0.34)*0.22													
	
128.	ТЕР 16-04-002-03 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода	0.17	2 591.15	1 768.25	751.38	440.50	300.60	127.73	12.14	5.01	4 343	3 649	640	
				71.52	106.91		12.16	18.17	4.45	12.13		54	220	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 103-9140;  ТССЦ 301-9240;  ТССЦ 302-9911;  ТССЦ 507-9005	
	Начисления: Н3= 1*1.25*1.2, Н4= 1*1.25*1.2, Н5= 1*1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			366.59				98%	3 792			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			226.33				56%	2 167			
										=(70.55* (0.8))				
	
129.	Цена поставщика. 
Труба водолроводная РР-R РN-20 D32*6.7, м	15.946	16.00			255.16			1	1	1 072			
				16.00			255.16		4.2	1		1 072		
	Объем: 0.17*93.8													
	Поправки: М: =65.25*1.03/4.2	
	
130.	Цена поставщика. 
Тройник редукционный  PPR  D 32*25*32 ППР, шт	4	4.78			19.13			1	1	80			
				4.78			19.13		4.2	1		80		
	Поправки: М: =19.5*1.03/4.2	
	
131.	Цена поставщика. 
Крепление для труб металлическое, шт	12	5.89			70.63			1	1	297			
				5.89			70.63		4.2	1		297		
	Поправки: М: =24*1.03/4.2	
	
132.	ТЕР 16-04-002-02 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм, 100 м трубопровода	0.17	3 534.19	2 172.41	1 280.52	600.81	369.31	217.69	12.14	4.98	5 629	4 483	1 084	
				81.26	185.73		13.81	31.57	4.43	12.13		61	383	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 103-9140;  ТССЦ 301-9240;  ТССЦ 302-9911;  ТССЦ 507-9005	
	Начисления: Н3= 1*1.25*1.2, Н4= 1*1.25*1.2, Н5= 1*1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			461.01				98%	4 769			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			284.62				56%	2 725			
										=(70.55* (0.8))				
	
133.	Цена поставщика. 
Труба водолроводная РР-R РN-20 D25 мм, м	15.793	9.83			155.23			1	1	652			
				9.83			155.23		4.2	1		652		
	Объем: 0.17*92.9													
	Поправки: М: =40.08*1.03/4.2	
	
134.	Цена поставщика. 
Колено 25/90 мм ППР, шт	2	1.74			3.48			1	1	15			
				1.74			3.48		4.2	1		15		
	Поправки: М: =7.1*1.03/4.2	
	
135.	Цена поставщика. 
Крепление для труб металлическое, шт	19	4.80			91.23			1	1	383			
				4.80			91.23		4.2	1		383		
	Поправки: М: =19.58*1.03/4.2	
	
136.	ТЕР 16-07-003-04 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм, 1 врезка	1	147.69	64.75	8.09	147.69	64.75	8.09	12.14	4.82	1 128	786	39	
				74.86			74.86		4.05	1		303		
	Начисления: Н3= 1*1.25*1.2, Н4= 1*1.25*1.2, Н5= 1*1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			74.46				98%	770			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			45.97				56%	440			
										=(70.55* (0.8))				
	
	Прочие работы	
	
137.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, тн.	0.1	7.57		7.57	0.76		0.76		5.21	4		4	
										1				
	Поправки: ЭМ: =39.46/5.21	
	
138.	Х403-1-15 
Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км., тн.	0.1	27.35		27.35	2.73		2.73		5.21	14		14	
										1				
	Поправки: ЭМ: =142.49/5.21	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5	5 173.57	998.45	398.68			26 337	12 121	2 012	
			3 776.46	51.13				12 204	619	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	3.49		3.49			18		18	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	3.49					18			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	5 170.08	998.45	395.19			26 319	12 121	1 994	
			3 776.46	51.13				12 204	619	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 121, 126; %=98 - по стр. 122-124, 128, 132, 136)	1 163.18					12 031			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 121, 126; %=56 - по стр. 122-124, 128, 132, 136)	722.75					6 927			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	7 056.01					45 277			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5	7 059.50					45 295			
	Строительный контроль 1%	70.60					453			
	Итого по смете	7 130.10					45 748			
	Непредвиденные затраты 2%	142.60					915			
	Итого по смете	7 272.70					46 663			
	Всего с НДС	8 581.79					55 062			

	
	Раздел 6.  Внутридомовые сети водоотведения	
	
139.	ТЕРр 51-1-5 
Разработка грунта внутри здания в траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м, 100 м3 грунта	0.05	6 766.21	4 298.15	10.13	338.31	214.91	0.51	12.14	6.56	3 085	2 609	3	
				2 457.93			122.90		3.85	1		473		
	Объем: 1.25*4													
	Накладные расходы		75%			161.18				64%	1 670			
										=(75* (0.85))				
	Сметная прибыль		45%			96.71				36%	939			
										=(45* (0.8))				
	
140.	ТЕР 46-04-009-01 
Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3	1	363.53	86.00	277.53	363.53	86.00	277.53	12.14	4.29	2 235	1 044	1 191	
					25.40			25.40	1	12.13			308	
	Объем: 2.5*4*0.1													
	Накладные расходы		99%			110.29				84%	1 136			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			66.84				48%	649			
										=(59.5* (0.8))				
	
141.	ТЕРр 65-2-2 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.16	1 071.55	1 055.89	15.66	171.45	168.94	2.51	12.14	6.48	2 067	2 051	16	
					6.20			0.99	1	12.14			12	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9899	
	Начисления: Н3= 1*1.25*1.2, Н4= 1*1.25*1.2, Н5= 1*1.15*1.2	
	Накладные расходы		74%			125.75				63%	1 300			
										=(74* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			84.97				40%	825			
										=(50* (0.8))				
	
142.	ТССЦ 509-9899 
Строительный мусор и масса возвратных материалов, т	0.2144												
									1					
	Объем: (0.16)*1.34													
	
143.	ФЕР 16-04-001-02 
(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 5; Дополнения и изменения № 4, приказ Минрегиона № 339 от 13.07.2011.) 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.16	14 388.93	843.28	9.87	2 302.23	134.92	1.58	12.88	6.74	6 296	1 738	11	
				13 535.78	1.02		2 165.72	0.16	2.1	13.47		4 548	2	
	Добавл.ресурсы:  1-1042;  2;  СЦЭСМ 020129;  СЦЭСМ 021141;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-2449;  ССЦ 101-2576;  ССЦ 411-0001;  ССЦ 507-2008	
	Начисления: Н3= 1*1.25*1.2, Н4= 1*1.25*1.2, Н5= 1*1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			155.34				98%	1 705			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			95.91				56%	974			
										=(70.55* (0.8))				
	
144.	Цена поставщика. 
Колено канализационное д=100, шт	4	11.26			45.03			1	1	189			
				11.26			45.03		4.2	1		189		
	Поправки: М: =45.9*1.03/4.2	
	
145.	ТЕРр 65-17-1 
Установка ревизий на трубопроводах диаметром до 100 мм (применительно), 100 заглушек	0.04	3 887.24	1 052.80	10.13	155.49	42.11	0.41	12.14	6.56	832	511	3	
				2 824.31			112.97		2.82	1		319		
	Накладные расходы		103%			43.37				88%	450			
										=(103* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			25.27				48%	245			
										=(60* (0.8))				
	
146.	Цена поставщика. 
Ревизия ПВХ диаметром 110 мм, шт	4	19.59			78.38			1	1	329			
				19.59			78.38		4.2	1		329		
	Поправки: М: =79.9*1.03/4.2	
	
147.	ТЕР 16-07-004-02 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм, 1 врезка	4	268.71	111.66	1.52	1 074.84	446.62	6.06	12.14	6.57	8 262	5 422	40	
				155.54			622.16		4.5	1		2 800		
	Начисления: Н3= 1*1.25*1.2, Н4= 1*1.25*1.2, Н5= 1*1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			513.61				98%	5 314			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			317.10				56%	3 036			
										=(70.55* (0.8))				
	
	Прочие работы	
	
148.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, тн.	0.15	7.57		7.57	1.14		1.14		5.21	6		6	
										1				
	Поправки: ЭМ: =39.46/5.21	
	
149.	Х403-1-15 
Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км., тн.	0.15	27.35		27.35	4.10		4.10		5.21	21		21	
										1				
	Поправки: ЭМ: =142.49/5.21	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6	4 534.50	1 093.50	293.84			23 322	13 375	1 291	
			3 147.16	26.55				8 658	322	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	707.08	300.91	283.28			5 347	3 653	1 221	
			122.90	25.40				473	308	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=64 - по стр. 139; %=84 - по стр. 140)	271.47					2 805			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 139; %=48 - по стр. 140)	163.55					1 588			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 142.10					9 740			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	3 827.42	792.59	10.56			17 975	9 722	70	
			3 024.26	1.15				8 185	14	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 141; %=98 - по стр. 143, 147; %=88 - по стр. 145)	838.08					8 768			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 141; %=56 - по стр. 143, 147; %=48 - по стр. 145)	523.24					5 081			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	5 188.74					31 824			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6	6 330.84					41 564			
	Строительный контроль 1%	63.31					416			
	Итого по смете	6 394.15					41 980			
	Непредвиденные затраты 2%	127.88					840			
	Итого по смете	6 522.03					42 820			
	Всего с НДС	7 696.00					50 528			
	
	Раздел 7.  Перенос газового ввода	
	
150.	ТЕРр 65-1-1 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода	0.16	391.23	305.70	8.28	62.60	48.91	1.32	12.14	4.11	637	594	5	
				77.25	1.29		12.36	0.21	3.07	12.15		38	3	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9899	
	Накладные расходы		74%			36.35				63%	376			
										=(74* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			24.56				40%	239			
										=(50* (0.8))				
	
151.	ТССЦ 509-9899 
Строительный мусор и масса возвратных материалов, т	0.0352												
									3.07					
	Объем: (0.16)*0.22													
	
152.	ТЕР 16-02-003-03 
Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм, 100 м трубопровода	0.16	4 249.59	362.93	83.33	679.93	58.07	13.33	12.14	6.03	3 183	705	80	
				3 803.34	2.84		608.53	0.45	3.94	12.1		2 398	5	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 103-9140;  ТССЦ 301-9240	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		115%			67.30				98%	696			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			41.55				56%	398			
										=(70.55* (0.8))				
	
153.	ТЕР 19-01-015-01 
Пневматическое испытание газопроводов, 100 м газопровода	0.16	545.35	480.01		87.26	76.80		12.14	1	959	932		
				65.34			10.45		2.57	1		27		
	Начисления: Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		115%			88.32				98%	913			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			54.53				56%	522			
										=(70.55* (0.8))				
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7	829.79	183.78	14.65			4 779	2 231	85	
			631.34	0.66				2 463	8	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	87.26	76.80				959	932		
			10.45					27		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 153)	88.32					913			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 153)	54.53					522			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	230.11					2 394			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	742.53	106.98	14.65			3 820	1 299	85	
			620.89	0.66				2 436	8	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 150; %=98 - по стр. 152)	103.65					1 072			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 150; %=56 - по стр. 152)	66.11					636			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	912.29					5 528			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7	1 142.40					7 922			
	Строительный контроль 1%	11.42					79			
	Итого по смете	1 153.82					8 001			
	Непредвиденные затраты 2%	23.08					160			
	Итого по смете	1 176.90					8 161			
	Всего с НДС	1 388.74					9 630			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	370 183.38	49 493.11	14 640.76			1 889 961	601 078	81 649	
			306 049.46	611.17				1 207 241	7 413	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	357 530.85	47 320.96	14 110.05			1 828 089	574 608	79 018	
			296 099.78	558.13				1 174 466	6 771	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	103 598.90					416 057			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1-5, 9, 22, 23, 25-29, 70, 100; %=72 - по стр. 6, 104-107; %=90 - по стр. 7, 11, 13, 72, 80, 82, 87, 89, 103, 114, 119; %=80 - по стр. 8, 38, 40, 48-51, 56, 63, 64, 68, 74, 75, 78, 84, 85, 91, 92, 120; %=77 - по стр. 14, 57, 110, 115; %=92 - по стр. 16, 18, 19, 24, 101, 108, 112; %=66 - по стр. 31, 34, 36; %=67 - по стр. 39, 61; %=93 - по стр. 43, 77; %=79 - по стр. 44, 97; %=73 - по стр. 45, 46, 54; %=84 - по стр. 47, 52, 71, 79, 86, 102, 140; %=68 - по стр. 53, 69; %=69 - по стр. 55; %=88 - по стр. 93; %=61 - по стр. 94; %=94 - по стр. 95, 96; %=64 - по стр. 139; %=98 - по стр. 153)	44 009.08					453 931			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-5, 9, 22, 23, 25-29, 70, 100; %=64 - по стр. 6, 104-107; %=43 - по стр. 7, 11, 13, 72, 80, 82, 87, 89, 103, 114, 119; %=37 - по стр. 8, 40, 48-51, 56, 63, 64, 68, 74, 75, 78, 84, 85, 91, 92, 120; %=48 - по стр. 14, 47, 52, 55, 57, 71, 79, 86, 93, 102, 110, 115, 140; %=44 - по стр. 16, 18, 19, 24, 38, 101, 108, 112; %=50 - по стр. 31, 34, 36; %=40 - по стр. 39, 53, 61, 69; %=54 - по стр. 43, 77; %=51 - по стр. 44, 95, 96; %=56 - по стр. 45, 46, 54, 153; %=31 - по стр. 94; %=60 - по стр. 97; %=36 - по стр. 139)	28 274.53					273 633			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	429 814.46					2 555 653			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 912.50	274.13	110.31			13 758	3 328	482	
			2 528.07	0.10				9 950	1	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 65, 76)	222.13					2 297			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 65, 76)	197.45					1 931			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	3 332.08					17 986			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	9 740.03	1 898.02	420.40			48 114	23 142	2 149	
			7 421.61	52.94				22 825	641	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 121, 126, 141, 150; %=98 - по стр. 122-124, 128, 132, 136, 143, 147, 152; %=88 - по стр. 145)	2 104.91					21 871			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 121, 126, 141, 150; %=56 - по стр. 122-124, 128, 132, 136, 143, 147, 152; %=48 - по стр. 145)	1 312.10					12 644			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	13 157.04					82 629			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	446 303.58					2 656 268			
	Строительный контроль 1%	4 463.04					26 563			
	Итого по смете	450 766.62					2 682 831			
	Непредвиденные затраты 2%	9 015.33					53 657			
	Итого по смете	459 781.95					2 736 488			
	Всего с НДС	542 542.70					3 229 056			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)