«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «ЖЭУ «Вагоностроитель»	
________________ /С. Б. Русович /	________________ /Е. В. Шулепко /	
		
«______»____________________ 2018г.	«______»____________________ 2018г.	

	
	
Объект:	ул.Тихоненко,9, г.Калининград	
Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь   	
	
на капитальный ремонт крыши, чердачного перекрытия, сетей холодного водоснабжения, водоотведения и фасада многоквартирного дома по адресу: ул.Тихоненко, д.9, г. Калининград	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2	2.25	
2.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2	2.25	
3.	Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен слуховых окон	100 м2	0.015	
4.	Обивка стен слуховых окон кровельной сталью: оцинкованной по асбесту	100 м2	0.015	
5.	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм	т	-0.0066	
6.	Картон асбестовый общего назначения марки: КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм	т	-0.0048	
7.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.0066	
8.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2	0.0173	
9.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	1.73	
10.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2	0.0064	
11.	Окно-люк 0,8*0,8	 м2	0.64	
12.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм (фановые стояки)	100 м	0.015	
13.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м	0.015	
14.	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 110 мм	м	1.497	
15.	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером: 108-116 мм	10 шт.	0.2	
16.	Установка вент.выходов: диаметром до 355 мм	шт.	2	
17.	Вентиляционный выход полипропиленовый, диаметр вентиляционного выхода 110 мм, для скатных кровель из покрытий профильных	шт.	2	
18.	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0.065	
19.	Разборка обшивки: ветровой и лобовой доски	100 м2	0.026	
20.	Обшивка каркасных стен: устройство ветровой и лобовой доски	100 м2	0.026	
21.	Простая окраска масляными составами по дереву: стен	100 м2	0.078	
22.	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15: коричневая	т	0.002106	
23.	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	0.129	
24.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг	2.3865	
25.	Огнезащитное покрытие деревянных поверхностей составом для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	1.575	
26.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг	32.445	
27.	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2	2.25	
28.	Металлочерепица <Монтеррей>	м2	283.5	
29.	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	28	
30.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	100 м	0.48	
31.	Проволока светлая диаметром 3,0 мм	т	0.00576	
32.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена укосов из брусьев	100 м	0.21	
33.	Проволока светлая диаметром 3,0 мм	т	0.00252	
34.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок	100 м	0.35	
35.	Проволока светлая диаметром: 3,0 мм	т	0.0042	
36.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.16	
37.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей лежня с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.01	
38.	Мастика битумно-резиновая: кровельная	т	0.0008	
39.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.08	
40.	Мастика битумно-резиновая: кровельная	т	0.0064	
41.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3	0.8	
42.	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3	0.2024	
43.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.3216	
44.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м	0.28	
45.	Устройство желобов: подвесных	100 м	0.28	
46.	Желоб  диам.150 мм, 4 м.п.	шт	7	
47.	Соединение желоба	шт	6	
48.	Крепление желоба	шт	22	
49.	Заглушка желоба	шт	4	
50.	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.24	
51.	Труба водосточная диам.100мм, 3м.п.	шт	8	
52.	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.08	
53.	Колено водосточное диам.100мм	шт	8	
54.	Смена: отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.04	
55.	Колено (слив) водосточное диам.100мм	шт	4	
56.	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.04	
57.	Воронка водосточная 150/100 мм	шт	4	
58.	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	100 шт.	0.24	
59.	Хомуты для крепления трубы в комплекте с дюбелем	шт	24	
	Ремонт чердачного перекрытия	
60.	Разборка ходовых досок	100 м	0.2	
61.	Разборка утеплителя засыпного: шлакового	м3	9	
62.	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2	1	
63.	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм	м2	-122.4	
64.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	122.4	
65.	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых	100 м2	0.9	
66.	Плиты минераловатные <Лайт-Баттс> ROCKWOOL	м3	13.905	
67.	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2	1	
68.	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм	м2	-122.4	
69.	Пленка диффузионная Tyvek Soft	10 м2	12.24	
70.	Укладка ходовых досок	100 м	0.2	
71.	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	0.6	
72.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг	11.1	
	Ремонт дымовых труб	
73.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м	0.01	
74.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.042	
75.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, до 6-ти каналов	100 м	0.01	
76.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.11	
77.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2	0.05	
78.	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2	0.05	
79.	Краска <Нортовская фасадная ВД>	кг	1.9	
80.	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	0.65	
81.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	12.44	
82.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза	12.44	
	
	Раздел 1.  ХОЛОДHОЕ ВОДОСHАБЖЕHИЕ	
	
	Демонтажные работы	
83.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м	0.18	
84.	Разборка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм	100 м	0.2	
	Монтажные работы	
85.	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм	100 м	0.38	
86.	Труба из полипропилена: PN 10/20	м	38.19	
87.	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 16-20 мм	10 шт.	5.434	
88.	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм, тип в/в	шт.	2	
89.	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм, тип в/в	шт.	4	
90.	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 20 мм	10 шт.	0.4	
91.	Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 20х16 мм	10 шт.	0.2	
92.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм	10 шт.	1	
93.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм	10 шт.	0.2	
94.	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 32 мм, толщина стенки 2,8 мм (гильзы стальные)	м	0.5	
95.	Снятие водомеров диаметром: до 50 мм	100 шт.	0.01	
96.	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода: до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм, без стоимости	узел	1	
97.	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром до 25 мм трубками	10 м	3.8	
98.	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 51 см	100 шт.	0.02	
	Раздел 2.  КАHАЛИЗАЦИЯ (подвал)	
	Демонтажные работы	
99.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м	0.02	
100.	Разборка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	100 м	0.15	
	Монтажные работы	
101.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м	0.023	
102.	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 110 мм	м	2.2954	
103.	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	0.322	
104.	Ревизия диам.110мм	шт	1	
105.	Переход "чугун-пластик" диам.110мм	шт	1	
106.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	100 м	0.15	
107.	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 50 мм	м	14.97	
108.	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	2.1	
	Раздел 3.  ОТМОСТКА	
109.	Разборка бетонной отмостки	м3	0.98	
110.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0.056	
111.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1.96	
112.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза	1.96	
113.	Устройство гидроизоляции из рубероида	100 м2	0.35	
114.	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3	2.8	
115.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	3.36	
116.	Устройство подстилающих слоев: гравийных	м3	2.8	
117.	Гравий для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм	м3	3.584	
118.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный  ковер: праймером	100 м2	0.105	
119.	Устройство гидроизоляции обмазочной: холодной  мастикой в один слой толщиной 2 мм	100 м2	0.105	
120.	Устройство гидроизоляции обмазочной: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-004-07	100 м2	0.105	
121.	Мастика битумно-резиновая: кровельная	т	0.0126	
122.	Устройство бетонной отмостки	м3	2.1	
123.	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3	2.142	
	
	Раздел 4.  ОКНА	
	
124.	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0.0243	
125.	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0.0099	
126.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2	0.0342	
127.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	1.488	
128.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	1.927	
129.	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2	0.0088	
130.	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2	0.0088	
131.	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску	100 м2	0.0024	
132.	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм	м2	0.252	
133.	Шпатлевка при окраске по  сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0.0024	
134.	Профиль угловой перфорированный оцинкованный PL 25х25 мм	10 м	0.478	
135.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2	0.0024	
136.	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	0.0001512	
	Раздел 5.  ФАСАД	
137.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	3.12	
138.	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0.02808	
139.	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0.1092	
140.	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.	0.31	
141.	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 шт.	0.31	
142.	Разборка изоляции изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен	100 м2	0.291	
143.	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0.1	
144.	Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоймами	т	1.2579	
145.	Швеллеры № 16 сталь марки Ст3пс	т	0.6132	
146.	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, шириной полок 75-90 мм	т	0.6447	
147.	Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов: с устройством теплоизоляционного слоя  
	100 м2	2.82	
148.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	290.46	
149.	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-75	м3	22.56	
150.	Профили стальные оцинкованные в комплекте с направляющими и стоечными	т	0.846	
151.	Плита из фиброцемента (3 м2)	шт	98	
152.	Монтажный угол 150/80, 1,5мм	шт	282	
153.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	2.82	
154.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	36.66	
155.	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки	100 м2	2.82	
156.	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	296.1	
157.	Нанесение клеевого состава: до 5 мм	100 м2	2.82	
158.	Клей для облицовочных работ (сухая смесь) для устройства защитного армирующего слоя при монтаже систем утепления	т	0.705	
159.	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	100 м2	2.82	
160.	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	2.82	
161.	Краска <Нортовская фасадная ВД люкс>	кг	107.16	
162.	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	36.66	

Составил:	ведущий инженер отдела контроля МКУ «КР МКД»                                  Пасканов Д. В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	начальник отдела контроля МКУ «КР МКД»                                          Рябкова Г. Н.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)