«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Начальник отдела контроля, подготовки и организации
ремонта жилищного фонда администрации
Центрального района ГО «Город Калининград»	Глава администрации Центрального района
ГО «Город Калининград»	
		
_________________________ / Козаченко М.Н. /	________________________ / Лебедев А.А. /	
		
«______»____________________ 2012г.	«______»____________________ 2012г.	

	
Стройка:	ООО «жэу-18»  2012	
Д Е Ф Е Т Н А Я К В Е Д О М О С Т Ь   	
на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Калининград, проспект Победы, дом №36-38	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	3	4	5	
1.	Разборка покрытий кровель из черепицы	100 м2 покрытия кровли	5.018	
2.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	5.018	
3.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.23	
4.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.385	
5.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	1.372	
6.	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	5.018	
7.	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.05	
8.	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	5	
9.	Окно пластиковое	шт	5	
10.	Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных, размер 150х580 мм	1 решетка	10	
11.	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий	14.0265	
12.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	5.018	
13.	Состав огнезащитный <НОРТЕКС-К>	кг	103.8726	
14.	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	5.018	
15.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	511.836	
16.	Устройство кровель из этернита по деревянной обрешетке с ее устройством (применительно)	100 м2 кровли	5.018	
17.	Установка снегозадержаний (применительно)	100 м ограждения	0.885	
18.	Снегозадержатель 280мм	м.п.	88.5	
19.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.885	
20.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.885	
21.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.09	
22.	Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек	100 м	0.319	
23.	Смена колен водосточных труб с люлек	100 шт.	0.12	
24.	Смена воронок водосточных труб с люлек	100 шт.	0.06	
25.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.06	
26.	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.34	
27.	Обивка кровельной сталью боковин слуховых окон и деревянных вентшахт (применительно)	100 м2 проемов	0.075	
28.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.034	
29.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 6-ти каналов)	100 м труб	0.034	
30.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 175	1000 шт.	1.054	
31.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.028	
32.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 8-ми каналов)	100 м труб	0.028	
33.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 175	1000 шт.	1.12	
34.	Устройство бетонных оголовников (применительно)	100 м3 в деле	0.005	
35.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.257	
36.	Окраска дымовых и вентиляционных труб по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.257	
37.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	0.12	
38.	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных из нержавеющей стали труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода	0.12	
39.	Труба диаметром 100 мм из нержавеющей стали	м	12	
40.	Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки	1 шт.	4	
41.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	тн.	80.14	
42.	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км.	тн.	80.14	
		
                                                    Составил:	 Инженер ООО «ЖЭУ»                                                                                                                                       Милицина  Л.Н.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Ведущий специалист отдела   КП и ОР жилищного фонда
администрации Центрального района ГО "Город Калининград"				
	(должность, подпись, Ф.И.О)