«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор
МКУ «КР МКД»	Директор
ООО «ЖЭУ Вагоностроитель»	
		
________________ /С.Б. Русович /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 2014г.	«______»____________________ 2014г.	

	
	
Объект:	г. Калининград. ул. Менделеева, 80	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 1	
на Капитальный ремонт многоквартирного дома во исполнении решения суда (крыша, фасад, подъезд, освещение мест общего пользования, подвал, замена канализации в подвале) 	
Основание: Решение суда	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  КРЫША	
	
1.	Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы	100 м2 покрытия	1.63	
2.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	1.63	
3.	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	1.63	
4.	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	1.14	
5.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.04	
6.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	0.32	
7.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.12	
8.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги (кобылок)	1 шт.	18	
9.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	3.421	
10.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	70.815	
11.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	1.63	
12.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	203.75	
13.	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.02	
14.	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	2	
15.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	0.8424	
16.	Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.03	
17.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.0132	
18.	Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок(карниз)	100 м2 подшивки	0.21	
19.	Подшивка потолков досками обшивки (карниз)	100 м2 потолка	0.21	
20.	Простая окраска масляными составами по дереву потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.21	
21.	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности	100 м2 кровли	1.63	
22.	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	16.3	
23.	Ограждение кровель снегозадержателями	100 м ограждения	0.32	
24.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.352	
25.	Устройство примыкания из листовой стали, к каменным стенам(перепад)	100 м	0.06	
26.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали  желобов	100 м труб и покрытий	0.4085	
27.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.4085	
28.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.39	
29.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.12	
30.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.06	
31.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.06	
32.	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.24	
33.	Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной ( мауэрлаты)	м3 кладки	0.096	
34.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.028	
35.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	0.1176	
36.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 6 каналов	100 м труб	0.028	
37.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	0.308	
38.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.064	
39.	(прим) Устройство оголовка	1 м3	0.108	
40.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая(трубы)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.064	
	РЕМОНТ ЧЕРДАЧНОГО  ПОКРЫТИЯ	
41.	Смена простильных дощатых полов с полной сменой досок	100 м2 пола	0.3063	
42.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	0.6126	
43.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	12.68082	
44.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	тн	11.5	
45.	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км.	тн	11.5	
	
	Раздел 2.  ФАСАД	
	
46.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	2.88	
47.	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0.28	
48.	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	0.28	
49.	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0.068	
50.	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	1.6	
51.	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	2.3	
52.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	2.68	
	Козырек	
53.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.12	
54.	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0.024	
55.	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,25 м2	100 мест	0.05	
56.	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	0.024	
57.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	0.024	
58.	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2 кровли	0.024	
59.	Биполь ЭПП	м2	2.784	
60.	Биполь ЭКП	м2	2.736	
61.	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	0.02	
62.	Биполь ЭКП	м2	5.04	
63.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных(низ козырька)	100 м2	0.024	
64.	Штукатурка по сетке без устройства каркаса карнизов и тяг(низ козырька)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.024	
65.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	2.68	
	Отмостка	
66.	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных (отмостка)	100 м3 конструкций	0.014	
67.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.028	
68.	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	1.4	
69.	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	1.4	
70.	Устройство подстилающих слоев бетонных (отмостка)	1 м3 подстилающего слоя	1.4	
71.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	18.12	
72.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	18.12	
	
	Раздел 3.  ПОДЪЕЗД	
	
73.	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0.15	
74.	Перетирка штукатурки внутренних помещений	100 м2 перетертой поверхности	0.6	
75.	Шпатлевка поверхностей силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	0.45	
76.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.48	
77.	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.45	
78.	Ремонт штукатурки потолков  по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 25 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0.1	
79.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.15	
80.	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0.03	
	лестница	
81.	Ремонт ступеней деревянных	100 ступеней	0.06	
82.	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.24	
83.	Ремонт штукатурки потолков (лестница) по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 25 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0.08	
84.	Окраска масляными составами торцов лестничных маршей	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.04	
85.	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.054	
86.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	5.4	
87.	Дверной блок стальной	м2	5.4	
88.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	тн	8	
89.	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км.	тн	8	
	
	Раздел 4.  Сети электроснабжения	
	
	ВРУ	
90.	Демонтаж блока  управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1 шт.	1	
91.	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1 шт.	1	
92.	Ящик наружный RH883 400х400х300	шт.	1	
93.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А (32 А)	1 шт.	1	
94.	Автомат, устанавливаемый на конструкции (ток 32А)	шт.	1	
95.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А (25А- 2 шт. 6А-1 шт)	1 шт.	3	
96.	Автомат, устанавливаемый на конструкции (ток 25 А)	шт.	2	
97.	Автомат, устанавливаемый на конструкции (ток 6 А)	шт.	1	
98.	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2	100 жил	0.04	
	Электромонтажные работы	
99.	Короб монтажный, длиной 2 м   ( ПВХ) прим	100 м	0.3	
100.	Короб кабельный 20х20	м.п.	60	
101.	Провод в коробах, сечением до 6 мм2	100 м	0.6	
102.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 2 и сечением 4,0 мм2	1000 м	0.06	
103.	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0.1	
104.	Светильник НПБ1 301	шт	10	
105.	Лампа накаливания 60 Вт IP 44	шт	10	
106.	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.08	
107.	Выключатель одноклавешный открытой установки однополюсный 220В IP44, 10А	шт	8	
108.	Коробка ответвительная для открытой установки	шт	10	
	
	Раздел 5.  ПОДВАЛ	
	
109.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	1.073	
110.	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0.064	
111.	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	4.6	
112.	(прим)Протравка цементной кладки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	1.073	
113.	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей "Пенетроном" первый слой	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.66	
114.	Пенетрон (расход 1.0 кг/м2)	кг	66	
115.	Штукатурка поверхностей  цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.073	
116.	Перетирка штукатурки внутренних помещений	100 м2 перетертой поверхности	0.41	
117.	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0.4	
118.	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100 м2	0.0192	
119.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	1.92	
120.	Дверной блок стальной	м2	1.92	
121.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	тн	6	
122.	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км.	тн	6	
	
	Раздел 6.  ХОЗ-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ в подвале	
	
123.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.088	
124.	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм(200мм) отверстий площадью до 500 см2  Т.Ч. п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75 Кзпм=1,75	100 отверстий	0.02	
125.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0.088	
126.	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм	1 врезка	1	
127.	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм	1 врезка	2	
128.	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов (прим.)	10 фасонных частей	1.1	
129.	Колено ПХВ канализационное ф=110мм 22гр.	шт	2	
130.	Переход ПХВ ф=110/160мм	шт	2	
131.	Колено ПХВ канализационное ф=110мм 45гр.	шт	1	
132.	Колено ПХВ канализационное ф=160мм 45гр.	шт	1	
133.	Ревизия ПХВ канализационный ф=160мм	шт	1	
134.	Редукция ПХВ канализационный ф=110/75 мм	шт	1	
135.	Колено ПХВ канализационный ф=75 мм	шт	1	
136.	Ревизия канализационная ф=110мм	шт	2	
137.	Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников (прим.)	10 фасонных частей	0.4	
138.	Тройник канализационная ф=110мм 45гр.	шт	2	
139.	Тройник канализационная ф=110мм 90гр.	шт	2	
140.	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2	1 м3 заделки	0.2	
141.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	0.5	
142.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	0.5	

Составил:	Гл. инженер ООО «ЖЭУ «Вагоностроитель»                                     Щемелинина Т.Н.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. директора ООО «ЖЭУ Вагонстроитель»                                    Яровикова С.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)