«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	473 350.80	руб.	Смета на сумму:	473 350.80	руб.	

         Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «УК Эдельвейс»	

______________________________ / С.Б. Русович /	
____________________________ / С.П. Хапанциева /
	
«______»____________________ 2019 г.	«______»_______________________2019 г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9	
(Локальный сметный расчет)	
на выполнение дополнительных работ по благоустройству дворовой территории МКД по ул. Лужская д. д. 38-40а, 42-44а, 46-52 в г. Калининграде по муниципальной программе "Формирование современной городской среды городского округа "Город Калининград"	
Сметная стоимость:	473.351	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.354	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	62.770	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 2018-IV квартал по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	
Территориальный Каталог текущих цен Калининградской области за 4 квартал 2018 г. в номенклатуре КСР	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
	НР (МДС 81-33.2004), СП (Письмо № АП-5536/06)	
	
	Раздел 1.  Работы на муниципальной земле	
	
1.	ГЭСН 47-01-046-06 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2		0.78	4 062.60	3 169	
1. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.74	2.1372	236.670	506	
1. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	5.99	4.6722	164.300	768	
1. 3.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.74	2.1372	859.14	1 836	
			(1)			236.67	506	
1. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	10	7.8	20.52	160	
1. 5.	16.2.02.07-0161	Семена газонных трав (смесь)	кг	2	1.56	259.60	405	
		Накладные расходы				115%	1 465	
		Сметная прибыль				77%	981	
		Всего с НР и СП					5 615	

	Раздел 2.  Лужская 38-40А	
	
2.	ГЭСН 47-01-046-06 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2		3.278	4 062.60	13 317	
		Объем: 391-63.2						
2. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.74	8.98172	236.670	2 126	
2. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	5.99	19.63522	164.300	3 226	
2. 3.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.74	8.98172	859.14	7 717	
			(1)			236.67	2 126	
2. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	10	32.78	20.52	673	
2. 5.	16.2.02.07-0161	Семена газонных трав (смесь)	кг	2	6.556	259.60	1 702	
		Накладные расходы				115%	6 155	
		Сметная прибыль				77%	4 121	
		Всего с НР и СП					23 593	
	
	Отмостка	
3.	ГЭСН 11-01-004-07 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство гидроизоляции обмазочной: холодной асфальтовой мастикой в один слой толщиной 2 мм	100 м2		0.224	3 901.63	874	
		Объем: 64*0.35						
3. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.75	0.168	253.187	43	
3. 2.	1-100-49	Средний разряд работы 4,9	чел.-ч	15.54	3.48096	212.640	740	
3. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.31	0.06944	317.75	22	
			(1)			276.63	19	
3. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.44	0.09856	1 086.42	107	
			(1)			236.67	23	
3. 5.	01.7.13.02	Мастика холодная асфальтовая	т	0.24	0.05376			
3. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.5	0.112	41.35	5	
		Накладные расходы				123%	963	
		Сметная прибыль				64%	501	
		Всего с НР и СП					2 338	
	
4.	01.2.03.03-0062 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Мастика битумно-резиновая: кровельная	т		0.0538	70 767.74	3 807	
		Объем: 0.224*0.24						
	
5.	ГЭСН 11-01-002-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	м3		4.48	992.63	4 447	
		Объем: 64*0.7*0.1						
5. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.55	2.464	205.930	507	
5. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	3.73	16.7104	172.120	2 876	
5. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.09	0.4032	1 065.12	429	
			(1)			205.93	83	
5. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.93	4.1664	3.17	13	
5. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.46	2.0608	540.73	1 114	
			(1)			205.93	424	
5. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	0.672	20.52	14	
5. 7.	02.2.02.02	Каменная мелочь марки 300	м3	0.11	0.4928			
5. 8.	02.2.05.04	Щебень из природного камня для строительных работ фракции 40-70 мм	м3	1	4.48			
5. 9.	02.2.05.04	Щебень из природного камня для строительных работ фракции 10-20 мм	м3	0.09	0.4032			
5. 10.	02.2.05.04	Щебень из природного камня для строительных работ фракции 5-10 мм	м3	0.1	0.448			
		Накладные расходы				123%	4 161	
		Сметная прибыль				64%	2 165	
		Всего с НР и СП					10 773	
	
6.	02.2.04.04-0004 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Смесь щебеночно-песчаная готовая С4, размер зерен 0-80 мм	м3		5.6	2 278.32	12 759	
		Объем: 4.48*1.25						
	
7.	ГЭСН 11-01-002-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3		4.48	781.28	3 500	
		Объем: 64*0.7*0.1						
7. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.3	1.344	205.930	277	
7. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	3.41	15.2768	167.930	2 565	
7. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.08	0.3584	1 065.12	382	
			(1)			205.93	74	
7. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.44	1.9712	3.17	6	
7. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.22	0.9856	540.73	533	
			(1)			205.93	203	
7. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	0.672	20.52	14	
7. 7.	02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	1.2	5.376			
		Накладные расходы				123%	3 496	
		Сметная прибыль				64%	1 819	
		Всего с НР и СП					8 815	
	
8.	02.3.01.02-0015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Песок природный для строительных работ средний	м3		4.93	568.71	2 804	
		Объем: 4.48*1.1						
	
9.	ГЭСН 11-01-002-09 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3		4.48	655.95	2 939	
		Объем: 64*0.7*0.1						
9. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3.66	16.3968	162.900	2 671	
9. 2.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	2.1504	3.65	8	
9. 3.	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.00896	23 190.21	208	
9. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	1.568	20.52	32	
9. 5.	04.1.02.06	Бетон тяжелый	м3	1.02	4.5696			
9. 6.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.00448	4 420.18	20	
		Накладные расходы				123%	3 285	
		Сметная прибыль				64%	1 709	
		Всего с НР и СП					7 934	
	
10.	04.1.02.05-0006 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		4.5696	3 360.22	15 355	
		Объем: 4.48*1.02						
	
	Установка бортовых камней БР 100.20.8	
11.	ГЭСН 01-01-013-14 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.00428	54 728.61	234	
		Объем: (62.7+13.8)*0.2*0.28						
11. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.1866936	276.630	52	
11. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.0645424	151.590	10	
11. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.0442552	1 007.90	45	
			(1)			276.63	12	
11. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.1424384	1 258.83	179	
			(1)			276.63	39	
11. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0001712	3 177.00	1	
		Накладные расходы				95%	59	
		Сметная прибыль				43%	27	
		Всего с НР и СП					320	
	
12.	03-21-01-015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		6.848	157.19	1 076	
		Объем: 4.28*1.6						
	
13.	ГЭСН 27-04-001-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.021	19 980.32	420	
		Объем: (62.7+13.8)*0.28*0.1						
13. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.29148	262.054	76	
13. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.33012	155.780	51	
13. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.03717	1 676.22	62	
			(1)			276.63	10	
13. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.09009	1 065.12	96	
			(1)			205.93	19	
13. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.14868	1 307.46	194	
			(1)			295.07	44	
13. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.01554	859.14	13	
			(1)			236.67	4	
13. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.105	20.52	2	
		Накладные расходы				142%	180	
		Сметная прибыль				81%	103	
		Всего с НР и СП					703	
	
14.	02.3.01.02-0015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Песок природный для строительных работ средний	м3		2.31	568.71	1 314	
		Объем: 2.1*1.1						
	
15.	ГЭСН 27-02-010-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8.а   Прил.27.3 п. 3.8.б	100 м		0.765	13 855.05	10 599	
		Объем: 62.7+13.8						
15. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.5508	274.410	151	
15. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	58.2012	164.300	9 562	
15. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.5202	963.24	501	
			(1)			276.63	144	
15. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0306	1 086.42	33	
			(1)			236.67	7	
15. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.000765	59 117.96	45	
15. 6.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.13005	3 514.88	457	
15. 7.	13.2.03.02	Камни бортовые	м	100	76.5			
		Накладные расходы				142%	13 792	
		Сметная прибыль				81%	7 868	
		Всего с НР и СП					32 259	
	
16.	04.3.01.09-0014 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.0151	3 119.63	47	
		Объем: (0.765)*(0.06*0.33)						
	
17.	04.1.02.05-0006 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		3.882	3 360.22	13 044	
		Объем: (0.765)*(5.9*0.86)						
	
18.	05.2.03.03-0031 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		76.5	181.96	13 920	

	Раздел 3.  Лужская 42-44А	
	УСТРОЙСТВО ПАРКОВКИ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80 мм (тип 1)	
19.	ГЭСН 01-01-013-14 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.005	54 728.61	274	
		Объем: 33*0.15						
19. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.2181	276.630	60	
19. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.0754	151.590	11	
19. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.0517	1 007.90	52	
			(1)			276.63	14	
19. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.1664	1 258.83	209	
			(1)			276.63	46	
19. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0002	3 177.00	1	
		Накладные расходы				95%	67	
		Сметная прибыль				43%	31	
		Всего с НР и СП					372	
	
20.	03-21-01-015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		8	157.19	1 258	
		Объем: 5*1.6						
	
21.	ГЭСН 27-04-001-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.066	19 980.32	1 319	
		Объем: 33*0.2						
21. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.91608	262.054	240	
21. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	1.03752	155.780	162	
21. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.11682	1 676.22	196	
			(1)			276.63	32	
21. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.28314	1 065.12	302	
			(1)			205.93	58	
21. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.46728	1 307.46	611	
			(1)			295.07	138	
21. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.04884	859.14	42	
			(1)			236.67	12	
21. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.33	20.52	7	
		Накладные расходы				142%	571	
		Сметная прибыль				81%	326	
		Всего с НР и СП					2 215	
	
22.	02.3.01.02-0015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Песок природный для строительных работ средний	м3		7.26	568.71	4 129	
		Объем: 6.6*1.1						
	
23.	ГЭСН 27-04-003-05 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	(прим) Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.033	23 688.04	782	
23. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	0.69201	273.162	189	
23. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	0.98043	166.250	163	
23. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.03993	1 007.90	40	
			(1)			276.63	11	
23. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.04224	1 676.22	71	
			(1)			276.63	12	
23. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	0.17028	735.57	125	
			(1)			276.63	47	
23. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	0.2838	848.15	241	
			(1)			276.63	79	
23. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.0957	764.61	73	
			(1)			276.63	26	
23. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.06006	859.14	52	
			(1)			236.67	14	
23. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	0.825	20.52	17	
		Накладные расходы				142%	500	
		Сметная прибыль				81%	285	
		Всего с НР и СП					1 567	
	
24.	ГЭСН 27-04-003-08 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	( прим) На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 ( до 20 см)	1000 м2		0.033	1 840.15	61	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
24. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	0.0759	276.630	21	
24. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	0.0165	735.57	12	
			(1)			276.63	5	
24. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	0.03795	848.15	32	
			(1)			276.63	10	
24. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	0.02145	764.61	16	
			(1)			276.63	6	
		Накладные расходы				142%	30	
		Сметная прибыль				81%	17	
		Всего с НР и СП					108	
	
25.	02.2.04.04-0004 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Смесь щебеночно-песчаная готовая С4, размер зерен 0-80 мм	м3		8.25	2 278.32	18 796	
		Объем: 33*0.2*1.25						
	
26.	ГЭСН 27-06-027-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.0165	5 831.59	96	
		Объем: 33*0.05						
26. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.081345	219.554	18	
26. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.015675	1 676.22	26	
			(1)			276.63	4	
26. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.06567	1 065.12	70	
			(1)			205.93	14	
26. 4.	02.2.05.04	Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок	м3	102	1.683			
		Накладные расходы				142%	26	
		Сметная прибыль				81%	15	
		Всего с НР и СП					136	
	
27.	04.3.02.13-0003 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		1.683	2 377.24	4 001	
		Объем: 0.0165*102						
	
28.	ГЭСН 27-07-005-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		3.3	2 370.91	7 824	
28. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.297	226.423	67	
28. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	38.94	189.870	7 394	
28. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.099	1 065.12	105	
			(1)			205.93	20	
28. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	1.881	13.30	25	
28. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.099	859.14	85	
			(1)			236.67	23	
28. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.099	1 086.42	108	
			(1)			236.67	23	
28. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.66	20.52	14	
28. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.165	568.71	94	
28. 9.	05.2.02.21	Плитка тротуарная	м2	10.2	33.66			
		Накладные расходы				142%	10 595	
		Сметная прибыль				81%	6 043	
		Всего с НР и СП					24 462	
	
29.	С1 цена поставщи.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х80мм (типа Кирпич) М400 (серая)	м2		31.5	480.00	15 120	
		Объем: (33-2.12)*1.02						
		Поправки: М: =480	
	
30.	С2 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х80мм (типа Кирпич) М400 (красная)	м2		2.16	550.00	1 188	
		Объем: 2.12*1.02						
		Поправки: М: =550	
	
	Посев газона	
31.	ГЭСН 47-01-046-06 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2		3.0042	4 062.60	12 205	
31. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.74	8.231508	236.670	1 948	
31. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	5.99	17.995158	164.300	2 957	
31. 3.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.74	8.231508	859.14	7 072	
			(1)			236.67	1 948	
31. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	10	30.042	20.52	616	
31. 5.	16.2.02.07-0161	Семена газонных трав (смесь)	кг	2	6.0084	259.60	1 560	
		Накладные расходы				115%	5 641	
		Сметная прибыль				77%	3 777	
		Всего с НР и СП					21 623	
	
	Отмостка	
32.	ГЭСН 11-01-004-07 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство гидроизоляции обмазочной: холодной асфальтовой мастикой в один слой толщиной 2 мм	100 м2		0.259	3 901.63	1 011	
		Объем: 74*0.35						
32. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.75	0.19425	253.187	49	
32. 2.	1-100-49	Средний разряд работы 4,9	чел.-ч	15.54	4.02486	212.640	856	
32. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.31	0.08029	317.75	26	
			(1)			276.63	22	
32. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.44	0.11396	1 086.42	124	
			(1)			236.67	27	
32. 5.	01.7.13.02	Мастика холодная асфальтовая	т	0.24	0.06216			
32. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.5	0.1295	41.35	5	
		Накладные расходы				123%	1 113	
		Сметная прибыль				64%	579	
		Всего с НР и СП					2 703	
	
33.	01.2.03.03-0062 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Мастика битумно-резиновая: кровельная	т		0.0622	70 767.74	4 402	
		Объем: 0.259*0.24						
	
34.	ГЭСН 11-01-002-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	м3		3.62	992.63	3 593	
		Объем: 54*0.67*0.1						
34. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.55	1.991	205.930	410	
34. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	3.73	13.5026	172.120	2 324	
34. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.09	0.3258	1 065.12	347	
			(1)			205.93	67	
34. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.93	3.3666	3.17	11	
34. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.46	1.6652	540.73	900	
			(1)			205.93	343	
34. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	0.543	20.52	11	
34. 7.	02.2.02.02	Каменная мелочь марки 300	м3	0.11	0.3982			
34. 8.	02.2.05.04	Щебень из природного камня для строительных работ фракции 40-70 мм	м3	1	3.62			
34. 9.	02.2.05.04	Щебень из природного камня для строительных работ фракции 10-20 мм	м3	0.09	0.3258			
34. 10.	02.2.05.04	Щебень из природного камня для строительных работ фракции 5-10 мм	м3	0.1	0.362			
		Накладные расходы				123%	3 363	
		Сметная прибыль				64%	1 750	
		Всего с НР и СП					8 706	
	
35.	02.2.04.04-0004 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Смесь щебеночно-песчаная готовая С4, размер зерен 0-80 мм	м3		4.525	2 278.32	10 309	
		Объем: 3.62*1.25						
	
36.	ГЭСН 11-01-002-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3		3.62	781.28	2 828	
		Объем: 54*0.67*0.1						
36. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.3	1.086	205.930	224	
36. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	3.41	12.3442	167.930	2 073	
36. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.08	0.2896	1 065.12	308	
			(1)			205.93	60	
36. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.44	1.5928	3.17	5	
36. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.22	0.7964	540.73	431	
			(1)			205.93	164	
36. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	0.543	20.52	11	
36. 7.	02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	1.2	4.344			
		Накладные расходы				123%	2 825	
		Сметная прибыль				64%	1 470	
		Всего с НР и СП					7 123	
	
37.	02.3.01.02-0015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Песок природный для строительных работ средний	м3		3.98	568.71	2 263	
		Объем: 3.62*1.1						
	
38.	ГЭСН 11-01-002-09 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3		3.62	655.95	2 375	
		Объем: 54*0.67*0.1						
38. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3.66	13.2492	162.900	2 158	
38. 2.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	1.7376	3.65	6	
38. 3.	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.00724	23 190.21	168	
38. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	1.267	20.52	26	
38. 5.	04.1.02.06	Бетон тяжелый	м3	1.02	3.6924			
38. 6.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.00362	4 420.18	16	
		Накладные расходы				123%	2 654	
		Сметная прибыль				64%	1 381	
		Всего с НР и СП					6 410	
	
39.	04.1.02.05-0006 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		3.69	3 360.22	12 399	
		Объем: 3.62*1.02						
	
	Установка бортовых камней БР 100.20.8	
40.	ГЭСН 01-01-013-14 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.00369	54 728.61	202	
		Объем: (51.9+12.5+1.5)*0.2*0.28						
40. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.1609578	276.630	45	
40. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.0556452	151.590	8	
40. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.0381546	1 007.90	38	
			(1)			276.63	11	
40. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.1228032	1 258.83	155	
			(1)			276.63	34	
40. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0001476	3 177.00		
		Накладные расходы				95%	50	
		Сметная прибыль				43%	23	
		Всего с НР и СП					275	
	
41.	03-21-01-015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		5.904	157.19	928	
		Объем: 3.69*1.6						
	
42.	ГЭСН 27-04-001-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.018	19 980.32	360	
		Объем: (51.9+12.5+1.5)*0.28*0.1						
42. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.24984	262.054	65	
42. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.28296	155.780	44	
42. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.03186	1 676.22	53	
			(1)			276.63	9	
42. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.07722	1 065.12	82	
			(1)			205.93	16	
42. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.12744	1 307.46	167	
			(1)			295.07	38	
42. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.01332	859.14	11	
			(1)			236.67	3	
42. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.09	20.52	2	
		Накладные расходы				142%	155	
		Сметная прибыль				81%	88	
		Всего с НР и СП					603	
	
43.	02.3.01.02-0015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Песок природный для строительных работ средний	м3		1.98	568.71	1 126	
		Объем: 1.8*1.1						
	
44.	ГЭСН 27-02-010-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8.а   Прил.27.3 п. 3.8.б	100 м		0.659	13 855.05	9 130	
		Объем: 51.9+12.5+1.5						
44. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.47448	274.410	130	
44. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	50.13672	164.300	8 237	
44. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.44812	963.24	432	
			(1)			276.63	124	
44. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.02636	1 086.42	29	
			(1)			236.67	6	
44. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.000659	59 117.96	39	
44. 6.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.11203	3 514.88	394	
44. 7.	13.2.03.02	Камни бортовые	м	100	65.9			
		Накладные расходы				142%	11 881	
		Сметная прибыль				81%	6 777	
		Всего с НР и СП					27 788	
	
45.	04.3.01.09-0014 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.013	3 119.63	41	
		Объем: (0.659)*(0.06*0.33)						
	
46.	04.1.02.05-0006 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		3.344	3 360.22	11 237	
		Объем: (0.659)*(5.9*0.86)						
	
47.	05.2.03.03-0031 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		65.9	181.96	11 991	

	Раздел 4.  Лужская 46-52	
	
48.	ГЭСН 47-01-046-06 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2		4.05	4 062.60	16 454	
48. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.74	11.097	236.670	2 626	
48. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	5.99	24.2595	164.300	3 986	
48. 3.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.74	11.097	859.14	9 534	
			(1)			236.67	2 626	
48. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	10	40.5	20.52	831	
48. 5.	16.2.02.07-0161	Семена газонных трав (смесь)	кг	2	8.1	259.60	2 103	
		Накладные расходы				115%	7 604	
		Сметная прибыль				77%	5 091	
		Всего с НР и СП					29 149	
	
49.	ГЭСН 27-02-005-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	100 м3		0.001	264 201.52	264	
		Объем: (9.76/0.25)*0.0025						
49. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	142.52	0.14252	272.651	39	
49. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	352.07	0.35207	167.930	59	
49. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	128.33	0.12833	963.24	124	
			(1)			276.63	35	
49. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	14.19	0.01419	1 086.42	15	
			(1)			236.67	3	
49. 5.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	9.2	0.0092	3 119.63	29	
49. 6.	05.1.08.14	Конструкции сборные бетонные	м3	100	0.1			
49. 7.	14.5.04.01-0011	Мастика бутилкаучуковая строительная, марки: МББП-65 <ЛИЛО-1>	т	1.93	0.00193	19 351.77	37	
		Накладные расходы				142%	139	
		Сметная прибыль				81%	79	
		Всего с НР и СП					483	
	
50.	С32 Цена поставщ.	Плитка - лоток (слив малый), 250*160*80 мм	шт		39	130.00	5 070	
		Объем: 9.76/0.25						
		Поправки: М: =130	

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					266 661	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					263 399	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					165 122	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115 - по стр. 1, 2, 31, 48; %=123 - по стр. 3, 5, 7, 9, 32, 34, 36, 38; %=95 - по стр. 11, 19, 40; %=142 - по стр. 13, 15, 21, 23, 24, 26, 28, 42, 44, 49)					80 771	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=77 - по стр. 1, 2, 31, 48; %=64 - по стр. 3, 5, 7, 9, 32, 34, 36, 38; %=43 - по стр. 11, 19, 40; %=81 - по стр. 13, 15, 21, 23, 24, 26, 28, 42, 44, 49)					47 027	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					391 197	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					3 262	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					3 262	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					394 459	
	НДС 20%				20	78 891.80	
	ВСЕГО С НДС					473 350.80	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)