|  |  |
| --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
|  |  |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / |
|  |  |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014г. | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014г. |
|  |
|  |
|  |
|  |
| Объект: | Многоквартирный дом №№ 14-22 по ул.Горбунова г.Калининград |
| **В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т** |
| на капитальный ремонт крыши МКД по ВИР технологии |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт кровли с переработкой многослойного рубероидного ковра в ВИР-ПЛАСТ | 100 м2 покрытия | 9.9321 |
| 2. | Порошок органоминеральный вторичный ПОВ-6 | т | 4.3308 |
| 3. | Битуминизированный картон | т | 6.496 |
| 4. | На каждый следующий слой добавлять к расценке 58-30-1 | 100 м2 покрытия | 2.97 |
| 5. | Порошок органоминеральный вторичный ПОВ-6 | т | 1.9127 |
| 6. | Битуминизированный картон | т | 2.869 |
| 7. | Термоэластопласт (СБС модификатор) | т | 0.3226 |
| 8. | Смена водосточных воронок | 100 приборов | 0.03 |
| 9. | Воронка водосточная диаметром 100 мм | шт. | 3 |
| 10. | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой | 100 м2 кровли | 9.932 |
| 11. | Унифлекс ЭКП сланец серый | м2 | 1152.12 |
| 12. | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | 100 м примыканий | 2.7312 |
| 13. | Унифлекс ЭКП сланец серый | м2 | 344.13 |
| 14. | Унифлекс ЭПП | м2 | 344.13 |
| 15. | Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки | 1 шт. | 15 |
| 16. | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 2.078 |
| 17. | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.3855 |
| 18. | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.21 |
| 19. | Окраска фасадов будок с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.428 |
| 20. | Установка противопожарных дверей однопольных глухих | 1 м2 проема | 2.24 |
| 21. | Дверь противопожарная, металлическая | м2 | 2.24 |
| 22. | Установка аэраторов (прим) | 1 дефлектор | 16 |
| 23. | Аэратор типа "Поливент" диаметром 75мм | шт | 16 |
| 24. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 1.4819 |
| 25. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 1.4819 |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |