«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «Дом-Сервис»	
		
________________________ /С.Б. Русович /	________________ / А.В. Ходорович /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	Благоустройство дворовой территории МКД г.Калининград, ул.Суворова,25а	
Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь   	
	
на благоустройство дворовой территории МКД г.Калининград, ул.Суворова,25а	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Минимальные работы	
	
1.	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных дорог с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	1.5604	
2.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	0.3	
3.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	281.93	
4.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 7 км	1 т груза	281.93	
5.	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания	0.343	
6.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03	1000 м2 основания	-0.343	
7.	Розлив вяжущих материалов	1 т	0.2744	
8.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0.343	
9.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06	1000 м2 покрытия	0.343	
10.	Розлив вяжущих материалов	1 т	0.1029	
11.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0.343	
12.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.0588	
13.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза	94.08	
14.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.0588	
15.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.294	
16.	Песок природный для строительных работ средний	м3	32.34	
17.	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания	0.147	
18.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03	1000 м2 основания	0.147	
19.	Розлив вяжущих материалов	1 т	0.1176	
20.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0.147	
21.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06	1000 м2 покрытия	0.147	
22.	Розлив вяжущих материалов	1 т	0.0441	
23.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0.147	
24.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.008	
25.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза	12.8	
26.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.008	
27.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.064	
28.	Песок природный для строительных работ средний	м3	7.04	
29.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.016	
30.	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	-1.63	
31.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	1.63	
32.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	3.2	
33.	Плитка тротуарная (М400), (типа кирпич), размер 200х100х60 мм, серая	м2	32.64	
34.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.0225	
35.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза	36	
36.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.0225	
37.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.1465	
38.	Песок природный для строительных работ средний	м3	16.12	
39.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	2.25	
40.	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	225	
41.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м бортового камня	0.41	
42.	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.008118	
43.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	2.08034	
44.	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	41	
45.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.02	
46.	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.00768	
47.	Монтаж мал.архитектурн.форм	1 т конструкций	0.204	
48.	Скамейка со спинкой	шт	4	
49.	Урна	шт	2	
50.	Устройство средств технического регулирования	100 п. м	0.05	
	
	Раздел 2.  Дополнительные работы	
	
51.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	0.65	
	Устройство контейнерной площадки	
52.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.0032	
53.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза	51.2	
54.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.0032	
55.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.03162	
56.	Песок природный для строительных работ средний	м3	3.48	
57.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	1 м3 подстилающего слоя	3.162	
58.	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3	-3.22524	
59.	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	3.22524	
60.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0.17486	
61.	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	-0.17486	
62.	Арматурные сетки сварные	т	0.17486	
63.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.0126	
64.	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	-1.29	
65.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	1.29	
66.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	3.162	
67.	Плитка тротуарная (М400), (типа кирпич), размер 200х100х60 мм, серая	м2	32.25	
68.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.0013	
69.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза	2.08	
70.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.0013	
71.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.0064	
72.	Песок природный для строительных работ средний	м3	0.7	
73.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м бортового камня	0.23	
74.	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.004554	
75.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	1.16702	
76.	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	23	
77.	Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных: простых при высоте этажа до 4 м	1 м3 кладки	4.2	
78.	Камни керамические одинарные, размером 250х120х140 мм, марка: 100	1000 шт.	-0.819	
79.	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0.819	
80.	Формовочная обрезка деревьев высотой: более 5 м	1 дерево	1	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)