|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | | | | «УТВЕРЖДАЮ» | | |
| Смета на сумму: | 1 783 057 | | руб. | Смета на сумму: | 1 783 057 | руб. |
|  | | | |  | | |
|  | | | |  | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | | |
|  | | | |  | | |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. | | | | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. | | |
|  | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Стройка: | | Капитальный ремонт 2014 | | | | |
|  | | | | | | |
| Объект: | | Славянская, 32 кап ремонт по решению суда | | | | |
| **В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т** | | | | | | |
| к дефектной ведомости № 1 | | | | | | |
| на Капитальный ремонт МКД №32 по ул. Славянской по решению суда | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
|  | **Раздел 1. КРОВЛЯ** | | |
|  | | | |
| 1. | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия | 2.76 |
| 2. | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 2.76 |
| 3. | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | 100 м2 | 2.76 |
| 4. | Покрытие пленкой стен и кровель | 100 м2 покрытия | 2.76 |
| 5. | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | м2 | 345 |
| 6. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 0.69 |
| 7. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100 м | 0.414 |
| 8. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.08 |
| 9. | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | 1 м3 кладки | 0.586 |
| 10. | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 7.452 |
| 11. | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины | кг | 154.2564 |
| 12. | Смена обделок из листовой стали шириной до 0,4 м (капельник) | 100 м | 0.4 |
| 13. | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля | 100 м2 кровли | 2.76 |
| 14. | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, ветровая доска, примыкания к дымоходам | м2 | 26.392 |
| 15. | Устройство снегозадержателей | 100 м ограждения | 0.4 |
| 16. | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал | 100 м труб | 0.028 |
| 17. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.1176 |
| 18. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 2 каналов) | 100 м труб | 0.008 |
| 19. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.0176 |
| 20. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (2 канала) | 100 м труб | 0.008 |
| 21. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.0176 |
| 22. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (3 канала) | 100 м труб | 0.012 |
| 23. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.0528 |
| 24. | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0.06472 |
| 25. | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.06472 |
| 26. | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали (желобов) | 100 м труб и покрытий | 0.4 |
| 27. | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 0.4 |
| 28. | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. | 0.24 |
| 29. | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0.252 |
| 30. | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.04 |
| 31. | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.08 |
| 32. | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.04 |
| 33. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 8.44094 |
| 34. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 8.44094 |
|  | | | |
|  | **Раздел 2. ФАСАД** | | |
|  | | | |
| 35. | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 3.73 |
| 36. | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0.37 |
| 37. | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 3.1076 |
| 38. | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.112 |
| 39. | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м трещин | 15 |
| 40. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 3.2196 |
| 41. | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л | 41.8548 |
| 42. | Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 3.1076 |
| 43. | Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM | м2 | 335.6208 |
| 44. | Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов | 100 отверстий | 0.37 |
| 45. | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0.216 |
| 46. | Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | 100 м2 отделываемой поверхности | 3.2196 |
| 47. | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3.2196 |
| 48. | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.02 |
| 49. | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 2 |
| 50. | Дверь металлическая | м2 | 2 |
| 51. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 14.448384 |
| 52. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 14.448384 |
|  | | | |
|  | **Раздел 3. ПЕРЕKРЫТИЕ (чердачное)** | | |
|  | | | |
| 53. | Смена простильных дощатых полов с полной сменой досок | 100 м2 пола | 1 |
| 54. | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 2.7 |
| 55. | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины | кг | 55.89 |
| 56. | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм | 100 шт. | 0.15 |
| 57. | Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок | 1 м3 заделки | 0.3 |
| 58. | Ремонт деревянных балок с заменой концов | 100 концов | 0.15 |
| 59. | Ремонт деревянных балок нашивкой досок | 100 м досок | 0.5 |
| 60. | Разборка утеплителя из шлака | 1 м3 утеплителя | 7.5 |
| 61. | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 7.5 |
| 62. | Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм | м2 | 153 |
| 63. | Покрытие пленкой стен и кровель | 100 м2 покрытия | 1 |
| 64. | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) | м2 | 125 |
| 65. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 4.103 |
| 66. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 4.103 |
|  | | | |
|  | **Раздел 4. ПЕРЕKРЫТИЕ (подвальное)** | | |
|  | | | |
| 67. | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0.3 |
| 68. | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 протравленной поверхности | 0.2 |
| 69. | Очистка поверхности щетками (металлических балок) | 1 м2 очищаемой поверхности | 10 |
| 70. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1 |
| 71. | Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.3 |
| 72. | Окраска известковыми составами по кирпичу и бетону | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 0.5 |
|  | *Ремонт подвала с торца дома* | | |
| 73. | Очистка поверхности щетками (металлических деталей) | 1 м2 очищаемой поверхности | 3.6 |
| 74. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.036 |
| 75. | Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.12 |
| 76. | Окраска известковыми составами по кирпичу и бетону | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 0.12 |
| 77. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 1.7576 |
| 78. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 1.7576 |
|  | | | |
|  | **Раздел 5. ОКОННЫЕ ПРИЯМКИ ПОДВАЛА** | | |
|  | | | |
| 79. | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.026 |
| 80. | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | 1 м3 кладки | 0.9 |
| 81. | Выравнивание поверхности бутовой кладки раствором | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.144 |
| 82. | Разборка бетонных оснований под полы на гравии | 1 м3 | 0.4 |
| 83. | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 0.4 |
| 84. | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой (полы приямка) | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.088 |
| 85. | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.04 |
| 86. | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0.04 |
| 87. | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.072 |
| 88. | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0.0128 |
| 89. | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0.0128 |
| 90. | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2 | м2 | 1.28 |
| 91. | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.04 |
| 92. | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 4 |
| 93. | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 900х2100 мм | шт. | 2 |
|  | | | |
|  | **Раздел 6. ОТМСОТКА** | | |
|  | | | |
| 94. | Разборка бетонных оснований под полы на гравии | 1 м3 | 3.7 |
| 95. | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.147 |
| 96. | Ремонт обмазочной изоляции фундаментов | 100 м2 | 0.268 |
| 97. | Устройство подстилающих слоев песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 6.3 |
| 98. | Устройство подстилающих слоев гравийных | 1 м3 подстилающего слоя | 6.3 |
| 99. | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 6.3 |
| 100. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 27.64 |
| 101. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 27.64 |
|  | | | |
|  | **Раздел 7. РЕМОНТ ПЛОЩАДКИ** | | |
|  | | | |
| 102. | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 | 100 мест | 0.09 |
| 103. | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.04 |
| 104. | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.04 |
| 105. | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.12 |
| 106. | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (толщина стяжки 8мм.) | 100 м2 стяжки | 0.12 |
| 107. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 0.1332 |
| 108. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 0.1332 |
|  | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |