«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	4 941 678.00	руб.	Смета на сумму:	4 941 678.00	руб.	
И.о. директора МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «УКЛР»	
		
________________ /Поломошнов Ю.Г./	________________ /Емельянова О.Ю./	
		
«______»_____________ 2019г.	«______»_________________ 2019г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий по адресу: пр.Московский 42-46,ул. Мариупольская 5-9 г. Калининград (по муниципальной программе «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград») 
	
Сметная стоимость:	4 941.678	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.437	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	454.778	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 2019-II квартал по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	
Территориальный каталог текущих цен Калининградской области за II квартал 2019 г. Цены в номенклатуре КСР	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
	
	Раздел 1.  ул.Мариупольская, 5-9	
	
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
1.	ГЭСН 27-03-012-01	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий с применением импортных фрез при ширине фрезерования до 2200 мм, толщина слоя до 5 см	100 м2		4.79	1 942.67	9 305	
1. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.39	1.8681	269.767	504	
1. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	0.25	1.1975	188.840	226	
1. 3.	91.08.10-055	Фрезы самоходные дорожные импортного производства с шириной барабана от 1500 мм до 2200 мм	маш.-ч	0.14	0.6706	11 588.83	7 771	
			(1)			285.85	192	
1. 4.	91.13.01-032	Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)	маш.-ч	0.14	0.6706	809.29	543	
			(1)			244.56	164	
1. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.01	0.0479	837.91	40	
			(1)			236.67	11	
1. 6.	91.14.03-003	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 15 т	маш.-ч	0.1	0.479	1 502.16	720	
			(1)			285.85	137	
1. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.055	0.26345	20.52	5	
		Накладные расходы				142%	1 037	
		Сметная прибыль				81%	591	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					10 933	
	
2.	ГЭСНр 68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		0.63	17 123.82	10 788	
		Объем: 36+27						
2. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	5.922	205.930	1 220	
2. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	68.26	43.0038	173.530	7 462	
2. 3.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	5.922	533.15	3 157	
			(1)			205.93	1 220	
2. 4.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	17.766	9.47	168	
		Накладные расходы				104%	9 029	
		Сметная прибыль				60%	5 209	
		Всего с НР и СП					25 026	
	
3.	01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза		47.1	42.43	1 998	
		Объем: 479*0.05*1.8+(36*0.2*0.08*2.2)+27*0.3*0.15*2.2						
	
4.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза		47.1	277.35	13 063	
		Объем: 479*0.05*1.8+(36*0.2*0.08*2.2)+27*0.3*0.15*2.2						
	
	УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	
5.	ГЭСН 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т		0.144	411.31	59	
		Объем: 479*0.3/1000						
5. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.09504	228.680	22	
5. 2.	91.08.02-001	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.33	0.04752	1 246.38	59	
			(2)			457.36	22	
		Накладные расходы				142%	31	
		Сметная прибыль				81%	18	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					108	
	
6.	01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т		0.148	18 356.50	2 717	
		Объем: (0.1437)*1.03						
	
7.	ГЭСН 27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.479	25 700.65	12 311	
7. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.12	9.15848	281.647	2 579	
7. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	38.3	18.3457	193.460	3 549	
7. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.03	0.01437	964.21	14	
			(1)			285.85	4	
7. 4.	91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	1.52801	1 358.02	2 075	
			(1)			295.07	451	
7. 5.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.6706	19.29	13	
7. 6.	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	3.96	1.89684	578.60	1 098	
			(1)			236.67	449	
7. 7.	91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.-ч	11.51	5.51329	848.75	4 679	
			(1)			295.07	1 627	
7. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.18681	837.91	157	
			(1)			236.67	44	
7. 9.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.01916	1 080.07	21	
			(1)			236.67	5	
7. 10.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.0958	20.52	2	
7. 11.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.0029698	58 841.20	175	
7. 12.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.15	0.07185	7 358.95	529	
		Накладные расходы				142%	8 702	
		Сметная прибыль				81%	4 964	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					25 976	
	
8.	С04.2-01.01-0051	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка II	т		46.271	4 038.50	186 865	
		Объем: (0.479)*96.6						
		Поправки: М: =4038.5	
	
9.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т		0.005	25 140.82	126	
		Объем: (0.479)*0.0108						
	
10.	ГЭСН 27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-01	1000 м2		0.479	41.77	20	
		Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
10. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0.18	0.08622	193.460	17	
10. 2.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.36	0.17244	19.29	3	
		Накладные расходы				142%	24	
		Сметная прибыль				81%	14	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					58	
	
11.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т		0.002	25 140.82	50	
		Объем: (0.479)*0.0014						
		Начисления: Н48= 2	
	
12.	С04.2-01.01-0051	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка II	т		11.592	4 038.50	46 814	
		Объем: (0.479)*12.1						
		Поправки: М: =4038.5	
		Начисления: Н48= 2	
	
	Установка бортовых камней	
13.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.00819	54 717.59	448	
		Объем: (91*0.3*0.3)						
13. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.3572478	283.664	101	
13. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.1235052	156.640	19	
13. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.0846846	997.41	84	
			(1)			276.63	23	
13. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.2725632	1 259.35	343	
			(1)			285.85	78	
13. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0003276	3 276.70	1	
		Накладные расходы				95%	114	
		Сметная прибыль				43%	52	
						=(50*0.85)		
		Всего с НР и СП					614	
	
14.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		13.104	159.83	2 094	
		Объем: 8.19*1.6						
	
15.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.055	19 862.09	1 092	
		Объем: (91*0.3*0.2)						
15. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.7634	262.054	200	
15. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.8646	160.970	139	
15. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.09735	1 656.81	161	
			(1)			276.63	27	
15. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.23595	1 052.79	248	
			(1)			205.93	49	
15. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.3894	1 293.78	504	
			(1)			295.07	115	
15. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.0407	837.91	34	
			(1)			236.67	10	
15. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.275	20.52	6	
		Накладные расходы				142%	481	
		Сметная прибыль				81%	275	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 848	
	
16.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		6.05	567.63	3 434	
		Объем: 5.5*1.10						
	
17.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		0.91	34 429.73	31 331	
17. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.6552	283.118	185	
17. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	69.2328	169.780	11 754	
17. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.6188	964.21	597	
			(1)			285.85	177	
17. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0364	1 080.07	39	
			(1)			236.67	9	
17. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00091	61 408.51	56	
17. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	5.369	3 375.95	18 125	
17. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.0546	3 096.39	169	
17. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.1547	3 815.92	590	
		Накладные расходы				142%	16 953	
		Сметная прибыль				81%	9 671	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					57 955	
	
18.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		91	346.82	31 561	
		Объем: (0.91)*100.0						
	
	УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7)	
19.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.02862	54 717.59	1 566	
		Объем: 106*0.27						
19. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.2484044	283.664	354	
19. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.4315896	156.640	68	
19. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.2959308	997.41	295	
			(1)			276.63	82	
19. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.9524736	1 259.35	1 199	
			(1)			285.85	272	
19. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0011448	3 276.70	4	
		Накладные расходы				95%	401	
		Сметная прибыль				43%	181	
						=(50*0.85)		
		Всего с НР и СП					2 148	
	
20.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		45.792	159.83	7 319	
		Объем: 28.62*1.6						
	
21.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.138	19 862.09	2 741	
		Объем: 106*0.13						
21. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.91544	262.054	502	
21. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	2.16936	160.970	349	
21. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.24426	1 656.81	405	
			(1)			276.63	68	
21. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.59202	1 052.79	623	
			(1)			205.93	122	
21. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.97704	1 293.78	1 264	
			(1)			295.07	288	
21. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.10212	837.91	86	
			(1)			236.67	24	
21. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.69	20.52	14	
		Накладные расходы				142%	1 208	
		Сметная прибыль				81%	689	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					4 639	
	
22.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		15.18	567.63	8 617	
		Объем: 13.8*1.10						
	
23.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.106	23 819.88	2 525	
23. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	2.22282	280.487	623	
23. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	3.14926	171.800	541	
23. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.12826	997.41	128	
			(1)			276.63	35	
23. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.13568	1 656.81	225	
			(1)			276.63	38	
23. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	0.54696	739.41	404	
			(1)			285.85	156	
23. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	0.9116	849.63	775	
			(1)			285.85	261	
23. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.3074	768.26	236	
			(1)			285.85	88	
23. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.19292	837.91	162	
			(1)			236.67	46	
23. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	2.65	20.52	54	
		Накладные расходы				142%	1 653	
		Сметная прибыль				81%	943	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					5 121	
	
24.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2		-0.106	1 846.15	-196	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
24. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	-0.2438	285.850	-70	
24. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	-0.053	739.41	-39	
			(1)			285.85	-15	
24. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	-0.1219	849.63	-104	
			(1)			285.85	-35	
24. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	-0.0689	768.26	-53	
			(1)			285.85	-20	
		Накладные расходы				142%	-99	
		Сметная прибыль				81%	-57	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					-352	
	
25.	С02.2-04.04-0185	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм	м3		13.25	2 288.54	30 323	
		Объем: 106*0.1*1.25						
		Поправки: М: =2288.54	
	
26.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.042	5 764.07	242	
		Объем: 106*0.04						
26. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.20706	219.554	45	
26. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.0399	1 656.81	66	
			(1)			276.63	11	
26. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.16716	1 052.79	176	
			(1)			205.93	34	
		Накладные расходы				142%	64	
		Сметная прибыль				81%	36	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					342	
	
27.	04.3.02.13-0004	Смесь пескоцементная	м3		4.325	2 423.19	10 480	
	
28.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		10.6	2 444.34	25 910	
28. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.954	226.423	216	
28. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	125.08	196.200	24 541	
28. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.318	1 052.79	335	
			(1)			205.93	65	
28. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	6.042	13.29	80	
28. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.318	837.91	266	
			(1)			236.67	75	
28. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.318	1 080.07	343	
			(1)			236.67	75	
28. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	2.12	20.52	44	
28. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.53	567.63	301	
		Накладные расходы				142%	35 155	
		Сметная прибыль				81%	20 053	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					81 118	
	
29.	С2 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2		108.12	440.00	47 573	
		Объем: 106*1.02						
		Поправки: М: =440	
	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм  (тип 8)	
30.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.043	54 717.59	2 353	
		Объем: (85+85)*0.25						
30. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.87566	283.664	532	
30. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.64844	156.640	102	
30. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.44462	997.41	443	
			(1)			276.63	123	
30. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.43104	1 259.35	1 802	
			(1)			285.85	409	
30. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00172	3 276.70	6	
		Накладные расходы				95%	602	
		Сметная прибыль				43%	273	
						=(50*0.85)		
		Всего с НР и СП					3 228	
	
31.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		68.8	159.83	10 996	
		Объем: 43*1.6						
	
32.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.34	19 862.09	6 753	
		Объем: (85+85)*0.2						
32. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	4.7192	262.054	1 237	
32. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	5.3448	160.970	860	
32. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.6018	1 656.81	997	
			(1)			276.63	166	
32. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	1.4586	1 052.79	1 536	
			(1)			205.93	300	
32. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	2.4072	1 293.78	3 114	
			(1)			295.07	710	
32. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.2516	837.91	211	
			(1)			236.67	60	
32. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	1.7	20.52	35	
		Накладные расходы				142%	2 978	
		Сметная прибыль				81%	1 699	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					11 429	
	
33.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		37.4	567.63	21 229	
		Объем: 34*1.10						
	
34.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.085	5 764.07	490	
		Объем: 85*2*0.05						
34. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.41905	219.554	92	
34. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.08075	1 656.81	134	
			(1)			276.63	22	
34. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.3383	1 052.79	356	
			(1)			205.93	70	
		Накладные расходы				142%	131	
		Сметная прибыль				81%	75	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					695	
	
35.	04.3.02.13-0004	Смесь пескоцементная	м3		8.67	2 423.19	21 009	
	
36.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		17	2 444.34	41 554	
		Объем: 85+85						
36. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	1.53	226.423	346	
36. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	200.6	196.200	39 358	
36. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.51	1 052.79	537	
			(1)			205.93	105	
36. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	9.69	13.29	129	
36. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.51	837.91	427	
			(1)			236.67	121	
36. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.51	1 080.07	551	
			(1)			236.67	121	
36. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	3.4	20.52	70	
36. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.85	567.63	482	
		Накладные расходы				142%	56 380	
		Сметная прибыль				81%	32 160	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					130 094	
	
37.	С3 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 черная	м2		86.7	480.00	41 616	
		Объем: 85*1.02						
		Поправки: М: =480	
	
38.	С3.1 цена постав	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 серая	м2		86.7	390.00	33 813	
		Объем: 85*1.02						
		Поправки: М: =390	
	
	Установка бортовых камней	
39.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.01002	54 717.59	548	
		Объем: 179*0.2*0.28						
39. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.4370724	283.664	124	
39. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.1511016	156.640	24	
39. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.1036068	997.41	103	
			(1)			276.63	29	
39. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.3334656	1 259.35	420	
			(1)			285.85	95	
39. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0004008	3 276.70	1	
		Накладные расходы				95%	141	
		Сметная прибыль				43%	64	
						=(50*0.85)		
		Всего с НР и СП					752	
	
40.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		16.032	159.83	2 562	
		Объем: 10.02*1.6						
	
41.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.05	19 862.09	993	
		Объем: (179*0.28*0.1)						
41. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.694	262.054	182	
41. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.786	160.970	127	
41. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.0885	1 656.81	147	
			(1)			276.63	24	
41. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.2145	1 052.79	226	
			(1)			205.93	44	
41. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.354	1 293.78	458	
			(1)			295.07	104	
41. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.037	837.91	31	
			(1)			236.67	9	
41. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.25	20.52	5	
		Накладные расходы				142%	439	
		Сметная прибыль				81%	250	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 682	
	
42.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		5.5	567.63	3 122	
		Объем: 5*1.10						
	
43.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м		1.79	14 325.84	25 643	
43. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	1.2888	283.118	365	
43. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	136.1832	169.780	23 121	
43. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	1.2172	964.21	1 174	
			(1)			285.85	348	
43. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0716	1 080.07	77	
			(1)			236.67	17	
43. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00179	61 408.51	110	
43. 6.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.3043	3 815.92	1 161	
		Накладные расходы				142%	33 350	
		Сметная прибыль				81%	19 024	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					78 017	
	
44.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.035	3 096.39	108	
		Объем: (1.79)*(0.06*0.33)						
	
45.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		9.082	3 375.95	30 660	
		Объем: (1.79)*(5.9*0.86)						
	
46.	05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		179	193.36	34 611	
		Объем: (1.79)*100.0						
	
	ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ	
47.	ГЭСНр 68-37-2	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт.		8	356.02	2 848	
47. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.05	0.4	236.670	95	
47. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	1.74	13.92	164.000	2 283	
47. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.4	1 080.07	432	
			(1)			236.67	95	
47. 4.	04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3	м3	0.008	0.064	2 082.12	133	
		Накладные расходы				104%	2 473	
		Сметная прибыль				60%	1 427	
		Всего с НР и СП					6 748	
	
48.	05.1.01.09-0041	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг	шт.		8	692.51	5 540	
	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1)	
49.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.108	54 717.59	5 909	
		Объем: (240)*0.45						
49. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	4.71096	283.664	1 336	
49. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	1.62864	156.640	255	
49. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	1.11672	997.41	1 114	
			(1)			276.63	309	
49. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	3.59424	1 259.35	4 526	
			(1)			285.85	1 027	
49. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00432	3 276.70	14	
		Накладные расходы				95%	1 511	
		Сметная прибыль				43%	684	
						=(50*0.85)		
		Всего с НР и СП					8 105	
	
50.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		172.8	159.83	27 619	
		Объем: 108*1.6						
	
51.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.48	19 862.09	9 534	
		Объем: (240)*0.2						
51. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	6.6624	262.054	1 746	
51. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	7.5456	160.970	1 215	
51. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.8496	1 656.81	1 408	
			(1)			276.63	235	
51. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	2.0592	1 052.79	2 168	
			(1)			205.93	424	
51. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	3.3984	1 293.78	4 397	
			(1)			295.07	1 003	
51. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.3552	837.91	298	
			(1)			236.67	84	
51. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	2.4	20.52	49	
		Накладные расходы				142%	4 205	
		Сметная прибыль				81%	2 398	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					16 137	
	
52.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		52.8	567.63	29 971	
		Объем: 48*1.10						
	
53.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.24	23 819.88	5 717	
53. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	5.0328	280.487	1 412	
53. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	7.1304	171.800	1 225	
53. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.2904	997.41	290	
			(1)			276.63	80	
53. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.3072	1 656.81	509	
			(1)			276.63	85	
53. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	1.2384	739.41	916	
			(1)			285.85	354	
53. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	2.064	849.63	1 754	
			(1)			285.85	590	
53. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.696	768.26	535	
			(1)			285.85	199	
53. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.4368	837.91	366	
			(1)			236.67	103	
53. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	6	20.52	123	
		Накладные расходы				142%	3 745	
		Сметная прибыль				81%	2 136	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					11 598	
	
54.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2		0.24	1 846.15	443	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
54. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	0.552	285.850	158	
54. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	0.12	739.41	89	
			(1)			285.85	34	
54. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	0.276	849.63	234	
			(1)			285.85	79	
54. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	0.156	768.26	120	
			(1)			285.85	45	
		Накладные расходы				142%	224	
		Сметная прибыль				81%	128	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					795	
	
55.	С02.2-04.04-0181	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3		60	2 284.52	137 071	
		Объем: 240*0.2*1.25						
		Поправки: М: =2284.52	
	
56.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.12	5 764.07	692	
		Объем: 240*0.05						
56. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.5916	219.554	130	
56. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.114	1 656.81	189	
			(1)			276.63	32	
56. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.4776	1 052.79	503	
			(1)			205.93	98	
		Накладные расходы				142%	185	
		Сметная прибыль				81%	105	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					982	
	
57.	04.3.02.13-0004	Смесь пескоцементная	м3		12.24	2 423.19	29 660	
	
58.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		24	2 444.34	58 664	
58. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	2.16	226.423	489	
58. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	283.2	196.200	55 564	
58. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.72	1 052.79	758	
			(1)			205.93	148	
58. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	13.68	13.29	182	
58. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.72	837.91	603	
			(1)			236.67	170	
58. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.72	1 080.07	778	
			(1)			236.67	170	
58. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	4.8	20.52	98	
58. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	1.2	567.63	681	
		Накладные расходы				142%	79 595	
		Сметная прибыль				81%	45 403	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					183 662	
	
59.	С4 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная желтая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		115.26	650.00	74 919	
		Объем: 113*1.02						
		Поправки: М: =650	
	
60.	С5 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		129.54	480.00	62 179	
		Объем: 127*1.02						
		Поправки: М: =480	
	
	Установка бортовых камней	
61.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.00765	54 717.59	419	
		Объем: (85*0.3*0.3)						
61. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.333693	283.664	95	
61. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.115362	156.640	18	
61. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.079101	997.41	79	
			(1)			276.63	22	
61. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.254592	1 259.35	321	
			(1)			285.85	73	
61. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000306	3 276.70	1	
		Накладные расходы				95%	107	
		Сметная прибыль				43%	49	
						=(50*0.85)		
		Всего с НР и СП					575	
	
62.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		12.24	159.83	1 956	
		Объем: 7.65*1.6						
	
63.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.051	19 862.09	1 013	
		Объем: (85*0.3*0.2)						
63. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.70788	262.054	186	
63. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.80172	160.970	129	
63. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.09027	1 656.81	150	
			(1)			276.63	25	
63. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.21879	1 052.79	230	
			(1)			205.93	45	
63. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.36108	1 293.78	467	
			(1)			295.07	107	
63. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.03774	837.91	32	
			(1)			236.67	9	
63. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.255	20.52	5	
		Накладные расходы				142%	447	
		Сметная прибыль				81%	255	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 715	
	
64.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		5.61	567.63	3 184	
		Объем: 5.1*1.10						
	
65.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		0.85	34 429.73	29 265	
65. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.612	283.118	173	
65. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	64.668	169.780	10 979	
65. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.578	964.21	557	
			(1)			285.85	165	
65. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.034	1 080.07	37	
			(1)			236.67	8	
65. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00085	61 408.51	52	
65. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	5.015	3 375.95	16 930	
65. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.051	3 096.39	158	
65. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.1445	3 815.92	551	
		Накладные расходы				142%	15 836	
		Сметная прибыль				81%	9 033	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					54 134	
	
66.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		85	346.82	29 480	
		Объем: (0.85)*100.0						
	
	Благоустройство	
67.	ГЭСН 47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		2	13 351.25	26 703	
67. 1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	40	80	159.530	12 762	
67. 2.	16.2.01.02-0002	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	30	464.67	13 940	
		Накладные расходы				115%	14 676	
		Сметная прибыль				77%	9 827	
						=(90*0.85)		
		Всего с НР и СП					51 206	
	
	Дождеприемный колодец (3шт)	
68.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.03	54 717.59	1 642	
		Объем: (2.2*2.2*1.55)*3+(12*0.65*0.95)						
68. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.3086	283.664	371	
68. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.4524	156.640	71	
68. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.3102	997.41	309	
			(1)			276.63	86	
68. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.9984	1 259.35	1 257	
			(1)			285.85	285	
68. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0012	3 276.70	4	
		Накладные расходы				95%	420	
		Сметная прибыль				43%	190	
						=(50*0.85)		
		Всего с НР и СП					2 252	
	
69.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		48	159.83	7 672	
		Объем: 30*1.6						
	
70.	ГЭСН 23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3		0.06	2 041.28	122	
		Объем: 12*0.1*0.5						
70. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	0.021	205.930	4	
70. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	10.2	0.612	164.000	100	
70. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.35	0.021	1 052.79	22	
			(1)			205.93	4	
		Накладные расходы				130%	135	
		Сметная прибыль				76%	79	
						=(89*0.85)		
		Всего с НР и СП					336	
	
71.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		0.66	567.63	375	
		Объем: (0.06)*11.0						
	
72.	ГЭСН 23-01-020-01 
(прим)	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м		0.12	8 376.64	1 005	
72. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.2	0.504	244.278	123	
72. 2.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	27.12	3.2544	184.500	600	
72. 3.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	4.05	0.486	768.01	373	
			(1)			244.56	119	
72. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.018	1 080.07	19	
			(1)			236.67	4	
72. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	4.9	0.588	20.52	12	
		Накладные расходы				130%	940	
		Сметная прибыль				76%	549	
						=(89*0.85)		
		Всего с НР и СП					2 494	
	
73.	24.3.03.03-0036	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м		12.12	727.43	8 816	
		Объем: 12*1.01						
	
74.	ГЭСН 23-03-007-04	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3		0.18	122 206.70	21 997	
		Объем: 0.6*3						
74. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	27.42	4.9356	284.379	1 404	
74. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	171.13	30.8034	173.530	5 345	
74. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	26.6	4.788	964.21	4 617	
			(1)			285.85	1 369	
74. 4.	91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	0.38	0.0684	118.97	8	
74. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.82	0.1476	1 080.07	159	
			(1)			236.67	35	
74. 6.	01.2.01.02-0021	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60	т	0.05	0.009	18 288.18	165	
74. 7.	01.3.01.08-0003	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ	т	0.009	0.00162	41 166.41	67	
74. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.0007	0.000126	20.52		
74. 9.	01.7.07.29-0031	Каболка	т	0.02	0.0036	140 446.56	506	
74. 10.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0002	0.000036	61 408.51	2	
74. 11.	01.7.15.10-0067	Скобы: ходовые	шт.	38.8	6.984	200.47	1 400	
74. 12.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.00025	0.000045	13 985.04	1	
74. 13.	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.0071	0.001278	7 339.37	9	
74. 14.	04.1.02.05-0001	Бетон тяжелый, класс: В3,5 (М50)	м3	1.41	0.2538	2 875.79	730	
74. 15.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0.9	0.162	3 375.95	547	
74. 16.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.4	0.072	3 096.39	223	
74. 17.	05.1.01.13-0043	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	2.76	0.4968	16 504.15	8 199	
74. 18.	11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.016	0.00288	6 778.24	20	
		Накладные расходы				130%	8 774	
		Сметная прибыль				76%	5 129	
						=(89*0.85)		
		Всего с НР и СП					35 900	
	
75.	05.1.01.13-0043	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3		-0.497	16 504.15	-8 203	
		Объем: (0.18)*(-2.76)						
	
76.	05.1.01.11-0044	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		3	2 511.04	7 533	
		Объем: 1*3						
	
77.	05.1.01.09-0056	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг	шт.		3	2 544.79	7 634	
		Объем: 1*3						
	
78.	05.1.01.09-0054	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		3	875.96	2 628	
		Объем: 1*3						
	
79.	05.1.06.09-0087	Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		3	1 904.10	5 712	
		Объем: 1.0*3						
	
80.	08.1.02.06-0042 
(прим)	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца	шт.		3	5 976.15	17 928	
		Объем: 1.0*3						
	
81.	ГЭСН 01-02-061-01 
(прим)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3		0.222	13 313.06	2 955	
		Объем: 30-(2.26*3+12*0.038)-(12*0.1*0.5)						
81. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	88.5	19.647	150.430	2 955	
		Накладные расходы				80%	2 364	
		Сметная прибыль				38%	1 123	
						=(45*0.85)		
		Всего с НР и СП					6 442	
	
82.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний	м3		24.64	567.63	13 986	
		Объем: 22.4*1.1						
	
	Скамейки, урны	
83.	ГЭСН 01-02-058-02 
(прим)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под скамейку)	100 м3		0.0054	43 859.20	237	
		Объем: ((0.3*0.3*0.25)*4)*6						
83. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	280	1.512	156.640	237	
		Накладные расходы				80%	190	
		Сметная прибыль				38%	90	
						=(45*0.85)		
		Всего с НР и СП					517	
	
84.	ГЭСН 01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.0054	8 057.03	44	
84. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53.56	0.289224	150.430	44	
		Накладные расходы				80%	35	
		Сметная прибыль				38%	17	
						=(45*0.85)		
		Всего с НР и СП					96	
	
85.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		0.864	159.83	138	
		Объем: 0.54*1.6						
	
86.	ГЭСН 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3		0.0054	47 927.91	259	
86. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18.13	0.097902	276.343	27	
86. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	180	0.972	156.640	152	
86. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	18	0.0972	1 078.50	105	
			(1)			276.63	27	
86. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	48	0.2592	3.65	1	
86. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.000702	1 080.07	1	
			(1)			236.67		
86. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.00108	20.52		
		Накладные расходы				105%	188	
		Сметная прибыль				55%	98	
						=(65*0.85)		
		Всего с НР и СП					545	
	
87.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		0.551	3 375.95	1 860	
		Объем: 0.0054*102						
	
88.	ГЭСН 09-03-029-01 
(прим)	Монтаж  скамеек	т		0.306	12 275.82	3 756	
		Объем: (51*6)/1000						
		Начисления: Н48= 0	
88. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.83	1.78398	284.598	508	
88. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	32.37	9.90522	188.840	1 871	
88. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.07	0.02142	1 706.35	37	
			(1)			315.05	7	
88. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.03672	964.21	35	
			(1)			285.85	10	
88. 5.	91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	5.45	1.6677	840.41	1 402	
			(1)			285.85	477	
88. 6.	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0.96	0.29376	8.14	2	
88. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.05814	1 080.07	63	
			(1)			236.67	14	
88. 8.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	0.51408	3.25	2	
88. 9.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	2.94372	117.38	346	
		Накладные расходы				90%	2 141	
		Сметная прибыль				72%	1 713	
						=(85*0.85)		
		Всего с НР и СП					7 610	
	
89.	15.2.03.02-0002	Диван на металлических ножках	шт.		6	13 376.11	80 257	
	
90.	С37 цена поставщ.	Урна железобетонная+металлич. вставка	шт		3	4 100.00	12 300	
		Поправки: М: =4100	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					1 502 675	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 423 502	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					895 395	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=142 - по стр. 1, 5, 7, 10, 15, 17, 21, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 41, 43, 51, 53, 54, 56, 58, 63, 65; %=104 - по стр. 2, 47; %=95 - по стр. 13, 19, 30, 39, 49, 61, 68; %=115 - по стр. 67; %=130 - по стр. 70, 72, 74; %=80 - по стр. 81, 83, 84; %=105 - по стр. 86)					304 823	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=81 - по стр. 1, 5, 7, 10, 15, 17, 21, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 41, 43, 51, 53, 54, 56, 58, 63, 65; %=60 - по стр. 2, 47; %=43 - по стр. 13, 19, 30, 39, 49, 61, 68; %=77 - по стр. 67; %=76 - по стр. 70, 72, 74; %=38 - по стр. 81, 83, 84; %=55 - по стр. 86)					174 904	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 903 229	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					3 756	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 88)					2 141	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 88)					1 713	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					7 610	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					75 417	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					75 417	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					1 986 256	
	Непредвиденные расходы - 2%				2	39 725	
	Итого с непредвиденными расходами					2 025 981	
	НДС 20%				20	405 196.20	
	ВСЕГО С НДС					2 431 177.20	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					306 964	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					176 617	
	
	Раздел 2.  проспект Московский, 42-46	
	
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
91.	ГЭСН 27-03-012-01	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий с применением импортных фрез при ширине фрезерования до 2200 мм, толщина слоя до 5 см	100 м2		7.65	1 942.67	14 861	
91. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.39	2.9835	269.767	805	
91. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	0.25	1.9125	188.840	361	
91. 3.	91.08.10-055	Фрезы самоходные дорожные импортного производства с шириной барабана от 1500 мм до 2200 мм	маш.-ч	0.14	1.071	11 588.83	12 412	
			(1)			285.85	306	
91. 4.	91.13.01-032	Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)	маш.-ч	0.14	1.071	809.29	867	
			(1)			244.56	262	
91. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.01	0.0765	837.91	64	
			(1)			236.67	18	
91. 6.	91.14.03-003	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 15 т	маш.-ч	0.1	0.765	1 502.16	1 149	
			(1)			285.85	219	
91. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.055	0.42075	20.52	9	
		Накладные расходы				142%	1 656	
		Сметная прибыль				81%	944	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					17 461	
	
92.	ГЭСНр 68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		2.34	17 123.82	40 070	
		Объем: 174+60						
92. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	21.996	205.930	4 530	
92. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	68.26	159.7284	173.530	27 718	
92. 3.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	21.996	533.15	11 727	
			(1)			205.93	4 530	
92. 4.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	65.988	9.47	625	
		Накладные расходы				104%	33 538	
		Сметная прибыль				60%	19 349	
		Всего с НР и СП					92 957	
	
93.	01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза		88.2	42.43	3 742	
		Объем: 765*0.05*1.8+(60*0.2*0.08*2.2)+174*0.3*0.15*2.2						
	
94.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза		88.2	277.35	24 462	
		Объем: 765*0.05*1.8+(60*0.2*0.08*2.2)+174*0.3*0.15*2.2						
	
	УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	
95.	ГЭСН 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т		0.2295	411.31	94	
		Объем: 765*0.3/1000						
95. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.15147	228.680	35	
95. 2.	91.08.02-001	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.33	0.075735	1 246.38	94	
			(2)			457.36	35	
		Накладные расходы				142%	50	
		Сметная прибыль				81%	28	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					172	
	
96.	01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т		0.236	18 356.50	4 332	
		Объем: (0.2295)*1.03						
	
97.	ГЭСН 27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.765	25 700.65	19 661	
97. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.12	14.6268	281.647	4 120	
97. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	38.3	29.2995	193.460	5 668	
97. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.03	0.02295	964.21	22	
			(1)			285.85	7	
97. 4.	91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	2.44035	1 358.02	3 314	
			(1)			295.07	720	
97. 5.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	1.071	19.29	21	
97. 6.	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	3.96	3.0294	578.60	1 753	
			(1)			236.67	717	
97. 7.	91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.-ч	11.51	8.80515	848.75	7 473	
			(1)			295.07	2 598	
97. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.29835	837.91	250	
			(1)			236.67	71	
97. 9.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0306	1 080.07	33	
			(1)			236.67	7	
97. 10.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.153	20.52	3	
97. 11.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.004743	58 841.20	279	
97. 12.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.15	0.11475	7 358.95	844	
		Накладные расходы				142%	13 899	
		Сметная прибыль				81%	7 928	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					41 488	
	
98.	С04.2-01.01-0051	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка II	т		73.899	4 038.50	298 441	
		Объем: (0.765)*96.6						
		Поправки: М: =4038.5	
	
99.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т		0.008	25 140.82	201	
		Объем: (0.765)*0.0108						
	
100.	ГЭСН 27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-01	1000 м2		0.765	41.77	32	
		Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
100. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0.18	0.1377	193.460	27	
100. 2.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.36	0.2754	19.29	5	
		Накладные расходы				142%	38	
		Сметная прибыль				81%	22	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					92	
	
101.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т		0.002	25 140.82	50	
		Объем: (0.765)*0.0014						
		Начисления: Н48= 2	
	
102.	С04.2-01.01-0051	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка II	т		18.514	4 038.50	74 769	
		Объем: (0.765)*12.1						
		Поправки: М: =4038.5	
		Начисления: Н48= 2	
	
	Установка бортовых камней	
103.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.01854	54 717.59	1 014	
		Объем: (206*0.3*0.3)						
103. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.8087148	283.664	229	
103. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.2795832	156.640	44	
103. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.1917036	997.41	191	
			(1)			276.63	53	
103. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.6170112	1 259.35	777	
			(1)			285.85	176	
103. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0007416	3 276.70	2	
		Накладные расходы				95%	259	
		Сметная прибыль				43%	117	
						=(50*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 391	
	
104.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		29.664	159.83	4 741	
		Объем: 18.54*1.6						
	
105.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.124	19 862.09	2 463	
		Объем: (206*0.3*0.2)						
105. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.72112	262.054	451	
105. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	1.94928	160.970	314	
105. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.21948	1 656.81	364	
			(1)			276.63	61	
105. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.53196	1 052.79	560	
			(1)			205.93	110	
105. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.87792	1 293.78	1 136	
			(1)			295.07	259	
105. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.09176	837.91	77	
			(1)			236.67	22	
105. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.62	20.52	13	
		Накладные расходы				142%	1 086	
		Сметная прибыль				81%	620	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					4 169	
	
106.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		13.64	567.63	7 742	
		Объем: 12.4*1.10						
	
107.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		2.06	34 429.73	70 925	
107. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	1.4832	283.118	420	
107. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	156.7248	169.780	26 609	
107. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	1.4008	964.21	1 351	
			(1)			285.85	400	
107. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0824	1 080.07	89	
			(1)			236.67	20	
107. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00206	61 408.51	127	
107. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	12.154	3 375.95	41 031	
107. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.1236	3 096.39	383	
107. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.3502	3 815.92	1 336	
		Накладные расходы				142%	38 381	
		Сметная прибыль				81%	21 893	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					131 200	
	
108.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		206	346.82	71 445	
		Объем: (2.06)*100.0						
	
	УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7)	
109.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.03996	54 717.59	2 187	
		Объем: 148*0.27						
109. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.7430552	283.664	494	
109. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.6025968	156.640	94	
109. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.4131864	997.41	412	
			(1)			276.63	114	
109. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.3298688	1 259.35	1 675	
			(1)			285.85	380	
109. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0015984	3 276.70	5	
		Накладные расходы				95%	559	
		Сметная прибыль				43%	253	
						=(50*0.85)		
		Всего с НР и СП					2 998	
	
110.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		63.936	159.83	10 219	
		Объем: 39.96*1.6						
	
111.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.192	19 862.09	3 814	
		Объем: 148*0.13						
111. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	2.66496	262.054	698	
111. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	3.01824	160.970	486	
111. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.33984	1 656.81	563	
			(1)			276.63	94	
111. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.82368	1 052.79	867	
			(1)			205.93	170	
111. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	1.35936	1 293.78	1 759	
			(1)			295.07	401	
111. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.14208	837.91	119	
			(1)			236.67	34	
111. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.96	20.52	20	
		Накладные расходы				142%	1 681	
		Сметная прибыль				81%	959	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					6 454	
	
112.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		21.12	567.63	11 988	
		Объем: 19.2*1.10						
	
113.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.148	23 819.88	3 525	
113. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	3.10356	280.487	871	
113. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	4.39708	171.800	755	
113. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.17908	997.41	179	
			(1)			276.63	50	
113. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.18944	1 656.81	314	
			(1)			276.63	52	
113. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	0.76368	739.41	565	
			(1)			285.85	218	
113. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	1.2728	849.63	1 081	
			(1)			285.85	364	
113. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.4292	768.26	330	
			(1)			285.85	123	
113. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.26936	837.91	226	
			(1)			236.67	64	
113. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	3.7	20.52	76	
		Накладные расходы				142%	2 309	
		Сметная прибыль				81%	1 317	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					7 151	
	
114.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2		-0.148	1 846.15	-273	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
114. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	-0.3404	285.850	-97	
114. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	-0.074	739.41	-55	
			(1)			285.85	-21	
114. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	-0.1702	849.63	-145	
			(1)			285.85	-49	
114. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	-0.0962	768.26	-74	
			(1)			285.85	-27	
		Накладные расходы				142%	-138	
		Сметная прибыль				81%	-79	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					-489	
	
115.	С02.2-04.04-0185	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм	м3		18.5	2 288.54	42 338	
		Объем: 148*0.1*1.25						
		Поправки: М: =2288.54	
	
116.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.059	5 764.07	340	
		Объем: 148*0.04						
116. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.29087	219.554	64	
116. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.05605	1 656.81	93	
			(1)			276.63	16	
116. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.23482	1 052.79	247	
			(1)			205.93	48	
		Накладные расходы				142%	91	
		Сметная прибыль				81%	52	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					483	
	
117.	04.3.02.13-0004	Смесь пескоцементная	м3		6.038	2 423.19	14 631	
	
118.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		14.8	2 444.34	36 176	
118. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	1.332	226.423	302	
118. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	174.64	196.200	34 264	
118. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.444	1 052.79	467	
			(1)			205.93	91	
118. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	8.436	13.29	112	
118. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.444	837.91	372	
			(1)			236.67	105	
118. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.444	1 080.07	480	
			(1)			236.67	105	
118. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	2.96	20.52	61	
118. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.74	567.63	420	
		Накладные расходы				142%	49 084	
		Сметная прибыль				81%	27 998	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					113 258	
	
119.	С8 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2		75.48	440.00	33 211	
		Объем: 74*1.02						
		Поправки: М: =440	
	
120.	С8.1 цена постав	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (черная)	м2		75.48	480.00	36 230	
		Объем: 74*1.02						
		Поправки: М: =480	
	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм  (тип 8)	
121.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.012	54 717.59	657	
		Объем: (48)*0.25						
121. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.52344	283.664	148	
121. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.18096	156.640	28	
121. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.12408	997.41	124	
			(1)			276.63	34	
121. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.39936	1 259.35	503	
			(1)			285.85	114	
121. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00048	3 276.70	2	
		Накладные расходы				95%	167	
		Сметная прибыль				43%	76	
						=(50*0.85)		
		Всего с НР и СП					900	
	
122.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		19.2	159.83	3 069	
		Объем: 12*1.6						
	
123.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.096	19 862.09	1 907	
		Объем: (48)*0.2						
123. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.33248	262.054	349	
123. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	1.50912	160.970	243	
123. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.16992	1 656.81	282	
			(1)			276.63	47	
123. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.41184	1 052.79	434	
			(1)			205.93	85	
123. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.67968	1 293.78	879	
			(1)			295.07	201	
123. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.07104	837.91	60	
			(1)			236.67	17	
123. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.48	20.52	10	
		Накладные расходы				142%	841	
		Сметная прибыль				81%	480	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					3 227	
	
124.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		10.56	567.63	5 994	
		Объем: 9.6*1.10						
	
125.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.024	5 764.07	138	
		Объем: 48*0.05						
125. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.11832	219.554	26	
125. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.0228	1 656.81	38	
			(1)			276.63	6	
125. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.09552	1 052.79	101	
			(1)			205.93	20	
		Накладные расходы				142%	37	
		Сметная прибыль				81%	21	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					196	
	
126.	04.3.02.13-0004	Смесь пескоцементная	м3		2.448	2 423.19	5 932	
	
127.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		4.8	2 444.34	11 733	
127. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.432	226.423	98	
127. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	56.64	196.200	11 113	
127. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.144	1 052.79	152	
			(1)			205.93	30	
127. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	2.736	13.29	36	
127. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.144	837.91	121	
			(1)			236.67	34	
127. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.144	1 080.07	156	
			(1)			236.67	34	
127. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.96	20.52	20	
127. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.24	567.63	136	
		Накладные расходы				142%	15 920	
		Сметная прибыль				81%	9 081	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					36 734	
	
128.	С9 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная , размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 серая	м2		48.96	390.00	19 094	
		Объем: 48*1.02						
		Поправки: М: =390	
	
	Установка бортовых камней	
129.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.00633	54 717.59	346	
		Объем: 113*0.2*0.28						
129. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.2761146	283.664	78	
129. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.0954564	156.640	15	
129. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.0654522	997.41	65	
			(1)			276.63	18	
129. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.2106624	1 259.35	265	
			(1)			285.85	60	
129. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0002532	3 276.70	1	
		Накладные расходы				95%	88	
		Сметная прибыль				43%	40	
						=(50*0.85)		
		Всего с НР и СП					474	
	
130.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		10.128	159.83	1 619	
		Объем: 6.33*1.6						
	
131.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.032	19 862.09	636	
		Объем: (113*0.28*0.1)						
131. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.44416	262.054	116	
131. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.50304	160.970	81	
131. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.05664	1 656.81	94	
			(1)			276.63	16	
131. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.13728	1 052.79	145	
			(1)			205.93	28	
131. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.22656	1 293.78	293	
			(1)			295.07	67	
131. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.02368	837.91	20	
			(1)			236.67	6	
131. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.16	20.52	3	
		Накладные расходы				142%	280	
		Сметная прибыль				81%	160	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 075	
	
132.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		3.52	567.63	1 998	
		Объем: 3.2*1.10						
	
133.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м		1.13	14 325.84	16 188	
133. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.8136	283.118	230	
133. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	85.9704	169.780	14 596	
133. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.7684	964.21	741	
			(1)			285.85	220	
133. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0452	1 080.07	49	
			(1)			236.67	11	
133. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00113	61 408.51	69	
133. 6.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.1921	3 815.92	733	
		Накладные расходы				142%	21 053	
		Сметная прибыль				81%	12 009	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					49 250	
	
134.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.022	3 096.39	68	
		Объем: (1.13)*(0.06*0.33)						
	
135.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		5.734	3 375.95	19 358	
		Объем: (1.13)*(5.9*0.86)						
	
136.	05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		113	193.36	21 850	
		Объем: (1.13)*100.0						
	
	ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ	
137.	ГЭСНр 68-37-2	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт.		8	356.02	2 848	
137. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.05	0.4	236.670	95	
137. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	1.74	13.92	164.000	2 283	
137. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.4	1 080.07	432	
			(1)			236.67	95	
137. 4.	04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3	м3	0.008	0.064	2 082.12	133	
		Накладные расходы				104%	2 473	
		Сметная прибыль				60%	1 427	
		Всего с НР и СП					6 748	
	
138.	05.1.01.09-0041	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг	шт.		8	692.51	5 540	
	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1)	
139.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.083	54 717.59	4 542	
		Объем: (185)*0.45						
139. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	3.62046	283.664	1 027	
139. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	1.25164	156.640	196	
139. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.85822	997.41	856	
			(1)			276.63	237	
139. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	2.76224	1 259.35	3 479	
			(1)			285.85	790	
139. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00332	3 276.70	11	
		Накладные расходы				95%	1 162	
		Сметная прибыль				43%	526	
						=(50*0.85)		
		Всего с НР и СП					6 230	
	
140.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		132.8	159.83	21 225	
		Объем: 83*1.6						
	
141.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.37	19 862.09	7 349	
		Объем: (185)*0.2						
141. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	5.1356	262.054	1 346	
141. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	5.8164	160.970	936	
141. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.6549	1 656.81	1 085	
			(1)			276.63	181	
141. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	1.5873	1 052.79	1 671	
			(1)			205.93	327	
141. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	2.6196	1 293.78	3 389	
			(1)			295.07	773	
141. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.2738	837.91	229	
			(1)			236.67	65	
141. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	1.85	20.52	38	
		Накладные расходы				142%	3 240	
		Сметная прибыль				81%	1 848	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					12 438	
	
142.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		40.7	567.63	23 103	
		Объем: 37*1.10						
	
143.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.185	23 819.88	4 407	
143. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	3.87945	280.487	1 088	
143. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	5.49635	171.800	944	
143. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.22385	997.41	223	
			(1)			276.63	62	
143. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.2368	1 656.81	392	
			(1)			276.63	66	
143. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	0.9546	739.41	706	
			(1)			285.85	273	
143. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	1.591	849.63	1 352	
			(1)			285.85	455	
143. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.5365	768.26	412	
			(1)			285.85	153	
143. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.3367	837.91	282	
			(1)			236.67	80	
143. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	4.625	20.52	95	
		Накладные расходы				142%	2 885	
		Сметная прибыль				81%	1 646	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					8 938	
	
144.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2		0.185	1 846.15	342	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
144. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	0.4255	285.850	122	
144. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	0.0925	739.41	68	
			(1)			285.85	26	
144. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	0.21275	849.63	181	
			(1)			285.85	61	
144. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	0.12025	768.26	92	
			(1)			285.85	34	
		Накладные расходы				142%	173	
		Сметная прибыль				81%	99	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					614	
	
145.	С02.2-04.04-0181	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3		46.25	2 254.82	104 285	
		Объем: (185)*0.2*1.25						
		Поправки: М: =2254.82	
	
146.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.093	5 764.07	536	
		Объем: 185*0.05						
146. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.45849	219.554	101	
146. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.08835	1 656.81	146	
			(1)			276.63	24	
146. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.37014	1 052.79	390	
			(1)			205.93	76	
		Накладные расходы				142%	143	
		Сметная прибыль				81%	82	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					761	
	
147.	04.3.02.13-0004	Смесь пескоцементная	м3		9.435	2 423.19	22 863	
		Объем: (0.0925)*102.0						
	
148.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		18.5	2 444.34	45 220	
148. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	1.665	226.423	377	
148. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	218.3	196.200	42 830	
148. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.555	1 052.79	584	
			(1)			205.93	114	
148. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	10.545	13.29	140	
148. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.555	837.91	465	
			(1)			236.67	131	
148. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.555	1 080.07	599	
			(1)			236.67	131	
148. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	3.7	20.52	76	
148. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.925	567.63	525	
		Накладные расходы				142%	61 354	
		Сметная прибыль				81%	34 998	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					141 572	
	
149.	С10 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная желтая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		188.7	650.00	122 655	
		Объем: 185*1.02						
		Поправки: М: =650	
	
	Установка бортовых камней	
150.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.00576	54 717.59	315	
		Объем: (64*0.3*0.3)						
150. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.2512512	283.664	71	
150. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.0868608	156.640	14	
150. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.0595584	997.41	59	
			(1)			276.63	16	
150. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.1916928	1 259.35	241	
			(1)			285.85	55	
150. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0002304	3 276.70	1	
		Накладные расходы				95%	81	
		Сметная прибыль				43%	37	
						=(50*0.85)		
		Всего с НР и СП					432	
	
151.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		9.216	159.83	1 473	
		Объем: 5.76*1.6						
	
152.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.038	19 862.09	755	
		Объем: (64*0.3*0.2)						
152. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.52744	262.054	138	
152. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.59736	160.970	96	
152. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.06726	1 656.81	111	
			(1)			276.63	19	
152. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.16302	1 052.79	172	
			(1)			205.93	34	
152. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.26904	1 293.78	348	
			(1)			295.07	79	
152. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.02812	837.91	24	
			(1)			236.67	7	
152. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.19	20.52	4	
		Накладные расходы				142%	332	
		Сметная прибыль				81%	190	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 277	
	
153.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		4.18	567.63	2 373	
		Объем: 3.8*1.10						
	
154.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		0.64	34 429.73	22 035	
154. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.4608	283.118	130	
154. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	48.6912	169.780	8 267	
154. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.4352	964.21	420	
			(1)			285.85	124	
154. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0256	1 080.07	28	
			(1)			236.67	6	
154. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00064	61 408.51	39	
154. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	3.776	3 375.95	12 748	
154. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.0384	3 096.39	119	
154. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.1088	3 815.92	415	
		Накладные расходы				142%	11 924	
		Сметная прибыль				81%	6 802	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					40 760	
	
155.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		64	346.82	22 196	
		Объем: (0.64)*100.0						
	
	Благоустройство	
156.	ГЭСН 47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		1.5	13 351.25	20 027	
156. 1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	40	60	159.530	9 572	
156. 2.	16.2.01.02-0002	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	22.5	464.67	10 455	
		Накладные расходы				115%	11 008	
		Сметная прибыль				77%	7 370	
						=(90*0.85)		
		Всего с НР и СП					38 405	
	
	Дождеприемный колодец (2шт)	
157.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.03	54 717.59	1 642	
		Объем: (2.2*2.2*1.55)*2+(24*0.65*0.95)						
157. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.3086	283.664	371	
157. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.4524	156.640	71	
157. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.3102	997.41	309	
			(1)			276.63	86	
157. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.9984	1 259.35	1 257	
			(1)			285.85	285	
157. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0012	3 276.70	4	
		Накладные расходы				95%	420	
		Сметная прибыль				43%	190	
						=(50*0.85)		
		Всего с НР и СП					2 252	
	
158.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		48	159.83	7 672	
		Объем: 30*1.6						
	
159.	ГЭСН 23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3		0.12	2 041.28	245	
		Объем: 24*0.1*0.5						
159. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	0.042	205.930	9	
159. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	10.2	1.224	164.000	201	
159. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.35	0.042	1 052.79	44	
			(1)			205.93	9	
		Накладные расходы				130%	273	
		Сметная прибыль				76%	160	
						=(89*0.85)		
		Всего с НР и СП					678	
	
160.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		1.32	567.63	749	
		Объем: (0.12)*11.0						
	
161.	ГЭСН 23-01-020-01 
(прим)	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м		0.24	8 376.64	2 010	
161. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.2	1.008	244.278	246	
161. 2.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	27.12	6.5088	184.500	1 201	
161. 3.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	4.05	0.972	768.01	747	
			(1)			244.56	238	
161. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.036	1 080.07	39	
			(1)			236.67	9	
161. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	4.9	1.176	20.52	24	
		Накладные расходы				130%	1 881	
		Сметная прибыль				76%	1 100	
						=(89*0.85)		
		Всего с НР и СП					4 991	
	
162.	24.3.03.03-0036	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м		24.24	727.43	17 633	
		Объем: 24*1.01						
	
163.	ГЭСН 23-03-007-04	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3		0.12	122 206.70	14 665	
		Объем: 0.6*2						
163. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	27.42	3.2904	284.379	936	
163. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	171.13	20.5356	173.530	3 564	
163. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	26.6	3.192	964.21	3 078	
			(1)			285.85	912	
163. 4.	91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	0.38	0.0456	118.97	5	
163. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.82	0.0984	1 080.07	106	
			(1)			236.67	23	
163. 6.	01.2.01.02-0021	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60	т	0.05	0.006	18 288.18	110	
163. 7.	01.3.01.08-0003	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ	т	0.009	0.00108	41 166.41	44	
163. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.0007	0.000084	20.52		
163. 9.	01.7.07.29-0031	Каболка	т	0.02	0.0024	140 446.56	337	
163. 10.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0002	0.000024	61 408.51	1	
163. 11.	01.7.15.10-0067	Скобы: ходовые	шт.	38.8	4.656	200.47	933	
163. 12.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.00025	0.00003	13 985.04		
163. 13.	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.0071	0.000852	7 339.37	6	
163. 14.	04.1.02.05-0001	Бетон тяжелый, класс: В3,5 (М50)	м3	1.41	0.1692	2 875.79	487	
163. 15.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0.9	0.108	3 375.95	365	
163. 16.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.4	0.048	3 096.39	149	
163. 17.	05.1.01.13-0043	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	2.76	0.3312	16 504.15	5 466	
163. 18.	11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.016	0.00192	6 778.24	13	
		Накладные расходы				130%	5 850	
		Сметная прибыль				76%	3 420	
						=(89*0.85)		
		Всего с НР и СП					23 935	
	
164.	05.1.01.13-0043	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3		-0.331	16 504.15	-5 463	
		Объем: (0.12)*(-2.76)						
	
165.	05.1.01.11-0044	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		2	2 511.04	5 022	
		Объем: 1*2						
	
166.	05.1.01.09-0056	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг	шт.		2	2 544.79	5 090	
		Объем: 1*2						
	
167.	05.1.01.09-0054	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		2	875.96	1 752	
		Объем: 1*2						
	
168.	05.1.06.09-0087	Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		2	1 904.10	3 808	
		Объем: 1.0*2						
	
169.	08.1.02.06-0042 
(прим)	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца	шт.		2	5 976.15	11 952	
		Объем: 1.0*2						
	
170.	ГЭСН 01-02-061-01 
(прим)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3		0.234	13 313.06	3 115	
		Объем: 30-(2.26*2+24*0.038)-(24*0.1*0.5)						
170. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	88.5	20.709	150.430	3 115	
		Накладные расходы				80%	2 492	
		Сметная прибыль				38%	1 184	
						=(45*0.85)		
		Всего с НР и СП					6 791	
	
171.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний	м3		25.74	567.63	14 611	
		Объем: 23.4*1.1						
	
	Смотровой колодец (2 шт)	
172.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.041	54 717.59	2 243	
		Объем: (2.2*2.2*1.9)*2+(36.0*0.65*0.95)						
172. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.78842	283.664	507	
172. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.61828	156.640	97	
172. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.42394	997.41	423	
			(1)			276.63	117	
172. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.36448	1 259.35	1 718	
			(1)			285.85	390	
172. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00164	3 276.70	5	
		Накладные расходы				95%	574	
		Сметная прибыль				43%	260	
						=(50*0.85)		
		Всего с НР и СП					3 077	
	
173.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		65.6	159.83	10 485	
		Объем: 41*1.6						
	
174.	ГЭСН 23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3		0.18	2 041.28	367	
		Объем: 36*0.1*0.5						
174. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	0.063	205.930	13	
174. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	10.2	1.836	164.000	301	
174. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.35	0.063	1 052.79	66	
			(1)			205.93	13	
		Накладные расходы				130%	408	
		Сметная прибыль				76%	239	
						=(89*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 014	
	
175.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		1.98	567.63	1 124	
		Объем: (0.18)*11.0						
	
176.	ГЭСН 23-01-020-01 
(прим)	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м		0.36	8 376.64	3 016	
176. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.2	1.512	244.278	369	
176. 2.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	27.12	9.7632	184.500	1 801	
176. 3.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	4.05	1.458	768.01	1 120	
			(1)			244.56	357	
176. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.054	1 080.07	58	
			(1)			236.67	13	
176. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	4.9	1.764	20.52	36	
		Накладные расходы				130%	2 821	
		Сметная прибыль				76%	1 649	
						=(89*0.85)		
		Всего с НР и СП					7 486	
	
177.	24.3.03.03-0036	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м		36.36	727.43	26 449	
		Объем: 36*1.01						
	
178.	ГЭСН 23-03-007-04 
(прим)	Устройство круглых смотровых колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3		0.156	122 206.70	19 064	
		Объем: 0.78*2						
178. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	27.42	4.27752	284.379	1 216	
178. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	171.13	26.69628	173.530	4 633	
178. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	26.6	4.1496	964.21	4 001	
			(1)			285.85	1 186	
178. 4.	91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	0.38	0.05928	118.97	7	
178. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.82	0.12792	1 080.07	138	
			(1)			236.67	30	
178. 6.	01.2.01.02-0021	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60	т	0.05	0.0078	18 288.18	143	
178. 7.	01.3.01.08-0003	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ	т	0.009	0.001404	41 166.41	58	
178. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.0007	0.0001092	20.52		
178. 9.	01.7.07.29-0031	Каболка	т	0.02	0.00312	140 446.56	438	
178. 10.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0002	0.0000312	61 408.51	2	
178. 11.	01.7.15.10-0067	Скобы: ходовые	шт.	38.8	6.0528	200.47	1 213	
178. 12.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.00025	0.000039	13 985.04	1	
178. 13.	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.0071	0.0011076	7 339.37	8	
178. 14.	04.1.02.05-0001	Бетон тяжелый, класс: В3,5 (М50)	м3	1.41	0.21996	2 875.79	633	
178. 15.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0.9	0.1404	3 375.95	474	
178. 16.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.4	0.0624	3 096.39	193	
178. 17.	05.1.01.13-0043	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	2.76	0.43056	16 504.15	7 106	
178. 18.	11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.016	0.002496	6 778.24	17	
		Накладные расходы				130%	7 604	
		Сметная прибыль				76%	4 445	
						=(89*0.85)		
		Всего с НР и СП					31 113	
	
179.	05.1.01.13-0043	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3		-0.431	16 504.15	-7 113	
		Объем: (0.156)*(-2.76)						
	
180.	05.1.01.11-0044	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		2	2 511.04	5 022	
		Объем: 1*2						
	
181.	05.1.01.09-0056	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		2	2 544.79	5 090	
		Объем: 1*2						
	
182.	05.1.01.09-0055	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		2	1 698.66	3 397	
		Объем: 1*2						
	
183.	05.1.01.09-0054	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		2	875.96	1 752	
		Объем: 1*2						
	
184.	05.1.06.09-0088	Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		2	2 322.21	4 644	
		Объем: 1*2						
	
185.	05.1.01.09-0042	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		2	692.51	1 385	
		Объем: 1*2						
	
186.	08.1.02.06-0043	Люки чугунные тяжелые	шт.		2	6 077.84	12 156	
		Объем: 1*2						
	
187.	ГЭСН 01-02-061-01 
(прим)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3		0.333	13 313.06	4 433	
		Объем: 41-(2.26*2+36*0.038)-(36*0.1*0.5)						
187. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	88.5	29.4705	150.430	4 433	
		Накладные расходы				80%	3 546	
		Сметная прибыль				38%	1 685	
						=(45*0.85)		
		Всего с НР и СП					9 664	
	
188.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний	м3		36.63	567.63	20 792	
		Объем: 33.3*1.1						

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					1 576 916	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 488 209	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					880 304	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=142 - по стр. 91, 95, 97, 100, 105, 107, 111, 113, 114, 116, 118, 123, 125, 127, 131, 133, 141, 143, 144, 146, 148, 152, 154; %=104 - по стр. 92, 137; %=95 - по стр. 103, 109, 121, 129, 139, 150, 157, 172; %=115 - по стр. 156; %=130 - по стр. 159, 161, 163, 174, 176, 178; %=80 - по стр. 170, 187)					301 524	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=81 - по стр. 91, 95, 97, 100, 105, 107, 111, 113, 114, 116, 118, 123, 125, 127, 131, 133, 141, 143, 144, 146, 148, 152, 154; %=60 - по стр. 92, 137; %=43 - по стр. 103, 109, 121, 129, 139, 150, 157, 172; %=77 - по стр. 156; %=76 - по стр. 159, 161, 163, 174, 176, 178; %=38 - по стр. 170, 187)					172 623	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 962 356	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					88 707	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					88 707	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					2 051 063	
	Непредвиденные расходы - 2%				2	41 021	
	Итого с непредвиденными расходами					2 092 084	
	НДС 20%				20	418 416.80	
	ВСЕГО С НДС					2 510 500.80	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					301 524	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					172 623	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					3 079 591	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 911 711	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					1 775 699	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=142 - по стр. 1, 5, 7, 10, 15, 17, 21, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 41, 43, 51, 53, 54, 56, 58, 63, 65, 91, 95, 97, 100, 105, 107, 111, 113, 114, 116, 118, 123, 125, 127, 131, 133, 141, 143, 144, 146, 148, 152, 154; %=104 - по стр. 2, 47, 92, 137; %=95 - по стр. 13, 19, 30, 39, 49, 61, 68, 103, 109, 121, 129, 139, 150, 157, 172; %=115 - по стр. 67, 156; %=130 - по стр. 70, 72, 74, 159, 161, 163, 174, 176, 178; %=80 - по стр. 81, 83, 84, 170, 187; %=105 - по стр. 86)					606 347	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=81 - по стр. 1, 5, 7, 10, 15, 17, 21, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 41, 43, 51, 53, 54, 56, 58, 63, 65, 91, 95, 97, 100, 105, 107, 111, 113, 114, 116, 118, 123, 125, 127, 131, 133, 141, 143, 144, 146, 148, 152, 154; %=60 - по стр. 2, 47, 92, 137; %=43 - по стр. 13, 19, 30, 39, 49, 61, 68, 103, 109, 121, 129, 139, 150, 157, 172; %=77 - по стр. 67, 156; %=76 - по стр. 70, 72, 74, 159, 161, 163, 174, 176, 178; %=38 - по стр. 81, 83, 84, 170, 187; %=55 - по стр. 86)					347 527	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					3 865 585	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					3 756	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 88)					2 141	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 88)					1 713	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					7 610	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					164 124	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					164 124	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					4 037 319	
	Непредвиденные расходы - 2%				2	80 746	
	Итого с непредвиденными расходами					4 118 065	
	НДС 20%				20	823 613.00	
	ВСЕГО С НДС					4 941 678.00	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					608 488	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					349 240	

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД»                                       Глущенко Н.И.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Ведущий инженер ОК МКУ» КР МКД»                                        Пряничников В.Г.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)