«УТВЕРЖДАЮ»	
		
	          Директор МКУ «КР МКД»	
	________________ /Русович С.Б. /	
		
	«______»____________________ 2015г.	

	
		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на капитальный ремонт крыши МКД №20 по ул.Ю.Гагарина г.Калининграда 	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	КРЫША	
1.	Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы	100 м2 покрытия	4.185	
2.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	4.185	
3.	Разборка кирпичных стен	1 м3	0.828	
4.	Разборка обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 кровли	4.185	
5.	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	4.185	
6.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	1.7	
7.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев( кобылки)	100 м	0.624	
8.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон (50*150мм)	100 м	0.765	
9.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.23	
10.	Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен	100 м3 кладки	0.0083	
11.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.075	
12.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.315	
13.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, до 2-х каналов	100 м труб	0.01	
14.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.022	
15.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, до 3-х каналов	100 м труб	0.015	
16.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.066	
17.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, до 10-ти каналов	100 м труб	0.05	
18.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.99	
19.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.387	
20.	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, оголовников	100 м2 покрытия	0.0786	
21.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.387	
22.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	11.3	
23.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	233.91	
24.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	4.185	
25.	Пленка диффузионная Tyvek Soft	м2	523.125	
26.	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	4.185	
27.	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	65.56	
28.	Ограждение кровель снегозадержателями	100 м ограждения	0.55	
29.	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	0.6	
30.	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.18	
31.	Смена отдельных досок чистой наружной обшивки стен, лобовая и ветровая доска	100 м досок	0.775	
32.	Простая окраска масляными составами по дереву потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0775	
33.	Разборка слуховых окон полукруглых и треугольных	100 окон	0.02	
34.	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	100 окон	0.02	
35.	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	2	
36.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	0.96	
37.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.0048	
38.	Окно-люк 0,6*0,8	м2	0.48	
39.	Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.3696	
40.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.1626	
41.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.02	
42.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0.02	
43.	Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки	1 шт.	2	
44.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0.6	
45.	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.18	
46.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.6	
47.	Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек	100 м	0.36	
48.	Смена колен водосточных труб с люлек	100 шт.	0.08	
49.	Смена воронок водосточных труб с люлек	100 шт.	0.04	
50.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.04	
51.	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.36	
	Утепление мансардных помещений (кровельного ската)	
52.	Разборка  утеплителя  засыпного шлакового	1 м3 изоляции	34.8	
53.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	2.32	
54.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	290	
55.	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	34.8	
56.	Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм	м2	696	
	ЧЕРНОВОЙ ПОЛ В ЧЕРДАЧНОМ ПОМЕЩЕНИИ	
57.	Разборка покрытий полов дощатых	100 м2 покрытия	1.855	
58.	Устройство дощатого настила толщиной 25 мм	100 м2 покрытия	1.855	
59.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	3.71	
60.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	76.797	
	ПЕРЕКРЫТИЕ НАД МАНСАРДНЫМ ЭТАЖОМ	
61.	Разборка покрытий полов дощатых	100 м2 покрытия	0.8	
62.	Разборка тепло- и звукоизоляции засыпной шлаковой	1 м3 изоляции	9	
63.	Устройство дощатого настила толщиной 25 мм	100 м2 покрытия	0.8	
64.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	1.6	
65.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	33.12	
66.	Ремонт деревянных элементов конструкций перекрытия укрепление балок расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.3	
67.	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2 поверхности	0.6	
68.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	73.44	
69.	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	100 м2 изолируемой поверхности	0.6	
70.	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых  Прил.11.1 п.3.1 Кзтр=2 Кэм=2  Кмр=2	100 м2 изолируемой поверхности	0.6	
71.	Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм	м2	180	
72.	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2 поверхности	0.6	
73.	Пленка диффузионная Tyvek Soft	м2	73.44	

Составил:	Ведущий инженер отдела контроля МКУ «КР МКД»                           Белоусов М.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника отдела контроля МКУ «КР МКД»                             Толмачева О.В.   	
	(должность, подпись, Ф.И.О)