«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	7 606 439	руб.	Смета на сумму:	7 606 439	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «УЮТ-СЕРВИС» 	
________________ / С.Б. Русович / 	________________ / Ж.Н. Сидоренкова /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	ул.Березовая, д.3-17, г.Калининград	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт подвала, лестниц, системы водоотведения многоквартирного дома по адресу: ул.Березовая,д.3-17, г.Калининград	
Сметная стоимость:	7 606.439	тыс. руб.	
монтажных работ:	14.674	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	12.528	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	2 079.280	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 4 кв.2017 г. по НБ: "ГЭСН- 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
	
	Раздел 1.  ПОДВАЛ	
	
	ремонт потолков	
1.	ГЭСНр 62-41-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Очистка вручную поверхности потолков	100 м2		9.45	3 064.05	28 955	
1. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	20.8	196.56	147.310	28 955	
		Накладные расходы				68%	19 689	
		Сметная прибыль				40%	11 582	
		Всего с НР и СП					60 226	
	
2.	ГЭСНр 53-15-6 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Ремонт армокирпичного перекрытия при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2		0.05	145 207.11	7 260	
2. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	11	0.55	268.820	148	
2. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	397.65	19.8825	156.950	3 121	
2. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1	0.05	874.68	44	
			(1)			268.82	13	
2. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	10	0.5	308.04	154	
			(1)			268.82	134	
2. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.59	0.0295	20.52	1	
2. 6.	04.3.01.12-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3	2.4	0.12	2 735.32	328	
2. 7.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	5.2	0.26	13 896.92	3 613	
		Накладные расходы				73%	2 386	
		Сметная прибыль				56%	1 831	
		Всего с НР и СП					11 477	
	
3.	ГЭСН 13-06-003-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Очистка поверхности щетками	м2		150	174.50	26 174	
		Начисления: Н5= 1.2	
3. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.08	162	161.570	26 174	
		Накладные расходы				69%	18 060	
		Сметная прибыль				48%	12 564	
		Всего с НР и СП					56 798	
	
4.	ГЭСН 13-06-004-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Обеспыливание поверхности	м2		150	19.39	2 908	
		Начисления: Н5= 1.2	
4. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0.12	18	161.570	2 908	
		Накладные расходы				69%	2 007	
		Сметная прибыль				48%	1 396	
		Всего с НР и СП					6 310	
	
5.	ГЭСН 13-03-002-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2		1.5	2 363.12	3 545	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
5. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.036	215.055	8	
5. 2.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	6.372	9.558	201.080	1 922	
5. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.012	0.018	10.80		
5. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.012	0.018	964.28	17	
			(1)			200.12	4	
5. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.018	1 037.49	19	
			(1)			229.99	4	
5. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.344	2.016	18.56	37	
5. 7.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.018	72 855.64	1 311	
5. 8.	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.003	79 235.11	238	
		Накладные расходы				69%	1 332	
		Сметная прибыль				48%	926	
		Всего с НР и СП					5 803	
	
6.	ГЭСН 13-03-004-26 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2		1.5	2 698.27	4 047	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
6. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.036	215.055	8	
6. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	4.596	6.894	171.480	1 182	
6. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.012	0.018	10.80		
6. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.012	0.018	964.28	17	
			(1)			200.12	4	
6. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.018	1 037.49	19	
			(1)			229.99	4	
6. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.78	1.17	18.56	22	
6. 7.	14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.0285	93 641.96	2 669	
6. 8.	14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0.0014	0.0021	65 944.00	138	
		Накладные расходы				69%	821	
		Сметная прибыль				48%	571	
		Всего с НР и СП					5 439	
	
7.	ГЭСН 15-04-006-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2		9.45	1 788.34	16 900	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
7. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.2268	249.405	57	
7. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	9.72	91.854	181.930	16 711	
7. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.1134	308.04	35	
			(1)			268.82	30	
7. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.1134	1 037.49	118	
			(1)			229.99	26	
7. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.945	38.33	36	
		Накладные расходы				80%	13 414	
		Сметная прибыль				37%	6 204	
		Всего с НР и СП					36 519	
	
8.	14.3.01.02-0103 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		122.85	61.73	7 584	
		Объем: (9.45)*0.013*1000						
	
9.	ГЭСН 15-02-016-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая потолков	100 м2		8.55	22 033.20	188 384	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
9. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.284	62.2782	187.025	11 648	
9. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	94.656	809.3088	171.480	138 780	
9. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.744	6.3612	308.04	1 960	
			(1)			268.82	1 710	
9. 4.	91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	6.54	55.917	257.87	14 419	
			(1)			177.72	9 938	
9. 5.	01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.00007	0.0005985	88 186.48	53	
9. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.5	12.825	2 040.43	26 169	
9. 7.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	2.77	23.6835	295.71	7 003	
		Накладные расходы				80%	120 342	
		Сметная прибыль				37%	55 658	
		Всего с НР и СП					364 385	
	
10.	ГЭСН 15-04-002-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2		9.45	2 312.36	21 852	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
10. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	0.3402	242.933	83	
10. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	12.252	115.7814	154.230	17 857	
10. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.1134	308.04	35	
			(1)			268.82	30	
10. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.2268	1 037.49	235	
			(1)			229.99	52	
10. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	7.56	162.00	1 225	
10. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.0945	38.33	4	
10. 7.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.00378	3 474.67	13	
10. 8.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.16065	11 636.25	1 869	
10. 9.	14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.004725	46 966.96	222	
10. 10.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.01512	25 917.44	392	
		Накладные расходы				80%	14 352	
		Сметная прибыль				37%	6 638	
		Всего с НР и СП					42 842	
	
	Усиление перекрытия	
	Подъезд №3	
	пом.9	
11.	ГЭСНр 69-2-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.		0.16	887.02	142	
11. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5.49	0.8784	161.570	142	
		Накладные расходы				66%	94	
		Сметная прибыль				40%	57	
		Всего с НР и СП					293	
	
12.	ГЭСН 09-03-014-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Монтаж металлического уголка к поверхности стены самораспорными анкерами	т		0.0956	20 125.29	1 924	
		Объем: 95.6/1000						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
12. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.812	0.4600272	267.911	123	
12. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	75.936	7.2594816	165.230	1 199	
12. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.12	0.011472	1 687.36	19	
			(1)			306.16	4	
12. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.144	0.0137664	874.68	12	
			(1)			268.82	4	
12. 5.	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	4.32	0.412992	1 113.56	460	
			(1)			268.82	111	
12. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.228	0.0217968	1 037.49	23	
			(1)			229.99	5	
12. 7.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.752	0.1674912	3.21	1	
12. 8.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.12	0.011472	112.76	1	
12. 9.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.2	0.11472	51.41	6	
12. 10.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.36	0.034416	46.96	2	
12. 11.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.00044	0.000042064	60 390.76	3	
12. 12.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.021	0.0020076	89 253.46	179	
12. 13.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00001	0.000000956	57 689.15		
12. 14.	01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.00000956	204 657.21	2	
12. 15.	07.2.07.12-0020	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.0002	0.00001912	101 704.48	2	
12. 16.	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.00178772	210.53		
12. 17.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.000002868	45 326.49		
12. 18.	08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.000185464	39 941.89	7	
12. 19.	11.1.03.01-0077	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.000098468	9 003.93	1	
12. 20.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.000029636	72 855.64	2	
12. 21.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.00005736	80 243.85	5	
		Накладные расходы				69%	912	
		Сметная прибыль				58%	767	
		Всего с НР и СП					3 603	
	
13.	07.2.07.12-0019 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0.0956	108 210.27	10 345	
		Объем: 95.6/1000						
	
14.	07.2.07.13-0043 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Конструкции металлические крепежных блоков с распорами	т		0.0019728	62 118.82	123	
		Объем: 0.1233*16/1000						
	
15.	ГЭСН 06-01-015-06 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона, арматурные стержни с привариванием к уголкам	т		0.015	53 447.03	802	
		Объем: (4.2+10.8)/1000						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
15. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.256	0.07884	245.504	19	
15. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	55.596	0.83394	181.930	152	
15. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	2.1	0.0315	874.68	28	
			(1)			268.82	8	
15. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	3.156	0.04734	1 037.49	49	
			(1)			229.99	11	
15. 5.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	10.584	0.15876	43.43	7	
15. 6.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.007	0.000105	60 390.76	6	
15. 7.	08.4.03.04-0001	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	1	0.015	37 338.90	560	
		Накладные расходы				80%	137	
		Сметная прибыль				44%	75	
		Всего с НР и СП					1 014	
	
16.	ГЭСН 15-02-016-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая потолков, толщ.45мм	100 м2		0.05	83 726.15	4 186	
		Начисления: Н3= 4.56, Н4= 4.56, Н5= 4.56, Н48= 3.8	
16. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	27.6792	1.38396	187.025	259	
16. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	359.6928	17.98464	171.480	3 084	
16. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.8272	0.14136	308.04	44	
			(1)			268.82	38	
16. 4.	91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	24.852	1.2426	257.87	320	
			(1)			177.72	221	
16. 5.	01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.000266	0.0000133	88 186.48	1	
16. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	5.7	0.285	2 040.43	582	
16. 7.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	10.526	0.5263	295.71	156	
		Накладные расходы				80%	2 674	
		Сметная прибыль				37%	1 237	
		Всего с НР и СП					8 097	
	
17.	ГЭСН 13-03-002-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2		0.0315	2 363.12	74	
		Объем: 0.0956*33						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
17. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.000756	215.055		
17. 2.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	6.372	0.200718	201.080	40	
17. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.012	0.000378	10.80		
17. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.012	0.000378	964.28		
			(1)			200.12		
17. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.000378	1 037.49		
			(1)			229.99		
17. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.344	0.042336	18.56	1	
17. 7.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.000378	72 855.64	28	
17. 8.	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.000063	79 235.11	5	
		Накладные расходы				69%	28	
		Сметная прибыль				48%	19	
		Всего с НР и СП					121	
	
18.	ГЭСН 13-03-004-26 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2		0.0315	2 698.27	85	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
18. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.000756	215.055		
18. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	4.596	0.144774	171.480	25	
18. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.012	0.000378	10.80		
18. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.012	0.000378	964.28		
			(1)			200.12		
18. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.000378	1 037.49		
			(1)			229.99		
18. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.78	0.02457	18.56		
18. 7.	14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.0005985	93 641.96	56	
18. 8.	14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0.0014	0.0000441	65 944.00	3	
		Накладные расходы				69%	17	
		Сметная прибыль				48%	12	
		Всего с НР и СП					114	
	
	пом.2,12,13	
19.	ГЭСН 46-03-009-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 250х350 мм	100 шт.		0.06	11 073.44	664	
19. 1.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	53.3	3.198	173.510	555	
19. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	15.83	0.9498	97.21	92	
19. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	31.66	1.8996	9.05	17	
		Накладные расходы				84%	466	
		Сметная прибыль				48%	266	
		Всего с НР и СП					1 397	
	
20.	ГЭСН 46-03-017-05 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках кирпичных площадью до 0,1 м2	м3		0.115	18 326.89	2 108	
20. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.4	0.046	229.990	11	
20. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	75.22	8.6503	152.740	1 321	
20. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.21	0.02415	10.80		
20. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.4	0.046	1 037.49	48	
			(1)			229.99	11	
20. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.0137	0.0015755	20.52		
20. 6.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0059	0.0006785	57 689.15	39	
20. 7.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.0049	0.0005635	11 636.25	7	
20. 8.	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3	1.04	0.1196	3 223.31	386	
20. 9.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0095	0.0010925	45 326.49	50	
20. 10.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.21	0.02415	5 768.85	139	
20. 11.	11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.18	0.0207	5 714.19	118	
		Накладные расходы				84%	1 119	
		Сметная прибыль				48%	639	
		Всего с НР и СП					3 866	
	
	Б1	
21.	ГЭСН 09-03-014-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Монтаж балок перекрытия и уголка	т		0.1026	20 125.29	2 065	
		Объем: (95.7+6.88)/1000						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
21. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.812	0.4937112	267.911	132	
21. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	75.936	7.7910336	165.230	1 287	
21. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.12	0.012312	1 687.36	21	
			(1)			306.16	4	
21. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.144	0.0147744	874.68	13	
			(1)			268.82	4	
21. 5.	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	4.32	0.443232	1 113.56	494	
			(1)			268.82	119	
21. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.228	0.0233928	1 037.49	24	
			(1)			229.99	5	
21. 7.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.752	0.1797552	3.21	1	
21. 8.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.12	0.012312	112.76	1	
21. 9.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.2	0.12312	51.41	6	
21. 10.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.36	0.036936	46.96	2	
21. 11.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.00044	0.000045144	60 390.76	3	
21. 12.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.021	0.0021546	89 253.46	192	
21. 13.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00001	0.000001026	57 689.15		
21. 14.	01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.00001026	204 657.21	2	
21. 15.	07.2.07.12-0020	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.0002	0.00002052	101 704.48	2	
21. 16.	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.00191862	210.53		
21. 17.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.000003078	45 326.49		
21. 18.	08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.000199044	39 941.89	8	
21. 19.	11.1.03.01-0077	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.000105678	9 003.93	1	
21. 20.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.000031806	72 855.64	2	
21. 21.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.00006156	80 243.85	5	
		Накладные расходы				69%	979	
		Сметная прибыль				58%	823	
		Всего с НР и СП					3 867	
	
22.	07.2.07.12-0006 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т		0.1026	114 540.23	11 752	
	
	Б2	
23.	ГЭСН 09-03-014-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Монтаж балок перекрытия и уголка	т		0.1927	20 125.29	3 878	
		Объем: (92.9+3.44)*2/1000						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
23. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.812	0.9272724	267.911	248	
23. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	75.936	14.6328672	165.230	2 418	
23. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.12	0.023124	1 687.36	39	
			(1)			306.16	7	
23. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.144	0.0277488	874.68	24	
			(1)			268.82	7	
23. 5.	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	4.32	0.832464	1 113.56	927	
			(1)			268.82	224	
23. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.228	0.0439356	1 037.49	46	
			(1)			229.99	10	
23. 7.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.752	0.3376104	3.21	1	
23. 8.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.12	0.023124	112.76	3	
23. 9.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.2	0.23124	51.41	12	
23. 10.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.36	0.069372	46.96	3	
23. 11.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.00044	0.000084788	60 390.76	5	
23. 12.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.021	0.0040467	89 253.46	361	
23. 13.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00001	0.000001927	57 689.15		
23. 14.	01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.00001927	204 657.21	4	
23. 15.	07.2.07.12-0020	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.0002	0.00003854	101 704.48	4	
23. 16.	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.00360349	210.53	1	
23. 17.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.000005781	45 326.49		
23. 18.	08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.000373838	39 941.89	15	
23. 19.	11.1.03.01-0077	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.000198481	9 003.93	2	
23. 20.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.000059737	72 855.64	4	
23. 21.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.00011562	80 243.85	9	
		Накладные расходы				69%	1 840	
		Сметная прибыль				58%	1 546	
		Всего с НР и СП					7 264	
	
24.	07.2.07.12-0006 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т		0.1927	114 540.23	22 072	
	
	ОП-1	
25.	ГЭСНр 69-2-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.		0.08	887.02	71	
25. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5.49	0.4392	161.570	71	
		Накладные расходы				66%	47	
		Сметная прибыль				40%	28	
		Всего с НР и СП					146	
	
26.	ГЭСН 09-03-014-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Монтаж швеллера к поверхности стены самораспорными анкерами	т		0.03874	20 125.29	780	
		Объем: (14.1+1.88+3.39)*2/1000						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
26. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.812	0.18641688	267.911	50	
26. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	75.936	2.94176064	165.230	486	
26. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.12	0.0046488	1 687.36	8	
			(1)			306.16	1	
26. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.144	0.00557856	874.68	5	
			(1)			268.82	1	
26. 5.	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	4.32	0.1673568	1 113.56	186	
			(1)			268.82	45	
26. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.228	0.00883272	1 037.49	9	
			(1)			229.99	2	
26. 7.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.752	0.06787248	3.21		
26. 8.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.12	0.0046488	112.76	1	
26. 9.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.2	0.046488	51.41	2	
26. 10.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.36	0.0139464	46.96	1	
26. 11.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.00044	0.0000170456	60 390.76	1	
26. 12.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.021	0.00081354	89 253.46	73	
26. 13.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00001	0.0000003874	57 689.15		
26. 14.	01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.000003874	204 657.21	1	
26. 15.	07.2.07.12-0020	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.0002	0.000007748	101 704.48	1	
26. 16.	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.000724438	210.53		
26. 17.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.0000011622	45 326.49		
26. 18.	08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.0000751556	39 941.89	3	
26. 19.	11.1.03.01-0077	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.0000399022	9 003.93		
26. 20.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.0000120094	72 855.64	1	
26. 21.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.000023244	80 243.85	2	
		Накладные расходы				69%	370	
		Сметная прибыль				58%	311	
		Всего с НР и СП					1 461	
	
27.	07.2.07.12-0019 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0.03874	108 210.27	4 192	
	
28.	07.2.07.13-0043 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Конструкции металлические крепежных блоков с распорами	т		0.0009864	62 118.82	61	
		Объем: 0.1233*8/1000						
	
	Б3	
29.	ГЭСНр 69-2-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.		0.11	887.02	98	
29. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5.49	0.6039	161.570	98	
		Накладные расходы				66%	65	
		Сметная прибыль				40%	39	
		Всего с НР и СП					202	
	
30.	ГЭСН 09-03-014-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Монтаж уголка к поверхности стены самораспорными анкерами	т		0.12	20 125.29	2 415	
		Объем: 120/1000						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
30. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.812	0.57744	267.911	155	
30. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	75.936	9.11232	165.230	1 506	
30. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.12	0.0144	1 687.36	24	
			(1)			306.16	4	
30. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.144	0.01728	874.68	15	
			(1)			268.82	5	
30. 5.	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	4.32	0.5184	1 113.56	577	
			(1)			268.82	139	
30. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.228	0.02736	1 037.49	28	
			(1)			229.99	6	
30. 7.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.752	0.21024	3.21	1	
30. 8.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.12	0.0144	112.76	2	
30. 9.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.2	0.144	51.41	7	
30. 10.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.36	0.0432	46.96	2	
30. 11.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.00044	0.0000528	60 390.76	3	
30. 12.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.021	0.00252	89 253.46	225	
30. 13.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00001	0.0000012	57 689.15		
30. 14.	01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.000012	204 657.21	2	
30. 15.	07.2.07.12-0020	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.0002	0.000024	101 704.48	2	
30. 16.	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.002244	210.53		
30. 17.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.0000036	45 326.49		
30. 18.	08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.0002328	39 941.89	9	
30. 19.	11.1.03.01-0077	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.0001236	9 003.93	1	
30. 20.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.0000372	72 855.64	3	
30. 21.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.000072	80 243.85	6	
		Накладные расходы				69%	1 146	
		Сметная прибыль				58%	963	
		Всего с НР и СП					4 524	
	
31.	07.2.07.12-0019 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0.12	108 210.27	12 985	
	
32.	07.2.07.13-0043 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Конструкции металлические крепежных блоков с распорами	т		0.0013563	62 118.82	84	
		Объем: 0.1233*11/1000						
	
	Б4	
33.	ГЭСНр 69-2-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.		0.16	887.02	142	
33. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5.49	0.8784	161.570	142	
		Накладные расходы				66%	94	
		Сметная прибыль				40%	57	
		Всего с НР и СП					293	
	
34.	ГЭСН 09-03-014-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Монтаж балок перекрытия и уголка	т		0.1517	20 125.29	3 053	
		Объем: (72.4+3.44)*2/1000						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
34. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.812	0.7299804	267.911	196	
34. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	75.936	11.5194912	165.230	1 903	
34. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.12	0.018204	1 687.36	31	
			(1)			306.16	6	
34. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.144	0.0218448	874.68	19	
			(1)			268.82	6	
34. 5.	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	4.32	0.655344	1 113.56	730	
			(1)			268.82	176	
34. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.228	0.0345876	1 037.49	36	
			(1)			229.99	8	
34. 7.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.752	0.2657784	3.21	1	
34. 8.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.12	0.018204	112.76	2	
34. 9.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.2	0.18204	51.41	9	
34. 10.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.36	0.054612	46.96	3	
34. 11.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.00044	0.000066748	60 390.76	4	
34. 12.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.021	0.0031857	89 253.46	284	
34. 13.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00001	0.000001517	57 689.15		
34. 14.	01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.00001517	204 657.21	3	
34. 15.	07.2.07.12-0020	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.0002	0.00003034	101 704.48	3	
34. 16.	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.00283679	210.53	1	
34. 17.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.000004551	45 326.49		
34. 18.	08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.000294298	39 941.89	12	
34. 19.	11.1.03.01-0077	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.000156251	9 003.93	1	
34. 20.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.000047027	72 855.64	3	
34. 21.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.00009102	80 243.85	7	
		Накладные расходы				69%	1 448	
		Сметная прибыль				58%	1 217	
		Всего с НР и СП					5 719	
	
35.	07.2.07.12-0006 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т		0.1517	114 540.23	17 376	
	
36.	07.2.07.13-0043 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Конструкции металлические крепежных блоков с распорами	т		0.0019728	62 118.82	123	
		Объем: 0.1233*8*2/1000						
	
	Б5	
37.	ГЭСН 09-03-014-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Монтаж балок перекрытия и уголка	т		0.0518	20 125.29	1 042	
		Объем: (47.6+2+2.18)/1000						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
37. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.812	0.2492616	267.911	67	
37. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	75.936	3.9334848	165.230	650	
37. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.12	0.006216	1 687.36	10	
			(1)			306.16	2	
37. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.144	0.0074592	874.68	7	
			(1)			268.82	2	
37. 5.	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	4.32	0.223776	1 113.56	249	
			(1)			268.82	60	
37. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.228	0.0118104	1 037.49	12	
			(1)			229.99	3	
37. 7.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.752	0.0907536	3.21		
37. 8.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.12	0.006216	112.76	1	
37. 9.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.2	0.06216	51.41	3	
37. 10.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.36	0.018648	46.96	1	
37. 11.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.00044	0.000022792	60 390.76	1	
37. 12.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.021	0.0010878	89 253.46	97	
37. 13.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00001	0.000000518	57 689.15		
37. 14.	01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.00000518	204 657.21	1	
37. 15.	07.2.07.12-0020	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.0002	0.00001036	101 704.48	1	
37. 16.	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.00096866	210.53		
37. 17.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.000001554	45 326.49		
37. 18.	08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.000100492	39 941.89	4	
37. 19.	11.1.03.01-0077	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.000053354	9 003.93		
37. 20.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.000016058	72 855.64	1	
37. 21.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.00003108	80 243.85	2	
		Накладные расходы				69%	495	
		Сметная прибыль				58%	416	
		Всего с НР и СП					1 953	
	
38.	07.2.07.12-0006 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т		0.0518	114 540.23	5 933	
	
	Б6	
39.	ГЭСНр 69-2-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.		0.07	887.02	62	
39. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5.49	0.3843	161.570	62	
		Накладные расходы				66%	41	
		Сметная прибыль				40%	25	
		Всего с НР и СП					128	
	
40.	ГЭСН 09-03-014-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Монтаж уголка к поверхности стены самораспорными анкерами	т		0.041	20 125.29	825	
		Объем: 41/1000						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
40. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.812	0.197292	267.911	53	
40. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	75.936	3.113376	165.230	514	
40. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.12	0.00492	1 687.36	8	
			(1)			306.16	2	
40. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.144	0.005904	874.68	5	
			(1)			268.82	2	
40. 5.	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	4.32	0.17712	1 113.56	197	
			(1)			268.82	48	
40. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.228	0.009348	1 037.49	10	
			(1)			229.99	2	
40. 7.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.752	0.071832	3.21		
40. 8.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.12	0.00492	112.76	1	
40. 9.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.2	0.0492	51.41	3	
40. 10.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.36	0.01476	46.96	1	
40. 11.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.00044	0.00001804	60 390.76	1	
40. 12.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.021	0.000861	89 253.46	77	
40. 13.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00001	0.00000041	57 689.15		
40. 14.	01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0000041	204 657.21	1	
40. 15.	07.2.07.12-0020	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.0002	0.0000082	101 704.48	1	
40. 16.	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.0007667	210.53		
40. 17.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.00000123	45 326.49		
40. 18.	08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.00007954	39 941.89	3	
40. 19.	11.1.03.01-0077	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.00004223	9 003.93		
40. 20.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.00001271	72 855.64	1	
40. 21.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.0000246	80 243.85	2	
		Накладные расходы				69%	391	
		Сметная прибыль				58%	329	
		Всего с НР и СП					1 545	
	
41.	07.2.07.12-0019 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0.041	108 210.27	4 437	
	
42.	07.2.07.13-0043 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Конструкции металлические крепежных блоков с распорами	т		0.0008631	62 118.82	54	
		Объем: 0.1233*7/1000						
	
43.	ГЭСН 06-01-015-06 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона, арматурные стержни с привариванием к уголкам	т		0.1192	53 447.03	6 371	
		Объем: (50.9+36.5+17.3+10.8+3.7)/1000						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
43. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.256	0.6265152	245.504	154	
43. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	55.596	6.6270432	181.930	1 206	
43. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	2.1	0.25032	874.68	219	
			(1)			268.82	67	
43. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	3.156	0.3761952	1 037.49	390	
			(1)			229.99	87	
43. 5.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	10.584	1.2616128	43.43	55	
43. 6.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.007	0.0008344	60 390.76	50	
43. 7.	08.4.03.04-0001	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	1	0.1192	37 338.90	4 451	
		Накладные расходы				80%	1 088	
		Сметная прибыль				44%	598	
		Всего с НР и СП					8 057	
	
44.	ГЭСН 15-02-016-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая потолков, толщ.45мм	100 м2		0.35	83 726.15	29 304	
		Начисления: Н3= 4.56, Н4= 4.56, Н5= 4.56, Н48= 3.8	
44. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	27.6792	9.68772	187.025	1 812	
44. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	359.6928	125.89248	171.480	21 588	
44. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.8272	0.98952	308.04	305	
			(1)			268.82	266	
44. 4.	91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	24.852	8.6982	257.87	2 243	
			(1)			177.72	1 546	
44. 5.	01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.000266	0.0000931	88 186.48	8	
44. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	5.7	1.995	2 040.43	4 071	
44. 7.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	10.526	3.6841	295.71	1 089	
		Накладные расходы				80%	18 720	
		Сметная прибыль				37%	8 658	
		Всего с НР и СП					56 682	
	
45.	ГЭСН 13-03-002-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2		0.2241	2 363.12	530	
		Объем: 0.6792*33						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
45. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.0053784	215.055	1	
45. 2.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	6.372	1.4279652	201.080	287	
45. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.012	0.0026892	10.80		
45. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.012	0.0026892	964.28	3	
			(1)			200.12	1	
45. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.0026892	1 037.49	3	
			(1)			229.99	1	
45. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.344	0.3011904	18.56	6	
45. 7.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.0026892	72 855.64	196	
45. 8.	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.0004482	79 235.11	36	
		Накладные расходы				69%	199	
		Сметная прибыль				48%	138	
		Всего с НР и СП					867	
	
46.	ГЭСН 13-03-004-26 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2		0.2241	2 698.27	605	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
46. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.0053784	215.055	1	
46. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	4.596	1.0299636	171.480	177	
46. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.012	0.0026892	10.80		
46. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.012	0.0026892	964.28	3	
			(1)			200.12	1	
46. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.0026892	1 037.49	3	
			(1)			229.99	1	
46. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.78	0.174798	18.56	3	
46. 7.	14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.0042579	93 641.96	399	
46. 8.	14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0.0014	0.00031374	65 944.00	21	
		Накладные расходы				69%	123	
		Сметная прибыль				48%	85	
		Всего с НР и СП					813	
	
	Подъезд №5	
	пом.14,17	
47.	ГЭСН 46-03-009-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 250х350 мм	100 шт.		0.02	11 073.44	221	
47. 1.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	53.3	1.066	173.510	185	
47. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	15.83	0.3166	97.21	31	
47. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	31.66	0.6332	9.05	6	
		Накладные расходы				84%	155	
		Сметная прибыль				48%	89	
		Всего с НР и СП					465	
	
48.	ГЭСН 46-03-017-05 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках кирпичных площадью до 0,1 м2	м3		0.039	18 326.89	715	
48. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.4	0.0156	229.990	4	
48. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	75.22	2.93358	152.740	448	
48. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.21	0.00819	10.80		
48. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.4	0.0156	1 037.49	16	
			(1)			229.99	4	
48. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.0137	0.0005343	20.52		
48. 6.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0059	0.0002301	57 689.15	13	
48. 7.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.0049	0.0001911	11 636.25	2	
48. 8.	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3	1.04	0.04056	3 223.31	131	
48. 9.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0095	0.0003705	45 326.49	17	
48. 10.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.21	0.00819	5 768.85	47	
48. 11.	11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.18	0.00702	5 714.19	40	
		Накладные расходы				84%	380	
		Сметная прибыль				48%	217	
		Всего с НР и СП					1 312	
	
49.	ГЭСНр 69-2-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.		0.07	887.02	62	
49. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5.49	0.3843	161.570	62	
		Накладные расходы				66%	41	
		Сметная прибыль				40%	25	
		Всего с НР и СП					128	
	
50.	ГЭСН 09-03-014-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Монтаж уголка к поверхности стены самораспорными анкерами	т		0.1596	20 125.29	3 212	
		Объем: (117+42.6)/1000						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
50. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.812	0.7679952	267.911	206	
50. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	75.936	12.1193856	165.230	2 002	
50. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.12	0.019152	1 687.36	32	
			(1)			306.16	6	
50. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.144	0.0229824	874.68	20	
			(1)			268.82	6	
50. 5.	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	4.32	0.689472	1 113.56	768	
			(1)			268.82	185	
50. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.228	0.0363888	1 037.49	38	
			(1)			229.99	8	
50. 7.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.752	0.2796192	3.21	1	
50. 8.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.12	0.019152	112.76	2	
50. 9.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.2	0.19152	51.41	10	
50. 10.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.36	0.057456	46.96	3	
50. 11.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.00044	0.000070224	60 390.76	4	
50. 12.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.021	0.0033516	89 253.46	299	
50. 13.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00001	0.000001596	57 689.15		
50. 14.	01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.00001596	204 657.21	3	
50. 15.	07.2.07.12-0020	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.0002	0.00003192	101 704.48	3	
50. 16.	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.00298452	210.53	1	
50. 17.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.000004788	45 326.49		
50. 18.	08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.000309624	39 941.89	12	
50. 19.	11.1.03.01-0077	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.000164388	9 003.93	1	
50. 20.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.000049476	72 855.64	4	
50. 21.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.00009576	80 243.85	8	
		Накладные расходы				69%	1 524	
		Сметная прибыль				58%	1 281	
		Всего с НР и СП					6 016	
	
51.	07.2.07.12-0019 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0.1596	108 210.27	17 270	
	
52.	07.2.07.13-0043 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Конструкции металлические крепежных блоков с распорами	т		0.0008631	62 118.82	54	
		Объем: 0.1233*7/1000						
	
	Б7	
53.	ГЭСН 09-03-014-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Монтаж балок перекрытия и уголка	т		0.0956	20 125.29	1 924	
		Объем: (91.1+4.51)/1000						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
53. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.812	0.4600272	267.911	123	
53. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	75.936	7.2594816	165.230	1 199	
53. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.12	0.011472	1 687.36	19	
			(1)			306.16	4	
53. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.144	0.0137664	874.68	12	
			(1)			268.82	4	
53. 5.	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	4.32	0.412992	1 113.56	460	
			(1)			268.82	111	
53. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.228	0.0217968	1 037.49	23	
			(1)			229.99	5	
53. 7.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.752	0.1674912	3.21	1	
53. 8.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.12	0.011472	112.76	1	
53. 9.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.2	0.11472	51.41	6	
53. 10.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.36	0.034416	46.96	2	
53. 11.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.00044	0.000042064	60 390.76	3	
53. 12.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.021	0.0020076	89 253.46	179	
53. 13.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00001	0.000000956	57 689.15		
53. 14.	01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.00000956	204 657.21	2	
53. 15.	07.2.07.12-0020	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.0002	0.00001912	101 704.48	2	
53. 16.	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.00178772	210.53		
53. 17.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.000002868	45 326.49		
53. 18.	08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.000185464	39 941.89	7	
53. 19.	11.1.03.01-0077	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.000098468	9 003.93	1	
53. 20.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.000029636	72 855.64	2	
53. 21.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.00005736	80 243.85	5	
		Накладные расходы				69%	912	
		Сметная прибыль				58%	767	
		Всего с НР и СП					3 603	
	
54.	07.2.07.12-0006 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т		0.0956	114 540.23	10 950	
	
	Б8	
55.	ГЭСН 09-03-014-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Монтаж балок перекрытия и уголка	т		0.0856	20 125.29	1 723	
		Объем: (81.1+4.51)/1000						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
55. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.812	0.4119072	267.911	110	
55. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	75.936	6.5001216	165.230	1 074	
55. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.12	0.010272	1 687.36	17	
			(1)			306.16	3	
55. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.144	0.0123264	874.68	11	
			(1)			268.82	3	
55. 5.	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	4.32	0.369792	1 113.56	412	
			(1)			268.82	99	
55. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.228	0.0195168	1 037.49	20	
			(1)			229.99	4	
55. 7.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.752	0.1499712	3.21		
55. 8.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.12	0.010272	112.76	1	
55. 9.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.2	0.10272	51.41	5	
55. 10.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.36	0.030816	46.96	1	
55. 11.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.00044	0.000037664	60 390.76	2	
55. 12.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.021	0.0017976	89 253.46	160	
55. 13.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00001	0.000000856	57 689.15		
55. 14.	01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.00000856	204 657.21	2	
55. 15.	07.2.07.12-0020	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.0002	0.00001712	101 704.48	2	
55. 16.	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.00160072	210.53		
55. 17.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.000002568	45 326.49		
55. 18.	08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.000166064	39 941.89	7	
55. 19.	11.1.03.01-0077	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.000088168	9 003.93	1	
55. 20.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.000026536	72 855.64	2	
55. 21.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.00005136	80 243.85	4	
		Накладные расходы				69%	817	
		Сметная прибыль				58%	687	
		Всего с НР и СП					3 227	
	
56.	07.2.07.12-0006 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т		0.0856	114 540.23	9 805	
	
	ОП	
57.	ГЭСНр 69-2-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.		0.08	887.02	71	
57. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5.49	0.4392	161.570	71	
		Накладные расходы				66%	47	
		Сметная прибыль				40%	28	
		Всего с НР и СП					146	
	
58.	ГЭСН 09-03-014-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Монтаж швеллера к поверхности стены самораспорными анкерами	т		0.0338	20 125.29	680	
		Объем: (24+3.02+6.78)/1000						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
58. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.812	0.1626456	267.911	44	
58. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	75.936	2.5666368	165.230	424	
58. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.12	0.004056	1 687.36	7	
			(1)			306.16	1	
58. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.144	0.0048672	874.68	4	
			(1)			268.82	1	
58. 5.	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	4.32	0.146016	1 113.56	163	
			(1)			268.82	39	
58. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.228	0.0077064	1 037.49	8	
			(1)			229.99	2	
58. 7.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.752	0.0592176	3.21		
58. 8.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.12	0.004056	112.76		
58. 9.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.2	0.04056	51.41	2	
58. 10.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.36	0.012168	46.96	1	
58. 11.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.00044	0.000014872	60 390.76	1	
58. 12.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.021	0.0007098	89 253.46	63	
58. 13.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00001	0.000000338	57 689.15		
58. 14.	01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.00000338	204 657.21	1	
58. 15.	07.2.07.12-0020	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.0002	0.00000676	101 704.48	1	
58. 16.	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.00063206	210.53		
58. 17.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.000001014	45 326.49		
58. 18.	08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.000065572	39 941.89	3	
58. 19.	11.1.03.01-0077	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.000034814	9 003.93		
58. 20.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.000010478	72 855.64	1	
58. 21.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.00002028	80 243.85	2	
		Накладные расходы				69%	323	
		Сметная прибыль				58%	271	
		Всего с НР и СП					1 274	
	
59.	07.2.07.12-0019 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0.0338	108 210.27	3 658	
	
60.	07.2.07.13-0043 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Конструкции металлические крепежных блоков с распорами	т		0.0009864	62 118.82	61	
		Объем: 0.1233*8/1000						
	
61.	ГЭСН 13-03-002-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2		0.071	2 363.12	168	
		Объем: (0.0956+0.0856+0.0338)*33						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
61. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.001704	215.055		
61. 2.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	6.372	0.452412	201.080	91	
61. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.012	0.000852	10.80		
61. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.012	0.000852	964.28	1	
			(1)			200.12		
61. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.000852	1 037.49	1	
			(1)			229.99		
61. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.344	0.095424	18.56	2	
61. 7.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.000852	72 855.64	62	
61. 8.	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.000142	79 235.11	11	
		Накладные расходы				69%	63	
		Сметная прибыль				48%	44	
		Всего с НР и СП					274	
	
62.	ГЭСН 13-03-004-26 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2		0.071	2 698.27	192	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
62. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.001704	215.055		
62. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	4.596	0.326316	171.480	56	
62. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.012	0.000852	10.80		
62. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.012	0.000852	964.28	1	
			(1)			200.12		
62. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.000852	1 037.49	1	
			(1)			229.99		
62. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.78	0.05538	18.56	1	
62. 7.	14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.001349	93 641.96	126	
62. 8.	14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0.0014	0.0000994	65 944.00	7	
		Накладные расходы				69%	39	
		Сметная прибыль				48%	27	
		Всего с НР и СП					258	
	
	Подъезд №15	
	пом.89	
63.	ГЭСН 46-03-009-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 250х350 мм	100 шт.		0.06	11 073.44	664	
63. 1.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	53.3	3.198	173.510	555	
63. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	15.83	0.9498	97.21	92	
63. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	31.66	1.8996	9.05	17	
		Накладные расходы				84%	466	
		Сметная прибыль				48%	266	
		Всего с НР и СП					1 397	
	
64.	ГЭСН 46-03-017-05 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках кирпичных площадью до 0,1 м2	м3		0.123	18 326.89	2 254	
64. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.4	0.0492	229.990	11	
64. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	75.22	9.25206	152.740	1 413	
64. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.21	0.02583	10.80		
64. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.4	0.0492	1 037.49	51	
			(1)			229.99	11	
64. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.0137	0.0016851	20.52		
64. 6.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0059	0.0007257	57 689.15	42	
64. 7.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.0049	0.0006027	11 636.25	7	
64. 8.	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3	1.04	0.12792	3 223.31	412	
64. 9.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0095	0.0011685	45 326.49	53	
64. 10.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.21	0.02583	5 768.85	149	
64. 11.	11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.18	0.02214	5 714.19	127	
		Накладные расходы				84%	1 196	
		Сметная прибыль				48%	684	
		Всего с НР и СП					4 134	
	
65.	ГЭСНр 69-2-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.		0.07	887.02	62	
65. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5.49	0.3843	161.570	62	
		Накладные расходы				66%	41	
		Сметная прибыль				40%	25	
		Всего с НР и СП					128	
	
66.	ГЭСН 09-03-014-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Монтаж уголка к поверхности стены самораспорными анкерами	т		0.0271	20 125.29	545	
		Объем: (27.1)/1000						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
66. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.812	0.1304052	267.911	35	
66. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	75.936	2.0578656	165.230	340	
66. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.12	0.003252	1 687.36	5	
			(1)			306.16	1	
66. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.144	0.0039024	874.68	3	
			(1)			268.82	1	
66. 5.	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	4.32	0.117072	1 113.56	130	
			(1)			268.82	31	
66. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.228	0.0061788	1 037.49	6	
			(1)			229.99	1	
66. 7.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.752	0.0474792	3.21		
66. 8.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.12	0.003252	112.76		
66. 9.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.2	0.03252	51.41	2	
66. 10.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.36	0.009756	46.96		
66. 11.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.00044	0.000011924	60 390.76	1	
66. 12.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.021	0.0005691	89 253.46	51	
66. 13.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00001	0.000000271	57 689.15		
66. 14.	01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.00000271	204 657.21	1	
66. 15.	07.2.07.12-0020	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.0002	0.00000542	101 704.48	1	
66. 16.	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.00050677	210.53		
66. 17.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.000000813	45 326.49		
66. 18.	08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.000052574	39 941.89	2	
66. 19.	11.1.03.01-0077	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.000027913	9 003.93		
66. 20.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.000008401	72 855.64	1	
66. 21.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.00001626	80 243.85	1	
		Накладные расходы				69%	259	
		Сметная прибыль				58%	218	
		Всего с НР и СП					1 021	
	
67.	07.2.07.12-0019 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0.0271	108 210.27	2 932	
	
68.	07.2.07.13-0043 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Конструкции металлические крепежных блоков с распорами	т		0.0008631	62 118.82	54	
		Объем: 0.1233*7/1000						
	
	Б9	
69.	ГЭСН 09-03-014-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Монтаж балок перекрытия и уголка	т		0.2184	20 125.29	4 395	
		Объем: (45.8+27)*3/1000						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
69. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.812	1.0509408	267.911	282	
69. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	75.936	16.5844224	165.230	2 740	
69. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.12	0.026208	1 687.36	44	
			(1)			306.16	8	
69. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.144	0.0314496	874.68	28	
			(1)			268.82	8	
69. 5.	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	4.32	0.943488	1 113.56	1 051	
			(1)			268.82	254	
69. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.228	0.0497952	1 037.49	52	
			(1)			229.99	11	
69. 7.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.752	0.3826368	3.21	1	
69. 8.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.12	0.026208	112.76	3	
69. 9.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.2	0.26208	51.41	13	
69. 10.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.36	0.078624	46.96	4	
69. 11.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.00044	0.000096096	60 390.76	6	
69. 12.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.021	0.0045864	89 253.46	409	
69. 13.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00001	0.000002184	57 689.15		
69. 14.	01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.00002184	204 657.21	4	
69. 15.	07.2.07.12-0020	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.0002	0.00004368	101 704.48	4	
69. 16.	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.00408408	210.53	1	
69. 17.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.000006552	45 326.49		
69. 18.	08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.000423696	39 941.89	17	
69. 19.	11.1.03.01-0077	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.000224952	9 003.93	2	
69. 20.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.000067704	72 855.64	5	
69. 21.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.00013104	80 243.85	11	
		Накладные расходы				69%	2 085	
		Сметная прибыль				58%	1 753	
		Всего с НР и СП					8 233	
	
70.	07.2.07.12-0006 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т		0.2184	114 540.23	25 016	
	
71.	ГЭСН 13-03-002-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2		0.081	2 363.12	191	
		Объем: (0.0271+0.2184)*33						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
71. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.001944	215.055		
71. 2.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	6.372	0.516132	201.080	104	
71. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.012	0.000972	10.80		
71. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.012	0.000972	964.28	1	
			(1)			200.12		
71. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.000972	1 037.49	1	
			(1)			229.99		
71. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.344	0.108864	18.56	2	
71. 7.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.000972	72 855.64	71	
71. 8.	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.000162	79 235.11	13	
		Накладные расходы				69%	72	
		Сметная прибыль				48%	50	
		Всего с НР и СП					313	
	
72.	ГЭСН 13-03-004-26 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2		0.081	2 698.27	219	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
72. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.001944	215.055		
72. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	4.596	0.372276	171.480	64	
72. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.012	0.000972	10.80		
72. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.012	0.000972	964.28	1	
			(1)			200.12		
72. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.000972	1 037.49	1	
			(1)			229.99		
72. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.78	0.06318	18.56	1	
72. 7.	14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.001539	93 641.96	144	
72. 8.	14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0.0014	0.0001134	65 944.00	7	
		Накладные расходы				69%	44	
		Сметная прибыль				48%	31	
		Всего с НР и СП					294	
	
	Потолки подъездов №5,15	
73.	ГЭСН 06-01-015-06 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона, арматурные стержни с привариванием к уголкам	т		0.205	50 832.79	10 421	
		Объем: (85.8+35.3+24.5+11+34.1+14.3)/1000						
73. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.38	0.8979	245.504	220	
73. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	46.33	9.49765	181.930	1 728	
73. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.75	0.35875	874.68	314	
			(1)			268.82	96	
73. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2.63	0.53915	1 037.49	559	
			(1)			229.99	124	
73. 5.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	8.82	1.8081	43.43	79	
73. 6.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.007	0.001435	60 390.76	87	
73. 7.	08.4.03.04-0001	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	1	0.205	37 338.90	7 654	
		Накладные расходы				80%	1 558	
		Сметная прибыль				44%	857	
		Всего с НР и СП					12 837	
	
74.	ГЭСН 15-02-016-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая потолков, толщ.45мм	100 м2		0.374	83 726.15	31 314	
		Начисления: Н3= 4.56, Н4= 4.56, Н5= 4.56, Н48= 3.8	
74. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	27.6792	10.3520208	187.025	1 936	
74. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	359.6928	134.5251072	171.480	23 068	
74. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.8272	1.0573728	308.04	326	
			(1)			268.82	284	
74. 4.	91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	24.852	9.294648	257.87	2 397	
			(1)			177.72	1 652	
74. 5.	01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.000266	0.000099484	88 186.48	9	
74. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	5.7	2.1318	2 040.43	4 350	
74. 7.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	10.526	3.936724	295.71	1 164	
		Накладные расходы				80%	20 003	
		Сметная прибыль				37%	9 251	
		Всего с НР и СП					60 569	
	
	Подъезд №11	
75.	ГЭСН 09-03-014-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Монтаж уголка к поверхности стены самораспорными анкерами	т		0.147	20 125.29	2 958	
		Объем: (147)/1000						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
75. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.812	0.707364	267.911	190	
75. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	75.936	11.162592	165.230	1 844	
75. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.12	0.01764	1 687.36	30	
			(1)			306.16	5	
75. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.144	0.021168	874.68	19	
			(1)			268.82	6	
75. 5.	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	4.32	0.63504	1 113.56	707	
			(1)			268.82	171	
75. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.228	0.033516	1 037.49	35	
			(1)			229.99	8	
75. 7.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.752	0.257544	3.21	1	
75. 8.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.12	0.01764	112.76	2	
75. 9.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.2	0.1764	51.41	9	
75. 10.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.36	0.05292	46.96	2	
75. 11.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.00044	0.00006468	60 390.76	4	
75. 12.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.021	0.003087	89 253.46	276	
75. 13.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00001	0.00000147	57 689.15		
75. 14.	01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0000147	204 657.21	3	
75. 15.	07.2.07.12-0020	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.0002	0.0000294	101 704.48	3	
75. 16.	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.0027489	210.53	1	
75. 17.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.00000441	45 326.49		
75. 18.	08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.00028518	39 941.89	11	
75. 19.	11.1.03.01-0077	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.00015141	9 003.93	1	
75. 20.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.00004557	72 855.64	3	
75. 21.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.0000882	80 243.85	7	
		Накладные расходы				69%	1 403	
		Сметная прибыль				58%	1 180	
		Всего с НР и СП					5 541	
	
76.	07.2.07.12-0019 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0.147	108 210.27	15 907	
	
77.	07.2.07.13-0043 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Конструкции металлические крепежных блоков с распорами	т		0.0029592	62 118.82	184	
		Объем: 0.1233*24/1000						
	
78.	ГЭСН 06-01-015-06 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона, арматурные стержни с привариванием к уголкам	т		0.0235	53 447.03	1 256	
		Объем: (6.6+16.9)/1000						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
78. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.256	0.123516	245.504	30	
78. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	55.596	1.306506	181.930	238	
78. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	2.1	0.04935	874.68	43	
			(1)			268.82	13	
78. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	3.156	0.074166	1 037.49	77	
			(1)			229.99	17	
78. 5.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	10.584	0.248724	43.43	11	
78. 6.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.007	0.0001645	60 390.76	10	
78. 7.	08.4.03.04-0001	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	1	0.0235	37 338.90	877	
		Накладные расходы				80%	214	
		Сметная прибыль				44%	118	
		Всего с НР и СП					1 588	
	
79.	ГЭСН 15-02-016-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая потолков, толщ.45мм  МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1, п.2 Кзтр=1.20; Кэм=1.20  Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ.	100 м2		0.078	83 726.15	6 531	
		Начисления: Н3= 4.56, Н4= 4.56, Н5= 4.56, Н48= 3.8	
79. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	27.6792	2.1589776	187.025	404	
79. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	359.6928	28.0560384	171.480	4 811	
79. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.8272	0.2205216	308.04	68	
			(1)			268.82	59	
79. 4.	91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	24.852	1.938456	257.87	500	
			(1)			177.72	345	
79. 5.	01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.000266	0.000020748	88 186.48	2	
79. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	5.7	0.4446	2 040.43	907	
79. 7.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	10.526	0.821028	295.71	243	
		Накладные расходы				80%	4 172	
		Сметная прибыль				37%	1 930	
		Всего с НР и СП					12 633	
	
80.	ГЭСН 13-03-002-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2		0.0485	2 363.12	115	
		Объем: (0.147)*33						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
80. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.001164	215.055		
80. 2.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	6.372	0.309042	201.080	62	
80. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.012	0.000582	10.80		
80. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.012	0.000582	964.28	1	
			(1)			200.12		
80. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.000582	1 037.49	1	
			(1)			229.99		
80. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.344	0.065184	18.56	1	
80. 7.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.000582	72 855.64	42	
80. 8.	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.000097	79 235.11	8	
		Накладные расходы				69%	43	
		Сметная прибыль				48%	30	
		Всего с НР и СП					188	
	
81.	ГЭСН 13-03-004-26 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2		0.0485	2 698.27	131	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
81. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.001164	215.055		
81. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	4.596	0.222906	171.480	38	
81. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.012	0.000582	10.80		
81. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.012	0.000582	964.28	1	
			(1)			200.12		
81. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.000582	1 037.49	1	
			(1)			229.99		
81. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.78	0.03783	18.56	1	
81. 7.	14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.0009215	93 641.96	86	
81. 8.	14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0.0014	0.0000679	65 944.00	4	
		Накладные расходы				69%	26	
		Сметная прибыль				48%	18	
		Всего с НР и СП					175	
	
82.	ГЭСНр 69-2-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.		0.08	887.02	71	
82. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5.49	0.4392	161.570	71	
		Накладные расходы				66%	47	
		Сметная прибыль				40%	28	
		Всего с НР и СП					146	
	
83.	ГЭСН 09-03-014-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Монтаж швеллера к поверхности стены самораспорными анкерами	т		0.0296	20 125.29	596	
		Объем: 29.6/1000						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
83. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.812	0.1424352	267.911	38	
83. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	75.936	2.2477056	165.230	371	
83. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.12	0.003552	1 687.36	6	
			(1)			306.16	1	
83. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.144	0.0042624	874.68	4	
			(1)			268.82	1	
83. 5.	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	4.32	0.127872	1 113.56	142	
			(1)			268.82	34	
83. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.228	0.0067488	1 037.49	7	
			(1)			229.99	2	
83. 7.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.752	0.0518592	3.21		
83. 8.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.12	0.003552	112.76		
83. 9.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.2	0.03552	51.41	2	
83. 10.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.36	0.010656	46.96	1	
83. 11.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.00044	0.000013024	60 390.76	1	
83. 12.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.021	0.0006216	89 253.46	55	
83. 13.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00001	0.000000296	57 689.15		
83. 14.	01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.00000296	204 657.21	1	
83. 15.	07.2.07.12-0020	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.0002	0.00000592	101 704.48	1	
83. 16.	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.00055352	210.53		
83. 17.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.000000888	45 326.49		
83. 18.	08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.000057424	39 941.89	2	
83. 19.	11.1.03.01-0077	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.000030488	9 003.93		
83. 20.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.000009176	72 855.64	1	
83. 21.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.00001776	80 243.85	1	
		Накладные расходы				69%	282	
		Сметная прибыль				58%	237	
		Всего с НР и СП					1 115	
	
84.	07.2.07.12-0019 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0.0296	108 210.27	3 203	
	
85.	07.2.07.13-0043 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Конструкции металлические крепежных блоков с распорами	т		0.0009864	62 118.82	61	
		Объем: 0.1233*8/1000						
	
	ОП	
86.	ГЭСНр 69-2-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.		0.16	887.02	142	
86. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5.49	0.8784	161.570	142	
		Накладные расходы				66%	94	
		Сметная прибыль				40%	57	
		Всего с НР и СП					293	
	
87.	ГЭСН 09-03-014-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Монтаж швеллера к поверхности стены самораспорными анкерами	т		0.07748	20 125.29	1 559	
		Объем: (56.4+21.08)/1000						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
87. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.812	0.37283376	267.911	100	
87. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	75.936	5.88352128	165.230	972	
87. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.12	0.0092976	1 687.36	16	
			(1)			306.16	3	
87. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.144	0.01115712	874.68	10	
			(1)			268.82	3	
87. 5.	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	4.32	0.3347136	1 113.56	373	
			(1)			268.82	90	
87. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.228	0.01766544	1 037.49	18	
			(1)			229.99	4	
87. 7.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.752	0.13574496	3.21		
87. 8.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.12	0.0092976	112.76	1	
87. 9.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.2	0.092976	51.41	5	
87. 10.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.36	0.0278928	46.96	1	
87. 11.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.00044	0.0000340912	60 390.76	2	
87. 12.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.021	0.00162708	89 253.46	145	
87. 13.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00001	0.0000007748	57 689.15		
87. 14.	01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.000007748	204 657.21	2	
87. 15.	07.2.07.12-0020	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.0002	0.000015496	101 704.48	2	
87. 16.	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.001448876	210.53		
87. 17.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.0000023244	45 326.49		
87. 18.	08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.0001503112	39 941.89	6	
87. 19.	11.1.03.01-0077	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.0000798044	9 003.93	1	
87. 20.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.0000240188	72 855.64	2	
87. 21.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.000046488	80 243.85	4	
		Накладные расходы				69%	740	
		Сметная прибыль				58%	622	
		Всего с НР и СП					2 920	
	
88.	07.2.07.12-0019 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0.07748	108 210.27	8 384	
	
89.	07.2.07.13-0043 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Конструкции металлические крепежных блоков с распорами	т		0.0019728	62 118.82	123	
		Объем: 0.1233*16/1000						
	
90.	ГЭСН 09-03-014-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Монтаж балок перекрытия и уголка	т		0.0794	20 125.29	1 598	
		Объем: (77.28+2.09)/1000						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
90. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.812	0.3820728	267.911	102	
90. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	75.936	6.0293184	165.230	996	
90. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.12	0.009528	1 687.36	16	
			(1)			306.16	3	
90. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.144	0.0114336	874.68	10	
			(1)			268.82	3	
90. 5.	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	4.32	0.343008	1 113.56	382	
			(1)			268.82	92	
90. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.228	0.0181032	1 037.49	19	
			(1)			229.99	4	
90. 7.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.752	0.1391088	3.21		
90. 8.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.12	0.009528	112.76	1	
90. 9.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.2	0.09528	51.41	5	
90. 10.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.36	0.028584	46.96	1	
90. 11.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.00044	0.000034936	60 390.76	2	
90. 12.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.021	0.0016674	89 253.46	149	
90. 13.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00001	0.000000794	57 689.15		
90. 14.	01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.00000794	204 657.21	2	
90. 15.	07.2.07.12-0020	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.0002	0.00001588	101 704.48	2	
90. 16.	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.00148478	210.53		
90. 17.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.000002382	45 326.49		
90. 18.	08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.000154036	39 941.89	6	
90. 19.	11.1.03.01-0077	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.000081782	9 003.93	1	
90. 20.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.000024614	72 855.64	2	
90. 21.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.00004764	80 243.85	4	
		Накладные расходы				69%	758	
		Сметная прибыль				58%	637	
		Всего с НР и СП					2 992	
	
91.	07.2.07.12-0006 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т		0.0794	114 540.23	9 094	
	
92.	ГЭСН 13-03-002-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2		0.0353	2 363.12	83	
		Объем: (0.0296+0.07748)*33						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
92. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.0008472	215.055		
92. 2.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	6.372	0.2249316	201.080	45	
92. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.012	0.0004236	10.80		
92. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.012	0.0004236	964.28		
			(1)			200.12		
92. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.0004236	1 037.49		
			(1)			229.99		
92. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.344	0.0474432	18.56	1	
92. 7.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.0004236	72 855.64	31	
92. 8.	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.0000706	79 235.11	6	
		Накладные расходы				69%	31	
		Сметная прибыль				48%	22	
		Всего с НР и СП					136	
	
93.	ГЭСН 13-03-004-26 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2		0.0353	2 698.27	95	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
93. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.0008472	215.055		
93. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	4.596	0.1622388	171.480	28	
93. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.012	0.0004236	10.80		
93. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.012	0.0004236	964.28		
			(1)			200.12		
93. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.0004236	1 037.49		
			(1)			229.99		
93. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.78	0.027534	18.56	1	
93. 7.	14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.0006707	93 641.96	63	
93. 8.	14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0.0014	0.00004942	65 944.00	3	
		Накладные расходы				69%	19	
		Сметная прибыль				48%	13	
		Всего с НР и СП					128	
	
94.	ГЭСН 06-01-015-06 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона, арматурные стержни с привариванием к уголкам	т		0.015	53 447.03	802	
		Объем: (4.2+10.8)/1000						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
94. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.256	0.07884	245.504	19	
94. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	55.596	0.83394	181.930	152	
94. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	2.1	0.0315	874.68	28	
			(1)			268.82	8	
94. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	3.156	0.04734	1 037.49	49	
			(1)			229.99	11	
94. 5.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	10.584	0.15876	43.43	7	
94. 6.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.007	0.000105	60 390.76	6	
94. 7.	08.4.03.04-0001	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	1	0.015	37 338.90	560	
		Накладные расходы				80%	137	
		Сметная прибыль				44%	75	
		Всего с НР и СП					1 014	
	
95.	ГЭСН 15-02-016-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая потолков, толщ.45мм	100 м2		0.05	83 726.15	4 186	
		Начисления: Н3= 4.56, Н4= 4.56, Н5= 4.56, Н48= 3.8	
95. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	27.6792	1.38396	187.025	259	
95. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	359.6928	17.98464	171.480	3 084	
95. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.8272	0.14136	308.04	44	
			(1)			268.82	38	
95. 4.	91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	24.852	1.2426	257.87	320	
			(1)			177.72	221	
95. 5.	01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.000266	0.0000133	88 186.48	1	
95. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	5.7	0.285	2 040.43	582	
95. 7.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	10.526	0.5263	295.71	156	
		Накладные расходы				80%	2 674	
		Сметная прибыль				37%	1 237	
		Всего с НР и СП					8 097	
	
	ремонт стен	
96.	ГЭСН 46-02-009-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2		7.86	3 361.61	26 422	
96. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	179.3652	147.310	26 422	
		Накладные расходы				84%	22 194	
		Сметная прибыль				48%	12 683	
		Всего с НР и СП					61 299	
	
97.	ГЭСНр 62-41-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Очистка вручную поверхности стен	100 м2		18.995	3 064.05	58 202	
97. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	20.8	395.096	147.310	58 202	
		Накладные расходы				68%	39 577	
		Сметная прибыль				40%	23 281	
		Всего с НР и СП					121 060	
	
98.	ГЭСНр 53-15-6 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2		0.05	145 207.11	7 260	
98. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	11	0.55	268.820	148	
98. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	397.65	19.8825	156.950	3 121	
98. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1	0.05	874.68	44	
			(1)			268.82	13	
98. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	10	0.5	308.04	154	
			(1)			268.82	134	
98. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.59	0.0295	20.52	1	
98. 6.	04.3.01.12-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3	2.4	0.12	2 735.32	328	
98. 7.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	5.2	0.26	13 896.92	3 613	
		Накладные расходы				73%	2 386	
		Сметная прибыль				56%	1 831	
		Всего с НР и СП					11 477	
	
99.	ГЭСН 15-04-006-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		26.2	2 252.44	59 014	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
99. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.6288	249.405	157	
99. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	7.86	205.932	181.930	37 465	
99. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.3144	308.04	97	
			(1)			268.82	85	
99. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.3144	1 037.49	326	
			(1)			229.99	72	
99. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	2.62	38.33	100	
99. 6.	14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	13	340.6	61.73	21 025	
		Накладные расходы				80%	30 098	
		Сметная прибыль				37%	13 920	
		Всего с НР и СП					103 032	
	
100.	ГЭСН 15-02-016-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1, п.2 Кзтр=1.20; Кэм=1.20  Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ.	100 м2		26.2	21 392.40	560 481	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
100. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.284	190.8408	187.025	35 692	
100. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	90.48	2370.576	171.480	406 506	
100. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.744	19.4928	308.04	6 005	
			(1)			268.82	5 240	
100. 4.	91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	6.54	171.348	257.87	44 186	
			(1)			177.72	30 452	
100. 5.	01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.00007	0.001834	88 186.48	162	
100. 6.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.006	0.1572	9 149.15	1 438	
100. 7.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.51	39.562	2 040.43	80 723	
100. 8.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	2.77	72.574	295.71	21 461	
		Накладные расходы				80%	353 758	
		Сметная прибыль				37%	163 613	
		Всего с НР и СП					1 077 853	
	
101.	ГЭСН 15-02-031-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2		0.655	54 231.65	35 522	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
101. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.472	1.61916	268.820	435	
101. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	244.872	160.39116	175.550	28 157	
101. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.472	1.61916	308.04	499	
			(1)			268.82	435	
101. 4.	04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	м3	4.3	2.8165	2 390.43	6 733	
101. 5.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	0.1	0.0655	2 040.43	134	
		Накладные расходы				80%	22 874	
		Сметная прибыль				37%	10 579	
		Всего с НР и СП					68 975	
	
102.	ГЭСН 15-04-002-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2		26.855	2 312.36	62 099	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
102. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	0.96678	242.933	235	
102. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	12.252	329.02746	154.230	50 746	
102. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.32226	308.04	99	
			(1)			268.82	87	
102. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.64452	1 037.49	669	
			(1)			229.99	148	
102. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	21.484	162.00	3 480	
102. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.26855	38.33	10	
102. 7.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.010742	3 474.67	37	
102. 8.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.456535	11 636.25	5 312	
102. 9.	14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.0134275	46 966.96	631	
102. 10.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.042968	25 917.44	1 114	
		Накладные расходы				80%	40 785	
		Сметная прибыль				37%	18 863	
		Всего с НР и СП					121 747	
	
	Перенавеска кабеля	
103.	ГЭСНр 67-2-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 6 мм2	100 м труб		0.9	347.02	312	
103. 1.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	2.25	2.025	154.230	312	
		Накладные расходы				72%	225	
		Сметная прибыль				52%	162	
		Всего с НР и СП					699	
	
104.	ГЭСНр 67-2-11 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм	100 м		0.9	613.84	552	
104. 1.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	3.98	3.582	154.230	552	
		Накладные расходы				72%	397	
		Сметная прибыль				52%	287	
		Всего с НР и СП					1 236	
	
105.	ГЭСНм 08-02-409-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м		0.9	3 812.01	3 431	
		Начисления: Н17= 2	
105. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.18	0.162	249.405	40	
105. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	19.04	17.136	177.590	3 043	
105. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.09	0.081	874.68	71	
			(1)			268.82	22	
105. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.09	0.081	1 037.49	84	
			(1)			229.99	19	
105. 5.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2.16	1.944	43.43	84	
105. 6.	01.7.11.07-0034	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.96	0.864	67.18	58	
105. 7.	14.1.02.01-0002	Клей БМК-5к	кг	0.2	0.18	163.36	29	
		Накладные расходы				81%	2 497	
		Сметная прибыль				52%	1 603	
		Всего с НР и СП					7 531	
	
106.	23.1.02.06-0032 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 16-20 мм	10 шт.		9	209.68	1 887	
	
107.	ГЭСНм 08-02-412-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м		0.9	1 133.14	1 020	
		Начисления: Н17= 2	
107. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.04	0.036	249.405	9	
107. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	5.39	4.851	177.590	861	
107. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.02	0.018	874.68	16	
			(1)			268.82	5	
107. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.018	1 037.49	19	
			(1)			229.99	4	
107. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.144	446.18	64	
107. 6.	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0.0006	0.00054	13 645.03	7	
107. 7.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.02	0.018	104.12	2	
107. 8.	20.2.01.05-0003	Гильза кабельная: медная ГМ 6	100 шт.	0.05	0.045	443.64	20	
107. 9.	20.2.02.01-0012	Втулки В22	1000 шт.	0.0122	0.01098	1 205.11	13	
		Накладные расходы				81%	705	
		Сметная прибыль				52%	452	
		Всего с НР и СП					2 177	
	
108.	ГЭСНр 67-8-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Смена светильников: с лампами накаливания, без стоимости	100 шт.		0.16	16 219.20	2 595	
108. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.0048	268.820	1	
108. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	89.1	14.256	181.930	2 594	
108. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.03	0.0048	308.04	1	
			(1)			268.82	1	
		Накладные расходы				72%	1 868	
		Сметная прибыль				52%	1 349	
		Всего с НР и СП					5 813	
	
109.	ГЭСНр 67-4-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт.		0.08	860.29	69	
109. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	5.84	0.4672	147.310	69	
		Накладные расходы				72%	50	
		Сметная прибыль				52%	36	
		Всего с НР и СП					155	
	
110.	ГЭСНм 08-03-591-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, без стоимости	100 шт.		0.08	6 367.06	509	
		Начисления: Н17= 2	
110. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.05	0.004	253.288	1	
110. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	31.6	2.528	187.360	474	
110. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.03	0.0024	874.68	2	
			(1)			268.82	1	
110. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.0016	1 037.49	2	
			(1)			229.99		
110. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.11	0.0088	446.18	4	
110. 6.	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1.02	0.0816	168.28	14	
110. 7.	01.7.15.14-0161	Шурупы с полукруглой головкой: 2,5х20 мм	т	0.00016	0.0000128	167 491.66	2	
110. 8.	01.7.15.14-0165	Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм	т	0.0003	0.000024	111 876.20	3	
		Накладные расходы				81%	385	
		Сметная прибыль				52%	247	
		Всего с НР и СП					1 141	
	
	Дверные проемы	
111.	ГЭСН 46-04-012-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2		0.192	18 255.44	3 505	
111. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	1.48608	268.820	399	
111. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	103.91	19.95072	152.740	3 047	
111. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	1.48608	308.04	458	
			(1)			268.82	399	
		Накладные расходы				84%	2 895	
		Сметная прибыль				48%	1 654	
		Всего с НР и СП					8 054	
	
112.	ГЭСН 09-04-012-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2		19.2	975.36	18 727	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
112. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.204	3.9168	229.990	901	
112. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2.88	55.296	187.360	10 360	
112. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.204	3.9168	1 037.49	4 064	
			(1)			229.99	901	
112. 4.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.48	9.216	43.43	400	
112. 5.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.0001	0.00192	60 390.76	116	
112. 6.	08.4.01.02-0011	Детали закладные и накладные изготовленные: без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно	т	0.003	0.0576	55 107.93	3 174	
112. 7.	14.5.01.10-0025	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	0.1	1.92	319.06	613	
		Накладные расходы				69%	7 770	
		Сметная прибыль				58%	6 531	
		Всего с НР и СП					33 028	
	
113.	С99.2-03.02-0014	Блоки дверные стальные площадью от 1,5 до 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, окраска грунт-эмалью, утеплитель - пенополистирол или минеральная вата, обшивка полотна - листовая сталь: снаружи - толщиной 2 мм, внутри - толщиной 1 мм	м2		19.2	6 629.60	127 288	
	
114.	ГЭСН 15-02-031-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2		0.0624	54 231.65	3 384	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
114. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.472	0.1542528	268.820	41	
114. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	244.872	15.2800128	175.550	2 682	
114. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.472	0.1542528	308.04	48	
			(1)			268.82	41	
114. 4.	04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	м3	4.3	0.26832	2 390.43	641	
114. 5.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	0.1	0.00624	2 040.43	13	
		Накладные расходы				80%	2 178	
		Сметная прибыль				37%	1 008	
		Всего с НР и СП					6 570	
	
115.	ГЭСН 15-04-002-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2		0.0624	2 312.36	144	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
115. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	0.0022464	242.933	1	
115. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	12.252	0.7645248	154.230	118	
115. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.0007488	308.04		
			(1)			268.82		
115. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.0014976	1 037.49	2	
			(1)			229.99		
115. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	0.04992	162.00	8	
115. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.000624	38.33		
115. 7.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.00002496	3 474.67		
115. 8.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.0010608	11 636.25	12	
115. 9.	14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.0000312	46 966.96	1	
115. 10.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.00009984	25 917.44	3	
		Накладные расходы				80%	95	
		Сметная прибыль				37%	44	
		Всего с НР и СП					283	
	
	Оконные проемы	
116.	ГЭСН 46-04-012-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2		0.2016	28 771.59	5 800	
116. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	1.560384	268.820	419	
116. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	172.76	34.828416	152.740	5 320	
116. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	1.560384	308.04	481	
			(1)			268.82	419	
		Накладные расходы				84%	4 821	
		Сметная прибыль				48%	2 755	
		Всего с НР и СП					13 375	
	
117.	ГЭСН 10-01-034-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2, с вентиляционной решеткой	100 м2		0.2016	75 819.64	15 285	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
117. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6.396	1.2894336	242.812	313	
117. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	204.9	41.30784	165.230	6 825	
117. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.112	0.4257792	308.04	131	
			(1)			268.82	114	
117. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	4.284	0.8636544	1 037.49	896	
			(1)			229.99	199	
117. 5.	01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	347	69.9552	5.19	363	
117. 6.	01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	71	14.3136	5.19	74	
117. 7.	01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	21.4	4.31424	51.86	224	
117. 8.	01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	30.6	6.16896	74.74	461	
117. 9.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	1.6128	429.47	693	
117. 10.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	92	18.5472	302.90	5 618	
		Накладные расходы				90%	6 424	
		Сметная прибыль				43%	3 069	
		Всего с НР и СП					24 779	
	
118.	11.3.02.02-0007 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 , с вентиляционной решеткой	м2		20.16	4 213.39	84 942	
	
119.	ГЭСН 15-02-031-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2		0.635	54 231.65	34 437	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
119. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.472	1.56972	268.820	422	
119. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	244.872	155.49372	175.550	27 297	
119. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.472	1.56972	308.04	484	
			(1)			268.82	422	
119. 4.	04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	м3	4.3	2.7305	2 390.43	6 527	
119. 5.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	0.1	0.0635	2 040.43	130	
		Накладные расходы				80%	22 175	
		Сметная прибыль				37%	10 256	
		Всего с НР и СП					66 868	
	
120.	ГЭСН 15-04-002-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке откосов	100 м2		0.635	2 312.36	1 468	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
120. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	0.02286	242.933	6	
120. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	12.252	7.78002	154.230	1 200	
120. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.00762	308.04	2	
			(1)			268.82	2	
120. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.01524	1 037.49	16	
			(1)			229.99	4	
120. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	0.508	162.00	82	
120. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.00635	38.33		
120. 7.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.000254	3 474.67	1	
120. 8.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.010795	11 636.25	126	
120. 9.	14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.0003175	46 966.96	15	
120. 10.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.001016	25 917.44	26	
		Накладные расходы				80%	965	
		Сметная прибыль				37%	446	
		Всего с НР и СП					2 879	
	
	Гидроизоляция стен подвала, отмостка	
121.	ГЭСН 46-04-009-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка бетонных оснований	м3		14.8	1 791.92	26 520	
121. 1.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	8.93	132.164	171.480	22 663	
121. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	2.26	33.448	97.21	3 251	
121. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	4.52	66.896	9.05	605	
		Накладные расходы				84%	19 037	
		Сметная прибыль				48%	10 878	
		Всего с НР и СП					56 435	
	
122.	ГЭСНр 68-12-4 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3		0.08	61 976.99	4 958	
122. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.39	3.3112	203.672	674	
122. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	243.35	19.468	156.950	3 056	
122. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2.14	0.1712	1 543.79	264	
			(1)			268.82	46	
122. 4.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.29	0.1032	35.92	4	
122. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	39.25	3.14	493.44	1 549	
			(1)			200.12	628	
122. 6.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	117.75	9.42	9.05	85	
		Накладные расходы				88%	3 282	
		Сметная прибыль				48%	1 790	
		Всего с НР и СП					10 031	
	
123.	ГЭСН 01-02-057-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3		5.55	22 685.74	125 906	
123. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154	854.7	147.310	125 906	
		Накладные расходы				61%	76 803	
		Сметная прибыль				31%	39 031	
		Всего с НР и СП					241 740	
	
124.	01-01-01-041 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		44	510.71	22 471	
		Объем: 14.8*2+8*1.8						
	
125.	03-21-01-040 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза		44	262.99	11 572	
	
126.	01-01-01-039 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 т груза		96	48.24	4 631	
		Объем: (555-495)*1.6						
	
127.	03-21-01-015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		96	151.56	14 550	
	
128.	ГЭСНр 62-41-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Очистка вручную поверхности стен	100 м2		7.09	3 064.05	21 724	
128. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	20.8	147.472	147.310	21 724	
		Накладные расходы				68%	14 772	
		Сметная прибыль				40%	8 690	
		Всего с НР и СП					45 186	
	
129.	ГЭСН 15-04-006-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		7.09	2 011.42	14 261	
129. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.1418	249.405	35	
129. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6.55	46.4395	181.930	8 449	
129. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.0709	308.04	22	
			(1)			268.82	19	
129. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0709	1 037.49	74	
			(1)			229.99	16	
129. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.709	38.33	27	
129. 6.	14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	13	92.17	61.73	5 690	
		Накладные расходы				80%	6 787	
		Сметная прибыль				37%	3 139	
		Всего с НР и СП					24 187	
	
130.	ГЭСНр 61-28-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2		7.09	12 160.14	86 215	
130. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.9217	229.990	212	
130. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	81.6	578.544	147.310	85 225	
130. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	0.709	10.80	8	
130. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.9217	1 037.49	956	
			(1)			229.99	212	
130. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.18	1.2762	20.52	26	
		Накладные расходы				67%	57 243	
		Сметная прибыль				40%	34 175	
		Всего с НР и СП					177 633	
	
131.	08.1.02.17-0032 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,2 мм без покрытия, 15х15 мм	м2		779.9	85.81	66 923	
		Объем: 7.09*110						
	
132.	ГЭСН 15-02-001-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Штукатурка  цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2		7.09	17 515.20	124 183	
132. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	19.7102	177.720	3 503	
132. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	70.88	502.5392	181.930	91 427	
132. 3.	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	6.381	14.36	92	
132. 4.	91.07.07-042	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	19.7102	267.44	5 271	
			(1)			177.72	3 503	
132. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	2.4815	20.52	51	
132. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	13.4001	2 040.43	27 342	
		Накладные расходы				80%	75 944	
		Сметная прибыль				37%	35 124	
		Всего с НР и СП					235 251	
	
133.	ГЭСН 06-01-001-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство бетонного сапожка	100 м3		0.0154	368 943.20	5 682	
133. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18.13	0.279202	268.542	75	
133. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	180	2.772	147.310	408	
133. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	18	0.2772	1 126.02	312	
			(1)			268.82	75	
133. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	48	0.7392	3.18	2	
133. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.002002	1 037.49	2	
			(1)			229.99		
133. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.00308	20.52		
133. 7.	01.7.07.12-0024	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм	м2	250	3.85	11.16	43	
133. 8.	04.1.02.05-0005	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3	102	1.5708	3 128.21	4 914	
		Накладные расходы				80%	386	
		Сметная прибыль				44%	213	
		Всего с НР и СП					6 281	
	
134.	ГЭСН 12-01-016-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный  ковер: праймером	100 м2		7.09	4 020.89	28 508	
134. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.04	0.2836	229.990	65	
134. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	2.8	19.852	165.230	3 280	
134. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.2836	1 037.49	294	
			(1)			229.99	65	
134. 4.	01.2.03.05-0011	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01	л	45	319.05	78.15	24 934	
		Накладные расходы				92%	3 077	
		Сметная прибыль				44%	1 472	
		Всего с НР и СП					33 057	
	
135.	ГЭСН 11-01-004-07 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Устройство гидроизоляции обмазочной: холодной  мастикой в 2 слоя	100 м2		7.09	19 267.85	136 609	
135. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.75	5.3175	246.040	1 308	
135. 2.	1-100-49	Средний разряд работы 4,9	чел.-ч	15.54	110.1786	206.640	22 767	
135. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.31	2.1979	308.04	677	
			(1)			268.82	591	
135. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.44	3.1196	1 037.49	3 237	
			(1)			229.99	717	
135. 5.	01.2.03.03-0062	Мастика битумно-резиновая: кровельная	т	0.24	1.7016	64 522.98	109 792	
135. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.5	3.545	38.33	136	
		Накладные расходы				94%	22 631	
		Сметная прибыль				51%	12 278	
		Всего с НР и СП					171 518	
	
136.	ГЭСН 11-01-050-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Устройство гидроизоляции из гидроизола	100 м2		7.09	8 930.74	63 319	
136. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.1418	229.990	33	
136. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3.45	24.4605	161.570	3 952	
136. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.1418	1 037.49	147	
			(1)			229.99	33	
136. 4.	12.1.02.01-0001	Гидроизол	м2	122.4	867.816	68.24	59 220	
		Накладные расходы				94%	3 746	
		Сметная прибыль				51%	2 032	
		Всего с НР и СП					69 097	
	
137.	ГЭСН 01-02-061-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3		4.95	12 520.10	61 974	
137. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	88.5	438.075	141.470	61 974	
		Накладные расходы				61%	37 804	
		Сметная прибыль				31%	19 212	
		Всего с НР и СП					118 990	
	
138.	ГЭСН 01-02-005-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3		4.95	3 565.21	17 648	
138. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.04	15.048	200.120	3 011	
138. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	12.53	62.0235	161.570	10 021	
138. 3.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	12.18	60.291	3.34	201	
138. 4.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	3.04	15.048	493.44	7 425	
			(1)			200.12	3 011	
		Накладные расходы				73%	9 513	
		Сметная прибыль				34%	4 431	
		Всего с НР и СП					31 592	
	
139.	02.2.04.04-0004 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3		46.172	2 270.97	104 855	
		Объем: 38.8*1.19						
	
140.	ГЭСН 11-01-002-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3		14.8	746.76	11 052	
140. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.3	4.44	200.120	889	
140. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	3.41	50.468	163.200	8 236	
140. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.08	1.184	964.28	1 142	
			(1)			200.12	237	
140. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.44	6.512	3.34	22	
140. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.22	3.256	493.44	1 607	
			(1)			200.12	652	
140. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	2.22	20.52	46	
		Накладные расходы				94%	8 578	
		Сметная прибыль				51%	4 654	
		Всего с НР и СП					24 283	
	
141.	02.3.01.02-0015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		17.76	523.12	9 291	
		Объем: (14.8)*1.2						
	
142.	ГЭСН 11-01-002-09 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство бетонной отмостки	м3		14.8	633.89	9 382	
142. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3.66	54.168	158.310	8 575	
142. 2.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	7.104	3.18	23	
142. 3.	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.0296	21 070.94	624	
142. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	5.18	20.52	106	
142. 5.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.0148	3 621.85	54	
		Накладные расходы				94%	8 061	
		Сметная прибыль				51%	4 373	
		Всего с НР и СП					21 816	
	
143.	04.1.02.05-0005 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3		15.096	3 128.21	47 223	
		Объем: (14.8)*1.02						
	
144.	ГЭСН 27-06-026-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Розлив вяжущих материалов	т		0.048	391.54	19	
		Объем: 160*0.3/1000						
144. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.03168	215.055	7	
144. 2.	91.08.02-001	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.33	0.01584	1 186.49	19	
			(2)			430.11	7	
		Накладные расходы				109%	8	
		Сметная прибыль				65%	5	
		Всего с НР и СП					31	
	
145.	01.2.01.01-0001 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т		0.04944	18 523.79	916	
		Объем: (0.048)*1.03						
	
146.	ГЭСН 27-06-020-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.16	24 188.62	3 870	
146. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.12	3.0592	273.690	837	
146. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	38.3	6.128	181.930	1 115	
146. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.03	0.0048	874.68	4	
			(1)			268.82	1	
146. 4.	91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	0.5104	1 322.78	675	
			(1)			286.75	146	
146. 5.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.224	18.66	4	
146. 6.	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	3.96	0.6336	541.83	343	
			(1)			229.99	146	
146. 7.	91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.-ч	11.51	1.8416	806.62	1 485	
			(1)			286.75	528	
146. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.0624	760.62	47	
			(1)			229.99	14	
146. 9.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0064	1 037.49	7	
			(1)			229.99	1	
146. 10.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.032	20.52	1	
146. 11.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.000992	50 201.92	50	
146. 12.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.15	0.024	5 768.85	138	
		Накладные расходы				109%	2 128	
		Сметная прибыль				65%	1 269	
		Всего с НР и СП					7 266	
	
147.	04.2.01.01-0037 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т		15.456	3 942.49	60 935	
		Объем: (0.16)*96.6						
	
148.	01.2.01.01-0019 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т		0.001728	23 218.80	40	
		Объем: (0.16)*0.0108						

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					2 843 876	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					4 960	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 105, 107, 110)					3 587	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 105, 107, 110)					2 303	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					10 850	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 533 613	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					448 106	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1, 97, 128; %=73 - по стр. 2, 98, 138; %=69 - по стр. 3-6, 17, 18, 45, 46, 61, 62, 71, 72, 80, 81, 92, 93; %=80 - по стр. 7, 9, 10, 15, 16, 43, 44, 73, 74, 78, 79, 94, 95, 99-102, 114, 115, 119, 120, 129, 132, 133; %=66 - по стр. 11, 25, 29, 33, 39, 49, 57, 65, 82, 86; %=84 - по стр. 19, 20, 47, 48, 63, 64, 96, 111, 116, 121; %=72 - по стр. 103, 104, 108, 109; %=90 - по стр. 117; %=88 - по стр. 122; %=61 - по стр. 123, 137; %=67 - по стр. 130; %=92 - по стр. 134; %=94 - по стр. 135, 136, 140, 142; %=109 - по стр. 144, 146)					1 152 442	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 11, 25, 29, 33, 39, 49, 57, 65, 82, 86, 97, 128, 130; %=56 - по стр. 2, 98; %=48 - по стр. 3-6, 17-20, 45-48, 61-64, 71, 72, 80, 81, 92, 93, 96, 111, 116, 121, 122; %=37 - по стр. 7, 9, 10, 16, 44, 74, 79, 95, 99-102, 114, 115, 119, 120, 129, 132; %=44 - по стр. 15, 43, 73, 78, 94, 133, 134; %=52 - по стр. 103, 104, 108, 109; %=43 - по стр. 117; %=31 - по стр. 123, 137; %=51 - по стр. 135, 136, 140, 142; %=34 - по стр. 138; %=65 - по стр. 144, 146)					573 028	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					4 259 083	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					250 192	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 12, 21, 23, 26, 30, 34, 37, 40, 50, 53, 55, 58, 66, 69, 75, 83, 87, 90, 112)					24 454	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 12, 21, 23, 26, 30, 34, 37, 40, 50, 53, 55, 58, 66, 69, 75, 83, 87, 90, 112)					20 555	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					295 201	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					1 887	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					1 887	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					53 224	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					53 224	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					4 620 245	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	98 873	
	ИТОГО					4 719 118	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	94 382	
	ИТОГО					4 813 500	
	НДС 18%				18	866 430	
	ВСЕГО С НДС					5 679 930	
	
	Раздел 2.  ЛЕСТHИЦЫ И ПЛОЩАДКИ В ПОДЪЕЗДЕ	
	
	Ступени	
149.	ГЭСНр 59-5-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Ремонт ступеней: деревянных	100 шт.		5.6	66 649.50	373 237	
149. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.01	5.656	253.442	1 433	
149. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	318.6	1784.16	161.570	288 267	
149. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.61	3.416	308.04	1 052	
			(1)			268.82	918	
149. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.4	2.24	1 037.49	2 324	
			(1)			229.99	515	
149. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.003	0.0168	57 689.15	969	
149. 6.	11.1.03.06-0070	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	0.369	2.0664	7 289.06	15 062	
149. 7.	11.1.03.06-0074	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	м3	1.6	8.96	7 317.29	65 563	
		Накладные расходы				65%	188 305	
		Сметная прибыль				48%	139 056	
		Всего с НР и СП					700 598	
	
150.	ГЭСНр 57-3-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м		3.24	555.36	1 799	
150. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3.77	12.2148	147.310	1 799	
		Накладные расходы				68%	1 223	
		Сметная прибыль				54%	971	
		Всего с НР и СП					3 994	
	
151.	ГЭСН 11-01-039-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство плинтусов: деревянных	100 м		3.24	5 964.78	19 326	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
151. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.108	0.34992	234.304	82	
151. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	9.216	29.85984	161.570	4 824	
151. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.03888	308.04	12	
			(1)			268.82	10	
151. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.096	0.31104	1 037.49	323	
			(1)			229.99	72	
151. 5.	01.7.15.06-0123	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,8х60 мм	т	0.0003	0.000972	77 993.35	76	
151. 6.	11.1.01.14-0014	Плинтуса из древесины тип: ПЛ-2, размером 19х54 мм	м	101	327.24	43.06	14 091	
		Накладные расходы				94%	4 612	
		Сметная прибыль				51%	2 502	
		Всего с НР и СП					26 440	
	
152.	ГЭСН 07-05-016-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Демонтаж металлических ограждений: с поручнями из хвойных пород	100 м		3.24	20 786.52	67 348	
		Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
152. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.974	6.39576	235.635	1 507	
152. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	103.18	334.3032	181.930	60 820	
152. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.287	0.92988	308.04	286	
			(1)			268.82	250	
152. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.687	5.46588	1 037.49	5 671	
			(1)			229.99	1 257	
152. 5.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	4.06	13.1544	43.43	571	
		Накладные расходы				119%	74 169	
		Сметная прибыль				68%	42 382	
		Всего с НР и СП					183 899	
	
153.	ГЭСН 07-05-016-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство металлических ограждений: с поручнями из хвойных пород, без стоимости	100 м		3.24	37 165.93	120 418	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
153. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.384	10.96416	235.635	2 584	
153. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	176.88	573.0912	181.930	104 262	
153. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.492	1.59408	308.04	491	
			(1)			268.82	429	
153. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2.892	9.37008	1 037.49	9 721	
			(1)			229.99	2 155	
153. 5.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	6.96	22.5504	43.43	979	
153. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.1	0.324	20.52	7	
153. 7.	01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0.02	0.0648	48 451.22	3 140	
153. 8.	03.2.02.11-0001	Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях	т	0.15	0.486	3 738.84	1 817	
		Накладные расходы				119%	127 147	
		Сметная прибыль				68%	72 655	
		Всего с НР и СП					320 220	
	
154.	ГЭСН 26-02-018-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2		6.7	364.39	2 441	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
154. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.00036	0.002412	200.120		
154. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	2.136	14.3112	161.570	2 312	
154. 3.	91.06.05-012	Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0.00012	0.000804	534.12		
			(1)			200.12		
154. 4.	91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	0.00024	0.001608	232.29		
			(1)			200.12		
154. 5.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.032	6.9144	18.56	128	
		Накладные расходы				77%	1 780	
		Сметная прибыль				48%	1 110	
		Всего с НР и СП					5 331	
	
155.	14.2.06.01-0003 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг		123.95	227.97	28 257	
		Объем: (6.7)*18.5						
	
156.	ГЭСН 15-07-002-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Окраска деревянных поверхностей	100 м2		3.35	1 578.99	5 290	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
156. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.201	229.990	46	
156. 2.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	9.396	31.4766	158.310	4 983	
156. 3.	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0.012	0.0402	264.49	11	
			(1)			229.99	9	
156. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.048	0.1608	1 037.49	167	
			(1)			229.99	37	
156. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.01	0.0335	20.52	1	
156. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	1	3.35	38.33	128	
		Накладные расходы				80%	4 023	
		Сметная прибыль				37%	1 861	
		Всего с НР и СП					11 174	
	
157.	С1 Цена поставщи.	Водоразбавленная полиуретано-акрилатная краска Бетолюкс аква	л		47.9	738.43	35 371	
		Объем: 335/7						
	
158.	ГЭСН 46-02-009-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2		0.49	3 361.61	1 647	
158. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	11.1818	147.310	1 647	
		Накладные расходы				84%	1 383	
		Сметная прибыль				48%	791	
		Всего с НР и СП					3 821	
	
159.	ГЭСН 15-04-006-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2		0.49	1 788.34	876	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
159. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.01176	249.405	3	
159. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	9.72	4.7628	181.930	866	
159. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.00588	308.04	2	
			(1)			268.82	2	
159. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.00588	1 037.49	6	
			(1)			229.99	1	
159. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.049	38.33	2	
		Накладные расходы				80%	695	
		Сметная прибыль				37%	322	
		Всего с НР и СП					1 893	
	
160.	14.3.01.02-0103 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		6.37	61.73	393	
		Объем: (0.49)*0.013*1000						
	
161.	ГЭСН 15-02-016-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2		0.49	25 809.48	12 647	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
161. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.548	3.69852	189.886	702	
161. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	103.008	50.47392	177.590	8 964	
161. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.008	0.49392	308.04	152	
			(1)			268.82	133	
161. 4.	91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	6.54	3.2046	257.87	826	
			(1)			177.72	570	
161. 5.	01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.00012	0.0000588	88 186.48	5	
161. 6.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.006	0.00294	9 149.15	27	
161. 7.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.87	0.9163	2 040.43	1 870	
161. 8.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	5.54	2.7146	295.71	803	
		Накладные расходы				80%	7 733	
		Сметная прибыль				37%	3 576	
		Всего с НР и СП					23 956	
	
162.	ГЭСН 15-04-002-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2		0.49	2 312.36	1 133	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
162. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	0.01764	242.933	4	
162. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	12.252	6.00348	154.230	926	
162. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.00588	308.04	2	
			(1)			268.82	2	
162. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.01176	1 037.49	12	
			(1)			229.99	3	
162. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	0.392	162.00	64	
162. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.0049	38.33		
162. 7.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.000196	3 474.67	1	
162. 8.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.00833	11 636.25	97	
162. 9.	14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.000245	46 966.96	12	
162. 10.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.000784	25 917.44	20	
		Накладные расходы				80%	744	
		Сметная прибыль				37%	344	
		Всего с НР и СП					2 221	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					670 183	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					670 183	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					28 650	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65 - по стр. 149; %=68 - по стр. 150; %=94 - по стр. 151; %=119 - по стр. 152, 153; %=77 - по стр. 154; %=80 - по стр. 156, 159, 161, 162; %=84 - по стр. 158)					411 815	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 149, 154, 158; %=54 - по стр. 150; %=51 - по стр. 151; %=68 - по стр. 152, 153; %=37 - по стр. 156, 159, 161, 162)					265 570	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 347 568	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					1 347 568	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	28 838	
	ИТОГО					1 376 406	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	27 528	
	ИТОГО					1 403 934	
	НДС 18%				18	252 708	
	ВСЕГО С НДС					1 656 642	
	
	Раздел 3.  КАHАЛИЗАЦИЯ	
	
163.	ГЭСНр 65-2-2 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м		0.8	13 718.42	10 975	
163. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.32	0.256	268.820	69	
163. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	85.3	68.24	159.670	10 896	
163. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.32	0.256	308.04	79	
			(1)			268.82	69	
		Накладные расходы				63%	6 908	
		Сметная прибыль				40%	4 386	
		Всего с НР и СП					22 269	
	
164.	ГЭСНр 65-2-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	100 м		0.8	11 034.58	8 828	
164. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.16	0.128	268.820	34	
164. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	68.8	55.04	159.670	8 788	
164. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.16	0.128	308.04	39	
			(1)			268.82	34	
		Накладные расходы				63%	5 558	
		Сметная прибыль				40%	3 529	
		Всего с НР и СП					17 915	
	
165.	ГЭСН 16-04-001-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м		0.8	16 922.31	13 538	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
165. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.084	0.0672	257.726	17	
165. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	73.92	59.136	187.360	11 080	
165. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.036	0.0288	1 126.02	32	
			(1)			268.82	8	
165. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.024	0.0192	874.68	17	
			(1)			268.82	5	
165. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.0192	1 037.49	20	
			(1)			229.99	4	
165. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1.57	1.256	20.52	26	
165. 7.	01.7.15.03-0014	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм	т	0.00266	0.002128	161 777.88	344	
165. 8.	01.7.19.02-0041	Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	4	3.2	630.92	2 019	
		Накладные расходы				98%	10 875	
		Сметная прибыль				56%	6 214	
		Всего с НР и СП					30 627	
	
166.	23.1.02.06-0019 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм	10 шт.		8	234.45	1 876	
	
167.	24.3.01.06-0012 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм	м		79.84	638.07	50 944	
		Объем: 0.8*99.8						
	
168.	24.3.05.12-0001 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Ревизия полипропиленовая с крышкой диаметром 100 мм	шт.		38	100.62	3 824	
	
169.	С2 Цена поставщи.	Переход чугун-пластик 110мм ( с резинкой 124/110)	шт		76	189.00	14 364	
	
170.	ГЭСН 16-04-001-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	100 м		0.8	15 628.18	12 503	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
170. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	0.0288	255.877	7	
170. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	77.088	61.6704	187.360	11 555	
170. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.012	0.0096	1 126.02	11	
			(1)			268.82	3	
170. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.012	0.0096	874.68	8	
			(1)			268.82	3	
170. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.0096	1 037.49	10	
			(1)			229.99	2	
170. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.39	0.312	20.52	6	
170. 7.	01.7.15.03-0014	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм	т	0.0012	0.00096	161 777.88	155	
170. 8.	01.7.19.02-0041	Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	1.5	1.2	630.92	757	
		Накладные расходы				98%	11 331	
		Сметная прибыль				56%	6 475	
		Всего с НР и СП					30 308	
	
171.	24.3.01.06-0011 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 50 мм	м		79.84	240.14	19 173	
		Объем: 0.8*99.8						
	
172.	23.1.02.06-0015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм	10 шт.		8	148.41	1 187	
	
173.	С3 Цена поставщи.	Переход чугун-пластик 50мм	шт		38	126.00	4 788	
	
174.	ГЭСНр 69-15-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Затаривание строительного мусора в мешки	т		16.9776	388.10	6 589	
		Объем: 786*0.012*1.8						
174. 1.	1-100-10	Средний разряд работы 1,0	чел.-ч	1.03	17.486928	135.770	2 374	
174. 2.	01.7.20.03-0003	Мешки полипропиленовые (50 кг)	100 шт.	0.2	3.39552	1 241.26	4 215	
		Накладные расходы				66%	1 567	
		Сметная прибыль				40%	950	
		Всего с НР и СП					9 105	
	
175.	01-01-01-041 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		16.9776	510.71	8 671	
		Объем: 786*0.012*1.8						
	
176.	03-21-01-040 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза		16.9776	262.99	4 465	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					161 725	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					3 824	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					3 824	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					3 824	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					25 741	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					19 152	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=66 - по стр. 174)					1 567	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 174)					950	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					28 258	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					119 024	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 163, 164; %=98 - по стр. 165, 170)					34 672	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 163, 164; %=56 - по стр. 165, 170)					20 604	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					174 300	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					13 136	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					13 136	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					219 518	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	4 698	
	ИТОГО					224 216	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	4 484	
	ИТОГО					228 700	
	НДС 18%				18	41 166	
	ВСЕГО С НДС					269 866	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					3 675 784	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					8 784	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					3 824	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 105, 107, 110)					3 587	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 105, 107, 110)					2 303	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					14 674	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					3 229 537	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					495 908	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1, 97, 128, 150; %=73 - по стр. 2, 98, 138; %=69 - по стр. 3-6, 17, 18, 45, 46, 61, 62, 71, 72, 80, 81, 92, 93; %=80 - по стр. 7, 9, 10, 15, 16, 43, 44, 73, 74, 78, 79, 94, 95, 99-102, 114, 115, 119, 120, 129, 132, 133, 156, 159, 161, 162; %=66 - по стр. 11, 25, 29, 33, 39, 49, 57, 65, 82, 86, 174; %=84 - по стр. 19, 20, 47, 48, 63, 64, 96, 111, 116, 121, 158; %=72 - по стр. 103, 104, 108, 109; %=90 - по стр. 117; %=88 - по стр. 122; %=61 - по стр. 123, 137; %=67 - по стр. 130; %=92 - по стр. 134; %=94 - по стр. 135, 136, 140, 142, 151; %=109 - по стр. 144, 146; %=65 - по стр. 149; %=119 - по стр. 152, 153; %=77 - по стр. 154)					1 565 824	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 11, 25, 29, 33, 39, 49, 57, 65, 82, 86, 97, 128, 130, 174; %=56 - по стр. 2, 98; %=48 - по стр. 3-6, 17-20, 45-48, 61-64, 71, 72, 80, 81, 92, 93, 96, 111, 116, 121, 122, 149, 154, 158; %=37 - по стр. 7, 9, 10, 16, 44, 74, 79, 95, 99-102, 114, 115, 119, 120, 129, 132, 156, 159, 161, 162; %=44 - по стр. 15, 43, 73, 78, 94, 133, 134; %=52 - по стр. 103, 104, 108, 109; %=43 - по стр. 117; %=31 - по стр. 123, 137; %=51 - по стр. 135, 136, 140, 142, 151; %=34 - по стр. 138; %=65 - по стр. 144, 146; %=54 - по стр. 150; %=68 - по стр. 152, 153)					839 548	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					5 634 909	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					250 192	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 12, 21, 23, 26, 30, 34, 37, 40, 50, 53, 55, 58, 66, 69, 75, 83, 87, 90, 112)					24 454	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 12, 21, 23, 26, 30, 34, 37, 40, 50, 53, 55, 58, 66, 69, 75, 83, 87, 90, 112)					20 555	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					295 201	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					120 911	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 163, 164; %=98 - по стр. 165, 170)					34 672	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 163, 164; %=56 - по стр. 165, 170)					20 604	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					176 187	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					66 360	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					66 360	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					6 187 331	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	132 409	
	ИТОГО					6 319 740	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	126 395	
	ИТОГО					6 446 135	
	НДС 18%				18	1 160 304	
	ВСЕГО С НДС					7 606 439	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)