«СОГЛАСОВАНО»
   	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Председатель правления ЖСК «Якорь»	
		
/______________________/С.Б. Русович/	/_____________________/Л.С. Храброва /	
		
«______»____________________ 2016г.	«______»____________________ 2016г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома №54-64 по ул. Зеленая, г. Калининград	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	
	Раздел 1.  УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОГ	
	
	ДЕМОНТАЖНЫЕ, ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	
1.	Е27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	100 м3 конструкций	0.84555	
2.	Е01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.0592	
3.	Т01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	152.199	
4.	Т03-21-01-007	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км	1 т груза	246.919	
	ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ     ТИП 1 (S=939,5м2)	
5.	Е27-03-001-01	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала	1000 м2 площади основания	0.9395	
6.	С408-0046	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм	м3	10.80425	
7.	С408-0047	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3	51.6725	
8.	Е27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	1 т	0.7516	
9.	Е27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0.9395	
10.	Е27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-08 (до 5см)	1000 м2 покрытия	0.9395	
11.	Е27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	1 т	0.28185	
12.	Е27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0.9395	
	ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ     ТИП2 (S=148м2)	
13.	Е27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.296	
14.	С408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	32.56	
15.	Е27-04-006-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных	1000 м2 основания	0.148	
16.	С408-0046	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм	м3	2.22	
17.	С408-0047	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3	27.972	
18.	Е27-04-006-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 (до 20см)	1000 м2 основания	0.148	
19.	С408-0047	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3	9.324	
20.	Е27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	1 т	0.1184	
21.	Е27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0.148	
22.	Е27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-08 (до 5см)	1000 м2 покрытия	0.148	
23.	Е27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	1 т	0.0444	
24.	Е27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0.148	
	
	Раздел 2.  УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ	
	
	ДЕМОНТАЖНЫЕ, ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	
25.	Е27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	100 м3 конструкций	0.0684	
26.	Е01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.05304	
27.	Т01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	12.312	
28.	Т03-21-01-007	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км	1 т груза	97.176	
	ТРОТУАР ТИП III         (S=171м2)	
29.	Е27-03-001-01	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала	1000 м2 площади основания	0.171	
30.	С408-0046	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм	м3	1.9665	
31.	С408-0047	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3	9.405	
32.	Е27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	1 т	0.1368	
33.	Е27-06-020-05	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3	1000 м2 покрытия	0.171	
	ТРОТУАР ТИП IV     (S= 156 м2)	
34.	Е27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.234	
35.	С408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	25.74	
36.	Е27-04-006-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных	1000 м2 основания	0.156	
37.	С408-0046	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм	м3	2.34	
38.	С408-0047	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3	29.484	
39.	Е27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	1 т	0.1248	
40.	Е27-06-020-05	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3	1000 м2 покрытия	0.156	
	
	Раздел 3.  Установка бортовых камней	
	
41.	Е01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.05229	
42.	Т03-21-01-007	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км	1 т груза	83.664	
43.	Е27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.0593	
44.	С408-0050	Щебень из гравия для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм	м3	5.93	
45.	Е27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.0476	
46.	С408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	5.236	
47.	Е27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	3.39	
48.	С403-8021	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	339	
49.	Е27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	3.4	
50.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.06732	
51.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	17.2516	
52.	С403-8023	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	340	
	ПРОЧИЕ РАБОТЫ	
53.	Е47-01-046-01	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли механизированным способом	100 м2	1.02	
54.	Е47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	1.02	
55.	Е68-37-2	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см	1 колодец	16	
56.	Е23-04-011-01	Установка люка	1 шт.	1	
57.	С101-2535	Люки чугунные легкие	шт.	1	
58.	Е07-02-002-01	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	100 м3 сборных железобетонных конструкций	0.001	
59.	С403-8227	Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")	шт.	1	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)