«Утверждаю»

Директор МКУ «КР МКД»	

________________ /С.Б. Русович/	

«___» _________________ 2015 г.	

	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения, ремонт подвальных помещений, ремонт фасада без утепления МКД расположенного по адресу: г. Калининград ул. Химическая, д. 17-17а	
№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Фасад	
	
1.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	11.34	
2.	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	1.13	
3.	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	1.13	
4.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных	100 м2	8.82	
5.	Заделка трещин нагнетанием цементного раствора (прим)	100 м шва	0.49	
6.	Приготовление растворов вручную цементно-известковых тяжелых	1 м3 раствора	0.147	
7.	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0.11	
8.	Цемент расширяющийся	т	0.051	
9.	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.042	
10.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен и откосов	100 м2 покрытия	8.82	
11.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	115.81	
12.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	8.82	
13.	Нанесение клеевого состава по сетке (прим)	100 м2 поверхности	8.82	
14.	Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ")	м2	970.2	
15.	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя")	кг	2205	
16.	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2 отделываемой поверхности	8.82	
17.	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	8.82	
	Цоколь	
18.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных	100 м2	1.19	
19.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен и откосов	100 м2 покрытия	1.19	
20.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	15.62	
21.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.19	
22.	Нанесение клеевого состава по сетке (прим)	100 м2 поверхности	1.19	
23.	Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ")	м2	130.9	
24.	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя")	кг	297.5	
25.	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2 отделываемой поверхности	1.19	
26.	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.19	
	отмостка	
27.	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	100 м3 конструкций	0.135	
28.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.405	
29.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	100 м3	0.405	
30.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	64	
31.	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0.324	
32.	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	13.5	
33.	Устройство подстилающих слоев гравийных	1 м3 подстилающего слоя	13.5	
34.	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	13.5	
	Оконные и дверные проемы (места общего пользования)	
35.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0.042	
36.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0.042	
37.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	4.2	
38.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	0.039	
39.	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.039	
40.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.039	
41.	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску	100 м2 отделываемой поверхности	0.042	
42.	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску (прим)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.042	
43.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.042	
44.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0.07	
45.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.07	
46.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2	м2	7	
47.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	0.044	
48.	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.044	
49.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.044	
50.	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п. м	0.042	
51.	Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм	м	4.2	
52.	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.0552	
53.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	5.52	
54.	Блок металлический дверной	м2	5.52	
55.	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0.038	
56.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.038	
57.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	0.8	
58.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	62.07	
59.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	62.07	
	
	Раздел 2.  подвал	
	
	Стены	
60.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	6.3	
61.	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	2.9	
62.	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	6.3	
63.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	1.28	
64.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен и откосов	100 м2 покрытия	6.3	
65.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	82.72	
66.	Штукатурка поверхностей внутри здания "Гидротекс-Р" по камню и бетону простая стен (12мм)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.944	
67.	Смесь сухая гидроизоляционная проникающая Гидротэкс-Р	кг	3499.2	
68.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	4.356	
69.	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	6.3	
	Перекрытие над подвалом	
70.	Отбивка штукатурки с поверхностей  потолков кирпичных	100 м2	3.27	
71.	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	0.7	
72.	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	3.27	
73.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен и откосов	100 м2 покрытия	3.27	
74.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	42.94	
75.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	3.27	
76.	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	3.27	
77.	Очистка поверхности щетками (металлических деталей)	1 м2 очищаемой поверхности	32	
78.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.32	
	
	Раздел 3.  ХОЛОДHОЕ ВОДОСHАБЖЕHИЕ	
	
79.	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2  Прил.46.1 п.3.3.1 Кзтр=1,25 Кэм=1,25	100 отверстий	0.27	
80.	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 0,5 кирпича	100 отверстий	0.08	
81.	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных	100 отверстий	0.27	
82.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0.76	
83.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0.7	
84.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	100 м трубопровода	0.06	
85.	Труба из полипропилена PN 10/20	м	62.9	
86.	Труба из полипропилена PN 10/25	м	5.574	
87.	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 20 мм	шт.	6	
88.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х32х50 мм	шт.	8	
89.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм	шт.	36	
90.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм	шт.	2	
91.	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 20-25 мм	шт.	76	
92.	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 25-30 мм	шт.	6	
93.	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками(прим)	10 м трубопровода	7.6	
94.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 54 мм	м	61.6	
95.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм	м	6.6	
96.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 22 мм	м	77	
97.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 28 мм	м	6.6	
98.	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм	1 врезка	2	
99.	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм	1 врезка	1	
	
	Раздел 4.  Канализация	
	
100.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.06	
101.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.39	
102.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0.06	
103.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0.46	
104.	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	7.28	
105.	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм	1 врезка	1	
106.	Ревизия ПВХ 110	шт	4	
107.	Тройник п/этиленовый 100мм 90град.	шт	12	
108.	Отвод 45 град. ПВХ110мм	шт	12	
109.	Отвод 45 град. ПВХ50мм	шт	12	
110.	Тройник п/этиленовый 100мм 45град.	шт	12	
111.	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм	1 шт.	1	
112.	Клапан обратный ПВХ 110мм	шт	1	
113.	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 25 см	100 шт.	0.07	
114.	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2	100 отверстий	0.12	
115.	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.02	
	Подключение к выгребной яме	
116.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.144	
117.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.09	
118.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	100 м3	0.054	
119.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	8.64	
120.	Устройство основания под трубопроводы песчаного	10 м3 основания	0.18	
121.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3 грунта	0.036	
122.	Песок природный для строительных работ средний	м3	3.6	
123.	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах мокрых	1 врезка	1	
124.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 250 мм	100 м трубопроводов	0.09	
125.	Трубы канализационные поливинилхлоридные <Флексорен> диаметром 117 мм	м	9	

Составил:
Ведущий инженер отдела контроля 
МКУ «КР МКД»                                                                  Я.А. Кукрусова

Проверил:
Зам. начальника отдела контроля 
МКУ «КР МКД»                                                                  О.В. Толмачева