«УТВЕРЖДАЮ»	

Смета на сумму:  478 222руб.
Директор МКУ «КР МКД»	

	

________________ /С.Б. Русович /	

.                    «______»____________________ 2015г

	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
На капитальный ремонт подвального помещения (в части горизонтальной гидроизоляции полов подвала и вертикальной гидроизоляции наружных стен подвала)   	
многоквартирного дома по ул. Минина и Пожарского д.16, г. Калининград.                                                Сметная стоимость:                     	478.222	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.710	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	107.220	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	полы	
	
1.	ТЕР 46-04-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка бетонных оснований под полы (прим), 1 м3	10.4	303.52	75.11	228.41	3 156.61	781.14	2 375.46	16.11	4.18	22 514	12 584	9 929	
					20.91			217.46	1	16.1			3 501	
	Накладные расходы		99%			988.61				84%	13 511			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			599.16				48%	7 721			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 744.38					43 746			
	
2.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	18.72	48.13	4.41	36.66	900.93	82.56	686.28	16.1	7.59	8 664	1 329	5 209	
									1	1				
	Объем: 10.4*1.8													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			82.56				100%	1 329			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			49.54				60%	797			
	
3.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2(угубление уровня пола), 100 м3 грунта	0.094	1 466.39	1 466.39		137.84	137.84		16.11	1	2 221	2 221		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			99.24				61%	1 355			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			52.38				31%	689			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					289.46					4 264			
	
4.	ТЕР 01-02-060-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3	0.094	490.29	490.29		46.09	46.09		16.11	1	742	742		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			33.18				61%	453			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			17.51				31%	230			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					96.79					1 425			
	
5.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	31.88	16.40		16.40	522.83		522.83	1	7.87	4 115		4 115	
									1	1				
	Объем: 18.72+9.4*1.4													
	
6.	ТЕР 11-01-002-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев гравийных, 1 м3 подстилающего слоя	4.16	394.59	43.33	92.13	1 641.50	180.26	383.26	16.11	4.6	10 186	2 904	1 763	
				259.13	9.27		1 077.98	38.56	5.12	16.1		5 519	621	
	Объем: 104*0.04													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			242.89				94%	3 314			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			140.04				51%	1 798			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 024.44					15 297			
	
7.	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	10.4	63.60	44.95	0.45	661.40	467.44	4.68	16.11	5.8	8 396	7 531	27	
				18.20			189.28		4.43	1		839		
	Объем: 104*0.1													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0005:[ М-(674.19=660.97*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			518.86				94%	7 079			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			299.16				51%	3 841			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 479.42					19 316			
	
8.	ТССЦ 401-0006 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3	10.608	685.00			7 266.48					33 547			
				685.00			7 266.48		3 162.38			33 547		
	Объем: (10.4)*1.02													
	
9.	ТЕРр 61-2-9 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм (подготовка поверх.для приклейки гидроизоляции), 100 м2 отремонтированной поверхности	0.303	2 846.29	1 476.74	21.85	862.43	447.45	6.62	16.11	9.34	8 716	7 208	62	
				1 347.70	8.66		408.35	2.62	3.54	18.8		1 446	49	
	Накладные расходы		79%			355.56				67%	4 862			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			225.04				40%	2 903			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 443.02					16 481			
	
10.	ТЕР 11-01-004-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности	1.04	4 044.31	762.19	548.76	4 206.08	792.68	570.71	16.12	4.15	31 094	12 778	2 368	
				2 733.36	7.56		2 842.69	7.86	5.61	18.81		15 948	148	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			888.60				94%	12 150			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			512.35				51%	6 592			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 607.03					49 837			
	
11.	ТЕР 06-01-015-10 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т	0.208	502.06	163.97	60.72	104.43	34.11	12.63	16.11	8.04	941	549	102	
				277.37	3.63		57.69	0.76	5.03	16.07		290	12	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 204-0100:[ М-(5613.80=5613.80*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			33.13				80%	449			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			19.18				44%	247			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					156.74					1 637			
	
12.	ТССЦ 204-0097 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм, т	0.208	5 486.84			1 141.26					4 817			
				5 486.84			1 141.26		23 157.06			4 817		
	
13.	ТЕР 11-01-011-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	1.04	1 809.82	459.64	70.56	1 882.21	478.02	73.38	16.12	8.92	15 054	7 706	655	
				1 279.62	24.62		1 330.80	25.60	5.03	18.81		6 694	482	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			559.02				94%	7 697			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			322.32				51%	4 176			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 763.55					26 927			
	
14.	ТЕР 11-01-011-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01(+30мм), 100 м2 стяжки	1.04	2 010.11	34.94	74.61	2 090.52	36.34	77.59	16.1	8.73	11 224	585	677	
				1 900.56	24.39		1 976.58	25.37	5.04	18.83		9 962	478	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2*6, Н4= 1.25*1.2*6, Н5= 1.15*1.2*6, Н48= 6	
	Накладные расходы		111%			68.50				94%	999			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			39.49				51%	542			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 198.51					12 765			
	
15.	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев бетонных(бетонного сапожка) прим., 1 м3 подстилающего слоя	0.758	737.79	44.95	0.45	559.24	34.07	0.34	16.11	5.8	2 876	549	2	
				692.39			524.83		4.43	1		2 325		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			37.82				94%	516			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			21.80				51%	280			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					618.86					3 672			
	
	гидроизоляция стен подвала	
	
16.	ТЕРр 68-12-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных, 100 м3 конструкций	0.06	2 714.76	666.84	2 047.92	162.89	40.01	122.88	16.12	7.26	1 537	645	892	
					258.98			15.54	1	15.81			246	
	Накладные расходы		104%			57.77				88%	784			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			33.33				48%	428			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					253.99					2 749			
	
17.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.624	1 275.12	1 275.12		795.67	795.67		16.11	1	12 818	12 818		
									1	1				
	Объем: 60*0.8*1.3													
	Накладные расходы		72%			572.88				61%	7 819			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			302.35				31%	3 974			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 670.91					24 611			
	
18.	ТЕР 01-02-061-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.48	773.71	773.71		371.38	371.38		16.11	1	5 983	5 983		
									1	1				
	Накладные расходы		72%			267.39				61%	3 650			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			141.12				31%	1 855			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					779.90					11 487			
	
19.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2	0.82	188.95	188.95		154.94	154.94		16.11	1	2 496	2 496		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			153.39				84%	2 097			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			92.96				48%	1 198			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					401.29					5 791			
	
20.	ТЕР 15-02-036-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.82	1 696.34	1 455.57	70.94	1 391.00	1 193.56	58.17	16.12	8.54	20 461	19 240	497	
				169.84	22.96		139.27	18.83	5.2	18.58		724	350	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3410.64=31.58*108) ];  ТССЦ 101-1305:[ М-(12.84=987.52*0.013) ];  ТССЦ 402-0086:[ М-(1827.39=589.48*3.1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			1 151.77				80%	15 672			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			569.82				37%	7 248			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 112.59					43 381			
	
21.	ТССЦ 402-0140 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Смесь сухая гидроизоляционная проникающая Гидротэкс-Р (10мм), кг	1230	5.97			7 343.10					33 887			
				5.97			7 343.10		27.55			33 887		
	Объем: 82*15													
	
22.	ТССЦ 101-3887 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм, м2	88.56	11.15			987.44					3 377			
				11.15			987.44		38.13			3 377		
	Объем: 82*1.08													
	
23.	ТЕР 08-01-003-07 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности	0.82	3 001.78	246.00	111.59	2 461.46	201.72	91.50	16.12	4.34	10 652	3 252	397	
				2 644.20			2 168.24		3.23	1		7 003		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			221.89				93%	3 024			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			137.17				54%	1 756			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 820.52					15 432			
	
24.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	3	48.13	4.41	36.66	144.38	13.23	109.98	16.1	7.59	1 389	213	835	
									1	1				
	в т.ч. Накладные расходы		100%			13.23				100%	213			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			7.94				60%	128			
	
25.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	3	16.40		16.40	49.20		49.20	1	7.87	387		387	
									1	1				
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	39 041.31	6 288.51	5 145.51			258 094	101 333	27 917	
			27 453.99	352.60				126 378	5 887	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	37 423.97	6 192.72	3 777.22			243 539	99 791	17 371	
			27 453.99	352.60				126 378	5 887	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	16 738.28					75 628			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 19; %=61 - по стр. 3, 4, 17, 18; %=94 - по стр. 6, 7, 10, 13-15; %=67 - по стр. 9; %=80 - по стр. 11, 20; %=88 - по стр. 16; %=93 - по стр. 23)	6 250.51					85 431			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 16, 19; %=31 - по стр. 3, 4, 17, 18; %=51 - по стр. 6, 7, 10, 13-15; %=40 - по стр. 9; %=44 - по стр. 11; %=37 - по стр. 20; %=54 - по стр. 23)	3 525.20					45 476			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	47 199.68					374 446			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 617.34	95.79	1 368.29			14 555	1 542	10 546	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 2, 24)	95.79					1 542			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 2, 24)	57.48					925			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 617.34					14 555			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	48 817.02					389 001			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	1 044.68					8 325			
	ИТОГО	49 861.70					397 326			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	997.23					7 947			
	ИТОГО	50 858.93					405 273			
	НДС 18%	9 154.61					72 949			
	ВСЕГО С НДС	60 013.54					478 222			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	6 250.51					85 431			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	3 525.20					45 476			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)