«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 376 246	руб.	Смета на сумму:	1 376 246	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	
Директор    ООО «ЖЭУ-18»	

________________ /Русович С.Б. /	
________________ /Шешеловсская С.Я. /	

	

«______»____________________ 2014г.	
«______»____________________ 2014г.	

	

	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
на Капитальный ремонт крыши МКД № 8  по ул. Каштановая аллея  г. Калининграда	
Сметная стоимость:	1 376.246	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.989	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	258.562	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2014 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	4.8	165.55	131.65	33.90	794.64	631.92	162.72	14.4	6.44	10 148	9 100	1 048	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			625.60				84%	7 644			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			379.15				48%	4 368			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 799.39					22 160			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	4.8	172.51	127.80	44.71	828.05	613.44	214.61	14.41	8.08	10 574	8 840	1 734	
					6.95			33.36	1	14.38			480	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			536.84				71%	6 617			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			420.42				52%	4 846			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 785.31					22 038			
	
3.	ТЕРр 58-12-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из металлочерепицы, 100 м2	4.8	2 713.25	179.98	29.68	13 023.60	863.90	142.46	14.41	8.35	51 252	12 449	1 190	
				2 503.59	4.13		12 017.23	19.82	3.13	16.83		37 614	334	
	Накладные расходы		83%			733.49				71%	9 076			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			574.42				52%	6 647			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14 331.51					66 975			
	
4.	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами(под мауэрлат), 1 м3 кладки	1.2	1 615.27	301.17	30.24	1 938.32	361.40	36.29	14.4	6.76	11 350	5 204	245	
				1 283.86	5.99		1 540.63	7.19	3.83	15.59		5 901	112	
	Накладные расходы		86%			316.99				73%	3 881			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			258.01				56%	2 977			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 513.32					18 208			
	
5.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.42	6 775.72	1 449.90	67.19	2 845.80	608.96	28.22	14.4	8.12	17 877	8 769	229	
				5 258.63			2 208.62		4.02	1		8 879		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			505.44				71%	6 226			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			395.82				52%	4 560			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 747.06					28 663			
	
6.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	2.04	9 291.30	1 358.31	34.61	18 954.25	2 770.95	70.60	14.4	8.08	87 521	39 902	570	
				7 898.38			16 112.70		2.92	1		47 049		
	Объем: 8.5*24													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			2 299.89				71%	28 330			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 801.12				52%	20 749			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					23 055.26					136 600			
	
7.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.96	4 519.16	360.82	36.65	4 338.39	346.39	35.18	14.4	8.16	18 807	4 988	287	
				4 121.69			3 956.82		3.42	1		13 532		
	Накладные расходы		83%			287.50				71%	3 541			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			225.15				52%	2 594			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 851.05					24 942			
	
8.	ТЕРр 58-5-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Смена стропильных ног   из досок (кобылки), 100 м	1.064	3 176.89	1 205.91	20.22	3 380.21	1 283.09	21.51	14.4	8.12	25 687	18 476	175	
				1 950.76			2 075.61		3.39	1		7 036		
	Объем: 76*1.4													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			1 064.96				71%	13 118			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			834.01				52%	9 608			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 279.18					48 412			
	
9.	ТЕРр 58-5-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Смена ригелей   из досок (применит), 100 м	0.944	3 176.89	1 205.91	20.22	2 998.98	1 138.38	19.09	14.4	8.12	22 790	16 393	155	
				1 950.76			1 841.52		3.39	1		6 243		
	Объем: 5.9*16													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			944.86				71%	11 639			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			739.95				52%	8 524			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 683.78					42 953			
	
10.	ТЕР 10-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка элементов каркаса из брусьев(стойки , подкосы), 1 м3 древесины в конструкции	1.23	191.41	160.20	31.21	235.43	197.05	38.39	14.4	8.01	3 145	2 837	307	
									2.67	1				
	Объем: 0.2*0.2*24+0.1*0.15*18													
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		106%			208.87				90%	2 553			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			106.41				43%	1 220			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					550.71					6 918			
	
11.	ТЕР 10-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка элементов каркаса из брусьев(стойки, подкосы), 1 м3 древесины в конструкции	1.23	3 020.43	230.29	48.76	3 715.13	283.25	59.98	14.4	8.01	13 562	4 079	480	
				2 741.38			3 371.90		2.67	1		9 003		
	Объем: 0.2*0.2*24+0.1*0.15*18													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			300.25				90%	3 671			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			152.96				43%	1 754			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 168.33					18 987			
	
12.	ТЕР 10-01-082-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж части конька (прим), 1 м3 древесины в конструкции	0.16	153.62	122.85	30.78	24.58	19.66	4.92	14.4	7.31	319	283	36	
					1.82			0.29	3.3	14.36			4	
	Объем: 4.0*0.2*0.2													
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		106%			21.15				90%	258			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			10.77				43%	123			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					56.50					701			
	
13.	ТЕР 10-01-082-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство конька из брусьев, 1 м3 древесины в конструкции	0.16	2 566.35	176.59	48.09	410.62	28.26	7.69	14.4	7.31	1 700	407	56	
				2 341.67	2.84		374.67	0.45	3.3	14.36		1 236	7	
	Объем: 4*0.2*0.2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			30.43				90%	373			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			15.50				43%	178			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					456.56					2 251			
	
14.	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Разборка люка выхода на кровлю, 100 окон	0.02	2 618.75	2 607.40	11.35	52.38	52.15	0.23	14.41	5.73	753	751	1	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			43.28				71%	533			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			33.90				52%	391			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					129.56					1 677			
	
15.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Установка люка выхода на кровлю, 100 м2 проемов	0.0145	21 223.62	2 306.00	742.65	307.74	33.44	10.77	14.4	6.6	1 285	481	71	
				18 174.97	28.43		263.54	0.41	2.78	16.81		733	7	
	Объем: 0.85*0.85*2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 203-9096	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			35.88				90%	439			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			18.28				43%	210			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					361.90					1 934			
	
16.	С2 Цена поставщи. 
окно люк FACRO  WSZ  0.85*0.85, 1 м2	1.445	1 596.60			2 307.09					9 851			
				1 596.60			2 307.09		4.27			9 851		
	Объем: 0.85*0.85*2													
	Поправки: М: =6750*1.01/4.27	
	
17.	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.03	2 618.75	2 607.40	11.35	78.56	78.22	0.34	14.41	5.73	1 129	1 127	2	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			64.92				71%	800			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			50.84				52%	586			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					194.33					2 515			
	
18.	ТЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	3	394.62	69.00	29.78	1 183.85	207.00	89.33	14.4	7.13	6 129	2 981	637	
				295.84	2.08		887.52	6.23	2.83	14.4		2 512	90	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			226.02				90%	2 764			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			115.14				43%	1 321			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 525.02					10 213			
	
19.	ТССЦ 203-0955 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	1.44	2 460.30			3 542.83					6 063			
				2 460.30			3 542.83		4 210.26			6 063		
	Объем: 0.6*0.8*3													
	
20.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Обивка стен  слуховых окон кровельной сталью оцинкованной (применит), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.1326	373.54	335.71	26.60	49.53	44.51	3.53	14.41	8.24	677	641	29	
				11.23			1.49		4.11	1		6		
	Объем: 4.42*3													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			47.18				90%	577			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			24.04				43%	276			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					120.75					1 530			
	
21.	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.0583	23 811.97			1 388.24					2 681			
				23 811.97			1 388.24		45 984.42			2 681		
	Объем: 0.1326*0.44													
	
22.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.1405	8 572.20	5 513.35	252.31	1 204.39	774.63	35.45	14.4	7.12	13 213	11 155	252	
				2 806.54	60.12		394.32	8.45	4.58	16.01		1 806	135	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		78%			610.80				66%	7 451			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			493.34				50%	5 645			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 308.53					26 309			
	
23.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.5901	3 086.00			1 821.05					7 654			
				3 086.00			1 821.05		12 970.32			7 654		
	Объем: 0.1405*4200													
	
24.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(трех  канальный), 100 м труб	0.021	9 286.88	6 088.30	189.36	195.02	127.85	3.98	14.4	7.12	2 159	1 841	28	
				3 009.22	45.08		63.19	0.95	4.58	16		289	15	
	Объем: 0.8+1.3													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
	Накладные расходы		78%			100.46				66%	1 225			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			81.14				50%	928			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					376.63					4 312			
	
25.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.0924	3 086.00			285.15					1 198			
				3 086.00			285.15		12 970.32			1 198		
	Объем: 0.021*2200*2													
	
26.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(4-х канальный), 100 м труб	0.0485	13 930.32	9 132.45	284.04	675.62	442.92	13.78	14.4	7.12	7 479	6 378	98	
				4 513.83	67.62		218.92	3.28	4.58	16		1 003	52	
	Объем: 1.9+1.75+1.2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3	
	Накладные расходы		78%			348.04				66%	4 244			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			281.11				50%	3 215			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 304.76					14 938			
	
27.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.3201	3 086.00			987.83					4 152			
				3 086.00			987.83		12 970.32			4 152		
	Объем: 0.0485*2200*3													
	
28.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(5-ти  канальный), 100 м труб	0.016	18 573.76	12 176.60	378.72	297.18	194.83	6.06	14.4	7.12	3 290	2 805	43	
				6 018.44	90.16		96.30	1.44	4.58	16		441	23	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 4, Н4= 4, Н5= 4, Н48= 4	
	Накладные расходы		78%			153.09				66%	1 866			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			123.65				50%	1 414			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					573.92					6 570			
	
29.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.1408	3 086.00			434.51					1 826			
				3 086.00			434.51		12 970.32			1 826		
	Объем: 0.016*2200*4													
	
30.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(6-ти  канальный), 100 м труб	0.055	23 217.20	15 220.75	473.40	1 276.95	837.14	26.04	14.4	7.12	14 135	12 055	185	
				7 523.05	112.70		413.77	6.20	4.58	16		1 895	99	
	Объем: 1.9+1.8+1.8													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			657.81				66%	8 022			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			531.30				50%	6 077			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 466.06					28 234			
	
31.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.605	3 086.00			1 867.03					7 847			
				3 086.00			1 867.03		12 970.32			7 847		
	Объем: 0.055*2200*5													
	
32.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.5125	2 412.79	1 295.60	2.05	1 236.55	664.00	1.05	14.4	5.73	11 676	9 562	6	
				1 115.14			571.51		3.69	1		2 109		
	Объем: 9.36+4.42+8.4+5.74+2.64+3.69+2.4+8.06+6.54													
	Накладные расходы		79%			524.56				67%	6 407			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			332.00				40%	3 825			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 093.11					21 907			
	
33.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска дымовых труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.5125	2 291.60	114.18	14.24	1 174.45	58.52	7.30	14.4	8.19	4 018	843	60	
				2 163.18			1 108.63		2.81	1		3 115		
	Объем: 9.36+4.42+8.4+5.74+2.64+3.69+2.4+8.06+6.54													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			55.59				80%	674			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			27.50				37%	312			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 257.55					5 004			
	
34.	ТЕР 46-01-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт бетонных оголовников (применит), 1 м3	0.8	2 168.88	240.58	37.36	1 735.10	192.46	29.89	14.41	7.35	10 103	2 773	220	
				1 890.94	2.11		1 512.75	1.69	4.7	14.41		7 110	24	
	Накладные расходы		99%			192.21				84%	2 349			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			116.49				48%	1 343			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 043.80					13 795			
	
35.	ТЕРр 58-21-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колпаков на   вентиляционных трубах в один канал (деревянных), 10 шт.	0.4	1 123.87	161.26	3.04	449.55	64.50	1.22	14.4	8.24	1 937	929	10	
				959.57			383.83		2.6	1		998		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			53.54				71%	660			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			41.93				52%	483			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					545.01					3 080			
	
36.	ТЕРр 53-1-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка обшивки оштукатуренных деревянных стен(дерев. вентканалы) (применит), 100 м2 стен	0.0545	584.91	333.63	251.28	31.88	18.18	13.69	14.4	6.18	346	262	85	
					33.37			1.82	1	14.39			26	
	Объем: 0.55*0.55*6*3													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		86%			17.20				73%	210			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			14.00				56%	161			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					63.08					718			
	
37.	ТЕРр 53-1-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка каркаса деревянных стен из брусьев, 100 м2 стен	0.0352	730.29	403.97	326.32	25.71	14.22	11.49	14.4	6.18	276	205	71	
					43.34			1.53	1	14.39			22	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		86%			13.55				73%	166			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			11.03				56%	127			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					50.28					569			
	
38.	ТЕР 10-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка элементов каркаса из брусьев, 1 м3 древесины в конструкции	0.048	3 020.43	230.29	48.76	144.98	11.05	2.34	14.4	8.01	529	159	19	
				2 741.38			131.59		2.67	1		351		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			11.71				90%	143			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			5.97				43%	68			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					162.66					740			
	
39.	ТЕР 10-01-012-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Обшивка каркасных стен досками под штукатурку, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.0545	3 104.61	230.44	94.03	169.20	12.56	5.12	14.4	8.23	693	181	42	
				2 780.15			151.52		3.1	1		470		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			13.31				90%	163			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			6.78				43%	78			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					189.30					934			
	
40.	ТЕРр 61-28-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство основания под штукатурку из стеклянной сетки по дереву и гипсовым плитам, 100 м2 поверхности	0.0545	502.85	430.56	10.32	27.41	23.47	0.56	14.4	8.19	361	338	5	
				61.97			3.38		5.57	1		19		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]	
	Накладные расходы		79%			18.54				67%	226			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			11.74				40%	135			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					57.69					723			
	
41.	ТССЦ 101-1754 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2	5.995	12.74			76.38					153			
				12.74			76.38		25.54			153		
	Объем: 0.0545*110													
	
42.	ТЕРр 61-1-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм, 100 м2 поверхности	0.0545	1 044.57	373.70	20.87	56.93	20.37	1.14	14.4	8.54	434	293	10	
				650.00	8.27		35.43	0.45	3.69	16.81		131	8	
	Накладные расходы		79%			16.45				67%	202			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			10.41				40%	120			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					83.79					756			
	
43.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Обивка   сталью оцинкованной стен вентшахт (применит), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.0545	373.54	335.71	26.60	20.36	18.30	1.45	14.41	8.24	278	264	12	
				11.23			0.61		4.11	1		3		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			19.40				90%	238			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			9.88				43%	114			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					49.64					629			
	
44.	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.024	23 811.97			571.49					1 104			
				23 811.97			571.49		45 984.42			1 104		
	Объем: 0.0545*0.44													
	
45.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	5.9512	221.62	101.80	102.69	1 318.88	605.82	611.11	14.4	3.56	11 136	8 724	2 176	
				17.13	1.45		101.94	8.63	2.32	14.47		237	125	
	Объем: 480*0.7+204*0.5+192*0.4+200.8*0.4													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			553.01				77%	6 814			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			368.67				48%	4 248			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 240.56					22 197			
	
46.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	123.1898	36.04			4 439.76					23 863			
				36.04			4 439.76		193.71			23 863		
	Объем: 5.9512*20.7													
	
47.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	4.8	286.73	122.64	1.26	1 376.30	588.65	6.06	14.4	8.27	10 840	8 477	50	
				162.83			781.58		2.96	1		2 313		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			547.44				79%	6 697			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			376.74				51%	4 323			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 300.48					21 860			
	
48.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	600	13.13			7 878.00					25 476			
				13.13			7 878.00		42.46			25 476		
	Объем: 480*1.25													
	
49.	ТЕР 12-01-023-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	4.8	8 171.06	405.87	165.99	39 221.07	1 948.17	796.74	14.41	7.28	206 770	28 073	5 800	
				7 599.20	14.91		36 476.16	71.58	4.74	14.39		172 897	1 030	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9496	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			2 181.33				92%	26 775			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 110.86				44%	12 805			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					42 513.26					246 350			
	
50.	ТССЦ 101-4128 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	38.902	137.86			5 363.03					21 107			
				137.86			5 363.03		542.56			21 107		
	Объем: 56.3*0.5+25.6*0.42													
	
51.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство снегозадержаний кровли ( применительно), 100 м ограждения	0.54	4 972.00	72.11	75.20	2 684.88	38.94	40.61	14.4	6.88	11 287	561	279	
				4 824.69	5.48		2 605.33	2.96	4.01	14.38		10 447	43	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			45.25				92%	556			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			23.05				44%	266			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 753.18					12 108			
	
52.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали (желобов), 100 м труб и покрытий	0.794	75.57	75.35	0.22	60.00	59.83	0.17	14.4	5.82	863	862	1	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			49.66				71%	612			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			38.89				52%	448			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					148.55					1 923			
	
53.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.794	8 813.16	326.90	31.86	6 997.65	259.56	25.30	14.4	7.72	25 011	3 738	195	
				8 454.40	3.03		6 712.79	2.40	3.14	14.36		21 078	34	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			282.92				92%	3 470			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			144.08				44%	1 660			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 424.64					30 141			
	
54.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (капельник) шириной до 0,4 м, 100 м	0.794	2 956.30	374.76	6.66	2 347.30	297.56	5.29	14.4	8.36	9 788	4 285	44	
				2 574.88	1.03		2 044.45	0.82	2.67	16.87		5 459	14	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			247.66				71%	3 052			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			193.95				52%	2 235			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 788.90					15 076			
	
55.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	1.02	7 415.77	333.04	13.17	7 564.09	339.70	13.43	14.4	8.24	24 111	4 892	111	
				7 069.56			7 210.95		2.65	1		19 109		
	Накладные расходы		83%			281.95				71%	3 473			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			220.81				52%	2 544			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 066.85					30 128			
	
56.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.22	5 731.49	578.30	8.10	1 260.93	127.23	1.78	14.4	8.25	4 473	1 832	15	
				5 145.09			1 131.92		2.32	1		2 626		
	Накладные расходы		83%			105.60				71%	1 301			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			82.70				52%	953			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 449.23					6 726			
	
57.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.08	8 719.75	480.56	8.10	697.58	38.44	0.65	14.4	8.25	1 382	554	5	
				8 231.09			658.49		1.25	1		823		
	Накладные расходы		83%			31.91				71%	393			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			24.99				52%	288			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					754.47					2 063			
	
58.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.07	4 604.75	480.56	8.10	322.33	33.64	0.57	14.4	8.25	1 209	484	5	
				4 116.09			288.13		2.5	1		720		
	Накладные расходы		83%			27.92				71%	344			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			21.87				52%	252			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					372.12					1 804			
	
59.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	1.08	1 357.93	327.73	1.01	1 466.56	353.95	1.09	14.4	8.27	9 652	5 097	9	
				1 029.19			1 111.53		4.09	1		4 546		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			293.78				71%	3 619			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			230.07				52%	2 650			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 990.41					15 921			
	
60.	ТЕРр 54-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка ветровой доски (применит), 100 м2 подшивки	0.0491	257.63	231.54	26.09	12.65	11.37	1.28	14.4	8.54	175	164	11	
					10.34			0.51	1	16.81			9	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		85%			10.10				72%	125			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			9.50				64%	111			
										=(80.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					32.25					410			
	
61.	ТЕР 10-01-012-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство ветровой доски (применит), 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.0491	3 104.61	230.44	94.03	152.44	11.31	4.62	14.4	8.23	624	163	38	
				2 780.15			136.51		3.1	1		423		
	Объем: 3.4*2*3*0.2+1.38*3*0.2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			11.99				90%	147			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			6.11				43%	70			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					170.54					841			
	
62.	ТЕР 15-04-024-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Простая окраска масляными составами по дереву ветровой доски (прим), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0491	978.00	299.35	6.74	48.02	14.70	0.33	14.4	8.26	303	212	3	
				671.92	0.16		32.99	0.01	2.69	16.69		89		
	Объем: 3.4*2*3*0.2+1.38*3*0.2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			13.97				80%	170			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			6.91				37%	78			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					68.91					551			
	
63.	Т01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	21.4622	66.71		66.71	1 431.75		1 431.75	1	6.28	8 991		8 991	
									1	1				
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
	
64.	Т03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	21.4622	18.71		18.71	401.49		401.49		6.28	2 521		2 521	
														
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	162 207.65	17 765.84	4 448.69			797 743	255 869	28 652	
			139 993.16	180.47				513 226	2 693	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	162 207.65	17 765.84	4 448.69			797 743	255 869	28 652	
			139 993.16	180.47				513 226	2 693	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	30 962.39					112 975			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 34; %=71 - по стр. 2, 3, 5-9, 14, 17, 35, 52, 54-59; %=73 - по стр. 4, 36, 37; %=90 - по стр. 10-13, 15, 18, 20, 38, 39, 43, 61; %=66 - по стр. 22, 24, 26, 28, 30; %=67 - по стр. 32, 40, 42; %=80 - по стр. 33, 62; %=77 - по стр. 45; %=79 - по стр. 47; %=92 - по стр. 49, 51, 53; %=72 - по стр. 60)	15 784.29					193 834			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 34, 45; %=52 - по стр. 2, 3, 5-9, 14, 17, 35, 52, 54-59; %=56 - по стр. 4, 36, 37; %=43 - по стр. 10-13, 15, 18, 20, 38, 39, 43, 61; %=50 - по стр. 22, 24, 26, 28, 30; %=40 - по стр. 32, 40, 42; %=37 - по стр. 33, 62; %=51 - по стр. 47; %=44 - по стр. 49, 51, 53; %=64 - по стр. 60)	11 113.33					127 907			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	189 105.27					1 119 484			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	189 105.27					1 119 484			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	4 046.85					23 957			
	СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	193 152.12					1 143 441			
	НЕПРЕДВ.ЗАТРАТЫ    2%	3 863.04					22 869			
	ИТОГО С НЕПРЕДВИД ЗАТРАТАМИ	197 015.16					1 166 310			
	НДС  18%	35 462.73					209 936			
	Всего с НДС	232 477.89					1 376 246			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	15 784.29					193 834			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	11 113.33					127 907			

Составил:	инженер ООО "ЖЭУ-18"                                 Милицина Л.Н.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)