«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ 	Директор 	
ГО «Город Калининград» «КР МКД»	ООО «УК Управдом»	
________________ /С.Б. Русович/	________________ /В.А. Тишковец/	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	г.Калининград, ул.Товарная,6-8 капитальный ремонт крыши и чердачного перекрытия многоквартирного дома по решению суда	
Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь   	
к дефектной ведомости № 1	
на капитальный ремонт крыши, чердачного перекрытия многоквартирного дома №6-8 по ул.Товарной 
в г. Калининграде	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	3.5	
2.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной	100 м2 кровли	3.5	
3.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.8	
4.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	1.7	
5.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.3	
6.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена кобылок	100 м	0.6	
7.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена конкового прогона из брусьев	100 м	0.1	
8.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0.6	
9.	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2 кровли	3.5	
10.	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	66	
11.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.6	
12.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.6	
13.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.12	
14.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.06	
15.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.06	
16.	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.6	
17.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	1.1	
18.	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	3.5	
19.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг	93.61	
20.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.084	
21.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.3528	
22.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, до 6-ти каналов	100 м труб	0.084	
23.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.924	
24.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.46	
25.	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности силикатная	100 м2 фасада	0.46	
26.	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (оголовки дымов.труб)	100 м2 покрытия	0.15	
27.	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, капельники	100 м2 покрытия	0.24	
28.	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	100 окон	0.02	
29.	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	2	
30.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	1.28	
31.	Обивка стен кровельной сталью оцинкованной	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.05	
32.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.022	
33.	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м	100 м	0.3	
	Перекрытие	
34.	Разборка утеплителя засыпного по перекрытию	1 м3 изоляции	33.75	
35.	Покрытие пленкой под утеплитель	100 м2 поверхности	2.25	
36.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	275.4	
37.	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	100 м2 изолируемой поверхности	2.25	
38.	Плиты минераловатные <Лайт-Баттс> ROCKWOOL	м3	34.763	
39.	Покрытие пленкой по утеплителю	100 м2 поверхности	2.25	
40.	Пленка диффузионная Tyvek Soft	м2	281.25	
41.	Укладка ходовых досок	100 м ходов	0.43	
42.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	31.675	
43.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	31.675	

Составил:	Ведущий инженер ОК МКУ «КР МКД»                                         Г.А. Мацепура	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника ОК МКУ «КР МКД»                                          О.В. Толмачева	
	(должность, подпись, Ф.И.О)