«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	2 239 965	руб.	Смета на сумму:	2 239 965	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	
	
Объект:		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт придомовой территории по ул. Красная, 15-19 в г. Калининграде	
Сметная стоимость:	2 239.965	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.824	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	220.886	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2012 г.	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Проезжая часть	
	
1.	Е68-14-1 
Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м	1.91	1 689.81	625.26	1 064.55	3 227.54	1 194.25	2 033.29	12.11	4.63	23 876	14 462	9 414	
					105.66			201.81	1	12.1			2 442	
	Накладные расходы		104%			1 451.90				88%	14 876			
										=(104*0.85)				
	Сметная прибыль		60%			837.64				48%	8 114			
										=(60*0.8)				
	
2.	Е68-12-4 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций	0.4752	6 900.71	2 146.35	4 754.36	3 279.22	1 019.95	2 259.27	12.11	4.68	22 925	12 352	10 573	
					473.50			225.01	1	12.1			2 723	
	Объем: 528*0.09													
	Накладные расходы		104%			1 294.76				88%	13 266			
										=(104*0.85)				
	Сметная прибыль		60%			746.98				48%	7 236			
										=(60*0.8)				
	
3.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	101.007	7.42		7.42	749.56		749.56		5.18	3 883		3 883	
										1				
	Объем: 47.52*1.8+191*0.3*0.15*1.8													
	Поправки: ЭМ: =38.44/5.18	
	
4.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	101.007	27.37		27.37	2 764.63		2 764.63		5.18	14 321		14 321	
										1				
	Поправки: ЭМ: =141.78/5.18	
	
5.	Е01-01-013-14 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.33438	6 043.37	143.59	5 889.24	2 020.78	48.01	1 969.24	12.11	5.06	10 565	581	9 964	
				10.54	836.41		3.52	279.68	5.37	12.1		19	3 384	
	Объем: 528*0.58+42*0.67													
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		95%			311.31				81%	3 212			
										=(95*0.85)				
	Сметная прибыль		43%			140.91				34%	1 348			
										=(42.5*0.8)				
	
6.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	535.008	27.37		27.37	14 643.52		14 643.52		5.18	75 853		75 853	
										1				
	Объем: 334.38*1.6													
	Поправки: ЭМ: =141.78/5.18	
	
7.	Е01-01-016-01 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.33438	344.93	24.76	314.90	115.34	8.28	105.30	12.11	5.7	710	100	600	
				5.27	52.52		1.76	17.56	5.37	12.09		9	212	
	Накладные расходы		95%			24.55				81%	253			
										=(95*0.85)				
	Сметная прибыль		43%			11.11				34%	106			
										=(42.5*0.8)				
	
8.	Е27-04-001-01 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	1.71	3 132.30	153.85	2 960.45	5 356.23	263.08	5 062.37	12.1	4.13	24 194	3 183	20 908	
				18.00	248.28		30.78	424.55	3.36	12.09		103	5 133	
	Объем: 570*0.30													
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		142%			976.43				121%	10 062			
										=(142*0.85)				
	Сметная прибыль		81%			556.98				65%	5 405			
										=(80.75*0.8)				
	
9.	С408-0122 
Песок природный для строительных работ средний, м3	188.1	104.66			19 686.55					127 109			
				104.66			19 686.55		675.75			127 109		
	Объем: 1.71*110													
	
10.	Е27-04-006-01 
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания	0.57	62 217.14	368.51	5 405.31	35 463.77	210.05	3 081.03	12.11	4.58	185 883	2 544	14 111	
				56 443.32	768.74		32 172.69	438.18	5.26	12.09		169 228	5 298	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		142%			920.49				121%	9 489			
										=(142*0.85)				
	Сметная прибыль		81%			525.07				65%	5 097			
										=(80.75*0.8)				
	
11.	Е27-04-006-04 
На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03, 1000 м2 основания	0.57	18 284.46		1 508.81	10 422.14		860.02	1	4.5	55 219		3 870	
				16 775.65	210.38		9 562.12	119.91	5.37	12.09		51 349	1 450	
	Начисления: Н3= 1*1.25*5, Н4= 1*1.25*5, Н48= 1*5	
	Накладные расходы		142%			170.27				121%	1 755			
										=(142*0.85)				
	Сметная прибыль		81%			97.13				65%	943			
										=(80.75*0.8)				
	
12.	Е27-06-009-02 
Укладка геосетки в асфальтобетонное дорожное покрытие, 1000 м2 покрытия	0.57	4 957.34	170.44	25.30	2 825.68	97.15	14.42	12.11	6.03	6 285	1 177	87	
				4 761.60	1.51		2 714.11	0.86	1.85	12.07		5 021	10	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		142%			139.17				121%	1 436			
										=(142*0.85)				
	Сметная прибыль		81%			79.39				65%	772			
										=(80.75*0.8)				
	
13.	С101-9066-002 
Геосетка S&P Glasphalt тип GS, из стекловолокна, соединенная с нетканым полипропиленовым геотекстилем, м2	570	48.86			27 849.55					116 411			
				48.86			27 849.55		4.18			116 411		
	Поправки: М: =204.23/4.18	
	
14.	Е27-06-027-01 
Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.399	675.78		675.78	269.63		269.63	1	4.54	1 224		1 224	
					73.83			29.46	6.57	12.1			356	
	Объем: 570*0.07													
	Вычт.ресурсы:  С408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25	
	Накладные расходы		142%			41.83				121%	431			
										=(142*0.85)				
	Сметная прибыль		81%			23.86				65%	231			
										=(80.75*0.8)				
	
15.	С407-0028 
Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3	40.698	280.61			11 420.27					74 695			
				280.61			11 420.27		1 835.36			74 695		
	Объем: 39.9*1.02													
	
16.	Е27-07-005-02 
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2	57	166.36	140.59	19.83	9 482.66	8 013.49	1 130.03	12.11	4.13	103 776	97 043	4 667	
				5.95	0.90		339.15	51.30	6.09	12.18		2 065	625	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		142%			11 452.00				121%	118 178			
										=(142*0.85)				
	Сметная прибыль		81%			6 532.48				65%	63 484			
										=(80.75*0.8)				
	
17.	Цена поставщика. 
Плитка тротуарная серая, размером 200*100*100 (типа кирпич) (М300), м2	581.4	123.25			71 659.64			1	1	299 537			
				123.25			71 659.64		4.18	1		299 537		
	Объем: 570*1.02													
	Поправки: М: =460/4.18*1.12	
	
18.	Е27-02-010-02 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня	0.61	5 136.11	784.81	101.71	3 133.03	478.73	62.04	12.11	5.46	19 097	5 797	339	
				4 249.59	12.84		2 592.25	7.83	5	12.09		12 961	95	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		142%			690.92				121%	7 129			
										=(142*0.85)				
	Сметная прибыль		81%			394.11				65%	3 830			
										=(80.75*0.8)				
	
19.	Цена поставщика. 
Бортовой камень БР 100.30.15, м.п.	61	88.42			5 393.68			1	1	22 546			
				88.42			5 393.68		4.18	1		22 546		
	Поправки: М: =330/4.18*1.12	
	
20.	Е27-02-010-02 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного, 100 м бортового камня	1.58	1 060.47	784.81	101.71	1 675.54	1 239.99	160.71	12.11	5.46	17 268	15 016	877	
				173.95	12.84		274.84	20.28	5	12.09		1 374	245	
	Вычт.ресурсы:  С401-0006:[ М-(4041.50=685.00*5.9) ];  С402-0004:[ М-(34.14=569.06*0.06) ]	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		142%			1 789.58				121%	18 466			
										=(142*0.85)				
	Сметная прибыль		81%			1 020.82				65%	9 920			
										=(80.75*0.8)				
	
21.	С402-0004 
Раствор готовый кладочный цементный марки 100, м3	0.031284	569.06			17.80					89			
				569.06			17.80		2 853.17			89		
	Объем: (1.58)*(0.06*0.33)													
	
22.	С401-0006 
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3	8.01692	685.00			5 491.59					28 035			
				685.00			5 491.59		3 496.97			28 035		
	Объем: (1.58)*(5.9*0.86)													
	
23.	С403-8023 
Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	158	46.89			7 407.86					30 965			
				46.89			7 407.86		4.18			30 965		
	Поправки: М: =195.98/4.18	
	
24.	Е66-22-1 
Регулировка люков и кирпичных горловин колодцев и камер, 1 люк	2	345.86	41.00	10.13	691.72	82.00	20.26	12.11	6.53	4 291	993	132	
				294.73			589.46		5.37	1		3 165		
	Вычт.ресурсы:  С101-2536:[ М-(669.54=669.54*1) ]	
	Накладные расходы		108%			88.56				92%	914			
										=(108*0.85)				
	Сметная прибыль		68%			55.76				54%	536			
										=(68*0.8)				
	
	Раздел 2.  Тротуар	
	
25.	Е01-01-013-14 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.01404	6 043.37	143.59	5 889.24	84.85	2.02	82.68	12.11	5.06	444	24	418	
				10.54	836.41		0.15	11.74	5.37	12.1		1	142	
	Объем: 54*0.26													
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		95%			13.07				81%	134			
										=(95*0.85)				
	Сметная прибыль		43%			5.92				34%	56			
										=(42.5*0.8)				
	
26.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	22.464	27.37		27.37	614.85		614.85		5.18	3 185		3 185	
										1				
	Объем: 14.04*1.6													
	Поправки: ЭМ: =141.78/5.18	
	
27.	Е01-01-016-01 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.01404	344.93	24.76	314.90	4.84	0.35	4.42	12.11	5.7	30	4	25	
				5.27	52.52		0.07	0.74	5.37	12.09			9	
	Накладные расходы		95%			1.04				81%	11			
										=(95*0.85)				
	Сметная прибыль		43%			0.47				34%	4			
										=(42.5*0.8)				
	
28.	Е27-04-001-01 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.081	3 132.30	153.85	2 960.45	253.72	12.46	239.80	12.1	4.13	1 146	151	990	
				18.00	248.28		1.46	20.11	3.36	12.09		5	243	
	Объем: 54*0.15													
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		142%			46.25				121%	477			
										=(142*0.85)				
	Сметная прибыль		81%			26.38				65%	256			
										=(80.75*0.8)				
	
29.	С408-0122 
Песок природный для строительных работ средний, м3	8.91	104.66			932.52					6 021			
				104.66			932.52		675.75			6 021		
	Объем: 0.081*110													
	
30.	Е27-06-027-01 
Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.027	675.78		675.78	18.25		18.25	1	4.54	83		83	
					73.83			1.99	6.57	12.1			24	
	Объем: 54*0.05													
	Вычт.ресурсы:  С408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25	
	Накладные расходы		142%			2.83				121%	29			
										=(142*0.85)				
	Сметная прибыль		81%			1.61				65%	16			
										=(80.75*0.8)				
	
31.	С407-0028 
Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3	2.754	280.61			772.80					5 055			
				280.61			772.80		1 835.36			5 055		
	Объем: 2.7*1.02													
	
32.	Е27-07-005-02 
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2	5.4	166.36	140.59	19.83	898.36	759.17	107.06	12.11	4.13	9 831	9 194	442	
				5.95	0.90		32.13	4.86	6.09	12.18		196	59	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		142%			1 084.92				121%	11 196			
										=(142*0.85)				
	Сметная прибыль		81%			618.86				65%	6 014			
										=(80.75*0.8)				
	
33.	Цена поставщика. 
Плитка тротуарная серая, размером 200*100*60 (типа кирпич) (М300), м2	55.08	75.02			4 132.32			1	1	17 273			
				75.02			4 132.32		4.18	1		17 273		
	Объем: 54*1.02													
	Поправки: М: =280/4.18*1.12	
	
34.	Е27-02-010-02 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного, 100 м бортового камня	0.72	1 060.47	784.81	101.71	763.54	565.06	73.23	12.11	5.46	7 869	6 843	400	
				173.95	12.84		125.24	9.24	5	12.09		626	112	
	Вычт.ресурсы:  С401-0006:[ М-(4041.50=685.00*5.9) ];  С402-0004:[ М-(34.14=569.06*0.06) ]	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		142%			815.51				121%	8 416			
										=(142*0.85)				
	Сметная прибыль		81%			465.18				65%	4 521			
										=(80.75*0.8)				
	
35.	С402-0004 
Раствор готовый кладочный цементный марки 100, м3	0.014256	569.06			8.11					41			
				569.06			8.11		2 853.17			41		
	Объем: (0.72)*(0.06*0.33)													
	
36.	С401-0006 
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3	3.65328	685.00			2 502.50					12 775			
				685.00			2 502.50		3 496.97			12 775		
	Объем: (0.72)*(5.9*0.86)													
	
37.	С403-8023 
Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	72	46.89			3 375.73					14 111			
				46.89			3 375.73		4.18			14 111		
	Поправки: М: =195.98/4.18	
	
	Раздел 3.  Площадка	
	
38.	Е27-09-008-01 
Демонтаж опорных стоек сушилок, 100 знаков	0.03	4 428.37	2 311.01	2 117.36	132.85	69.33	63.52	12.11	4.56	1 129	840	290	
					180.13			5.40	2.34	12.1			65	
	Поправки: ПЗ: *0.7;  М: *0	
	Накладные расходы		142%			106.12				121%	1 095			
										=(142*0.85)				
	Сметная прибыль		81%			60.53				65%	588			
										=(80.75*0.8)				
	
39.	Е46-04-001-02 
Разборка бетонных фундаментов под стойками, 1 м3	0.06	438.90	90.15	348.75	26.33	5.41	20.93	12.11	4.27	155	66	89	
					31.92			1.92	1	12.1			23	
	Накладные расходы		110%			8.06				94%	84			
										=(110*0.85)				
	Сметная прибыль		60%			4.40				48%	43			
										=(59.5*0.8)				
	
40.	Е01-01-013-14 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.0156	6 043.37	143.59	5 889.24	94.28	2.24	91.87	12.11	5.06	493	27	465	
				10.54	836.41		0.16	13.05	5.37	12.1		1	158	
	Объем: 60*0.26													
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		95%			14.53				81%	150			
										=(95*0.85)				
	Сметная прибыль		43%			6.57				34%	63			
										=(42.5*0.8)				
	
41.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	24.96	27.37		27.37	683.17		683.17		5.18	3 539		3 539	
										1				
	Объем: 15.6*1.6													
	Поправки: ЭМ: =141.78/5.18	
	
42.	Е01-01-016-01 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.0156	344.93	24.76	314.90	5.38	0.39	4.91	12.11	5.7	33	5	28	
				5.27	52.52		0.08	0.82	5.37	12.09			10	
	Накладные расходы		95%			1.15				81%	12			
										=(95*0.85)				
	Сметная прибыль		43%			0.52				34%	5			
										=(42.5*0.8)				
	
43.	Е27-04-001-01 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.09	3 132.30	153.85	2 960.45	281.91	13.85	266.44	12.1	4.13	1 273	168	1 100	
				18.00	248.28		1.62	22.34	3.36	12.09		5	270	
	Объем: 60*0.15													
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		142%			51.39				121%	530			
										=(142*0.85)				
	Сметная прибыль		81%			29.31				65%	285			
										=(80.75*0.8)				
	
44.	С408-0122 
Песок природный для строительных работ средний, м3	9.9	104.66			1 036.13					6 690			
				104.66			1 036.13		675.75			6 690		
	Объем: 0.09*110													
	
45.	Е27-06-027-01 
Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.03	675.78		675.78	20.27		20.27	1	4.54	92		92	
					73.83			2.21	6.57	12.1			27	
	Объем: 60*0.05													
	Вычт.ресурсы:  С408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25	
	Накладные расходы		142%			3.14				121%	33			
										=(142*0.85)				
	Сметная прибыль		81%			1.79				65%	18			
										=(80.75*0.8)				
	
46.	С407-0028 
Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3	3.06	280.61			858.67					5 616			
				280.61			858.67		1 835.36			5 616		
	Объем: 3*1.02													
	
47.	Е27-07-005-02 
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2	6	166.36	140.59	19.83	998.18	843.53	118.95	12.11	4.13	10 924	10 215	491	
				5.95	0.90		35.70	5.40	6.09	12.18		217	66	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		142%			1 205.48				121%	12 440			
										=(142*0.85)				
	Сметная прибыль		81%			687.63				65%	6 683			
										=(80.75*0.8)				
	
48.	Цена поставщика. 
Плитка тротуарная серая, размером 200*100*60 (типа кирпич) (М300), м2	61.2	75.02			4 591.46			1	1	19 192			
				75.02			4 591.46		4.18	1		19 192		
	Объем: 60*1.02													
	Поправки: М: =280/4.18*1.12	
	
49.	Е27-02-010-02 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного, 100 м бортового камня	0.32	1 060.47	784.81	101.71	339.35	251.14	32.55	12.11	5.46	3 497	3 041	178	
				173.95	12.84		55.66	4.11	5	12.09		278	50	
	Вычт.ресурсы:  С401-0006:[ М-(4041.50=685.00*5.9) ];  С402-0004:[ М-(34.14=569.06*0.06) ]	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		142%			362.46				121%	3 740			
										=(142*0.85)				
	Сметная прибыль		81%			206.75				65%	2 009			
										=(80.75*0.8)				
	
50.	С402-0004 
Раствор готовый кладочный цементный марки 100, м3	0.006336	569.06			3.61					18			
				569.06			3.61		2 853.17			18		
	Объем: (0.32)*(0.06*0.33)													
	
51.	С401-0006 
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3	1.62368	685.00			1 112.22					5 678			
				685.00			1 112.22		3 496.97			5 678		
	Объем: (0.32)*(5.9*0.86)													
	
52.	С403-8023 
Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	32	46.89			1 500.33					6 271			
				46.89			1 500.33		4.18			6 271		
	Поправки: М: =195.98/4.18	
	
53.	Е06-01-001-01 
Устройство бетонной подготовки (бетонирование площадки под сушку), 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.015	76 410.60	1 713.96	2 240.44	1 146.16	25.71	33.61	12.11	6.34	4 959	311	213	
				72 456.20	339.75		1 086.84	5.10	4.08	12.1		4 434	62	
	Объем: 3*2*0.25													
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		105%			32.35				89%	332			
										=(105*0.85)				
	Сметная прибыль		55%			16.95				44%	164			
										=(55.25*0.8)				
	
54.	Е27-09-008-01 
Монтаж опорных стоек сушилок б/у, 100 знаков	0.03	7 577.66	3 796.66	3 781.00	227.33	113.90	113.43	12.11	4.56	1 897	1 379	517	
					321.66			9.65	2.34	12.1			117	
	Вычт.ресурсы:  С101-0090:[ М-(876.34=18257.00*0.048) ];  С101-0223:[ М-(1139.18=58872.11*0.01935) ];  С101-0485:[ М-(147.78=26296.00*0.00562) ];  С101-0837:[ М-(33.37=9873.90*0.00338) ]	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		142%			175.44				121%	1 810			
										=(142*0.85)				
	Сметная прибыль		81%			100.08				65%	972			
										=(80.75*0.8)				
	
	Раздел 4.  Озеленение	
	
55.	Е47-01-046-04 
Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, 100 м2	2	2 219.13	387.78		4 438.26	775.56		12.11	1	28 621	9 392		
				1 831.35			3 662.70		5.25	1		19 229		
	Начисления: Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		115%			891.89				98%	9 204			
										=(115*0.85)				
	Сметная прибыль		77%			597.18				61%	5 729			
										=(76.5*0.8)				
	
56.	Е47-01-046-06 
Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную, 100 м2	2	891.77	61.79	456.93	1 783.55	123.58	913.85	12.11	4.39	8 239	1 497	4 012	
				373.06	44.25		746.12	88.50	3.66	12.1		2 731	1 071	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		115%			243.89				98%	2 517			
										=(115*0.85)				
	Сметная прибыль		77%			163.30				61%	1 566			
										=(76.5*0.8)				
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	278 689.76	16 218.68	38 689.11			1 454 937	196 405	187 380	
			223 781.95	2 023.61				1 071 145	24 481	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	278 689.76	16 218.68	38 689.11			1 454 937	196 405	187 380	
			223 781.95	2 023.61				1 071 145	24 481	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	83 976.24					439 580			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2; %=81 - по стр. 5, 7, 25, 27, 40, 42; %=121 - по стр. 8, 10-12, 14, 16, 18, 20, 28, 30, 32, 34, 38, 43, 45, 47, 49, 54; %=92 - по стр. 24; %=94 - по стр. 39; %=89 - по стр. 53; %=98 - по стр. 55, 56)	24 411.29					251 675			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 39; %=34 - по стр. 5, 7, 25, 27, 40, 42; %=65 - по стр. 8, 10-12, 14, 16, 18, 20, 28, 30, 32, 34, 38, 43, 45, 47, 49, 54; %=54 - по стр. 24; %=44 - по стр. 53; %=61 - по стр. 55, 56)	14 015.68					136 016			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	317 116.73					1 842 628			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	317 116.73					1 842 628			
	Строительный контроль 1%	3 171.17					18 426			
	Всего со строительным контролем	320 287.90					1 861 054			
	Непредвиденные затраты 2%	6 405.76					37 221			
	Всего с непредвиденными затратами	326 693.66					1 898 275			
	НДС	58 804.86					341 690			
	Всего с НДС	385 498.52					2 239 965			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	24 411.29					251 675			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	14 015.68					136 016			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)