«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ ГО «Город Калининград»
«Капитальный ремонт многоквартирных домов»	Исполнительный директор ООО «УК РСУ-5»	
		
________________ /С.Б. Русович /	________________ /С.Ю. Донцова /	
		
«______»____________________ 2014г.	«______»____________________ 2014г.	

	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
на капитальный ремонт крыши, фасада и подвала МКД № 205 по ул. Дзержинского	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	Раздел 1.  Крыша	
	
1.	Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы	100 м2 покрытия	3.05	
2.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	3.05	
3.	Разборка  обрешетки сплошной	100 м2 кровли	3.05	
4.	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	3.05	
5.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	1.49	
6.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.64	
7.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (кобылки)	100 м	0.27	
8.	Разборка элементов каркаса из брусьев (стойки,подкосы)	1 м3 древесины в конструкции	0.8	
9.	Установка элементов каркаса из брусьев (стойки, подкосы)	1 м3 древесины в конструкции	1.04	
10.	Разборка прогонов из брусьев	1 м3 древесины в конструкции	0.34	
11.	Укладка прогонов из брусьев	1 м3 древесины в конструкции	0.34	
12.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш мауэрлатов	100 м2 кровли	2.135	
13.	Установка стропил (стропила, кобылки ,мауэрлат)	1 м3 древесины в конструкции	1.985	
14.	Разборка кирпичных стен (мауэрлат)	1 м3	1.2	
15.	Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (мауэрлат)	100 м3 кладки	0.012	
16.	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.01	
17.	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	1	
18.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	0.7	
19.	Обивка слуховых окон кровельной сталью	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.02	
20.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.0088	
21.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	2.87	
22.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	59.409	
23.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	3.05	
24.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	381.25	
25.	Разборка засыпного утеплителя деревянных стен	100 м2 стен	0.955	
26.	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	14.325	
27.	Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм	м2	292.23	
28.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	0.955	
29.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	119.375	
30.	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	3.05	
31.	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	22	
32.	Устройство снегозадержателей	100 м ограждения	0.35	
33.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали желобов	100 м труб и покрытий	0.37	
34.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.37	
35.	Смена обделок из листовой стали (капельник) шириной до 0,4 м	100 м	0.37	
36.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.87	
37.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.23	
38.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.09	
39.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.2	
40.	Смена ветровой доски	100 м досок	0.34	
41.	Смена обделок из листовой стали (ветровой планки) шириной до 0,4 м	100 м	0.34	
42.	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.65	
43.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.032	
44.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.1344	
45.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.072	
46.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.3024	
47.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7	100 м труб	0.072	
48.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.1584	
49.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.054	
50.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.2268	
51.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (3 канала)	100 м труб	0.054	
52.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.2376	
53.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал (6 каналов)	100 м труб	0.018	
54.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.0756	
55.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (6 каналов)	100 м труб	0.018	
56.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.198	
57.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.29	
58.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.29	
59.	Смена обделок из листовой стали  шириной до 0,7 м ( выступающие элементы верхней части фасада по углам здания)	100 м	0.04	
60.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	37.95	
61.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	37.95	
	
	Раздел 2.  Подвал	
	
62.	Разборка кирпичной кладки оконных проемов	1 м3	0.8	
63.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0.0782	
64.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.1083	
65.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2	м2	10.83	
66.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных	100 м2	4.305	
67.	Отбивка штукатурки с поверхностей потолков кирпичных	100 м2	1.423	
68.	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	5.728	
69.	Очистка поверхности щетками металлических балок	1 м2 очищаемой поверхности	16.8	
70.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 металлических балок	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.168	
71.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 металлических балок	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.168	
72.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами и ступеней	1 м3 кладки	0.4	
73.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	4.305	
74.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.423	
75.	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	5.728	
76.	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.25	
77.	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.25	
78.	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.0189	
79.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	1.89	
80.	Блок дверной металлический	м2	1.89	
81.	Разборка бетонных  полов	1 м3	21.345	
82.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.1423	
83.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	61.2	
84.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	61.2	
85.	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	14.23	
86.	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	14.23	
87.	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности	1.423	
88.	Гидроизол	м2	165.068	
89.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0.2661	
90.	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм	т	0.2661	
91.	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	1.423	
92.	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять  к расценке 11-01-011-01(до 50 мм)	100 м2 стяжки	1.423	
93.	Разборка покрытий ступеней	100 м2 покрытия	0.048	
94.	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2	100 отверстий	0.06	
95.	Установка стальных конструкций	1 т	0.0136	
96.	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т	0.0136	
97.	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.001	
98.	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.048	
99.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	20.94	
100.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	20.94	
	
	Раздел 3.  Фасад	
	
101.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	5.89	
102.	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0.58	
103.	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	0.58	
104.	Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными обоймами	1 т	0.03	
105.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных  и откосов	100 м2	5.1	
106.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	5.1	
107.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	76.31	
108.	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	4.817	
109.	Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,6 мм без покрытия, 20х20 мм	м2	529.87	
110.	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	2.5	
111.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами и цоколя	1 м3 кладки	4.6	
112.	Ремонт штукатурки наружных  прямоугольных колонн  с  лесов по камню и бетону цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0.235	
113.	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	0.318	
114.	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	0.217	
115.	Смена обделок из листовой стали ( сандриков) шириной до 0,4 м	100 м	0.75	
116.	Смена обделок из листовой стали ( отливов) шириной до 0,4 м	100 м	0.43	
117.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (в.ч. откосы)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	5.1	
118.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	5.87	
	Отмостка	
119.	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	1 м3	6	
120.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	10.8	
121.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.12	
122.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	100 м3	0.12	
123.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	30	
124.	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0.18	
125.	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	6	
126.	Устройство подстилающих слоев гравийных	1 м3 подстилающего слоя	6	
127.	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	6	
	Окна и двери	
128.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0.033	
129.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0.033	
130.	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3,5 м2	м2	3.3	
131.	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п. м	0.0112	
132.	Доски подоконные ПВХ, шириной 250 мм	м	1.12	
133.	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.0495	
134.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	4.951	
135.	Блок дверной металлический	м2	4.951	
136.	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.0372	
137.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0372	
	Крыльцо	
138.	Демонтаж плиты козырька над входом в подъезд	100 шт. сборных конструкций	0.01	
139.	Монтаж конструкций козырька	1 т конструкций	0.067	
140.	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.067	
141.	Монтаж покрытий козырька	100 м2	0.045	
142.	Поликарбонат сотовый толщиной 10 мм прозрачный	м2	4.5	
143.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0231	
144.	Демонтаж металлических ограждений крыльца	100 м ограждения	0.045	
145.	Разборка кирпичного крыльца	1 м3	1.5	
146.	Разборка ступеней крыльца	100 м ступеней	0.02	
147.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.01	
148.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	100 м3	0.01	
149.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	1.6	
150.	Устройство основания под фундаменты песчаного	1 м3 основания	0.5	
151.	Устройство основания под фундаменты щебеночного	1 м3 основания	0.5	
152.	Устройство стен подвалов и подпорных стен бетонных	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.018	
153.	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	0.085	
154.	Устройство металлических ограждений без поручней	100 м ограждения	0.045	
155.	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.045	
	Веранда	
156.	Ремонт ступеней бетонных	100 ступеней	0.1	
157.	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.2	
158.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	26.61	
159.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	26.61	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)