«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	

Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «МУП РСУ 24»	
		
_____________________ /С.Б. Русович /	____________________ /Кислый Д.Ю. /	
		
«______»____________________ 2018г.	«______»____________________ 2018г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т  	
на капитальный ремонт подвала, мусоропровода, подъезда многоквартирного дома по адресу: пр-т Ленинский д.83а-83д, г.Калининград.	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Подъезд	
	
	Стены	
1.	Очистка вручную поверхности от  масляных красок: с земли	100 м2	2.57	
2.	Шпатлевка стен, откосов оконных	100 м2	3.05	
3.	Окраска водными составами внутри помещений клеевая: улучшенная	100 м2	3.05	
	Окна и двери	
4.	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	1.64	
5.	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	1.144	
6.	Полотна глухие высотой 2300 мм ПГ 23-9 (ДГ 24-10, ДГ 24-19), площадь 2,07 м2; ПГ 23-11 (ДГ 24-12), площадь 2,53 м2	м2	114.4	
7.	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов	100 м2	2.3	
8.	Водоразбавляемая полиуретано-акрилатная краска БЕТОЛЮКС АКВА	л	32.86	
9.	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: балконных в каменных стенах	100 м2	0.495	
10.	Дверь балконная пластиковая, поворотно-откидная, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 1,5 м2	м2	49.5	
11.	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0.735	
12.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2	0.42	
13.	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2	м2	42	
14.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2	0.315	
15.	Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2	м2	31.5	
16.	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0.525	
17.	Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм	м	52.5	
	
	Раздел 2.  Мусороприемные камеры	
	
	Стены	
18.	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0.918	
19.	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0.918	
20.	Борей DT "Анти-Плесень"	л	22.95	
21.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0.918	
22.	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	0.918	
	Потолки	
23.	Очистка вручную поверхности потолков	100 м2	0.16	
24.	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0.16	
25.	Борей DT "Анти-Плесень"	л	4	
26.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2	0.16	
27.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	2.08	
28.	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2	0.16	
	Полы	
29.	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0.16	
30.	Разборка бетонных оснований под полы: толщ.100мм	м3	1.6	
31.	Демонтаж стальных рельсов	т	0.282	
32.	Устройство подстилающих слоев: бетонных, толщ.40мм	м3	1.344	
33.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	1.37088	
34.	Устройство бетонного бортика	100 м	0.5	
35.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный  ковер: праймером	100 м2	0.336	
36.	Устройство гидроизоляции обмазочной (для слоя из гидроизола)	100 м2	0.336	
37.	Устройство гидроизоляции из гидроизола	100 м2	0.336	
38.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0.038	
39.	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2	33.6	
40.	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0.336	
41.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3	0.68544	
42.	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01, до толщ.50мм	100 м2	0.336	
	
	Раздел 3.  Мусоропроводные стволы	
	
43.	Очистка вручную поверхности стволов	100 м2	1.3	
44.	Установка вставок гибких металлических в ствол мусоропровода	м2	0.4	
45.	Сталь листовая оцинкованная холоднокатаная толщиной 1,6-2,4 мм (200*80, 500*500 мм)	т	0.05528	
46.	Шпилька-саморез М8-100	100 шт.	0.25	
47.	Гайки шестигранные диаметр резьбы 8 мм	т	0.0001058	
48.	Демонтаж загрузочных клапанов	т	0.357	
49.	Монтаж загрузочных клапанов	т	0.357	
50.	Клапаны для приема мусора на площадках лестничных клеток, емкостью ковша 12 л, размер 814х395х814 мм	шт.	25	
51.	Демонтаж шибера	т	0.15	
52.	Монтаж шибера	т	0.15	
53.	Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали прямоугольные периметром до 4800 мм	шт.	5	
54.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0.28	
55.	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стволе мусоропровода площадью до 0,1 м2	м3	0.03125	
56.	Раствор известково-гипсовый	м3	0.0325	
57.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	1.3	
58.	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	1.3	
59.	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 белая	т	0.039	
60.	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0.026	
	
	Раздел 4.  Подвал	
	
	Стены и потолки	
61.	Очистка вручную поверхности стен и потолков	100 м2	40	
62.	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	40	
63.	Борей DT "Анти-Плесень"	л	1000	
64.	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2	40	
	Окна	
65.	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0.03	
66.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2	0.03	
67.	Демонтаж металлических решеток	т	0.062	
68.	Установка металлических решеток	т	0.062	
69.	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	0.09	
70.	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2	0.05	
71.	Окраска откосов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2	0.05	
	
	Раздел 5.  Спуски в подвал	
	
72.	Очистка поверхности щетками металлической лестницы	м2	15.82	
73.	Обеспыливание поверхности	м2	15.82	
74.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.1582	
75.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0.1582	
76.	Монтаж лестниц прямолинейных ,б/у	т	0.3	
	
	Раздел 6.  Отмостка	
	
77.	Разборка бетонной отмостки с помощью молотков отбойных	100 м3	0.09	
78.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	16.2	
79.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусора)	1 т груза	16.2	
80.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0.3	
81.	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 т груза	48	
82.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	48	
83.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный  ковер: праймером	100 м2	0.3	
84.	Устройство гидроизоляции обмазочной: холодной  мастикой в один слой толщиной 2 мм	100 м2	0.3	
85.	Устройство гидроизоляции из рубероида в один слой насухо	100 м2	1	
86.	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3	10	
87.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	12	
88.	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	м3	10	
89.	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3	11.9	
90.	Устройство бетонной отмостки	м3	10	
91.	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3	10.2	
	
	Раздел 7.  Приямки	
	
92.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0.09	
93.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0.09	
94.	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	0.08	
95.	Песок природный для строительных работ средний	м3	0.88	
96.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 100 мм	100 м	0.08	
97.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 110 мм	м	8	
98.	Устройство слоев бетонных	м3	2.8	
99.	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3	2.856	
100.	Разборка: кирпичных стен приямков	м3	0.15	
101.	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м, приямков	м3	0.15	
102.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.0591	
103.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный  ковер: праймером	100 м2	0.12	
104.	Устройство гидроизоляции обмазочной: холодной  мастикой в один слой толщиной 2 мм	100 м2	0.12	
105.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0.15	
106.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	1.95	
107.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0.15	
108.	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	0.15	
109.	Краска <Нортовская фасадная ВД люкс>	кг	5.7	
110.	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	1.95	

Составил:	вед. инженер ОК                                                       Сметанина Е.Н.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Нач. отдела ОК                                                          Рябкова Г.Н.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)