«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
          Директор МКУ «КР МКД»
	Директор ООО «УК Мегадом»	
		
________________ /_Русович С.Б.__ /	________________ / Уланова О.В. /	
		
«______»_________________ 2014 г.	           «______»________________ 2014 г.	

Объект:	Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: ул. Самаркандская, дом № 14-20,     г. Калининград	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома № 14-20, ул. Самаркандская	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	10.38	
2.	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.06	
3.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	10.38	
4.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	3.93	
5.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	1 шт.	64	
6.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	1.12	
7.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок	100 м	3.28	
8.	Ремонт кирпичной кладки (мауэрлат)	1 м3 кладки	1.8	
9.	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	6	
10.	Смена жалюзийных решеток	100 жалюзийных решеток	0.12	
11.	Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку (слуховые окна)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.12	
12.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.0528	
13.	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	0.78	
14.	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	100 м2 кровли	10.38	
15.	Этернит в комплекте	м2	1401.3	
16.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.0336	
17.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	3.36	
18.	Устройство снегозадержателей	100 м ограждения	1.28	
19.	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	1.3	
20.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали желобов	100 м труб и покрытий	1.315	
21.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	1.315	
22.	Смена обделок из листовой стали капельника	100 м	1.315	
23.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	1.242	
24.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.24	
25.	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	1.24	
26.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.12	
27.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.12	
28.	Разборка карниза  МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.б)  При демонтаже (разборке) сборных деревянных конструкций	100 м2 потолка	0.393	
29.	Подшивка карниза досками обшивки	100 м2 потолка	0.393	
30.	Простая окраска масляными составами по дереву карнизов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.393	
31.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	20.76	
32.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	668.472	
33.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.1716	
34.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.7207	
35.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (3канала)	100 м труб	0.026	
36.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.1716	
37.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (5каналов)	100 м труб	0.1456	
38.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	1.6016	
39.	Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал	100 м	0.0117	
40.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.486	
41.	Окраска дымовых труб   по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.486	
42.	Устройство мелких покрытий  из листовой оцинкованной стали (оголовки дымовых труб)	100 м2 покрытия	0.162	
43.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	48.29	
44.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	48.29	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)