«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	10 080 223	руб.	Смета на сумму:	10 080 223	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт фасада с утеплением, подвала МКД №117-125 по ул.П.Морозова, г.Калининград	
Сметная стоимость:	10 080.223	тыс. руб.	
монтажных работ:	28.538	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	11.080	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	1 946.102	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 2019-I квартал по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	
Территориальный каталог текущих цен Калининградской области за I квартал 2019 г. Цены в номенклатуре КСР	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
	
	Раздел 1.  Фасад	
	
1.	ГЭСН 08-07-001-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ  Прил.8.1 п.3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2	100 м2		19.49	9 945.52	193 838	
		Начисления: Н5= 1.2, Н48= 1.2	
1. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.07	1.3643	236.670	323	
1. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	52.2	1017.378	167.930	170 848	
1. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.07	1.3643	1 080.04	1 473	
			(1)			236.67	323	
1. 4.	11.2.13.06-0011	Щиты: настила	м2	4.08	79.5192	270.58	21 516	
		Накладные расходы				110%	188 288	
		Сметная прибыль				68%	116 396	
		Всего с НР и СП					498 522	
	
2.	01.7.16.02-0003 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т		0.6822	131 574.69	89 760	
		Объем: (19.49)*0.035						
	
3.	01.7.16.02-0001 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3		0.1754	10 800.13	1 894	
		Объем: (19.49)*0.009						
	
4.	ГЭСНр 69-2-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.		1.94	912.71	1 771	
4. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5.49	10.6506	166.250	1 771	
4. 2.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.006	0.01164			
		Накладные расходы				78%	1 381	
		Сметная прибыль				50%	886	
		Всего с НР и СП					4 038	
	
5.	ГЭСНр 69-5-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 шт.		1.94	24 232.51	47 011	
5. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8.32	16.1408	295.070	4 763	
5. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	20.8	40.352	174.220	7 030	
5. 3.	91.06.06-015	Автогидроподъемники высотой подъема: свыше 35 м	маш.-ч	8.32	16.1408	2 378.72	38 394	
			(1)			295.07	4 763	
5. 4.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	0.4	0.776	2 044.45	1 586	
		Накладные расходы				78%	9 199	
		Сметная прибыль				50%	5 897	
		Всего с НР и СП					62 106	
	
6.	ГЭСН 46-02-009-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен  кирпичных	100 м2		15	3 459.28	51 889	
6. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	342.3	151.590	51 889	
		Накладные расходы				99%	51 370	
		Сметная прибыль				60%	31 133	
		Всего с НР и СП					134 393	
	
7.	ГЭСНр 53-16-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3		0.2	5 777.40	1 155	
7. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.43	0.086	276.630	24	
7. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	35.39	7.078	155.780	1 103	
7. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.2	0.04	951.88	38	
			(1)			276.63	11	
7. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.23	0.046	317.68	15	
			(1)			276.63	13	
7. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.044	0.0088	20.52		
		Накладные расходы				86%	969	
		Сметная прибыль				70%	789	
		Всего с НР и СП					2 913	
	
8.	06.1.01.05-0037 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.0804	14 291.11	1 149	
		Объем: (0.2)*(0.402)						
	
9.	04.3.01.12-0003 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3		0.0506	2 824.83	143	
		Объем: (0.2)*(0.253)						
	
10.	ГЭСНр 53-14-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м		6.44	472.34	3 042	
10. 1.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	2.71	17.4524	174.220	3 041	
10. 2.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.01	0.0644	20.52	1	
		Накладные расходы				86%	2 615	
		Сметная прибыль				70%	2 129	
		Всего с НР и СП					7 786	
	
11.	04.3.01.09-0014 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.1288	3 069.65	395	
		Объем: (6.44)*0.02						
	
12.	ГЭСНр 53-15-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2		0.1	65 184.46	6 518	
12. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1	0.1	276.630	28	
12. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	397.65	39.765	161.500	6 422	
12. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1	0.1	951.88	95	
			(1)			276.63	28	
12. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.59	0.059	20.52	1	
12. 5.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	24.8	2.48			
		Накладные расходы				86%	5 547	
		Сметная прибыль				70%	4 515	
		Всего с НР и СП					16 580	
	
13.	04.3.01.12-0003 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3		0.24	2 824.83	678	
		Объем: (0.1)*2.4						
	
14.	06.1.01.05-0037 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.52	14 335.89	7 455	
		Объем: (0.1)*5.2						
	
15.	ГЭСН 15-01-080-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 80 мм	100 м2		15	168 191.98	2 522 880	
15. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	28.28	424.2	268.039	113 702	
15. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	361.17	5417.55	174.220	943 846	
15. 3.	91.06.03-057	Лебедки электрические тяговым усилием: 122,62 кН (12,5 т)	маш.-ч	6.08	91.2	439.79	40 109	
			(1)			236.67	21 584	
15. 4.	91.06.05-052	Погрузчики одноковшовые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	11.1	166.5	795.13	132 389	
			(1)			276.63	46 059	
15. 5.	91.14.02-004	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 15т	маш.-ч	11.1	166.5	1 434.61	238 863	
			(1)			276.63	46 059	
15. 6.	91.21.22-194	Машины листогибочные специальные (вальцы)	маш.-ч	0.2	3	41.70	125	
15. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.1	1.5	20.52	31	
15. 8.	01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	4.492	67.38	247.72	16 691	
15. 9.	01.7.15.07-0003	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0.89	13.35	7.55	101	
15. 10.	01.7.15.07-0132	Дюбель распорный с металлическим стержнем: 10х150 мм	10 шт.	120	1800	49.15	88 470	
15. 11.	01.7.15.08-0003	Заклепка СТД-985	кг	0.006	0.09	229.97	21	
15. 12.	01.7.17.09-0061	Сверла кольцевые алмазные диаметром: 5 мм	шт.	0.36	5.4	658.71	3 557	
15. 13.	01.8.01.06-0001	Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM	м2	134.75	2021.25	40.13	81 113	
15. 14.	04.3.02.09-1526	Штукатурка фасадная декоративная типа "BOLIX MPKA15DM"	кг	400	6000	29.81	178 860	
15. 15.	07.2.06.06-0072	Профиль цокольный: AL 100 мм, длина 2500 мм	м	3.26	48.9	96.79	4 733	
15. 16.	08.3.05.05-0055	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,55 мм	т	0.004	0.06	58 942.11	3 537	
15. 17.	11.3.03.13-0031	Уголок ПВХ с стеклосеткой	м	6	90	20.77	1 869	
15. 18.	14.1.06.04-0001	Клей для приклеивания минеральной ваты типа "BOLIX ZW"	кг	600	9000	21.37	192 330	
15. 19.	14.1.06.04-0017	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг	831.95	12479.25	24.27	302 871	
15. 20.	14.3.02.05-0105	Краска силикатная типа "BOLIX SZ"	л	44.92	673.8	284.65	191 797	
15. 21.	14.4.01.10-0003	Грунтовка: типа "BOLIX SG"	кг	25.42	381.3	173.15	66 022	
15. 22.	14.4.01.15-0004	Грунтовка: полимерная типа "BOLIX O"	кг	12.71	190.65	130.50	24 880	
15. 23.	14.5.01.10-0025	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	1.96	29.4	362.78	10 666	
		Накладные расходы				95%	1 004 671	
		Сметная прибыль				47%	497 048	
		Всего с НР и СП					4 024 598	
	
16.	12.2.05.02-0004 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Плиты из минеральной ваты гидрофобизированные негорючие на основе каменных пород (плотность 130)	м3		134.4	4 962.00	666 893	
		Объем: 15*11.2*0.8						
	
17.	ГЭСНр 58-20-2 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,7 м	100 м		0.15	11 561.52	1 734	
17. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.2	0.03	264.642	8	
17. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	63.22	9.483	166.250	1 577	
17. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.14	0.021	317.68	7	
			(1)			276.63	6	
17. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.009	1 080.04	10	
			(1)			236.67	2	
17. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.004	0.0006	61 618.16	37	
17. 6.	08.3.03.05-0001	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм	т	0.006	0.0009	115 908.09	104	
17. 7.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.33	0.0495			
		Накладные расходы				83%	1 316	
		Сметная прибыль				65%	1 030	
		Всего с НР и СП					4 080	
	
18.	08.3.05.05-0081 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т		0.0486	62 757.96	3 050	
		Объем: (0.15)*0.324						
	
19.	ГЭСНр 58-20-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Смена обделок из листовой стали (цветной) (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м		2.16	7 894.95	17 053	
19. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.12	0.2592	263.310	68	
19. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	41.41	89.4456	166.250	14 870	
19. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.08	0.1728	317.68	55	
			(1)			276.63	48	
19. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0864	1 080.04	93	
			(1)			236.67	20	
19. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.004	0.00864	61 618.16	532	
19. 6.	08.3.03.05-0001	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм	т	0.006	0.01296	115 908.09	1 502	
19. 7.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.224	0.48384			
		Накладные расходы				83%	12 399	
		Сметная прибыль				65%	9 710	
		Всего с НР и СП					39 161	
	
20.	08.3.05.05-0081 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т		0.3974	62 757.96	24 940	
		Объем: (2.16)*(0.184)						
	
21.	14.5.01.05-0001 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.		27	344.41	9 299	
		Объем: 216*7.5/60						
	
22.	ГЭСН 20-02-002-08 
(Приказ № 1575/пр от 24.11.2017 
прим)	Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2	100 шт.		0.45	5 455.73	2 455	
22. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.023	0.01035	241.882	3	
22. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	24.8	11.16	166.250	1 855	
22. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.003	0.00135	317.68		
			(1)			276.63		
22. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.009	1 080.04	10	
			(1)			236.67	2	
22. 5.	01.7.15.07-0152	Дюбель с шурупом 6/35 мм	100 шт.	4.04	1.818	40.07	73	
22. 6.	14.5.01.07-1000	Герметик клей силиконовый	л	2.1267	0.957015	539.94	517	
		Накладные расходы				115%	2 137	
		Сметная прибыль				71%	1 319	
		Всего с НР и СП					5 911	
	
23.	С1 цена поставщ.	Пластиковая вентиляционная решетка 154х154мм	шт		45	110.00	4 950	
		Поправки: М: =132/1.2	
	
	Цоколь	
24.	ГЭСН 46-02-009-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен  кирпичных	100 м2		1.66	3 459.28	5 742	
24. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	37.8812	151.590	5 742	
		Накладные расходы				99%	5 685	
		Сметная прибыль				60%	3 445	
		Всего с НР и СП					14 872	
	
25.	ГЭСНр 53-16-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3		0.5	5 777.40	2 889	
25. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.43	0.215	276.630	59	
25. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	35.39	17.695	155.780	2 757	
25. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.2	0.1	951.88	95	
			(1)			276.63	28	
25. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.23	0.115	317.68	37	
			(1)			276.63	32	
25. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.044	0.022	20.52		
		Накладные расходы				86%	2 422	
		Сметная прибыль				70%	1 971	
		Всего с НР и СП					7 282	
	
26.	06.1.01.05-0037 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.201	14 291.11	2 873	
		Объем: (0.5)*(0.402)						
	
27.	04.3.01.12-0003 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3		0.1265	2 824.83	357	
		Объем: (0.5)*(0.253)						
	
28.	ГЭСН 46-04-001-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка: кирпичных стен	м3		7.6	1 552.91	11 802	
28. 1.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	8.24	62.624	172.120	10 779	
28. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1.15	8.74	98.14	858	
28. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	2.3	17.48	9.47	166	
		Накладные расходы				99%	10 671	
		Сметная прибыль				60%	6 467	
		Всего с НР и СП					28 941	
	
29.	ГЭСНр 53-14-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м		0.8	472.34	378	
29. 1.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	2.71	2.168	174.220	378	
29. 2.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.01	0.008	20.52		
		Накладные расходы				86%	325	
		Сметная прибыль				70%	265	
		Всего с НР и СП					968	
	
30.	04.3.01.09-0014 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.016	3 069.65	49	
		Объем: (0.8)*0.02						
	
31.	ГЭСН 15-04-006-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		1.66	1 244.34	2 066	
31. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0332	256.650	9	
31. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6.55	10.873	187.210	2 036	
31. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.0166	317.68	5	
			(1)			276.63	5	
31. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0166	1 080.04	18	
			(1)			236.67	4	
31. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.166	41.34	7	
		Накладные расходы				95%	1 943	
		Сметная прибыль				47%	961	
		Всего с НР и СП					4 970	
	
32.	С14.3-01.01-1000	Грунтовка глубокого проникновения фасадная	л		21.58			
		Объем: 1.66*0.013*1000						
	
33.	ГЭСНр 61-28-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Нанесение клеевого состава по  сетке	100 м2		1.66	49 685.13	82 477	
33. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.2158	236.670	51	
33. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	81.6	135.456	151.590	20 534	
33. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	0.166	11.72	2	
33. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.2158	1 080.04	233	
			(1)			236.67	51	
33. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.18	0.2988	20.52	6	
33. 6.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.25	0.415	8 729.67	3 623	
33. 7.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	110	182.6	318.07	58 080	
		Накладные расходы				79%	16 262	
		Сметная прибыль				50%	10 293	
		Всего с НР и СП					109 032	
	
34.	03.1.01.01-0002 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т		-0.415	8 729.67	-3 623	
		Объем: (1.66)*(-0.25)						
	
35.	08.1.02.17-0161 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2		-182.6	318.07	-58 080	
		Объем: (1.66)*(-110.0)						
	
36.	01.8.01.06-0006 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2		182.6	32.49	5 933	
		Объем: 1.66*110						
	
37.	14.1.06.02-0001 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Клей для армирующего слоя (сухая смесь)	т		0.415	13 160.76	5 462	
		Объем: 166*2.5/1000						
	
38.	ГЭСНр 61-1-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм	100 м2		1.66	5 969.57	9 909	
38. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.32	0.5312	276.630	147	
38. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	29.58	49.1028	161.500	7 930	
38. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.32	0.5312	317.68	169	
			(1)			276.63	147	
38. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.581	20.52	12	
38. 5.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	0.53	0.8798	2 044.45	1 799	
		Накладные расходы				79%	6 381	
		Сметная прибыль				50%	4 039	
		Всего с НР и СП					20 328	
	
39.	ГЭСН 15-04-019-07 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2		1.66	2 403.65	3 990	
39. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.0996	236.670	24	
39. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	12.94	21.4804	180.650	3 880	
39. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.1162	11.72	1	
39. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.0996	1 080.04	108	
			(1)			236.67	24	
39. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.0166	41.34	1	
		Накладные расходы				95%	3 709	
		Сметная прибыль				47%	1 835	
		Всего с НР и СП					9 534	
	
40.	14.4.01.02-0113 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Грунтовка акриловая	кг		21.58	101.59	2 192	
		Объем: (1.66)*13						
	
41.	С2 цена поставщи.	Краска акриловая типа Маршал с колером	кг		63.08	170.00	10 724	
		Объем: (1.66)*38						
		Поправки: М: =170	
	
42.	ГЭСНр 58-15-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	100 м		1.08	10 258.88	11 080	
42. 1.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	60.4	65.232	167.930	10 954	
42. 2.	08.3.03.05-0001	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм	т	0.001	0.00108	115 908.09	125	
		Накладные расходы				83%	9 092	
		Сметная прибыль				65%	7 120	
		Всего с НР и СП					27 292	
	
	Перенавеска эл.кабеля	
43.	ГЭСНр 67-3-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Демонтаж кабеля с перенавеской на леса	100 м		1.05	1 464.50	1 538	
43. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.0105	276.630	3	
43. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9.64	10.122	151.590	1 534	
43. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.0105	317.68	3	
			(1)			276.63	3	
		Накладные расходы				85%	1 306	
		Сметная прибыль				65%	999	
		Всего с НР и СП					3 844	
	
44.	ГЭСНм 08-02-390-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм	100 м		1.05	4 058.25	4 261	
		Начисления: Н17= 2	
44. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.0105	276.630	3	
44. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	20.33	21.3465	184.980	3 949	
44. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.0105	317.68	3	
			(1)			276.63	3	
44. 4.	01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм	1000 шт.	0.4	0.42	180.86	76	
44. 5.	01.7.15.14-0165	Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм	т	0.0014	0.00147	104 906.34	154	
		Накладные расходы				95%	3 754	
		Сметная прибыль				65%	2 569	
		Всего с НР и СП					10 584	
	
45.	20.2.05.04-0032 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кабель-канал 80x40 мм	100 м		1.071	14 129.59	15 133	
		Объем: 105*1.02						
	
46.	ГЭСНм 08-02-399-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2	100 м		1.05	857.71	901	
		Начисления: Н17= 2	
46. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.021	256.650	5	
46. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	3.76	3.948	182.740	721	
46. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.01	0.0105	951.88	10	
			(1)			276.63	3	
46. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0105	1 080.04	11	
			(1)			236.67	2	
46. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.168	553.58	93	
46. 6.	01.7.06.07-0001	Лента К226	100 м	0.055	0.05775	755.61	44	
46. 7.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.05	0.0525	128.30	7	
		Накладные расходы				95%	690	
		Сметная прибыль				65%	472	
		Всего с НР и СП					2 063	
	
	ОКОННЫЕ БЛОКИ (МОП)	
47.	ГЭСН 46-04-012-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками (лестница)	100 м2		0.18	32 091.68	5 777	
47. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	1.3932	276.630	385	
47. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	188.54	33.9372	157.170	5 334	
47. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	1.3932	317.68	443	
			(1)			276.63	385	
		Накладные расходы				99%	5 662	
		Сметная прибыль				60%	3 431	
		Всего с НР и СП					14 870	
	
48.	ГЭСН 46-04-012-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок (чердак)	100 м2		0.0256	29 611.53	758	
48. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.198144	276.630	55	
48. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	172.76	4.422656	157.170	695	
48. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	0.198144	317.68	63	
			(1)			276.63	55	
		Накладные расходы				99%	743	
		Сметная прибыль				60%	450	
		Всего с НР и СП					1 951	
	
49.	ГЭСН 10-01-034-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (чердак)	100 м2		0.0256	116 461.62	2 981	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
49. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6.396	0.1637376	249.865	41	
49. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	259.296	6.6379776	170.030	1 129	
49. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.112	0.0540672	317.68	17	
			(1)			276.63	15	
49. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	4.284	0.1096704	1 080.04	118	
			(1)			236.67	26	
49. 5.	01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	429	10.9824	22.23	244	
49. 6.	01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	71	1.8176	21.15	38	
49. 7.	01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	27.1	0.69376	247.72	172	
49. 8.	01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	71.4	1.82784	95.64	175	
49. 9.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	0.2048	404.09	83	
49. 10.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	114	2.9184	344.41	1 005	
		Накладные расходы				106%	1 240	
		Сметная прибыль				54%	632	
		Всего с НР и СП					4 853	
	
50.	11.3.02.02-0016 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2		2.56	8 099.98	20 736	
	
51.	ГЭСН 10-01-034-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2		0.06	116 461.62	6 988	
		Объем: 0.8*0.5*3*5						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
51. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6.396	0.38376	249.865	96	
51. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	259.296	15.55776	170.030	2 645	
51. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.112	0.12672	317.68	40	
			(1)			276.63	35	
51. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	4.284	0.25704	1 080.04	278	
			(1)			236.67	61	
51. 5.	01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	429	25.74	22.23	572	
51. 6.	01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	71	4.26	21.15	90	
51. 7.	01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	27.1	1.626	247.72	403	
51. 8.	01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	71.4	4.284	95.64	410	
51. 9.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	0.48	404.09	194	
51. 10.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	114	6.84	344.41	2 356	
		Накладные расходы				106%	2 905	
		Сметная прибыль				54%	1 480	
		Всего с НР и СП					11 374	
	
52.	11.3.02.02-0007 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016 
прим)	Блок оконный из ПВХ-профилей, глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2		6	4 213.96	25 284	
	
53.	ГЭСН 10-01-034-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2		0.13	116 461.62	15 140	
		Объем: 1.3*0.5*4*5						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
53. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6.396	0.83148	249.865	208	
53. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	259.296	33.70848	170.030	5 731	
53. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.112	0.27456	317.68	87	
			(1)			276.63	76	
53. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	4.284	0.55692	1 080.04	601	
			(1)			236.67	132	
53. 5.	01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	429	55.77	22.23	1 240	
53. 6.	01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	71	9.23	21.15	195	
53. 7.	01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	27.1	3.523	247.72	873	
53. 8.	01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	71.4	9.282	95.64	888	
53. 9.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	1.04	404.09	420	
53. 10.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	114	14.82	344.41	5 104	
		Накладные расходы				106%	6 295	
		Сметная прибыль				54%	3 207	
		Всего с НР и СП					24 642	
	
54.	11.3.02.02-0017 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2		13	6 492.39	84 401	
	
55.	ГЭСН 10-01-035-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м		0.09	25 547.03	2 299	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
55. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.228	0.02052	245.083	5	
55. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	25.428	2.28852	166.250	380	
55. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.048	0.00432	317.68	1	
			(1)			276.63	1	
55. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.18	0.0162	1 080.04	17	
			(1)			236.67	4	
55. 5.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	4	0.36	404.09	145	
55. 6.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	56.6	5.094	344.41	1 754	
		Накладные расходы				106%	408	
		Сметная прибыль				54%	208	
		Всего с НР и СП					2 915	
	
56.	11.3.03.01-0004 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Доски подоконные из ПВХ, ширина 250 мм	м		9	210.16	1 891	
	
57.	ГЭСН 15-02-024-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску	100 м2		0.21	44 733.72	9 394	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
57. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.336	0.70056	219.343	154	
57. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	207.936	43.66656	170.030	7 425	
57. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.372	0.07812	317.68	25	
			(1)			276.63	22	
57. 4.	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные: 65 л	маш.-ч	2.364	0.49644	231.24	115	
			(1)			205.93	102	
57. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.6	0.126	1 080.04	136	
			(1)			236.67	30	
57. 6.	01.7.15.06-0064	Гвозди отделочные круглые: 1,6x25 мм	т	0.002	0.00042	56 030.59	24	
57. 7.	01.7.20.08-0102	Миткаль <Т-2> суровый (суровье)	10 м	1.71	0.3591	331.67	119	
57. 8.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.49	0.1029	8 729.67	898	
57. 9.	04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	м3	0.03	0.0063	2 393.49	15	
57. 10.	14.1.01.01-0001	Клей казеиновый	т	0.0048	0.001008	632 697.28	638	
		Накладные расходы				95%	7 200	
		Сметная прибыль				47%	3 562	
		Всего с НР и СП					20 156	
	
58.	01.6.01.02-0006 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм	м2		22.05	73.11	1 612	
		Объем: (0.21)*(105.0)						
	
59.	07.2.06.03-0228 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Профиль угловой ПУ 25х25 мм для защиты углов, алюминиевый	м		75	11.89	892	
	
60.	ГЭСН 15-04-027-05 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: откосов, подготовленных под окраску	100 м2		0.21	4 310.85	905	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
60. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.048	0.01008	246.660	2	
60. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	14.388	3.02148	184.980	559	
60. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.00252	317.68	1	
			(1)			276.63	1	
60. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.036	0.00756	1 080.04	8	
			(1)			236.67	2	
60. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4.4	0.924	148.81	138	
60. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.15	0.0315	41.34	1	
60. 7.	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.029	0.00609	32 610.22	199	
		Накладные расходы				95%	533	
		Сметная прибыль				47%	264	
		Всего с НР и СП					1 702	
	
61.	ГЭСН 15-04-007-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Окраска водно-дисперсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску	100 м2		0.21	7 166.47	1 505	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
61. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.132	0.02772	236.670	7	
61. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	39.276	8.24796	172.120	1 420	
61. 3.	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0.012	0.00252	273.05	1	
			(1)			236.67	1	
61. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.12	0.0252	1 080.04	27	
			(1)			236.67	6	
61. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	0.1764	148.81	26	
61. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.31	0.0651	41.34	3	
61. 7.	14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0.005	0.00105	27 116.62	28	
		Накладные расходы				95%	1 356	
		Сметная прибыль				47%	671	
		Всего с НР и СП					3 531	
	
62.	14.3.02.03-0021 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные: ВД-ВА-27А, ВД-ВА-224	т		0.0063	39 905.81	251	
		Объем: (0.21)*0.03						
	
63.	14.4.01.02-0113 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Грунтовка акриловая	кг		4.2	101.59	427	
		Объем: (0.21)*20.0						
	
64.	ГЭСНр 62-10-2 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за один раз с расчисткой старой краски до 35%	100 м2		0.22	11 655.16	2 564	
64. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.16	0.0352	261.645	9	
64. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	58.2	12.804	167.930	2 150	
64. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.1	0.022	317.68	7	
			(1)			276.63	6	
64. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.0132	1 080.04	14	
			(1)			236.67	3	
64. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1.1	0.242	148.81	36	
64. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.18	0.0396	41.34	2	
64. 7.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0024	0.000528	3 555.38	2	
64. 8.	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0.0051	0.001122	79 974.27	90	
64. 9.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.0394	0.008668	30 394.06	263	
		Накладные расходы				80%	1 727	
		Сметная прибыль				50%	1 080	
		Всего с НР и СП					5 371	
	
65.	14.4.02.04-0006 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Краска для наружных работ: коричневая	т		0.0036	79 949.23	288	
		Объем: (0.22)*0.0162						
	
66.	ГЭСН 15-04-030-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Масляная окраска электрических щитов, количество окрасок 2	100 м2		0.037	2 630.99	97	
66. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.04	0.00148	246.660		
66. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	12.21	0.45177	172.120	78	
66. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.00037	317.68		
			(1)			276.63		
66. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.00111	1 080.04	1	
			(1)			236.67		
66. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.0037	41.34		
66. 6.	14.5.05.02-0001	Олифа натуральная	кг	3.2	0.1184	153.03	18	
		Накладные расходы				95%	74	
		Сметная прибыль				47%	37	
		Всего с НР и СП					208	
	
67.	14.4.02.04-0006 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Краска для наружных работ: коричневая	т		0.001	79 949.23	80	
		Объем: (0.037)*0.0273						

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					3 962 275	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					20 295	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					15 133	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 44, 46)					4 444	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 44, 46)					3 041	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					27 780	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					3 938 633	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					892 913	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 1; %=78 - по стр. 4, 5; %=99 - по стр. 6, 24, 28, 47, 48; %=86 - по стр. 7, 10, 12, 25, 29; %=95 - по стр. 15, 31, 39, 57, 60, 61, 66; %=83 - по стр. 17, 19, 42; %=79 - по стр. 33, 38; %=85 - по стр. 43; %=106 - по стр. 49, 51, 53, 55; %=80 - по стр. 64)					1 363 693	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 1; %=50 - по стр. 4, 5, 33, 38, 64; %=60 - по стр. 6, 24, 28, 47, 48; %=70 - по стр. 7, 10, 12, 25, 29; %=47 - по стр. 15, 31, 39, 57, 60, 61, 66; %=65 - по стр. 17, 19, 42, 43; %=54 - по стр. 49, 51, 53, 55)					721 947	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					6 024 273	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					892	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					892	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					2 455	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115 - по стр. 22)					2 137	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 22)					1 319	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					5 911	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					6 058 856	
	Строительный контроль - 2.14%				2.14	129 660	
	Итого со строительным контролем					6 188 516	
	Непредвиденные расходы - 2%				2	123 770	
	Итого с непредвиденными расходами					6 312 286	
	НДС 20%				20	1 262 457	
	ВСЕГО С НДС					7 574 743	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					1 370 274	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					726 307	
	
	Раздел 2.  Отмостка	
	
68.	ГЭСНр 68-12-4 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3		0.19	64 881.92	12 328	
68. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.39	7.8641	209.585	1 648	
68. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	243.35	46.2365	161.500	7 467	
68. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2.14	0.4066	1 653.06	672	
			(1)			276.63	112	
68. 4.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.29	0.2451	37.85	9	
68. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	39.25	7.4575	531.96	3 967	
			(1)			205.93	1 536	
68. 6.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	117.75	22.3725	9.47	212	
		Накладные расходы				104%	9 480	
		Сметная прибыль				60%	5 469	
		Всего с НР и СП					27 277	
	
69.	01-01-01-041 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		34.2	528.11	18 061	
		Объем: 19*1.8						
	
70.	ГЭСН 01-02-057-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3		0.38	23 344.86	8 871	
70. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154	58.52	151.590	8 871	
		Накладные расходы				72%	6 387	
		Сметная прибыль				38%	3 371	
		Всего с НР и СП					18 629	
	
71.	ГЭСН 01-02-060-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.38	7 797.26	2 963	
71. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53.56	20.3528	145.580	2 963	
		Накладные расходы				72%	2 133	
		Сметная прибыль				38%	1 126	
		Всего с НР и СП					6 222	
	
72.	03-21-01-015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		60.8	156.62	9 522	
		Объем: 38*1.6						
	
73.	03-21-01-040 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза		34.2	271.77	9 295	
		Объем: 19*1.8						
	
74.	ГЭСН 15-02-001-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Улучшенная штукатурка цементно-песчан.  раствором по камню: стен	100 м2		0.57	14 062.24	8 015	
74. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	1.5846	182.880	290	
74. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	70.88	40.4016	187.210	7 564	
74. 3.	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	0.513	15.18	8	
74. 4.	91.07.07-042	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	1.5846	277.68	440	
			(1)			182.88	290	
74. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.1995	20.52	4	
		Накладные расходы				95%	7 461	
		Сметная прибыль				47%	3 691	
		Всего с НР и СП					19 168	
	
75.	04.3.01.12-0111 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3		1.0773	2 044.45	2 202	
		Объем: (0.57)*1.89						
	
76.	ГЭСН 11-01-004-07 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Устройство гидроизоляции обмазочной:  мастикой в два слоя	100 м2		5.7	3 898.79	22 223	
76. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.75	4.275	253.187	1 082	
76. 2.	1-100-49	Средний разряд работы 4,9	чел.-ч	15.54	88.578	212.640	18 835	
76. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.31	1.767	317.68	561	
			(1)			276.63	489	
76. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.44	2.508	1 080.04	2 709	
			(1)			236.67	594	
76. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.5	2.85	41.34	118	
		Накладные расходы				111%	22 108	
		Сметная прибыль				64%	12 747	
		Всего с НР и СП					57 078	
	
77.	01.2.03.03-0062 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Мастика битумно-резиновая: кровельная	т		1.368	70 764.34	96 806	
		Объем: (5.7)*0.24						
	
78.	ГЭСН 11-01-004-09 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером	100 м2		5.7	8 675.73	49 452	
78. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.07	0.399	253.796	101	
78. 2.	1-100-49	Средний разряд работы 4,9	чел.-ч	26.97	153.729	212.640	32 689	
78. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.03	0.171	317.68	54	
			(1)			276.63	47	
78. 4.	91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	0.72	4.104	118.29	485	
78. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.228	1 080.04	246	
			(1)			236.67	54	
78. 6.	91.21.22-421	Термос 100 л	маш.-ч	0.25	1.425	2.65	4	
78. 7.	01.2.01.02-0054	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10	т	0.02	0.114	25 148.77	2 867	
78. 8.	01.3.01.03-0002	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.04	0.228	56 965.50	12 988	
78. 9.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.5	2.85	41.34	118	
		Накладные расходы				111%	36 397	
		Сметная прибыль				64%	20 986	
		Всего с НР и СП					106 835	
	
79.	ГЭСН 08-01-007-01 
(Приказ № 886/пр от 15.06.2017)	Устройство прокладочной гидроизоляции фундаментов рулонными материалами в один слой насухо	100 м2		1.92	507.36	974	
79. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.001	0.00192	236.670		
79. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	3.19	6.1248	158.710	972	
79. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.001	0.00192	1 080.04	2	
			(1)			236.67		
		Накладные расходы				110%	1 069	
		Сметная прибыль				68%	661	
		Всего с НР и СП					2 704	
	
80.	12.1.02.13-0001 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Стеклорубероид гидроизоляционный с минеральной посыпкой С- РМ	м2		62.7	74.65	4 681	
		Объем: 57*1.1						
	
81.	ГЭСН 11-01-002-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3		19	778.35	14 789	
81. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.3	5.7	205.930	1 174	
81. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	3.41	64.79	167.930	10 880	
81. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.08	1.52	1 052.49	1 600	
			(1)			205.93	313	
81. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.44	8.36	3.19	27	
81. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.22	4.18	531.96	2 224	
			(1)			205.93	861	
81. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	2.85	20.52	58	
		Накладные расходы				111%	13 380	
		Сметная прибыль				64%	7 715	
		Всего с НР и СП					35 884	
	
82.	02.3.01.02-0015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		22.8	566.80	12 923	
		Объем: (19.0)*1.2						
	
83.	ГЭСН 11-01-002-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	м3		19	2 751.86	52 285	
83. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.55	10.45	205.930	2 152	
83. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	3.73	70.87	172.120	12 198	
83. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.09	1.71	1 052.49	1 800	
			(1)			205.93	352	
83. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.93	17.67	3.19	56	
83. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.46	8.74	531.96	4 649	
			(1)			205.93	1 800	
83. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	2.85	20.52	58	
83. 7.	02.2.05.04-0049	Щебень из гравия для строительных работ, марка 800, фракция 5(3)-10 мм	м3	0.1	1.9	1 499.82	2 850	
83. 8.	02.2.05.04-0050	Щебень из гравия для строительных работ, марка 800, фракция 10-20 мм	м3	0.09	1.71	1 499.82	2 565	
83. 9.	02.2.05.04-0052	Щебень из гравия для строительных работ, марка 800, фракция 40-70 мм	м3	1	19	1 479.42	28 109	
		Накладные расходы				111%	15 929	
		Сметная прибыль				64%	9 184	
		Всего с НР и СП					77 398	
	
84.	ГЭСН 11-01-002-09 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Устройство отмостки бетонной	м3		19	3 872.14	73 571	
84. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3.66	69.54	162.900	11 328	
84. 2.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	9.12	3.63	33	
84. 3.	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.038	23 187.17	881	
84. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	6.65	20.52	136	
84. 5.	04.1.02.05-0005	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3	1.02	19.38	3 152.94	61 104	
84. 6.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.019	4 623.63	88	
		Накладные расходы				111%	12 574	
		Сметная прибыль				64%	7 250	
		Всего с НР и СП					93 395	
	
85.	ГЭСН 27-02-005-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	100 м3		0.0024	262 186.76	629	
		Объем: 0.007*34						
85. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	142.52	0.342048	272.651	93	
85. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	352.07	0.844968	167.930	142	
85. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	128.33	0.307992	951.88	293	
			(1)			276.63	85	
85. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	14.19	0.034056	1 080.04	37	
			(1)			236.67	8	
85. 5.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	9.2	0.02208	3 069.65	68	
85. 6.	14.5.04.01-0011	Мастика бутилкаучуковая строительная, марки: МББП-65 <ЛИЛО-1>	т	1.93	0.004632	19 348.36	90	
		Накладные расходы				128%	301	
		Сметная прибыль				81%	190	
		Всего с НР и СП					1 120	
	
86.	05.1.01.10-0101	Лотки железобетонные водопропускные (34 шт)	м3		0.238	14 362.73	3 418	
		Объем: 0.007*34						

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					403 008	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					366 130	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					10 301	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 68; %=72 - по стр. 70, 71; %=95 - по стр. 74; %=111 - по стр. 76, 78, 81, 83, 84; %=110 - по стр. 79; %=128 - по стр. 85)					127 219	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 68; %=38 - по стр. 70, 71; %=47 - по стр. 74; %=64 - по стр. 76, 78, 81, 83, 84; %=68 - по стр. 79; %=81 - по стр. 85)					72 390	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					565 739	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					36 878	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					36 878	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					602 617	
	Строительный контроль - 2.14%				2.14	12 896	
	Итого со строительным контролем					615 513	
	Непредвиденные расходы - 2%				2	12 310	
	Итого с непредвиденными расходами					627 823	
	НДС 20%				20	125 565	
	ВСЕГО С НДС					753 388	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					127 219	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					72 390	
	
	Раздел 3.  Подвал	
	
	Потолки	
87.	ГЭСН 13-06-003-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Очистка поверхности щетками (металлич. балки армокирпичного перекрытия, перемычки над окнами)	м2		59	179.55	10 593	
		Начисления: Н5= 1.2	
87. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.08	63.72	166.250	10 593	
		Накладные расходы				81%	8 580	
		Сметная прибыль				60%	6 356	
		Всего с НР и СП					25 529	
	
88.	ГЭСН 13-03-004-26 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Окраска металлических поверхностей: преобразователем ржавчины	100 м2		0.59	951.85	562	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
88. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.01416	221.300	3	
88. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	4.596	2.71164	176.450	478	
88. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.012	0.00708	11.72		
88. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.012	0.00708	1 052.49	7	
			(1)			205.93	1	
88. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.00708	1 080.04	8	
			(1)			236.67	2	
88. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.78	0.4602	20.00	9	
88. 7.	14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0.0014	0.000826	71 114.10	59	
		Накладные расходы				81%	390	
		Сметная прибыль				60%	289	
		Всего с НР и СП					1 240	
	
89.	С4 цена постав.	Преобразователь ржавчины	кг		11.2	89.90	1 007	
		Поправки: М: =89.9	
	
90.	ГЭСН 13-03-002-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2		0.59	2 233.44	1 318	
90. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0118	221.300	3	
90. 2.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5.31	3.1329	206.910	648	
90. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.0059	11.72		
90. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.0059	1 052.49	6	
			(1)			205.93	1	
90. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0059	1 080.04	6	
			(1)			236.67	1	
90. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.12	0.6608	20.00	13	
90. 7.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.00708	75 972.52	538	
90. 8.	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.00118	89 619.66	106	
		Накладные расходы				81%	527	
		Сметная прибыль				60%	391	
		Всего с НР и СП					2 236	
	
91.	ГЭСН 13-03-004-26 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2		0.59	2 706.43	1 597	
91. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0118	221.300	3	
91. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	3.83	2.2597	176.450	399	
91. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.0059	11.72		
91. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.0059	1 052.49	6	
			(1)			205.93	1	
91. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0059	1 080.04	6	
			(1)			236.67	1	
91. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.65	0.3835	20.00	8	
91. 7.	14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.01121	99 822.46	1 119	
91. 8.	14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0.0014	0.000826	71 114.10	59	
		Накладные расходы				81%	326	
		Сметная прибыль				60%	241	
		Всего с НР и СП					2 164	
	
92.	ГЭСНр 62-42-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2		7.72	746.34	5 762	
92. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3.77	29.1044	151.590	4 412	
92. 2.	01.3.05.19-0011	Купорос медный марки: А	т	0.001	0.00772	173 818.75	1 342	
92. 3.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.05	0.386	20.52	8	
		Накладные расходы				80%	3 530	
		Сметная прибыль				50%	2 206	
		Всего с НР и СП					11 498	
	
93.	01.3.05.19-0011 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Купорос медный марки: А	т		-0.0077	173 818.75	-1 338	
		Объем: (7.72)*(-0.001)						
	
94.	С5 цена постав.	Борей-DT  Анти-Плесень	л		193	55.00	10 615	
		Объем: 772/4						
		Поправки: М: =55	
	
95.	ГЭСН 15-02-016-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая потолков	100 м2		0.7	22 646.38	15 852	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
95. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.284	5.0988	192.456	981	
95. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	94.656	66.2592	176.450	11 691	
95. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.744	0.5208	317.68	165	
			(1)			276.63	144	
95. 4.	91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	6.54	4.578	268.11	1 227	
			(1)			182.88	837	
95. 5.	01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.00007	0.000049	97 281.67	5	
95. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.5	1.05	2 044.45	2 147	
95. 7.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	2.77	1.939	318.07	617	
		Накладные расходы				95%	12 038	
		Сметная прибыль				47%	5 956	
		Всего с НР и СП					33 846	
	
96.	ГЭСН 15-04-002-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2		7.02	2 409.29	16 913	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
96. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	0.25272	249.990	63	
96. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	12.252	86.00904	158.710	13 650	
96. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.08424	317.68	27	
			(1)			276.63	23	
96. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.16848	1 080.04	182	
			(1)			236.67	40	
96. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	5.616	148.81	836	
96. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.0702	41.34	3	
96. 7.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.002808	3 555.38	10	
96. 8.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.11934	13 919.77	1 661	
96. 9.	14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.00351	57 778.87	203	
96. 10.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.011232	30 394.06	341	
		Накладные расходы				95%	13 027	
		Сметная прибыль				47%	6 445	
		Всего с НР и СП					36 385	
	
	Стены	
97.	ГЭСН 46-02-009-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных	100 м2		9.98	3 459.28	34 524	
97. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	227.7436	151.590	34 524	
		Накладные расходы				99%	34 179	
		Сметная прибыль				60%	20 714	
		Всего с НР и СП					89 417	
	
98.	ГЭСНр 53-14-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м		1.2	472.34	567	
98. 1.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	2.71	3.252	174.220	567	
98. 2.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.01	0.012	20.52		
		Накладные расходы				86%	488	
		Сметная прибыль				70%	397	
		Всего с НР и СП					1 452	
	
99.	04.3.01.09-0014 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.024	3 069.65	74	
		Объем: (1.2)*0.02						
	
100.	ГЭСНр 53-15-6 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2		0.1	68 361.26	6 836	
100. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	11	1.1	276.630	304	
100. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	397.65	39.765	161.500	6 422	
100. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1	0.1	951.88	95	
			(1)			276.63	28	
100. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	10	1	317.68	318	
			(1)			276.63	277	
100. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.59	0.059	20.52	1	
100. 6.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	24.8	2.48			
		Накладные расходы				86%	5 784	
		Сметная прибыль				70%	4 708	
		Всего с НР и СП					17 329	
	
101.	04.3.01.12-0003 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3		0.24	2 824.83	678	
		Объем: (0.1)*2.4						
	
102.	06.1.01.05-0037 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.52	14 335.89	7 455	
		Объем: (0.1)*5.2						
	
103.	ГЭСНр 62-42-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2		9.98	746.34	7 448	
103. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3.77	37.6246	151.590	5 704	
103. 2.	01.3.05.19-0011	Купорос медный марки: А	т	0.001	0.00998	173 818.75	1 735	
103. 3.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.05	0.499	20.52	10	
		Накладные расходы				80%	4 563	
		Сметная прибыль				50%	2 852	
		Всего с НР и СП					14 863	
	
104.	01.3.05.19-0011 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Купорос медный марки: А	т		-0.01	173 818.75	-1 738	
		Объем: (9.98)*(-0.001)						
	
105.	С6 цена постав.	Борей-DT  Анти-Плесень	л		249.5	55.00	13 723	
		Объем: 998/4						
		Поправки: М: =55	
	
106.	ГЭСН 15-04-006-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		9.98	1 492.38	14 894	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
106. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.23952	256.650	61	
106. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	7.86	78.4428	187.210	14 685	
106. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.11976	317.68	38	
			(1)			276.63	33	
106. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.11976	1 080.04	129	
			(1)			236.67	28	
106. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.998	41.34	41	
		Накладные расходы				95%	14 009	
		Сметная прибыль				47%	6 931	
		Всего с НР и СП					35 833	
	
107.	С14.3-01.01-1000	Грунтовка глубокого проникновения	л		129.74	55.56	7 208	
		Объем: 9.98*0.013*1000						
		Поправки: М: =55.56	
	
108.	ГЭСН 15-02-016-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2		9.98	21 982.35	219 384	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
108. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.284	72.69432	192.456	13 990	
108. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	90.48	902.9904	176.450	159 333	
108. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.744	7.42512	317.68	2 359	
			(1)			276.63	2 054	
108. 4.	91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	6.54	65.2692	268.11	17 499	
			(1)			182.88	11 936	
108. 5.	01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.00007	0.0006986	97 281.67	68	
108. 6.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.006	0.05988	8 729.67	523	
108. 7.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.51	15.0698	2 044.45	30 809	
108. 8.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	2.77	27.6446	318.07	8 793	
		Накладные расходы				95%	164 657	
		Сметная прибыль				47%	81 462	
		Всего с НР и СП					465 503	
	
109.	ГЭСН 15-04-002-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2		9.98	2 409.29	24 045	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
109. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	0.35928	249.990	90	
109. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	12.252	122.27496	158.710	19 406	
109. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.11976	317.68	38	
			(1)			276.63	33	
109. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.23952	1 080.04	259	
			(1)			236.67	57	
109. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	7.984	148.81	1 188	
109. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.0998	41.34	4	
109. 7.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.003992	3 555.38	14	
109. 8.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.16966	13 919.77	2 362	
109. 9.	14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.00499	57 778.87	288	
109. 10.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.015968	30 394.06	485	
		Накладные расходы				95%	18 521	
		Сметная прибыль				47%	9 163	
		Всего с НР и СП					51 729	
	
110.	ГЭСНр 67-3-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Демонтаж кабеля	100 м		1	1 464.50	1 465	
110. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.01	276.630	3	
110. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9.64	9.64	151.590	1 461	
110. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.01	317.68	3	
			(1)			276.63	3	
		Накладные расходы				85%	1 244	
		Сметная прибыль				65%	952	
		Всего с НР и СП					3 661	
	
111.	ГЭСНм 08-02-398-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Провод в лотках, сечением: до 6 мм2 (перенавеска)	100 м		1	386.78	387	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
111. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.024	256.650	6	
111. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	1.236	1.236	182.740	226	
111. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.012	0.012	951.88	11	
			(1)			276.63	3	
111. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.012	1 080.04	13	
			(1)			236.67	3	
111. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.16	553.58	89	
111. 6.	01.7.06.07-0001	Лента К226	100 м	0.05	0.05	755.61	38	
111. 7.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.05	0.05	128.30	6	
		Накладные расходы				95%	220	
		Сметная прибыль				65%	151	
		Всего с НР и СП					758	
	
112.	ГЭСН 16-04-005-03 
(Приказ № 886/пр от 15.06.2017 
прим)	Демонтаж внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 32 мм	100 м		0.5	5 901.37	2 951	
		Начисления: Н3= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4, Н48= 0	
112. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.008	0.004	256.650	1	
112. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	30.696	15.348	184.980	2 839	
112. 3.	91.05.01-016	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.004	0.002	619.43	1	
			(1)			276.63	1	
112. 4.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	0.004	0.002	758.99	2	
			(1)			236.67		
112. 5.	91.10.09-011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0.508	0.254	18.60	5	
112. 6.	91.17.04-043	Аппарат для полуавтоматической сварки полиэтиленовых труб "встык"	маш.-ч	5.376	2.688	38.74	104	
		Накладные расходы				115%	3 266	
		Сметная прибыль				71%	2 016	
		Всего с НР и СП					8 233	
	
113.	ГЭСН 16-04-005-03 
(Приказ № 886/пр от 15.06.2017)	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 32 мм (б/у)	100 м		0.5	17 837.18	8 919	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
113. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.012	256.650	3	
113. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	92.088	46.044	184.980	8 517	
113. 3.	91.05.01-016	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.012	0.006	619.43	4	
			(1)			276.63	2	
113. 4.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	0.012	0.006	758.99	5	
			(1)			236.67	1	
113. 5.	91.10.09-011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1.524	0.762	18.60	14	
113. 6.	91.17.04-043	Аппарат для полуавтоматической сварки полиэтиленовых труб "встык"	маш.-ч	16.128	8.064	38.74	312	
113. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.368	0.184	20.52	4	
113. 8.	01.7.15.04-0027	Винты с полукруглой головкой размером: 5,0х40 мм	т	0.0007	0.00035	150 316.36	53	
113. 9.	01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм	1000 шт.	0.111	0.0555	180.86	10	
113. 10.	03.1.02.03-0015	Известь строительная: негашеная хлорная, марки А	кг	0.004	0.002	50.77		
		Накладные расходы				115%	9 798	
		Сметная прибыль				71%	6 049	
		Всего с НР и СП					24 766	
	
114.	24.1.02.01-0005 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Хомут FGRS системы крепежа трубопроводов, размером: 32-37 мм	10 шт.		5.6	46.48	260	
		Объем: (0.5)*11.1						
	
	Полы	
115.	ГЭСНр 57-10-3 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2	100 мест		0.3	20 803.79	6 241	
115. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	124.23	37.269	166.250	6 196	
115. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1.38	0.414	98.14	41	
115. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	1.38	0.414	9.47	4	
115. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.1	0.03	20.52	1	
115. 5.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	1.48	0.444			
		Накладные расходы				80%	4 957	
		Сметная прибыль				68%	4 213	
		Всего с НР и СП					15 411	
	
116.	03.2.01.01-0001 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т		0.0135	7 428.42	100	
		Объем: (0.3)*0.045						
	
117.	04.3.01.09-0014 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.642	3 069.65	1 971	
		Объем: (0.3)*2.14						
	
118.	ГЭСН 06-01-015-10 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т		0.702	3 078.61	2 161	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
118. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.456	0.320112	253.495	81	
118. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	15.168	10.647936	172.120	1 833	
118. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.192	0.134784	951.88	128	
			(1)			276.63	37	
118. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.264	0.185328	1 080.04	200	
			(1)			236.67	44	
		Накладные расходы				95%	1 818	
		Сметная прибыль				55%	1 053	
		Всего с НР и СП					5 032	
	
119.	08.1.02.17-0083 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Сетка сварная из арматурной проволоки, диаметр 3,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2		702	51.52	36 167	
	
120.	ГЭСН 11-01-011-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм	100 м2		7.02	7 971.00	55 956	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
120. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.524	10.69848	276.630	2 960	
120. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	48.78	342.4356	151.590	51 910	
120. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.524	10.69848	317.68	3 399	
			(1)			276.63	2 960	
120. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	5.64	39.5928	3.63	144	
120. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3.5	24.57	20.52	504	
		Накладные расходы				111%	60 906	
		Сметная прибыль				64%	35 117	
		Всего с НР и СП					151 979	
	
121.	04.1.02.05-0025 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В12,5 (М150)	м3		14.3208	3 529.75	50 549	
		Объем: (7.02)*(2.04)						
	
122.	ГЭСН 11-01-011-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03 (до 30мм)	100 м2		7.02	362.23	2 543	
		Начисления: Н3= 2.4, Н4= 2.4, Н5= 2.4, Н48= 2	
122. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.504	3.53808	276.630	979	
122. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	1.2	8.424	151.590	1 277	
122. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.504	3.53808	317.68	1 124	
			(1)			276.63	979	
122. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	5.568	39.08736	3.63	142	
		Накладные расходы				111%	2 504	
		Сметная прибыль				64%	1 444	
		Всего с НР и СП					6 491	
	
123.	04.1.02.05-0025 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В12,5 (М150)	м3		7.1604	3 529.75	25 274	
		Объем: (7.02)*(0.51)						
		Начисления: Н48= 2	
	
	Окна	
124.	ГЭСН 46-04-012-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2		0.1188	29 611.53	3 518	
124. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.919512	276.630	254	
124. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	172.76	20.523888	157.170	3 226	
124. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	0.919512	317.68	292	
			(1)			276.63	254	
		Накладные расходы				99%	3 445	
		Сметная прибыль				60%	2 088	
		Всего с НР и СП					9 051	
	
125.	ГЭСН 10-01-034-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2		0.1188	116 461.62	13 836	
		Объем: 0.45*0.6*44						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
125. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6.396	0.7598448	249.865	190	
125. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	259.296	30.8043648	170.030	5 238	
125. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.112	0.2509056	317.68	80	
			(1)			276.63	69	
125. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	4.284	0.5089392	1 080.04	550	
			(1)			236.67	120	
125. 5.	01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	429	50.9652	22.23	1 133	
125. 6.	01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	71	8.4348	21.15	178	
125. 7.	01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	27.1	3.21948	247.72	798	
125. 8.	01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	71.4	8.48232	95.64	811	
125. 9.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	0.9504	404.09	384	
125. 10.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	114	13.5432	344.41	4 664	
		Накладные расходы				106%	5 754	
		Сметная прибыль				54%	2 931	
		Всего с НР и СП					22 521	
	
126.	11.3.02.02-0016 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016 
прим)	Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2  (с решеткой- продух)	м2		11.88	8 099.98	96 228	
	
127.	ГЭСН 15-02-031-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2		0.1792	48 014.31	8 604	
127. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.06	0.369152	276.630	102	
127. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	204.06	36.567552	180.650	6 606	
127. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.06	0.369152	317.68	117	
			(1)			276.63	102	
127. 4.	04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	м3	4.3	0.77056	2 393.49	1 844	
127. 5.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	0.1	0.01792	2 044.45	37	
		Накладные расходы				95%	6 373	
		Сметная прибыль				47%	3 153	
		Всего с НР и СП					18 129	
	
128.	ГЭСН 15-04-002-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке откосов	100 м2		0.1792	2 409.29	432	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
128. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	0.0064512	249.990	2	
128. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	12.252	2.1955584	158.710	348	
128. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.0021504	317.68	1	
			(1)			276.63	1	
128. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.0043008	1 080.04	5	
			(1)			236.67	1	
128. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	0.14336	148.81	21	
128. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.001792	41.34		
128. 7.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.00007168	3 555.38		
128. 8.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.0030464	13 919.77	42	
128. 9.	14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.0000896	57 778.87	5	
128. 10.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.00028672	30 394.06	9	
		Накладные расходы				95%	333	
		Сметная прибыль				47%	165	
		Всего с НР и СП					929	
	
	Двери	
129.	ГЭСНр 56-10-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Снятие дверных полотен	100 м2		0.48	5 600.91	2 688	
129. 1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	36.28	17.4144	154.380	2 688	
129. 2.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	1.18	0.5664			
		Накладные расходы				82%	2 204	
		Сметная прибыль				62%	1 667	
		Всего с НР и СП					6 559	
	
130.	ГЭСНр 56-21-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Установка дверных полотен: наружных кроме балконных (б/у)	100 шт.		0.24	32 969.93	7 913	
130. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.03	0.7272	259.485	189	
130. 2.	1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	151.8	36.432	201.320	7 334	
130. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.73	0.4152	317.68	132	
			(1)			276.63	115	
130. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.3	0.312	1 080.04	337	
			(1)			236.67	74	
130. 5.	01.7.15.14-0164	Шурупы с полукруглой головкой: 3,5х35 мм	т	0.0038	0.000912	119 977.54	109	
		Накладные расходы				82%	6 169	
		Сметная прибыль				62%	4 664	
		Всего с НР и СП					18 746	
	
	Прочее	
131.	01-01-01-041 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		89.928	528.11	47 492	
		Объем: (1500+998)*0.02*1.8						
	
132.	03-21-01-040 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза		89.928	271.77	24 440	
		Объем: (1500+998)*0.02*1.8						

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					798 074	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					387	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 111)					220	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 111)					151	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					758	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					713 625	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					175 226	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 87, 88, 90, 91; %=80 - по стр. 92, 103, 115; %=95 - по стр. 95, 96, 106, 108, 109, 118, 127, 128; %=99 - по стр. 97, 124; %=86 - по стр. 98, 100; %=85 - по стр. 110; %=111 - по стр. 120, 122; %=106 - по стр. 125; %=82 - по стр. 129, 130)					376 325	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 87, 88, 90, 91, 97, 124; %=50 - по стр. 92, 103; %=47 - по стр. 95, 96, 106, 108, 109, 127, 128; %=70 - по стр. 98, 100; %=65 - по стр. 110; %=68 - по стр. 115; %=55 - по стр. 118; %=64 - по стр. 120, 122; %=54 - по стр. 125; %=62 - по стр. 129, 130)					205 556	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 295 506	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					12 130	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115 - по стр. 112, 113)					13 064	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 112, 113)					8 066	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					33 260	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					71 932	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					71 932	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					1 401 456	
	Строительный контроль - 2.14%				2.14	29 991	
	Итого со строительным контролем					1 431 447	
	Непредвиденные расходы - 2%				2	28 629	
	Итого с непредвиденными расходами					1 460 076	
	НДС 20%				20	292 015	
	ВСЕГО С НДС					1 752 091	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					389 609	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					213 773	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					5 163 357	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					20 682	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					15 133	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 44, 46, 111)					4 664	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 44, 46, 111)					3 192	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					28 538	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					5 018 388	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					1 078 440	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 1, 79; %=78 - по стр. 4, 5; %=99 - по стр. 6, 24, 28, 47, 48, 97, 124; %=86 - по стр. 7, 10, 12, 25, 29, 98, 100; %=95 - по стр. 15, 31, 39, 57, 60, 61, 66, 74, 95, 96, 106, 108, 109, 118, 127, 128; %=83 - по стр. 17, 19, 42; %=79 - по стр. 33, 38; %=85 - по стр. 43, 110; %=106 - по стр. 49, 51, 53, 55, 125; %=80 - по стр. 64, 92, 103, 115; %=104 - по стр. 68; %=72 - по стр. 70, 71; %=111 - по стр. 76, 78, 81, 83, 84, 120, 122; %=128 - по стр. 85; %=81 - по стр. 87, 88, 90, 91; %=82 - по стр. 129, 130)					1 867 237	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 1, 79, 115; %=50 - по стр. 4, 5, 33, 38, 64, 92, 103; %=60 - по стр. 6, 24, 28, 47, 48, 68, 87, 88, 90, 91, 97, 124; %=70 - по стр. 7, 10, 12, 25, 29, 98, 100; %=47 - по стр. 15, 31, 39, 57, 60, 61, 66, 74, 95, 96, 106, 108, 109, 127, 128; %=65 - по стр. 17, 19, 42, 43, 110; %=54 - по стр. 49, 51, 53, 55, 125; %=38 - по стр. 70, 71; %=64 - по стр. 76, 78, 81, 83, 84, 120, 122; %=81 - по стр. 85; %=55 - по стр. 118; %=62 - по стр. 129, 130)					999 893	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					7 885 518	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					892	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					892	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					14 585	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115 - по стр. 22, 112, 113)					15 201	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 22, 112, 113)					9 385	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					39 171	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					108 810	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					108 810	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					8 062 929	
	Строительный контроль - 2.14%				2.14	172 547	
	Итого со строительным контролем					8 235 476	
	Непредвиденные расходы - 2%				2	164 710	
	Итого с непредвиденными расходами					8 400 186	
	НДС 20%				20	1 680 037	
	ВСЕГО С НДС					10 080 223	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					1 887 102	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					1 012 470	

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ КР МКД                                      Липовская О.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Начальник СО МКУ КР МКД                                           Дощук Т.Ю.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)