«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КРМКД	Директор ООО «ЖЭУ-18»	
________________ /Русович С.Б. /	________________ /Шешеловская С.Я. /	
		
«______»____________________ 2013г.	«______»____________________ 2013г.	

	
Д Е Ф Е К Т Н А Я   В Е Д О М О С Т Ь   	
на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома №37  ул. Каштановая аллея г. КалининградА	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	2.25	
2.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	2.25	
3.	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	0.5322	
4.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали  желобов,	100 м труб и покрытий	0.5914	
5.	Разборка слуховых окон  треугольных	100 окон	0.01	
6.	Разборка люков выхода на кровлю	100 окон	0.01	
7.	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	1	
8.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	0.72	
9.	Обивка стен кровельной сталью оцинкованной слуховых окон	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.0556	
10.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.024464	
11.	Установка в жилых и общественных зданиях люков выхода на крышу из ПВХ профилей поворотных (прим.)	100 м2 проемов	0.00405	
12.	Люк выхода на крышу FAKRO WSZ 0.75х0.54	м2	0.405	
13.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.12	
14.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами(применительно)	1 м3 кладки	0.6336	
15.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (смена кобылок)	100 м	0.981	
16.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (хребтовая)	100 м	0.042	
17.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.61	
18.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	0.2548	
19.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	1 шт.	36	
20.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	2.6394	
21.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	54.63558	
22.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	2.25	
23.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	281.25	
24.	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	2.25	
25.	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	36.5	
26.	Устройство снегозадержателей (прим.)	100 м ограждения	0.86	
27.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.5914	
28.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.24	
29.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.08	
30.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.04	
31.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.04	
32.	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.22	
33.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.065	
34.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	0.273	
35.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (2 канала)	100 м труб	0.027	
36.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	0.0594	
37.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 6-и каналов	100 м труб	0.038	
38.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	0.418	
39.	Устройство оголовников на трубах	1 м3	0.35	
40.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.3984	
41.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.3984	
42.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	13.22	
43.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	13.22	

Составил:	инженер ООО "ЖЭУ-18"                                                   Милицина Л.Н.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)