«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 809 237	руб.	Смета на сумму:	1 809 237	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	МКД №3а-7а по ул. Е. Ковальчук в г. Калининграде	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
капитальный ремонт подвальных помещений  	
Сметная стоимость:	1 809.237	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.987	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	407.732	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2014 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Раздел 1.  Ремонт подвального помещения	
	
1.	ТЕР 46-04-009-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3	25.29	363.53	86.00	277.53	9 193.67	2 174.94	7 018.73	14.4	4.41	62 272	31 319	30 953	
					25.40			642.37	1	14.39			9 244	
	Объем: (12.7+4.3+12.7+5+93.07+127.52-2.4)*0.1													
	Накладные расходы		99%			2 789.14				84%	34 073			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 690.39				48%	19 470			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 673.19					115 815			
	
2.	ТЕР 01-02-056-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.3035	1 989.68	1 989.68		603.87	603.87		14.4	1	8 696	8 696		
									1	1				
	Объем: 252.9*0.12													
	Начисления: Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		72%			434.79				61%	5 305			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			229.47				31%	2 696			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 268.13					16 696			
	
3.	Т01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	94.08	66.71		66.71	6 276.09		6 276.09	1	6.28	39 414		39 414	
									1	1				
	Объем: 25.29*1.8+30.35*1.6													
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
	
4.	Т03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	94.08	18.71		18.71	1 759.96		1 759.96	1	6.28	11 053		11 053	
									1	1				
	Объем: 25.29*1.8+30.35*1.6													
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	
5.	ТЕР 11-01-002-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев гравийных, 1 м3 подстилающего слоя	10.116	394.59	43.33	92.13	3 991.69	438.35	931.99	14.4	4.59	24 405	6 312	4 278	
				259.13	9.27		2 621.36	93.78	5.27	14.39		13 815	1 349	
	Объем: 252.9*0.04													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			590.66				94%	7 201			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			340.56				51%	3 907			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 922.92					35 513			
	
6.	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	25.29	737.79	44.95	0.45	18 658.62	1 136.70	11.38	14.4	5.33	95 402	16 368	61	
				692.39			17 510.54		4.51	1		78 973		
	Объем: 252.9*0.1													
	Начисления: Н3= 1,25*1.2, Н4= 1,25*1.2, Н5= 1,15*1.2	
	Накладные расходы		111%			1 261.74				94%	15 386			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			727.49				51%	8 348			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					20 647.85					119 136			
	
7.	ТЕР 11-01-004-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности	2.529	3 221.87	762.19	548.76	8 148.10	1 927.57	1 387.81	14.41	3.85	59 748	27 776	5 343	
				1 910.92	7.56		4 832.72	19.12	5.51	16.81		26 628	321	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0852:[ М-(822.44=7.09*116) ]	
	Начисления: Н3= 1,25*1.2, Н4= 1,25*1.2, Н5= 1,15*1.2	
	Накладные расходы		111%			2 160.83				94%	26 411			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			1 245.88				51%	14 329			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 554.81					100 489			
	
8.	ТССЦ 101-1564 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Гидроизол, м2	293.364	33.27			9 760.22					18 661			
				33.27			9 760.22		63.61			18 661		
	Объем: 252.9*1.16													
	
9.	ТЕР 06-01-015-10 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т	0.4729	6 115.86	163.97	60.72	2 892.19	77.54	28.71	14.4	7.31	16 203	1 117	210	
				5 891.17	3.63		2 785.93	1.72	5.34	14.36		14 877	25	
	Объем: 252.9*1.87/1000													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			75.30				80%	914			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			43.59				44%	502			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 011.08					17 619			
	
10.	ТССЦ 101-6040 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм, м2	252.9	14.91			3 770.74					15 450			
				14.91			3 770.74		61.09			15 450		
	
11.	ТЕР 11-01-011-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	2.529	1 809.82	459.64	70.56	4 577.03	1 162.42	178.45	14.41	8.16	34 484	16 750	1 456	
				1 279.62	24.62		3 236.16	62.25	5.03	16.81		16 278	1 046	
	Начисления: Н3= 1*1,25*1.2, Н4= 1*1,25*1.2, Н5= 1*1,15*1.2	
	Накладные расходы		111%			1 359.38				94%	16 728			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			783.79				51%	9 076			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 720.20					60 288			
	
12.	ТЕР 11-01-011-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, 100 м2 стяжки	2.529	2 010.11	34.94	74.61	5 083.57	88.37	188.69	14.39	7.99	27 004	1 272	1 508	
				1 900.56	24.39		4 806.52	61.68	5.04	16.83		24 225	1 038	
	Начисления: Н3= 1,25*1.2*6, Н4= 1,25*1.2*6, Н5= 1,15*1.2*6, Н48= 1*6	
	Накладные расходы		111%			166.56				94%	2 171			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			96.03				51%	1 178			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 346.16					30 354			
	
13.	ТЕР 11-01-015-08 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Железнение цементных покрытий, 100 м2 покрытия	2.529	221.54	150.38	11.19	560.27	380.31	28.30	14.41	5.81	6 492	5 480	164	
				59.97	1.79		151.66	4.51	5.59	15.46		848	70	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			427.15				94%	5 217			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			246.28				51%	2 831			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 233.71					14 540			
	
14.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных, 100 м2	9.42	188.95	188.95		1 779.91	1 779.91		14.4	1	25 631	25 631		
									1	1				
	Объем: 307.72+181.55+238.32+214.41													
	Накладные расходы		99%			1 762.11				84%	21 530			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 067.95				48%	12 303			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 609.97					59 464			
	
15.	ТЕРр 62-42-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности	9.42	57.10	31.22		537.88	294.09		14.4	1	5 215	4 235		
				25.88			243.79		4.02	1		980		
	Объем: 307.72+181.55+238.32+214.41													
	Накладные расходы		80%			235.27				68%	2 880			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			147.05				40%	1 694			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					920.20					9 789			
	
16.	ТЕР 15-01-047-15 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля, 100 м2 поверхности облицовки	0.68	1 074.56	715.79	358.78	730.70	486.73	243.97	14.4	8.03	8 968	7 009	1 959	
					6.87			4.67	5.67	16.81			79	
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
	Накладные расходы		95%			466.83				80%	5 670			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			230.96				37%	2 623			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 428.49					17 261			
	
17.	ТЕРр 63-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок, 100 м2 облицовки	1.635	73.48	66.96	6.52	120.14	109.48	10.66	14.41	8.54	1 669	1 578	91	
					2.58			4.22	1	16.84			71	
	Накладные расходы		77%			87.55				65%	1 072			
										=(77.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			56.85				40%	660			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					264.54					3 400			
	
18.	ТЕР 15-02-016-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	9.42	2 203.33	1 002.02	180.42	20 755.35	9 439.01	1 699.56	14.4	9.49	189 267	135 922	16 129	
				1 020.89	103.89		9 616.78	978.64	3.87	13.23		37 217	12 947	
	Объем: 307.72+181.55+238.32+214.41													
	Начисления: Н3= 1*1.25*1.2, Н4= 1*1.25*1.2, Н5= 1*1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			9 896.77				80%	119 095			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			4 896.30				37%	55 082			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					35 548.41					363 444			
	
19.	ТЕР 15-04-002-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	9.42	210.27	122.16	3.53	1 980.77	1 150.72	33.21	14.4	8.29	19 961	16 570	275	
				84.59	0.20		796.84	1.84	3.91	16.69		3 116	31	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			1 094.93				80%	13 281			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			541.70				37%	6 142			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 617.41					39 384			
	
	Раздел 2.  Входы в подвал	
	
20.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных, 100 м2	0.328	188.95	188.95		61.98	61.98		14.4	1	892	892		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			61.36				84%	749			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			37.19				48%	428			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					160.53					2 069			
	
21.	ТЕР 09-06-001-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Демонтаж ограждающих решеток входа в подвал, 1 т конструкций	0.5	727.97	655.99	71.97	363.98	328.00	35.99	14.4	6.13	4 944	4 723	221	
					1.69			0.85	3.49	14.36			12	
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
	Накладные расходы		81%			266.37				69%	3 267			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			236.77				58%	2 746			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					867.12					10 957			
	
22.	ТЕР 09-06-001-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Монтаж ограждающих решеток спуска в подвал, 1 т конструкций	0.5	1 295.43	1 077.70	128.53	647.72	538.85	64.26	14.4	6.13	8 309	7 759	394	
				89.21	3.03		44.61	1.51	3.49	14.36		156	22	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			437.69				69%	5 369			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			389.06				58%	4 513			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 474.47					18 191			
	
23.	ТЕР 46-04-001-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка кирпичных стен и ступеней, 1 м3	2.09	218.68	77.46	141.22	457.04	161.89	295.15	14.4	4.41	3 633	2 331	1 302	
					12.93			27.02	1	14.39			389	
	Объем: 1.4+0.69													
	Накладные расходы		99%			187.02				84%	2 285			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			113.35				48%	1 306			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					757.41					7 223			
	
24.	ТЕР 11-01-011-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Разборка  стяжек бетонных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	0.0548	304.73	269.26	35.46	16.70	14.76	1.94	14.4	8.33	229	212	16	
					13.13			0.72	4.55	16.81			12	
	Объем: 1.96*2+1.56													
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		111%			17.18				94%	211			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			9.91				51%	114			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					43.79					554			
	
25.	ТЕР 11-01-011-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Разборка стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять  к расценке 11-01-011-03 (до 40 мм), 100 м2 стяжки	0.0548	39.78	13.25	26.53	2.18	0.73	1.45	14.4	7.99	22	10	12	
					8.67			0.48	4.56	16.83			8	
	Объем: 1.96*2+1.56													
	Начисления: Н3= 4*0.8, Н4= 4*0.8, Н5= 4*0.8, Н48= 4*0	
	Накладные расходы		111%			1.34				94%	17			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			0.77				51%	9			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4.30					48			
	
26.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.0451	1 466.39	1 466.39		66.13	66.13		14.4	1	952	952		
									1	1				
	Объем: 4.7*0.8*1.2													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			47.61				61%	581			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			25.13				31%	295			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					138.87					1 828			
	
27.	ТЕР 01-02-060-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3	0.0055	490.29	490.29		2.70	2.70		14.4	1	39	39		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			1.94				61%	24			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			1.03				31%	12			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5.67					75			
	
28.	Т03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	0.88	18.71		18.71	16.46		16.46	1	6.28	103		103	
									1	1				
	Объем: 0.55*1.6													
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	
29.	ТЕР 01-02-061-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Обратная засыпка грунта, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.0396	889.77	889.77		35.23	35.23		14.4	1	507	507		
									1	1				
	Объем: 4.7*0.8*1.2-(0.275*2)													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			25.37				61%	309			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			13.39				31%	157			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					73.98					973			
	
30.	ТЕР 08-01-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство основания под фундаменты песчаного, 1 м3 основания	0.275	199.71	22.93	46.80	54.92	6.31	12.87	14.4	4.16	327	91	54	
				129.98	4.24		35.74	1.17	5.12	14.42		183	17	
	Объем: 1.25*2.2*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			8.23				93%	100			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			5.09				54%	58			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					68.23					486			
	
31.	ТЕР 08-01-002-03 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Устройство основания под фундаменты гравийного, 1 м3 основания	0.275	361.44	24.93	77.38	99.40	6.86	21.28	14.4	4.35	567	99	93	
				259.13	7.75		71.26	2.13	5.27	14.41		376	31	
	Объем: 1.25*2.2*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			9.89				93%	121			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			6.11				54%	70			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					115.40					758			
	
32.	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	0.156	730.22	37.46	0.38	113.91	5.84	0.06	14.4	5.33	572	84		
				692.39			108.01		4.51	1		487		
	Объем: 1.56*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			6.48				94%	79			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			3.74				51%	43			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					124.13					694			
	
33.	ТЕР 06-01-001-22 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Устройство стены спуска  в подвал  и ступеней, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.0086	128 016.74	4 821.70	5 129.48	1 100.94	41.47	44.11	14.4	7.15	5 878	597	315	
				118 065.57	541.60		1 015.36	4.66	4.89	14.39		4 965	67	
	Объем: 0.69+(1.25*0.3*0.15*3)													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			43.82				80%	531			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			25.37				44%	292			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 170.14					6 701			
	
34.	ТЕР 08-01-003-07 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности	0.0173	3 001.78	246.00	111.59	51.93	4.26	1.93	14.41	4.01	217	61	8	
				2 644.20			45.74		3.23	1		148		
	Объем: (1.25+2.2)*0.5													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			4.69				93%	57			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			2.90				54%	33			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					59.51					307			
	
35.	ТЕР 11-01-011-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	0.0392	1 928.43	387.07	55.41	75.59	15.17	2.17	14.4	8.33	502	218	18	
				1 485.95	20.51		58.25	0.80	4.55	16.81		265	14	
	Объем: 1.96*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			17.73				94%	218			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			10.22				51%	118			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					103.54					838			
	
36.	ТЕР 11-01-011-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять  к расценке 11-01-011-03 (до 40 мм), 100 м2 стяжки	0.0392	1 533.85	19.04	41.45	60.13	0.75	1.62	14.4	7.99	287	11	13	
				1 473.36	13.55		57.76	0.53	4.56	16.83		263	9	
	Объем: 1.96*2													
	Начисления: Н3= 4*1.25, Н4= 4*1.25, Н5= 4*1.15, Н48= 4	
	Накладные расходы		111%			1.42				94%	19			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			0.82				51%	10			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					62.37					316			
	
37.	ТЕРр 53-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен, 100 м3 кладки	0.014	133 600.95	5 010.70	3 790.41	1 870.41	70.15	53.07	14.4	8.08	8 131	1 010	429	
				124 799.84	588.90		1 747.20	8.24	3.83	14.39		6 692	119	
	Накладные расходы		86%			67.42				73%	824			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			54.87				56%	632			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 992.70					9 587			
	
38.	ТЕРр 59-5-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт ступеней бетонных, 100 ступеней	0.18	1 679.51	942.47	24.65	302.31	169.64	4.44	14.41	8.36	3 066	2 445	37	
				712.39	3.75		128.23	0.68	4.56	16.8		585	11	
	Объем: 8+10													
	Накладные расходы		76%			129.44				65%	1 596			
										=(76.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			102.19				48%	1 179			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					533.95					5 841			
	
39.	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.328	2 074.12	832.23	83.91	680.31	272.97	27.52	14.4	8.13	5 556	3 931	224	
				1 157.98	39.06		379.82	12.81	3.69	12.76		1 402	163	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		95%			271.49				80%	3 275			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			134.32				37%	1 515			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 086.12					10 346			
	
40.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов  по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.328	2 291.60	114.18	14.24	751.65	37.45	4.67	14.4	8.19	2 571	539	38	
				2 163.18			709.52		2.81	1		1 994		
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		95%			35.58				80%	431			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			17.60				37%	199			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					804.83					3 202			
	
	Раздел 3.  Приямки	
	
41.	ТЕР 11-01-011-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Разборка  стяжек бетонных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	0.0756	304.73	269.26	35.46	23.04	20.36	2.68	14.4	8.33	315	293	22	
					13.13			0.99	4.55	16.81			17	
	Объем: 0.7*1.2*9													
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		111%			23.70				94%	291			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			13.66				51%	158			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					60.40					765			
	
42.	ТЕР 11-01-011-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Разборка стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять  к расценке 11-01-011-03 (до 40 мм), 100 м2 стяжки	0.0756	39.78	13.25	26.53	3.01	1.00	2.01	14.4	7.99	30	14	16	
					8.67			0.66	4.56	16.83			11	
	Объем: 0.7*1.2*9													
	Начисления: Н3= 4*0.8, Н4= 4*0.8, Н5= 4*0.8, Н48= 4*0	
	Накладные расходы		111%			1.84				94%	24			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			1.06				51%	13			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5.92					66			
	
43.	ТЕР 46-04-001-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка кирпичных стен, 1 м3	1	218.68	77.46	141.22	218.68	77.46	141.22	14.4	4.41	1 738	1 115	623	
					12.93			12.93	1	14.39			186	
	Накладные расходы		99%			89.49				84%	1 093			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			54.23				48%	624			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					362.40					3 455			
	
44.	ТЕР 11-01-011-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	0.0756	1 928.43	387.07	55.41	145.79	29.26	4.19	14.4	8.33	967	421	35	
				1 485.95	20.51		112.34	1.55	4.55	16.81		511	26	
	Объем: 0.7*1.2*9													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			34.20				94%	420			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			19.72				51%	228			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					199.71					1 615			
	
45.	ТЕР 11-01-011-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять  к расценке 11-01-011-03 (до 40 мм), 100 м2 стяжки	0.0756	1 533.85	19.04	41.45	115.96	1.44	3.13	14.4	7.99	554	21	25	
				1 473.36	13.55		111.39	1.02	4.56	16.83		508	17	
	Объем: 0.7*1.2*9													
	Начисления: Н3= 4*1.25, Н4= 4*1.25, Н5= 4*1.15, Н48= 4	
	Накладные расходы		111%			2.73				94%	36			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			1.57				51%	19			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					120.27					609			
	
46.	ТЕР 06-01-001-22 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Устройство стен приямков, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.01	128 016.74	4 821.70	5 129.48	1 280.17	48.22	51.29	14.4	7.15	6 834	694	367	
				118 065.57	541.60		1 180.66	5.42	4.89	14.39		5 773	78	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			50.96				80%	618			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			29.50				44%	340			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 360.63					7 791			
	
47.	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Улучшенная штукатурка приямков цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.216	2 074.12	832.23	83.91	448.01	179.76	18.13	14.4	8.13	3 659	2 589	147	
				1 157.98	39.06		250.12	8.44	3.69	12.76		923	108	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			178.79				80%	2 158			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			88.45				37%	998			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					715.25					6 814			
	
48.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Окраска приямков  по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.216	2 291.60	114.18	14.24	494.99	24.66	3.08	14.4	8.19	1 693	355	25	
				2 163.18			467.25		2.81	1		1 313		
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		95%			23.43				80%	284			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			11.59				37%	131			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					530.01					2 108			
	
49.	ТЕР 08-02-007-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка металлических решеток приямков, 1 т металлических изделий	0.272	20 318.37	512.18	311.78	5 526.60	139.31	84.80	14.4	8.2	24 707	2 006	695	
				19 494.42	13.03		5 302.48	3.54	4.15	14.39		22 005	51	
	Объем: 34.0*8/1000													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			157.14				93%	1 913			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			97.14				54%	1 111			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 780.87					27 731			
	
	Раздел 4.  Отмостка	
	
50.	ТЕРр 68-12-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных, 100 м3 конструкций	0.0608	2 714.76	666.84	2 047.92	165.06	40.54	124.51	14.41	6.15	1 350	584	766	
					258.98			15.75	1	14.13			222	
	Объем: 76*0.8*0.1													
	Накладные расходы		104%			58.54				88%	709			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			33.77				48%	387			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					257.38					2 446			
	
51.	Т01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	6.08	66.71		66.71	405.60		405.60	1	6.28	2 547		2 547	
									1	1				
	Объем: 76*0.8*0.1													
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
	
52.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.3344	1 466.39	1 466.39		490.36	490.36		14.4	1	7 061	7 061		
									1	1				
	Объем: 76*0.8*0.1+15*1.7*1+(0.8+1.5+0.8)*0.6													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			353.06				61%	4 307			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			186.34				31%	2 189			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 029.76					13 557			
	
53.	ТЕР 01-02-060-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3	0.0608	490.29	490.29		29.81	29.81		14.4	1	429	429		
									1	1				
	Объем: 76*0.8*0.1													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			21.46				61%	262			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			11.33				31%	133			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					62.60					824			
	
54.	Т03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	6.08	18.71		18.71	113.74		113.74	1	6.28	714		714	
									1	1				
	Объем: 76*0.8*0.1													
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	
55.	ТЕР 01-02-061-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Обратная засыпка грунта, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.1986	889.77	889.77		176.71	176.71		14.4	1	2 545	2 545		
									1	1				
	Объем: 15*1.5*0.8+(0.8+1.5+0.8)*0.6													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			127.23				61%	1 552			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			67.15				31%	789			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					371.09					4 886			
	
56.	ТЕР 08-01-003-07 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности	0.417	3 001.78	246.00	111.59	1 251.74	102.58	46.53	14.41	4.01	5 226	1 478	187	
				2 644.20			1 102.63		3.23	1		3 561		
	Объем: 12.6*1.8+63.4*0.3													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			112.84				93%	1 375			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			69.75				54%	798			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 434.33					7 399			
	
57.	ТЕР 11-01-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	6.08	203.51	35.93	41.45	1 237.32	218.43	252.02	14.41	4.67	8 182	3 148	1 177	
				126.13	4.21		766.87	25.61	5.03	14.4		3 857	369	
	Объем: 76*0.8*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			270.88				94%	3 306			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			156.19				51%	1 794			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 664.39					13 282			
	
58.	ТЕР 11-01-002-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев гравийных, 1 м3 подстилающего слоя	6.08	372.02	36.11	76.78	2 261.85	219.55	466.79	14.4	4.59	13 607	3 162	2 143	
				259.13	7.73		1 575.51	46.97	5.27	14.39		8 303	676	
	Объем: 76*0.8*0.1													
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		111%			295.84				94%	3 608			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			170.57				51%	1 957			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 728.26					19 172			
	
59.	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	6.08	730.22	37.46	0.38	4 439.74	227.73	2.28	14.4	5.33	22 277	3 279	12	
				692.39			4 209.73		4.51	1		18 986		
	Объем: 76*0.8*0.1													
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		111%			252.78				94%	3 082			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			145.75				51%	1 672			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 838.27					27 032			
	
	Раздел 5.  Проемы	
	
	Окна в подвале	
	
60.	ТЕР 46-04-012-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2	0.1008	1 734.68	1 482.28	252.40	174.86	149.41	25.44	14.41	8.54	2 370	2 153	217	
					100.00			10.08	1	16.81			169	
	Объем: 0.8*0.9*14													
	Накладные расходы		99%			157.90				84%	1 950			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			95.69				48%	1 115			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					428.45					5 435			
	
61.	ТЕР 09-06-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Демонтаж конструкций металлических ставней на окнах, 1 т конструкций	0.175	668.30	566.92	101.38	116.95	99.21	17.74	14.4	7.12	1 555	1 429	126	
					5.18			0.91	3.53	14.39			13	
	Объем: 35*5/1000													
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
	Накладные расходы		81%			81.10				69%	995			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			72.09				58%	836			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					270.13					3 386			
	
62.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.1008	21 833.35	2 767.20	891.18	2 200.80	278.93	89.83	14.4	6.6	9 703	4 017	593	
				18 174.97	34.11		1 832.04	3.44	2.78	16.81		5 093	58	
	Объем: 0.8*0.9*14													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			299.31				90%	3 668			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			152.48				43%	1 752			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 652.59					15 123			
	
63.	ТССЦ 203-0955 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	10.08	2 460.30			24 799.82					42 439			
				2 460.30			24 799.82		4 210.26			42 439		
	Объем: 0.8*0.9*14													
	
64.	ТЕР 15-02-031-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка поверхностей оконных  откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.0403	5 473.34	2 776.60	100.77	220.58	111.90	4.06	14.4	8.54	2 080	1 611	35	
				2 595.97	39.93		104.62	1.61	4.15	16.81		434	27	
	Объем: 0.8*0.9*0.4*14													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			107.83				80%	1 310			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			53.35				37%	606			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					381.76					3 996			
	
65.	ТЕР 15-04-002-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке откосов, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0403	210.27	122.16	3.53	8.47	4.92	0.14	14.4	8.29	85	71	1	
				84.59	0.20		3.41	0.01	3.91	16.69		13		
	Объем: 0.8*0.9*0.4*14													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			4.68				80%	57			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			2.32				37%	26			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15.47					168			
	
66.	ТЕР 09-06-001-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Монтаж решеток на окна из полосовой и тонколистовой стали, 1 т конструкций	0.234	839.68	528.60	183.00	196.48	123.69	42.82	14.4	7.47	2 214	1 781	320	
				128.08	2.26		29.97	0.53	3.78	14.4		113	8	
	Объем: 39*6/1000													
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		81%			100.62				69%	1 234			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			89.44				58%	1 038			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					386.54					4 486			
	
67.	ТССЦ 201-0843 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т, т	0.234	16 244.00			3 801.10					20 106			
				16 244.00			3 801.10		85 922.68			20 106		
	Объем: 39*6/1000													
	
68.	ТЕР 15-04-030-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.132	1 288.77	768.15	4.21	170.12	101.40	0.56	14.4	8.26	1 639	1 460	5	
				516.40	0.16		68.16	0.02	2.55	16.69		174		
	Объем: 1*1.1*6*2													
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		95%			96.35				80%	1 168			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			47.67				37%	540			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					314.14					3 347			
	
	Дверные проемы (входы в подвал)	
	
69.	ТЕР 46-04-012-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных, 100 м2	0.0378	1 143.95	891.55	252.40	43.24	33.70	9.54	14.41	8.54	567	486	81	
					100.00			3.78	1	16.81			64	
	Объем: 0.9*2.1*2													
	Накладные расходы		99%			37.11				84%	462			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			22.49				48%	264			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					102.83					1 293			
	
70.	ТЕР 09-04-012-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема	3.78	91.08	29.04	27.29	344.26	109.76	103.15	14.4	7.41	2 865	1 581	764	
				34.75			131.36		3.96	1		520		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			88.91				69%	1 091			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			79.03				58%	917			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					512.19					4 873			
	
71.	ТССЦ 203-8122 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 900х2100 мм, шт.	2	2 939.27			5 878.54					20 526			
				2 939.27			5 878.54		10 262.75			20 526		
	
72.	ТЕР 15-02-031-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка поверхностей  дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.0345	4 993.78	2 313.83	83.97	172.29	79.83	2.90	14.4	8.54	1 546	1 150	25	
				2 595.97	33.28		89.56	1.15	4.15	16.81		372	19	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			76.93				80%	935			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			38.06				37%	433			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					287.28					2 914			
	
73.	ТЕР 15-04-002-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0345	189.33	101.80	2.94	6.53	3.51	0.10	14.4	8.29	63	51	1	
				84.59	0.16		2.92	0.01	3.91	16.69		11		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			3.34				80%	41			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			1.65				37%	19			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11.53					123			
	
74.	ТЕР 09-06-001-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Монтаж решетки на дверной проем водомерного узла, 1 т конструкций	0.087	839.68	528.60	183.00	73.05	45.99	15.92	14.4	7.47	823	662	119	
				128.08	2.26		11.14	0.20	3.78	14.4		42	3	
	Объем: 87/1000													
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		81%			37.41				69%	459			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			33.26				58%	386			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					143.72					1 668			
	
75.	ТССЦ 201-0843 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т (дверь решетчатая), т	0.087	16 244.00			1 413.23					7 475			
				16 244.00			1 413.23		85 922.68			7 475		
	Объем: 87/1000													
	
76.	ТЕР 15-04-030-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Масляная окраска металлических поверхностей решеток,  количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.02	1 288.77	768.15	4.21	25.78	15.36	0.08	14.4	8.26	248	221	1	
				516.40	0.16		10.33		2.55	16.69		26		
	Объем: 2.0*1.0													
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		95%			14.59				80%	177			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			7.22				37%	82			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					47.59					507			
	
77.	ТЕРр 62-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0189	1 097.59	374.92	9.34	20.74	7.09	0.18	14.41	8.34	143	102	1	
				713.33	1.29		13.48	0.02	2.9	16.84		39		
	Объем: 0.9*2.1													
	Накладные расходы		80%			5.69				68%	69			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			3.56				40%	41			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					29.98					253			
	
78.	Т01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	40.82	66.71		66.71	2 723.11		2 723.11	1	6.28	17 101		17 101	
									1	1				
	Объем: (942+32.8)*0.02*1.8+(2.09+1.09)*1.8													
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
	
79.	Т03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	40.82	18.71		18.71	763.62		763.62	1	6.28	4 796		4 796	
									1	1				
	Объем: (942+32.8)*0.02*1.8+(2.09+1.09)*1.8													
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	169 994.14	26 283.03	25 907.69			960 078	378 515	149 858	
			117 803.42	2 081.04				431 707	29 217	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	163 037.37	25 037.53	25 627.81			911 787	360 580	147 914	
			112 372.01	2 077.04				403 295	29 159	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	44 209.32					97 076			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 14, 20, 23, 43, 60, 69; %=61 - по стр. 2, 26, 27, 29, 52, 53, 55; %=94 - по стр. 5-7, 11-13, 24, 25, 32, 35, 36, 41, 42, 44, 45, 57-59; %=80 - по стр. 9, 16, 18, 19, 33, 39, 40, 46-48, 64, 65, 68, 72, 73, 76; %=68 - по стр. 15, 77; %=65 - по стр. 17, 38; %=93 - по стр. 30, 31, 34, 49, 56; %=73 - по стр. 37; %=88 - по стр. 50; %=90 - по стр. 62)	26 605.65					323 235			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 14, 20, 23, 38, 43, 50, 60, 69; %=31 - по стр. 2, 26, 27, 29, 52, 53, 55; %=51 - по стр. 5-7, 11-13, 24, 25, 32, 35, 36, 41, 42, 44, 45, 57-59; %=44 - по стр. 9, 33, 46; %=40 - по стр. 15, 17, 77; %=37 - по стр. 16, 18, 19, 39, 40, 47, 48, 64, 65, 68, 72, 73, 76; %=54 - по стр. 30, 31, 34, 49, 56; %=56 - по стр. 37; %=43 - по стр. 62)	14 490.56					165 530			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	204 133.58					1 400 552			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	6 956.77	1 245.50	279.88			48 291	17 935	1 944	
			5 431.41	4.00				28 412	58	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 21, 22, 61, 66, 70, 74)	1 012.09					12 415			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 21, 22, 61, 66, 70, 74)	899.64					10 436			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	8 868.50					71 142			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	213 002.08					1 471 694			
	Строительный контроль 2,14%	4 558.24					31 494			
	Всего со строительным контролем	217 560.32					1 503 188			
	Непредвиденные работы 2%	4 351.21					30 064			
	Всего с непредвиденными работами	221 911.53					1 533 252			
	НДС	39 944.08					275 985			
	Всего с НДС	261 855.61					1 809 237			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)