«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	2 484 018	руб.	Смета на сумму:	2 484 018	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «Дом-Сервис»	
		
_____________________ /С.Б. Русович /	____________________ /А.В. Ходорович /	
		
«______»____________________ 2017г.	«______»____________________ 2017г.	

	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт подвала и лестниц многоквартирного дома № 15-21 по ул. Великолукской в г.Калининграде.	
Сметная стоимость:	2 484.018	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	3.701	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	623.403	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 09.2017 г. по НБ: "ФЕР-2001 (приказ Минстроя России № 886/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	ГЭСН 46-02-009-02 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2		11.86	3 361.61	39 869	
1. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	270.6452	147.310	39 869	
		Накладные расходы				84%	33 490	
		Сметная прибыль				48%	19 137	
		Всего с НР и СП					92 496	
	
2.	ГЭСНр 53-16-1 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3		1	5 598.34	5 598	
2. 1.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	35.39	35.39	151.380	5 357	
2. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.43	0.43	268.820	116	
2. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.2	0.2	846.80	169	
			(1)			268.82	54	
2. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.23	0.23	307.58	71	
			(1)			268.82	62	
2. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.044	0.044	20.52	1	
		Накладные расходы				73%	3 995	
		Сметная прибыль				56%	3 065	
		Всего с НР и СП					12 658	
	
3.	04.3.01.12-0003 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3		0.253	2 722.71	689	
		Объем: (1.0)*0.253						
	
4.	06.1.01.05-0035 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.		0.402	13 681.14	5 500	
		Объем: (1.0)*0.402						
	
5.	ГЭСНр 62-42-1 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2		11.86	710.46	8 426	
5. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3.77	44.7122	147.310	6 587	
5. 2.	01.3.05.19-0011	Купорос медный марки: А	т	0.001	0.01186	154 077.30	1 827	
5. 3.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.05	0.593	20.52	12	
		Накладные расходы				68%	4 479	
		Сметная прибыль				40%	2 635	
		Всего с НР и СП					15 540	
	
6.	ГЭСН 15-02-016-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1, п.2 Кзтр=1.20; Кэм=1.20  Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ.	100 м2		11.86	21 360.51	253 336	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
6. 1.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	90.48	1073.0928	171.480	184 014	
6. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.284	86.38824	187.025	16 157	
6. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.744	8.82384	307.58	2 714	
			(1)			268.82	2 372	
6. 4.	91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	6.54	77.5644	255.81	19 842	
			(1)			177.72	13 785	
6. 5.	01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.00007	0.0008302	89 105.61	74	
6. 6.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.006	0.07116	9 306.80	662	
6. 7.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.51	17.9086	2 027.81	36 315	
6. 8.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	2.77	32.8522	295.70	9 714	
		Накладные расходы				80%	160 137	
		Сметная прибыль				37%	74 063	
		Всего с НР и СП					487 536	
	
7.	ГЭСН 15-04-002-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2		11.86	2 301.99	27 302	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
7. 1.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	12.252	145.30872	154.230	22 411	
7. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	0.42696	242.933	104	
7. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.14232	307.58	44	
			(1)			268.82	38	
7. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.28464	611.76	174	
			(1)			229.99	65	
7. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	9.488	162.00	1 537	
7. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.1186	38.32	5	
7. 7.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.004744	3 469.51	16	
7. 8.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.20162	11 628.99	2 345	
7. 9.	14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.00593	46 953.63	278	
7. 10.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.018976	25 909.38	492	
		Накладные расходы				80%	18 012	
		Сметная прибыль				37%	8 331	
		Всего с НР и СП					53 645	
	
	Полы	
8.	ГЭСНр 57-10-3 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2	100 мест		0.4	20 219.54	8 088	
8. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	124.23	49.692	161.570	8 029	
8. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1.38	0.552	96.50	53	
8. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	1.38	0.552	9.04	5	
8. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.1	0.04	20.52	1	
		Накладные расходы				68%	5 460	
		Сметная прибыль				54%	4 336	
		Всего с НР и СП					17 883	
	
9.	03.2.02.11-0001 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях	т		0.018	3 731.58	67	
		Объем: (0.4)*0.045						
	
10.	04.3.01.09-0014 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.856	3 008.07	2 575	
		Объем: (0.4)*2.14						
	
11.	ГЭСН 01-02-057-02 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1, п.2 Кзтр=1.20; Кэм=1.20  Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ.	100 м3		0.14	27 222.89	3 811	
		Начисления: Н5= 1.2	
11. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	184.8	25.872	147.310	3 811	
		Накладные расходы				61%	2 325	
		Сметная прибыль				31%	1 181	
		Всего с НР и СП					7 317	
	
12.	ГЭСН 11-01-002-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3		7	889.88	6 229	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
12. 1.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	4.092	28.644	163.200	4 675	
12. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.36	2.52	200.120	504	
12. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.096	0.672	963.37	647	
			(1)			200.12	134	
12. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.528	3.696	3.32	12	
12. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.264	1.848	472.55	873	
			(1)			200.12	370	
12. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	1.05	20.52	22	
		Накладные расходы				94%	4 868	
		Сметная прибыль				51%	2 641	
		Всего с НР и СП					13 739	
	
13.	02.3.01.02-0015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		8.4	511.32	4 295	
		Объем: (7.0)*1.2						
	
14.	ГЭСН 11-01-002-04 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	м3		7	1 120.38	7 843	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
14. 1.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	4.476	31.332	167.270	5 241	
14. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	4.62	200.120	925	
14. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.108	0.756	963.37	728	
			(1)			200.12	151	
14. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1.116	7.812	3.32	26	
14. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.552	3.864	472.55	1 826	
			(1)			200.12	773	
14. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	1.05	20.52	22	
		Накладные расходы				94%	5 796	
		Сметная прибыль				51%	3 145	
		Всего с НР и СП					16 784	
	
15.	02.2.05.04-0053 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 5(3)-10 мм	м3		0.7	1 370.97	960	
		Объем: (7.0)*0.1						
	
16.	02.2.05.04-0054 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 10-20 мм	м3		0.63	1 355.40	854	
		Объем: (7.0)*0.09						
	
17.	02.2.05.04-0056 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм	м3		7	1 119.30	7 835	
		Объем: (7.0)*1.0						
	
18.	02.2.02.02-0001 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Каменная мелочь марки 300	м3		0.77	1 144.76	881	
		Объем: (7.0)*0.11						
	
19.	ГЭСН 11-01-002-09 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3		7	750.01	5 250	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
19. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	4.392	30.744	158.310	4 867	
19. 2.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.576	4.032	3.10	12	
19. 3.	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.014	21 062.30	295	
19. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	2.45	20.52	50	
19. 5.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.007	3 617.84	25	
		Накладные расходы				94%	4 575	
		Сметная прибыль				51%	2 482	
		Всего с НР и СП					12 307	
	
20.	04.1.02.05-0005 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3		7.14	3 144.25	22 450	
		Объем: (7.0)*1.02						
	
21.	ГЭСН 11-01-004-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2		6.62	27 163.72	179 824	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
21. 1.	1-100-51	Средний разряд работы 5,1	чел.-ч	55.416	366.85392	212.890	78 100	
21. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.176	7.78512	245.443	1 911	
21. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.468	3.09816	307.58	953	
			(1)			268.82	833	
21. 4.	91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	9.66	63.9492	111.26	7 115	
21. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.708	4.68696	611.76	2 867	
			(1)			229.99	1 078	
21. 6.	91.21.22-421	Термос 100 л	маш.-ч	7.2	47.664	2.65	126	
21. 7.	01.1.02.10-0021	Асбест хризотиловый марки: К-6-30	т	0.014	0.09268	29 916.74	2 773	
21. 8.	01.2.01.02-0052	Битумы нефтяные строительные марки: БН-70/30	т	0.057	0.37734	21 014.72	7 930	
21. 9.	01.2.01.02-0054	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10	т	0.289	1.91318	25 121.27	48 062	
21. 10.	01.3.01.01-0009	Бензин растворитель	т	0.095	0.6289	37 423.44	23 536	
21. 11.	01.7.07.13-0001	Мука андезитовая кислотоупорная, марка: А	т	0.231	1.52922	5 386.06	8 236	
21. 12.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.5	3.31	38.32	127	
		Накладные расходы				94%	75 210	
		Сметная прибыль				51%	40 806	
		Всего с НР и СП					295 840	
	
22.	12.1.02.01-0001 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Гидроизол	м2		767.92	68.24	52 403	
		Объем: (6.62)*116.0						
	
23.	ГЭСН 11-01-011-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2		6.62	7 687.53	50 891	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
23. 1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	47.412	313.86744	150.030	47 090	
23. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.524	10.08888	268.820	2 712	
23. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.524	10.08888	307.58	3 103	
			(1)			268.82	2 712	
23. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	10.884	72.05208	3.10	223	
23. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3.5	23.17	20.52	475	
		Накладные расходы				94%	46 814	
		Сметная прибыль				51%	25 399	
		Всего с НР и СП					123 104	
	
24.	04.3.01.09-0015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3		13.5048	3 265.44	44 099	
		Объем: (6.62)*2.04						
	
	Потолки	
25.	ГЭСН 13-06-003-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Очистка поверхности щетками	м2		5	174.50	872	
		Начисления: Н5= 1.2	
25. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.08	5.4	161.570	872	
		Накладные расходы				69%	602	
		Сметная прибыль				48%	419	
		Всего с НР и СП					1 892	
	
26.	ГЭСН 13-06-004-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Обеспыливание поверхности	м2		5	19.39	97	
		Начисления: Н5= 1.2	
26. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0.12	0.6	161.570	97	
		Накладные расходы				69%	67	
		Сметная прибыль				48%	47	
		Всего с НР и СП					210	
	
27.	ГЭСН 13-03-002-04 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2		0.05	2 331.83	117	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
27. 1.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	6.372	0.3186	201.080	64	
27. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.0012	215.055		
27. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.012	0.0006	10.69		
27. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.012	0.0006	963.37	1	
			(1)			200.12		
27. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.0006	611.76		
			(1)			229.99		
27. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.344	0.0672	18.45	1	
27. 7.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.0006	70 688.65	42	
27. 8.	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.0001	79 226.47	8	
		Накладные расходы				69%	44	
		Сметная прибыль				48%	31	
		Всего с НР и СП					192	
	
28.	ГЭСНр 62-42-1 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2		6.62	710.46	4 703	
28. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3.77	24.9574	147.310	3 676	
28. 2.	01.3.05.19-0011	Купорос медный марки: А	т	0.001	0.00662	154 077.30	1 020	
28. 3.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.05	0.331	20.52	7	
		Накладные расходы				68%	2 500	
		Сметная прибыль				40%	1 470	
		Всего с НР и СП					8 673	
	
29.	ГЭСН 15-04-006-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2		6.62	1 783.22	11 805	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
29. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	9.72	64.3464	181.930	11 707	
29. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.15888	249.405	40	
29. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.07944	307.58	24	
			(1)			268.82	21	
29. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.07944	611.76	49	
			(1)			229.99	18	
29. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.662	38.32	25	
		Накладные расходы				80%	9 398	
		Сметная прибыль				37%	4 346	
		Всего с НР и СП					25 549	
	
30.	14.3.01.02-0103 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		86.06	59.26	5 100	
		Объем: (6.62)*0.013*1000						
	
31.	ГЭСНр 61-1-5 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм	100 м2		6.62	7 092.15	46 950	
31. 1.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	37.24	246.5288	156.950	38 693	
31. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.34	2.2508	268.820	605	
31. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.34	2.2508	307.58	692	
			(1)			268.82	605	
31. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	2.317	20.52	48	
31. 5.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	0.56	3.7072	2 027.81	7 517	
		Накладные расходы				67%	26 330	
		Сметная прибыль				40%	15 719	
		Всего с НР и СП					88 999	
	
32.	ГЭСН 15-04-002-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2		6.62	2 301.99	15 239	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
32. 1.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	12.252	81.10824	154.230	12 509	
32. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	0.23832	242.933	58	
32. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.07944	307.58	24	
			(1)			268.82	21	
32. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.15888	611.76	97	
			(1)			229.99	37	
32. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	5.296	162.00	858	
32. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.0662	38.32	3	
32. 7.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.002648	3 469.51	9	
32. 8.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.11254	11 628.99	1 309	
32. 9.	14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.00331	46 953.63	155	
32. 10.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.010592	25 909.38	274	
		Накладные расходы				80%	10 054	
		Сметная прибыль				37%	4 650	
		Всего с НР и СП					29 942	
	
	Оконные проемы	
33.	ГЭСН 46-04-012-02 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2		0.138	28 768.03	3 970	
33. 1.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	172.76	23.84088	152.740	3 641	
33. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	1.06812	268.820	287	
33. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	1.06812	307.58	329	
			(1)			268.82	287	
		Накладные расходы				84%	3 300	
		Сметная прибыль				48%	1 885	
		Всего с НР и СП					9 155	
	
34.	ГЭСН 46-03-007-03 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича	м3		1.5	2 373.55	3 560	
34. 1.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	12.3	18.45	169.310	3 124	
34. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	2.54	3.81	96.50	368	
34. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	5.08	7.62	9.04	69	
		Накладные расходы				84%	2 624	
		Сметная прибыль				48%	1 500	
		Всего с НР и СП					7 684	
	
35.	ГЭСН 10-01-034-03 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2		0.1678	91 992.53	15 436	
		Объем: 8.5+4.4+0.9+2.98						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
35. 1.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	259.296	43.5098688	165.230	7 189	
35. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6.396	1.0732488	242.812	261	
35. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.112	0.3543936	307.58	109	
			(1)			268.82	95	
35. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	4.284	0.7188552	611.76	440	
			(1)			229.99	165	
35. 5.	01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	429	71.9862	5.19	374	
35. 6.	01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	71	11.9138	5.19	62	
35. 7.	01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	27.1	4.54738	51.86	236	
35. 8.	01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	71.4	11.98092	74.74	895	
35. 9.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	1.3424	429.10	576	
35. 10.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	114	19.1292	290.43	5 556	
		Накладные расходы				90%	6 705	
		Сметная прибыль				43%	3 204	
		Всего с НР и СП					25 345	
	
36.	11.3.02.02-0017 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Блок оконный пластиковый: одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2		12.9	6 491.40	83 739	
		Объем: 8.5+4.4						
	
37.	11.3.02.02-0016 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2		3.88	8 098.99	31 424	
		Объем: 0.9+2.98						
	
38.	ГЭСН 08-02-007-03 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Установка металлических решеток приямков	т		0.174	16 989.28	2 956	
		Объем: 6*29/1000						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
38. 1.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	56.856	9.892944	167.270	1 655	
38. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.988	0.519912	240.750	125	
38. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.828	0.144072	1 123.08	162	
			(1)			268.82	39	
38. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2.16	0.37584	611.76	230	
			(1)			229.99	86	
38. 5.	04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3	м3	0.75	0.1305	2 055.16	268	
38. 6.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.06	0.01044	50 193.78	524	
38. 7.	14.4.03.03-0002	Лак битумный: БТ-123	т	0.005	0.00087	134 934.06	117	
		Накладные расходы				93%	1 655	
		Сметная прибыль				54%	961	
		Всего с НР и СП					5 573	
	
39.	07.2.07.12-0003 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т		0.174	106 289.49	18 494	
		Объем: (0.174)*1						
	
	Отмостка	
40.	ГЭСН 46-04-009-02 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Разборка бетонных оснований под полы: на кирпичном щебне	м3		16.2	1 550.66	25 121	
40. 1.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	7.8	126.36	171.480	21 668	
40. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1.86	30.132	96.50	2 908	
40. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	3.72	60.264	9.04	545	
		Накладные расходы				84%	18 201	
		Сметная прибыль				48%	10 401	
		Всего с НР и СП					53 723	
	
41.	ГЭСН 01-02-057-02 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3		0.324	22 685.74	7 350	
41. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154	49.896	147.310	7 350	
		Накладные расходы				61%	4 484	
		Сметная прибыль				31%	2 279	
		Всего с НР и СП					14 112	
	
42.	ГЭСН 08-01-003-07 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2		0.324	12 134.91	3 932	
42. 1.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	21.2	6.8688	179.760	1 235	
42. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.2	0.0648	229.990	15	
42. 3.	91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	1.95	0.6318	111.26	70	
42. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.2	0.0648	611.76	40	
			(1)			229.99	15	
42. 5.	01.2.01.02-0054	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10	т	0.016	0.005184	25 121.27	130	
42. 6.	01.2.03.03-0013	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.24	0.07776	26 373.81	2 051	
42. 7.	01.3.01.03-0002	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.024	0.007776	52 050.10	405	
42. 8.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.0324	38.32	1	
		Накладные расходы				93%	1 163	
		Сметная прибыль				54%	675	
		Всего с НР и СП					5 770	
	
43.	ГЭСН 11-01-002-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3		16.2	742.08	12 022	
43. 1.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	3.41	55.242	163.200	9 015	
43. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.3	4.86	200.120	973	
43. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.08	1.296	963.37	1 249	
			(1)			200.12	259	
43. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.44	7.128	3.32	24	
43. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.22	3.564	472.55	1 684	
			(1)			200.12	713	
43. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	2.43	20.52	50	
		Накладные расходы				94%	9 389	
		Сметная прибыль				51%	5 094	
		Всего с НР и СП					26 505	
	
44.	02.3.01.02-0015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		19.44	511.32	9 940	
		Объем: (16.2)*1.2						
	
45.	ГЭСН 11-01-002-04 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	м3		16.2	934.16	15 133	
45. 1.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	3.73	60.426	167.270	10 107	
45. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.55	8.91	200.120	1 783	
45. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.09	1.458	963.37	1 405	
			(1)			200.12	292	
45. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.93	15.066	3.32	50	
45. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.46	7.452	472.55	3 521	
			(1)			200.12	1 491	
45. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	2.43	20.52	50	
		Накладные расходы				94%	11 177	
		Сметная прибыль				51%	6 064	
		Всего с НР и СП					32 374	
	
46.	02.2.05.04-0053 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 5(3)-10 мм	м3		1.62	1 370.97	2 221	
		Объем: (16.2)*0.1						
	
47.	02.2.05.04-0054 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 10-20 мм	м3		1.458	1 355.40	1 976	
		Объем: (16.2)*0.09						
	
48.	02.2.05.04-0056 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм	м3		16.2	1 119.30	18 133	
		Объем: (16.2)*1.0						
	
49.	02.2.02.02-0001 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Каменная мелочь марки 300	м3		1.782	1 144.76	2 040	
		Объем: (16.2)*0.11						
	
50.	ГЭСН 11-01-002-09 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3		16.2	633.83	10 268	
50. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3.66	59.292	158.310	9 387	
50. 2.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	7.776	3.10	24	
50. 3.	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.0324	21 062.30	682	
50. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	5.67	20.52	116	
50. 5.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.0162	3 617.84	59	
		Накладные расходы				94%	8 824	
		Сметная прибыль				51%	4 787	
		Всего с НР и СП					23 879	
	
51.	04.1.02.05-0005 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3		16.524	3 144.25	51 956	
		Объем: (16.2)*1.02						
	
	Лестницы в подъезде	
52.	ГЭСНр 59-5-1 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Ремонт ступеней: деревянных	100 шт		0.82	66 469.33	54 505	
52. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	318.6	261.252	161.570	42 210	
52. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.01	0.8282	253.442	210	
52. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.61	0.5002	307.58	154	
			(1)			268.82	134	
52. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.4	0.328	611.76	201	
			(1)			229.99	75	
52. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.003	0.00246	57 123.11	141	
52. 6.	11.1.03.06-0070	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	0.369	0.30258	7 285.05	2 204	
52. 7.	11.1.03.06-0074	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	м3	1.6	1.312	7 313.28	9 595	
		Накладные расходы				65%	27 573	
		Сметная прибыль				48%	20 362	
		Всего с НР и СП					102 440	
	
	Лестницы спуска в подвал	
53.	ГЭСНр 59-5-2 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Ремонт ступеней: бетонных	100 шт		0.14	19 682.26	2 756	
53. 1.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	102.89	14.4046	163.200	2 351	
53. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.44	0.0616	255.583	16	
53. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.29	0.0406	307.58	12	
			(1)			268.82	11	
53. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.021	611.76	13	
			(1)			229.99	5	
53. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00014	57 123.11	8	
53. 6.	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.1	0.014	6 621.37	93	
53. 7.	08.4.03.01-0001	Проволока арматурная	т	0.002	0.00028	38 275.78	11	
53. 8.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.529	0.07406	3 617.84	268	
		Накладные расходы				65%	1 539	
		Сметная прибыль				48%	1 136	
		Всего с НР и СП					5 431	
	
54.	04.1.02.05-0042 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В12,5 (М150)	м3		0.0392	3 334.48	131	
		Объем: (0.14)*0.28						
	
55.	пг 01-01-01-041 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		55.37	509.55	28 214	
	
56.	пг 03-21-01-015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		55.37	150.15	8 314	

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					1 237 549	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 182 527	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					349 268	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 33, 34, 40; %=73 - по стр. 2; %=68 - по стр. 5, 8, 28; %=80 - по стр. 6, 7, 29, 32; %=61 - по стр. 11, 41; %=94 - по стр. 12, 14, 19, 21, 23, 43, 45, 50; %=69 - по стр. 25-27; %=67 - по стр. 31; %=90 - по стр. 35; %=93 - по стр. 38, 42; %=65 - по стр. 52, 53)					510 786	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 25-27, 33, 34, 40, 52, 53; %=56 - по стр. 2; %=40 - по стр. 5, 28, 31; %=37 - по стр. 6, 7, 29, 32; %=54 - по стр. 8, 38, 42; %=31 - по стр. 11, 41; %=51 - по стр. 12, 14, 19, 21, 23, 43, 45, 50; %=43 - по стр. 35)					272 249	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 965 562	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					18 494	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					18 494	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					36 528	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					36 528	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					2 020 584	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	43 240	
	ИТОГО					2 063 824	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	41 276	
	ИТОГО					2 105 100	
	НДС 18%				18	378 918	
	ВСЕГО С НДС					2 484 018	

Составил:	Вед.инженер СО МКУ «КР МКД»                                                                   Лучинович И.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Начальник СО МКУ «КР МКД»                                                                     Дощук Т.Ю.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)