«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	6 173 860	руб.	Смета на сумму:	6 173 860	руб.	
Директор  МКУ  «КР  МКД»	Исполнительный директор ООО «Уют-Сервис»	
		
________________ /С.Б. Русович /	________________ / О.Б. Манойло /	
		
«______»____________ 2018 г.	«______»______________ 2018 г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
На капитальный ремонт крыши, чердачного перекрытия многоквартирного дома по адресу: ул. П. Морозова, д. 117-125, г. Калининград	
Сметная стоимость:	6 173.860	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	6.628	тыс. чел. ч	
Сметная заработная плата:	1 107.864	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 4 кв.2017 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
	
	Раздел 1.  КРОВЛЯ	
	
1.	ГЭСН 46-04-008-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2		10.81	2 458.66	26 578	
1. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.9	171.879	147.310	25 319	
1. 2.	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	4.6	49.726	25.31	1 259	
		Накладные расходы				84%	21 268	
		Сметная прибыль				48%	12 153	
		Всего с НР и СП					59 999	
	
2.	ГЭСНр 58-1-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2		10.81	2 792.42	30 186	
2. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.46	4.9726	268.820	1 337	
2. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	15.16	163.8796	150.030	24 587	
2. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.46	4.9726	1 126.02	5 599	
			(1)			268.82	1 337	
		Накладные расходы				71%	18 406	
		Сметная прибыль				52%	13 480	
		Всего с НР и СП					62 073	
	
3.	ГЭСНр 58-1-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки сплошной	100 м2		10.81	2 792.42	30 186	
3. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.46	4.9726	268.820	1 337	
3. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	15.16	163.8796	150.030	24 587	
3. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.46	4.9726	1 126.02	5 599	
			(1)			268.82	1 337	
		Накладные расходы				71%	18 406	
		Сметная прибыль				52%	13 480	
		Всего с НР и СП					62 073	
	
4.	ГЭСНр 58-5-3 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	100 м		1.95	45 697.79	89 111	
4. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.32	0.624	229.990	144	
4. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	150.09	292.6755	161.570	47 288	
4. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.18	2.301	10.80	25	
4. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.32	0.624	1 037.49	647	
			(1)			229.99	144	
4. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.005	0.00975	57 689.15	562	
4. 6.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.025	0.04875	50 201.92	2 447	
4. 7.	11.1.03.01-0086	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	м3	2.66	5.187	7 353.20	38 141	
		Накладные расходы				71%	33 677	
		Сметная прибыль				52%	24 665	
		Всего с НР и СП					147 452	
	
5.	08.3.03.04-0014 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Проволока светлая диаметром: 3,0 мм	т		0.0234	46 288.41	1 083	
		Объем: (1.95)*0.012						
	
6.	ГЭСНр 58-5-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон и заменой концов	100 м		0.444	22 294.33	9 899	
		Объем: (0.6+0.88)*30						
6. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	0.1554	229.990	36	
6. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	39.87	17.70228	161.570	2 860	
6. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.64	0.28416	10.80	3	
6. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.35	0.1554	1 037.49	161	
			(1)			229.99	36	
6. 5.	11.1.03.06-0094	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	2.1	0.9324	7 372.62	6 874	
		Накладные расходы				71%	2 056	
		Сметная прибыль				52%	1 506	
		Всего с НР и СП					13 461	
	
7.	01.7.15.12-0041 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 400, 500 мм	т		0.0349	96 058.76	3 352	
		Объем: 0.00029086*120						
	
8.	01.7.15.05-0014 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Гайки шестигранные диаметр резьбы 12-14 мм	т		0.006	98 286.21	590	
		Объем: 0.000025*240						
	
9.	01.7.15.11-0046 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм	кг		5.1064	117.69	601	
		Объем: 0.021276596*240						
	
10.	ГЭСНр 58-5-4 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена прогонов из досок	100 м		1.8	30 041.35	54 074	
10. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.19	0.342	229.990	79	
10. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	133.25	239.85	161.570	38 753	
10. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.52	0.936	10.80	10	
10. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.342	1 037.49	355	
			(1)			229.99	79	
10. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.013	0.0234	57 689.15	1 350	
10. 6.	08.3.03.04-0014	Проволока светлая диаметром: 3,0 мм	т	0.012	0.0216	46 288.41	1 000	
10. 7.	11.1.03.06-0094	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0.95	1.71	7 372.62	12 607	
		Накладные расходы				71%	27 571	
		Сметная прибыль				52%	20 193	
		Всего с НР и СП					101 837	
	
11.	ГЭСНр 58-5-4 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена кобылок из досок	100 м		3.78	30 041.35	113 556	
11. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.19	0.7182	229.990	165	
11. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	133.25	503.685	161.570	81 380	
11. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.52	1.9656	10.80	21	
11. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.7182	1 037.49	745	
			(1)			229.99	165	
11. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.013	0.04914	57 689.15	2 835	
11. 6.	08.3.03.04-0014	Проволока светлая диаметром: 3,0 мм	т	0.012	0.04536	46 288.41	2 100	
11. 7.	11.1.03.06-0094	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0.95	3.591	7 372.62	26 475	
		Накладные расходы				71%	57 897	
		Сметная прибыль				52%	42 403	
		Всего с НР и СП					213 856	
	
12.	ГЭСН 46-04-001-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка: кирпичных стен (для замены кобылок)	м3		3.75	1 510.91	5 666	
12. 1.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	8.24	30.9	167.270	5 169	
12. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1.15	4.3125	97.21	419	
12. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	2.3	8.625	9.05	78	
		Накладные расходы				84%	4 342	
		Сметная прибыль				48%	2 481	
		Всего с НР и СП					12 489	
	
13.	ГЭСНр 53-20-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен	100 м3		0.0375	133 133.60	4 993	
13. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	39	1.4625	268.820	393	
13. 2.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	563	21.1125	158.310	3 342	
13. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	39	1.4625	1 126.02	1 647	
			(1)			268.82	393	
13. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	4.4	0.165	20.52	3	
		Накладные расходы				73%	2 727	
		Сметная прибыль				56%	2 092	
		Всего с НР и СП					9 811	
	
14.	04.3.01.12-0003 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3		0.9	2 735.32	2 462	
		Объем: (0.0375)*24.0						
	
15.	06.1.01.05-0037 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		1.47	13 896.92	20 428	
		Объем: (0.0375)*39.2						
	
16.	ГЭСНр 58-2-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных	100 шт.		0.04	51 271.12	2 051	
16. 1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	341.3	13.652	150.030	2 048	
16. 2.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	6.1	0.244	10.80	3	
		Накладные расходы				71%	1 454	
		Сметная прибыль				52%	1 065	
		Всего с НР и СП					4 570	
	
17.	ГЭСН 10-01-034-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Установка окно-люк	100 м2		0.063	87 252.09	5 497	
		Объем: 0.7*0.9*10						
17. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.33	0.33579	242.812	82	
17. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	216.08	13.61304	165.230	2 249	
17. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.76	0.11088	308.04	34	
			(1)			268.82	30	
17. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	3.57	0.22491	1 037.49	233	
			(1)			229.99	52	
17. 5.	01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	429	27.027	5.19	140	
17. 6.	01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	71	4.473	5.19	23	
17. 7.	01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	27.1	1.7073	51.86	89	
17. 8.	01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	71.4	4.4982	74.74	336	
17. 9.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	0.504	429.47	216	
17. 10.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	114	7.182	302.90	2 175	
		Накладные расходы				90%	2 098	
		Сметная прибыль				43%	1 002	
		Всего с НР и СП					8 597	
	
18.	С1Цена поставщик.	Окно-люк 0,7*0,9	м2		6.3	13 271.60	83 611	
	
19.	ГЭСНр 53-7-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Смена лобовой доски	100 м		1.7	8 208.98	13 955	
19. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.18	0.306	229.990	70	
19. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	31.84	54.128	165.230	8 944	
19. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.18	0.306	1 037.49	317	
			(1)			229.99	70	
19. 4.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.002	0.0034	57 689.15	196	
19. 5.	11.1.03.06-0070	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	0.363	0.6171	7 289.06	4 498	
		Накладные расходы				73%	6 580	
		Сметная прибыль				56%	5 048	
		Всего с НР и СП					25 583	
	
20.	ГЭСНр 53-7-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Смена отдельных досок чистой наружной обшивки фронтального карниза	100 м		0.32	8 208.98	2 627	
20. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.18	0.0576	229.990	13	
20. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	31.84	10.1888	165.230	1 683	
20. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.18	0.0576	1 037.49	60	
			(1)			229.99	13	
20. 4.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.002	0.00064	57 689.15	37	
20. 5.	11.1.03.06-0070	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	0.363	0.11616	7 289.06	847	
		Накладные расходы				73%	1 238	
		Сметная прибыль				56%	950	
		Всего с НР и СП					4 815	
	
21.	ГЭСН 10-01-012-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство ветровой доски	100 м2		0.039	20 806.48	811	
21. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.74	0.02886	229.990	7	
21. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	24.2	0.9438	147.310	139	
21. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.74	0.02886	1 037.49	30	
			(1)			229.99	7	
21. 4.	01.7.15.06-0123	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,8х60 мм	т	0.006	0.000234	77 993.35	18	
21. 5.	01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм	т	0.0022	0.0000858	60 190.64	5	
21. 6.	11.1.03.06-0066	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, II сорта	м3	2	0.078	7 162.88	559	
21. 7.	12.1.02.12-0004	Пергамин кровельный марки: П-350	м2	105	4.095	14.74	60	
		Накладные расходы				90%	131	
		Сметная прибыль				43%	63	
		Всего с НР и СП					1 005	
	
22.	ГЭСН 15-04-024-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Простая окраска масляными составами по дереву: стен	100 м2		0.294	7 184.18	2 112	
22. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.01764	236.462	4	
22. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	28.05	8.2467	165.230	1 363	
22. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.00294	308.04	1	
			(1)			268.82	1	
22. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.0147	1 037.49	15	
			(1)			229.99	3	
22. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	0.2352	162.00	38	
22. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.33	0.09702	38.33	4	
22. 7.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.0001176	3 474.67		
22. 8.	14.4.02.04-0186	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15: коричневая	т	0.027	0.007938	59 986.66	476	
22. 9.	14.5.05.01-0011	Олифа комбинированная, марки: К-2	т	0.0084	0.0024696	68 710.90	170	
22. 10.	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.005	0.00147	30 814.73	45	
		Накладные расходы				80%	1 094	
		Сметная прибыль				37%	506	
		Всего с НР и СП					3 711	
	
23.	ГЭСН 12-01-020-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2		10.81	77 259.11	835 171	
23. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.21	34.7001	250.312	8 686	
23. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	173.87	1879.5347	177.590	333 787	
23. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.68	18.1608	874.68	15 885	
			(1)			268.82	4 882	
23. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.53	16.5393	1 037.49	17 159	
			(1)			229.99	3 804	
23. 5.	91.21.12-004	Ножницы: электрические	маш.-ч	9.26	100.1006	14.99	1 501	
23. 6.	01.7.15.04-0041	Винты самонарезающие: 4,5х19 мм	т	0.0014	0.015134	127 819.59	1 934	
23. 7.	01.7.15.06-0092	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,0х100 мм	т	0.0112	0.121072	120 606.78	14 602	
23. 8.	01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм	т	0.00045	0.0048645	60 190.64	293	
23. 9.	01.7.15.14-0063	Шурупы-саморезы коньковые оцинкованные 4,8х80 мм	100 шт.	0.667	7.21027	189.88	1 369	
23. 10.	01.7.15.14-0101	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ	10 шт.	100.8	1089.648	10.49	11 430	
23. 11.	11.1.03.01-0011	Бруски деревянные пропитанные длиной 1 м и более, шириной 40-75 мм, толщиной 22-32 мм, I сорта	м3	0.46	4.9726	15 715.36	78 146	
23. 12.	11.1.03.06-0001	Доски антисептированные обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75- 150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта	м3	1.47	15.8907	17 839.83	283 487	
23. 13.	12.1.01.03-0039	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	116	1253.96	46.96	58 886	
23. 14.	12.1.02.14-0002	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350	м2	3.62	39.1322	26.91	1 053	
23. 15.	12.2.03.02-0002	Вата минеральная	м3	0.31	3.3511	2 791.89	9 356	
23. 16.	14.4.02.04-0004	Краска для наружных работ: защитная, марки МА-015	т	0.0027	0.029187	84 734.93	2 473	
23. 17.	14.5.01.07-0134	Герметик силиконовый: для наружных швов	л	0.75	8.1075	469.84	3 809	
		Накладные расходы				92%	315 075	
		Сметная прибыль				44%	150 688	
		Всего с НР и СП					1 300 934	
	
24.	12.1.03.02-0001 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Металлочерепица <Монтеррей>	м2		1362.06	262.08	356 969	
		Объем: (10.81)*126						
	
25.	08.1.02.07-0034 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, в том числе свес в желоб	м2		279.65	753.58	210 739	
	
26.	ГЭСН 26-02-018-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2		1.76	303.66	534	
26. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.0003	0.000528	200.120		
26. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.78	3.1328	161.570	506	
26. 3.	91.06.05-012	Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0.0001	0.000176	534.12		
			(1)			200.12		
26. 4.	91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	0.0002	0.000352	232.29		
			(1)			200.12		
26. 5.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.86	1.5136	18.56	28	
		Накладные расходы				77%	390	
		Сметная прибыль				48%	243	
		Всего с НР и СП					1 167	
	
27.	14.2.06.01-0003 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг		32.56	227.97	7 423	
		Объем: (1.76)*18.5						
	
28.	ГЭСН 26-02-019-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Огнезащитное покрытие деревянных поверхностей составом для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2		7.57	306.17	2 318	
28. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.003	0.02271	200.120	5	
28. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.79	13.5503	161.570	2 189	
28. 3.	91.06.05-012	Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0.001	0.00757	534.12	4	
			(1)			200.12	2	
28. 4.	91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	0.002	0.01514	232.29	4	
			(1)			200.12	3	
28. 5.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.86	6.5102	18.56	121	
		Накладные расходы				77%	1 689	
		Сметная прибыль				48%	1 053	
		Всего с НР и СП					5 061	
	
29.	14.2.06.01-0003 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг		155.942	227.97	35 550	
		Объем: (7.57)*20.6						
	
30.	ГЭСНр 60-7-7 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м		0.312	113 631.77	35 453	
30. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.43	1.38216	268.820	372	
30. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	609.21	190.07352	161.570	30 710	
30. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.33	0.41496	874.68	363	
			(1)			268.82	112	
30. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	3.1	0.9672	308.04	298	
			(1)			268.82	260	
30. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.4	0.1248	20.52	3	
30. 6.	04.3.01.12-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25	м3	5	1.56	2 615.05	4 079	
		Накладные расходы				66%	20 514	
		Сметная прибыль				50%	15 541	
		Всего с НР и СП					71 508	
	
31.	06.1.01.05-0037 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		1.3104	13 896.92	18 211	
		Объем: 0.312*4200						
	
32.	ГЭСНр 60-7-8 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (6 каналов)	100 м		0.042	310 782.29	13 053	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
32. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8.3	0.3486	268.820	94	
32. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1681.85	70.6377	161.570	11 413	
32. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	2.5	0.105	874.68	92	
			(1)			268.82	28	
32. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	5.8	0.2436	308.04	75	
			(1)			268.82	65	
32. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1.5	0.063	20.52	1	
32. 6.	04.3.01.12-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25	м3	13.4	0.5628	2 615.05	1 472	
		Накладные расходы				66%	7 595	
		Сметная прибыль				50%	5 754	
		Всего с НР и СП					26 401	
	
33.	06.1.01.05-0037 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.462	13 896.92	6 420	
		Объем: 0.042*2200*5						
	
34.	ГЭСНр 60-7-8 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (9 каналов)	100 м		0.27	497 251.66	134 258	
		Начисления: Н3= 8, Н4= 8, Н5= 8, Н48= 8	
34. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.28	3.5856	268.820	964	
34. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	2690.96	726.5592	161.570	117 390	
34. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	4	1.08	874.68	945	
			(1)			268.82	290	
34. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	9.28	2.5056	308.04	772	
			(1)			268.82	674	
34. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	2.4	0.648	20.52	13	
34. 6.	04.3.01.12-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25	м3	21.44	5.7888	2 615.05	15 138	
		Накладные расходы				66%	78 114	
		Сметная прибыль				50%	59 177	
		Всего с НР и СП					271 549	
	
35.	06.1.01.05-0037 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		4.752	13 896.92	66 038	
		Объем: 0.27*2200*8						
	
36.	ГЭСН 46-02-009-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Отбивка штукатурки с поверхностей: труб, над и под кровлей	100 м2		3.9366	3 361.61	13 233	
		Объем: 103.56+290.1						
36. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	89.833212	147.310	13 233	
		Накладные расходы				84%	11 116	
		Сметная прибыль				48%	6 352	
		Всего с НР и СП					30 701	
	
37.	ГЭСНр 61-31-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2		3.9366	26 799.91	105 501	
		Объем: 103.56+290.1						
37. 1.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	131.4	517.26924	175.550	90 807	
37. 2.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.1	4.33026	10.80	47	
37. 3.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	1.37781	20.52	28	
37. 4.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.82	7.164612	2 040.43	14 619	
		Накладные расходы				67%	60 841	
		Сметная прибыль				40%	36 323	
		Всего с НР и СП					202 664	
	
38.	ГЭСН 15-04-019-05 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Окраска  дымовых труб акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности над кровлей	100 м2		1.0356	3 374.71	3 495	
38. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.082848	229.990	19	
38. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	13.8	14.29128	175.550	2 509	
38. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.09	0.093204	10.80	1	
38. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.082848	1 037.49	86	
			(1)			229.99	19	
38. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.29	0.300324	162.00	49	
38. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.010356	38.33		
38. 7.	14.5.11.02-0105	Шпатлевка фасадная ВГТ	т	0.0175	0.018123	46 902.22	850	
		Накладные расходы				80%	2 022	
		Сметная прибыль				37%	935	
		Всего с НР и СП					6 453	
	
39.	14.4.01.02-0113 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг		13.4628	104.81	1 411	
		Объем: (1.0356)*13						
	
40.	14.3.02.01-0004 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Краска <Нортовская фасадная ВД>	кг		39.3528	170.42	6 707	
		Объем: (1.0356)*38.0						
	
41.	ГЭСН 15-04-013-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Окраска труб с лесов по подготовленной поверхности: известковая, под кровлей	100 м2		2.901	1 020.13	2 959	
41. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.05802	229.990	13	
41. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	4.43	12.85143	165.230	2 123	
41. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.14	0.40614	10.80	4	
41. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.05802	1 037.49	60	
			(1)			229.99	13	
41. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.124	0.359724	20.52	7	
41. 6.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.019	0.055119	11 636.25	641	
41. 7.	14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0009	0.0026109	46 966.96	123	
		Накладные расходы				80%	1 709	
		Сметная прибыль				37%	790	
		Всего с НР и СП					5 458	
	
42.	ГЭСН 06-01-024-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Устройство бетонных оголовков	100 м3		0.01728	106 487.48	1 840	
42. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	22.87	0.3951936	264.155	104	
42. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	358.02	6.1865856	165.230	1 022	
42. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	18.8	0.324864	1 126.02	366	
			(1)			268.82	87	
42. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.53	0.0264384	874.68	23	
			(1)			268.82	7	
42. 5.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.27	0.0046656	964.28	4	
			(1)			200.12	1	
42. 6.	91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	18.21	0.3146688	11.58	4	
42. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2.27	0.0392256	1 037.49	41	
			(1)			229.99	9	
42. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.077	0.00133056	20.52		
42. 9.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.05	0.000864	89 253.46	77	
42. 10.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.043	0.00074304	57 689.15	43	
42. 11.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.026	0.00044928	11 636.25	5	
42. 12.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.07	0.0012096	5 768.85	7	
42. 13.	11.1.03.06-0095	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.86	0.0148608	5 760.02	86	
42. 14.	11.2.13.04-0011	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	40	0.6912	234.83	162	
		Накладные расходы				80%	901	
		Сметная прибыль				44%	495	
		Всего с НР и СП					3 236	
	
43.	04.1.02.05-0006 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		1.76256	3 276.39	5 775	
		Объем: (0.01728)*102.0						
	
44.	ГЭСНр 58-10-2 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек	100 м		1.08	14 398.10	15 550	
44. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.0864	229.990	20	
44. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	88.6	95.688	161.570	15 460	
44. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.0864	1 037.49	90	
			(1)			229.99	20	
		Накладные расходы				71%	10 991	
		Сметная прибыль				52%	8 050	
		Всего с НР и СП					34 590	
	
45.	С4 Цена поставщи.	Труба водосточная диам.120мм, 4м.п.	шт		27	2 180.00	58 860	
	
46.	ГЭСНр 58-10-4 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Смена: колен водосточных труб с люлек	100 шт.		0.24	21 749.54	5 220	
46. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.0192	229.990	4	
46. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	134.1	32.184	161.570	5 200	
46. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.0192	1 037.49	20	
			(1)			229.99	4	
		Накладные расходы				71%	3 695	
		Сметная прибыль				52%	2 706	
		Всего с НР и СП					11 621	
	
47.	С9 Цена поставщи.	Колено водосточное диам.120мм, 72 град.	шт		24	522.00	12 528	
	
48.	ГЭСНр 58-10-7 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Смена: воронок водосточных труб с люлек	100 шт.		0.12	19 422.93	2 331	
48. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.0096	229.990	2	
48. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	119.7	14.364	161.570	2 321	
48. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.0096	1 037.49	10	
			(1)			229.99	2	
		Накладные расходы				71%	1 649	
		Сметная прибыль				52%	1 208	
		Всего с НР и СП					5 188	
	
49.	С12 Цена поставщ.	Воронка водосточная 150/120 мм	шт		12	660.00	7 920	
	
50.	ГЭСНр 58-10-5 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Смена: отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.		0.12	8 662.37	1 039	
50. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.0096	229.990	2	
50. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	53.1	6.372	161.570	1 030	
50. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.0096	1 037.49	10	
			(1)			229.99	2	
		Накладные расходы				71%	733	
		Сметная прибыль				52%	537	
		Всего с НР и СП					2 308	
	
51.	С10 Цена поставщ.	Колено (слив) водосточное диам.120мм, 72 град.	шт		12	522.00	6 264	
	
52.	ГЭСНр 58-22-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	100 шт.		1.08	5 840.27	6 307	
52. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.0108	229.990	2	
52. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	37.8	40.824	154.230	6 296	
52. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0108	1 037.49	11	
			(1)			229.99	2	
		Накладные расходы				71%	4 472	
		Сметная прибыль				52%	3 275	
		Всего с НР и СП					14 054	
	
53.	С11 Цена поставщ.	Хомуты для крепления трубы в комплекте с дюбелем	шт		108	249.00	26 892	
	
54.	ГЭСНр 58-3-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка  желобов,.	100 м		1.7	1 341.82	2 281	
54. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9.1	15.47	147.310	2 279	
54. 2.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.12	0.204	10.80	2	
		Накладные расходы				71%	1 618	
		Сметная прибыль				52%	1 185	
		Всего с НР и СП					5 084	
	
55.	ГЭСН 12-01-009-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство желобов: подвесных	100 м		1.73	42 785.23	74 018	
55. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.25	0.4325	254.841	110	
55. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	31.41	54.3393	161.570	8 780	
55. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.11	0.1903	1 126.02	214	
			(1)			268.82	51	
55. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.05	0.0865	874.68	76	
			(1)			268.82	23	
55. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.09	0.1557	1 037.49	162	
			(1)			229.99	36	
55. 6.	01.7.15.06-0094	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,5х120 мм	т	0.0038	0.006574	115 172.62	757	
55. 7.	08.1.02.11-0013	Поковки оцинкованные, масса: 2,825 кг	т	0.169	0.29237	67 601.55	19 765	
55. 8.	08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0.452	0.78196	56 608.46	44 266	
		Накладные расходы				92%	8 179	
		Сметная прибыль				44%	3 912	
		Всего с НР и СП					86 108	
	
56.	С2 Цена поставщи.	Желоб  диам.150 мм, 4 м.п.	шт		44	1 490.00	65 560	
	
57.	С3 Цена поставщи.	Соединение желоба	шт		35	298.00	10 430	
	
58.	С14 Цена поставщ.	Крепление желоба	шт		280	197.00	55 160	
	
59.	С15 Цена поставщ.	Заглушка желоба	шт		14	192.00	2 688	
	
60.	ГЭСН 12-01-012-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Ограждение кровель перилами	100 м		1.55	1 709.22	2 649	
60. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.43	0.6665	256.178	171	
60. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	6.67	10.3385	167.270	1 729	
60. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.18	0.279	1 126.02	314	
			(1)			268.82	75	
60. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.11	0.1705	874.68	149	
			(1)			268.82	46	
60. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.14	0.217	1 037.49	225	
			(1)			229.99	50	
60. 6.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1.89	2.9295	43.43	127	
60. 7.	01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0.0005	0.000775	48 451.22	38	
60. 8.	01.7.19.07-0003	Резина прессованная	кг	0.52	0.806	82.84	67	
		Накладные расходы				92%	1 748	
		Сметная прибыль				44%	836	
		Всего с НР и СП					5 233	
	
61.	07.2.07.12-0006 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т		0.465	114 540.23	53 261	
		Объем: (1.55)*0.3						
	
62.	ГЭСН 12-01-010-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из  стали с полимерным покрытием	100 м2		0.692	64 313.56	44 505	
		Объем: 173*0.4						
62. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.27	0.18684	258.753	48	
62. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	112.75	78.023	161.570	12 606	
62. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.2	0.1384	1 126.02	156	
			(1)			268.82	37	
62. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.07	0.04844	1 037.49	50	
			(1)			229.99	11	
62. 5.	01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм	т	0.004	0.002768	60 190.64	167	
62. 6.	08.3.03.05-0002	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 3 мм	т	0.012	0.008304	107 511.00	893	
62. 7.	08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0.782	0.541144	56 608.46	30 633	
		Накладные расходы				92%	11 642	
		Сметная прибыль				44%	5 568	
		Всего с НР и СП					61 714	
	
63.	ГЭСНр 65-2-2 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м		0.15	13 718.42	2 058	
63. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.32	0.048	268.820	13	
63. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	85.3	12.795	159.670	2 043	
63. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.32	0.048	308.04	15	
			(1)			268.82	13	
		Накладные расходы				63%	1 295	
		Сметная прибыль				40%	822	
		Всего с НР и СП					4 176	
	
64.	ГЭСН 16-04-001-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м		0.15	14 599.63	2 190	
64. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.07	0.0105	257.726	3	
64. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	61.6	9.24	187.360	1 731	
64. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.03	0.0045	1 126.02	5	
			(1)			268.82	1	
64. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.02	0.003	874.68	3	
			(1)			268.82	1	
64. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.003	1 037.49	3	
			(1)			229.99	1	
64. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1.57	0.2355	20.52	5	
64. 7.	01.7.15.03-0014	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм	т	0.00266	0.000399	161 777.88	65	
64. 8.	01.7.19.02-0041	Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	4	0.6	630.92	379	
		Накладные расходы				98%	1 699	
		Сметная прибыль				56%	971	
		Всего с НР и СП					4 860	
	
65.	24.3.03.02-0002 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 110 мм	м		14.97	226.22	3 387	
		Объем: (0.15)*99.8						
	
66.	С99.1-01.08-0007	Вентиляционный выход полипропиленовый, диаметр вентиляционного выхода 110 мм, для скатных кровель из покрытий профильных	шт.		15	3 978.98	59 685	
	
	Вентиляционные каналы	
67.	ГЭСНр 53-1-2 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка обшивки: оштукатуренных деревянных стен	100 м2		1.2	7 868.95	9 443	
		Объем: 60+60						
67. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.21	2.652	268.820	713	
67. 2.	1-100-16	Средний разряд работы 1,6	чел.-ч	41.6	49.92	142.690	7 123	
67. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	2.21	2.652	874.68	2 320	
			(1)			268.82	713	
		Накладные расходы				73%	5 720	
		Сметная прибыль				56%	4 388	
		Всего с НР и СП					19 551	
	
68.	ГЭСНр 53-1-4 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка каркаса деревянных стен: из брусьев	100 м2		1.2	9 698.30	11 638	
		Объем: 60+60						
68. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.87	3.444	268.820	926	
68. 2.	1-100-14	Средний разряд работы 1,4	чел.-ч	51.2	61.44	140.390	8 626	
68. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	2.87	3.444	874.68	3 012	
			(1)			268.82	926	
		Накладные расходы				73%	6 973	
		Сметная прибыль				56%	5 349	
		Всего с НР и СП					23 960	
	
69.	ГЭСН 10-01-010-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Установка элементов каркаса: из брусьев	м3		6	5 341.65	32 050	
		Объем: 3+3						
69. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.36	2.16	229.990	497	
69. 2.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	22.5	135	158.310	21 372	
69. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.36	2.16	1 037.49	2 241	
			(1)			229.99	497	
69. 4.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.0075	0.045	89 253.46	4 016	
69. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.003	0.018	57 689.15	1 038	
69. 6.	08.1.02.11-0003	Поковки из квадратных заготовок, масса: 2,825 кг	т	0.0031	0.0186	45 150.41	840	
69. 7.	12.1.02.14-0001	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	1.45	8.7	34.10	297	
69. 8.	14.2.04.01-0001	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0.00258	0.01548	46 063.23	713	
69. 9.	14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0.00301	0.01806	84 869.83	1 533	
		Накладные расходы				90%	19 682	
		Сметная прибыль				43%	9 404	
		Всего с НР и СП					61 136	
	
70.	11.1.03.01-0079 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3		6.36	5 768.85	36 690	
		Объем: 6*1.06						
	
71.	ГЭСН 11-01-009-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых	100 м2		1.2	5 877.21	7 053	
		Объем: 60+60						
71. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.16	1.392	236.015	329	
71. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	28.38	34.056	169.310	5 766	
71. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.18	0.216	308.04	67	
			(1)			268.82	58	
71. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.98	1.176	1 037.49	1 220	
			(1)			229.99	270	
		Накладные расходы				94%	5 729	
		Сметная прибыль				51%	3 108	
		Всего с НР и СП					15 891	
	
72.	12.2.03.02-0031 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Вата минеральная <ISOVER> толщина 50 мм	м2		120	74.41	8 929	
	
73.	ГЭСН 10-01-012-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Обшивка каркасных стен: плитами асбестоц. плоскими 5 мм	100 м2		1.2	21 637.47	25 965	
		Объем: 60+60						
73. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.52	0.624	229.990	144	
73. 2.	1-100-26	Средний разряд работы 2,6	чел.-ч	18.3	21.96	155.590	3 417	
73. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.52	0.624	1 037.49	647	
			(1)			229.99	144	
73. 4.	01.1.01.05-0022	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью: непрессованные толщиной 5 мм	м2	102.5	123	175.24	21 555	
73. 5.	01.7.15.06-0123	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,8х60 мм	т	0.0037	0.00444	77 993.35	346	
		Накладные расходы				90%	3 205	
		Сметная прибыль				43%	1 531	
		Всего с НР и СП					30 701	
	
74.	ГЭСН 10-01-008-08 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Обивка вент. каналов  кровельной сталью: оцинкованной	100 м2		1.2	5 474.77	6 570	
		Объем: 60+60						
74. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.21	0.252	229.990	58	
74. 2.	1-100-26	Средний разряд работы 2,6	чел.-ч	33.4	40.08	155.590	6 236	
74. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.21	0.252	1 037.49	261	
			(1)			229.99	58	
74. 4.	01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм	т	0.001	0.0012	60 190.64	72	
		Накладные расходы				90%	5 665	
		Сметная прибыль				43%	2 706	
		Всего с НР и СП					14 941	
	
75.	08.3.05.05-0081 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т		0.528	62 748.13	33 131	
		Объем: (1.200)*(0.44)						
	
76.	ГЭСНр 58-21-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал	10 шт.		1.5	2 899.80	4 350	
76. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.045	229.990	10	
76. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	18.6	27.9	154.230	4 303	
76. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.045	1 037.49	47	
			(1)			229.99	10	
		Накладные расходы				71%	3 062	
		Сметная прибыль				52%	2 243	
		Всего с НР и СП					9 655	
	
77.	08.3.05.05-0053 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т		0.1065	56 608.46	6 029	
		Объем: (1.5)*0.071						
	
78.	01-01-01-041 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		36.471	510.71	18 626	
		Объем: 1081*14/1000+103.56*0.012*1.8+19.1						
	
79.	03-21-01-040 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км, мусор	1 т груза		36.471	262.99	9 592	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					3 097 336	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					3 008 222	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					953 783	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 12, 36; %=71 - по стр. 2-4, 6, 10, 11, 16, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 76; %=73 - по стр. 13, 19, 20, 67, 68; %=90 - по стр. 17, 21, 69, 73, 74; %=80 - по стр. 22, 38, 41, 42; %=92 - по стр. 23, 55, 60, 62; %=77 - по стр. 26, 28; %=66 - по стр. 30, 32, 34; %=67 - по стр. 37; %=94 - по стр. 71)					793 672	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 12, 26, 28, 36; %=52 - по стр. 2-4, 6, 10, 11, 16, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 76; %=56 - по стр. 13, 19, 20, 67, 68; %=43 - по стр. 17, 21, 69, 73, 74; %=37 - по стр. 22, 38, 41; %=44 - по стр. 23, 42, 55, 60, 62; %=50 - по стр. 30, 32, 34; %=40 - по стр. 37; %=51 - по стр. 71)					474 444	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					4 276 338	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					53 261	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					53 261	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					7 635	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 63; %=98 - по стр. 64)					2 995	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 63; %=56 - по стр. 64)					1 793	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					12 423	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					28 218	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					28 218	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					4 370 240	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	93 523	
	ИТОГО					4 463 763	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	89 275	
	ИТОГО					4 553 038	
	НДС 18%				18	819 547	
	ВСЕГО С НДС					5 372 585	
	
	Раздел 2.  Чердачное перекрытие	
	
80.	ГЭСНр 57-1-3 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	100 м2		1.266	2 569.09	3 252	
80. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	17.44	22.07904	147.310	3 252	
		Накладные расходы				68%	2 211	
		Сметная прибыль				54%	1 756	
		Всего с НР и СП					7 219	
	
81.	ГЭСН 10-01-023-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка  ходовых досок	100 м		0.68	570.44	388	
		Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
81. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.096	0.06528	255.877	17	
81. 2.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3.04	2.0672	158.310	327	
81. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.064	0.04352	874.68	38	
			(1)			268.82	12	
81. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.032	0.02176	1 037.49	23	
			(1)			229.99	5	
		Накладные расходы				90%	310	
		Сметная прибыль				43%	148	
		Всего с НР и СП					846	
	
82.	ГЭСН 11-01-008-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка тепло- и звукоизоляции засыпной шлаковой	м3		75.96	537.01	40 791	
		Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
82. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.36	27.3456	227.600	6 224	
82. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.76	133.6896	161.570	21 600	
82. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.216	16.40736	964.28	15 821	
			(1)			200.12	3 283	
82. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.144	10.93824	308.04	3 369	
			(1)			268.82	2 940	
		Накладные расходы				94%	26 155	
		Сметная прибыль				51%	14 190	
		Всего с НР и СП					81 136	
	
83.	ГЭСН 11-01-050-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2		6.33	578.17	3 660	
83. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.1266	229.990	29	
83. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3.45	21.8385	161.570	3 528	
83. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.1266	1 037.49	131	
			(1)			229.99	29	
		Накладные расходы				94%	3 344	
		Сметная прибыль				51%	1 814	
		Всего с НР и СП					8 818	
	
84.	12.1.01.03-0036 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2		774.79	34.52	26 746	
		Объем: (6.33)*122.4						
	
85.	ГЭСН 11-01-009-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых	100 м2		6.33	5 877.21	37 203	
85. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.16	7.3428	236.015	1 733	
85. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	28.38	179.6454	169.310	30 416	
85. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.18	1.1394	308.04	351	
			(1)			268.82	306	
85. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.98	6.2034	1 037.49	6 436	
			(1)			229.99	1 427	
		Накладные расходы				94%	30 220	
		Сметная прибыль				51%	16 396	
		Всего с НР и СП					83 819	
	
86.	12.2.05.10-0016 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Плиты минераловатные <Лайт-Баттс> ROCKWOOL	м3		97.8	2 279.87	222 971	
		Объем: 633*0.15*1.03						
	
87.	ГЭСН 11-01-050-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2		6.33	578.17	3 660	
87. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.1266	229.990	29	
87. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3.45	21.8385	161.570	3 528	
87. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.1266	1 037.49	131	
			(1)			229.99	29	
		Накладные расходы				94%	3 344	
		Сметная прибыль				51%	1 814	
		Всего с НР и СП					8 818	
	
88.	12.1.01.03-0033 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Пленка диффузионная Tyvek Soft	10 м2		77.48	599.04	46 414	
		Объем: (6.33)*(122.4)						
	
89.	ГЭСН 10-01-023-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Укладка ходовых досок	100 м		2.55	751.13	1 915	
89. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.12	0.306	255.877	78	
89. 2.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3.8	9.69	158.310	1 534	
89. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.08	0.204	874.68	178	
			(1)			268.82	55	
89. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.102	1 037.49	106	
			(1)			229.99	23	
89. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00066	0.001683	57 689.15	97	
		Накладные расходы				90%	1 451	
		Сметная прибыль				43%	693	
		Всего с НР и СП					4 059	
	
90.	11.1.03.06-0074 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	м3		3.06	7 317.29	22 391	
		Объем: (2.55)*1.2						
	
91.	ГЭСН 26-02-018-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2		4.182	303.66	1 270	
91. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.0003	0.0012546	200.120		
91. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.78	7.44396	161.570	1 203	
91. 3.	91.06.05-012	Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0.0001	0.0004182	534.12		
			(1)			200.12		
91. 4.	91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	0.0002	0.0008364	232.29		
			(1)			200.12		
91. 5.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.86	3.59652	18.56	67	
		Накладные расходы				77%	926	
		Сметная прибыль				48%	577	
		Всего с НР и СП					2 774	
	
92.	14.2.06.01-0003 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг		77.367	227.97	17 637	
		Объем: (4.182)*18.5						
	
93.	ГЭСНр 54-4-3 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Нашивка досок	100 м		2.25	19 241.77	43 294	
93. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.51	3.3975	229.990	781	
93. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	68.47	154.0575	161.570	24 891	
93. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.51	3.3975	1 037.49	3 525	
			(1)			229.99	781	
93. 4.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0143	0.032175	57 689.15	1 856	
93. 5.	11.1.03.06-0094	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0.785	1.76625	7 372.62	13 022	
		Накладные расходы				72%	18 484	
		Сметная прибыль				64%	16 430	
		Всего с НР и СП					78 208	
	
94.	01.7.15.12-0041 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 400, 500 мм	т		0.0593	96 058.76	5 696	
		Объем: 0.0003154*188						
	
95.	01-01-01-041 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		44.246	510.71	22 597	
		Объем: 75.96*0.5+290.1*0.012*1.8						
	
96.	03-21-01-040 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км, мусор	1 т груза		44.246	262.99	11 636	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					511 521	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					477 288	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					341 855	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 80; %=90 - по стр. 81, 89; %=94 - по стр. 82, 83, 85, 87; %=77 - по стр. 91; %=72 - по стр. 93)					86 444	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 80; %=43 - по стр. 81, 89; %=51 - по стр. 82, 83, 85, 87; %=48 - по стр. 91; %=64 - по стр. 93)					53 819	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					617 551	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					34 233	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					34 233	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					651 784	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	13 948	
	ИТОГО					665 732	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	13 315	
	ИТОГО					679 047	
	НДС 18%				18	122 228	
	ВСЕГО С НДС					801 275	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					3 608 857	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					3 485 510	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					1 295 638	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 12, 36; %=71 - по стр. 2-4, 6, 10, 11, 16, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 76; %=73 - по стр. 13, 19, 20, 67, 68; %=90 - по стр. 17, 21, 69, 73, 74, 81, 89; %=80 - по стр. 22, 38, 41, 42; %=92 - по стр. 23, 55, 60, 62; %=77 - по стр. 26, 28, 91; %=66 - по стр. 30, 32, 34; %=67 - по стр. 37; %=94 - по стр. 71, 82, 83, 85, 87; %=68 - по стр. 80; %=72 - по стр. 93)					880 116	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 12, 26, 28, 36, 91; %=52 - по стр. 2-4, 6, 10, 11, 16, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 76; %=56 - по стр. 13, 19, 20, 67, 68; %=43 - по стр. 17, 21, 69, 73, 74, 81, 89; %=37 - по стр. 22, 38, 41; %=44 - по стр. 23, 42, 55, 60, 62; %=50 - по стр. 30, 32, 34; %=40 - по стр. 37; %=51 - по стр. 71, 82, 83, 85, 87; %=54 - по стр. 80; %=64 - по стр. 93)					528 263	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					4 893 889	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					53 261	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					53 261	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					7 635	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 63; %=98 - по стр. 64)					2 995	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 63; %=56 - по стр. 64)					1 793	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					12 423	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					62 451	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					62 451	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					5 022 024	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	107 471	
	ИТОГО					5 129 495	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	102 590	
	ИТОГО					5 232 085	
	НДС 18%				18	941 775	
	ВСЕГО С НДС					6 173 860	

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД»                                                                             И.А. Лучинович	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Заместитель начальника СО МКУ «КР МКД»                                                                       Г.В. Дубина	
	(должность, подпись, Ф.И.О)