«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «МУП РСУ 24»	
		
________________ /С. Б. Русович/	________________ /Д. Ю. Кислый/	
		
«______»____________________ 201__г.	«______»____________________ 201__г.	

	
		
Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь   	
	
на капитальный ремонт крыши, ливневой канализации, отмостки многоквартирного дома по адресу:                          ул. Ольштынская, д. 30-42, г. Калининград	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  КРОВЛЯ	
	
1.	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2	4.8	
2.	Разборка покрытий кровель: из асбестоцементных плит и черепицы	100 м2	11.96	
3.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2	16.76	
4.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки сплошной	100 м2	15.76	
5.	Разборка: кирпичных стен (мауэрлат)	м3	1	
6.	Разборка: кирпичных стен (брандмауэр)	м3	5.32	
7.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	100 м	3.82	
8.	Проволока светлая диаметром: 3,0 мм	т	0.04584	
9.	Разборка элементов конструкций ригелей, прогонов, стоек	м3	2.2	
10.	Установка элементов каркаса: из брусьев, ригелей, прогонов, стоек	м3	2.2	
11.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена кобылок из досок	100 м	11.56	
12.	Проволока светлая диаметром 3,0 мм	т	0.13872	
13.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	3.82	
14.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов из бруса с осмолкой и обертывание толью (брус 150*150мм)	100 м	0.5	
15.	Мастика битумно-резиновая: кровельная	т	0.04	
16.	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 400, 500 мм	т	0.0291	
17.	Гайки шестигранные диаметр резьбы 12-14 мм	т	0.0025	
18.	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм	кг	2.1277	
19.	Кладка отдельных участков из кирпича: под мауэрлат	100 м3	0.01	
20.	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3	0.24	
21.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.392	
22.	Кладка отдельных участков из кирпича: брандмауэр	100 м3	0.0532	
23.	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3	1.2768	
24.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	2.08544	
25.	Улучшенная штукатурка брандмауэра цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0.296	
26.	Окраска брандмауэра акриловыми составами: с лесов краскопультами с подготовкой поверхности	100 м2	0.296	
27.	Обивка стен  кровельной сталью: оцинкованной брандмауэра	100 м2	0.076	
28.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.03344	
29.	Отбивка штукатурки с поверхностей: труб	100 м2	6.98	
30.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м	0.18	
31.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.756	
32.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (4 каналов)	100 м	0.18	
33.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	1.188	
34.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2	9.46	
35.	Окраска  дымовых труб акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2	2.48	
36.	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	32.24	
37.	Краска <Нортовская фасадная ВД>	кг	94.24	
38.	Устройство бетонных оголовков	100 м3	0.00175	
39.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0.1785	
40.	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	1.82	
41.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг	33.67	
42.	Огнезащитное покрытие деревянных поверхностей составом для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	16.76	
43.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг	345.256	
44.	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2	16.76	
45.	Металлочерепица <Монтеррей>	м2	2111.76	
46.	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, в том числе свес в желоб	м2	227.7	
47.	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из  стали с полимерным покрытием	100 м2	0.88	
48.	Ограждение кровель перилами	100 м	2.2	
49.	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.66	
50.	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных	100 шт.	0.07	
51.	Устройство слуховых окон  01. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок. 02. Постановка креплений.	шт.	7	
52.	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта	м3	0.42	
53.	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0.7	
54.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	4.48	
55.	Обивка стен слуховых окон кровельной сталью: оцинкованной	100 м2	0.07	
56.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.0308	
57.	Смена ветровых и лобовых досок	100 м	2.2	
58.	Простая окраска масляными составами по дереву: стен	100 м2	0.66	
59.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м	0.32	
60.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м	0.32	
61.	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 110 мм	м	31.936	
62.	Вентиляционный выход полипропиленовый, диаметр вентиляционного выхода 110 мм, для скатных кровель из покрытий профильных	шт.	16	
	
	Раздел 2.  Мансарда	
	
63.	Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 30 мм	100 м2	1	
64.	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2	1	
65.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	122.4	
66.	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых  Прил.11.1 п.3.1 Кзтр=2 Кэм=2  Кмр=2	100 м2	1	
67.	Вата минеральная <ISOVER> толщина 50 мм	м2	206	
68.	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых, третий слой	100 м2	1	
69.	Вата минеральная <ISOVER> толщина 50 мм	м2	103	
70.	Разборка мансардного окна	100 шт.	0.02	
71.	Установка мансардного окна, без стоимости	100 м2	0.0133	
72.	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок	100 м2	0.012	
73.	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску	100 м2	0.012	
74.	Уголок ПВХ с стеклосеткой	м	6.8	
75.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску	100 м2	0.012	
	
	Раздел 3.  Водосточная система	
	
76.	Разборка  желобов	100 м	2.2	
77.	Устройство желобов: подвесных	100 м	2.2	
78.	Желоб  диам.150 мм, 4 м.п.	шт	55	
79.	Соединение желоба	шт	52	
80.	Крепление желоба	шт	368	
81.	Заглушка желоба	шт	6	
82.	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек	100 м	1.65	
83.	Труба водосточная диам.100мм, 3м.п.	шт	55	
84.	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб	м	165	
85.	Труба водосточная диам.100мм, 3м.п.	шт	55	
86.	Смена: колен водосточных труб с люлек	100 шт.	0.32	
87.	Колено водосточное диам.100мм, 72 град.	шт	32	
88.	Устройство металлической водосточной системы: колен	шт.	32	
89.	Колено водосточное диам.100мм, 72 град.	шт	32	
90.	Смена: воронок водосточных труб с люлек	100 шт.	0.16	
91.	Воронка водосточная 150/100 мм	шт	16	
92.	Устройство металлической водосточной системы: воронок	шт.	16	
93.	Воронка водосточная 150/100 мм	шт	16	
94.	Смена: отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.16	
95.	Колено (слив) водосточное диам.100мм, 72 град.	шт	16	
96.	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	100 шт.	2.88	
97.	Хомуты для крепления трубы в комплекте с дюбелем	шт	288	
	
	Раздел 4.  ЛИВНЕВАЯ КАHАЛИЗАЦИЯ	
	
98.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	0.04	
99.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных  толщ. 7см	100 м3	0.0014	
100.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0.648	
101.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	0.648	
102.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0.29	
103.	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 т груза	46.4	
104.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	46.4	
105.	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	0.6	
106.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	6.6	
107.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м	1.272	
108.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м	7.2	
109.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 160 мм	м	91	
110.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 110 мм	м	110	
111.	Тройник ПВХ 160-110мм 45 гр	шт	14	
112.	Ревизия ПВХ 110мм	шт	16	
113.	Колено ПВХ 110мм 45 град.	шт	34	
114.	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3	0.148	
115.	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	-0.40848	
116.	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
117.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
118.	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	8	
119.	Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
120.	Люки чугунные легкие	шт.	3	
121.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3	0.15	
122.	Песок природный для строительных работ средний	м3	16.5	
123.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.003	
124.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.003	
125.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3	0.75	
126.	Розлив вяжущих материалов	т	0.0024	
127.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.002472	
128.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.003	
129.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	0.281	
130.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0000324	
131.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-08	1000 м2	0.003	
132.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	0.0702	
133.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0000084	
134.	Розлив вяжущих материалов	т	0.0009	
135.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.000927	
136.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.003	
137.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т	0.2898	
138.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0000324	
	
	Раздел 5.  Отмостка	
	
	(вход в МКД ), тротуар	
139.	Разборка покрытий и оснований: плитки бетонной с помощью молотков отбойных	100 м3	0.06	
140.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	10.8	
141.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км, мусор	1 т груза	10.8	
142.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0.525	
143.	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 т груза	48	
144.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	48	
145.	Огрунтовка оснований праймером	100 м2	0.3	
146.	Устройство гидроизоляции обмазочной:  мастикой в 2 слоя	100 м2	0.3	
147.	Устройство гидроизоляции из гидроизола	100 м2	1.7	
148.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0.225	
149.	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	0.225	
150.	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3	15	
151.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	18	
152.	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	м3	15	
153.	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3	17.85	
154.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	15	
155.	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3	15.3	
156.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.045	
157.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	4.59	
158.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	15	
159.	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая	м2	153	
160.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	0.9	
161.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.01782	
162.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	4.567	
163.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	90	
	Дворовая территория	
164.	Разборка покрытий и оснований:  бетонной отмосткис помощью молотков отбойных	100 м3	0.043	
165.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	7.74	
166.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км, мусор	1 т груза	7.74	
167.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0.1376	
168.	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 т груза	22.016	
169.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	22.016	
170.	Огрунтовка оснований праймером	100 м2	0.258	
171.	Устройство гидроизоляции обмазочной:  мастикой в 2 слоя	100 м2	0.258	
172.	Устройство гидроизоляции из гидроизола	100 м2	1.118	
173.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0.225	
174.	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	0.225	
175.	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3	6.88	
176.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	8.256	
177.	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	м3	6.88	
178.	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3	8.1872	
179.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	5.16	
180.	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3	5.2632	
181.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	0.1792	
182.	Лоток водоотводной 500*140*60мм	шт	26	

Составил:	ведущий инженер отдела контроля МКУ «КР МКД»                                Пасканов Д.В.              	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	заместитель начальника отдела МКУ «КР МКД»                                   Толмачева О.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)