«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	

		
________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на Капитальный ремонт крыши МКД Катина 55	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	0.932	
2.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	0.932	
3.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки, сплошной	100 м2 кровли	0.932	
4.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	0.14	
5.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.24	
6.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.08	
7.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (кобылки)	100 м	0.14	
8.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	0.753	
9.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг	15.595	
10.	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	0.65	
11.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг	13.156	
12.	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2 кровли	0.932	
13.	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, снегозадержатели с полим. покрытием	м2	18.5	
14.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.025	
15.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.105	
16.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 , до 4 каналов	100 м труб	0.025	
17.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.165	
18.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.07	
19.	Окраска дымов. труб акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.07	
20.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (люк выхода на кровлю)	100 м2 проемов	0.005	
21.	Окно-люк,  типа "Велюкс"  (0,6 х 0,8)	м2	0.48	
22.	Устройство ветровой доски	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.05	
23.	Простая окраска и по дереву	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.05	
24.	Смена отдельных досок (лобовая доска)	100 м досок	0.16	
25.	Подшивка карниза досками	100 м2 потолка	0.048	
26.	Окраска ми по дереву карниза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.048	
27.	Разборка  желобов	100 м труб и покрытий	0.08	
28.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.16	
29.	Смена обделок из листовой стали (капельники) шириной до 0,4 м	100 м	0.16	
30.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.12	
31.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.06	
32.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.03	
33.	Смена частей водосточных труб отметов	100 шт.	0.03	
34.	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.09	
	Мансарда	
35.	Разборка  утеплителя ( мансарда)	1 м3 утеплителя	7.5	
36.	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (мансарда)	1 м3 изоляции	7.5	
37.	Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм	м2	153	
38.	Покрытие пленкой  кровель (мансарда)	100 м2 покрытия	0.5	
39.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	62.5	
	Прочие работы	
40.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	4.84	
41.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	4.84	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)