«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	4 946 336	руб.	Смета на сумму:	4 946 336	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»		
		
________________ /С.Б. Русович /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 2017г.	«______»____________________ 20___г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на благоустройство дворовой территории МКД №41-47 по ул. Коммунистическая, г. Калининграда по 
ВЦП «Формирование современной городской среды ГО «Город Калининград»	
Сметная стоимость:	4 946.336	тыс. руб.	
монтажных работ:	32.055	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	3.086	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	532.943	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 05.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисных ценах	Сметная стоимость в текущих ценах	Индекс	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Раздел 1.  Минимальные работы	
1.	Е68-12-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных дорог с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций		0.6251	6 900.71	4 313.63	59 048.03	36 911	8.557	
		Объем: 893*0.07									
1. 1.	З1-100-27	Рабочий среднего разряда 2,7	чел.-ч	243.35	152.118085	8.820	1 341.68	149.970	22 813	17.003	
1. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.39	25.872889	11.429	295.70	194.614	5 035	17.028	
1. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	39.25	24.535175	95.16	2 334.77	468.45	11 494	4.923	
			(1)			11.23	275.53	191.22	4 692	17.028	
1. 4.	Х09-1400	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.29	0.806379	8.58	6.92	35.88	29	4.182	
1. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2.14	1.337714	139.36	186.42	1 430.52	1 914	10.265	
			(1)			15.08	20.17	256.87	344	17.034	
1. 6.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	117.75	73.605525	6.03	443.84	8.99	662	1.491	
		Накладные расходы				104%	1 702.88	88%	24 506		
		Сметная прибыль				60%	982.43	48%	13 367		
		Всего с НР и СП					6 998.93		74 784		
	
2.	Е68-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		1.06	1 689.81	1 791.20	15 301.41	16 219	9.055	
2. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	68.26	72.3556	9.160	662.78	155.940	11 283	17.024	
2. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	9.964	11.230	111.90	191.220	1 905	17.028	
2. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	9.964	95.16	948.17	468.45	4 668	4.923	
			(1)			11.23	111.90	191.22	1 905	17.028	
2. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	29.892	6.03	180.25	8.99	269	1.491	
		Накладные расходы				104%	805.67	88%	11 605		
		Сметная прибыль				60%	464.81	48%	6 330		
		Всего с НР и СП					3 061.68		34 155		
	
3.	Т01-01-01-043 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза		116.25	3.71	431.29	36.66	4 262	9.882	
		Объем: 62.51*1.8+106*0.2*0.08*2.2									
	
4.	Т03-21-01-007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км	1 т груза		116.25	10.52	1 222.95	93.58	10 879	8.896	
	
5.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.3876	4 846.79	1 878.62	49 459.80	19 171	10.205	
		Объем: 969*0.4									
5. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	5.845008	8.280	48.40	140.760	823	17	
5. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	16.907112	15.080	254.96	256.870	4 343	17.034	
5. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	12.899328	112.40	1 449.88	1 144.08	14 758	10.179	
			(1)			15.08	194.52	256.87	3 313	17.034	
5. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	4.007784	93.88	376.25	890.86	3 570	9.489	
			(1)			15.08	60.44	256.87	1 029	17.034	
5. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.015504	263.51	4.09	1 266.59	20	4.807	
		Накладные расходы				95%	288.19	81%	4 184		
		Сметная прибыль				43%	130.44	34%	1 756		
		Всего с НР и СП					2 297.26		25 112		
	
6.	Т03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза		620.16	13.99	8 676.04	124.48	77 198	8.898	
		Объем: 387.6*1.6									
	
7.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.3876	344.93	133.69	3 421.73	1 326	9.918	
7. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	1.158924	8.280	9.60	140.760	163	17	
7. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	1.263576	15.080	19.05	256.870	325	17.034	
7. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	1.263576	93.88	118.62	890.86	1 126	9.489	
			(1)			15.08	19.05	256.87	325	17.034	
7. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.027132	126.43	3.43	1 018.85	28	8.059	
			(1)			12.94	0.35	219.76	6	16.983	
7. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.007752	263.51	2.04	1 266.59	10	4.807	
		Накладные расходы				95%	27.22	81%	395		
		Сметная прибыль				43%	12.32	34%	166		
		Всего с НР и СП					173.23		1 887		
	
8.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		1.938	2 520.14	4 884.03	17 348.53	33 621	6.884	
		Объем: 969*0.2									
8. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	30.46536	8.510	259.26	144.650	4 407	16.998	
8. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	26.89944	14.301	384.70	243.333	6 546	17.015	
8. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	8.31402	102.57	852.77	835.60	6 947	8.147	
			(1)			11.23	93.37	191.22	1 590	17.028	
8. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	3.43026	139.36	478.04	1 430.52	4 907	10.265	
			(1)			15.08	51.73	256.87	881	17.034	
8. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	13.72104	223.58	3 067.75	1 170.91	16 066	5.237	
			(1)			16.11	221.05	273.99	3 759	17.007	
8. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	1.43412	133.41	191.33	763.85	1 095	5.726	
			(1)			12.94	18.56	219.76	315	16.983	
8. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	9.69	3.60	34.88	20.52	199	5.7	
		Накладные расходы				142%	914.42	121%	13 253		
		Сметная прибыль				81%	521.61	65%	7 119		
		Всего с НР и СП					6 320.06		53 994		
	
9.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		213.18	104.66	22 311.42	516.66	110 142	4.937	
		Объем: 193.8*1.10									
	
10.	Е27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания		0.969	61 088.01	59 194.28	523 248.53	507 028	8.565	
10. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	36.96	35.81424	8.670	310.51	147.370	5 278	16.998	
10. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.95	40.64955	14.601	593.51	248.282	10 093	17.005	
10. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	3.85662	102.57	395.57	835.60	3 223	8.147	
			(1)			11.23	43.31	191.22	737	17.028	
10. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2.59	2.50971	93.88	235.61	890.86	2 236	9.489	
			(1)			15.08	37.85	256.87	645	17.034	
10. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.41	0.39729	139.36	55.37	1 430.52	568	10.265	
			(1)			15.08	5.99	256.87	102	17.034	
10. 6.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	9.7	9.3993	76.06	714.91	517.81	4 867	6.808	
			(1)			12.94	121.63	219.76	2 066	16.983	
10. 7.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	21.66	20.98854	110.81	2 325.74	779.38	16 358	7.033	
			(1)			16.11	338.13	273.99	5 751	17.007	
10. 8.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.96	2.86824	133.41	382.65	763.85	2 191	5.726	
			(1)			12.94	37.12	219.76	630	16.983	
10. 9.	Х12-1803	Распределители: каменной мелочи	маш.-ч	0.65	0.62985	127.56	80.34	698.95	440	5.479	
			(1)			15.08	9.50	256.87	162	17.034	
10. 10.	С408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	15	14.535	400.56	5 822.14	3 333.65	48 455	8.322	
10. 11.	С408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм	м3	189	183.141	266.28	48 766.79	2 308.69	422 816	8.67	
10. 12.	С411-0001	Вода	м3	30	29.07	3.60	104.65	20.52	597	5.7	
		Накладные расходы				142%	1 283.71	121%	18 599		
		Сметная прибыль				81%	732.26	65%	9 991		
		Всего с НР и СП					61 210.24		535 618		
	
11.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.4845	14 953.22	7 244.84	73 400.04	35 562	4.909	
		Объем: 969*0.05									
11. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	2.388585	11.972	28.60	203.871	487	17.029	
11. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	1.92831	102.57	197.79	835.60	1 611	8.147	
			(1)			11.23	21.65	191.22	369	17.028	
11. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.460275	139.36	64.14	1 430.52	658	10.265	
			(1)			15.08	6.94	256.87	118	17.034	
11. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	49.419	141.30	6 982.90	673.68	33 293	4.768	
		Накладные расходы				142%	40.61	121%	589		
		Сметная прибыль				81%	23.17	65%	317		
		Всего с НР и СП					7 308.62		36 468		
	
12.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-49.419	141.30	-6 982.90	673.68	-33 293	4.768	
		Объем: (0.4845)*(-102.0)									
	
13.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		49.42	280.61	13 867.75	2 121.17	104 828	7.559	
		Объем: (0.4845)*(102.0)									
	
14.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		96.9	144.07	13 959.93	2 196.06	212 798	15.243	
14. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	1143.42	10.360	11 845.83	176.300	201 585	17.017	
14. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	5.814	12.085	70.26	205.490	1 195	17.004	
14. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	2.907	102.57	298.17	835.60	2 429	8.147	
			(1)			11.23	32.65	191.22	556	17.028	
14. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	2.907	133.41	387.82	763.85	2 221	5.726	
			(1)			12.94	37.62	219.76	639	16.983	
14. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	55.233	10.08	556.75	13.73	758	1.362	
14. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	2.907	101.31	294.51	999.00	2 904	9.861	
			(1)			12.94	37.62	219.76	639	16.983	
14. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	4.845	104.66	507.08	516.66	2 503	4.937	
14. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	19.38	3.60	69.77	20.52	398	5.7	
		Накладные расходы				142%	16 920.85	121%	245 364		
		Сметная прибыль				81%	9 652.03	65%	131 807		
		Всего с НР и СП					40 532.81		589 969		
	
15.	С1 Цена поставщи.	Плитка тротуарная (М400), (типа кирпич), размер 200х100х80 мм, серая	м2		988.38	82.62	81 659.96	480.02	474 442	5.81	
		Объем: (96.9)*10.2									
	
16.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.074	4 846.79	358.66	49 459.80	3 660	10.205	
		Объем: 296*0.25									
16. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	1.11592	8.280	9.24	140.760	157	17	
16. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	3.22788	15.080	48.68	256.870	829	17.034	
16. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	2.46272	112.40	276.81	1 144.08	2 818	10.179	
			(1)			15.08	37.14	256.87	633	17.034	
16. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.76516	93.88	71.83	890.86	682	9.489	
			(1)			15.08	11.54	256.87	197	17.034	
16. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00296	263.51	0.78	1 266.59	4	4.807	
		Накладные расходы				95%	55.02	81%	799		
		Сметная прибыль				43%	24.91	34%	335		
		Всего с НР и СП					438.59		4 794		
	
17.	Т03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза		118.4	13.99	1 656.42	124.48	14 738	8.898	
		Объем: 74*1.6									
	
18.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.074	344.93	25.52	3 421.73	253	9.914	
18. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.22126	8.280	1.83	140.760	31	17	
18. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.24124	15.080	3.64	256.870	62	17.034	
18. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.24124	93.88	22.65	890.86	215	9.489	
			(1)			15.08	3.64	256.87	62	17.034	
18. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.00518	126.43	0.65	1 018.85	5	8.059	
			(1)			12.94	0.07	219.76	1	16.983	
18. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.00148	263.51	0.39	1 266.59	2	4.807	
		Накладные расходы				95%	5.20	81%	75		
		Сметная прибыль				43%	2.35	34%	32		
		Всего с НР и СП					33.07		360		
	
19.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.592	2 520.14	1 491.92	17 348.53	10 270	6.884	
		Объем: 296*0.2									
19. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	9.30624	8.510	79.20	144.650	1 346	16.998	
19. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	8.21696	14.301	117.51	243.333	1 999	17.015	
19. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	2.53968	102.57	260.49	835.60	2 122	8.147	
			(1)			11.23	28.52	191.22	486	17.028	
19. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	1.04784	139.36	146.03	1 430.52	1 499	10.265	
			(1)			15.08	15.80	256.87	269	17.034	
19. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	4.19136	223.58	937.10	1 170.91	4 908	5.237	
			(1)			16.11	67.52	273.99	1 148	17.007	
19. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.43808	133.41	58.44	763.85	335	5.726	
			(1)			12.94	5.67	219.76	96	16.983	
19. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	2.96	3.60	10.66	20.52	61	5.7	
		Накладные расходы				142%	279.33	121%	4 047		
		Сметная прибыль				81%	159.34	65%	2 174		
		Всего с НР и СП					1 930.58		16 492		
	
20.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		65.12	104.66	6 815.46	516.66	33 645	4.937	
		Объем: 59.2*1.10									
	
21.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.148	14 953.22	2 213.08	73 400.04	10 863	4.909	
		Объем: 296*0.05									
21. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.72964	11.972	8.74	203.871	149	17.029	
21. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.58904	102.57	60.42	835.60	492	8.147	
			(1)			11.23	6.61	191.22	113	17.028	
21. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.1406	139.36	19.59	1 430.52	201	10.265	
			(1)			15.08	2.12	256.87	36	17.034	
21. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	15.096	141.30	2 133.06	673.68	10 170	4.768	
		Накладные расходы				142%	12.41	121%	180		
		Сметная прибыль				81%	7.08	65%	97		
		Всего с НР и СП					2 232.57		11 140		
	
22.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-15.096	141.30	-2 133.06	673.68	-10 170	4.768	
		Объем: (0.148)*(-102.0)									
	
23.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		15.096	280.61	4 236.09	2 121.17	32 021	7.559	
		Объем: (0.148)*(102.0)									
	
24.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		29.6	144.07	4 264.33	2 196.06	65 003	15.243	
24. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	349.28	10.360	3 618.54	176.300	61 578	17.017	
24. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	1.776	12.085	21.46	205.490	365	17.004	
24. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	0.888	102.57	91.08	835.60	742	8.147	
			(1)			11.23	9.97	191.22	170	17.028	
24. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.888	133.41	118.47	763.85	678	5.726	
			(1)			12.94	11.49	219.76	195	16.983	
24. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	16.872	10.08	170.07	13.73	232	1.362	
24. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.888	101.31	89.96	999.00	887	9.861	
			(1)			12.94	11.49	219.76	195	16.983	
24. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	1.48	104.66	154.90	516.66	765	4.937	
24. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	5.92	3.60	21.31	20.52	121	5.7	
		Накладные расходы				142%	5 168.80	121%	74 951		
		Сметная прибыль				81%	2 948.40	65%	40 263		
		Всего с НР и СП					12 381.53		180 217		
	
25.	С2 Цена поставщи.	Плитка тротуарная (М400), (типа кирпич), размер 200х100х60 мм, серая	м2		301.92	63.68	19 226.27	369.98	111 704	5.81	
		Объем: (29.6)*10.2									
	
26.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.02958	4 846.79	143.37	49 459.80	1 463	10.204	
		Объем: 216*0.3*0.3+181*0.28*0.2									
26. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.4460664	8.280	3.69	140.760	63	17	
26. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.2902796	15.080	19.46	256.870	331	17.034	
26. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.9844224	112.40	110.65	1 144.08	1 126	10.179	
			(1)			15.08	14.85	256.87	253	17.034	
26. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.3058572	93.88	28.71	890.86	272	9.489	
			(1)			15.08	4.61	256.87	79	17.034	
26. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0011832	263.51	0.31	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	21.99	81%	319		
		Сметная прибыль				43%	9.95	34%	134		
		Всего с НР и СП					175.32		1 916		
	
27.	Т03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза		47.33	13.99	662.15	124.48	5 892	8.898	
		Объем: 29.58*1.6									
	
28.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.02958	344.93	10.20	3 421.73	101	9.902	
28. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.0884442	8.280	0.73	140.760	12	17	
28. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.0964308	15.080	1.45	256.870	25	17.034	
28. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.0964308	93.88	9.05	890.86	86	9.489	
			(1)			15.08	1.45	256.87	25	17.034	
28. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.0020706	126.43	0.26	1 018.85	2	8.059	
			(1)			12.94	0.03	219.76		16.983	
28. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.0005916	263.51	0.16	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	2.07	81%	30		
		Сметная прибыль				43%	0.94	34%	13		
		Всего с НР и СП					13.21		144		
	
29.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.1803	2 520.14	454.38	17 348.53	3 128	6.884	
		Объем: 216*0.3*0.2+181*0.28*0.1									
29. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	2.834316	8.510	24.12	144.650	410	16.998	
29. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	2.502564	14.301	35.79	243.333	609	17.015	
29. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.773487	102.57	79.34	835.60	646	8.147	
			(1)			11.23	8.69	191.22	148	17.028	
29. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.319131	139.36	44.47	1 430.52	457	10.265	
			(1)			15.08	4.81	256.87	82	17.034	
29. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	1.276524	223.58	285.41	1 170.91	1 495	5.237	
			(1)			16.11	20.56	273.99	350	17.007	
29. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.133422	133.41	17.80	763.85	102	5.726	
			(1)			12.94	1.73	219.76	29	16.983	
29. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.9015	3.60	3.25	20.52	18	5.7	
		Накладные расходы				142%	85.07	121%	1 233		
		Сметная прибыль				81%	48.53	65%	662		
		Всего с НР и СП					587.98		5 023		
	
30.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		19.83	104.66	2 075.41	516.66	10 245	4.936	
		Объем: 18.03*1.10									
	
31.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня		2.16	5 013.40	10 828.94	32 447.66	70 087	6.472	
31. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	164.3328	8.970	1 474.07	152.560	25 071	17.008	
31. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	1.4688	15.080	22.15	256.870	377	17.034	
31. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	1.4688	113.70	167.00	810.77	1 191	7.131	
			(1)			15.08	22.15	256.87	377	17.034	
31. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0864	101.31	8.75	999.00	86	9.861	
			(1)			12.94	1.12	219.76	19	16.983	
31. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00216	10 705.00	23.12	54 434.60	118	5.085	
31. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.3672	960.26	352.61	3 126.47	1 148	3.256	
31. 7.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5.9	12.744	685.00	8 729.64	3 302.36	42 085	4.821	
31. 8.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.06	0.1296	569.06	73.75	2 995.86	388	5.265	
		Накладные расходы				142%	2 124.63	121%	30 792		
		Сметная прибыль				81%	1 211.94	65%	16 541		
		Всего с НР и СП					14 165.51		117 420		
	
32.	С403-8021 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		216	76.13	16 444.08	342.67	74 017	4.501	
	
33.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м бортового камня		1.81	937.76	1 697.34	12 783.98	23 139	13.633	
33. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	137.7048	8.970	1 235.21	152.560	21 008	17.008	
33. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	1.2308	15.080	18.56	256.870	316	17.034	
33. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	1.2308	113.70	139.94	810.77	998	7.131	
			(1)			15.08	18.56	256.87	316	17.034	
33. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0724	101.31	7.33	999.00	72	9.861	
			(1)			12.94	0.94	219.76	16	16.983	
33. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00181	10 705.00	19.38	54 434.60	99	5.085	
33. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.3077	960.26	295.47	3 126.47	962	3.256	
		Накладные расходы				142%	1 780.35	121%	25 802		
		Сметная прибыль				81%	1 015.55	65%	13 861		
		Всего с НР и СП					4 493.25		62 802		
	
34.	С402-0004 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3		0.035838	569.06	20.39	2 995.86	107	5.248	
		Объем: (1.81)*(0.06*0.33)									
	
35.	С401-0006 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		9.18394	685.00	6 291.00	3 302.36	30 329	4.821	
		Объем: (1.81)*(5.9*0.86)									
	
36.	С403-8023 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		181	34.14	6 179.34	185.77	33 624	5.441	
	
37.	Е01-02-058-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта		0.01	2 318.40	23.18	39 412.80	394	16.997	
		Объем: 0.5*0.5*0.5*4*2									
37. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	280	2.8	8.280	23.18	140.760	394	17	
		Накладные расходы				80%	18.54	68%	268		
		Сметная прибыль				38%	8.81	31%	122		
		Всего с НР и СП					50.53		784		
	
38.	Е06-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.00384	75 738.95	290.84	395 878.41	1 520	5.226	
		Объем: 0.4*0.4*0.3*4*2									
38. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	180	0.6912	8.280	5.72	140.760	97	17	
38. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18	0.06912	15.080	1.04	256.870	18	17.034	
38. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	18	0.06912	97.19	6.72	1 104.78	76	11.367	
			(1)			15.08	1.04	256.87	18	17.034	
38. 4.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	48	0.18432	0.62	0.11	2.92	1	4.71	
38. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.0004992	101.31	0.05	999.00		9.861	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
38. 6.	С101-1668	Рогожа	м2	250	0.96	34.52	33.14	146.02	140	4.23	
38. 7.	С401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	102	0.39168	625.74	245.09	3 077.22	1 205	4.918	
38. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	0.000768	3.60		20.52		5.7	
		Накладные расходы				105%	7.10	89%	102		
		Сметная прибыль				55%	3.72	44%	51		
		Всего с НР и СП					301.66		1 673		
	
39.	Е09-03-029-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)	Монтаж мал.архитектурн.форм	1 т конструкций		0.102	1 237.01	126.17	11 645.94	1 188	9.416	
		Объем: 0.051*2									
39. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	32.37	3.30174	9.980	32.95	169.690	560	17.003	
39. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.64	0.57528	15.106	8.69	257.313	148	17.033	
39. 3.	Х02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: 32 т	маш.-ч	0.07	0.00714	134.97	0.96	2 085.69	15	15.453	
			(1)			17.21	0.12	292.54	2	16.998	
39. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.12	0.01224	113.70	1.39	810.77	10	7.131	
			(1)			15.08	0.18	256.87	3	17.034	
39. 5.	Х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: до 16 т	маш.-ч	5.45	0.5559	109.83	61.05	770.83	429	7.018	
			(1)			15.08	8.38	256.87	143	17.034	
39. 6.	Х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63-100 т	маш.-ч	0.96	0.09792	1.86	0.18	6.99	1	3.758	
39. 7.	Х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	0.17136	1.52	0.26	3.21	1	2.112	
39. 8.	Х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	0.98124	14.19	13.92	96.41	95	6.794	
39. 9.	Х04-1400	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах: от 80 °С до 500 °С	маш.-ч	0.39	0.03978	7.34	0.29	42.71	2	5.819	
39. 10.	Х33-0301	Машины шлифовальные: электрические	маш.-ч	0.29	0.02958	5.85	0.17	8.46		1.446	
39. 11.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.01938	101.31	1.96	999.00	19	9.861	
			(1)			12.94	0.25	219.76	4	16.983	
39. 12.	С101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0000102	42 199.00	0.43	204 231.36	2	4.84	
39. 13.	С101-0324	Кислород технический: газообразный	м3	1.37	0.13974	13.15	1.84	51.59	7	3.923	
39. 14.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.00000306	5 233.80	0.02	51 322.60		9.806	
39. 15.	С101-1019	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.00019788	5 919.30	1.17	38 886.83	8	6.569	
39. 16.	С101-1515	Электроды диаметром: 4 мм Э46	т	0.004	0.000408	13 134.00	5.36	48 876.68	20	3.721	
39. 17.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.00000102	10 705.00	0.01	54 434.60		5.085	
39. 18.	С101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.41	0.04182	8.54	0.36	47.09	2	5.514	
39. 19.	С101-2467	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.0000612	14 737.00	0.90	79 545.15	5	5.398	
39. 20.	С102-0023	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.00010506	2 214.00	0.23	9 095.06	1	4.108	
39. 21.	С113-0021	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.00003162	20 496.00	0.65	72 156.04	2	3.52	
39. 22.	С201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.001	0.000102	18 473.00	1.88	92 065.62	9	4.984	
39. 23.	С508-0097	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.0019074	89.00	0.17	283.65	1	3.187	
		Накладные расходы				90%	37.48	77%	545		
		Сметная прибыль				72%	29.98	58%	411		
		Всего с НР и СП					193.63		2 144		
	
40.	С3 Цена поставщи.	Скамейка со спинкой	шт		2	1 900.17	3 800.34	11 039.99	22 080	5.81	
	
41.	С4 Цена поставщи.	Урна	шт		1	619.62	619.62	3 599.99	3 600	5.81	
	
42.	Ц08-03-526-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.		4	49.54	198.17	499.73	1 999	10.087	
		Начисления: Н17= 2	
42. 1.	З1-100-39	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	1.56	6.24	10.090	62.96	171.760	1 072	17.023	
42. 2.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.13	0.52	8.45	4.39	38.16	20	4.516	
42. 3.	Х33-0206	Дрели: электрические	маш.-ч	0.04	0.16	4.44	0.71	6.48	1	1.459	
42. 4.	С101-1665	Лак электроизоляционный 318	кг	0.006	0.024	38.55	0.93	100.02	2	2.595	
42. 5.	С101-1924	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.07	0.28	14.56	4.08	54.15	15	3.719	
42. 6.	С101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.001	0.004	19.01	0.08	162.85	1	8.567	
42. 7.	С101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.049	0.196	16.15	3.17	120.13	24	7.438	
42. 8.	С101-2143	Краска	кг	0.036	0.144	33.42	4.81	104.14	15	3.116	
42. 9.	С101-2365	Нитки швейные	кг	0.001	0.004	160.32	0.64	396.44	2	2.473	
42. 10.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.012	0.048	104.50	5.02	367.31	18	3.515	
42. 11.	С101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.014	0.056	212.90	11.92	437.95	25	2.057	
42. 12.	С201-0843	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.001	0.004	16 244.00	64.98	107 655.65	431	6.627	
42. 13.	С509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт.	0.1	0.4	80.00	32.00	878.46	351	10.981	
42. 14.	С509-1210	Вазелин технический	кг	0.006	0.024	51.48	1.24	97.26	2	1.889	
		Накладные расходы				95%	59.81	81%	868		
		Сметная прибыль				65%	40.92	52%	557		
		Всего с НР и СП					298.91		3 425		
	
43.	С5 Цена поставщи.	Выключатель автоматический В6/2	шт		4	127.19	508.76	738.97	2 956	5.81	
	
44.	Ц08-02-390-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м		1	250.54	250.54	3 165.79	3 166	12.637	
		Начисления: Н17= 2	
44. 1.	З1-100-39	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	16.29	16.29	10.090	164.37	171.760	2 798	17.023	
44. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.01	15.080	0.15	256.870	3	17.034	
44. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.01	0.01	32.61	0.33	300.82	3	9.225	
			(1)			15.08	0.15	256.87	3	17.034	
44. 4.	Х13-4041	Шуруповерт	маш.-ч	6.08	6.08	3.41	20.73	13.90	85	4.076	
44. 5.	Х33-1451	Перфораторы: электрические	маш.-ч	6.08	6.08	2.75	16.72	4.66	28	1.695	
44. 6.	С101-1481	Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм	т	0.001	0.001	13 903.00	13.90	102 399.04	102	7.365	
44. 7.	С101-2202	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм	1000 шт.	0.2	0.2	156.00	31.20	468.06	94	3	
		Накладные расходы				95%	156.29	81%	2 269		
		Сметная прибыль				65%	106.94	52%	1 457		
		Всего с НР и СП					513.77		6 891		
	
45.	С509-1831 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 мм	100 м		1	247.95	247.95	2 021.27	2 021	8.151	
	
46.	Ц08-02-399-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м		1	61.74	61.74	609.97	610	9.88	
		Начисления: Н17= 2	
46. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	2.82	2.82	9.980	28.14	169.690	479	17.003	
46. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.01	15.080	0.15	256.870	3	17.034	
46. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.01	0.01	145.54	1.46	810.77	8	5.571	
			(1)			15.08	0.15	256.87	3	17.034	
46. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.01	101.31	1.01	999.00	10	9.861	
			(1)			12.94	0.13	219.76	2	16.983	
46. 5.	С101-2143	Краска	кг	0.05	0.05	33.42	1.67	104.14	5	3.116	
46. 6.	С101-2478	Лента К226	100 м	0.05	0.05	243.56	12.18	795.93	40	3.268	
46. 7.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.16	104.50	16.72	367.31	59	3.515	
		Накладные расходы				95%	26.88	81%	390		
		Сметная прибыль				65%	18.39	52%	251		
		Всего с НР и СП					107.00		1 251		
	
47.	С501-8482 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м		0.1	3 697.14	369.71	30 383.11	3 038	8.217	
	
48.	Ц08-03-596-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции: на крыше здания, с лампой мощностью 500 Вт	100 шт.		0.04	8 109.71	324.39	89 392.03	3 576	11.024	
		Начисления: Н17= 2	
48. 1.	З1-100-42	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	286.4	11.456	10.520	120.52	179.030	2 051	17.018	
48. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	94.61	3.7844	11.304	42.78	192.476	728	17.028	
48. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	1.81	0.0724	145.54	10.54	810.77	59	5.571	
			(1)			15.08	1.09	256.87	19	17.034	
48. 4.	Х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема: 10 м	маш.-ч	92.8	3.712	34.26	127.17	279.64	1 038	8.162	
			(1)			11.23	41.69	191.22	710	17.028	
48. 5.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	8.51	0.3404	8.45	2.88	38.16	13	4.516	
48. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.81	0.0724	101.31	7.33	999.00	72	9.861	
			(1)			12.94	0.94	219.76	16	16.983	
48. 7.	С101-0501	Лаки канифольные, марки КФ-965	т	0.004	0.00016	70 944.00	11.35	219 021.91	35	3.087	
48. 8.	С101-1924	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	5.2	0.208	14.56	3.03	54.15	11	3.719	
48. 9.	С101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	38	1.52	16.15	24.55	120.13	183	7.438	
48. 10.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.5	0.02	104.50	2.09	367.31	7	3.515	
48. 11.	С509-0033	Сжимы ответвительные	100 шт.	1.02	0.0408	306.91	12.52	1 603.01	65	5.223	
		Накладные расходы				95%	155.14	81%	2 251		
		Сметная прибыль				65%	106.15	52%	1 445		
		Всего с НР и СП					585.67		7 272		
	
49.	С6 Цена поставщи.	Светодиодный прожектор ЭРА LPR-50-6500К-М Б001-7302	шт		4	223.75	895.00	1 299.99	5 200	5.81	
	
50.	Е68-37-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	1 колодец		5	198.52	992.58	1 671.00	8 355	8.417	
50. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	1.74	8.7	8.670	75.43	147.370	1 282	16.998	
50. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.25	101.31	25.33	999.00	250	9.861	
			(1)			12.94	3.24	219.76	55	16.983	
50. 3.	С402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0.008	0.04	588.14	23.53	2 080.79	83	3.538	
50. 4.	С403-8383	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.	шт.	2	10	86.83	868.30	673.99	6 740	7.762	
		Накладные расходы				104%	78.45	88%	1 128		
		Сметная прибыль				60%	45.26	48%	615		
		Всего с НР и СП					1 116.29		10 099		
	
51.	Е27-09-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство средств технического регулирования	100 п. м		0.1	466.00	46.60	5 151.65	515	11.052	
51. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	18.41	1.841	8.970	16.51	152.560	281	17.008	
51. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.55	0.055	15.080	0.83	256.870	14	17.034	
51. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.55	0.055	113.70	6.25	810.77	45	7.131	
			(1)			15.08	0.83	256.87	14	17.034	
51. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.18	0.118	101.31	11.95	999.00	118	9.861	
			(1)			12.94	1.53	219.76	26	16.983	
51. 5.	С403-0003	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3	м3	0.08	0.008	839.12	6.71	5 438.81	44	6.482	
51. 6.	С403-1213	Столбики сигнальные железобетонные СС-1	м3	0.0072	0.00072	1 548.45	1.11	21 024.29	15	13.578	
51. 7.	С501-0575	Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2	м	10	1	4.05	4.05	13.18	13	3.254	
		Накладные расходы				142%	24.62	121%	357		
		Сметная прибыль				81%	14.05	65%	192		
		Всего с НР и СП					85.27		1 064		
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					306 303.61		2 195 431	7.167	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					2 856.26		22 566	7.901	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					2 021.42		13 215	6.537	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 42, 44, 46, 48)					398.12		5 779	14.516	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 42, 44, 46, 48)					272.40		3 710	13.62	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					3 526.78		32 055	9.089	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					290 672.33		2 058 708	7.083	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					183 547.13		1 040 784	5.67	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 50; %=81 - по стр. 5, 7, 16, 18, 26, 28; %=121 - по стр. 8, 10, 11, 14, 19, 21, 24, 29, 31, 33, 51; %=68 - по стр. 37; %=89 - по стр. 38)					31 647.14		458 581	14.49	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 50; %=34 - по стр. 5, 7, 16, 18, 26, 28; %=65 - по стр. 8, 10, 11, 14, 19, 21, 24, 29, 31, 33, 51; %=31 - по стр. 37; %=44 - по стр. 38)					18 019.88		245 945	13.649	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					340 339.35		2 763 234	8.119	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					126.17		1 188	9.416	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 39)					37.48		545	14.541	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 39)					29.98		411	13.709	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					193.63		2 144	11.073	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					12 648.85		112 969	8.931	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					12 648.85		112 969	8.931	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					356 708.61		2 910 402	8.159	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	7 633.56	2.14	62 283	8.159	
	ИТОГО					364 342.17		2 972 685	8.159	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	7 286.84	2	59 454	8.159	
	ИТОГО					371 629.01		3 032 139	8.159	
	НДС 18%				18	66 893.22	18	545 785	8.159	
	ВСЕГО С НДС					438 522.23		3 577 924	8.159	
	Раздел 2.  Дополнительные работы	
52.	Е01-02-058-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта		0.005	2 318.40	11.59	39 412.80	197	16.997	
		Объем: 0.5*0.5*0.5*4*1									
52. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	280	1.4	8.280	11.59	140.760	197	17	
		Накладные расходы				80%	9.27	68%	134		
		Сметная прибыль				38%	4.40	31%	61		
		Всего с НР и СП					25.27		392		
	
53.	Е06-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.00192	75 738.95	145.42	395 878.41	760	5.226	
		Объем: 0.4*0.4*0.3*4*1									
53. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	180	0.3456	8.280	2.86	140.760	49	17	
53. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18	0.03456	15.080	0.52	256.870	9	17.034	
53. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	18	0.03456	97.19	3.36	1 104.78	38	11.367	
			(1)			15.08	0.52	256.87	9	17.034	
53. 4.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	48	0.09216	0.62	0.06	2.92		4.71	
53. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.0002496	101.31	0.03	999.00		9.861	
			(1)			12.94		219.76		16.983	
53. 6.	С101-1668	Рогожа	м2	250	0.48	34.52	16.57	146.02	70	4.23	
53. 7.	С401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	102	0.19584	625.74	122.54	3 077.22	603	4.918	
53. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	0.000384	3.60		20.52		5.7	
		Накладные расходы				105%	3.55	89%	52		
		Сметная прибыль				55%	1.86	44%	26		
		Всего с НР и СП					150.83		837		
	
54.	Е09-03-029-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Монтаж маф	1 т конструкций		0.064	1 237.01	79.17	11 645.94	745	9.41	
		Объем: 64/1000									
54. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	32.37	2.07168	9.980	20.68	169.690	352	17.003	
54. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.64	0.36096	15.106	5.45	257.313	93	17.033	
54. 3.	Х02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: 32 т	маш.-ч	0.07	0.00448	134.97	0.60	2 085.69	9	15.453	
			(1)			17.21	0.08	292.54	1	16.998	
54. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.12	0.00768	113.70	0.87	810.77	6	7.131	
			(1)			15.08	0.12	256.87	2	17.034	
54. 5.	Х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: до 16 т	маш.-ч	5.45	0.3488	109.83	38.31	770.83	269	7.018	
			(1)			15.08	5.26	256.87	90	17.034	
54. 6.	Х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63-100 т	маш.-ч	0.96	0.06144	1.86	0.11	6.99		3.758	
54. 7.	Х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	0.10752	1.52	0.16	3.21		2.112	
54. 8.	Х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	0.61568	14.19	8.74	96.41	59	6.794	
54. 9.	Х04-1400	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах: от 80 °С до 500 °С	маш.-ч	0.39	0.02496	7.34	0.18	42.71	1	5.819	
54. 10.	Х33-0301	Машины шлифовальные: электрические	маш.-ч	0.29	0.01856	5.85	0.11	8.46		1.446	
54. 11.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.01216	101.31	1.23	999.00	12	9.861	
			(1)			12.94	0.16	219.76	3	16.983	
54. 12.	С101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0000064	42 199.00	0.27	204 231.36	1	4.84	
54. 13.	С101-0324	Кислород технический: газообразный	м3	1.37	0.08768	13.15	1.15	51.59	5	3.923	
54. 14.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.00000192	5 233.80	0.01	51 322.60		9.806	
54. 15.	С101-1019	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.00012416	5 919.30	0.73	38 886.83	5	6.569	
54. 16.	С101-1515	Электроды диаметром: 4 мм Э46	т	0.004	0.000256	13 134.00	3.36	48 876.68	13	3.721	
54. 17.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.00000064	10 705.00	0.01	54 434.60		5.085	
54. 18.	С101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.41	0.02624	8.54	0.22	47.09	1	5.514	
54. 19.	С101-2467	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.0000384	14 737.00	0.57	79 545.15	3	5.398	
54. 20.	С102-0023	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.00006592	2 214.00	0.15	9 095.06	1	4.108	
54. 21.	С113-0021	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.00001984	20 496.00	0.41	72 156.04	1	3.52	
54. 22.	С201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.001	0.000064	18 473.00	1.18	92 065.62	6	4.984	
54. 23.	С508-0097	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.0011968	89.00	0.11	283.65		3.187	
		Накладные расходы				90%	23.52	77%	343		
		Сметная прибыль				72%	18.81	58%	258		
		Всего с НР и СП					121.50		1 346		
	
55.	С7 Цена поставщи.	Качель двойная	шт		1	3 881.24	3 881.24	22 550.00	22 550	5.81	
	
56.	С8 Цена поставщи.	Песочница с крышкой	шт		1	2 349.40	2 349.40	13 650.01	13 650	5.81	
	
57.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		7.5	104.66	784.95	516.66	3 875	4.937	
	
58.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.1564	4 846.79	758.04	49 459.80	7 736	10.205	
		Объем: 391*0.4									
58. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	2.358512	8.280	19.53	140.760	332	17	
58. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	6.822168	15.080	102.88	256.870	1 752	17.034	
58. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	5.204992	112.40	585.04	1 144.08	5 955	10.179	
			(1)			15.08	78.49	256.87	1 337	17.034	
58. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	1.617176	93.88	151.82	890.86	1 441	9.489	
			(1)			15.08	24.39	256.87	415	17.034	
58. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.006256	263.51	1.65	1 266.59	8	4.807	
		Накладные расходы				95%	116.29	81%	1 688		
		Сметная прибыль				43%	52.64	34%	709		
		Всего с НР и СП					926.97		10 133		
	
59.	Т03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза		250.24	13.99	3 500.86	124.48	31 150	8.898	
		Объем: 156.4*1.6									
	
60.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.1564	344.93	53.95	3 421.73	535	9.917	
60. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.467636	8.280	3.87	140.760	66	17	
60. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.509864	15.080	7.69	256.870	131	17.034	
60. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.509864	93.88	47.87	890.86	454	9.489	
			(1)			15.08	7.69	256.87	131	17.034	
60. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.010948	126.43	1.38	1 018.85	11	8.059	
			(1)			12.94	0.14	219.76	2	16.983	
60. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.003128	263.51	0.82	1 266.59	4	4.807	
		Накладные расходы				95%	10.98	81%	160		
		Сметная прибыль				43%	4.97	34%	67		
		Всего с НР и СП					69.90		762		
	
61.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.782	2 520.14	1 970.75	17 348.53	13 567	6.884	
		Объем: 391*0.2									
61. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	12.29304	8.510	104.61	144.650	1 778	16.998	
61. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	10.85416	14.301	155.23	243.333	2 641	17.015	
61. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	3.35478	102.57	344.10	835.60	2 803	8.147	
			(1)			11.23	37.67	191.22	642	17.028	
61. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	1.38414	139.36	192.89	1 430.52	1 980	10.265	
			(1)			15.08	20.87	256.87	356	17.034	
61. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	5.53656	223.58	1 237.86	1 170.91	6 483	5.237	
			(1)			16.11	89.19	273.99	1 517	17.007	
61. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.57868	133.41	77.20	763.85	442	5.726	
			(1)			12.94	7.49	219.76	127	16.983	
61. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	3.91	3.60	14.08	20.52	80	5.7	
		Накладные расходы				142%	368.97	121%	5 347		
		Сметная прибыль				81%	210.47	65%	2 872		
		Всего с НР и СП					2 550.19		21 786		
	
62.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		86.02	104.66	9 002.85	516.66	44 443	4.937	
		Объем: 78.2*1.10									
	
63.	Е27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания		0.391	61 088.01	23 885.41	523 248.53	204 590	8.565	
63. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	36.96	14.45136	8.670	125.29	147.370	2 130	16.998	
63. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.95	16.40245	14.601	239.49	248.282	4 072	17.005	
63. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	1.55618	102.57	159.62	835.60	1 300	8.147	
			(1)			11.23	17.48	191.22	298	17.028	
63. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2.59	1.01269	93.88	95.07	890.86	902	9.489	
			(1)			15.08	15.27	256.87	260	17.034	
63. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.41	0.16031	139.36	22.34	1 430.52	229	10.265	
			(1)			15.08	2.42	256.87	41	17.034	
63. 6.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	9.7	3.7927	76.06	288.47	517.81	1 964	6.808	
			(1)			12.94	49.08	219.76	833	16.983	
63. 7.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	21.66	8.46906	110.81	938.46	779.38	6 601	7.033	
			(1)			16.11	136.44	273.99	2 320	17.007	
63. 8.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.96	1.15736	133.41	154.40	763.85	884	5.726	
			(1)			12.94	14.98	219.76	254	16.983	
63. 9.	Х12-1803	Распределители: каменной мелочи	маш.-ч	0.65	0.25415	127.56	32.42	698.95	178	5.479	
			(1)			15.08	3.83	256.87	65	17.034	
63. 10.	С408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	15	5.865	400.56	2 349.28	3 333.65	19 552	8.322	
63. 11.	С408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм	м3	189	73.899	266.28	19 677.83	2 308.69	170 610	8.67	
63. 12.	С411-0001	Вода	м3	30	11.73	3.60	42.23	20.52	241	5.7	
		Накладные расходы				142%	517.99	121%	7 504		
		Сметная прибыль				81%	295.47	65%	4 031		
		Всего с НР и СП					24 698.87		216 126		
	
64.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.1955	14 953.22	2 923.35	73 400.04	14 350	4.909	
		Объем: 391*0.05									
64. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.963815	11.972	11.54	203.871	196	17.029	
64. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.77809	102.57	79.81	835.60	650	8.147	
			(1)			11.23	8.74	191.22	149	17.028	
64. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.185725	139.36	25.88	1 430.52	266	10.265	
			(1)			15.08	2.80	256.87	48	17.034	
64. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	19.941	141.30	2 817.66	673.68	13 434	4.768	
		Накладные расходы				142%	16.39	121%	237		
		Сметная прибыль				81%	9.35	65%	127		
		Всего с НР и СП					2 949.08		14 715		
	
65.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-19.941	141.30	-2 817.66	673.68	-13 434	4.768	
		Объем: (0.1955)*(-102.0)									
	
66.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		19.941	280.61	5 595.64	2 121.17	42 298	7.559	
		Объем: (0.1955)*(102.0)									
	
67.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		39.1	144.07	5 632.95	2 196.06	85 866	15.244	
67. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	461.38	10.360	4 779.90	176.300	81 341	17.017	
67. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	2.346	12.085	28.35	205.490	482	17.004	
67. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	1.173	102.57	120.31	835.60	980	8.147	
			(1)			11.23	13.17	191.22	224	17.028	
67. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	1.173	133.41	156.49	763.85	896	5.726	
			(1)			12.94	15.18	219.76	258	16.983	
67. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	22.287	10.08	224.65	13.73	306	1.362	
67. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	1.173	101.31	118.84	999.00	1 172	9.861	
			(1)			12.94	15.18	219.76	258	16.983	
67. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	1.955	104.66	204.61	516.66	1 010	4.937	
67. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	7.82	3.60	28.15	20.52	160	5.7	
		Накладные расходы				142%	6 827.72	121%	99 006		
		Сметная прибыль				81%	3 894.68	65%	53 185		
		Всего с НР и СП					16 355.35		238 057		
	
68.	С1 Цена поставщи.	Плитка тротуарная (М400), (типа кирпич), размер 200х100х80 мм, серая	м2		398.82	82.62	32 950.51	480.02	191 442	5.81	
		Объем: (39.1)*10.2									
	
69.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.0117	4 846.79	56.71	49 459.80	579	10.21	
		Объем: 130*0.3*0.3									
69. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.176436	8.280	1.46	140.760	25	17	
69. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.510354	15.080	7.70	256.870	131	17.034	
69. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.389376	112.40	43.77	1 144.08	445	10.179	
			(1)			15.08	5.87	256.87	100	17.034	
69. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.120978	93.88	11.36	890.86	108	9.489	
			(1)			15.08	1.82	256.87	31	17.034	
69. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000468	263.51	0.12	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	8.70	81%	126		
		Сметная прибыль				43%	3.94	34%	53		
		Всего с НР и СП					69.35		758		
	
70.	Т03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза		18.72	13.99	261.89	124.48	2 330	8.897	
		Объем: 11.7*1.6									
	
71.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.0117	344.93	4.04	3 421.73	40	9.901	
71. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.034983	8.280	0.29	140.760	5	17	
71. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.038142	15.080	0.58	256.870	10	17.034	
71. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.038142	93.88	3.58	890.86	34	9.489	
			(1)			15.08	0.58	256.87	10	17.034	
71. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.000819	126.43	0.10	1 018.85	1	8.059	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
71. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.000234	263.51	0.06	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	0.83	81%	12		
		Сметная прибыль				43%	0.37	34%	5		
		Всего с НР и СП					5.24		57		
	
72.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.078	2 520.14	196.57	17 348.53	1 353	6.883	
		Объем: 130*0.3*0.2									
72. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	1.22616	8.510	10.43	144.650	177	16.998	
72. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.08264	14.301	15.48	243.333	263	17.015	
72. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.33462	102.57	34.32	835.60	280	8.147	
			(1)			11.23	3.76	191.22	64	17.028	
72. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.13806	139.36	19.24	1 430.52	197	10.265	
			(1)			15.08	2.08	256.87	35	17.034	
72. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	0.55224	223.58	123.47	1 170.91	647	5.237	
			(1)			16.11	8.90	273.99	151	17.007	
72. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.05772	133.41	7.70	763.85	44	5.726	
			(1)			12.94	0.75	219.76	13	16.983	
72. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.39	3.60	1.40	20.52	8	5.7	
		Накладные расходы				142%	36.79	121%	532		
		Сметная прибыль				81%	20.99	65%	286		
		Всего с НР и СП					254.35		2 171		
	
73.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		8.58	104.66	897.98	516.66	4 433	4.937	
		Объем: 7.8*1.10									
	
74.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня		1.3	5 013.40	6 517.42	32 447.66	42 182	6.472	
74. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	98.904	8.970	887.17	152.560	15 089	17.008	
74. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	0.884	15.080	13.33	256.870	227	17.034	
74. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	0.884	113.70	100.51	810.77	717	7.131	
			(1)			15.08	13.33	256.87	227	17.034	
74. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.052	101.31	5.27	999.00	52	9.861	
			(1)			12.94	0.67	219.76	11	16.983	
74. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.0013	10 705.00	13.92	54 434.60	71	5.085	
74. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.221	960.26	212.22	3 126.47	691	3.256	
74. 7.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5.9	7.67	685.00	5 253.95	3 302.36	25 329	4.821	
74. 8.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.06	0.078	569.06	44.39	2 995.86	234	5.265	
		Накладные расходы				142%	1 278.71	121%	18 532		
		Сметная прибыль				81%	729.41	65%	9 955		
		Всего с НР и СП					8 525.54		70 670		
	
75.	С403-8021 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		130	76.13	9 896.90	342.67	44 547	4.501	
	
76.	Е47-01-046-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		1.5	2 168.55	3 252.83	14 380.30	21 570	6.631	
76. 1.	З1-100-22	Рабочий среднего разряда 2,2	чел.-ч	40	60	8.430	505.80	143.350	8 601	17.005	
76. 2.	С407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	22.5	122.09	2 747.03	576.42	12 969	4.721	
		Накладные расходы				115%	581.67	98%	8 429		
		Сметная прибыль				77%	389.47	61%	5 247		
		Всего с НР и СП					4 223.97		35 246		
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					111 792.76		781 354	6.989	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					107 950.84		747 129	6.921	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					65 359.47		367 238	5.619	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 52; %=89 - по стр. 53; %=81 - по стр. 58, 60, 69, 71; %=121 - по стр. 61, 63, 64, 67, 72, 74; %=98 - по стр. 76)					9 777.86		141 760	14.498	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=31 - по стр. 52; %=44 - по стр. 53; %=34 - по стр. 58, 60, 69, 71; %=65 - по стр. 61, 63, 64, 67, 72, 74; %=61 - по стр. 76)					5 618.01		76 624	13.639	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					123 346.71		965 513	7.828	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					79.17		745	9.41	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 54)					23.52		343	14.583	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 54)					18.81		258	13.716	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					121.50		1 346	11.078	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					3 762.75		33 480	8.898	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					3 762.75		33 480	8.898	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					127 230.96		1 000 339	7.862	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	2 722.74	2.14	21 407	7.862	
	ИТОГО					129 953.70		1 021 746	7.862	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	2 599.07	2	20 435	7.862	
	ИТОГО					132 552.77		1 042 181	7.862	
	НДС 18%				18	23 859.50	18	187 593	7.862	
	ВСЕГО С НДС					156 412.27		1 229 774	7.862	
	Раздел 3.  Устройство дождеприемных колодцев	
77.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.03966	4 846.79	192.22	49 459.80	1 962	10.207	
		Объем: (2.2*2.2*1.55)*3+26.2*0.5*1.007*(0.5+0.8)									
77. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.5980728	8.280	4.95	140.760	84	17	
77. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.7299692	15.080	26.09	256.870	444	17.034	
77. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.3198848	112.40	148.36	1 144.08	1 510	10.179	
			(1)			15.08	19.90	256.87	339	17.034	
77. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.4100844	93.88	38.50	890.86	365	9.489	
			(1)			15.08	6.18	256.87	105	17.034	
77. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0015864	263.51	0.42	1 266.59	2	4.807	
		Накладные расходы				95%	29.49	81%	428		
		Сметная прибыль				43%	13.35	34%	180		
		Всего с НР и СП					235.06		2 569		
	
78.	Т03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза		14.54	13.99	203.41	124.48	1 810	8.898	
		Объем: (39.66-30.57)*1.6									
	
79.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.00909	344.93	3.14	3 421.73	31	9.873	
79. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.0271791	8.280	0.23	140.760	4	17	
79. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.0296334	15.080	0.45	256.870	8	17.034	
79. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.0296334	93.88	2.78	890.86	26	9.489	
			(1)			15.08	0.45	256.87	8	17.034	
79. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.0006363	126.43	0.08	1 018.85	1	8.059	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
79. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.0001818	263.51	0.05	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	0.65	81%	10		
		Сметная прибыль				43%	0.29	34%	4		
		Всего с НР и СП					4.08		45		
	
80.	Е23-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3 основания		0.131	1 275.59	167.10	7 478.89	980	5.865	
		Объем: 26.2*0.1*0.5									
80. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	10.2	1.3362	8.670	11.58	147.370	197	16.998	
80. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	0.04585	11.230	0.51	191.220	9	17.028	
80. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.35	0.04585	102.57	4.70	835.60	38	8.147	
			(1)			11.23	0.51	191.22	9	17.028	
80. 4.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	11	1.441	104.66	150.82	516.66	745	4.937	
		Накладные расходы				130%	15.72	111%	229		
		Сметная прибыль				76%	9.19	61%	126		
		Всего с НР и СП					192.01		1 334		
	
81.	Е23-01-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 200 мм	100 м трубопроводов		0.262	699.80	183.35	7 346.76	1 925	10.499	
81. 1.	З1-100-36	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	27.12	7.10544	9.740	69.21	165.790	1 178	17.022	
81. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.05	1.0611	12.940	13.73	219.760	233	16.983	
81. 3.	Х02-1140	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 6,3 т	маш.-ч	4.05	1.0611	99.46	105.54	642.01	681	6.455	
			(1)			12.94	13.73	219.76	233	16.983	
81. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.0393	101.31	3.98	999.00	39	9.861	
			(1)			12.94	0.51	219.76	9	16.983	
81. 5.	С411-0001	Вода	м3	4.9	1.2838	3.60	4.62	20.52	26	5.7	
		Накладные расходы				130%	107.82	111%	1 566		
		Сметная прибыль				76%	63.03	61%	861		
		Всего с НР и СП					354.21		4 352		
	
82.	С103-1331 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 200 мм	м		26.2	99.74	2 613.19	632.54	16 573	6.342	
	
83.	Е01-02-061-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3 грунта		0.3057	704.46	215.35	11 963.43	3 657	16.982	
		Объем: 39.66-(2.26*3+26.2*0.038)-1.31									
83. 1.	З1-100-15	Рабочий среднего разряда 1,5	чел.-ч	88.5	27.05445	7.960	215.35	135.180	3 657	16.982	
		Накладные расходы				80%	172.28	68%	2 487		
		Сметная прибыль				38%	81.83	31%	1 134		
		Всего с НР и СП					469.46		7 277		
	
84.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		33.627	104.66	3 519.40	516.66	17 374	4.937	
		Объем: 30.57*1.1									
	
85.	Е23-03-007-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций		0.18	25 012.57	4 502.26	175 879.77	31 658	7.032	
		Объем: 0.6*3									
85. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	171.13	30.8034	9.160	282.16	155.940	4 803	17.024	
85. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	26.6	4.788	15.080	72.20	256.870	1 230	17.034	
85. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	26.6	4.788	113.70	544.40	810.77	3 882	7.131	
			(1)			15.08	72.20	256.87	1 230	17.034	
85. 4.	Х12-1011	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	0.38	0.0684	35.39	2.42	101.14	7	2.858	
85. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.82	0.1476	101.31	14.95	999.00	147	9.861	
			(1)			12.94	1.91	219.76	32	16.983	
85. 6.	С101-0079	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60	т	0.05	0.009	2 391.70	21.53	17 963.39	162	7.511	
85. 7.	С101-0311	Каболка	т	0.02	0.0036	43 816.00	157.74	137 492.94	495	3.138	
85. 8.	С101-1300	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ	т	0.009	0.00162	4 680.00	7.58	33 391.91	54	7.135	
85. 9.	С101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.0071	0.001278	987.52	1.26	6 638.00	8	6.722	
85. 10.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.0002	0.000036	10 705.00	0.39	54 434.60	2	5.085	
85. 11.	С102-0057	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.016	0.00288	1 507.80	4.34	5 982.82	17	3.968	
85. 12.	С401-0001	Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50)	м3	1.41	0.2538	592.90	150.48	2 889.07	733	4.873	
85. 13.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0.9	0.162	685.00	110.97	3 302.36	535	4.821	
85. 14.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.4	0.072	569.06	40.97	2 995.86	216	5.265	
85. 15.	С402-0064	Раствор асбоцементный	м3	0.045	0.0081	4 284.77	34.71	17 505.91	142	4.086	
85. 16.	С403-0119	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм	м	19.4	3.492	547.15	1 910.65	3 003.58	10 489	5.49	
85. 17.	С403-3120	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	2.76	0.4968	1 876.90	932.44	17 020.17	8 456	9.068	
85. 18.	С405-0253	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.00025	0.000045	1 208.60	0.05	11 305.46	1	9.354	
85. 19.	С410-0021	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I	т	0.24	0.0432	609.46	26.33	4 883.09	211	8.012	
85. 20.	С411-0001	Вода	м3	0.0007	0.000126	3.60		20.52		5.7	
85. 21.	С509-3906	Скобы: ходовые	шт.	38.8	6.984	37.07	258.90	185.97	1 299	5.017	
		Накладные расходы				130%	460.67	111%	6 697		
		Сметная прибыль				76%	269.31	61%	3 680		
		Всего с НР и СП					5 232.24		42 035		

86.	С403-0119 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм	м		-3.492	547.15	-1 910.65	3 003.58	-10 489	5.49	
		Объем: (0.18)*(-19.4)									
	
87.	С403-3120 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3		-0.4968	1 876.90	-932.44	17 020.17	-8 456	9.069	
		Объем: (0.18)*(-2.76)									
	
88.	С403-8270 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		3	132.49	397.47	789.54	2 369	5.96	
	
89.	С403-8272 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		3	361.29	1 083.87	2 601.60	7 805	7.201	
	
90.	С403-8241 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")	шт.		3	345.39	1 036.17	2 374.46	7 123	6.874	
	
91.	С403-8227 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")	шт.		3	264.06	792.18	2 070.08	6 210	7.839	
	
92.	С101-2537 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР	шт.		3	841.48	2 524.44	4 947.22	14 842	5.879	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					14 590.46		95 374	6.537	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					11 773.86		76 991	6.539	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					9 353.53		55 723	5.957	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 77, 79; %=111 - по стр. 80, 81, 85; %=68 - по стр. 83)					786.62		11 416	14.513	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 77, 79; %=61 - по стр. 80, 81, 85; %=31 - по стр. 83)					437.01		5 984	13.693	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					12 997.49		94 391	7.262	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					2 613.19		16 573	6.342	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					2 613.19		16 573	6.342	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					203.41		1 810	8.898	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					203.41		1 810	8.898	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					15 814.09		112 774	7.131	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	338.42	2.14	2 413	7.13	
	ИТОГО					16 152.51		115 187	7.131	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	323.05	2	2 304	7.132	
	ИТОГО					16 475.56		117 491	7.131	
	НДС 18%				18	2 965.60	18	21 148	7.131	
	ВСЕГО С НДС					19 441.16		138 639	7.131	
										
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					432 686.83		3 072 159	7.1	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					2 856.26		22 566	7.901	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					2 021.42		13 215	6.537	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 42, 44, 46, 48)					398.12		5 779	14.516	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 42, 44, 46, 48)					272.40		3 710	13.62	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					3 526.78		32 055	9.089	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					410 397.03		2 882 828	7.024	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					258 260.13		1 463 745	5.668	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 50; %=81 - по стр. 5, 7, 16, 18, 26, 28, 58, 60, 69, 71, 77, 79; %=121 - по стр. 8, 10, 11, 14, 19, 21, 24, 29, 31, 33, 51, 61, 63, 64, 67, 72, 74; %=68 - по стр. 37, 52, 83; %=89 - по стр. 38, 53; %=98 - по стр. 76; %=111 - по стр. 80, 81, 85)					42 211.62		611 757	14.493	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 50; %=34 - по стр. 5, 7, 16, 18, 26, 28, 58, 60, 69, 71, 77, 79; %=65 - по стр. 8, 10, 11, 14, 19, 21, 24, 29, 31, 33, 51, 61, 63, 64, 67, 72, 74; %=31 - по стр. 37, 52, 83; %=44 - по стр. 38, 53; %=61 - по стр. 76, 80, 81, 85)					24 074.90		328 553	13.647	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					476 683.55		3 823 138	8.02	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					205.34		1 933	9.414	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 39, 54)					61.00		888	14.557	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 39, 54)					48.79		669	13.712	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					315.13		3 490	11.075	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					2 613.19		16 573	6.342	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					2 613.19		16 573	6.342	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					16 615.01		148 259	8.923	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					16 615.01		148 259	8.923	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					499 753.66		4 023 515	8.051	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	10 694.73	2.14	86 103	8.051	
	ИТОГО					510 448.39		4 109 618	8.051	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	10 208.97	2	82 192	8.051	
	ИТОГО					520 657.36		4 191 810	8.051	
	НДС 18%				18	93 718.32	18	754 526	8.051	
	ВСЕГО С НДС					614 375.68		4 946 336	8.051	

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД»                               Лучинович И.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника СО МКУ «КР МКД»                                 Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)