«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД»	Директор ООО «Дом Сервис»	
		
________________________ /С.Б. Русович /	________________ /А.В. Ходорович /	
		
«______»____________________ 2017г.	«______»____________________ 2017г.	

	
		
Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь   	
	
на благоустройство дворовой территории МКД № 69-83 по ул.П.Морозова  г.Калининграда	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	Раздел 1.  Основные работы	
1.	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных дорог с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0.032	
2.	Разборка бортовых камней на бетонном основании	100 м	0.1	
3.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	6.11	
4.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км	1 т груза	6.11	
5.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.224	
6.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км	1 т груза	358.4	
7.	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.224	
8.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	1.12	
9.	Песок природный для строительных работ средний	м3	123.2	
10.	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных	1000 м2 основания	0.56	
11.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.28	
12.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	28.56	
13.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.	10 м2	56	
14.	Плитка тротуарная (М400), (типа кирпич), размер 200х100х80 мм, серая	м2	571.2	
15.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.03175	
16.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км	1 т груза	50.8	
17.	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.03175	
18.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.254	
19.	Песок природный для строительных работ средний	м3	27.94	
20.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.0635	
21.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	6.48	
22.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.	10 м2	12.7	
23.	Плитка тротуарная (М400), (типа кирпич), размер 200х100х60 мм, серая	м2	129.54	
24.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.01728	
25.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км	1 т груза	27.65	
26.	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.01728	
27.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.1068	
28.	Песок природный для строительных работ средний	м3	11.75	
29.	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	1.36	
30.	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	136	
31.	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением 100*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр=0,33 к расходу раствора	100 м бортового камня	0.9	
32.	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.01782	
33.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	4.57	
34.	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	90	
35.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см	1 колодец	5	
36.	Устройство средств технического регулирования	100 п. м	0.05	
	Раздел 2.  Дополнительные работы	
37.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.124	
38.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км	1 т груза	198.4	
39.	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.124	
40.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.62	
41.	Песок природный для строительных работ средний	м3	68.2	
42.	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных	1000 м2 основания	0.31	
43.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.155	
44.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	15.81	
45.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.	10 м2	31	
46.	Плитка тротуарная (М400), (типа кирпич), размер 200х100х80 мм, серая	м2	316.2	
47.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.00774	
48.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км	1 т груза	12.38	
49.	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.00774	
50.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.0516	
51.	Песок природный для строительных работ средний	м3	5.68	
52.	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м 	0.86	
53.	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	86	
54.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	100 м2	1.2	

Составил:	Ведущий инженер ОК МКУ «КР МКД»                                                                      Г.А. Мацепура	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам.начальника ОК МКУ «КР МКД»                                                                         О.В. Толмачева	
	(должность, подпись, Ф.И.О)