«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
                  Директор	                 Директор	
		
________________ /Русович С.Б. /	________________ /Уланова О.В. /	
		
«08» февраля  2018 г.	«08» февраля  2018 г.	

	
		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на капитальный ремонт систем водоотведения, холодного водоснабжения, подвала МКД №20-26 по адресу: ул. Дрожжевая в г. Калининграде.	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Подвал	
	
	СТЕНЫ	
1.	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен, откосов кирпичных	100 м2	4.57	
2.	Затаривание строительного мусора в мешки	т	16.452	
3.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен, откосов	100 м2	4.57	
4.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	59.41	
5.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2	4.57	
6.	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2	4.57	
	ПОТОЛОК	
7.	Очистка вручную поверхности потолков от побелки	100 м2	2.28	
8.	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м	4	
9.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2	2.28	
10.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	29.64	
11.	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм	100 м2	2.28	
12.	Пескоцементная смесь	т	-1.35204	
13.	Смесь штукатурная <Ротбанд>, КНАУФ	кг	1352.04	
14.	Окраска известковыми составами: по штукатурке	100 м2	2.28	
	ПОЛЫ	
15.	Разборка бетонных оснований под полы	м3	13.68	
16.	Затаривание строительного мусора в мешки	т	30.096	
17.	Изменение уровня пола в здании выемкой грунта вручную с погрузкой	100 м3	0.2964	
18.	Устройство подстилающих слоев: песчано-гравийных	м3	11.4	
19.	Смесь песчано-гравийная природная	м3	13.68	
20.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	18.24	
21.	Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100)	м3	18.6048	
22.	Устройство переходного бортика  (под рулонный ковер+плинтус по периметру помещения)	100 м	1.84	
23.	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером	100 м2	2.28	
24.	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2	2.28	
25.	Гидроизол	м2	264.48	
26.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0.228	
27.	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2	228	
28.	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	2.28	
29.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3	4.6512	
30.	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 50мм)	100 м2	2.28	
31.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3	6.9768	
32.	Железнение цементных покрытий	100 м2	2.28	
33.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	46.548	
34.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза	93.972	
	
	Раздел 2.  Холодное водоснабжение	
	
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
35.	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2	100 шт.	0.08	
36.	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 38 см	100 шт.	0.12	
37.	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	м3	0.3	
38.	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	0.021	
39.	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)	м3	0.312	
40.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм (ф20=16м, ф25=44м)	100 м	0.6	
41.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм (ф63=56м)	100 м	0.56	
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
42.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм	100 м	0.16	
43.	Труба из полипропилена PN 10/20	м	14.384	
44.	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 20-24 мм	10 шт.	1.6	
45.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм	10 шт.	0.3	
46.	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 20 мм	10 шт.	1.6	
47.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм	10 шт.	3.2	
48.	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром: 20х1/2"	10 шт.	0.8	
49.	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2"	10 шт.	3.2	
50.	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм, тип в/в	шт.	8	
51.	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм со сгоном	шт.	16	
52.	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм, тип в/в	шт.	8	
53.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 мм	100 м	0.44	
54.	Труба из полипропилена: PN 10/25	м	40.876	
55.	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером: 25-30 мм	10 шт.	4	
56.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм	10 шт.	1.1	
57.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х25 мм	10 шт.	1.6	
58.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 25 мм	10 шт.	3.2	
59.	ППР Соединение разборное 20 наруж/внутр	шт	16	
60.	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 25х3/4"	10 шт.	1.6	
61.	Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 25х20 мм	10 шт.	0.8	
62.	ППР Редукция 32 х 25	шт	1	
63.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 63 мм	100 м	0.56	
64.	Труба из полипропилена PN 10/63	м	52.976	
65.	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером: 59-63 мм	10 шт.	5	
66.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 63 мм	10 шт.	1.4	
67.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х25х63 мм	10 шт.	0.7	
68.	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 63х2"	10 шт.	0.1	
69.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 63 мм	10 шт.	0.1	
70.	ППР Редукция 63 х 32	шт	1	
71.	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром до 160 мм трубками	10 м	10	
72.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 9 мм, диаметром 28 мм	10 м	4.84	
73.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 9 мм, диаметром 60 мм	10 м	6.16	
74.	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм	шт.	1	
75.	Демонтаж счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм  МПСН, п.10.2 таб.2-3  Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения	шт.	1	
76.	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм (без стоимости)	шт.	1	
	
	Раздел 3.  Водоотведение	
	
77.	Изменение уровня пола в здании выемкой грунта вручную с погрузкой	100 м3	0.0925	
78.	Устройство основания под трубопроводы: песчаного и засыпка труб песком	10 м3	0.892	
79.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	9.812	
80.	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2	100 шт.	0.24	
81.	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 38 см	100 шт.	0.12	
82.	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	м3	0.5	
83.	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	0.035	
84.	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)	м3	0.52	
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
85.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м	1.176	
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
86.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м	0.748	
87.	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером: 95-103 мм	10 шт.	4	
88.	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 110 мм	м	74.6504	
89.	ПВХ ревизия ф110мм серая	шт	8	
90.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (в земле)	100 м	0.348	
91.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 6, диаметром 110 мм	м	34.7304	
92.	ПВХ переход чугун -пластик ф110мм	шт	2	
93.	Колено 110 х 45° ПВХ Wavin	шт	20	
94.	Тройник 110 х 45° ПВХ Wavin	шт	8	
95.	Заглушка 110мм ПВХ Wavin	шт	2	
96.	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм	шт.	1	
97.	Смена: унитазов типа "Компакт" (б/у)	100 шт.	0.16	
98.	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм	10 шт.	1.6	
99.	Гофра для унитаза	шт	16	
	Сопутствующие работы	
100.	Демонтаж:  электропроводки	100 м	0.4	
101.	Демонтаж: выключателей	100 шт.	0.04	
102.	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.04	
103.	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	0.4	
104.	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром: 20 мм	м	40.8	
105.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	0.4	
106.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением типа:  ВВГнг(А) -LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.0408	
107.	Распределительная коробка IP44	10 шт.	0.4	
108.	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0.04	
109.	Светильники потолочные  типа: НПП 03-100-001-МУ3	шт.	4	
110.	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 100	10 шт.	0.4	
111.	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.04	
112.	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	10 шт.	0.4	
113.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1.892	
114.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	5.92	
115.	Перевозка мусора строительного I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза	1.892	

Составил:	Ведущий инженер ОК МКУ «КР МКД»                         Кончиц А.К.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Начальник ОК МКУ «КР МКД»                                 Рябкова Г.Н.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)