«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	3 411 347	руб.	Смета на сумму:	3 411 347	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Исполнительный директор ООО «УЮТ-СЕРВИС»	
		
________________ /С. Б. Русович/	________________ /О.Б. Манойло/	
		
«______» _______________2018 г.	«______» ____________________2018 г.	

	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт фасада с утеплением многоквартирного дома №50-56 по ул. Беговая, г. Калининград	
Сметная стоимость:	3 411.347	тыс. руб.	
монтажных работ:	24.982	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	4.118	тыс. чел. ч	
Сметная заработная плата:	707.502	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 05.2018 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	ГЭСН 08-07-001-02 
(Прил.8.1 п.3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2 Установка и разборка инвентарных лесов для  производства теплоизоляционных работ)	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2		9.22	9 570.78	88 243	
		Начисления: Н5= 1.2, Н48= 1.2	
1. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.07	0.6454	229.990	148	
1. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	52.2	481.284	163.200	78 546	
1. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.07	0.6454	1 037.49	670	
			(1)			229.99	148	
1. 4.	11.2.13.06-0011	Щиты: настила	м2	4.08	37.6176	239.98	9 027	
		Накладные расходы				93%	73 185	
		Сметная прибыль				54%	42 495	
		Всего с НР и СП					203 923	
	
2.	01.7.16.02-0003	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т		0.3227	127 561.33	41 164	
		Объем: (9. 22)*0.035						
	
3.	01.7.16.02-0001	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3		0.083	18 270.82	1 516	
		Объем: (9. 22)*0.009						
	
4.	ГЭСН р 69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.		0.92	887.02	816	
4. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5.49	5.0508	161.570	816	
4. 2.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.006	0.00552			
		Накладные расходы				66%	539	
		Сметная прибыль				40%	326	
		Всего с НР и СП					1 681	
	
5.	ГЭСН р 69-5-1	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 шт.		0.92	23 539.30	21 656	
5. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8.32	7.6544	286.750	2 195	
5. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	20.8	19.136	169.310	3 240	
5. 3.	91.06.06-015	Автогидроподъемники высотой подъема: свыше 35 м	маш.-ч	8.32	7.6544	2 307.87	17 665	
			(1)			286.75	2 195	
5. 4.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	0.4	0.368	2 040.43	751	
		Накладные расходы				66%	3 587	
		Сметная прибыль				40%	2 174	
		Всего с НР и СП					27 417	
	
6.	ГЭСН 46-02-009-02 
(прим)	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и откосов кирпичных	100 м2		7.79	3 361.61	26 187	
6. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	177.7678	147.310	26 187	
		Накладные расходы				84%	21 997	
		Сметная прибыль				48%	12 570	
		Всего с НР и СП					60 754	
	
7.	ГЭСН р 53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м		4.5	518.71	2 334	
7. 1.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	2.71	12.195	169.310	2 065	
7. 2.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.01	0.045	20.52	1	
7. 3.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.02	0.09	2 983.71	269	
		Накладные расходы				73%	1 507	
		Сметная прибыль				56%	1 156	
		Всего с НР и СП					4 998	
	
8.	ГЭСН р 58-20-1 
(Прим)	Смена обделок из листовой стали (цветной) (отливов) шириной: до 0,4 м	100 м		0.99	7 654.10	7 578	
8. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.12	0.1188	255.877	30	
8. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	41.41	40.9959	161.570	6 624	
8. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.08	0.0792	308.04	24	
			(1)			268.82	21	
8. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0396	1 037.49	41	
			(1)			229.99	9	
8. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.004	0.00396	57 689.15	228	
8. 6.	08.3.03.05-0001	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм	т	0.006	0.00594	111 097.73	660	
8. 7.	08.3.05.05	Сталь листовая оцинкованная	т	0.184	0.18216			
8. 8.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.224	0.22176			
		Накладные расходы				71%	4 724	
		Сметная прибыль				52%	3 460	
		Всего с НР и СП					15 762	
	
9.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.		12	302.90	3 635	
		Объем: 99*7.5/60						
	
10.	ГЭСН 15-01-080-02 
(прим)	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 100 мм	100 м2		7.36	165 445.10	1 217 676	
10. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	28.28	208.1408	260.472	54 215	
10. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	361.17	2658.2112	169.310	450 062	
10. 3.	91.06.03-057	Лебедки электрические тяговым усилием: 122,62 кН (12,5 т)	маш.-ч	6.08	44.7488	431.15	19 293	
			(1)			229.99	10 292	
10. 4.	91.06.05-052	Погрузчики одноковшовые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	11.1	81.696	761.71	62 229	
			(1)			268.82	21 962	
10. 5.	91.14.02-004	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 15т	маш.-ч	11.1	81.696	1 376.44	112 450	
			(1)			268.82	21 962	
10. 6.	91.21.22-194	Машины листогибочные специальные (вальцы)	маш.-ч	0.2	1.472	40.59	60	
10. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.1	0.736	20.52	15	
10. 8.	01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	4.492	33.06112	51.86	1 715	
10. 9.	01.7.15.07-0003	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0.89	6.5504	7.27	48	
10. 10.	01.7.15.07-0132	Дюбель распорный с металлическим стержнем: 10х150 мм	10 шт.	120	883.2	46.88	41 404	
10. 11.	01.7.15.08-0003	Заклепка СТД-985	кг	0.006	0.04416	229.96	10	
10. 12.	01.7.17.09-0061	Сверла кольцевые алмазные диаметром: 5 мм	шт.	0.36	2.6496	658.71	1 745	
10. 13.	01.8.01.06-0001	Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM	м2	134.75	991.76	43.13	42 775	
10. 14.	04.3.02.09-1526	Штукатурка фасадная декоративная типа "BOLIX MPKA15DM"	кг	400	2944	32.20	94 797	
10. 15.	07.2.06.06-0072	Профиль цокольный: AL 100 мм, длина 2500 мм	м	3.26	23.9936	102.77	2 466	
10. 16.	08.3.05.05-0055	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,55 мм	т	0.004	0.02944	54 847.13	1 615	
10. 17.	11.3.03.13-0031	Уголок ПВХ с стеклосеткой	м	6	44.16	20.97	926	
10. 18.	14.1.06.04-0001	Клей для приклеивания минеральной ваты типа "BOLIX ZW"	кг	600	4416	21.35	94 282	
10. 19.	14.1.06.04-0017	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг	831.95	6123.152	24.25	148 486	
10. 20.	14.3.02.05-0105	Краска силикатная типа "BOLIX SZ"	л	44.92	330.6112	284.63	94 102	
10. 21.	14.4.01.10-0003	Грунтовка: типа "BOLIX SG"	кг	25.42	187.0912	173.12	32 389	
10. 22.	14.4.01.15-0004	Грунтовка: полимерная типа "BOLIX O"	кг	12.71	93.5456	130.48	12 206	
10. 23.	14.5.01.10-0025	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	1.96	14.4256	319.06	4 603	
		Накладные расходы				80%	403 422	
		Сметная прибыль				37%	186 582	
		Всего с НР и СП					1 807 680	
	
11.	12.2.05.05-0045	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОФАС	м3		54.32	4 478.09	243 250	
		Объем: (4.85)*(11.2)						
	
12.	ГЭСНр 62-10-5 
(прим)	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных металлических дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2		0.084	12 523.90	1 052	
12. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.16	0.01344	254.259	3	
12. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	66.35	5.5734	163.200	910	
12. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.1	0.0084	308.04	3	
			(1)			268.82	2	
12. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.00504	1 037.49	5	
			(1)			229.99	1	
12. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1.1	0.0924	162.00	15	
12. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.18	0.01512	38.33	1	
12. 7.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0024	0.0002016	3 474.67	1	
12. 8.	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0.0051	0.0004284	76 067.68	33	
12. 9.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.0394	0.0033096	25 917.44	86	
		Накладные расходы				68%	621	
		Сметная прибыль				40%	365	
		Всего с НР и СП					2 038	
	
13.	14.4.02.04-0187	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 красно-коричневая	т		0.0018	59 987.45	108	
		Объем: (0.084)*(0.0215)						
	
14.	ГЭСНр 62-10-5 
(прим)	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных деревянных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2		0.0632	12 523.90	792	
14. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.16	0.010112	254.259	3	
14. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	66.35	4.19332	163.200	684	
14. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.1	0.00632	308.04	2	
			(1)			268.82	2	
14. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.003792	1 037.49	4	
			(1)			229.99	1	
14. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1.1	0.06952	162.00	11	
14. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.18	0.011376	38.33		
14. 7.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0024	0.00015168	3 474.67	1	
14. 8.	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0.0051	0.00032232	76 067.68	25	
14. 9.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.0394	0.00249008	25 917.44	65	
		Накладные расходы				68%	467	
		Сметная прибыль				40%	275	
		Всего с НР и СП					1 534	
	
15.	14.4.02.04-0237	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22 красно-коричневая	т		0.0014	45 846.99	64	
		Объем: (0.0632)*(0.0215)						
	
16.	ГЭСНр 65-33-1	Смена жалюзийных решеток	100 шт.		0.16	7 923.87	1 268	
16. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.0016	268.820		
16. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	46.19	7.3904	161.570	1 194	
16. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.0016	308.04		
			(1)			268.82		
16. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.02	0.0032	20.52		
16. 5.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.05	0.008	9 149.15	73	
16. 6.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.07	0.0112			
		Накладные расходы				88%	1 051	
		Сметная прибыль				48%	573	
		Всего с НР и СП					2 892	
	
17.	19.2.03.05-0041 
(прим)	Решетки нерегулируемые марка РШ-150, размер 200х200 мм	м2		0.36	1 454.22	524	
		Объем: 0.15*0.15*16						
	
18.	ГЭСНр 62-32-2 
(прим)	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей газовых труб: стальных за 2 раза	100 м2		0.015	14 033.93	211	
18. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.00015	229.990		
18. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	80.6	1.209	152.740	185	
18. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00015	1 037.49		
			(1)			229.99		
18. 4.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.0015	38.33		
18. 5.	14.4.02.04-0223	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0161	0.0002415	63 619.17	15	
18. 6.	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0.009	0.000135	76 067.68	10	
		Накладные расходы				68%	126	
		Сметная прибыль				40%	74	
		Всего с НР и СП					411	
	
19.	ГЭСН 08-02-007-03 
(прим)	Демонтаж металлических решеток на окнах Демонтаж (разборка) металлических конструкций	т		0.104	7 398.78	769	
		Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
19. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.743	0.181272	240.750	44	
19. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	33.166	3.449264	167.270	577	
19. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.483	0.050232	1 126.02	57	
			(1)			268.82	14	
19. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.26	0.13104	1 037.49	136	
			(1)			229.99	30	
		Накладные расходы				93%	578	
		Сметная прибыль				54%	335	
		Всего с НР и СП					1 682	
	
20.	ГЭСН 08-02-007-03 
(прим)	Установка металлических решеток на окнах (б/у)	т		0.104	15 807.38	1 644	
20. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.49	0.25896	240.750	62	
20. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	47.38	4.92752	167.270	824	
20. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.69	0.07176	1 126.02	81	
			(1)			268.82	19	
20. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.8	0.1872	1 037.49	194	
			(1)			229.99	43	
20. 5.	04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3	м3	0.75	0.078	2 067.77	161	
20. 6.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.06	0.00624	50 201.92	313	
20. 7.	14.4.03.03-0002	Лак битумный: БТ-123	т	0.005	0.00052	134 949.19	70	
		Накладные расходы				93%	824	
		Сметная прибыль				54%	478	
		Всего с НР и СП					2 946	
	
	ПЕРЕНАВЕСКА ЭЛ.КАБЕЛЯ	
21.	ГЭСНр 67-3-1 
(прим)	Демонтаж кабеля без отключения с перенавеской на леса	100 м		0.85	1 423.15	1 210	
21. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.0085	268.820	2	
21. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9.64	8.194	147.310	1 207	
21. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.0085	308.04	3	
			(1)			268.82	2	
		Накладные расходы				72%	870	
		Сметная прибыль				52%	629	
		Всего с НР и СП					2 709	
	
22.	ГЭСНм 08-02-390-03	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм	100 м		0.85	3 954.66	3 361	
		Начисления: Н17= 2.0	
22. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.0085	268.820	2	
22. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	20.33	17.2805	179.760	3 106	
22. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.0085	308.04	3	
			(1)			268.82	2	
22. 4.	01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм	1000 шт.	0.4	0.34	168.36	57	
22. 5.	01.7.15.14-0165	Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм	т	0.0014	0.00119	111 876.20	133	
		Накладные расходы				81%	2 517	
		Сметная прибыль				52%	1 616	
		Всего с НР и СП					7 495	
	
23.	20.2.05.04-0034	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100x60 мм	100 м		0.867	17 331.05	15 026	
		Объем: 85*1.02						
	
24.	ГЭСНм 08-02-399-02	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2	100 м		0.85	820.68	698	
		Начисления: Н17= 2.0	
24. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.017	249.405	4	
24. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	3.76	3.196	177.590	568	
24. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.01	0.0085	874.68	7	
			(1)			268.82	2	
24. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0085	1 037.49	9	
			(1)			229.99	2	
24. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.136	446.18	61	
24. 6.	01.7.06.07-0001	Лента К226	100 м	0.055	0.04675	797.64	37	
24. 7.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.05	0.0425	104.12	4	
		Накладные расходы				81%	463	
		Сметная прибыль				52%	297	
		Всего с НР и СП					1 459	
	
	НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (ВХОДЫ В ПОДЪЕЗД)	
25.	ГЭСНр 67-8-1	Смена светильников: с лампами накаливания	100 шт.		0.04	16 219.20	649	
25. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.0012	268.820		
25. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	89.1	3.564	181.930	648	
25. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.03	0.0012	308.04		
			(1)			268.82		
25. 4.	20.3.03.03	Светильники с лампами накаливания	шт.	100	4			
		Накладные расходы				72%	467	
		Сметная прибыль				52%	337	
		Всего с НР и СП					1 453	
	
26.	20.3.03.04-0077	Светильник НПП 03х100 настенный (IP 54) морской	шт.		4	239.88	960	
	
27.	20.3.02.10-0009	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 100	10 шт.		0.4	104.19	42	
	
	ПЕРЕНАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	
28.	ГЭСНр 58-15-1	Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	100 м		0.625	9 968.38	6 230	
28. 1.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	60.4	37.75	163.200	6 161	
28. 2.	08.3.03.05-0001	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм	т	0.001	0.000625	111 097.73	69	
		Накладные расходы				71%	4 374	
		Сметная прибыль				52%	3 204	
		Всего с НР и СП					13 808	
	
	ЦОКОЛЬ	
29.	ГЭСН 46-02-009-02 
(прим)	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных	100 м2		0.724	3 361.61	2 434	
29. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	16.52168	147.310	2 434	
		Накладные расходы				84%	2 045	
		Сметная прибыль				48%	1 168	
		Всего с НР и СП					5 647	
	
30.	ГЭСНр 53-15-1	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2		0.08	142 126.71	11 370	
30. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1	0.08	268.820	22	
30. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	397.65	31.812	156.950	4 993	
30. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1	0.08	874.68	70	
			(1)			268.82	22	
30. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.59	0.0472	20.52	1	
30. 5.	04.3.01.12-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3	2.4	0.192	2 735.32	525	
30. 6.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	5.2	0.416	13 896.92	5 781	
30. 7.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	24.8	1.984			
		Накладные расходы				73%	3 661	
		Сметная прибыль				56%	2 808	
		Всего с НР и СП					17 839	
	
31.	ГЭСНр 53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м		3	518.71	1 556	
31. 1.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	2.71	8.13	169.310	1 376	
31. 2.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.01	0.03	20.52	1	
31. 3.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.02	0.06	2 983.71	179	
		Накладные расходы				73%	1 004	
		Сметная прибыль				56%	771	
		Всего с НР и СП					3 331	
	
32.	ГЭСН 15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		0.724	1 208.93	875	
32. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.01448	249.405	4	
32. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6.55	4.7422	181.930	863	
32. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.00724	308.04	2	
			(1)			268.82	2	
32. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00724	1 037.49	8	
			(1)			229.99	2	
32. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.0724	38.33	3	
		Накладные расходы				80%	694	
		Сметная прибыль				37%	321	
		Всего с НР и СП					1 889	
	
33.	14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		9.412	61.73	581	
		Объем: (0.724)*0.013*1000						
	
34.	ГЭСН 15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2		0.724	17 515.20	12 681	
34. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	2.01272	177.720	358	
34. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	70.88	51.31712	181.930	9 336	
34. 3.	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	0.6516	14.36	9	
34. 4.	91.07.07-042	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	2.01272	267.44	538	
			(1)			177.72	358	
34. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.2534	20.52	5	
34. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	1.36836	2 040.43	2 792	
		Накладные расходы				80%	7 755	
		Сметная прибыль				37%	3 587	
		Всего с НР и СП					24 023	
	
35.	ГЭСН 15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2		0.724	2 335.01	1 691	
35. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.04344	229.990	10	
35. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	12.94	9.36856	175.550	1 645	
35. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.05068	10.80	1	
35. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.04344	1 037.49	45	
			(1)			229.99	10	
35. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.00724	38.33		
		Накладные расходы				80%	1 324	
		Сметная прибыль				37%	612	
		Всего с НР и СП					3 627	
	
36.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг		9.412	104.81	986	
		Объем: (0.724)*13						
	
37.	14.3.02.01-0003	Краска <Нортовская фасадная ВД люкс>	кг		27.512	185.21	5 095	
		Объем: (0.724)*38.0						
	
38.	ГЭСНр 61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям (терраса)	100 м2		0.156	46 975.53	7 328	
38. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.02028	229.990	5	
38. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	81.6	12.7296	147.310	1 875	
38. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	0.0156	10.80		
38. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.02028	1 037.49	21	
			(1)			229.99	5	
38. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.18	0.02808	20.52	1	
38. 6.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.25	0.039	9 149.15	357	
38. 7.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	110	17.16	295.71	5 074	
		Накладные расходы				67%	1 260	
		Сметная прибыль				40%	752	
		Всего с НР и СП					9 340	
	
39.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2		-17.16	295.71	-5 074	
		Объем: (0.156)*(-110.0)						
	
40.	08.1.02.17-0083	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2		17.16	51.04	876	
		Объем: (0.156)*(110.0)						
	
41.	ГЭСНр 62-7-2 
(прим)	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных террасс: за один раз с расчисткой старой краски до 35%	100 м2		0.156	9 343.63	1 458	
41. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.16	0.02496	254.259	6	
41. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	44.9	7.0044	163.200	1 143	
41. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.1	0.0156	308.04	5	
			(1)			268.82	4	
41. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.00936	1 037.49	10	
			(1)			229.99	2	
41. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1.1	0.1716	162.00	28	
41. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.18	0.02808	38.33	1	
41. 7.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0024	0.0003744	3 474.67	1	
41. 8.	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0.0057	0.0008892	76 067.68	68	
41. 9.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.05	0.0078	25 917.44	202	
		Накладные расходы				68%	781	
		Сметная прибыль				40%	460	
		Всего с НР и СП					2 699	
	
42.	14.4.02.04-0188	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 кремовая	т		0.0025	59 339.14	148	
		Объем: (0.156)*0.0158						
	
	ОКНА ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ	
43.	ГЭСН 46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2		0.0616	31 181.83	1 921	
		Объем: 1.54*1.0*4						
43. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.476784	268.820	128	
43. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	188.54	11.614064	152.740	1 774	
43. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	0.476784	308.04	147	
			(1)			268.82	128	
		Накладные расходы				84%	1 598	
		Сметная прибыль				48%	913	
		Всего с НР и СП					4 432	
	
44.	ГЭСН 10-01-034-04	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых	100 м2		0.062	69 751.53	4 325	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
44. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.076	0.314712	236.049	74	
44. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	193.596	12.002952	165.230	1 983	
44. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.792	0.049104	308.04	15	
			(1)			268.82	13	
44. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	4.284	0.265608	1 037.49	276	
			(1)			229.99	61	
44. 5.	01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	323	20.026	5.19	104	
44. 6.	01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	67	4.154	5.19	22	
44. 7.	01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	20	1.24	51.86	64	
44. 8.	01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	47.6	2.9512	74.74	221	
44. 9.	11.3.02.03	Блоки оконные пластиковые	м2	100	6.2			
44. 10.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	0.496	429.47	213	
44. 11.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	76	4.712	302.90	1 427	
		Накладные расходы				90%	1 851	
		Сметная прибыль				43%	885	
		Всего с НР и СП					7 061	
	
45.	11.3.02.02-0015	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более	м2		6.2	3 213.55	19 924	
	
46.	ГЭСН 10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м		0.044	23 171.96	1 020	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
46. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.228	0.010032	238.165	2	
46. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	25.428	1.118832	161.570	181	
46. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.048	0.002112	308.04	1	
			(1)			268.82	1	
46. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.18	0.00792	1 037.49	8	
			(1)			229.99	2	
46. 5.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	4	0.176	429.47	76	
46. 6.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	56.6	2.4904	302.90	754	
		Накладные расходы				90%	165	
		Сметная прибыль				43%	79	
		Всего с НР и СП					1 263	
	
47.	11.3.03.01-0005	Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм	м		4.4	247.85	1 091	
	
48.	ГЭСН 15-02-024-03	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску	100 м2		0.025	54 096.88	1 352	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
48. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.336	0.0834	213.153	18	
48. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	207.936	5.1984	165.230	859	
48. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.372	0.0093	308.04	3	
			(1)			268.82	3	
48. 4.	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные: 65 л	маш.-ч	2.364	0.0591	224.34	13	
			(1)			200.12	12	
48. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.6	0.015	1 037.49	16	
			(1)			229.99	3	
48. 6.	01.6.01.02-0008	Листы гипсокартонные: ГКЛВ 12,5 мм	м2	105	2.625	111.39	292	
48. 7.	01.7.15.06-0064	Гвозди отделочные круглые: 1,6x25 мм	т	0.002	0.00005	56 019.57	3	
48. 8.	01.7.20.08-0102	Миткаль <Т-2> суровый (суровье)	10 м	1.71	0.04275	306.04	13	
48. 9.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.49	0.01225	9 149.15	112	
48. 10.	04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	м3	0.03	0.00075	2 390.43	2	
48. 11.	14.1.01.01-0001	Клей казеиновый	т	0.0048	0.00012	330 431.94	40	
		Накладные расходы				80%	702	
		Сметная прибыль				37%	324	
		Всего с НР и СП					2 378	
	
49.	07.2.06.03-0223	Профиль угловой перфорированный оцинкованный PL 25х25 мм	10 м		1.65	142.01	234	
	
50.	ГЭСН 15-04-027-05 
(прим)	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: откосов, подготовленных под окраску	100 м2		0.025	4 239.61	106	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
50. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.048	0.0012	239.698		
50. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	14.388	0.3597	179.760	65	
50. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.0003	308.04		
			(1)			268.82		
50. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.036	0.0009	1 037.49	1	
			(1)			229.99		
50. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4.4	0.11	162.00	18	
50. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.15	0.00375	38.33		
50. 7.	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.029	0.000725	30 814.73	22	
		Накладные расходы				80%	52	
		Сметная прибыль				37%	24	
		Всего с НР и СП					182	
	
51.	ГЭСН 15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2		0.025	5 568.35	139	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
51. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.132	0.0033	233.520	1	
51. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	30.492	0.7623	169.310	129	
51. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.0003	308.04		
			(1)			268.82		
51. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.12	0.003	1 037.49	3	
			(1)			229.99	1	
51. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	0.021	162.00	3	
51. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.31	0.00775	38.33		
51. 7.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.005	0.000125	25 917.44	3	
		Накладные расходы				80%	104	
		Сметная прибыль				37%	48	
		Всего с НР и СП					291	
	
52.	14.3.02.01-0219	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т		0.0016	54 822.34	88	
		Объем: (0.025)*(0.063)						
	
	Отмостка	
53.	ГЭСНр 68-12-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3		0.067	61 976.99	4 152	
53. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.39	2.77313	203.672	565	
53. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	243.35	16.30445	156.950	2 559	
53. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2.14	0.14338	1 543.79	221	
			(1)			268.82	39	
53. 4.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.29	0.08643	35.92	3	
53. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	39.25	2.62975	493.44	1 298	
			(1)			200.12	526	
53. 6.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	117.75	7.88925	9.05	71	
		Накладные расходы				88%	2 749	
		Сметная прибыль				48%	1 500	
		Всего с НР и СП					8 401	
	
54.	ГЭСН 01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3		0.21	22 685.74	4 764	
54. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154	32.34	147.310	4 764	
		Накладные расходы				61%	2 906	
		Сметная прибыль				31%	1 477	
		Всего с НР и СП					9 147	
	
55.	ГЭСН 01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.21	7 577.13	1 591	
55. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53.56	11.2476	141.470	1 591	
		Накладные расходы				61%	971	
		Сметная прибыль				31%	493	
		Всего с НР и СП					3 055	
	
56.	ГЭСН 08-01-003-08	Выравнивание поверхности бутовой кладки раствором	100 м2		0.393	17 185.34	6 754	
56. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.2	0.0786	229.990	18	
56. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	96.7	38.0031	175.550	6 671	
56. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.2	0.0786	1 037.49	82	
			(1)			229.99	18	
56. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.105	0.041265	20.52	1	
		Накладные расходы				93%	6 221	
		Сметная прибыль				54%	3 612	
		Всего с НР и СП					16 587	
	
57.	04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3	м3		1.1987	2 067.77	2 479	
		Объем: (0.393)*3.05						
	
58.	ГЭСН 08-01-003-07 
(прим)	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2		0.393	12 304.92	4 836	
58. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.2	0.0786	229.990	18	
58. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	21.2	8.3316	179.760	1 498	
58. 3.	91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	1.95	0.76635	116.06	89	
58. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.2	0.0786	1 037.49	82	
			(1)			229.99	18	
58. 5.	01.2.01.02-0054	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10	т	0.016	0.006288	25 327.06	159	
58. 6.	01.2.03.03-0013	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.24	0.09432	26 382.45	2 488	
58. 7.	01.3.01.03-0002	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.024	0.009432	54 972.66	519	
58. 8.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.0393	38.33	2	
		Накладные расходы				93%	1 410	
		Сметная прибыль				54%	819	
		Всего с НР и СП					7 065	
	
59.	ГЭСН 08-01-007-01 
(прим)	Устройство прокладочной гидроизоляции рулонными материалами в один слой насухо	100 м2		1.304	493.03	643	
59. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.001	0.001304	229.990		
59. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	3.19	4.15976	154.230	642	
59. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.001	0.001304	1 037.49	1	
			(1)			229.99		
		Накладные расходы				93%	597	
		Сметная прибыль				54%	347	
		Всего с НР и СП					1 587	
	
60.	12.1.02.06-0012	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки: РКК-350б	м2		143.44	37.73	5 412	
		Объем: (1.304)*110.0						
	
61.	ГЭСН 11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3		10.5	746.76	7 841	
61. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.3	3.15	200.120	630	
61. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	3.41	35.805	163.200	5 843	
61. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.08	0.84	964.28	810	
			(1)			200.12	168	
61. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.44	4.62	3.34	15	
61. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.22	2.31	493.44	1 140	
			(1)			200.12	462	
61. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	1.575	20.52	32	
		Накладные расходы				94%	6 085	
		Сметная прибыль				51%	3 301	
		Всего с НР и СП					17 227	
	
62.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		12.6	523.12	6 591	
		Объем: (10.5)*1.2						
	
63.	ГЭСН 11-01-002-03	Устройство подстилающих слоев: гравийных	м3		10.5	2 251.21	23 638	
63. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.55	5.775	200.120	1 156	
63. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	3.56	37.38	156.950	5 867	
63. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.09	0.945	964.28	911	
			(1)			200.12	189	
63. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.93	9.765	3.34	33	
63. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.46	4.83	493.44	2 383	
			(1)			200.12	967	
63. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	1.575	20.52	32	
63. 7.	02.2.01.02-0025	Гравий для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	1.28	13.44	1 072.28	14 411	
		Накладные расходы				94%	6 602	
		Сметная прибыль				51%	3 582	
		Всего с НР и СП					33 821	
	
64.	ГЭСН 11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3		10.5	633.89	6 656	
64. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3.66	38.43	158.310	6 084	
64. 2.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	5.04	3.18	16	
64. 3.	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.021	21 070.94	442	
64. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	3.675	20.52	75	
64. 5.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.0105	3 621.85	38	
		Накладные расходы				94%	5 719	
		Сметная прибыль				51%	3 103	
		Всего с НР и СП					15 478	
	
65.	04.1.02.05-0005	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3		10.71	3 128.21	33 503	
		Объем: (10.5)*1.02						
	
66.	01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		44.69	510.71	22 824	
		Объем: (779+72.4)*0.02*1.8+1.98+6.7*1.8						
	
67.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		33.6	151.56	5 092	
		Объем: 21*1.6						
	
68.	03-21-01-040	Перевозка мусора строительного I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза		44.69	262.99	11 753	
		Объем: (779+72.4)*0.02*1.8+1.98+6.7*1.8						

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					1 909 397	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					20 087	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					16 028	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 22, 24)					2 981	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 22, 24)					1 914	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					24 982	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 847 615	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					364 944	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 19, 20, 56, 58, 59; %=66 - по стр. 4, 5; %=84 - по стр. 6, 29, 43; %=73 - по стр. 7, 30, 31; %=71 - по стр. 8, 28; %=80 - по стр. 10, 32, 34, 35, 48, 50, 51; %=68 - по стр. 12, 14, 18, 41; %=72 - по стр. 21, 25; %=67 - по стр. 38; %=90 - по стр. 44, 46; %=88 - по стр. 53; %=61 - по стр. 54, 55; %=94 - по стр. 61, 63, 64)					573 542	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 19, 20, 56, 58, 59; %=40 - по стр. 4, 5, 12, 14, 18, 38, 41; %=48 - по стр. 6, 29, 43, 53; %=56 - по стр. 7, 30, 31; %=52 - по стр. 8, 21, 25, 28; %=37 - по стр. 10, 32, 34, 35, 48, 50, 51; %=43 - по стр. 44, 46; %=31 - по стр. 54, 55; %=51 - по стр. 61, 63, 64)					285 445	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 706 602	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					234	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					234	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					1 792	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 16)					1 051	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 16)					573	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					3 416	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					39 669	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					39 669	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					2 774 903	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	59 383	
	ИТОГО					2 834 286	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	56 686	
	ИТОГО					2 890 972	
	НДС 18%				18	520 375	
	ВСЕГО С НДС					3 411 347	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					577 574	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					287 932	

Составил:	Вед. инженер СО МКУ "КР МКД"         Липовская О.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника СО МКУ "КР МКД"         Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)