«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
		
________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 1	
на Капитальный ремонт кровли МЖД по улице Леонова 19а/19б	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	4.79	
2.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	4.79	
3.	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	0.715	
4.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.09	
5.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	0.8	
6.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	1 шт.	26	
7.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок	100 м	0.57	
8.	Разборка слуховых окон полукруглых и треугольных	100 окон	0.03	
9.	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	3	
10.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	2.9	
11.	Разборка люка выхода на крышу (прим.)	100 окон	0.02	
12.	Установка в жилых и общественных зданиях люков выхода на крышу из ПВХ профилей поворотных (прим.)	100 м2 проемов	0.0081	
13.	Люк выхода на крышу FAKRO WSZ 0.75х0.54	м2	0.81	
14.	Разборка подшивки карнизов из строганных досок	100 м2 подшивки	0.335	
15.	Подшивка карнизов досками обшивки	100 м2 потолка	0.335	
16.	Простая окраска масляными составами по дереву потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.335	
17.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	5.453	
18.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	112.8771	
19.	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	100 м2 кровли	4.79	
20.	Этернит в комплекте	м2	613.12	
21.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали желобов	100 м труб и покрытий	0.836	
22.	Смена обделок из листовой стали капельника шириной до 0,4 м	100 м	0.836	
23.	Устройство снегоограждения	100 м ограждения	0.836	
24.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.836	
25.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.6	
26.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.12	
27.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.06	
28.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.06	
29.	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.6	
30.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.09	
31.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	0.378	
32.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 5-и каналов	100 м труб	0.05	
33.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	0.44	
34.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 6-и каналов	100 м труб	0.02	
35.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	0.22	
36.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.647	
37.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.647	
38.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	15.83	
39.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	15.83	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)