«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 674 284	руб.	Смета на сумму:	1 674 284	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	ул.Березовая, д.3-17, г.Калининград	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт наружных сетей дождевой канализации многоквартирного дома по адресу: ул.Березовая,3-17	
Сметная стоимость:	1 674.284	тыс. руб.	
монтажных работ:	1.787	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.518	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	250.528	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 4 кв.2018 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	ГЭСНр 68-12-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка покрытий и оснований: мостовой из булыжного камня	100 м3		0.6856	53 141.83	36 434	
		Объем: 342.8*0.2						
1. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.53	6.533768	236.670	1 546	
1. 2.	1-100-21	Средний разряд работы 2,1	чел.-ч	282.6	193.75056	152.980	29 640	
1. 3.	91.13.01-051	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	1.29	0.884424	742.31	657	
			(1)			236.67	209	
1. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	8.24	5.649344	1 086.42	6 138	
			(1)			236.67	1 337	
		Накладные расходы				104%	32 433	
		Сметная прибыль				60%	18 712	
		Всего с НР и СП					87 579	
	
2.	ГЭСН 27-04-001-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.3428	19 980.32	6 849	
		Объем: 342.8*0.1						
2. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	4.758064	262.054	1 247	
2. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	5.388816	155.780	839	
2. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.606756	1 676.22	1 017	
			(1)			276.63	168	
2. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	1.470612	1 065.12	1 566	
			(1)			205.93	303	
2. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	2.427024	1 307.46	3 173	
			(1)			295.07	716	
2. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.253672	859.14	218	
			(1)			236.67	60	
2. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	1.714	20.52	35	
		Накладные расходы				142%	2 962	
		Сметная прибыль				81%	1 690	
		Всего с НР и СП					11 501	
	
3.	02.3.01.02-0015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		37.708	568.71	21 445	
		Объем: (0.3428)*110						
	
4.	ГЭСН 27-05-005-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Устройство покрытий из брусчатки , без стоимости	100 м2		3.428	18 372.40	62 981	
4. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.65	26.2242	205.930	5 400	
4. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	70.51	241.70828	174.220	42 110	
4. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	1.44	4.93632	1 065.12	5 258	
			(1)			205.93	1 017	
4. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	18.62	63.82936	3.17	202	
4. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	6.21	21.28788	540.73	11 511	
			(1)			205.93	4 384	
4. 6.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	2	6.856	568.71	3 899	
		Накладные расходы				142%	67 464	
		Сметная прибыль				81%	38 483	
		Всего с НР и СП					168 928	
	
5.	ГЭСНр 68-12-5 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных  толщ. 9см	100 м3		0.134	33 014.43	4 424	
		Объем: 148.5*0.09						
5. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	2.2579	276.630	625	
5. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	10.41448	157.170	1 637	
5. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	0.60434	1 007.90	609	
			(1)			276.63	167	
5. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	1.65356	1 311.07	2 168	
			(1)			276.63	457	
5. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	0.26532	37.85	10	
		Накладные расходы				104%	2 352	
		Сметная прибыль				60%	1 357	
		Всего с НР и СП					8 134	
	
6.	01-01-01-043 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза		24.12	42.09	1 015	
		Объем: 13.4*1.8						
	
7.	03-21-01-040 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза		24.12	272.78	6 579	
	
8.	ГЭСН 27-04-003-05 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.1485	23 688.04	3 518	
8. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	3.114045	273.162	851	
8. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	4.411935	166.250	733	
8. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.179685	1 007.90	181	
			(1)			276.63	50	
8. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.19008	1 676.22	319	
			(1)			276.63	53	
8. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	0.76626	735.57	564	
			(1)			276.63	212	
8. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	1.2771	848.15	1 083	
			(1)			276.63	353	
8. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.43065	764.61	329	
			(1)			276.63	119	
8. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.27027	859.14	232	
			(1)			236.67	64	
8. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	3.7125	20.52	76	
		Накладные расходы				142%	2 249	
		Сметная прибыль				81%	1 283	
		Всего с НР и СП					7 050	
	
9.	ГЭСН 27-04-003-08 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2		-0.1485	1 840.15	-273	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
9. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	-0.34155	276.630	-94	
9. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	-0.07425	735.57	-55	
			(1)			276.63	-21	
9. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	-0.170775	848.15	-145	
			(1)			276.63	-47	
9. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	-0.096525	764.61	-74	
			(1)			276.63	-27	
		Накладные расходы				142%	-133	
		Сметная прибыль				81%	-76	
		Всего с НР и СП					-483	
	
10.	02.2.04.04-0005 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм	м3		18.5625	2 073.78	38 495	
		Объем: 148.5*0.1*1.25						
	
11.	ГЭСН 27-06-026-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Розлив вяжущих материалов	т		0.1188	413.18	49	
		Объем: 148.5*0.8/1000						
11. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.078408	221.300	17	
11. 2.	91.08.02-001	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.33	0.039204	1 252.06	49	
			(2)			442.60	17	
		Накладные расходы				142%	24	
		Сметная прибыль				81%	14	
		Всего с НР и СП					87	
	
12.	01.2.01.01-0001 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т		0.122364	18 501.88	2 264	
		Объем: (0.1188)*1.03						
	
13.	ГЭСН 27-06-020-08 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.1485	26 424.15	3 924	
13. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.18	2.84823	281.533	802	
13. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	38.3	5.68755	187.210	1 065	
13. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.05	0.007425	963.24	7	
			(1)			276.63	2	
13. 4.	91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	0.473715	1 363.14	646	
			(1)			295.07	140	
13. 5.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.2079	19.29	4	
13. 6.	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	3.96	0.58806	585.03	344	
			(1)			236.67	139	
13. 7.	91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.-ч	11.51	1.709235	855.09	1 462	
			(1)			295.07	504	
13. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.057915	859.14	50	
			(1)			236.67	14	
13. 9.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.01188	1 086.42	13	
			(1)			236.67	3	
13. 10.	01.3.01.03-0002	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.00278	0.00041283	56 405.58	23	
13. 11.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.0297	20.52	1	
13. 12.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.00214	0.00031779	58 833.99	19	
13. 13.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.29	0.043065	6 768.37	291	
		Накладные расходы				142%	2 651	
		Сметная прибыль				81%	1 512	
		Всего с НР и СП					8 087	
	
14.	С04.2-01.02-0008	Смеси асфальтобетонные пористые мелкозернистые марка II	т		13.91445	3 629.49	50 502	
		Объем: (0.1485)*93.7						
	
15.	01.2.01.01-0019 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т		0.0016038	23 301.80	37	
		Объем: (0.1485)*0.0108						
	
16.	ГЭСН 27-06-021-08 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-08	1000 м2		0.1485	33.70	5	
		Начисления: Н5= 2, Н48= 2	
16. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0.18	0.02673	187.210	5	
		Накладные расходы				142%	7	
		Сметная прибыль				81%	4	
		Всего с НР и СП					16	
	
17.	С04.2-01.02-0008	Смеси асфальтобетонные пористые мелкозернистые марка II	т		3.4749	3 629.49	12 612	
		Объем: (0.1485)*11.7						
		Начисления: Н48= 2	
	
18.	01.2.01.01-0019 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т		0.0004158	23 301.80	10	
		Объем: (0.1485)*0.0014						
		Начисления: Н48= 2	
	
19.	ГЭСН 27-06-026-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Розлив вяжущих материалов	т		0.04455	413.18	18	
		Объем: 148.5*0.3/1000						
19. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.029403	221.300	7	
19. 2.	91.08.02-001	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.33	0.0147015	1 252.06	18	
			(2)			442.60	7	
		Накладные расходы				142%	10	
		Сметная прибыль				81%	6	
		Всего с НР и СП					34	
	
20.	01.2.01.01-0001 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т		0.0458865	18 501.88	849	
		Объем: (0.04455)*1.03						
	
21.	ГЭСН 27-06-020-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.1485	25 495.92	3 786	
21. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.12	2.83932	281.632	800	
21. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	38.3	5.68755	187.210	1 065	
21. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.03	0.004455	963.24	4	
			(1)			276.63	1	
21. 4.	91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	0.473715	1 363.14	646	
			(1)			295.07	140	
21. 5.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.2079	19.29	4	
21. 6.	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	3.96	0.58806	585.03	344	
			(1)			236.67	139	
21. 7.	91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.-ч	11.51	1.709235	855.09	1 462	
			(1)			295.07	504	
21. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.057915	859.14	50	
			(1)			236.67	14	
21. 9.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.00594	1 086.42	6	
			(1)			236.67	1	
21. 10.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.0297	20.52	1	
21. 11.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.0009207	58 833.99	54	
21. 12.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.15	0.022275	6 768.37	151	
		Накладные расходы				142%	2 648	
		Сметная прибыль				81%	1 511	
		Всего с НР и СП					7 945	
	
22.	04.2.01.01-0037 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т		14.3451	4 115.14	59 032	
		Объем: (0.1485)*96.6						
	
23.	01.2.01.01-0019 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т		0.0016038	23 301.80	37	
		Объем: (0.1485)*0.0108						
	
	Дождевая канализация	
24.	ГЭСН 01-02-057-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3		2.592	23 344.86	60 510	
24. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154	399.168	151.590	60 510	
		Накладные расходы				80%	48 408	
		Сметная прибыль				38%	22 994	
		Всего с НР и СП					131 912	
	
25.	ГЭСН 01-02-055-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2	100 м3		0.17	30 788.10	5 234	
25. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	189	32.13	162.900	5 234	
		Накладные расходы				80%	4 187	
		Сметная прибыль				38%	1 989	
		Всего с НР и СП					11 410	
	
26.	01-01-01-039 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 т груза		245.728	50.85	12 495	
		Объем: 153.58*1.6						
	
27.	03-21-01-015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		245.728	157.19	38 626	
	
28.	ГЭСН 01-02-068-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Водоотлив: из траншей	100 м3		0.17	23 804.50	4 047	
28. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	98.19	16.6923	151.590	2 530	
28. 2.	91.19.08-004	Насосы, мощность 4 кВт	маш.-ч	294.58	50.0786	30.28	1 516	
		Накладные расходы				80%	2 024	
		Сметная прибыль				38%	961	
		Всего с НР и СП					7 032	
	
29.	ГЭСН 01-02-061-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям	100 м3		0.973	12 883.83	12 536	
29. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	88.5	86.1105	145.580	12 536	
		Накладные расходы				80%	10 029	
		Сметная прибыль				38%	4 764	
		Всего с НР и СП					27 328	
	
30.	ГЭСН 01-02-005-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3		1.485	3 765.54	5 592	
30. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.04	4.5144	205.930	930	
30. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	12.53	18.60705	166.250	3 093	
30. 3.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	12.18	18.0873	3.17	57	
30. 4.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	3.04	4.5144	540.73	2 441	
			(1)			205.93	930	
		Накладные расходы				95%	3 822	
		Сметная прибыль				43%	1 730	
		Всего с НР и СП					11 144	
	
31.	ГЭСН 23-01-001-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство основания под трубопроводы и колодцы: песчаного	10 м3		17.89	1 991.63	35 630	
31. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	6.2615	205.930	1 289	
31. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	10.2	182.478	158.710	28 961	
31. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.35	6.2615	1 065.12	6 669	
			(1)			205.93	1 289	
		Накладные расходы				130%	39 325	
		Сметная прибыль				76%	22 990	
		Всего с НР и СП					97 945	
	
32.	02.3.01.02-0015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		196.79	568.71	111 916	
		Объем: (17.89)*11.0						
	
33.	ГЭСН 23-01-020-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м		2.64	8 239.19	21 751	
33. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.2	11.088	236.670	2 624	
33. 2.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	27.12	71.5968	178.550	12 784	
33. 3.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	4.05	10.692	773.68	8 272	
			(1)			236.67	2 530	
33. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.396	1 086.42	430	
			(1)			236.67	94	
33. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	4.9	12.936	20.52	265	
		Накладные расходы				130%	20 030	
		Сметная прибыль				76%	11 710	
		Всего с НР и СП					53 491	
	
34.	24.3.03.03-0021	Труба ливневая полиэтиленовая двухслойная профилированная, SN6, диаметр 110 мм	м		116	248.76	28 856	
	
35.	24.3.03.03-0023	Труба ливневая полиэтиленовая двухслойная профилированная, SN6, диаметр 160 мм	м		112.4	429.13	48 234	
	
36.	24.3.03.03-0024	Труба ливневая полиэтиленовая двухслойная профилированная, SN6, диаметр 200 мм	м		22	695.82	15 308	
	
37.	24.3.05.12-0001 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Ревизия полипропиленовая с крышкой диаметром 100 мм	шт.		14	127.65	1 787	
	
38.	С цена поставщи.	Колено 110мм, 45 град	шт.		28	98.44	2 756	
	
39.	С1 цена поставщи.	Тройник 160*110*45град	шт.		3	394.83	1 184	
	
40.	С2 цена поставщи.	Тройник 200*110*45град	шт.		1	747.93	748	
	
41.	ГЭСН 23-03-007-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3		0.7914	122 657.63	97 071	
		Объем: (0.36+0.18+0.134+0.1+0.02*2)+(0.45+0.18+0.134+0.1+0.02+0.05)+(0.45+0.18+0.27+0.1+0.02*3)+(0.46+0.18+0.27+0.1+0.02*3)+(0.49+0.18+0.201+0.1+0.02*2+0.05)+(0.48+0.18+0.201+0.1+0.02*3+0.05)+(0.45+0.18+0.27+0.1+0.02*2+0.05)+(0.36+0.18+0.134+0.1+0.02*2)						
41. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	27.42	21.700188	275.435	5 977	
41. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	171.13	135.432282	167.930	22 743	
41. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	26.6	21.05124	963.24	20 277	
			(1)			276.63	5 823	
41. 4.	91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	0.38	0.300732	119.32	36	
41. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.82	0.648948	1 086.42	705	
			(1)			236.67	154	
41. 6.	01.2.01.02-0021	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60	т	0.05	0.03957	18 337.47	726	
41. 7.	01.3.01.08-0003	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ	т	0.009	0.0071226	42 377.78	302	
41. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.0007	0.00055398	20.52		
41. 9.	01.7.07.29-0031	Каболка	т	0.02	0.015828	139 535.69	2 209	
41. 10.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0002	0.00015828	59 117.96	9	
41. 11.	01.7.15.10-0067	Скобы: ходовые	шт.	38.8	30.70632	200.46	6 155	
41. 12.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.00025	0.00019785	15 094.65	3	
41. 13.	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.0071	0.00561894	7 588.00	43	
41. 14.	04.1.02.05-0001	Бетон тяжелый, класс: В3,5 (М50)	м3	1.41	1.115874	2 885.92	3 220	
41. 15.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0.9	0.71226	3 360.22	2 393	
41. 16.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.4	0.31656	3 119.63	988	
41. 17.	05.1.01.13-0043	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	2.76	2.184264	17 020.85	37 178	
41. 18.	11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.016	0.0126624	6 644.75	84	
		Накладные расходы				130%	37 336	
		Сметная прибыль				76%	21 827	
		Всего с НР и СП					156 234	
	
42.	05.1.01.13-0043 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3		-2.184264	17 020.85	-37 178	
		Объем: (0.7914)*(-2.76)						
	
43.	05.1.01.11-0044	Плита днища ПН10, бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг	шт.		8	2 374.58	18 997	
	
44.	05.1.01.09-0002	Кольцо для колодцев сборное железобетонное, диаметр 1000 мм	м		6.24	2 751.05	17 167	
		Объем: 0.53*3+0.78*2+1.03*3						
	
45.	05.1.06.09-0087	Плиты перекрытия ПП10-1, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг	шт.		3	2 070.15	6 210	
	
46.	05.1.06.09-0088	Плиты перекрытия ПП10-2, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг	шт.		5	2 528.85	12 644	
	
47.	05.1.01.09-0042	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг	шт.		18	692.36	12 462	
	
48.	05.1.01.09-0051	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг	шт.		4	1 003.97	4 016	
	
49.	08.1.02.06-0043	Люки чугунные: тяжелые	шт.		5	5 494.08	27 470	
	
50.	08.1.02.06-0041	Люк чугунный легкий	шт.		3	3 391.40	10 174	
	
51.	07.2.05.01-0032	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т		0.0714	103 157.19	7 365	
		Объем: ((6.6*2)+(9.7*6))/1000						
	
52.	ГЭСН 13-03-002-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2		0.0189	2 236.91	42	
		Объем: 26.5*71.4/1000						
52. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.000378	221.300		
52. 2.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5.31	0.100359	206.910	21	
52. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.000189	11.67		
52. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.000189	1 065.12		
			(1)			205.93		
52. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.000189	1 086.42		
			(1)			236.67		
52. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.12	0.021168	20.01		
52. 7.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.0002268	76 244.37	17	
52. 8.	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.0000378	89 622.70	3	
		Накладные расходы				90%	19	
		Сметная прибыль				60%	13	
		Всего с НР и СП					74	
	
53.	ГЭСН 23-04-008-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых	шт.		1	3 360.73	3 361	
53. 1.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	17.01	17.01	176.450	3 001	
53. 2.	01.7.07.29-0031	Каболка	т	0.001	0.001	139 535.69	140	
53. 3.	03.2.01.02-0011	Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки: 300	т	0.001	0.001	7 792.16	8	
53. 4.	04.1.02.05-0005	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3	0.065	0.065	3 213.38	209	
53. 5.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.001	0.001	3 119.63	3	
		Накладные расходы				130%	3 901	
		Сметная прибыль				76%	2 281	
		Всего с НР и СП					9 543	
	
54.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		0.2	568.71	114	
		Объем: (1.0)*0.2						

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					901 717	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 787	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					1 787	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 787	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					741 452	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					198 501	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1, 5; %=142 - по стр. 2, 4, 8, 9, 11, 13, 16, 19, 21; %=80 - по стр. 24, 25, 28, 29; %=95 - по стр. 30; %=130 - по стр. 31, 33, 41, 53; %=90 - по стр. 52)					281 750	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 5, 52; %=81 - по стр. 2, 4, 8, 9, 11, 13, 16, 19, 21; %=38 - по стр. 24, 25, 28, 29; %=43 - по стр. 30; %=76 - по стр. 31, 33, 41, 53)					155 753	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 178 955	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					7 365	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					7 365	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					92 398	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					92 398	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					58 715	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					58 715	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					1 339 220	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	28 659	
	ИТОГО					1 367 879	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	27 358	
	ИТОГО					1 395 237	
	НДС 20%				20	279 047	
	ВСЕГО С НДС					1 674 284	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)