«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор
МКУ «КР МКД»	Директор
ООО «ЖЭУ Вагоностроитель»	
		
________________ /С.Б. Русович /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 2013г.	«______»____________________ 2013г.	

	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 1	
на капитальный ремонт (замена) участка газопровода-ввода по ул. Тихоненко, дом №27 в г. Калининграде 	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	Раздел 1.  ДЕМОНТАЖ НАРУЖНЕГО ГАЗОПРОВОДА	
	
1.	Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, условный диаметр газопровода до 50 мм	10 отключений	0.1	
2.	Демонтаж существующего подземного газопровода низкого давления условным диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	0.036	
3.	Демонтаж цокольного ввода газопровода из стальных труб в здание, условный диаметр газопровода до 50 мм	10 вводов	0.1	
4.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100 м трубопровода	0.04	
5.	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.0136	
				
	Раздел 2.  Земляные работы. Устройство приямка под врезку газопровода	
6.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Прил.1.12 п.3.189  Кзтр=1,15	100 м3 грунта	0.079	
7.	Устройство песчаной подушки толщой 20см и обратная присыпка,засыпка под проезжей частью улицы и вертикального участка в метровом радиусе на полную глубину траншеи,	10 м3 основания	0.36	
8.	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м3	3.6	
9.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.014	
10.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	100 м3	0.065	
11.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	11.05	
12.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0.029	
13.	Засыпка среднезернистым песком места врезки на полную глубину траншеи	10 м3 основания	0.29	
				
	Раздел 3.  Наружные газопроводы	
14.	Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею с подвижного барабана, диаметр газопровода 63 мм	400 м укладываемой трубы	0.01125	
15.	Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 63х5,8 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	4.5	
16.	Устройство цокольного ввода газопровода из полиэтиленовых труб в здание, диаметр газопровода до 63 мм	10 вводов	0.1	
17.	Газовый ввод Ду 63мм ПЭ100 SDR11	шт.	1	
18.	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	0.15	
19.	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1 шт.	1	
20.	Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 50 мм	шт.	1	
21.	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 50 мм	шт.	1	
22.	Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 63 мм	шт.	1	
23.	Установка компенсаторов диаметром труб 50 мм	1 компенсатор	1	
24.	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0.06	
25.	Приварка в существующий стальной трубопровод  диаметром до 50 мм	1 шт.	1	
26.	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм	100 шт.	0.01	
27.	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм	100 м трубопровода	0.006	
28.	Герметизация проходов труб через стены	100 шт.	0.01	
29.	Установка фасонных частей стальных сварных (отвод)	1 т фасонных частей	0.0015	
30.	Отвод 90гр. Д57х3,0 мм	шт.	3	
31.	Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм	1 отвод	1	
32.	Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 63 мм	шт.	1	
33.	Укладка стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	0.005	
34.	Установка неразъемного соединения на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм	1 отвод	1	
35.	Переход <полиэтилен-сталь 63х57>	шт.	1	
36.	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 50 мм	1 км трубопровода	0.0008	
37.	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм	1 км трубопровода	0.0005	
38.	Установка опозновательных табличек	1 шт.	2	
39.	Прокладка сигнальной ленты ОП п.1.10.98  Кмр=0,3 Кзтр=0,3 Кэм=0,3	1 км	0.0045	
40.	Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200	м	4.5	
41.	Герметизация вводов подземных инж.коммуникаций в здание	100 шт.	0.02	
42.	Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 60 мм, толщина стенки до 5 мм	1 снимок	1	
43.	Контроль снимков на АПК	1 снимок	1	
44.	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 50 мм	10 врезок	0.1	
45.	Сборка и установка узла газового крана в колодцах, условный диаметр крана до 80 мм	1 узел газового крана	1	
46.	Кран шаровой В-В размером 1/2"	шт.	1	
47.	Кран шаровой В-В размером 3/4"	шт.	1	
48.	Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 50 мм	шт.	1	
49.	Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	0.005	
50.	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм	м	0.505	
51.	Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм	1 узел	1	
52.	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм	100 м трубопровода	0.07	
53.	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 50 мм	100 м газопровода	0.07	
54.	Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм	1 участок испытания газопровода	1	
55.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-010	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.002	
56.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.002	
57.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	0.136	
58.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	0.136	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)