«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Исполнительный директор ООО «ЖЭУ-14»	
________________ /Русович С. Б./	________________ /Бойкова Н. В./	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости №1
Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей МКД №74-80 по ул. М. Борзова г. Калининград	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  ОТОПЛЕHИЕ	
	
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (лежаки, стояки)	
1.	Демонтаж изоляции трубопроводов асбоцементным раствором (прим)	100 м2 поверхности покрытия изоляции	3.396	
2.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	3.396	
3.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм (стояки)	100 м трубопровода	10.23	
4.	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг	100 шт.	0.2	
5.	Прочистка и промывка радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания	100 приборов	2.5	
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (лежаки)	
6.	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 100 мм	1 врезка	2	
7.	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода	1.698	
8.	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	100 м трубопровода	1.698	
9.	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	3.396	
10.	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	79.6	
11.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-0119	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.39	
12.	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками	10 м трубопровода	33.96	
13.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 89 мм	м	186.78	
14.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 114 мм	м	186.78	
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (стояки)	
15.	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм	100 м трубопровода	0.4	
16.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м трубопровода	2.5	
17.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	100 м трубопровода	2.5	
18.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	100 м трубопровода	5.23	
19.	Труба из полипропилена PN 25/20	м	224.75	
20.	Труба из полипропилена PN 25/25	м	232.25	
21.	Труба из полипропилена PN 25/32	м	490.574	
22.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х25 мм	шт.	480	
23.	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 15 мм	шт.	480	
24.	Установка радиаторов стальных	100 кВт радиаторов и конвекторов	0.19	
	
	Раздел 2.  Горячая вода и холодная вода	
	
	Демонтажные работы	
25.	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2	100 отверстий	2.4	
26.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм (лежаки)	100 м трубопровода	2.165	
27.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм(лежаки+стояки)	100 м трубопровода	9.44	
	Монтажные работы (лежаки)	
28.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм	100 м трубопровода	2.165	
29.	Труба из полипропилена PN 20/63	м	204.809	
30.	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 72-78 мм	шт.	206	
31.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	100 м трубопровода	8.64	
32.	Труба из полипропилена PN 20/32	м	810.432	
33.	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 31-38 мм	шт.	811	
34.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0.8	
35.	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм	шт.	81	
36.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.104	
37.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.104	
38.	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 20 мм	шт.	48	
39.	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 32 мм	шт.	48	
40.	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками	10 м трубопровода	26.45	
41.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм	м	52.8	
42.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 76 мм	м	238.13	
43.	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм  (гильзы)	м	96	
44.	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм	1 врезка	1	
45.	Демонтаж счетчиков (водомеров) диаметром до 80 мм	1 счетчик (водомер)	1	
46.	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 80 мм (без стоимости)	1 счетчик (водомер)	1	
	
	Раздел 3.  Канализация	
	
	Демонтажные работы	
47.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	3.68	
48.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм (в т.ч. в земле)	100 м трубопровода	3.72	
49.	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	1 м3	0.4	
50.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.04	
51.	Устройство основания под трубопроводы песчаного	10 м3 основания	0.04	
52.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком (прим)	100 м3 грунта	0.036	
53.	Песок природный для строительных работ средний	м3	3.6	
54.	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	0.4	
55.	Ревизия ПВХ 110	шт	96	
56.	Тройник п/этиленовый 100мм	шт	16	
57.	Переходы 100/50 чугун/пластик	шт	24	
58.	Колено ПВХ д.110мм	шт	40	
59.	Крестовина двухплоскостная ПВХ/ПП 110*110*90°	шт	80	
60.	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм	1 врезка	4	
61.	Смена унитазов (без стоимости)	100 приборов	0.4	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)