«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	2 093 839	руб.	Смета на сумму:	2 093 839	руб.	
           Директор МКУ «КР МКД»		
		
____________________________ /Русович С.Б. /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 2018г.	«______»____________________ 2018г.	

ВСТАВИТЬ ТОЛЬКО ЗАКАЗЧИКА	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт подвала, лестниц многоквартирного дома по адресу: ул.Беговая, д.50-56 г. Калининград	
	
Сметная стоимость:	2 093.839	тыс. руб.	
монтажных работ:	14.789	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	3.228	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	535.490	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 4 кв 2017 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
	
	Раздел 1.  ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ В ПОДЪЕЗДЕ	
	
1.	ГЭСНр 59-5-1	Ремонт ступеней: деревянных	100 шт.		0.72	52 252.17	37 622	
1. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.01	0.7272	253.442	184	
1. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	318.6	229.392	161.570	37 063	
1. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.61	0.4392	308.04	135	
			(1)			268.82	118	
1. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.4	0.288	1 037.49	299	
			(1)			229.99	66	
1. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.003	0.00216	57 689.15	125	
1. 6.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	3.34	2.4048			
		Накладные расходы				65%	24 211	
		Сметная прибыль				48%	17 879	
		Всего с НР и СП					79 711	
	
2.	11.1.03.06-0070	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3		0.2657	7 289.06	1 937	
		Объем: (0.72)*(0.369)						
	
3.	11.1.03.06-0074	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	м3		1.152	7 317.29	8 430	
		Объем: (0.72)*(1.6)						
	
4.	ГЭСНр 57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м		0.6	555.36	333	
4. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3.77	2.262	147.310	333	
4. 2.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.11	0.066			
		Накладные расходы				68%	226	
		Сметная прибыль				54%	180	
		Всего с НР и СП					739	
	
5.	ГЭСН 11-01-039-01	Устройство плинтусов: деревянных	100 м		0.6	5 964.78	3 579	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
5. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.108	0.0648	234.304	15	
5. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	9.216	5.5296	161.570	893	
5. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.0072	308.04	2	
			(1)			268.82	2	
5. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.096	0.0576	1 037.49	60	
			(1)			229.99	13	
5. 5.	01.7.15.06-0123	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,8х60 мм	т	0.0003	0.00018	77 993.35	14	
5. 6.	11.1.01.14-0014	Плинтуса из древесины тип: ПЛ-2, размером 19х54 мм	м	101	60.6	43.06	2 609	
		Накладные расходы				94%	854	
		Сметная прибыль				51%	463	
		Всего с НР и СП					4 896	
	
6.	ГЭСНр 59-1-1 
(прим)	Разборка деревянных: лестниц с маршами и площадками	100 м2		0.37	18 905.80	6 995	
6. 1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	125.57	46.4609	150.030	6 971	
6. 2.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	6.16	2.2792	10.80	25	
6. 3.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	17.82	6.5934			
		Накладные расходы				65%	4 531	
		Сметная прибыль				48%	3 346	
		Всего с НР и СП					14 872	
	
7.	ГЭСН 11-01-033-02 
(прим)	Устройство покрытий лестничных площадок: дощатых толщиной 36 мм	100 м2		0.37	49 192.75	18 201	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
7. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.232	0.82584	245.856	203	
7. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	80.052	29.61924	161.570	4 786	
7. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.912	0.33744	308.04	104	
			(1)			268.82	91	
7. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.32	0.4884	1 037.49	507	
			(1)			229.99	112	
7. 5.	91.21.07-001	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	3.24	1.1988	23.21	28	
7. 6.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0262	0.009694	57 689.15	559	
7. 7.	11.1.03.06-0073	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, I сорта	м3	3.71	1.3727	8 900.72	12 218	
		Накладные расходы				94%	4 690	
		Сметная прибыль				51%	2 544	
		Всего с НР и СП					25 435	
	
8.	ГЭСН 26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2		0.76	364.39	277	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
8. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.00036	0.0002736	200.120		
8. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	2.136	1.62336	161.570	262	
8. 3.	91.06.05-012	Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0.00012	0.0000912	534.12		
			(1)			200.12		
8. 4.	91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	0.00024	0.0001824	232.29		
			(1)			200.12		
8. 5.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.032	0.78432	18.56	15	
		Накладные расходы				77%	202	
		Сметная прибыль				48%	126	
		Всего с НР и СП					605	
	
9.	14.2.06.01-0003	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг		14.06	227.97	3 205	
		Объем: (0.76)*(0.0185)*1000						
	
10.	ГЭСНр 59-7-1	Ремонт: прямой части поручня с постановкой заделок	100 мест		0.06	7 471.33	448	
10. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	37.92	2.2752	161.570	368	
10. 2.	01.7.15.14-0164	Шурупы с полукруглой головкой: 3,5х35 мм	т	0.0023	0.000138	119 966.52	17	
10. 3.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1.2	0.072	162.00	12	
10. 4.	11.1.03.06-0074	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	м3	0.1	0.006	7 317.29	44	
10. 5.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.0055	0.00033	25 917.44	9	
		Накладные расходы				65%	239	
		Сметная прибыль				48%	177	
		Всего с НР и СП					864	
	
11.	ГЭСНр 59-7-2	Ремонт: закруглений поручня с постановкой заделок	100 мест		0.08	8 246.33	660	
11. 1.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	42.29	3.3832	163.200	552	
11. 2.	01.7.15.14-0164	Шурупы с полукруглой головкой: 3,5х35 мм	т	0.0023	0.000184	119 966.52	22	
11. 3.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1.2	0.096	162.00	16	
11. 4.	11.1.03.06-0074	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	м3	0.1	0.008	7 317.29	59	
11. 5.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.0055	0.00044	25 917.44	11	
		Накладные расходы				65%	359	
		Сметная прибыль				48%	265	
		Всего с НР и СП					1 284	
	
12.	ГЭСН 15-07-002-01	Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками "Нортовская" и водно-дисперсионными лаками "Нортовский" ( площадки=31,68м2, поручень=14,9м2, ограждение=63,6м2, плинтус =3,52м2, косоуры=17,26м2 )	100 м2		1.3096	1 578.99	2 068	
		Объем: 31.68+14.9+63.6+3.52+17.26						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
12. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.078576	229.990	18	
12. 2.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	9.396	12.3050016	158.310	1 948	
12. 3.	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0.012	0.0157152	264.49	4	
			(1)			229.99	4	
12. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.048	0.0628608	1 037.49	65	
			(1)			229.99	14	
12. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.01	0.013096	20.52		
12. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	1	1.3096	38.33	50	
		Накладные расходы				80%	1 573	
		Сметная прибыль				37%	727	
		Всего с НР и СП					4 368	
	
13.	С цена поставщик.	Тиккурила Бетолюкс Аква водоразбавляемая краска для пола полуглянцевая	л		18.7086	738.43	13 815	
		Объем: 130.96/7						
	
14.	ГЭСН 10-01-010-01 
(прим)	Демонтаж элементов каркаса: из брусьев (лестничного ограждения)	м3		0.12	3 148.38	378	
		Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
14. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.288	0.03456	229.990	8	
14. 2.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	18	2.16	158.310	342	
14. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.288	0.03456	1 037.49	36	
			(1)			229.99	8	
		Накладные расходы				90%	315	
		Сметная прибыль				43%	151	
		Всего с НР и СП					844	
	
15.	ГЭСН 10-01-010-01 
(прим)	Установка элементов каркаса: из брусьев (лестничного ограждения)	м3		0.12	13 989.49	1 679	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
15. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.432	0.05184	229.990	12	
15. 2.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	27	3.24	158.310	513	
15. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.432	0.05184	1 037.49	54	
			(1)			229.99	12	
15. 4.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.0075	0.0009	89 253.46	80	
15. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.003	0.00036	57 689.15	21	
15. 6.	08.1.02.11-0003	Поковки из квадратных заготовок, масса: 2,825 кг	т	0.0031	0.000372	45 150.41	17	
15. 7.	11.1.03.01-0082	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта	м3	0.93	0.1116	7 448.65	831	
15. 8.	11.1.03.05-0081	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.01	0.0012	4 877.98	6	
15. 9.	11.1.03.06-0094	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0.12	0.0144	7 372.62	106	
15. 10.	12.1.02.14-0001	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	1.45	0.174	34.10	6	
15. 11.	14.2.04.01-0001	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0.00258	0.0003096	46 063.23	14	
15. 12.	14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0.00301	0.0003612	84 869.83	31	
		Накладные расходы				90%	473	
		Сметная прибыль				43%	226	
		Всего с НР и СП					2 377	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					99 627	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					99 627	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					24 182	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65 - по стр. 1, 6, 10, 11; %=68 - по стр. 4; %=94 - по стр. 5, 7; %=77 - по стр. 8; %=80 - по стр. 12; %=90 - по стр. 14, 15)					37 671	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 6, 8, 10, 11; %=54 - по стр. 4; %=51 - по стр. 5, 7; %=37 - по стр. 12; %=43 - по стр. 14, 15)					26 083	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					163 381	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					163 381	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	3 496	
	ИТОГО					166 877	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	3 338	
	ИТОГО					170 215	
	НДС 18%				18	30 639	
	ВСЕГО С НДС					200 854	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					37 671	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					26 083	
	
	Раздел 2.  Подвал	
	
	ОКНА	
16.	ГЭСН 46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2		0.048	28 771.59	1 381	
		Объем: 0.5*0.3*32						
16. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.37152	268.820	100	
16. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	172.76	8.29248	152.740	1 267	
16. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	0.37152	308.04	114	
			(1)			268.82	100	
		Накладные расходы				84%	1 148	
		Сметная прибыль				48%	656	
		Всего с НР и СП					3 185	
	
17.	ГЭСН 10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2		0.048	95 241.87	4 572	
		Объем: 0.5*0.3*32						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
17. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6.396	0.307008	242.812	75	
17. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	259.296	12.446208	165.230	2 056	
17. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.112	0.101376	308.04	31	
			(1)			268.82	27	
17. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	4.284	0.205632	1 037.49	213	
			(1)			229.99	47	
17. 5.	01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	429	20.592	5.19	107	
17. 6.	01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	71	3.408	5.19	18	
17. 7.	01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	27.1	1.3008	51.86	67	
17. 8.	01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	71.4	3.4272	74.74	256	
17. 9.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	0.384	429.47	165	
17. 10.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	114	5.472	302.90	1 657	
		Накладные расходы				90%	1 918	
		Сметная прибыль				43%	916	
		Всего с НР и СП					7 406	
	
18.	11.3.02.02-0016 
(прим)	Блок оконный пластиковый: одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2		4.8	8 099.41	38 877	
		Объем: 0.5*0.3*32						
	
19.	ГЭСНр 61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2		0.16	74 198.29	11 872	
19. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.16	0.1856	268.820	50	
19. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	383.06	61.2896	169.310	10 377	
19. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.16	0.1856	308.04	57	
			(1)			268.82	50	
19. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.056	20.52	1	
19. 5.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	4.4	0.704	2 040.43	1 436	
19. 6.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	8.1	1.296			
		Накладные расходы				67%	6 986	
		Сметная прибыль				40%	4 171	
		Всего с НР и СП					23 029	
	
20.	ГЭСН 15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		0.16	1 449.95	232	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
20. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.00384	249.405	1	
20. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	7.86	1.2576	181.930	229	
20. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.00192	308.04	1	
			(1)			268.82	1	
20. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.00192	1 037.49	2	
			(1)			229.99		
20. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.016	38.33	1	
		Накладные расходы				80%	184	
		Сметная прибыль				37%	85	
		Всего с НР и СП					501	
	
21.	14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		2.08	61.73	128	
		Объем: (0.16)*0.013*1000						
	
22.	ГЭСН 15-04-005-01	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2		0.16	6 220.23	995	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
22. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.108	0.01728	234.304	4	
22. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	18.216	2.91456	169.310	493	
22. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.00192	308.04	1	
			(1)			268.82	1	
22. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.096	0.01536	1 037.49	16	
			(1)			229.99	4	
22. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.3	0.048	162.00	8	
22. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.016	38.33	1	
22. 7.	14.3.02.01-0219	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	0.052	0.00832	54 822.34	456	
22. 8.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.005	0.0008	25 917.44	21	
		Накладные расходы				80%	398	
		Сметная прибыль				37%	184	
		Всего с НР и СП					1 576	
	
	РЕМОНТ СТЕН	
23.	ГЭСН 46-02-009-02 
(Прим)	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных	100 м2		7.5	3 361.61	25 212	
23. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	171.15	147.310	25 212	
		Накладные расходы				84%	21 178	
		Сметная прибыль				48%	12 102	
		Всего с НР и СП					58 492	
	
24.	ГЭСНр 53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3		5	11 882.62	59 413	
24. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.43	2.15	268.820	578	
24. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	35.39	176.95	151.380	26 787	
24. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.2	1	874.68	875	
			(1)			268.82	269	
24. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.23	1.15	308.04	354	
			(1)			268.82	309	
24. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.044	0.22	20.52	5	
24. 6.	04.3.01.12-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3	0.253	1.265	2 735.32	3 460	
24. 7.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.402	2.01	13 896.92	27 933	
		Накладные расходы				73%	19 976	
		Сметная прибыль				56%	15 324	
		Всего с НР и СП					94 714	
	
25.	ГЭСН 15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		7.5	1 449.95	10 875	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
25. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.18	249.405	45	
25. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	7.86	58.95	181.930	10 725	
25. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.09	308.04	28	
			(1)			268.82	24	
25. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.09	1 037.49	93	
			(1)			229.99	21	
25. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.75	38.33	29	
		Накладные расходы				80%	8 616	
		Сметная прибыль				37%	3 985	
		Всего с НР и СП					23 476	
	
26.	14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		97.5	61.73	6 019	
		Объем: (7.5)*0.013*1000						
	
27.	ГЭСН 15-02-016-01	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2		7.5	21 392.40	160 443	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
27. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.284	54.63	187.025	10 217	
27. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	90.48	678.6	171.480	116 366	
27. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.744	5.58	308.04	1 719	
			(1)			268.82	1 500	
27. 4.	91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	6.54	49.05	257.87	12 649	
			(1)			177.72	8 717	
27. 5.	01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.00007	0.000525	88 186.48	46	
27. 6.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.006	0.045	9 149.15	412	
27. 7.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.51	11.325	2 040.43	23 108	
27. 8.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	2.77	20.775	295.71	6 143	
		Накладные расходы				80%	101 266	
		Сметная прибыль				37%	46 836	
		Всего с НР и СП					308 545	
	
28.	ГЭСНр 62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2		7.5	695.34	5 215	
28. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3.77	28.275	147.310	4 165	
28. 2.	01.3.05.19-0011	Купорос медный марки: А	т	0.001	0.0075	138 958.17	1 042	
28. 3.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.05	0.375	20.52	8	
		Накладные расходы				68%	2 832	
		Сметная прибыль				40%	1 666	
		Всего с НР и СП					9 713	
	
29.	01.3.05.19-0011	Купорос медный марки: А	т		-0.0075	138 958.17	-1 042	
		Объем: (7.5)*(-0.001)						
	
30.	С цена поставщик.	Борей DT- "Анти-Плесень"	л		187.5	55.00	10 313	
		Объем: 750/4						
	
31.	ГЭСН 15-04-002-01	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2		7.5	2 312.36	17 343	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
31. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	0.27	242.933	66	
31. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	12.252	91.89	154.230	14 172	
31. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.09	308.04	28	
			(1)			268.82	24	
31. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.18	1 037.49	187	
			(1)			229.99	41	
31. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	6	162.00	972	
31. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.075	38.33	3	
31. 7.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.003	3 474.67	10	
31. 8.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.1275	11 636.25	1 484	
31. 9.	14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.00375	46 966.96	176	
31. 10.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.012	25 917.44	311	
		Накладные расходы				80%	11 390	
		Сметная прибыль				37%	5 268	
		Всего с НР и СП					34 001	
	
	РЕМОНТ ПОТОЛКОВ	
32.	ГЭСН 46-02-009-02 
(Прим)	Отбивка штукатурки с поверхностей: потолков кирпичных	100 м2		0.7	3 361.61	2 353	
32. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	15.974	147.310	2 353	
		Накладные расходы				84%	1 977	
		Сметная прибыль				48%	1 129	
		Всего с НР и СП					5 459	
	
33.	ГЭСН 15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		0.7	1 449.95	1 015	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
33. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.0168	249.405	4	
33. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	7.86	5.502	181.930	1 001	
33. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.0084	308.04	3	
			(1)			268.82	2	
33. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.0084	1 037.49	9	
			(1)			229.99	2	
33. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.07	38.33	3	
		Накладные расходы				80%	804	
		Сметная прибыль				37%	372	
		Всего с НР и СП					2 191	
	
34.	14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		9.1	61.73	562	
		Объем: (0.7)*0.013*1000						
	
35.	ГЭСН 13-06-003-01 
(прим)	Очистка поверхности щетками (металлические балки армокирпичного перекрытия, арматура)	м2		16	174.50	2 792	
		Начисления: Н5= 1.2	
35. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.08	17.28	161.570	2 792	
		Накладные расходы				69%	1 926	
		Сметная прибыль				48%	1 340	
		Всего с НР и СП					6 059	
	
36.	ГЭСН 13-03-002-04 
(прим)	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (балки, арматура)	100 м2		0.16	2 363.12	378	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
36. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.00384	215.055	1	
36. 2.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	6.372	1.01952	201.080	205	
36. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.012	0.00192	10.80		
36. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.012	0.00192	964.28	2	
			(1)			200.12		
36. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.00192	1 037.49	2	
			(1)			229.99		
36. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.344	0.21504	18.56	4	
36. 7.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.00192	72 855.64	140	
36. 8.	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.00032	79 235.11	25	
		Накладные расходы				69%	142	
		Сметная прибыль				48%	99	
		Всего с НР и СП					619	
	
37.	ГЭСН 13-03-004-26 
(прим)	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (балки, арматура)	100 м2		0.16	2 698.27	432	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
37. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.00384	215.055	1	
37. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	4.596	0.73536	171.480	126	
37. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.012	0.00192	10.80		
37. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.012	0.00192	964.28	2	
			(1)			200.12		
37. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.00192	1 037.49	2	
			(1)			229.99		
37. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.78	0.1248	18.56	2	
37. 7.	14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.00304	93 641.96	285	
37. 8.	14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0.0014	0.000224	65 944.00	15	
		Накладные расходы				69%	88	
		Сметная прибыль				48%	61	
		Всего с НР и СП					581	
	
38.	ГЭСНр 53-14-1 
(прим)	Заделка трещин в армокирпичном перекрытии: цементным раствором	10 м		8	459.04	3 672	
38. 1.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	2.71	21.68	169.310	3 671	
38. 2.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.01	0.08	20.52	2	
		Накладные расходы				73%	2 680	
		Сметная прибыль				56%	2 056	
		Всего с НР и СП					8 408	
	
39.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.16	2 983.71	477	
		Объем: (8.0)*0.02						
	
40.	ГЭСНр 61-28-1 
(прим)	Устройство основания под штукатурку по сетке	100 м2		0.7	46 975.53	32 883	
40. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.091	229.990	21	
40. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	81.6	57.12	147.310	8 414	
40. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	0.07	10.80	1	
40. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.091	1 037.49	94	
			(1)			229.99	21	
40. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.18	0.126	20.52	3	
40. 6.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.25	0.175	9 149.15	1 601	
40. 7.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	110	77	295.71	22 770	
		Накладные расходы				67%	5 651	
		Сметная прибыль				40%	3 374	
		Всего с НР и СП					41 908	
	
41.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т		-0.175	9 149.15	-1 601	
		Объем: (0.7)*(-0.25)						
	
42.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2		-77	295.71	-22 770	
		Объем: (0.7)*(-110.0)						
	
43.	08.1.02.17-0032	Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,2 мм без покрытия, 15х15 мм	м2		77	85.81	6 607	
		Объем: (0.7)*(110.0)						
	
44.	ГЭСН 15-02-016-02	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая потолков	100 м2		0.7	22 033.20	15 423	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
44. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.284	5.0988	187.025	954	
44. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	94.656	66.2592	171.480	11 362	
44. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.744	0.5208	308.04	160	
			(1)			268.82	140	
44. 4.	91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	6.54	4.578	257.87	1 181	
			(1)			177.72	814	
44. 5.	01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.00007	0.000049	88 186.48	4	
44. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.5	1.05	2 040.43	2 142	
44. 7.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	2.77	1.939	295.71	573	
		Накладные расходы				80%	9 853	
		Сметная прибыль				37%	4 557	
		Всего с НР и СП					29 833	
	
45.	ГЭСН 15-04-002-01	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2		0.7	2 312.36	1 619	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
45. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	0.0252	242.933	6	
45. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	12.252	8.5764	154.230	1 323	
45. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.0084	308.04	3	
			(1)			268.82	2	
45. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.0168	1 037.49	17	
			(1)			229.99	4	
45. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	0.56	162.00	91	
45. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.007	38.33		
45. 7.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.00028	3 474.67	1	
45. 8.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.0119	11 636.25	138	
45. 9.	14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.00035	46 966.96	16	
45. 10.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.00112	25 917.44	29	
		Накладные расходы				80%	1 063	
		Сметная прибыль				37%	492	
		Всего с НР и СП					3 174	
	
	РЕМОНТ ПОЛОВ В ПОДВАЛЕ	
46.	ГЭСН 46-04-009-02 
(Прим)	Разборка бетонных оснований под полы	м3		21	1 552.02	32 592	
		Объем: 350*0.06						
46. 1.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	7.8	163.8	171.480	28 088	
46. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1.86	39.06	97.21	3 797	
46. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	3.72	78.12	9.05	707	
		Накладные расходы				84%	23 594	
		Сметная прибыль				48%	13 482	
		Всего с НР и СП					69 668	
	
47.	ГЭСНр 69-15-1	Затаривание строительного мусора в мешки	т		46.2	388.10	17 930	
		Объем: 21*2.2						
47. 1.	1-100-10	Средний разряд работы 1,0	чел.-ч	1.03	47.586	135.770	6 461	
47. 2.	01.7.20.03-0003	Мешки полипропиленовые (50 кг)	100 шт.	0.2	9.24	1 241.26	11 469	
		Накладные расходы				66%	4 264	
		Сметная прибыль				40%	2 584	
		Всего с НР и СП					24 779	
	
48.	ГЭСНр 51-3-2	Изменение уровня пола в здании выемкой грунта вручную с погрузкой	100 м3		0.7	92 300.92	64 611	
		Объем: 350*0.2						
48. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.014	229.990	3	
48. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	619	433.3	147.310	63 829	
48. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.014	1 037.49	15	
			(1)			229.99	3	
48. 4.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.0007	57 689.15	40	
48. 5.	11.1.03.05-0086	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, IV сорта	м3	0.23	0.161	4 511.27	726	
		Накладные расходы				64%	40 852	
		Сметная прибыль				36%	22 980	
		Всего с НР и СП					128 443	
	
49.	ГЭСН 11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3		17.5	750.07	13 126	
		Объем: 350*0.05						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
49. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	4.392	76.86	158.310	12 168	
49. 2.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.576	10.08	3.18	32	
49. 3.	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.035	21 070.94	737	
49. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	6.125	20.52	126	
49. 5.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.0175	3 621.85	63	
		Накладные расходы				94%	11 438	
		Сметная прибыль				51%	6 206	
		Всего с НР и СП					30 770	
	
50.	04.1.02.05-0003	Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100)	м3		17.85	3 014.79	53 814	
		Объем: (17.5)*1.02						
	
51.	ГЭСН 11-01-039-02 
(прим)	Устройство переходного бортика	100 м		3.5	2 978.74	10 426	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
51. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.156	0.546	256.872	140	
51. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	12.912	45.192	181.930	8 222	
51. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.108	0.378	308.04	116	
			(1)			268.82	102	
51. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.048	0.168	1 037.49	174	
			(1)			229.99	39	
51. 5.	04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный цементный марки: 200	м3	0.16	0.56	3 416.19	1 913	
		Накладные расходы				94%	7 860	
		Сметная прибыль				51%	4 265	
		Всего с НР и СП					22 551	
	
52.	ГЭСН 11-01-004-09	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером	100 м2		3.5	9 574.27	33 510	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
52. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.084	0.294	246.631	73	
52. 2.	1-100-49	Средний разряд работы 4,9	чел.-ч	32.364	113.274	206.640	23 407	
52. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.036	0.126	308.04	39	
			(1)			268.82	34	
52. 4.	91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	0.864	3.024	116.06	351	
52. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.048	0.168	1 037.49	174	
			(1)			229.99	39	
52. 6.	91.21.22-421	Термос 100 л	маш.-ч	0.3	1.05	2.65	3	
52. 7.	01.2.01.02-0054	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10	т	0.02	0.07	25 327.06	1 773	
52. 8.	01.3.01.03-0002	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.04	0.14	54 972.66	7 696	
52. 9.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.5	1.75	38.33	67	
		Накладные расходы				94%	22 071	
		Сметная прибыль				51%	11 975	
		Всего с НР и СП					67 556	
	
53.	ГЭСН 11-01-004-01	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2		3.5	35 658.63	124 805	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
53. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.176	4.116	245.443	1 010	
53. 2.	1-100-51	Средний разряд работы 5,1	чел.-ч	55.416	193.956	212.890	41 291	
53. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.468	1.638	308.04	505	
			(1)			268.82	440	
53. 4.	91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	9.66	33.81	116.06	3 924	
53. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.708	2.478	1 037.49	2 571	
			(1)			229.99	570	
53. 6.	91.21.22-421	Термос 100 л	маш.-ч	7.2	25.2	2.65	67	
53. 7.	01.1.02.10-0021	Асбест хризотиловый марки: К-6-30	т	0.014	0.049	30 360.33	1 488	
53. 8.	01.2.01.02-0052	Битумы нефтяные строительные марки: БН-70/30	т	0.057	0.1995	21 023.53	4 194	
53. 9.	01.2.01.02-0054	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10	т	0.289	1.0115	25 327.06	25 618	
53. 10.	01.3.01.01-0009	Бензин растворитель	т	0.095	0.3325	39 128.86	13 010	
53. 11.	01.7.07.13-0001	Мука андезитовая кислотоупорная, марка: А	т	0.231	0.8085	5 398.44	4 365	
53. 12.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.5	1.75	38.33	67	
53. 13.	12.1.02.01-0001	Гидроизол	м2	116	406	68.24	27 705	
		Накладные расходы				94%	39 763	
		Сметная прибыль				51%	21 574	
		Всего с НР и СП					186 141	
	
54.	ГЭСН 06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т		0.35	2 978.99	1 043	
		Объем: 350*1.0/1000						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
54. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.456	0.1596	246.339	39	
54. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	15.168	5.3088	167.270	888	
54. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.192	0.0672	874.68	59	
			(1)			268.82	18	
54. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.264	0.0924	1 037.49	96	
			(1)			229.99	21	
		Накладные расходы				80%	742	
		Сметная прибыль				44%	408	
		Всего с НР и СП					2 192	
	
55.	08.1.02.17-0083	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2		350	51.04	17 864	
	
56.	ГЭСН 11-01-011-03	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм	100 м2		3.5	14 728.56	51 550	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
56. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.524	5.334	268.820	1 434	
56. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	48.78	170.73	147.310	25 150	
56. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.524	5.334	308.04	1 643	
			(1)			268.82	1 434	
56. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	5.64	19.74	3.18	63	
56. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3.5	12.25	20.52	251	
56. 6.	04.1.02.05-0025	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В12,5 (М150)	м3	2.04	7.14	3 423.32	24 443	
		Накладные расходы				94%	24 989	
		Сметная прибыль				51%	13 558	
		Всего с НР и СП					90 097	
	
57.	ГЭСН 11-01-011-04	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03 (до 50мм)	100 м2		3.5	11 524.55	40 336	
		Начисления: Н3= 7.2, Н4= 7.2, Н5= 7.2, Н48= 6	
57. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.512	5.292	268.820	1 423	
57. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3.6	12.6	147.310	1 856	
57. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.512	5.292	308.04	1 630	
			(1)			268.82	1 423	
57. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	16.704	58.464	3.18	186	
57. 5.	04.1.02.05-0025	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В12,5 (М150)	м3	3.06	10.71	3 423.32	36 664	
		Накладные расходы				94%	3 082	
		Сметная прибыль				51%	1 672	
		Всего с НР и СП					45 091	
	
	СПУСКИ В ПОДВАЛ	
58.	ГЭСН 09-03-050-01 
(прим)	Демонтаж стальных уголков	100 м		0.528	1 609.24	850	
		Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
58. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.035	0.01848	229.990	4	
58. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	8.96	4.73088	175.550	831	
58. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.035	0.01848	1 037.49	19	
			(1)			229.99	4	
		Накладные расходы				69%	576	
		Сметная прибыль				58%	484	
		Всего с НР и СП					1 910	
	
59.	ГЭСНр 59-5-2	Ремонт ступеней: бетонных	100 шт.		0.2	20 685.97	4 137	
59. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.44	0.088	255.583	22	
59. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	102.89	20.578	163.200	3 358	
59. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.29	0.058	308.04	18	
			(1)			268.82	16	
59. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.03	1 037.49	31	
			(1)			229.99	7	
59. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.0002	57 689.15	12	
59. 6.	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.1	0.02	6 628.70	133	
59. 7.	04.1.02.05-0042	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В12,5 (М150)	м3	0.28	0.056	3 316.28	186	
59. 8.	08.4.03.01-0001	Проволока арматурная	т	0.002	0.0004	42 144.04	17	
59. 9.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.529	0.1058	3 621.85	383	
		Накладные расходы				65%	2 197	
		Сметная прибыль				48%	1 622	
		Всего с НР и СП					7 956	
	
60.	ГЭСН 09-03-050-01 
(прим)	Монтаж стальных уголков	100 м		0.528	2 758.70	1 457	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
60. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.03168	229.990	7	
60. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	15.36	8.11008	175.550	1 424	
60. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.03168	1 037.49	33	
			(1)			229.99	7	
		Накладные расходы				69%	987	
		Сметная прибыль				58%	830	
		Всего с НР и СП					3 274	
	
61.	08.3.08.01-0043	Сталь угловая неравнополочная, марка стали Ст3сп, ширина большей полки 63-80 мм	т		0.1674	42 284.90	7 078	
		Объем: 167.37/1000						
	
62.	ГЭСН 46-03-013-45 
(прим)	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 6 мм	100 шт.		2.11	895.10	1 889	
		Объем: 52.8*4						
62. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5.54	11.6894	161.570	1 889	
		Накладные расходы				84%	1 587	
		Сметная прибыль				48%	907	
		Всего с НР и СП					4 382	
	
63.	ГЭСН 46-03-013-58	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-013-45 (до 40мм)	100 шт.		-2.11	542.88	-1 145	
		Начисления: Н5= 16, Н48= 16	
63. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3.36	-7.0896	161.570	-1 145	
		Накладные расходы				84%	-962	
		Сметная прибыль				48%	-550	
		Всего с НР и СП					-2 656	
	
64.	01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм	1000 шт.		0.211	168.36	36	
	
	Сопутствующие работы	
65.	ГЭСНр 67-1-1	Демонтаж:  электропроводки	100 м		0.4	374.17	150	
65. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	2.54	1.016	147.310	150	
65. 2.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.004	0.0016			
		Накладные расходы				72%	108	
		Сметная прибыль				52%	78	
		Всего с НР и СП					336	
	
66.	ГЭСНр 67-4-1	Демонтаж: выключателей	100 шт.		0.04	860.29	34	
66. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	5.84	0.2336	147.310	34	
		Накладные расходы				72%	24	
		Сметная прибыль				52%	18	
		Всего с НР и СП					76	
	
67.	ГЭСНр 67-4-3	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт.		0.04	940.24	38	
67. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.0012	268.820		
67. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	6.32	0.2528	147.310	37	
67. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.03	0.0012	308.04		
			(1)			268.82		
		Накладные расходы				72%	27	
		Сметная прибыль				52%	19	
		Всего с НР и СП					84	
	
68.	ГЭСНм 08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м		0.4	4 541.45	1 817	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
68. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.216	0.0864	249.405	22	
68. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	22.848	9.1392	177.590	1 623	
68. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.108	0.0432	874.68	38	
			(1)			268.82	12	
68. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.108	0.0432	1 037.49	45	
			(1)			229.99	10	
68. 5.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2.592	1.0368	43.43	45	
68. 6.	01.7.11.07-0034	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.96	0.384	67.18	26	
68. 7.	14.1.02.01-0002	Клей БМК-5к	кг	0.2	0.08	163.36	13	
		Накладные расходы				81%	1 332	
		Сметная прибыль				52%	855	
		Всего с НР и СП					4 005	
	
69.	24.3.01.04-0042	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром: 20 мм	м		40.8	14.41	588	
		Объем: 40*1.02						
	
70.	ГЭСНм 08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м		0.4	1 332.23	533	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
70. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.048	0.0192	249.405	5	
70. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	6.468	2.5872	177.590	459	
70. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.024	0.0096	874.68	8	
			(1)			268.82	3	
70. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.0096	1 037.49	10	
			(1)			229.99	2	
70. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.064	446.18	29	
70. 6.	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0.0006	0.00024	13 645.03	3	
70. 7.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.02	0.008	104.12	1	
70. 8.	20.2.01.05-0003	Гильза кабельная: медная ГМ 6	100 шт.	0.05	0.02	443.64	9	
70. 9.	20.2.02.01-0012	Втулки В22	1000 шт.	0.0122	0.00488	1 205.11	6	
		Накладные расходы				81%	376	
		Сметная прибыль				52%	241	
		Всего с НР и СП					1 150	
	
71.	21.1.06.09-0151	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением типа:  ВВГнг(А) -LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м		0.0408	31 977.86	1 305	
		Объем: 40*1.02						
	
72.	20.5.02.06-0044 
(прим)	Распределительная коробка IP44	10 шт.		1.2	186.85	224	
	
73.	ГЭСНм 08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.		0.08	22 429.10	1 794	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
73. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.1	0.168	249.516	42	
73. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	84.768	6.78144	187.360	1 271	
73. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.056	0.08448	874.68	74	
			(1)			268.82	23	
73. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.044	0.08352	1 037.49	87	
			(1)			229.99	19	
73. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.31	0.0248	446.18	11	
73. 6.	01.7.15.04-0011	Винты с полукруглой головкой длиной: 50 мм	т	0.00306	0.0002448	140 831.49	34	
73. 7.	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	4.08	0.3264	168.28	55	
73. 8.	20.5.04.10-0011	Сжимы соединительные	100 шт.	1.02	0.0816	2 960.41	242	
		Накладные расходы				81%	1 064	
		Сметная прибыль				52%	683	
		Всего с НР и СП					3 540	
	
74.	20.3.03.04-0481	Светильники потолочные  типа: НПП 03-100-001-МУ3	шт.		8	318.41	2 547	
	
75.	20.3.02.10-0009	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 100	10 шт.		0.8	104.19	83	
	
76.	ГЭСНм 08-03-591-01	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.		0.04	7 560.58	302	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
76. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.0024	253.288	1	
76. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	37.92	1.5168	187.360	284	
76. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.036	0.00144	874.68	1	
			(1)			268.82		
76. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.00096	1 037.49	1	
			(1)			229.99		
76. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.11	0.0044	446.18	2	
76. 6.	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1.02	0.0408	168.28	7	
76. 7.	01.7.15.14-0161	Шурупы с полукруглой головкой: 2,5х20 мм	т	0.00016	0.0000064	167 491.66	1	
76. 8.	01.7.15.14-0165	Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм	т	0.0003	0.000012	111 876.20	1	
		Накладные расходы				81%	231	
		Сметная прибыль				52%	148	
		Всего с НР и СП					681	
	
77.	20.4.01.01-0031	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	10 шт.		0.4	423.14	169	
	
78.	01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		82.256	510.71	42 009	
		Объем: 2.4+0.066+6.59+750*0.02*1.8+21*2.2						
	
79.	03-21-01-040	Перевозка мусора строительного I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза		82.256	262.99	21 633	
		Объем: 2.4+0.066+6.59+750*0.02*1.8+21*2.2						

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					944 825	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					9 584	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					4 916	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 65-67; %=81 - по стр. 68, 70, 73, 76)					3 162	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 65-68, 70, 73, 76)					2 043	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					14 789	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					869 292	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					134 589	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 16, 23, 32, 46, 62, 63; %=90 - по стр. 17; %=67 - по стр. 19, 40; %=80 - по стр. 20, 22, 25, 27, 31, 33, 44, 45, 54; %=73 - по стр. 24, 38; %=68 - по стр. 28; %=69 - по стр. 35-37; %=66 - по стр. 47; %=64 - по стр. 48; %=94 - по стр. 49, 51-53, 56, 57; %=65 - по стр. 59)					381 555	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 16, 23, 32, 35-37, 46, 59, 62, 63; %=43 - по стр. 17; %=40 - по стр. 19, 28, 40, 47; %=37 - по стр. 20, 22, 25, 27, 31, 33, 44, 45; %=56 - по стр. 24, 38; %=36 - по стр. 48; %=51 - по стр. 49, 51-53, 56, 57; %=44 - по стр. 54)					205 355	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 456 202	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					2 307	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 58, 60)					1 564	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 58, 60)					1 314	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					5 185	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					63 642	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					63 642	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					1 539 818	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	32 952	
	ИТОГО					1 572 770	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	31 455	
	ИТОГО					1 604 225	
	НДС 18%				18	288 761	
	ВСЕГО С НДС					1 892 986	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					386 281	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					208 712	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					1 044 452	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					9 584	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					4 916	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 65-67; %=81 - по стр. 68, 70, 73, 76)					3 162	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 65-68, 70, 73, 76)					2 043	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					14 789	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					968 919	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					158 771	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65 - по стр. 1, 6, 10, 11, 59; %=68 - по стр. 4, 28; %=94 - по стр. 5, 7, 49, 51-53, 56, 57; %=77 - по стр. 8; %=80 - по стр. 12, 20, 22, 25, 27, 31, 33, 44, 45, 54; %=90 - по стр. 14, 15, 17; %=84 - по стр. 16, 23, 32, 46, 62, 63; %=67 - по стр. 19, 40; %=73 - по стр. 24, 38; %=69 - по стр. 35-37; %=66 - по стр. 47; %=64 - по стр. 48)					419 226	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 6, 8, 10, 11, 16, 23, 32, 35-37, 46, 59, 62, 63; %=54 - по стр. 4; %=51 - по стр. 5, 7, 49, 51-53, 56, 57; %=37 - по стр. 12, 20, 22, 25, 27, 31, 33, 44, 45; %=43 - по стр. 14, 15, 17; %=40 - по стр. 19, 28, 40, 47; %=56 - по стр. 24, 38; %=36 - по стр. 48; %=44 - по стр. 54)					231 438	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 619 583	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					2 307	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 58, 60)					1 564	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 58, 60)					1 314	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					5 185	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					63 642	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					63 642	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					1 703 199	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	36 448	
	ИТОГО					1 739 647	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	34 793	
	ИТОГО					1 774 440	
	НДС 18%				18	319 399	
	ВСЕГО С НДС					2 093 839	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					423 952	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					234 795	

Составил:	

Вед. инженер СО МКУ "КР МКД"                                           Липовская О.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника СО МКУ "КР МКД"                                        Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)