«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	
Директор  ООО «ЖЭУ-18»	

	

________________ /Русович С.Б. /	
________________/Шешеловская С.Я. /	

	

«______»  августа 2013г.	
«______»  августа 2013г.	

        Стройка:Капитальный ремонт 2013Г.	

Д Е Ф Е К Т Н А Я   В Е Д О М О С Т Ь   	
на Капитальный ремонт шиферной крыши многоквартирного дома по ул. пр. Победы 59, г. Калининграда.	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
1.	Е46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	3.81	
2.	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	3.81	
3.	Е58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали желобов и т.п.	100 м труб и покрытий	0.462	
4.	Е58-12-1	Устройство обрешетки сплошной из досок	100 м2	0.2772	
5.	Е58-2-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.01	
6.	Е58-2-2	Разборка люков выхода на кровлю	100 окон	0.01	
7.	Е10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	1	
8.	С203-0956	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2	м2	1.2325	
9.	Е10-01-008-08	Обивка слуховых окон кровельной сталью оцинкованной	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.0295	
10.	С101-3190	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.01298	
11.	Е10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.0063	
12.	С203-0955	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	0.63	
13.	Е58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.28	
14.	Е58-5-5	Ремонт лежня , замена стоек и подкосов, прогона (применит)	100 м	1.06	
15.	Е53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (мауэрлат)	1 м3 кладки	3.36	
16.	Е58-5-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (смена кобылок,затяжек)	100 м	0.984	
17.	Е58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (хребтовая) (прим)	100 м	0.19	
18.	Е58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.78	
19.	Е58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	0.624	
20.	Е58-5-7	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	1 шт.	12	
21.	Е26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	5.9622	
22.	С113-8070	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	123.41754	
23.	Е12-01-007-02	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	100 м2 кровли	3.81	
24.	СЦена поставщика.	Этернит в комплекте (1750*1130)	м2	487.68	
25.	Е12-01-012-01	Устройство снегозадержателей (прим.)	100 м ограждения	0.462	
26.	Е58-20-1	Смена обделок из листовой стали( капельника) шириной до 0,4 м	100 м	0.462	
27.	Е12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.462	
28.	Е58-10-1	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.39	
29.	Е58-10-3	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.14	
30.	Е58-10-6	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.06	
31.	Е58-10-5	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.06	
32.	Е58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.45	
33.	Е60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал ( 4 канала)	100 м труб	0.016	
34.	С404-0009	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	0.3104	
35.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (4 канала)	100 м труб	0.016	
36.	Е60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал (3 канала)	100 м труб	0.016	
37.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7	100 м труб	0.016	
38.	Е61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.09472	
39.	Е15-04-014-01	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.09472	
40.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	13.59	
41.	Х403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	13.59	

Составил:	инженер ООО "ЖЭУ-18"                                  Милицина Л.Н.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)