«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
						
	Директор МКУ «КР МКД»	
Генеральный директор ООО «УКЛР»		
________________ /Емельянова О.Ю./	________________ /Русович С.Б. /	
		
«______»_____________ 2019г.	«______»_______________ 2019г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий по адресу: пр-т Московский, 42-46, ул.Мариупольская, 1-3,5-9 г.Калининграда
(по муниципальной программе «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград»)	
Сметная стоимость:	6 683.178	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.827	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	374.623	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 2019-II квартал по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	
Территориальный каталог текущих цен Калининградской области за II квартал 2019 г. Цены в номенклатуре КСР	

№ пп	№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
				Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	
		Раздел 1.  ул.Мариупольская,1-3	
	
		ФУТБОЛЬНО-БАСКЕТБОЛЬНАЯ  ПЛОЩАДКА	
		Покрытие  типа Гамбит	
1.	1.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.069	54 717.59	3 776	
			Объем: 275.5*0.25						
	1. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	3.00978	283.664	854	
	1. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	1.04052	156.640	163	
	1. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.71346	997.41	712	
				(1)			276.63	197	
	1. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	2.29632	1 259.35	2 892	
				(1)			285.85	656	
	1. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00276	3 276.70	9	
			Накладные расходы				95%	966	
			Сметная прибыль				43%	437	
			Всего с НР и СП					5 179	
	
2.	2.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		110.4	159.83	17 645	
			Объем: 69*1.6						
	
3.	3.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.413	19 862.09	8 203	
			Объем: 275.5*0.15						
	3. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	5.73244	262.054	1 502	
	3. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	6.49236	160.970	1 045	
	3. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.73101	1 656.81	1 211	
				(1)			276.63	202	
	3. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	1.77177	1 052.79	1 865	
				(1)			205.93	365	
	3. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	2.92404	1 293.78	3 783	
				(1)			295.07	863	
	3. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.30562	837.91	256	
				(1)			236.67	72	
	3. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	2.065	20.52	42	
			Накладные расходы				142%	3 617	
			Сметная прибыль				81%	2 063	
			Всего с НР и СП					13 883	
	
4.	4.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		45.43	567.63	25 787	
			Объем: 41.3*1.1						
	
5.	5.	ГЭСН 11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3		27.55	894.80	24 652	
			Объем: 275.5*0.1						
	5. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3.66	100.833	168.340	16 974	
	5. 2.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	13.224	3.65	48	
	5. 3.	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.0551	132 558.62	7 304	
	5. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	9.6425	20.52	198	
	5. 5.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.02755	4 626.26	127	
			Накладные расходы				123%	20 878	
			Сметная прибыль				64%	10 863	
			Всего с НР и СП					56 393	
	
6.	6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		28.101	3 375.95	94 868	
			Объем: (27.55)*1.02						
	
7.	7.	ГЭСН 06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т		0.44	4 445.19	1 956	
			Объем: 275.5*1.596/1000						
	7. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.38	0.1672	257.377	43	
	7. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	12.64	5.5616	177.860	989	
	7. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.16	0.0704	964.21	68	
				(1)			285.85	20	
	7. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.0968	1 080.07	105	
				(1)			236.67	23	
	7. 5.	08.3.03.04-0012	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.028	0.01232	64 469.51	794	
			Накладные расходы				105%	1 084	
			Сметная прибыль				55%	568	
			Всего с НР и СП					3 607	
	
8.	8.	08.1.02.17-0091	Сетка сварная из арматурной проволоки, диаметр 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2		275.5	97.40	26 834	
	
9.	9.	ГЭСН 11-01-024-01 
(прим)	Устройство бесшовного резинового покрытия,  толщиной 10 мм	100 м2		2.755	34 203.48	94 231	
	9. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	27.89	76.83695	214.964	16 517	
	9. 2.	1-100-56	Средний разряд работы 5,6	чел.-ч	109.39	301.36945	244.710	73 748	
	9. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.62	1.7081	317.75	543	
				(1)			276.63	473	
	9. 4.	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные: 65 л	маш.-ч	26.4	72.732	238.56	17 351	
				(1)			212.80	15 477	
	9. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.87	2.39685	1 080.07	2 589	
				(1)			236.67	567	
			Накладные расходы				123%	111 026	
			Сметная прибыль				64%	57 770	
			Всего с НР и СП					263 027	
	
10.	10.	С23 цена поставщ.	Резиновое бесшовное покрытие,  толщ. 10мм	м2		275.5	990.00	272 745	
			Поправки: М: =990	
	
		Установка бортовых камней	
11.	11.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.00134	54 717.59	73	
			Объем: 24*0.2*0.28						
	11. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.0584508	283.664	17	
	11. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.0202072	156.640	3	
	11. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.0138556	997.41	14	
				(1)			276.63	4	
	11. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.0445952	1 259.35	56	
				(1)			285.85	13	
	11. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0000536	3 276.70		
			Накладные расходы				95%	19	
			Сметная прибыль				43%	9	
			Всего с НР и СП					101	
	
12.	12.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		2.144	159.83	343	
			Объем: 1.34*1.6						
	
13.	13.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.007	19 862.09	139	
			Объем: (24*0.28*0.1)						
	13. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.09716	262.054	25	
	13. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.11004	160.970	18	
	13. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.01239	1 656.81	21	
				(1)			276.63	3	
	13. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.03003	1 052.79	32	
				(1)			205.93	6	
	13. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.04956	1 293.78	64	
				(1)			295.07	15	
	13. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.00518	837.91	4	
				(1)			236.67	1	
	13. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.035	20.52	1	
			Накладные расходы				142%	61	
			Сметная прибыль				81%	35	
			Всего с НР и СП					235	
	
14.	14.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		0.77	567.63	437	
			Объем: 0.7*1.10						
	
15.	15.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м		0.24	14 325.84	3 438	
	15. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.1728	283.118	49	
	15. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	18.2592	169.780	3 100	
	15. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.1632	964.21	157	
				(1)			285.85	47	
	15. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0096	1 080.07	10	
				(1)			236.67	2	
	15. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00024	61 408.51	15	
	15. 6.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.0408	3 815.92	156	
			Накладные расходы				142%	4 472	
			Сметная прибыль				81%	2 551	
			Всего с НР и СП					10 460	
	
16.	16.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.005	3 096.39	15	
			Объем: (0.24)*(0.06*0.33)						
	
17.	17.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		1.218	3 375.95	4 112	
			Объем: (0.24)*(5.9*0.86)						
	
18.	18.	05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		24	193.36	4 641	
			Объем: (0.24)*100.0						
	
		Установка ограждения (h=4м)  детской площадки  из панелей сетчатых 2D,  (2030х2500) ячейка 200х50, с порош. покрытием RAL	
19.	19.	ГЭСН 09-08-001-04	Установка металлических столбов высотой более 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт.		0.2	35 987.41	7 197	
	19. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	25.03	5.006	258.617	1 295	
	19. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	38.77	7.754	171.800	1 332	
	19. 3.	91.04.01-031	Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	маш.-ч	12.9	2.58	1 082.58	2 793	
				(1)			236.67	611	
	19. 4.	91.14.01-002	Автобетоносмесители: 5 м3	маш.-ч	11.17	2.234	1 086.99	2 428	
				(1)			285.85	639	
	19. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.96	0.192	1 080.07	207	
				(1)			236.67	45	
	19. 6.	07.2.07.11	Стойки металлические опорные	шт.	100	20			
	19. 7.	11.1.03.01-0001	Бруски деревянные: 50*50 мм	м	55.9	11.18	39.05	437	
			Накладные расходы				90%	2 364	
			Сметная прибыль				72%	1 891	
			Всего с НР и СП					11 453	
	
20.	20.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		1.66	3 375.95	5 604	
	
21.	21.	С40 цена поставщ.	Столб с заглушкой Н=5000мм, сеч. 80х60мм	шт		20	3 230.00	64 600	
			Поправки: М: =3230	
	
22.	22.	ГЭСН 09-08-002-06	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м	10 шт.		3.8	1 763.97	6 703	
			Объем: 19+19						
	22. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.94	3.572	242.965	868	
	22. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	7.69	29.222	171.800	5 020	
	22. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.722	1 080.07	780	
				(1)			236.67	171	
	22. 4.	91.16.01-001	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0.75	2.85	316.82	903	
				(1)			244.56	697	
	22. 5.	01.5.02.01	Детали крепления барьерных ограждений	компл.	160	608			
	22. 6.	01.5.02.02	Панель металлическая решетчатая для барьерных ограждений	шт.	10	38			
			Накладные расходы				90%	5 299	
			Сметная прибыль				72%	4 239	
			Всего с НР и СП					16 242	
	
23.	23.	С41 цена поставщ.	Панель металлическая сетчатая 2D,7/5/7 мм (2030х2500мм), ячейка 200х50 (нижняя)	шт		19	4 050.00	76 950	
			Поправки: М: =4050	
	
24.	24.	С41.1 цена поста	Панель металлическая сетчатая 2D,6/5/6 мм (2030х2500мм), ячейка 200х50 (верхняя)	шт		19	3 400.00	64 600	
			Поправки: М: =3400	
	
25.	25.	С42 цена поставщ.	Крепление для панелей на столбы (8шт на 1 столб)	компл.		19	560.00	10 640	
			Поправки: М: =560	
	
26.	26.	ГЭСН 07-01-055-08 
(прим)	Устройство калиток: с установкой столбов металлических	100 шт.		0.02	175 333.10	3 507	
	26. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.02	0.0604	236.670	14	
	26. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	855.65	17.113	199.230	3 409	
	26. 3.	91.01.05-106	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3	маш.-ч	0.08	0.0016	991.07	2	
				(1)			236.67		
	26. 4.	91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	4.35	0.087	12.73	1	
	26. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2.94	0.0588	1 080.07	64	
				(1)			236.67	14	
	26. 6.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	11.6	0.232	45.35	11	
	26. 7.	01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0.02	0.0004	49 329.12	20	
	26. 8.	04.3.01.09-0011	Раствор готовый кладочный цементный марки: 25	м3	0.015	0.0003	2 616.09	1	
			Накладные расходы				130%	4 450	
			Сметная прибыль				72%	2 465	
			Всего с НР и СП					10 421	
	
27.	27.	04.3.01.09-0011	Раствор готовый кладочный цементный марки: 25	м3		-0.0003	2 616.09	-1	
			Объем: (0.02)*(-0.015)						
	
28.	28.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		0.1	3 375.95	338	
			Объем: (0.02)*5.0						
	
29.	29.	С43 цена поставщ.	Калитка с заполнением усиленной панелью металлической сетчатой, пруток диам. 6/5/6мм (2000х1000мм), ячейка 200х50  (в комплекте: столбы 60х60мм - 2 шт, регулируемые петли, ручка, замок, набор ключей)	компл.		2	12 000.00	24 000	
			Поправки: М: =12000	
	
30.	30.	ГЭСН 27-09-016-01	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м	км		0.14	6 312.24	884	
			Объем: 140/1000						
	30. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.04	0.2856	256.454	73	
	30. 2.	1-100-18	Средний разряд работы 1,8	чел.-ч	3.66	0.5124	154.190	79	
	30. 3.	91.13.01-036	Машины маркировочные	маш.-ч	1.01	0.1414	1 084.79	153	
				(1)			276.63	39	
	30. 4.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.03	0.1442	837.91	121	
				(1)			236.67	34	
	30. 5.	01.7.07.26-0032	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм	т	0.0008	0.000112	235 602.54	26	
	30. 6.	14.4.04.08-0007	Эмаль ПФ-133 темно-серая	т	0.042	0.00588	85 731.94	504	
			Накладные расходы				142%	216	
			Сметная прибыль				81%	123	
			Всего с НР и СП					1 223	
	
31.	31.	ГЭСН 01-02-058-02 
(прим)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под детское игровое и спортивное оборудование)	100 м3		0.0025	43 859.20	110	
			Объем: (0.5*0.5*0.25)*4						
	31. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	280	0.7	156.640	110	
			Накладные расходы				80%	88	
			Сметная прибыль				38%	42	
			Всего с НР и СП					240	
	
32.	32.	ГЭСН 01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.005	8 057.03	40	
	32. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53.56	0.2678	150.430	40	
			Накладные расходы				80%	32	
			Сметная прибыль				38%	15	
			Всего с НР и СП					87	
	
33.	33.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		0.8	159.83	128	
			Объем: 0.5*1.6						
	
34.	34.	ГЭСН 06-01-001-13	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3		0.004	153 396.52	614	
			Объем: (0.5*0.5*0.4)*4						
	34. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.7	0.0788	273.817	22	
	34. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	598.26	2.39304	171.800	411	
	34. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	17.61	0.07044	1 078.50	76	
				(1)			276.63	19	
	34. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.74	0.00296	964.21	3	
				(1)			285.85	1	
	34. 5.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.27	0.00108	1 052.79	1	
				(1)			205.93		
	34. 6.	91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	29.16	0.11664	12.73	1	
	34. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.08	0.00432	1 080.07	5	
				(1)			236.67	1	
	34. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.424	0.001696	20.52		
	34. 9.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.03	0.00012	61 408.51	7	
	34. 10.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.082	0.000328	13 985.04	5	
	34. 11.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0762	0.0003048	53 725.64	16	
	34. 12.	11.1.03.06-0095	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.7	0.0028	6 763.90	19	
	34. 13.	11.2.13.04-0011	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	65.1	0.2604	265.15	69	
			Накладные расходы				105%	455	
			Сметная прибыль				55%	238	
			Всего с НР и СП					1 307	
	
35.	35.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		0.408	3 375.95	1 377	
			Объем: 0.4*1.02						
	
36.	36.	ГЭСН 09-03-029-01 
(прим)	Монтаж  оборудования спортивных площадок	т		0.15	12 275.82	1 841	
			Объем: (75)/1000*2						
			Начисления: Н48= 0	
	36. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.83	0.8745	284.598	249	
	36. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	32.37	4.8555	188.840	917	
	36. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.07	0.0105	1 706.35	18	
				(1)			315.05	3	
	36. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.018	964.21	17	
				(1)			285.85	5	
	36. 5.	91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	5.45	0.8175	840.41	687	
				(1)			285.85	234	
	36. 6.	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0.96	0.144	8.14	1	
	36. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.0285	1 080.07	31	
				(1)			236.67	7	
	36. 8.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	0.252	3.25	1	
	36. 9.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	1.443	117.38	169	
			Накладные расходы				90%	1 049	
			Сметная прибыль				72%	840	
			Всего с НР и СП					3 730	
	
37.	37.	С30 цена поставщ.	Гандбольные ворота с сеткой	шт		2	19 990.00	39 980	
			Поправки: М: =19990	

		.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					893 007	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					859 150	
		.       МАТЕРИАЛОВ -					591 457	
		.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 11; %=142 - по стр. 3, 13, 15, 30; %=123 - по стр. 5, 9; %=105 - по стр. 7, 34; %=130 - по стр. 26; %=80 - по стр. 31, 32)					147 362	
		.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 1, 11; %=81 - по стр. 3, 13, 15, 30; %=64 - по стр. 5, 9; %=55 - по стр. 7, 34; %=72 - по стр. 26; %=38 - по стр. 31, 32)					77 178	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 083 690	
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					15 741	
		.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 19, 22, 36)					8 713	
		.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 19, 22, 36)					6 970	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					31 424	
		СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					18 116	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					18 116	
		. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					1 133 230	
		Непредвиденные расходы - 2%				2	22 665	
		Итого с непредвиденными расходами					1 155 895	
		НДС 20%				20	231 179.00	
		ВСЕГО С НДС					1 387 074.00	
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					156 075	
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					84 148	
	
		Раздел 2.  ул.Мариупольская, 5-9	
	
		ФУТБОЛЬНО-БАСКЕТБОЛЬНАЯ  ПЛОЩАДКА	
		Покрытие  типа Гамбит	
38.	38.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.069	54 717.59	3 776	
			Объем: 275.5*0.25						
	38. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	3.00978	283.664	854	
	38. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	1.04052	156.640	163	
	38. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.71346	997.41	712	
				(1)			276.63	197	
	38. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	2.29632	1 259.35	2 892	
				(1)			285.85	656	
	38. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00276	3 276.70	9	
			Накладные расходы				95%	966	
			Сметная прибыль				43%	437	
			Всего с НР и СП					5 179	
	
39.	39.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		110.4	159.83	17 645	
			Объем: 69*1.6						
	
40.	40.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.413	19 862.09	8 203	
			Объем: 275.5*0.15						
	40. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	5.73244	262.054	1 502	
	40. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	6.49236	160.970	1 045	
	40. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.73101	1 656.81	1 211	
				(1)			276.63	202	
	40. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	1.77177	1 052.79	1 865	
				(1)			205.93	365	
	40. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	2.92404	1 293.78	3 783	
				(1)			295.07	863	
	40. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.30562	837.91	256	
				(1)			236.67	72	
	40. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	2.065	20.52	42	
			Накладные расходы				142%	3 617	
			Сметная прибыль				81%	2 063	
			Всего с НР и СП					13 883	
	
41.	41.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		45.43	567.63	25 787	
			Объем: 41.3*1.1						
	
42.	42.	ГЭСН 11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3		27.55	894.80	24 652	
			Объем: 275.5*0.1						
	42. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3.66	100.833	168.340	16 974	
	42. 2.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	13.224	3.65	48	
	42. 3.	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.0551	132 558.62	7 304	
	42. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	9.6425	20.52	198	
	42. 5.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.02755	4 626.26	127	
			Накладные расходы				123%	20 878	
			Сметная прибыль				64%	10 863	
			Всего с НР и СП					56 393	
	
43.	43.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		28.101	3 375.95	94 868	
			Объем: (27.55)*1.02						
	
44.	44.	ГЭСН 06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т		0.44	4 445.19	1 956	
			Объем: 275.5*1.596/1000						
	44. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.38	0.1672	257.377	43	
	44. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	12.64	5.5616	177.860	989	
	44. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.16	0.0704	964.21	68	
				(1)			285.85	20	
	44. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.0968	1 080.07	105	
				(1)			236.67	23	
	44. 5.	08.3.03.04-0012	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.028	0.01232	64 469.51	794	
			Накладные расходы				105%	1 084	
			Сметная прибыль				55%	568	
			Всего с НР и СП					3 607	
	
45.	45.	08.1.02.17-0091	Сетка сварная из арматурной проволоки, диаметр 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2		275.5	97.40	26 834	
	
46.	46.	ГЭСН 11-01-024-01 
(прим)	Устройство бесшовного резинового покрытия,  толщиной 10 мм	100 м2		2.755	34 203.48	94 231	
	46. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	27.89	76.83695	214.964	16 517	
	46. 2.	1-100-56	Средний разряд работы 5,6	чел.-ч	109.39	301.36945	244.710	73 748	
	46. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.62	1.7081	317.75	543	
				(1)			276.63	473	
	46. 4.	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные: 65 л	маш.-ч	26.4	72.732	238.56	17 351	
				(1)			212.80	15 477	
	46. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.87	2.39685	1 080.07	2 589	
				(1)			236.67	567	
			Накладные расходы				123%	111 026	
			Сметная прибыль				64%	57 770	
			Всего с НР и СП					263 027	
	
47.	47.	С23 цена поставщ.	Резиновое бесшовное покрытие,  толщ. 10мм	м2		275.5	990.00	272 745	
			Поправки: М: =990	
	
		Установка бортовых камней	
48.	48.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.00134	54 717.59	73	
			Объем: 24*0.2*0.28						
	48. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.0584508	283.664	17	
	48. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.0202072	156.640	3	
	48. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.0138556	997.41	14	
				(1)			276.63	4	
	48. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.0445952	1 259.35	56	
				(1)			285.85	13	
	48. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0000536	3 276.70		
			Накладные расходы				95%	19	
			Сметная прибыль				43%	9	
			Всего с НР и СП					101	
	
49.	49.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		2.144	159.83	343	
			Объем: 1.34*1.6						
	
50.	50.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.007	19 862.09	139	
			Объем: (24*0.28*0.1)						
	50. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.09716	262.054	25	
	50. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.11004	160.970	18	
	50. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.01239	1 656.81	21	
				(1)			276.63	3	
	50. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.03003	1 052.79	32	
				(1)			205.93	6	
	50. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.04956	1 293.78	64	
				(1)			295.07	15	
	50. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.00518	837.91	4	
				(1)			236.67	1	
	50. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.035	20.52	1	
			Накладные расходы				142%	61	
			Сметная прибыль				81%	35	
			Всего с НР и СП					235	
	
51.	51.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		0.77	567.63	437	
			Объем: 0.7*1.10						
	
52.	52.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м		0.24	14 325.84	3 438	
	52. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.1728	283.118	49	
	52. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	18.2592	169.780	3 100	
	52. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.1632	964.21	157	
				(1)			285.85	47	
	52. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0096	1 080.07	10	
				(1)			236.67	2	
	52. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00024	61 408.51	15	
	52. 6.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.0408	3 815.92	156	
			Накладные расходы				142%	4 472	
			Сметная прибыль				81%	2 551	
			Всего с НР и СП					10 460	
	
53.	53.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.005	3 096.39	15	
			Объем: (0.24)*(0.06*0.33)						
	
54.	54.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		1.218	3 375.95	4 112	
			Объем: (0.24)*(5.9*0.86)						
	
55.	55.	05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		24	193.36	4 641	
			Объем: (0.24)*100.0						
	
		Установка ограждения (h=4м)  детской площадки  из панелей сетчатых 2D,  (2030х2500) ячейка 200х50, с порош. покрытием RAL	
56.	56.	ГЭСН 09-08-001-04	Установка металлических столбов высотой более 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт.		0.2	35 987.41	7 197	
	56. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	25.03	5.006	258.617	1 295	
	56. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	38.77	7.754	171.800	1 332	
	56. 3.	91.04.01-031	Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	маш.-ч	12.9	2.58	1 082.58	2 793	
				(1)			236.67	611	
	56. 4.	91.14.01-002	Автобетоносмесители: 5 м3	маш.-ч	11.17	2.234	1 086.99	2 428	
				(1)			285.85	639	
	56. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.96	0.192	1 080.07	207	
				(1)			236.67	45	
	56. 6.	07.2.07.11	Стойки металлические опорные	шт.	100	20			
	56. 7.	11.1.03.01-0001	Бруски деревянные: 50*50 мм	м	55.9	11.18	39.05	437	
			Накладные расходы				90%	2 364	
			Сметная прибыль				72%	1 891	
			Всего с НР и СП					11 453	
	
57.	57.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		1.66	3 375.95	5 604	
	
58.	58.	С40 цена поставщ.	Столб с заглушкой Н=5000мм, сеч. 80х60мм	шт		20	3 230.00	64 600	
			Поправки: М: =3230	
	
59.	59.	ГЭСН 09-08-002-06	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м	10 шт.		3.8	1 763.97	6 703	
			Объем: 19+19						
	59. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.94	3.572	242.965	868	
	59. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	7.69	29.222	171.800	5 020	
	59. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.722	1 080.07	780	
				(1)			236.67	171	
	59. 4.	91.16.01-001	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0.75	2.85	316.82	903	
				(1)			244.56	697	
	59. 5.	01.5.02.01	Детали крепления барьерных ограждений	компл.	160	608			
	59. 6.	01.5.02.02	Панель металлическая решетчатая для барьерных ограждений	шт.	10	38			
			Накладные расходы				90%	5 299	
			Сметная прибыль				72%	4 239	
			Всего с НР и СП					16 242	
	
60.	60.	С41 цена поставщ.	Панель металлическая сетчатая 2D,7/5/7 мм (2030х2500мм), ячейка 200х50 (нижняя)	шт		19	4 050.00	76 950	
			Поправки: М: =4050	
	
61.	61.	С41.1 цена поста	Панель металлическая сетчатая 2D,6/5/6 мм (2030х2500мм), ячейка 200х50 (верхняя)	шт		19	3 400.00	64 600	
			Поправки: М: =3400	
	
62.	62.	С42 цена поставщ.	Крепление для панелей на столбы (8шт на 1 столб)	компл.		19	560.00	10 640	
			Поправки: М: =560	
	
63.	63.	ГЭСН 07-01-055-08 
(прим)	Устройство калиток: с установкой столбов металлических	100 шт.		0.02	175 333.10	3 507	
	63. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.02	0.0604	236.670	14	
	63. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	855.65	17.113	199.230	3 409	
	63. 3.	91.01.05-106	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3	маш.-ч	0.08	0.0016	991.07	2	
				(1)			236.67		
	63. 4.	91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	4.35	0.087	12.73	1	
	63. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2.94	0.0588	1 080.07	64	
				(1)			236.67	14	
	63. 6.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	11.6	0.232	45.35	11	
	63. 7.	01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0.02	0.0004	49 329.12	20	
	63. 8.	04.3.01.09-0011	Раствор готовый кладочный цементный марки: 25	м3	0.015	0.0003	2 616.09	1	
			Накладные расходы				130%	4 450	
			Сметная прибыль				72%	2 465	
			Всего с НР и СП					10 421	
	
64.	64.	04.3.01.09-0011	Раствор готовый кладочный цементный марки: 25	м3		-0.0003	2 616.09	-1	
			Объем: (0.02)*(-0.015)						
	
65.	65.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		0.1	3 375.95	338	
			Объем: (0.02)*5.0						
	
66.	66.	С43 цена поставщ.	Калитка с заполнением усиленной панелью металлической сетчатой, пруток диам. 6/5/6мм (2000х1000мм), ячейка 200х50  (в комплекте: столбы 60х60мм - 2 шт, регулируемые петли, ручка, замок, набор ключей)	компл.		2	12 000.00	24 000	
			Поправки: М: =12000	
	
67.	67.	ГЭСН 27-09-016-01	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м	км		0.14	6 312.24	884	
			Объем: 140/1000						
	67. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.04	0.2856	256.454	73	
	67. 2.	1-100-18	Средний разряд работы 1,8	чел.-ч	3.66	0.5124	154.190	79	
	67. 3.	91.13.01-036	Машины маркировочные	маш.-ч	1.01	0.1414	1 084.79	153	
				(1)			276.63	39	
	67. 4.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.03	0.1442	837.91	121	
				(1)			236.67	34	
	67. 5.	01.7.07.26-0032	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм	т	0.0008	0.000112	235 602.54	26	
	67. 6.	14.4.04.08-0007	Эмаль ПФ-133 темно-серая	т	0.042	0.00588	85 731.94	504	
			Накладные расходы				142%	216	
			Сметная прибыль				81%	123	
			Всего с НР и СП					1 223	
	
68.	68.	ГЭСН 01-02-058-02 
(прим)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под детское игровое и спортивное оборудование)	100 м3		0.00063	43 859.20	28	
			Объем: (0.5*0.5*0.25)*1						
	68. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	280	0.1764	156.640	28	
			Накладные расходы				80%	22	
			Сметная прибыль				38%	11	
			Всего с НР и СП					61	
	
69.	69.	ГЭСН 06-01-001-13	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3		0.001	153 396.52	153	
			Объем: (0.5*0.5*0.4)*1						
	69. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.7	0.0197	273.817	5	
	69. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	598.26	0.59826	171.800	103	
	69. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	17.61	0.01761	1 078.50	19	
				(1)			276.63	5	
	69. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.74	0.00074	964.21	1	
				(1)			285.85		
	69. 5.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.27	0.00027	1 052.79		
				(1)			205.93		
	69. 6.	91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	29.16	0.02916	12.73		
	69. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.08	0.00108	1 080.07	1	
				(1)			236.67		
	69. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.424	0.000424	20.52		
	69. 9.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.03	0.00003	61 408.51	2	
	69. 10.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.082	0.000082	13 985.04	1	
	69. 11.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0762	0.0000762	53 725.64	4	
	69. 12.	11.1.03.06-0095	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.7	0.0007	6 763.90	5	
	69. 13.	11.2.13.04-0011	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	65.1	0.0651	265.15	17	
			Накладные расходы				105%	113	
			Сметная прибыль				55%	59	
			Всего с НР и СП					326	
	
70.	70.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		0.102	3 375.95	344	
			Объем: 0.001*102						
	
71.	71.	ГЭСН 09-03-029-01 
(прим)	Монтаж  оборудования спортивных площадок	т		0.15	12 275.82	1 841	
			Объем: (75*2)/1000						
			Начисления: Н48= 0	
	71. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.83	0.8745	284.598	249	
	71. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	32.37	4.8555	188.840	917	
	71. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.07	0.0105	1 706.35	18	
				(1)			315.05	3	
	71. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.018	964.21	17	
				(1)			285.85	5	
	71. 5.	91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	5.45	0.8175	840.41	687	
				(1)			285.85	234	
	71. 6.	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0.96	0.144	8.14	1	
	71. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.0285	1 080.07	31	
				(1)			236.67	7	
	71. 8.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	0.252	3.25	1	
	71. 9.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	1.443	117.38	169	
			Накладные расходы				90%	1 049	
			Сметная прибыль				72%	840	
			Всего с НР и СП					3 730	
	
72.	72.	15.1.01.01-0002	Стойка баскетбольная из стального профиля со щитом из влагостойкой фанеры, с кольцом, размеры 1800х1000х3754 мм	компл.		2	19 637.20	39 274	
	
		Детская-игровая площадка	
		Установка ограждения (h=2м)  детской площадки  из панелей сетчатых 3D, пруток диам. 5мм (2030х2500) ячейка 200х50, с порош. покрытием RAL	
73.	73.	ГЭСН 09-08-001-01 
(прим)	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт.		0.28	32 687.58	9 153	
	73. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	22.48	6.2944	260.166	1 638	
	73. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	35.64	9.9792	171.800	1 714	
	73. 3.	91.04.01-031	Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	маш.-ч	10.93	3.0604	1 082.58	3 313	
				(1)			236.67	724	
	73. 4.	91.14.01-002	Автобетоносмесители: 5 м3	маш.-ч	10.74	3.0072	1 086.99	3 269	
				(1)			285.85	860	
	73. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.81	0.2268	1 080.07	245	
				(1)			236.67	54	
	73. 6.	11.1.03.01-0001	Бруски деревянные: 50*50 мм	м	55.9	15.652	39.05	611	
			Накладные расходы				90%	3 017	
			Сметная прибыль				72%	2 413	
			Всего с НР и СП					14 583	
	
74.	74.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		1.775	3 375.95	5 992	
			Объем: 0.28*6.34						
	
75.	75.	С40 цена поставщ.	Столб с заглушкой Н=2700мм, сеч. 60х40мм	шт		28	600.00	16 800	
			Поправки: М: =600	
	
76.	76.	ГЭСН 09-08-002-05 
(прим)	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м	10 шт.		2.7	1 520.89	4 106	
	76. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	1.836	243.284	447	
	76. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	7.11	19.197	171.800	3 298	
	76. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.11	0.297	1 080.07	321	
				(1)			236.67	70	
	76. 4.	91.16.01-001	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0.57	1.539	316.82	488	
				(1)			244.56	376	
			Накладные расходы				90%	3 371	
			Сметная прибыль				72%	2 696	
			Всего с НР и СП					10 173	
	
77.	77.	С41 цена поставщ.	Панель металлическая сетчатая 3D, пруток диам. 5мм (2030х2500мм), ячейка 200х50	шт		27	2 100.00	56 700	
			Поправки: М: =2100	
	
78.	78.	С42 цена поставщ.	Крепление для панелей на столбы (3шт на 1 столб)	компл.		28	210.00	5 880	
			Поправки: М: =210	
	
79.	79.	ГЭСН 07-01-055-08 
(прим)	Устройство калиток: с установкой столбов металлических	100 шт.		0.02	175 333.10	3 507	
	79. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.02	0.0604	236.670	14	
	79. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	855.65	17.113	199.230	3 409	
	79. 3.	91.01.05-106	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3	маш.-ч	0.08	0.0016	991.07	2	
				(1)			236.67		
	79. 4.	91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	4.35	0.087	12.73	1	
	79. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2.94	0.0588	1 080.07	64	
				(1)			236.67	14	
	79. 6.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	11.6	0.232	45.35	11	
	79. 7.	01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0.02	0.0004	49 329.12	20	
	79. 8.	04.3.01.09-0011	Раствор готовый кладочный цементный марки: 25	м3	0.015	0.0003	2 616.09	1	
			Накладные расходы				130%	4 450	
			Сметная прибыль				72%	2 465	
			Всего с НР и СП					10 421	
	
80.	80.	04.3.01.09-0011	Раствор готовый кладочный цементный марки: 25	м3		-0.0003	2 616.09	-1	
			Объем: (0.02)*(-0.015)						
	
81.	81.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		0.1	3 375.95	338	
			Объем: (0.02)*5.0						
	
82.	82.	С43 цена поставщ.	Калитка с заполнением усиленной панелью металлической сетчатой, пруток диам. 6/5/6мм (2000х1000мм), ячейка 200х50  (в комплекте: столбы 60х60мм - 2 шт, регулируемые петли, ручка, замок, набор ключей)	компл.		2	12 000.00	24 000	
			Поправки: М: =12000	
	
		Покрытие детской площадки (травмобезопасное с замковым соединением)	
83.	83.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.073	54 717.59	3 994	
			Объем: 293*0.25						
	83. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	3.18426	283.664	903	
	83. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	1.10084	156.640	172	
	83. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.75482	997.41	753	
				(1)			276.63	209	
	83. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	2.42944	1 259.35	3 060	
				(1)			285.85	694	
	83. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00292	3 276.70	10	
			Накладные расходы				95%	1 021	
			Сметная прибыль				43%	462	
			Всего с НР и СП					5 478	
	
84.	84.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		116.8	159.83	18 668	
			Объем: 73*1.6						
	
85.	85.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.44	19 862.09	8 739	
			Объем: 293*0.15						
	85. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	6.1072	262.054	1 600	
	85. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	6.9168	160.970	1 113	
	85. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.7788	1 656.81	1 290	
				(1)			276.63	215	
	85. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	1.8876	1 052.79	1 987	
				(1)			205.93	389	
	85. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	3.1152	1 293.78	4 030	
				(1)			295.07	919	
	85. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.3256	837.91	273	
				(1)			236.67	77	
	85. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	2.2	20.52	45	
			Накладные расходы				142%	3 852	
			Сметная прибыль				81%	2 198	
			Всего с НР и СП					14 789	
	
86.	86.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		48.4	567.63	27 473	
			Объем: 44*1.1						
	
87.	87.	ГЭСН 11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3		29.3	894.80	26 218	
			Объем: 293*0.1						
	87. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3.66	107.238	168.340	18 052	
	87. 2.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	14.064	3.65	51	
	87. 3.	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.0586	132 558.62	7 768	
	87. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	10.255	20.52	210	
	87. 5.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.0293	4 626.26	136	
			Накладные расходы				123%	22 204	
			Сметная прибыль				64%	11 553	
			Всего с НР и СП					59 975	
	
88.	88.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		29.886	3 375.95	100 894	
			Объем: (29.3)*1.02						
	
89.	89.	ГЭСН 06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т		0.468	4 445.19	2 080	
			Объем: 293*1.596/1000						
	89. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.38	0.17784	257.377	46	
	89. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	12.64	5.91552	177.860	1 052	
	89. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.16	0.07488	964.21	72	
				(1)			285.85	21	
	89. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.10296	1 080.07	111	
				(1)			236.67	24	
	89. 5.	08.3.03.04-0012	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.028	0.013104	64 469.51	845	
			Накладные расходы				105%	1 153	
			Сметная прибыль				55%	604	
			Всего с НР и СП					3 837	
	
90.	90.	08.1.02.17-0091	Сетка сварная из арматурной проволоки, диаметр 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2		293	97.40	28 538	
	
91.	91.	ГЭСН 11-01-036-03 
(прим)	Устройство покрытий: из резиновой плитки с замковым соединением  толщ.30мм	100 м2		2.93	3 496.98	10 246	
	91. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.82	2.4026	253.239	608	
	91. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	17.2	50.396	166.890	8 411	
	91. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.34	0.9962	317.75	317	
				(1)			276.63	276	
	91. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.48	1.4064	1 080.07	1 519	
				(1)			236.67	333	
			Накладные расходы				123%	11 093	
			Сметная прибыль				64%	5 772	
			Всего с НР и СП					27 112	
	
92.	92.	С44 цена постав.	Резиновая плитка с замковым соединением 1050х1050мм,  толщ. 30мм	м2		298.86	1 740.00	520 016	
			Объем: 293*1.02						
			Поправки: М: =1740	
	
93.	93.	С45 цена постав.	Полиуретановое связующее	кг		43.95	370.00	16 262	
			Объем: 293*0.15						
			Поправки: М: =370	
	
		Установка бортовых камней  БР 100.20.8	
94.	94.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.00386	54 717.59	211	
			Объем: 69*0.2*0.28						
	94. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.1683732	283.664	48	
	94. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.0582088	156.640	9	
	94. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.0399124	997.41	40	
				(1)			276.63	11	
	94. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.1284608	1 259.35	162	
				(1)			285.85	37	
	94. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0001544	3 276.70	1	
			Накладные расходы				95%	54	
			Сметная прибыль				43%	25	
			Всего с НР и СП					290	
	
95.	95.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		6.176	159.83	987	
			Объем: 3.86*1.6						
	
96.	96.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.019	19 862.09	377	
			Объем: (69*0.28*0.1)						
	96. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.26372	262.054	69	
	96. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.29868	160.970	48	
	96. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.03363	1 656.81	56	
				(1)			276.63	9	
	96. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.08151	1 052.79	86	
				(1)			205.93	17	
	96. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.13452	1 293.78	174	
				(1)			295.07	40	
	96. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.01406	837.91	12	
				(1)			236.67	3	
	96. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.095	20.52	2	
			Накладные расходы				142%	166	
			Сметная прибыль				81%	95	
			Всего с НР и СП					638	
	
97.	97.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		2.09	567.63	1 186	
			Объем: 1.9*1.10						
	
98.	98.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м		0.69	14 325.84	9 885	
	98. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.4968	283.118	141	
	98. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	52.4952	169.780	8 913	
	98. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.4692	964.21	452	
				(1)			285.85	134	
	98. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0276	1 080.07	30	
				(1)			236.67	7	
	98. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00069	61 408.51	42	
	98. 6.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.1173	3 815.92	448	
			Накладные расходы				142%	12 857	
			Сметная прибыль				81%	7 334	
			Всего с НР и СП					30 075	
	
99.	99.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.014	3 096.39	43	
			Объем: (0.69)*(0.06*0.33)						
	
100.	100.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		3.501	3 375.95	11 819	
			Объем: (0.69)*(5.9*0.86)						
	
101.	101.	05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		69	193.36	13 342	
			Объем: (0.69)*100.0						
	
		Элементы детской игровой  площадки	
102.	102.	ГЭСН 01-02-058-02 
(прим)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под детское игровое и спортивное оборудование)	100 м3		0.0425	43 859.20	1 864	
			Объем: (0.5*0.5*0.25)*68						
	102. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	280	11.9	156.640	1 864	
			Накладные расходы				80%	1 491	
			Сметная прибыль				38%	708	
			Всего с НР и СП					4 064	
	
103.	103.	ГЭСН 01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.0425	8 057.03	342	
	103. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53.56	2.2763	150.430	342	
			Накладные расходы				80%	274	
			Сметная прибыль				38%	130	
			Всего с НР и СП					746	
	
104.	104.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		6.8	159.83	1 087	
			Объем: 4.25*1.6						
	
105.	105.	ГЭСН 06-01-001-13	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3		0.068	153 396.52	10 431	
			Объем: (0.5*0.5*0.4)*68						
	105. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.7	1.3396	273.817	367	
	105. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	598.26	40.68168	171.800	6 989	
	105. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	17.61	1.19748	1 078.50	1 291	
				(1)			276.63	331	
	105. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.74	0.05032	964.21	49	
				(1)			285.85	14	
	105. 5.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.27	0.01836	1 052.79	19	
				(1)			205.93	4	
	105. 6.	91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	29.16	1.98288	12.73	25	
	105. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.08	0.07344	1 080.07	79	
				(1)			236.67	17	
	105. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.424	0.028832	20.52	1	
	105. 9.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.03	0.00204	61 408.51	125	
	105. 10.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.082	0.005576	13 985.04	78	
	105. 11.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0762	0.0051816	53 725.64	278	
	105. 12.	11.1.03.06-0095	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.7	0.0476	6 763.90	322	
	105. 13.	11.2.13.04-0011	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	65.1	4.4268	265.15	1 174	
			Накладные расходы				105%	7 724	
			Сметная прибыль				55%	4 046	
			Всего с НР и СП					22 201	
	
106.	106.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		6.936	3 375.95	23 416	
			Объем: 0.068*102						
	
107.	107.	ГЭСН 09-03-029-01 
(прим)	Монтаж  оборудования детских игровых площадок	т		2.506	12 275.82	30 763	
			Объем: (129+220+234+1351+249+57+228+38)/1000						
			Начисления: Н48= 0	
	107. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.83	14.60998	284.598	4 158	
	107. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	32.37	81.11922	188.840	15 319	
	107. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.07	0.17542	1 706.35	299	
				(1)			315.05	55	
	107. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.30072	964.21	290	
				(1)			285.85	86	
	107. 5.	91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	5.45	13.6577	840.41	11 478	
				(1)			285.85	3 904	
	107. 6.	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0.96	2.40576	8.14	20	
	107. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.47614	1 080.07	514	
				(1)			236.67	113	
	107. 8.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	4.21008	3.25	14	
	107. 9.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	24.10772	117.38	2 830	
			Накладные расходы				90%	17 529	
			Сметная прибыль				72%	14 023	
			Всего с НР и СП					62 316	
	
108.	108.	С46 цена поставщ.	Карусель с рулем	шт		1	35 683.00	35 683	
			Поправки: М: =35683	
	
109.	109.	С47 цена поставщ.	Детский игровой комплекс (тип 4)	шт		1	511 157.00	511 157	
			Поправки: М: =511157	
	
110.	110.	С48 цена поставщ.	Песочный дворик игровой (тип 4)	шт		1	67 583.00	67 583	
			Поправки: М: =67583	
	
111.	111.	С49 цена поставщ.	Качалка-балансир "с фигурой сказочного героя"	шт		1	16 524.00	16 524	
			Поправки: М: =16524	
	
112.	112.	С50 цена поставщ.	Домик-беседка  типа "Карета"	шт		1	64 780.00	64 780	
			Поправки: М: =64780	
	
113.	113.	С51 цена поставщ.	Качели детские двойные с гнездом	шт		1	103 787.00	103 787	
			Поправки: М: =103787	
	
114.	114.	С52 цена поставщ.	Детский гимнастический  комплекс  (тип 4)	шт		1	101 629.00	101 629	
			Поправки: М: =101629	
	
115.	115.	С53 цена поставщ.	Щит информационный	шт		1	10 358.00	10 358	
			Поправки: М: =10358	

		.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					2 797 414	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 698 921	
		.       МАТЕРИАЛОВ -					2 210 685	
		.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 38, 48, 83, 94; %=142 - по стр. 40, 50, 52, 67, 85, 96, 98; %=123 - по стр. 42, 46, 87, 91; %=105 - по стр. 44, 69, 89, 105; %=130 - по стр. 63, 79; %=80 - по стр. 68, 102, 103)					213 263	
		.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 38, 48, 83, 94; %=81 - по стр. 40, 50, 52, 67, 85, 96, 98; %=64 - по стр. 42, 46, 87, 91; %=55 - по стр. 44, 69, 89, 105; %=72 - по стр. 63, 79; %=38 - по стр. 68, 102, 103)					112 344	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					3 024 528	
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					59 763	
		.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 56, 59, 71, 73, 76, 107)					32 630	
		.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 56, 59, 71, 73, 76, 107)					26 104	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					118 497	
		СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					38 730	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					38 730	
		. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					3 181 755	
		Непредвиденные расходы - 2%				2	63 635	
		Итого с непредвиденными расходами					3 245 390	
		НДС 20%				20	649 078.00	
		ВСЕГО С НДС					3 894 468.00	
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					245 893	
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					138 448	
	
		Раздел 3.  Спортивная площадка	
	
		Покрытие  РЕЗИНОВОЙ ПЛИТКОЙ	
116.	116.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.05	54 717.59	2 736	
			Объем: 200*0.25						
	116. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	2.181	283.664	619	
	116. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.754	156.640	118	
	116. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.517	997.41	516	
				(1)			276.63	143	
	116. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.664	1 259.35	2 096	
				(1)			285.85	476	
	116. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.002	3 276.70	7	
			Накладные расходы				95%	700	
			Сметная прибыль				43%	317	
			Всего с НР и СП					3 753	
	
117.	117.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		80	159.83	12 786	
			Объем: 50*1.6						
	
118.	118.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.3	19 862.09	5 959	
			Объем: 200*0.15						
	118. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	4.164	262.054	1 091	
	118. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	4.716	160.970	759	
	118. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.531	1 656.81	880	
				(1)			276.63	147	
	118. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	1.287	1 052.79	1 355	
				(1)			205.93	265	
	118. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	2.124	1 293.78	2 748	
				(1)			295.07	627	
	118. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.222	837.91	186	
				(1)			236.67	53	
	118. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	1.5	20.52	31	
			Накладные расходы				142%	2 627	
			Сметная прибыль				81%	1 499	
			Всего с НР и СП					10 085	
	
119.	119.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		33	567.63	18 732	
			Объем: 30*1.1						
	
120.	120.	ГЭСН 11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3		20	894.80	17 896	
			Объем: 200*0.1						
	120. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3.66	73.2	168.340	12 322	
	120. 2.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	9.6	3.65	35	
	120. 3.	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.04	132 558.62	5 302	
	120. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	7	20.52	144	
	120. 5.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.02	4 626.26	93	
			Накладные расходы				123%	15 156	
			Сметная прибыль				64%	7 886	
			Всего с НР и СП					40 938	
	
121.	121.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		20.4	3 375.95	68 869	
			Объем: (20.0)*1.02						
	
122.	122.	ГЭСН 06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т		0.319	4 445.19	1 418	
			Объем: 200*1.596/1000						
	122. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.38	0.12122	257.377	31	
	122. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	12.64	4.03216	177.860	717	
	122. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.16	0.05104	964.21	49	
				(1)			285.85	15	
	122. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.07018	1 080.07	76	
				(1)			236.67	17	
	122. 5.	08.3.03.04-0012	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.028	0.008932	64 469.51	576	
			Накладные расходы				105%	785	
			Сметная прибыль				55%	411	
			Всего с НР и СП					2 615	
	
123.	123.	08.1.02.17-0083	Сетка сварная из арматурной проволоки, диаметр 3,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2		200	51.53	10 306	
	
124.	124.	ГЭСН 11-01-037-05 
(прим)	Устройство покрытий: из готовых ковров, резиновая плитка  #MONOLIT30#	100 м2		2	3 673.29	7 347	
	124. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.85	1.7	253.124	430	
	124. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	17.2	34.4	175.700	6 044	
	124. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.35	0.7	317.75	222	
				(1)			276.63	194	
	124. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.5	1	1 080.07	1 080	
				(1)			236.67	237	
			Накладные расходы				123%	7 963	
			Сметная прибыль				64%	4 143	
			Всего с НР и СП					19 453	
	
125.	125.	С11. Цена постав	Резиновые плитки  (1050*1050*30)	м2		200	1 740.00	348 000	
			Поправки: М: =1740	
	
126.	126.	С12. Цена постав	Полиуретановое связующее	кг		30	370.00	11 100	
			Объем: 200*0.15						
			Поправки: М: =370	
	
		Элементы спортивной площадки	
127.	127.	ГЭСН 01-02-058-02 
(прим)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под детское игровое и спортивное оборудование)	100 м3		0.0225	43 859.20	987	
			Объем: (0.5*0.5*0.25)*36						
	127. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	280	6.3	156.640	987	
			Накладные расходы				80%	790	
			Сметная прибыль				38%	375	
			Всего с НР и СП					2 152	
	
128.	128.	ГЭСН 01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.0325	8 057.03	262	
	128. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53.56	1.7407	150.430	262	
			Накладные расходы				80%	210	
			Сметная прибыль				38%	100	
			Всего с НР и СП					571	
	
129.	129.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		3.6	159.83	575	
			Объем: 2.25*1.6						
	
130.	130.	ГЭСН 06-01-001-13	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3		0.036	153 396.52	5 522	
			Объем: (0.5*0.5*0.4)*36						
	130. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.7	0.7092	273.817	194	
	130. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	598.26	21.53736	171.800	3 700	
	130. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	17.61	0.63396	1 078.50	684	
				(1)			276.63	175	
	130. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.74	0.02664	964.21	26	
				(1)			285.85	8	
	130. 5.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.27	0.00972	1 052.79	10	
				(1)			205.93	2	
	130. 6.	91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	29.16	1.04976	12.73	13	
	130. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.08	0.03888	1 080.07	42	
				(1)			236.67	9	
	130. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.424	0.015264	20.52		
	130. 9.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.03	0.00108	61 408.51	66	
	130. 10.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.082	0.002952	13 985.04	41	
	130. 11.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0762	0.0027432	53 725.64	147	
	130. 12.	11.1.03.06-0095	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.7	0.0252	6 763.90	170	
	130. 13.	11.2.13.04-0011	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	65.1	2.3436	265.15	621	
			Накладные расходы				105%	4 089	
			Сметная прибыль				55%	2 142	
			Всего с НР и СП					11 752	
	
131.	131.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		3.672	3 375.95	12 396	
			Объем: 0.036*102						
	
132.	132.	ГЭСН 09-03-029-01 
(прим)	Монтаж  оборудования спортивных площадок	т		1.194	12 275.82	14 657	
			Объем: (80+62+65+60+57+543+327)/1000						
			Начисления: Н48= 0	
	132. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.83	6.96102	284.598	1 981	
	132. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	32.37	38.64978	188.840	7 299	
	132. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.07	0.08358	1 706.35	143	
				(1)			315.05	26	
	132. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.14328	964.21	138	
				(1)			285.85	41	
	132. 5.	91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	5.45	6.5073	840.41	5 469	
				(1)			285.85	1 860	
	132. 6.	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0.96	1.14624	8.14	9	
	132. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.22686	1 080.07	245	
				(1)			236.67	54	
	132. 8.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	2.00592	3.25	7	
	132. 9.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	11.48628	117.38	1 348	
			Накладные расходы				90%	8 352	
			Сметная прибыль				72%	6 682	
			Всего с НР и СП					29 691	
	
133.	133.	С13 цена поставщ.	Уличный тренажер  "Шаговый горизонтальный"	шт		1	47 109.00	47 109	
			Поправки: М: =47109	
	
134.	134.	С14 цена поставщ.	Уличный тренажер "Маятниковой двойной"	шт		1	42 597.00	42 597	
			Поправки: М: =42597	
	
135.	135.	С15 цена поставщ.	Уличный тренажер "Элиптический"	шт		1	46 299.00	46 299	
			Поправки: М: =46299	
	
136.	136.	С16 цена поставщ.	Уличный тренажер "Тяга верхняя"	шт		1	36 653.00	36 653	
			Поправки: М: =36653	
	
137.	137.	С17 цена поставщ.	Уличный тренажер "Шаговый вертикальный"	шт		1	37 817.00	37 817	
			Поправки: М: =37817	
	
138.	138.	С18 цена поставщ.	Комплекс из 9 турников, брусьев, шведской стенки, рукоход.	шт		1	196 787.00	196 787	
			Поправки: М: =196787	
	
139.	139.	С19 цена поставщ.	Комплекс из 3 турников, брусьев, шведской стенки, наклонной скамьи для пресса.	шт		1	123 733.00	123 733	
			Поправки: М: =123733	
	
140.	140.	С19Б цена постав.	Информационный щит	шт		1	10 358.00	10 358	
			Поправки: М: =10358	

		.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					1 080 901	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 052 883	
		.       МАТЕРИАЛОВ -					564 055	
		.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 116; %=142 - по стр. 118; %=123 - по стр. 120, 124; %=105 - по стр. 122, 130; %=80 - по стр. 127, 128)					32 320	
		.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 116; %=81 - по стр. 118; %=64 - по стр. 120, 124; %=55 - по стр. 122, 130; %=38 - по стр. 127, 128)					16 873	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 102 076	
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					14 657	
		.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 132)					8 352	
		.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 132)					6 682	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					29 691	
		СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					13 361	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					13 361	
		. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					1 145 128	
		Непредвиденные расходы - 2%				2	22 903	
		Итого с непредвиденными расходами					1 168 031	
		НДС 20%				20	233 606.20	
		ВСЕГО С НДС					1 401 637.20	
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					40 672	
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					23 555	
	
		.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					4 771 322	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					4 610 954	
		.       МАТЕРИАЛОВ -					3 366 197	
		.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 11, 38, 48, 83, 94, 116; %=142 - по стр. 3, 13, 15, 30, 40, 50, 52, 67, 85, 96, 98, 118; %=123 - по стр. 5, 9, 42, 46, 87, 91, 120, 124; %=105 - по стр. 7, 34, 44, 69, 89, 105, 122, 130; %=130 - по стр. 26, 63, 79; %=80 - по стр. 31, 32, 68, 102, 103, 127, 128)					392 945	
		.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 1, 11, 38, 48, 83, 94, 116; %=81 - по стр. 3, 13, 15, 30, 40, 50, 52, 67, 85, 96, 98, 118; %=64 - по стр. 5, 9, 42, 46, 87, 91, 120, 124; %=55 - по стр. 7, 34, 44, 69, 89, 105, 122, 130; %=72 - по стр. 26, 63, 79; %=38 - по стр. 31, 32, 68, 102, 103, 127, 128)					206 395	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					5 210 294	
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					90 161	
		.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 19, 22, 36, 56, 59, 71, 73, 76, 107, 132)					49 695	
		.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 19, 22, 36, 56, 59, 71, 73, 76, 107, 132)					39 756	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					179 612	
		СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					70 207	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					70 207	
		. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					5 460 113	
		Непредвиденные расходы - 2%				2	109 202	
		Итого с непредвиденными расходами					5 569 315	
		НДС 20%				20	1 113 863.00	
		ВСЕГО С НДС					6 683 178.00	
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					442 640	
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					246 151	

Составил:	Вед.инженер СО МКУ «КР МКД»:                                       Глущенко Н.И.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам.начальника СО МКУ «КР МКД»:                                      Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)