«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Исполнительный директор ООО «УКБР № 1»	
		
________________ /С.Б. Русович /	________________ / И.Ю. Чоглоков /	
		
«______»____________________ 2014 г.	«______»____________________ 2014 г.	

	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
на капитальный ремонт крыши МКД №19-21 по ул. Восточной	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	6.12	
2.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	6.12	
3.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.9	
4.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	1.8	
5.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (кобылки)	100 м	1	
6.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.4	
7.	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.03	
8.	Разборка ограждения кровли	100 м ограждения	0.99	
9.	Разборка подшивки карниза	100 м2 подшивки	0.9	
10.	Подшивка карниза досками	100 м2 потолка	0.9	
11.	Простая окраска масляными составами по дереву карниза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.9	
12.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	6.12	
13.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	126.684	
14.	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	100 м2 кровли	6.12	
15.	Лист безасбестовый волнистый окрашенный "Этернит"	м2	783.36	
16.	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	3	
17.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	1.26	
18.	Обивка слуховых окон кровельной сталью оцинкованной	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.09	
19.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.0396	
20.	Устройство бетонных оголовков	1 м3	1	
21.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.045	
22.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.189	
23.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7	100 м труб	0.045	
24.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7	100 м труб	0.045	
25.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.693	
26.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.38	
27.	Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.38	
28.	Разборка желобов	100 м труб и покрытий	0.99	
29.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.99	
30.	Устройство снегозадержателей	100 м ограждения	0.99	
31.	Устройство мелких покрытий (капельники) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.25	
32.	Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек	100 м	0.78	
33.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.06	
34.	Смена колен водосточных труб с люлек	100 шт.	0.12	
35.	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.72	
36.	Смена воронок водосточных труб с люлек	100 шт.	0.06	
37.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (мауэрлат)	1 м3 кладки	1	
38.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	26.19	
39.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1)	т	26.19	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)