«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «УК МЕГАДОМ»	
		
________________ /С.Б.Русович/	________________ /О.В. Уланова /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	г.Калининград, ул.Коммунистическая,58а-г	
Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь   	
	
на ремонт наружных стен с заделкой трещин (в том числе у оконных проемов), межпанельных соединений, капитальный ремонт канализации	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  ФАСАД	
	
1.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	24.4696	
2.	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	2.44	
3.	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением наружных инвентарных лесов отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки	100 м восстановленной герметизации стыков	39.738	
4.	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	80	
5.	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм", сечение круглое сплошное, диаметр 30 мм	м	4013.538	
6.	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением наружных инвентарных лесов отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки	100 м восстановленной герметизации стыков	4.998	
7.	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	7.9476	
8.	Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ")	м2	874.236	
9.	Устройство солнцезащиты красками ПХВ (бутадионстирольными или кумаронокаучуковыми)	100 м шва	44.736	
	
	Раздел 2.  КАHАЛИЗАЦИЯ	
	
10.	Разборка бетонных оснований под полы на кирпичном щебне	1 м3	8.4	
11.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	20.16	
12.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	20.16	
13.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.56	
14.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.49868084	
15.	Песок природный для строительных работ средний	м3	54.857	
16.	Погрузка грунта растительного слоя ( земля, перегной) в автотранспортные средства	т	78.4	
17.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	78.4	
18.	Устройство основания под трубопроводы песчаного	10 м3 основания	0.56	
19.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.56	
20.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0.56	
21.	Фасонные соединительные части: тройник, отвод , ревизия, переход "чугун-пластик"	шт	154	
22.	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	8.4