«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД» 
                                         	Генеральный директор ООО «УКЛР»                                                  	
________________ / С.Б. Русович /
	________________ /О.Ю. Емельянова/	
«______»____________________ 2017 г.	«______»____________________ 2017 г.	

	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
на капитальный ремонт системы электроснабжения в МОП МКД по адресу: проспект Московский д. 29-37 в г. Калининграде	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	ВРУ-1 (31 подъезд)	
1.	Демонтаж рубильник на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 400 А  МДС 81-37.2004, п.3.2.1 Кзтр=0.3; Кэм=0.3; Кмр=0	1 шт.	1	
2.	Демонтаж Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А МДС 81-37.2004, п.3.2.1 Кзтр=0.3; Кэм=0.3; Кмр=0	1 шт.	18	
3.	Демонтаж электросчетчиков	100 шт.	0.02	
4.	Очистка поверхности щетками металлической конструкции щита	1 м2 очищаемой поверхности	15.2	
5.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.152	
6.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.152	
7.	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А	1 шт.	1	
8.	Рубильник перекидной типа ВР32-35А7 250А	шт	1	
9.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А	1 шт.	1	
10.	Автоматический выключатель   NZMN2-160А	шт	1	
11.	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ	1 шт.	3	
12.	Трансформатор тока 150/5	шт	3	
13.	Прибор или аппарат	1 шт.	1	
14.	Блок испытательный	шт	1	
15.	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные	1 шт.	1	
16.	Счетчик эл. ЦЭ 6803В/1 (1кл. точн.) 1Т 3ф. 5-7,5А (380В)	шт	1	
17.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А	1 шт.	6	
18.	Автомат PLHT-C80/3 (C)	шт	3	
19.	Автоматический выключатель GLS6 -С32/3	шт	3	
20.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	4	
21.	Автомат CLS6-В10/2  (В)	шт	4	
22.	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2	100 м	0.03	
23.	Шина медная 5х40мм	шт	3	
24.	Шина нулевая на DIN-изол	1шт	2	
	ВРУ-2 (35 подъезд)	
25.	Демонтаж рубильник на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 400 А  МДС 81-37.2004, п.3.2.1 Кзтр=0.3; Кэм=0.3; Кмр=0	1 шт.	1	
26.	Демонтаж Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А МДС 81-37.2004, п.3.2.1 Кзтр=0.3; Кэм=0.3; Кмр=0	1 шт.	18	
27.	Демонтаж электросчетчиков	100 шт.	0.02	
28.	Очистка поверхности щетками металлической конструкции щита	1 м2 очищаемой поверхности	15.2	
29.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.152	
30.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.152	
31.	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А	1 шт.	1	
32.	Рубильник перекидной типа ВР32-35А7 250А	шт	1	
33.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А	1 шт.	1	
34.	Автоматический выключатель   NZMN2-160А	шт	1	
35.	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные	1 шт.	1	
36.	Счетчик эл. ЦЭ 6803В/1 (1кл. точн.) 1Т 3ф. 10-100А (380В)	шт	1	
37.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А	1 шт.	5	
38.	Автомат PLHT-C80/3 (C)	шт	2	
39.	Автоматический выключатель GLS6 -С32/3	шт	3	
40.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	3	
41.	Автомат CLS6-В10/2  (В)	шт	3	
42.	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2	100 м	0.03	
43.	Шина медная 5х40мм	шт	3	
44.	Шина нулевая на DIN-изол	1шт	2	
	Электроснабжение подъездов (замена квартирных стояков)	
45.	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (перекрытия) Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий	0.9	
46.	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 100 см2	100 м борозд	3	
47.	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм	100 шт.	0.55	
48.	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.5	
49.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.9	
50.	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.9	
51.	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 50 мм2	100 м пучка проводов	3.2	
52.	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	100 м	3.2	
53.	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 40 мм	м	326.4	
54.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм	шт.	177	
55.	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 40-45 мм	шт.	320	
56.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2	100 м	3.2	
57.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2	1000 м	0.122	
58.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2	1000 м	0.204	
	Щиты этажные	
59.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	185	
60.	Автоматический выключатель  GLS6 -В25/2	шт	180	
61.	Автоматический  лестничный выключатель EATON Moeller  на DIN-рейку	шт	5	
62.	DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 260 мм	шт.	100	
63.	Сжимы ответвительные У-733 (доп. РЦЦС: "в пластмассовом корпусе, размер 44х44х36 мм, для проводов сечением: магистрального - 16-35 мм2, ответвительного 1,5-10 мм2")	шт.	188	
64.	Шина PEN	1шт	45	
65.	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2 ( подключение квартир)	100 шт.	3.6	
	замена электропроводки моп (лестничные клетки, подвал)	
66.	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	1.8	
67.	Демонтаж выключателей	100 шт.	0.55	
68.	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (перекрытия) Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий	0.45	
69.	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 100 см2	100 м борозд	1.5	
70.	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.214	
71.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.45	
72.	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.45	
73.	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	1.8	
74.	Светильник  настенный   IP54	шт	175	
75.	Светильник  потолочный  IP44	шт	5	
76.	Лампы энергосберегающие для светильников	шт	180	
77.	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.05	
78.	Выключатель наружной установки 1-кл IP44 универсальный	шт.	5	
79.	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0.05	
80.	Выключатель двухклавишный   универсальный  IP44  0331-02	шт	5	
81.	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 6	1 шт.	85	
82.	звонковая кнопка (выключатель кнопочного типа)	шт	45	
83.	Датчик движения ДД024 угол 180гр.	шт	40	
84.	Коробка распределительная IP54	шт.	75	
85.	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	5.4	
86.	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 16 мм	м	550.8	
87.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром до 20 мм	шт.	318	
88.	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 15-19 мм	шт.	540	
89.	Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м	100 м	2.26	
90.	Короб металлический перфорированный 40х60 ( l-2м)	шт	113	
91.	Крышка короба  металлическ.  40х60 ( l-2м)	шт	113	
92.	Провод в коробах, сечением до 6 мм2	100 м	2.26	
93.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	5.4	
94.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.781	
	Электроснабжение лифтов	
95.	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 35 мм2	100 м пучка проводов	3	
96.	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	100 м	3	
97.	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 40 мм	м	306	
98.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм	шт.	175	
99.	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 40-45 мм	шт.	300	
100.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	100 м	3	
101.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А) -FRLS 5х10 мм	м	306	
	прочие работы	
102.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	7.56	
103.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	7.56	

Составил:	Ведущий инженер отдела контроля                  Герасименко И.Л.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Заместитель директора                         Поломошнов Ю.Г.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)