«УТВЕРЖДАЮ»	
 	 	 	Смета на сумму:	832 053	руб.	
	Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД»	
 		
 	_____________________________/ С.Б. Русович/	
		
 	«______»__________________________ 2015г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2	
(Локальный сметный расчет)	
на замену внутридомовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного дома № 3-5 по ул.Репина, № 28-32 по ул.Брамса г.Калининграда
	
Сметная стоимость:	832.053	тыс. руб.	
монтажных работ:	603.202	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.679	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	110.843	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Демонтажные работы	
	
1.	ТЕРр 67-4-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт.	0.55	53.31	52.33	0.98	29.32	28.78	0.54	16.11	9.33	468.70	463.67	5.03	
					0.39			0.21	1	18.69			4.01	
	Накладные расходы		85%			24.64				72%	336.73			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.84				52%	243.19			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					72.81					1 048.62			
	
2.	ТЕРр 67-4-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж выключателей, розеток, 100 шт.	0.3	48.36	48.36		14.51	14.51		16.11	1	233.72	233.72		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			12.33				72%	168.28			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			9.43				52%	121.53			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					36.28					523.53			
	
3.	ТЕРр 67-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2, 100 м пучка проводов	1.7	19.51	19.51		33.17	33.17		16.11	1	534.32	534.32		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			28.19				72%	384.71			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			21.56				52%	277.85			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					82.93					1 196.88			
	
4.	ТЕРр 67-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 16 мм2, 100 м пучка проводов	0.55	25.58	25.58		14.07	14.07		16.11	1	226.65	226.65		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			11.96				72%	163.19			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			9.15				52%	117.86			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					35.18					507.70			
	
	Общестроительные работы	
	
5.	ТЕР 46-03-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 (перекрытия), 100 отверстий	0.21	687.25	153.07	534.18	144.32	32.14	112.18	16.12	4.18	987.08	518.17	468.90	
					48.89			10.27	1	16.1			165.30	
	Накладные расходы		99%			41.99				84%	574.11			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			25.45				48%	328.07			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					211.75					1 889.26			
	
6.	ТЕР 46-03-011-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 100 см2, 100 м борозд	0.9	1 935.05	460.22	1 474.83	1 741.55	414.20	1 327.35	16.12	4.18	12 225.18	6 676.87	5 548.31	
					134.99			121.49	1	16.1			1 956.01	
	Накладные расходы		99%			530.33				84%	7 251.62			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			321.41				48%	4 143.78			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 593.30					23 620.58			
	
7.	ТЕР 46-03-008-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 25 см, 10 м2 ниш	0.975	1 685.82	460.28	1 225.54	1 643.67	448.77	1 194.90	16.12	4.18	12 228.91	7 234.22	4 994.69	
					112.18			109.38	1	16.1			1 760.95	
	Объем: (0.75*0.65)*20													
	Накладные расходы		99%			552.57				84%	7 555.94			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			334.89				48%	4 317.68			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 531.13					24 102.53			
	
8.	ТЕР 15-02-016-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.144	2 702.63	1 182.22	191.18	389.18	170.24	27.53	16.11	11.58	3 794.45	2 742.56	318.79	
				1 329.24	108.12		191.41	15.57	3.83	14.96		733.10	232.92	
	Объем: (90+6)*0.15													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			176.52				80%	2 380.38			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			87.33				37%	1 100.93			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					653.03					7 275.76			
	
9.	ТЕР 15-04-001-02 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.144	309.24	145.81	6.57	44.53	21.00	0.95	16.12	9.14	441.31	338.47	8.65	
				156.86	0.20		22.59	0.03	4.17	18.69		94.19	0.52	
	Объем: (90+6)*0.15													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			19.98				80%	271.19			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			9.88				37%	125.43			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					74.39					837.93			

	Распределительные устройства  ( щиты подъездные )	
	
10.	ФЕРм 08-03-572-08 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм, 1 шт.	5	180.61	27.61	31.97	903.05	138.06	159.84	17.09	7.4	8 171.66	2 359.45	1 182.82	
				121.03	1.62		605.15	8.10	7.65	18		4 629.40	145.80	
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 201-0843	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			138.85				81%	2 029.25			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			95.00				52%	1 302.73			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 136.91					11 503.64			
	
11.	С.Цена поставщик 
Шкаф встраиваемый IP44   (620х520х130), шт	5	994.54			4 972.70					21 233.45			
				994.54			4 972.70		4.27			21 233.45		
	Поправки: М: =4123*1.03/4.27	
	
12.	ФЕРм 08-03-526-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А, 1 шт.	10	67.13	26.47	4.28	671.26	264.72	42.84	17.11	6.82	8 160.29	4 529.36	292.17	
				36.37	0.17		363.70	1.68	9.18	17.36		3 338.77	29.16	
	Объем: 5+5													
	Добавл.ресурсы:  1-2039;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 350451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1665;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 201-0843;  ССЦ 509-0090;  ССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			253.08				81%	3 692.40			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			173.16				52%	2 370.43			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 097.50					14 223.12			
	
13.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель PLHT -C63/3 (C) 63A 3-pol. 6 кА, шт	5	2 067.00			10 334.98					44 130.35			
				2 067.00			10 334.98		4.27			44 130.35		
	Поправки: М: =8569*1.03/4.27	
	
14.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель
 G LS6 -C50/3 (C) 50A 3-pol. 6 кА, шт	5	465.55			2 327.75					9 939.50			
				465.55			2 327.75		4.27			9 939.50		
	Поправки: М: =1930*1.03/4.27	
	
15.	ФЕРм 08-03-526-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	5	39.27	17.81	1.36	196.37	89.04	6.78	17.1	5.37	2 633.87	1 522.58	36.41	
				20.11			100.55		10.69	1		1 074.88		
	Добавл.ресурсы:  1-2039;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 330206;  ССЦ 101-1665;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 201-0843;  ССЦ 509-0090;  ССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			84.59				81%	1 233.29			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			57.88				52%	791.74			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					338.83					4 658.90			
	
16.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель
 G LS6 -C10/2 (C) 10A 2-pol. 6 кА, шт	5	159.20			796.02					3 399.00			
				159.20			796.02		4.27			3 399.00		
	Поправки: М: =660*1.03/4.27	
	
17.	ФЕРм 08-02-397-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Профиль перфорированный монтажный (прим) Din-рейка, 100 м	0.04	627.41	96.55	123.32	25.10	3.86	4.93	17.11	7.56	201.34	66.08	37.29	
				407.53	26.62		16.30	1.06	6.01	17.98		97.97	19.14	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 030902;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 331451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 502-0639;  ССЦ 509-0166	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			4.67				81%	69.03			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			3.20				52%	44.31			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					32.97					314.68			
	
18.	ТССЦ 509-2643 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5, шт.	10	6.40			64.03					273.40			
				6.40			64.03		4.27			273.40		
	Поправки: М: =27.34/4.27	
	
19.	ФЕРм 08-01-068-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2, 100 м	0.04	891.29	606.06	184.50	35.65	24.24	7.38	17.1	10.61	517.91	414.55	78.30	
				100.73	72.26		4.03	2.89	6.22	17.99		25.06	52.00	
	Добавл.ресурсы:  1-2040;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 331002;  СЦЭСМ 351201;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2175;  ССЦ 101-2272;  ССЦ 506-1143;  ССЦ 506-1180	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			25.77				81%	377.91			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			17.63				52%	242.61			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					79.06					1 138.42			
	
20.	С.Цена поставщик 
Шина медь,  М1Т  4х60мм, шт	10	89.39			893.86					3 816.80			
				89.39			893.86		4.27			3 816.80		
	Поправки: М: =367*1.04/4.27	
	
21.	С.Цена поставщик 
Изолятор SM 51A (51x35xM8) ИЭК, 1шт	10	12.11			121.09					517.06			
				12.11			121.09		4.27			517.06		
	Поправки: М: =50.2*1.03/4.27	
	
22.	ФЕРм 08-02-410-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Труба полиэтиленовая , диаметр до 50 мм (прим KOPOFLEX), 100 м	1.2	296.63	172.36	31.36	355.96	206.83	37.63	17.11	7.48	5 481.67	3 538.81	281.45	
				92.92	1.79		111.50	2.15	14.9	17.94		1 661.41	38.49	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 331451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 113-8040;  ССЦ 402-0006;  ССЦ 507-0591;  ССЦ 509-0067;  ССЦ 509-0783;  ССЦ 509-0809	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			198.53				81%	2 897.61			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			135.84				52%	1 860.20			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					690.33					10 239.48			
	
23.	С.Цена поставщик 
Гофрированная двухслойная труба KOPOFLEX d50 гибкая, м	122.4	20.22			2 474.37					10 565.57			
				20.22			2 474.37		4.27			10 565.57		
	Объем: 120*1.02													
	Поправки: М: =83*1.04/4.27	
	
24.	С507-5011 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм, шт.	60	5.42			325.29					1 389.00			
				5.42			325.29		4.27			1 389.00		
	Поправки: М: =23.15/4.27	
	
25.	ТССЦ 301-5605 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 48-53 мм, шт.	110	5.79			636.90					2 137.30			
				5.79			636.90		19.43			2 137.30		
	
26.	ФЕРм 08-02-412-06 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2 (подключение щитов), 100 м	1.4	306.78	162.43	53.23	429.50	227.40	74.52	17.11	7.84	5 188.28	3 890.90	584.27	
				91.12	3.24		127.57	4.54	5.59	18		713.11	81.65	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1764;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 509-0781;  ССЦ 509-1660	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			220.34				81%	3 217.77			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			150.76				52%	2 065.73			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					800.60					10 471.77			
	
27.	С501-8512 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2, 1000 м	0.143	115 083.93			16 457.00					70 271.40			
				115 083.93			16 457.00		4.27			70 271.40		
	Объем: 140*1.02													
	Поправки: М: =491408.4/4.27	
	
	Щиты распределительные этажные	
	
28.	ФЕРм 08-03-572-08 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм, 1 шт.	15	180.61	27.61	31.97	2 709.15	414.18	479.52	17.09	7.4	24 514.98	7 078.34	3 548.45	
				121.03	1.62		1 815.45	24.30	7.65	18		13 888.19	437.40	
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 201-0843	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			416.56				81%	6 087.75			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			285.01				52%	3 908.18			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 410.72					34 510.91			
	
29.	С.Цена поставщик 
Шкаф встраиваемый IP44  RP 48, шт	15	846.19			12 692.88					54 198.60			
				846.19			12 692.88		4.27			54 198.60		
	Поправки: М: =3508*1.03/4.27	
	
30.	ФЕРм 08-03-526-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	51	39.27	17.81	1.36	2 002.97	908.21	69.16	17.1	5.37	26 865.50	15 530.36	371.37	
				20.11			1 025.61		10.69	1		10 963.77		
	Добавл.ресурсы:  1-2039;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 330206;  ССЦ 101-1665;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 201-0843;  ССЦ 509-0090;  ССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			862.80				81%	12 579.59			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			590.34				52%	8 075.79			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 456.11					47 520.88			
	
31.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель 
G LS6 -C25/2 (C) 25A 2-pol. 6 кА, шт	51	163.06			8 316.22					35 510.28			
				163.06			8 316.22		4.27			35 510.28		
	Поправки: М: =676*1.03/4.27	
	
32.	ТССЦ 509-1263 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сжимы ответвительные У-731 (доп. РЦЦС: "в пластмассовом корпусе, размер 44х44х36 мм, для проводов сечением: магистрального - 4-10 мм2, ответвительного 1,5-10 мм2"), шт.	45	3.07			138.15					819.00			
				3.07			138.15		18.2			819.00		
	
33.	ФЕРм 08-01-068-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2, 100 м	0.15	891.29	606.06	184.50	133.69	90.91	27.68	17.1	10.61	1 942.16	1 554.54	293.63	
				100.73	72.26		15.11	10.84	6.22	17.99		93.98	195.00	
	Объем: 0.5*2*15													
	Добавл.ресурсы:  1-2040;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 331002;  СЦЭСМ 351201;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2175;  ССЦ 101-2272;  ССЦ 506-1143;  ССЦ 506-1180	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			96.66				81%	1 417.13			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			66.14				52%	909.76			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					296.49					4 269.05			
	
34.	С.Цена поставщик 
Шина медь,  М1Т  4х60мм, шт	30	89.39			2 681.59					11 450.40			
				89.39			2 681.59		4.27			11 450.40		
	Поправки: М: =367*1.04/4.27	

Электроснабжение подъездов (стояки, подвал)	
	
35.	ФЕРм 08-02-409-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м	5	288.28	214.78	54.61	1 441.39	1 073.88	273.06	17.11	5.86	20 648.59	18 374.09	1 600.13	
				18.89	1.46		94.45	7.32	7.14	17.93		674.37	131.25	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 331451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 113-8040	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			1 027.14				81%	14 989.33			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			702.78				52%	9 622.78			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 171.31					45 260.69			
	
36.	ТССЦ 103-1393 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм, м	510	4.58			2 335.80					7 349.10			
				4.58			2 335.80		14.41			7 349.10		
	Объем: 500*1.02													
	
37.	С507-5007 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм, шт.	350	0.65			228.69					976.50			
				0.65			228.69		4.27			976.50		
	Поправки: М: =2.79/4.27	
	
38.	ФЕРм 08-02-412-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м	5.2	80.62	60.80	5.33	419.23	316.18	27.71	17.11	7.84	6 100.25	5 409.85	217.21	
				14.49	0.32		75.35	1.68	6.28	18		473.19	30.33	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1764;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 509-0778;  ССЦ 509-1652	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			301.97				81%	4 406.55			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			206.61				52%	2 828.89			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					927.81					13 335.69			
	
39.	С501-8482 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м	0.53	5 101.90			2 704.01					11 546.11			
				5 101.90			2 704.01		4.27			11 546.11		
	Объем: 520*1.02													
	Поправки: М: =21785.12/4.27	
	
40.	ФЕРм 08-02-409-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм, 100 м	0.55	440.17	310.43	104.10	242.09	170.74	57.26	17.11	6.58	3 398.43	2 921.28	376.74	
				25.64	4.21		14.10	2.32	7.12	18		100.41	41.70	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 331451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 113-8040	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			164.41				81%	2 400.01			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			112.49				52%	1 540.75			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					518.99					7 339.19			
	
41.	ТССЦ 103-1397 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 50 мм, м	56.1	15.70			880.77					2 943.01			
				15.70			880.77		52.46			2 943.01		
	Объем: 55*1.02													
	
42.	ТССЦ 509-0104 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Скобы двухлапковые (крепление для труб), 10 шт.	37	24.44			904.28					3 588.26			
				24.44			904.28		96.98			3 588.26		
	
43.	ФЕРм 08-02-412-05 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2, 100 м	0.6	207.89	131.75	29.28	124.73	79.05	17.57	17.11	7.84	1 662.05	1 352.52	137.73	
				46.86	1.79		28.12	1.07	6.11	17.94		171.79	19.25	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1764;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 509-0780;  ССЦ 509-1658	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			76.11				81%	1 111.13			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			52.08				52%	713.32			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					252.92					3 486.50			
	
44.	ФЕРм 08-02-412-03 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2, 100 м	0.55	101.63	70.96	7.98	55.89	39.03	4.39	17.11	7.85	784.30	667.73	34.45	
				22.69	0.49		12.48	0.27	6.58	17.78		82.12	4.81	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1764;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 509-1654;  ССЦ 509-1711	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			37.34				81%	544.76			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			25.55				52%	349.72			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					118.77					1 678.78			
	
45.	ФЕРм 08-02-412-10 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2, 100 м	0.95	83.31	50.65	15.97	79.15	48.12	15.17	17.11	7.84	1 056.28	823.32	118.96	
				16.69	0.97		15.86	0.92	7.19	18		114.00	16.62	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1764;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 509-0779	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			46.59				81%	680.35			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			31.88				52%	436.77			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					157.61					2 173.40			
	
46.	С501-8510 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2, 1000 м	0.0612	48 002.65			2 937.76					12 544.25			
				48 002.65			2 937.76		4.27			12 544.25		
	Объем: 60*1.02													
	Поправки: М: =204971.33/4.27	
	
47.	С501-8484 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2, 1000 м	0.153	12 046.69			1 843.14					7 870.23			
				12 046.69			1 843.14		4.27			7 870.23		
	Объем: 150*1.02													
	Поправки: М: =51439.38/4.27	
	
48.	С Цена поставщик. 
Коробка распред. FAST BOX 70x70x40 ip44, шт	25	14.16			353.99					1 511.53			
				14.16			353.99		4.27			1 511.53		
	Поправки: М: =58.70*1.03/4.27	
	
49.	ФЕРм 08-03-593-06 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый, 100 шт.	0.55	1 626.77	840.90	271.52	894.73	462.50	149.34	17.09	7.81	11 064.76	7 904.04	1 166.33	
				514.35	14.26		282.89	7.84	7.05	18		1 994.39	141.13	
	Объем: 5+50													
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-0115;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 509-0167	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			446.82				81%	6 516.59			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			305.72				52%	4 183.49			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 647.27					21 764.84			
	
50.	С.Цена поставщик 
Светильник Rondo 150333 100Вт, E27, настенно-потолочный, белый, IP44, шт	55	63.98			3 518.80					15 025.28			
				63.98			3 518.80		4.27			15 025.28		
	Объем: 50+5													
	Поправки: М: =265.23*1.03/4.27	
	
51.	С509-1859 
Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 100, 10 шт.	5.5	19.33			106.30					453.92			
				19.33			106.30		4.27			453.92		
	Поправки: М: =82.53/4.27	
	
52.	ФЕРм 08-03-591-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.	0.2	498.53	376.16	16.54	99.71	75.23	3.31	17.09	7.56	1 411.06	1 285.73	25.00	
				105.83	0.49		21.17	0.10	4.74	17.78		100.33	1.75	
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1477;  ССЦ 101-1481;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			71.56				81%	1 042.86			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			48.96				52%	669.49			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					220.24					3 123.41			
	
53.	С.Цена поставщик 
Выключатель эл. часть кнопка( с выд. времени от 30с-5мин) 1-кл IP44., шт	20	88.82			1 776.47					7 585.54			
				88.82			1 776.47		4.27			7 585.54		
	Поправки: М: =368.23*1.03/4.27	
	
54.	ФЕРм 08-02-144-04 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей (переподключение квартир), 100 шт.	0.51	160.55	157.92		81.88	80.54		17.1	1	1 400.17	1 377.22		
				2.63			1.34		17.11	1		22.95		
	Добавл.ресурсы:  1-2040	
	Начисления: Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			76.51				81%	1 115.55			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			52.35				52%	716.15			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					210.74					3 231.87			
	
	устройство контура заземления	
	
55.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.018	1 759.67	1 759.67		31.67	31.67		16.11	1	510.27	510.27		
									1	1				
	Объем: 0.7*0.5*5													
	Начисления: Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		72%			22.80				61%	311.26			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			12.03				31%	158.18			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					66.51					979.72			
	
56.	ТЕР 01-02-061-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.018	972.15	972.15		17.50	17.50		16.11	1	281.91	281.91		
									1	1				
	Объем: 0.7*0.5*5													
	Начисления: Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		72%			12.60				61%	171.97			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			6.65				31%	87.39			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					36.75					541.27			
	
57.	ФЕРм 08-02-471-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм, 10 шт.	0.3	212.81	120.70	67.58	63.84	36.21	20.28	17.11	7.18	846.20	619.53	145.58	
				24.53	3.08		7.36	0.93	11.02	17.96		81.10	16.62	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 113-1786	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			35.28				81%	515.28			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			24.14				52%	330.80			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					123.26					1 692.28			
	
58.	ТССЦ 101-1641 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм, т	0.0339	5 326.70			180.58					944.86			
				5 326.70			180.58		27 871.89			944.86		
	Объем: 9*3.77/1000													
	
59.	ФЕРм 08-02-472-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2, 100 м	0.25	317.82	187.25	88.98	79.45	46.81	22.25	17.11	6.94	1 073.55	800.95	154.38	
				41.59	3.56		10.40	0.89	11.37	18		118.22	16.04	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 113-1786	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			45.32				81%	661.76			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			31.01				52%	424.83			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					155.77					2 160.15			
	
60.	ТССЦ 101-1638 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм, т	0.039	7 160.12			279.24					995.75			
				7 160.12			279.24		25 531.97			995.75		
	Объем: 25*1.57/1000													
	
61.	ФЕРм 08-02-146-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 1 кг, 100 м кабеля	0.9	1 001.02	154.22	784.72	900.92	138.80	706.24	17.1	6.71	7 613.02	2 373.51	4 738.90	
				62.08	70.96		55.87	63.86	8.96	18		500.61	1 149.49	
	Добавл.ресурсы:  1-2040;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 030203;  СЦЭСМ 030402;  СЦЭСМ 031050;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-2478;  ССЦ 113-1786;  ССЦ 506-1362	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			192.53				81%	2 853.63			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			131.73				52%	1 831.96			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 225.18					12 298.61			
	
62.	ТССЦ 501-8218 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 кВ: число жил - 1 и сечением 50 мм2, 1000 м	0.0918	36 538.46			3 354.23					14 913.75			
				36 538.46			3 354.23		162 459.1			14 913.75		
	Объем: 90*1.02													

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	100 686.09	6 160.59	4 870.31			530 568.02	104 155.57	26 765.94	
			89 655.25	399.71				399 646.51	6 687.34	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	92 360.38	5 025.07	2 207.40			485 728.89	85 853.10	15 426.60	
			85 127.96	142.97				384 449.20	2 571.64	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	80 323.60					343 529.18			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 1-4; %=81 - по стр. 10, 12, 15, 17, 19, 22, 26, 28, 30, 33, 35, 38, 40, 43-45, 49, 52, 54, 57, 59, 61)	4 900.56					71 492.43			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-4, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 26, 28, 30, 33, 35, 38, 40, 43-45, 49, 52, 54, 57, 59, 61)	3 359.23					45 980.86			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	100 620.17					603 202.18			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	4 472.24	1 135.52	2 662.91			32 409.72	18 302.47	11 339.34	
			673.82	256.74				2 767.90	4 115.70	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	459.82					1 940.61			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 5-7; %=80 - по стр. 8, 9; %=61 - по стр. 55, 56)	1 356.79					18 516.48			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 5-7; %=37 - по стр. 8, 9; %=31 - по стр. 55, 56)	797.65					10 261.46			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	6 626.68					61 187.66			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	3 853.47					12 429.41			
			3 853.47					12 429.41		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	3 853.47					12 429.41			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	111 100.32					676 819.25			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	2 377.55					14 483.93			
	ИТОГО	113 477.87					691 303.18			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	2 269.56					13 826.06			
	ИТОГО	115 747.43					705 129.24			
	НДС 18%	20 834.54					126 923.26			
	ВСЕГО С НДС	136 581.97					832 052.50			

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД»                                                         Фаракшина М.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника  СО МКУ «КР МКД»                                                         Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)