«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
						
        Директор МКУ «КР МКД»   	

	Генеральный директор ООО «ЖЭК №17» 	
		
    ________________ / С.Б. Русович / 	   ________________ / И.А. Макарова /	
		
«__29__»_______05___________ 2018 г.	«__29__»________05___________ 2018 г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
	
на капитальный ремонт фасада без утепления, крыши, чердачного перекрытия, подвала, системы водоотведения, ливневой канализации, электроснабжения в МКД                             по ул. Лейт. Катина, д. 23 в г. Калининграде	
Сметная стоимость:	3 193.828	тыс. руб.	
в т.ч. оборудования:	0.737	тыс. руб.	
монтажных работ:	27.961	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	3.850	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	641.261	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 4кв.2017 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
	
	Раздел 1.  Фасад	
	
1.	ГЭСН 08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2		3.46	7 987.76	27 638	
1. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.07	0.2422	229.990	56	
1. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	43.5	150.51	163.200	24 563	
1. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.07	0.2422	1 037.49	251	
			(1)			229.99	56	
1. 4.	11.2.13.06-0011	Щиты: настила	м2	3.4	11.764	239.98	2 823	
		Накладные расходы				93%	22 896	
						=(122*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				54%	13 294	
						=(80*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					63 828	
	
2.	01.7.16.02-0003	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т		0.121	127 561.33	15 435	
		Объем: (3.46)*0.035						
	
3.	01.7.16.02-0001	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3		0.031	18 270.82	566	
		Объем: (3.46)*0.009						
	
4.	ГЭСНр 69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.		0.34	887.02	302	
4. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5.49	1.8666	161.570	302	
4. 2.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.006	0.00204			
		Накладные расходы				66%	199	
						=(78.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				40%	121	
						=(50.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					622	
	
5.	ГЭСНр 69-5-1	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 шт.		0.34	23 539.30	8 003	
5. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8.32	2.8288	286.750	811	
5. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	20.8	7.072	169.310	1 197	
5. 3.	91.06.06-015	Автогидроподъемники высотой подъема: свыше 35 м	маш.-ч	8.32	2.8288	2 307.87	6 529	
			(1)			286.75	811	
5. 4.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	0.4	0.136	2 040.43	277	
		Накладные расходы				66%	1 325	
						=(78.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				40%	803	
						=(50.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					10 131	
	
6.	ГЭСН 46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2		2.76	3 361.61	9 278	
6. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	62.9832	147.310	9 278	
		Накладные расходы				84%	7 794	
						=(110*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	4 453	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					21 525	
	
7.	ГЭСНр 53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м		3	459.04	1 377	
7. 1.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	2.71	8.13	169.310	1 376	
7. 2.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.01	0.03	20.52	1	
		Накладные расходы				73%	1 004	
						=(86.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				56%	771	
						=(70.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					3 152	
	
8.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.06	2 983.71	179	
		Объем: (3.0)*0.02						
	
9.	ГЭСНр 53-15-1	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2		0.06	63 297.95	3 798	
9. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1	0.06	268.820	16	
9. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	397.65	23.859	156.950	3 745	
9. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1	0.06	874.68	52	
			(1)			268.82	16	
9. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.59	0.0354	20.52	1	
9. 5.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	24.8	1.488			
		Накладные расходы				73%	2 746	
						=(86.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				56%	2 106	
						=(70.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					8 650	
	
10.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.312	13 896.92	4 336	
		Объем: (0.06)*5.2						
	
11.	04.3.01.12-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3		0.144	2 735.32	394	
		Объем: (0.06)*2.4						
	
12.	ГЭСН 15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		2.73	1 208.93	3 300	
12. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0546	249.405	14	
12. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6.55	17.8815	181.930	3 253	
12. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.0273	308.04	8	
			(1)			268.82	7	
12. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0273	1 037.49	28	
			(1)			229.99	6	
12. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.273	38.33	10	
		Накладные расходы				80%	2 614	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	1 209	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					7 122	
	
13.	14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		35.49	61.73	2 191	
		Объем: (2.73)*0.013*1000						
	
14.	ГЭСН 15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен+откосов	100 м2		2.76	17 515.20	48 342	
		Объем: 263+13						
14. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	7.6728	177.720	1 364	
14. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	70.88	195.6288	181.930	35 591	
14. 3.	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	2.484	14.36	36	
14. 4.	91.07.07-042	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	7.6728	267.44	2 052	
			(1)			177.72	1 364	
14. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.966	20.52	20	
14. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	5.2164	2 040.43	10 644	
		Накладные расходы				80%	29 564	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	13 673	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					91 579	
	
15.	ГЭСНр 61-28-1 
(прим)	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2		2.76	46 975.53	129 652	
		Объем: 263+13						
15. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.3588	229.990	83	
15. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	81.6	225.216	147.310	33 177	
15. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	0.276	10.80	3	
15. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.3588	1 037.49	372	
			(1)			229.99	83	
15. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.18	0.4968	20.52	10	
15. 6.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.25	0.69	9 149.15	6 313	
15. 7.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	110	303.6	295.71	89 778	
		Накладные расходы				67%	22 284	
						=(79.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				40%	13 304	
						=(50.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					165 240	
	
16.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т		-0.69	9 149.15	-6 313	
		Объем: (2.76)*(-0.25)						
	
17.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2		-303.6	295.71	-89 778	
		Объем: (2.76)*(-110.0)						
	
18.	01.8.01.06-0006	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2		303.6	32.67	9 919	
		Объем: 2.76*110						
	
19.	14.1.06.04-0017	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг		759	24.25	18 406	
		Объем: 303.6*2.5						
	
20.	ГЭСН 15-04-048-03	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)+откосов+стен подвалов	100 м2		2.76	12 655.67	34 930	
20. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.42	1.1592	229.990	267	
20. 2.	1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	61.57	169.9332	198.360	33 708	
20. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.51	1.4076	10.80	15	
20. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.42	1.1592	1 037.49	1 203	
			(1)			229.99	267	
20. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.068	0.18768	20.52	4	
		Накладные расходы				80%	27 180	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	12 571	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					74 681	
	
21.	04.3.01.02-0004	Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т		1.104	58 562.01	64 652	
		Объем: (2.76)*0.4						
	
22.	14.4.01.03-0101	Состав грунтовочный на латексной основе	т		0.05	61 897.52	3 095	
		Объем: (2.76)*(0.018)						
	
23.	ГЭСН 15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности+откосов+стен подвалов	100 м2		2.76	2 335.01	6 445	
23. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.1656	229.990	38	
23. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	12.94	35.7144	175.550	6 270	
23. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.1932	10.80	2	
23. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.1656	1 037.49	172	
			(1)			229.99	38	
23. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.0276	38.33	1	
		Накладные расходы				80%	5 046	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	2 334	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					13 825	
	
24.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг		35.88	104.81	3 761	
		Объем: (2.76)*13						
	
25.	14.3.02.01-0003	Краска <Нортовская фасадная ВД люкс>	кг		104.88	185.21	19 425	
		Объем: (2.76)*38.0						
	
26.	ГЭСНр 58-20-1 
(прим.)	Смена обделок из листовой стали (цветной) (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м		0.21	18 070.06	3 795	
26. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.12	0.0252	255.877	6	
26. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	41.41	8.6961	161.570	1 405	
26. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.08	0.0168	308.04	5	
			(1)			268.82	5	
26. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0084	1 037.49	9	
			(1)			229.99	2	
26. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.004	0.00084	57 689.15	48	
26. 6.	08.3.03.05-0001	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм	т	0.006	0.00126	111 097.73	140	
26. 7.	08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0.184	0.03864	56 608.46	2 187	
26. 8.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.224	0.04704			
		Накладные расходы				71%	1 002	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	734	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					5 531	
	
27.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.		3	302.90	909	
		Объем: 21*7.5/60						
	
	Перенавеска эл.кабеля	
28.	ГЭСНм 08-02-390-03	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм	100 м		0.33	3 954.66	1 305	
		Начисления: Н17= 2	
28. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.0033	268.820	1	
28. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	20.33	6.7089	179.760	1 206	
28. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.0033	308.04	1	
			(1)			268.82	1	
28. 4.	01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм	1000 шт.	0.4	0.132	168.36	22	
28. 5.	01.7.15.14-0165	Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм	т	0.0014	0.000462	111 876.20	52	
		Накладные расходы				81%	978	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	628	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 910	
	
29.	20.2.05.04-0032	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 80x40 мм	100 м		0.33	12 975.78	4 282	
	
30.	ГЭСНм 08-02-399-02	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2	100 м		0.33	820.68	271	
		Начисления: Н17= 2.0	
30. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0066	249.405	2	
30. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	3.76	1.2408	177.590	220	
30. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.01	0.0033	874.68	3	
			(1)			268.82	1	
30. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0033	1 037.49	3	
			(1)			229.99	1	
30. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.0528	446.18	24	
30. 6.	01.7.06.07-0001	Лента К226	100 м	0.055	0.01815	797.64	14	
30. 7.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.05	0.0165	104.12	2	
		Накладные расходы				81%	180	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	115	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					566	
	
31.	ГЭСНр 65-33-1	Смена жалюзийных решеток	100 шт.		0.03	153 345.87	4 600	
31. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.0003	268.820		
31. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	46.19	1.3857	161.570	224	
31. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.0003	308.04		
			(1)			268.82		
31. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.02	0.0006	20.52		
31. 5.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.05	0.0015	9 149.15	14	
31. 6.	19.2.03.05-0041	Решетки нерегулируемые марка: РШ-150, размер 200х200 мм	м2	100	3	1 454.22	4 363	
31. 7.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.07	0.0021			
		Накладные расходы				88%	197	
						=(103.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	108	
						=(60.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					4 905	
	
	козырек над входом в подьезд и балконная плита	
32.	ГЭСН 46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2		0.016	2 275.75	36	
32. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	14.38	0.23008	147.310	34	
32. 2.	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	6.22	0.09952	25.31	3	
		Накладные расходы				84%	29	
						=(110*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	16	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					81	
	
33.	ГЭСН 12-01-017-01 
(прим)	Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных	100 м2		0.016	5 221.11	84	
		Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
33. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.552	0.024832	224.200	6	
33. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	21.776	0.348416	163.200	57	
33. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.544	0.008704	1 126.02	10	
			(1)			268.82	2	
33. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	1.008	0.016128	964.28	16	
			(1)			200.12	3	
33. 5.	91.07.07-001	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача: до 4 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	1.888	0.030208	43.81	1	
		Накладные расходы				92%	58	
						=(120*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				44%	28	
						=(65*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					170	
	
34.	ГЭСНр 58-16-2 
(прим)	Ремонт бетонной плиты площадью заделки: до 0,5 м2 (сколы, выбоины)	100 мест		0.08	15 935.66	1 275	
34. 1.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	75.3	6.024	167.270	1 008	
34. 2.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.02	0.0816	10.80	1	
34. 3.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	0.68	0.0544	97.21	5	
34. 4.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	0.68	0.0544	9.05		
34. 5.	03.2.02.11-0001	Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях	т	0.009	0.00072	3 738.84	3	
34. 6.	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3	1	0.08	3 223.31	258	
34. 7.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.7	0.056			
		Накладные расходы				71%	716	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	524	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 515	
	
35.	ГЭСН 12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2		0.028	6 717.36	188	
35. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.94	0.05432	224.200	12	
35. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	27.22	0.76216	163.200	124	
35. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.68	0.01904	1 126.02	21	
			(1)			268.82	5	
35. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	1.26	0.03528	964.28	34	
			(1)			200.12	7	
35. 5.	91.07.07-001	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача: до 4 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	2.36	0.06608	43.81	3	
35. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3.85	0.1078	20.52	2	
35. 7.	12.1.02.06-0022	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б	м2	4.4	0.1232	25.45	3	
		Накладные расходы				92%	125	
						=(120*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				44%	60	
						=(65*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					373	
	
36.	04.3.01.09-0015	Раствор готовый  цементный марки 150	м3		0.043	3 223.31	139	
		Объем: 0.028*1.53						
	
37.	ГЭСН 12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2		0.028	1 596.02	45	
37. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.04	0.00112	229.990		
37. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	2.8	0.0784	165.230	13	
37. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.00112	1 037.49	1	
			(1)			229.99		
37. 4.	01.2.03.07-0022	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ	т	0.045	0.00126	24 263.89	31	
		Накладные расходы				92%	12	
						=(120*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				44%	6	
						=(65*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					63	
	
38.	ГЭСН 12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2		0.016	4 262.19	68	
38. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.29	0.00464	256.769	1	
38. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	14.36	0.22976	177.590	41	
38. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.15	0.0024	1 126.02	3	
			(1)			268.82	1	
38. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.05	0.0008	874.68	1	
			(1)			268.82		
38. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.09	0.00144	1 037.49	1	
			(1)			229.99		
38. 6.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	29.94	0.47904	46.96	22	
		Накладные расходы				92%	39	
						=(120*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				44%	18	
						=(65*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					125	
	
39.	12.1.02.03-0055	Изопласт: П ЭПП-4,0	м2		1.856	136.07	253	
		Объем: (0.016)*116.0						
	
40.	12.1.02.03-0052	Изопласт: К ЭКП-4,5	м2		1.824	164.27	300	
		Объем: (0.016)*114.0						
	
41.	ГЭСН 12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (балконная плита)	100 м2		0.012	6 717.36	81	
41. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.94	0.02328	224.200	5	
41. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	27.22	0.32664	163.200	53	
41. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.68	0.00816	1 126.02	9	
			(1)			268.82	2	
41. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	1.26	0.01512	964.28	15	
			(1)			200.12	3	
41. 5.	91.07.07-001	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача: до 4 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	2.36	0.02832	43.81	1	
41. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3.85	0.0462	20.52	1	
41. 7.	12.1.02.06-0022	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б	м2	4.4	0.0528	25.45	1	
		Накладные расходы				92%	53	
						=(120*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				44%	26	
						=(65*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					160	
	
42.	04.3.01.09-0015	Раствор готовый  цементный марки 150	м3		0.018	3 223.31	58	
		Объем: 0.012*1.53						
	
43.	ГЭСН 12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01	100 м2		0.012	18 288.32	219	
		Начисления: Н3= 35, Н4= 35, Н5= 35, Н48= 35	
43. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.05	0.0126	223.020	3	
43. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	35	0.42	163.200	69	
43. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.35	0.0042	1 126.02	5	
			(1)			268.82	1	
43. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.7	0.0084	964.28	8	
			(1)			200.12	2	
43. 5.	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3	3.57	0.04284	3 223.31	138	
		Накладные расходы				92%	66	
						=(120*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				44%	32	
						=(65*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					317	
	
44.	ГЭСН 06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т		0.002	3 799.01	8	
		Объем: 2.2/1000						
44. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.38	0.00076	246.339		
44. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	12.64	0.02528	167.270	4	
44. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.16	0.00032	874.68		
			(1)			268.82		
44. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.00044	1 037.49		
			(1)			229.99		
44. 5.	08.3.03.04-0012	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.028	0.000056	47 018.66	3	
		Накладные расходы				80%	3	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				44%	2	
						=(65*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					13	
	
45.	08.4.02.06-0003	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм	т		0.002	61 564.48	123	
		Объем: (0.0022)*1.0						
	
46.	ГЭСН 12-01-004-05	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком	100 м		0.022	25 301.18	557	
46. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.87	0.01914	259.894	5	
46. 2.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	52.21	1.14862	173.510	199	
46. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.54	0.01188	1 126.02	13	
			(1)			268.82	3	
46. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.13	0.00286	874.68	3	
			(1)			268.82	1	
46. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.2	0.0044	1 037.49	5	
			(1)			229.99	1	
46. 6.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	24.52	0.53944	46.96	25	
46. 7.	01.7.07.10-0001	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.187	0.004114	3 975.16	16	
46. 8.	01.7.15.07-0052	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) с цинковым хроматированным покрытием: 3х58,5 мм	т	0.00159	0.00003498	191 976.81	7	
46. 9.	08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0.2	0.0044	56 608.46	249	
46. 10.	08.3.07.01-0076	Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0.013	0.000286	42 043.21	12	
46. 11.	14.5.04.07-0012	Мастика тиоколовая строительного назначения, марки: АМ-0,5	кг	6.7	0.1474	185.77	27	
		Накладные расходы				92%	188	
						=(120*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				44%	90	
						=(65*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					834	
	
47.	04.3.01.09-0015	Раствор готовый  цементный марки 150	м3		1.122	3 223.31	3 617	
		Объем: 2.2*0.51						
	
48.	12.1.02.03-0052	Изопласт: К ЭКП-4,5	м2		4.158	164.27	683	
		Объем: 0.022*189						
	
49.	ГЭСН 12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (капельник.) из листовой оцинкованной стали	100 м2		0.02	64 313.56	1 286	
49. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.27	0.0054	258.753	1	
49. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	112.75	2.255	161.570	364	
49. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.2	0.004	1 126.02	5	
			(1)			268.82	1	
49. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.07	0.0014	1 037.49	1	
			(1)			229.99		
49. 5.	01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм	т	0.004	0.00008	60 190.64	5	
49. 6.	08.3.03.05-0002	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 3 мм	т	0.012	0.00024	107 511.00	26	
49. 7.	08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0.782	0.01564	56 608.46	885	
		Накладные расходы				92%	336	
						=(120*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				44%	161	
						=(65*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 782	
	
	Окно в л/к	
50.	ГЭСН 46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2		0.021	31 181.83	655	
50. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.16254	268.820	44	
50. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	188.54	3.95934	152.740	605	
50. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	0.16254	308.04	50	
			(1)			268.82	44	
		Накладные расходы				84%	545	
						=(110*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	312	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 512	
	
51.	ГЭСН 10-01-034-04	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых	100 м2		0.021	63 638.79	1 336	
51. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.23	0.08883	236.049	21	
51. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	161.33	3.38793	165.230	560	
51. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.66	0.01386	308.04	4	
			(1)			268.82	4	
51. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	3.57	0.07497	1 037.49	78	
			(1)			229.99	17	
51. 5.	01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	323	6.783	5.19	35	
51. 6.	01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	67	1.407	5.19	7	
51. 7.	01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	20	0.42	51.86	22	
51. 8.	01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	47.6	0.9996	74.74	75	
51. 9.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	0.168	429.47	72	
51. 10.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	76	1.596	302.90	483	
		Накладные расходы				90%	523	
						=(118*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				43%	250	
						=(63*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 109	
	
52.	11.3.02.02-0024	Блок оконный пластиковый: одностворчатый, с поворотной створкой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 1,5 м2	м2		2.1	3 785.74	7 950	
		Объем: (0.021)*100.0						
	
53.	ГЭСН 10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м		0.015	23 171.96	348	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
53. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.228	0.00342	238.165	1	
53. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	25.428	0.38142	161.570	62	
53. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.048	0.00072	308.04		
			(1)			268.82		
53. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.18	0.0027	1 037.49	3	
			(1)			229.99	1	
53. 5.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	4	0.06	429.47	26	
53. 6.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	56.6	0.849	302.90	257	
		Накладные расходы				90%	57	
						=(118*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				43%	27	
						=(63*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					432	
	
54.	11.3.03.01-0003	Доски подоконные ПВХ, шириной: 200 мм	м		1.5	195.18	293	
	
55.	ГЭСН 15-02-024-03	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску	100 м2		0.0132	36 463.48	481	
55. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	0.036696	213.153	8	
55. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	173.28	2.287296	165.230	378	
55. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.31	0.004092	308.04	1	
			(1)			268.82	1	
55. 4.	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные: 65 л	маш.-ч	1.97	0.026004	224.34	6	
			(1)			200.12	5	
55. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.5	0.0066	1 037.49	7	
			(1)			229.99	2	
55. 6.	01.7.15.06-0064	Гвозди отделочные круглые: 1,6x25 мм	т	0.002	0.0000264	56 019.57	1	
55. 7.	01.7.20.08-0102	Миткаль <Т-2> суровый (суровье)	10 м	1.71	0.022572	306.04	7	
55. 8.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.49	0.006468	9 149.15	59	
55. 9.	04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	м3	0.03	0.000396	2 390.43	1	
55. 10.	14.1.01.01-0001	Клей казеиновый	т	0.0048	0.00006336	330 431.94	21	
		Накладные расходы				80%	309	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	143	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					933	
	
56.	01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм	м2		1.386	66.70	92	
		Объем: (0.0132)*105.0						
	
57.	ГЭСН 15-04-027-05 
(прим)	Шпатлевка при окраске по  сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2		0.0132	3 801.70	50	
57. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.04	0.000528	239.698		
57. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	11.99	0.158268	179.760	28	
57. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.000132	308.04		
			(1)			268.82		
57. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.000396	1 037.49		
			(1)			229.99		
57. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4.4	0.05808	162.00	9	
57. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.15	0.00198	38.33		
57. 7.	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.029	0.0003828	30 814.73	12	
		Накладные расходы				80%	22	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	10	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					83	
	
58.	07.2.06.03-0223	Профиль угловой перфорированный оцинкованный PL 25х25 мм	10 м		0.44	142.01	62	
	
59.	ГЭСН 15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2		0.013	4 686.55	61	
59. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.11	0.00143	233.520		
59. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	25.41	0.33033	169.310	56	
59. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.00013	308.04		
			(1)			268.82		
59. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.1	0.0013	1 037.49	1	
			(1)			229.99		
59. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	0.01092	162.00	2	
59. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.31	0.00403	38.33		
59. 7.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.005	0.000065	25 917.44	2	
		Накладные расходы				80%	45	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	21	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					127	
	
60.	14.3.02.01-0219	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т		0.001	54 822.34	55	
		Объем: (0.0132)*0.063						
	
	Вход в подьезд, вход в тамбур бокового левого фасада (дверные проемы)	
61.	ГЭСН 46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных	100 м2		0.048	18 255.44	876	
61. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.37152	268.820	100	
61. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	103.91	4.98768	152.740	762	
61. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	0.37152	308.04	114	
			(1)			268.82	100	
		Накладные расходы				84%	724	
						=(110*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	414	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 014	
	
62.	ГЭСН 09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2		4.8	846.68	4 064	
62. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.17	0.816	229.990	188	
62. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2.4	11.52	187.360	2 158	
62. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.17	0.816	1 037.49	847	
			(1)			229.99	188	
62. 4.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.4	1.92	43.43	83	
62. 5.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.0001	0.00048	60 390.76	29	
62. 6.	08.4.01.02-0011	Детали закладные и накладные изготовленные: без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно	т	0.003	0.0144	55 107.93	794	
62. 7.	14.5.01.10-0025	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	0.1	0.48	319.06	153	
		Накладные расходы				69%	1 619	
						=(90*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				58%	1 361	
						=(85*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					7 043	
	
63.	С99.2-03.02-0014	Блоки дверные стальные площадью от 1,5 до 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, окраска грунт-эмалью, утеплитель - пенополистирол или минеральная вата, обшивка полотна - листовая сталь: снаружи - толщиной 2 мм, внутри - толщиной 1 мм	м2		4.8	6 629.60	31 822	
	
64.	ГЭСН 15-02-031-01	Штукатурка поверхностей  дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2		0.017	46 940.19	798	
64. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.06	0.03502	268.820	9	
64. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	204.06	3.46902	175.550	609	
64. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.06	0.03502	308.04	11	
			(1)			268.82	9	
64. 4.	04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	м3	4.3	0.0731	2 390.43	175	
64. 5.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	0.1	0.0017	2 040.43	3	
		Накладные расходы				80%	494	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	229	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 521	
	
65.	ГЭСН 15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2		0.017	8 894.94	151	
65. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.17	0.00289	234.558	1	
65. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	42.9	0.7293	169.310	123	
65. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.02	0.00034	308.04		
			(1)			268.82		
65. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.00255	1 037.49	3	
			(1)			229.99	1	
65. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	0.01428	162.00	2	
65. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.31	0.00527	38.33		
65. 7.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.051	0.000867	25 917.44	22	
		Накладные расходы				80%	99	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	46	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					296	
	
66.	14.3.02.01-0219	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т		0.001	54 822.34	55	
		Объем: (0.017)*0.063						
	
67.	ГЭСНр 62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2		0.05	14 433.53	722	
67. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.0005	229.990		
67. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	80.6	4.03	152.740	616	
67. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0005	1 037.49	1	
			(1)			229.99		
67. 4.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.005	38.33		
67. 5.	14.4.02.04-0015	Краска для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014	т	0.0161	0.000805	88 439.07	71	
67. 6.	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0.009	0.00045	76 067.68	34	
		Накладные расходы				68%	419	
						=(80.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				40%	246	
						=(50.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 387	
	
68.	ГЭСН 09-06-001-02 
(прим)	Демонтаж: решеток металлических	т		0.12	6 360.46	763	
		Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
68. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.217	0.02604	245.021	6	
68. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	35.553	4.26636	161.570	689	
68. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.084	0.01008	874.68	9	
			(1)			268.82	3	
68. 4.	91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	7.371	0.88452	32.60	29	
68. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.133	0.01596	1 037.49	17	
			(1)			229.99	4	
68. 6.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.302	0.15624	3.21	1	
68. 7.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1.421	0.17052	112.76	19	
		Накладные расходы				69%	480	
						=(90*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				58%	403	
						=(85*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 646	
	
69.	ГЭСН 09-06-001-02 
(прим)	Монтаж: решеток металлических (б/у)	т		0.12	9 741.65	1 169	
69. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.31	0.0372	245.021	9	
69. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	50.79	6.0948	161.570	985	
69. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.0144	874.68	13	
			(1)			268.82	4	
69. 4.	91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	10.53	1.2636	32.60	41	
69. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.0228	1 037.49	24	
			(1)			229.99	5	
69. 6.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.86	0.2232	3.21	1	
69. 7.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	2.03	0.2436	112.76	27	
69. 8.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.5	0.18	51.41	9	
69. 9.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.45	0.054	46.96	3	
69. 10.	01.7.11.07-0035	Электроды диаметром: 4 мм Э46	т	0.0014	0.000168	62 811.43	11	
69. 11.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.0033	0.000396	89 253.46	35	
69. 12.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00001	0.0000012	57 689.15		
69. 13.	01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.000012	204 657.21	2	
69. 14.	07.2.07.13	Конструкции стальные	т	1	0.12			
69. 15.	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.002244	210.53		
69. 16.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.0000036	45 326.49		
69. 17.	08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.0002328	39 941.89	9	
69. 18.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.0000372	72 855.64	3	
69. 19.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.000072	80 243.85	6	
		Накладные расходы				69%	686	
						=(90*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				58%	577	
						=(85*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 431	
	
	Цоколь	
70.	ГЭСНр 63-7-5	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2		0.4	11 343.10	4 537	
70. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	0.14	268.820	38	
70. 2.	1-100-21	Средний разряд работы 2,1	чел.-ч	74.3	29.72	148.670	4 418	
70. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.35	0.14	308.04	43	
			(1)			268.82	38	
70. 4.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1.64	0.656	97.21	64	
70. 5.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	3.28	1.312	9.05	12	
		Накладные расходы				65%	2 896	
						=(77.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				40%	1 782	
						=(50.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					9 216	
	
71.	ГЭСНр 53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м		0.1	459.04	46	
71. 1.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	2.71	0.271	169.310	46	
71. 2.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.01	0.001	20.52		
		Накладные расходы				73%	34	
						=(86.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				56%	26	
						=(70.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					105	
	
72.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.002	2 983.71	6	
		Объем: (0.1)*0.02						
	
73.	ГЭСНр 53-15-1	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2		0.03	63 297.95	1 899	
73. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1	0.03	268.820	8	
73. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	397.65	11.9295	156.950	1 872	
73. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1	0.03	874.68	26	
			(1)			268.82	8	
73. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.59	0.0177	20.52		
73. 5.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	24.8	0.744			
		Накладные расходы				73%	1 372	
						=(86.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				56%	1 053	
						=(70.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					4 324	
	
74.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.156	13 896.92	2 168	
		Объем: (0.03)*5.2						
	
75.	04.3.01.12-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3		0.072	2 735.32	197	
		Объем: (0.03)*2.4						
	
76.	ГЭСН 15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		0.4	1 208.93	484	
76. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.008	249.405	2	
76. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6.55	2.62	181.930	477	
76. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.004	308.04	1	
			(1)			268.82	1	
76. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.004	1 037.49	4	
			(1)			229.99	1	
76. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.04	38.33	2	
		Накладные расходы				80%	383	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	177	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 044	
	
77.	14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		5.2	61.73	321	
		Объем: (0.4)*0.013*1000						
	
78.	ГЭСН 15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен+откосов	100 м2		0.4	17 515.20	7 006	
78. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	1.112	177.720	198	
78. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	70.88	28.352	181.930	5 158	
78. 3.	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	0.36	14.36	5	
78. 4.	91.07.07-042	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	1.112	267.44	297	
			(1)			177.72	198	
78. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.14	20.52	3	
78. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	0.756	2 040.43	1 543	
		Накладные расходы				80%	4 285	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	1 982	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					13 273	
	
79.	ГЭСНр 61-28-1 
(прим)	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2		0.4	46 975.53	18 790	
79. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.052	229.990	12	
79. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	81.6	32.64	147.310	4 808	
79. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	0.04	10.80		
79. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.052	1 037.49	54	
			(1)			229.99	12	
79. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.18	0.072	20.52	1	
79. 6.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.25	0.1	9 149.15	915	
79. 7.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	110	44	295.71	13 011	
		Накладные расходы				67%	3 229	
						=(79.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				40%	1 928	
						=(50.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					23 947	
	
80.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т		-0.1	9 149.15	-915	
		Объем: (0.4)*(-0.25)						
	
81.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2		-44	295.71	-13 011	
		Объем: (0.4)*(-110.0)						
	
82.	01.8.01.06-0006	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2		44	32.67	1 437	
		Объем: 0.4*110						
	
83.	14.1.06.04-0017	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг		100	24.25	2 425	
		Объем: 40*2.5						
	
84.	ГЭСН 15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2		0.4	2 335.01	934	
84. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.024	229.990	6	
84. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	12.94	5.176	175.550	909	
84. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.028	10.80		
84. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.024	1 037.49	25	
			(1)			229.99	6	
84. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.004	38.33		
		Накладные расходы				80%	732	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	339	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 005	
	
85.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг		5.2	104.81	545	
		Объем: (0.4)*13						
	
86.	14.3.02.01-0003	Краска <Нортовская фасадная ВД люкс>	кг		15.2	185.21	2 815	
		Объем: (0.4)*38.0						
	
	Отмостка	
87.	ГЭСНр 68-12-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3		0.0355	61 976.99	2 200	
87. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.39	1.469345	203.672	299	
87. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	243.35	8.638925	156.950	1 356	
87. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2.14	0.07597	1 543.79	117	
			(1)			268.82	20	
87. 4.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.29	0.045795	35.92	2	
87. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	39.25	1.393375	493.44	688	
			(1)			200.12	279	
87. 6.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	117.75	4.180125	9.05	38	
		Накладные расходы				88%	1 456	
						=(104.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	794	
						=(60.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					4 451	
	
88.	01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		6.4	510.71	3 269	
		Объем: 3.55*1.8						
	
89.	ГЭСН 01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3		0.099	22 685.74	2 246	
89. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154	15.246	147.310	2 246	
		Накладные расходы				61%	1 370	
						=(80*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				31%	696	
						=(45*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					4 312	
	
90.	ГЭСН 01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.099	7 577.13	750	
90. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53.56	5.30244	141.470	750	
		Накладные расходы				61%	458	
						=(80*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				31%	233	
						=(45*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 440	
	
91.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (земля)	1 т груза		15.84	151.56	2 401	
		Объем: 9.9*1.6						
	
92.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусора)	1 т груза		6.4	262.99	1 683	
	
93.	ГЭСН 08-01-003-07 
(прим)	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2		0.139	12 304.92	1 710	
93. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.2	0.0278	229.990	6	
93. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	21.2	2.9468	179.760	530	
93. 3.	91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	1.95	0.27105	116.06	31	
93. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.2	0.0278	1 037.49	29	
			(1)			229.99	6	
93. 5.	01.2.01.02-0054	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10	т	0.016	0.002224	25 327.06	56	
93. 6.	01.2.03.03-0013	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.24	0.03336	26 382.45	880	
93. 7.	01.3.01.03-0002	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.024	0.003336	54 972.66	183	
93. 8.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.0139	38.33	1	
		Накладные расходы				93%	498	
						=(122*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				54%	289	
						=(80*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 498	
	
94.	ГЭСН 11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3		4.5	746.76	3 360	
94. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.3	1.35	200.120	270	
94. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	3.41	15.345	163.200	2 504	
94. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.08	0.36	964.28	347	
			(1)			200.12	72	
94. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.44	1.98	3.34	7	
94. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.22	0.99	493.44	489	
			(1)			200.12	198	
94. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	0.675	20.52	14	
		Накладные расходы				94%	2 608	
						=(123*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				51%	1 415	
						=(75*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					7 382	
	
95.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		5.4	523.12	2 825	
		Объем: (4.5)*1.2						
	
96.	ГЭСН 11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	м3		4.5	2 592.54	11 666	
96. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.55	2.475	200.120	495	
96. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	3.73	16.785	167.270	2 808	
96. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.09	0.405	964.28	391	
			(1)			200.12	81	
96. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.93	4.185	3.34	14	
96. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.46	2.07	493.44	1 021	
			(1)			200.12	414	
96. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	0.675	20.52	14	
96. 7.	02.2.02.02	Каменная мелочь марки 300	м3	0.11	0.495			
96. 8.	02.2.05.04-0052	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм	м3	1.19	5.355	1 385.44	7 419	
		Накладные расходы				94%	3 105	
						=(123*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				51%	1 685	
						=(75*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					16 455	
	
97.	ГЭСН 11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3		4.5	633.89	2 852	
97. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3.66	16.47	158.310	2 607	
97. 2.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	2.16	3.18	7	
97. 3.	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.009	21 070.94	190	
97. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	1.575	20.52	32	
97. 5.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.0045	3 621.85	16	
		Накладные расходы				94%	2 451	
						=(123*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				51%	1 330	
						=(75*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					6 632	
	
98.	04.1.02.05-0005	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3		4.59	3 128.21	14 358	
		Объем: (4.5)*1.02						
	
	Крыльца:главный вход,боковой фасад	
99.	ГЭСНр 68-12-5	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	100 м3		0.029	31 377.16	910	
99. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	0.48865	268.820	131	
99. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	2.25388	152.740	344	
99. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	0.13079	935.23	122	
			(1)			268.82	35	
99. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	0.35786	1 233.16	441	
			(1)			268.82	96	
99. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	0.05742	35.92	2	
		Накладные расходы				88%	418	
						=(104.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	228	
						=(60.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 556	
	
100.	01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		5.2	510.71	2 656	
		Объем: 2.9*1.8						
	
101.	ГЭСН 01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3		0.018	22 685.74	408	
101. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154	2.772	147.310	408	
		Накладные расходы				61%	249	
						=(80*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				31%	126	
						=(45*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					783	
	
102.	ГЭСН 01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.018	7 577.13	136	
102. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53.56	0.96408	141.470	136	
		Накладные расходы				61%	83	
						=(80*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				31%	42	
						=(45*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					261	
	
103.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (земля)	1 т груза		2.88	151.56	436	
		Объем: 1.8*1.6						
	
104.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусора)	1 т груза		5.2	262.99	1 368	
	
105.	ГЭСН 08-01-003-07 
(прим)	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2		0.0362	12 304.92	445	
105. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.2	0.00724	229.990	2	
105. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	21.2	0.76744	179.760	138	
105. 3.	91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	1.95	0.07059	116.06	8	
105. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.2	0.00724	1 037.49	8	
			(1)			229.99	2	
105. 5.	01.2.01.02-0054	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10	т	0.016	0.0005792	25 327.06	15	
105. 6.	01.2.03.03-0013	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.24	0.008688	26 382.45	229	
105. 7.	01.3.01.03-0002	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.024	0.0008688	54 972.66	48	
105. 8.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.00362	38.33		
		Накладные расходы				93%	130	
						=(122*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				54%	76	
						=(80*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					651	
	
106.	ГЭСН 11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3		0.61	746.76	456	
106. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.3	0.183	200.120	37	
106. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	3.41	2.0801	163.200	339	
106. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.08	0.0488	964.28	47	
			(1)			200.12	10	
106. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.44	0.2684	3.34	1	
106. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.22	0.1342	493.44	66	
			(1)			200.12	27	
106. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	0.0915	20.52	2	
		Накладные расходы				94%	353	
						=(123*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				51%	192	
						=(75*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 001	
	
107.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		0.732	523.12	383	
		Объем: (0.61)*1.2						
	
108.	ГЭСН 11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	м3		0.61	2 592.54	1 581	
108. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.55	0.3355	200.120	67	
108. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	3.73	2.2753	167.270	381	
108. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.09	0.0549	964.28	53	
			(1)			200.12	11	
108. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.93	0.5673	3.34	2	
108. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.46	0.2806	493.44	138	
			(1)			200.12	56	
108. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	0.0915	20.52	2	
108. 7.	02.2.02.02	Каменная мелочь марки 300	м3	0.11	0.0671			
108. 8.	02.2.05.04-0052	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм	м3	1.19	0.7259	1 385.44	1 006	
		Накладные расходы				94%	421	
						=(123*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				51%	228	
						=(75*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 231	
	
109.	ГЭСН 11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3		2.9	633.89	1 838	
109. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3.66	10.614	158.310	1 680	
109. 2.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	1.392	3.18	4	
109. 3.	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.0058	21 070.94	122	
109. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	1.015	20.52	21	
109. 5.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.0029	3 621.85	11	
		Накладные расходы				94%	1 579	
						=(123*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				51%	857	
						=(75*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					4 274	
	
110.	04.1.02.05-0005	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3		2.958	3 128.21	9 253	
		Объем: (2.9)*1.02						
	
111.	ГЭСН 06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т		0.015	3 799.01	57	
		Объем: 15/1000						
111. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.38	0.0057	246.339	1	
111. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	12.64	0.1896	167.270	32	
111. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.16	0.0024	874.68	2	
			(1)			268.82	1	
111. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.0033	1 037.49	3	
			(1)			229.99	1	
111. 5.	08.3.03.04-0012	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.028	0.00042	47 018.66	20	
		Накладные расходы				80%	26	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				44%	15	
						=(65*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					98	
	
112.	08.4.02.06-0003	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм	т		0.015	61 564.48	923	
		Объем: (0.015)*1.0						
	
113.	ГЭСН 09-03-014-01 
(прим.)	Обрамление ступеней стальным уголком   
(50*50)	т		0.075	60 408.80	4 531	
		Объем: 75.4/1000						
113. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.01	0.30075	267.911	81	
113. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	63.28	4.746	165.230	784	
113. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.1	0.0075	1 687.36	13	
			(1)			306.16	2	
113. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.009	874.68	8	
			(1)			268.82	2	
113. 5.	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	3.6	0.27	1 113.56	301	
			(1)			268.82	73	
113. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.01425	1 037.49	15	
			(1)			229.99	3	
113. 7.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.46	0.1095	3.21		
113. 8.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.1	0.0075	112.76	1	
113. 9.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.2	0.09	51.41	5	
113. 10.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.36	0.027	46.96	1	
113. 11.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.00044	0.000033	60 390.76	2	
113. 12.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.021	0.001575	89 253.46	141	
113. 13.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00001	0.00000075	57 689.15		
113. 14.	01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0000075	204 657.21	2	
113. 15.	07.2.07.12-0020	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.0002	0.000015	101 704.48	2	
113. 16.	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.0014025	210.53		
113. 17.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.00000225	45 326.49		
113. 18.	08.3.08.02-0022	Сталь угловая: 50х50 мм	т	1	0.075	43 273.78	3 246	
113. 19.	08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.0001455	39 941.89	6	
113. 20.	11.1.03.01-0077	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.00007725	9 003.93	1	
113. 21.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.00002325	72 855.64	2	
113. 22.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.000045	80 243.85	4	
		Накладные расходы				69%	597	
						=(90*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				58%	502	
						=(85*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					5 630	
	
114.	ГЭСНр 53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3		0.6	11 977.21	7 186	
114. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.43	0.258	268.820	69	
114. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	35.39	21.234	151.380	3 214	
114. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.2	0.12	874.68	105	
			(1)			268.82	32	
114. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.23	0.138	308.04	43	
			(1)			268.82	37	
114. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.044	0.0264	20.52	1	
114. 6.	04.3.01.12-0005	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 100	м3	0.253	0.1518	3 109.18	472	
114. 7.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.402	0.2412	13 896.92	3 352	
		Накладные расходы				73%	2 397	
						=(86.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				56%	1 838	
						=(70.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					11 421	
	
115.	ГЭСН 15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен+откосов	100 м2		0.01	17 515.20	175	
115. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	0.0278	177.720	5	
115. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	70.88	0.7088	181.930	129	
115. 3.	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	0.009	14.36		
115. 4.	91.07.07-042	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	0.0278	267.44	7	
			(1)			177.72	5	
115. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.0035	20.52		
115. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	0.0189	2 040.43	39	
		Накладные расходы				80%	107	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	50	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					332	
	
116.	ГЭСНр 61-28-1 
(прим)	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2		0.01	46 975.53	470	
116. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.0013	229.990		
116. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	81.6	0.816	147.310	120	
116. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	0.001	10.80		
116. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.0013	1 037.49	1	
			(1)			229.99		
116. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.18	0.0018	20.52		
116. 6.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.25	0.0025	9 149.15	23	
116. 7.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	110	1.1	295.71	325	
		Накладные расходы				67%	80	
						=(79.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				40%	48	
						=(50.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					598	
	
117.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т		-0.003	9 149.15	-27	
		Объем: (0.01)*(-0.25)						
	
118.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2		-1.1	295.71	-325	
		Объем: (0.01)*(-110.0)						
	
119.	01.8.01.06-0006	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2		1.1	32.67	36	
		Объем: 0.01*110						
	
120.	14.1.06.04-0017	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг		2.5	24.25	61	
		Объем: 1*2.5						
	
121.	ГЭСН 15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2		0.01	2 335.01	23	
121. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.0006	229.990		
121. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	12.94	0.1294	175.550	23	
121. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.0007	10.80		
121. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.0006	1 037.49	1	
			(1)			229.99		
121. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.0001	38.33		
		Накладные расходы				80%	18	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	9	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					50	
	
122.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг		0.13	104.81	14	
		Объем: (0.01)*13						
	
123.	14.3.02.01-0003	Краска <Нортовская фасадная ВД люкс>	кг		0.38	185.21	70	
		Объем: (0.01)*38.0						
	
	Проемы в подвале	
124.	ГЭСН 46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2		0.022	28 771.59	633	
124. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.17028	268.820	46	
124. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	172.76	3.80072	152.740	581	
124. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	0.17028	308.04	52	
			(1)			268.82	46	
		Накладные расходы				84%	527	
						=(110*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	301	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 461	
	
125.	11.3.02.02-0016	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2		2.2	8 099.41	17 819	
	
126.	ГЭСН 15-02-031-01	Штукатурка поверхностей  дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2		0.04	46 940.19	1 878	
126. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.06	0.0824	268.820	22	
126. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	204.06	8.1624	175.550	1 433	
126. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.06	0.0824	308.04	25	
			(1)			268.82	22	
126. 4.	04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	м3	4.3	0.172	2 390.43	411	
126. 5.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	0.1	0.004	2 040.43	8	
		Накладные расходы				80%	1 164	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	538	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					3 580	
	
127.	ГЭСН 15-04-002-01	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2		0.04	1 992.66	80	
127. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.0012	242.933		
127. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	10.21	0.4084	154.230	63	
127. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.0004	308.04		
			(1)			268.82		
127. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.0008	1 037.49	1	
			(1)			229.99		
127. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	0.032	162.00	5	
127. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.0004	38.33		
127. 7.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.000016	3 474.67		
127. 8.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.00068	11 636.25	8	
127. 9.	14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.00002	46 966.96	1	
127. 10.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.000064	25 917.44	2	
		Накладные расходы				80%	50	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	23	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					154	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					527 796	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					5 858	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					4 282	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 28, 30)					1 157	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 28, 30)					743	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					7 758	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					494 936	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					224 773	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 93, 105; %=66 - по стр. 4, 5; %=84 - по стр. 6, 32, 50, 61, 124; %=73 - по стр. 7, 9, 71, 73, 114; %=80 - по стр. 12, 14, 20, 23, 44, 55, 57, 59, 64, 65, 76, 78, 84, 111, 115, 121, 126, 127; %=67 - по стр. 15, 79, 116; %=71 - по стр. 26, 34; %=92 - по стр. 33, 35, 37, 38, 41, 43, 46, 49; %=90 - по стр. 51, 53; %=68 - по стр. 67; %=65 - по стр. 70; %=88 - по стр. 87, 99; %=61 - по стр. 89, 90, 101, 102; %=94 - по стр. 94, 96, 97, 106, 108, 109)					160 996	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 93, 105; %=40 - по стр. 4, 5, 15, 67, 70, 79, 116; %=48 - по стр. 6, 32, 50, 61, 87, 99, 124; %=56 - по стр. 7, 9, 71, 73, 114; %=37 - по стр. 12, 14, 20, 23, 55, 57, 59, 64, 65, 76, 78, 84, 115, 121, 126, 127; %=52 - по стр. 26, 34; %=44 - по стр. 33, 35, 37, 38, 41, 43, 44, 46, 49, 111; %=43 - по стр. 51, 53; %=31 - по стр. 89, 90, 101, 102; %=51 - по стр. 94, 96, 97, 106, 108, 109)					86 330	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					742 262	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					10 589	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 62, 68, 69, 113)					3 381	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 62, 68, 69, 113)					2 842	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					16 812	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					4 600	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 31)					197	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 31)					108	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					4 905	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					11 813	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					11 813	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					783 550	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	16 768	
	ИТОГО					800 318	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	16 006	
	ИТОГО					816 324	
	НДС 18%				18	146 938	
	ВСЕГО С НДС					963 262.00	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					165 731.00	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					90 023	
	
	Раздел 2.  Крыша	
	
128.	ГЭСН 46-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2		0.22	2 458.66	541	
128. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.9	3.498	147.310	515	
128. 2.	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	4.6	1.012	25.31	26	
		Накладные расходы				84%	433	
						=(110*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	247	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 221	
	
129.	ГЭСН 46-04-008-03	Разборка покрытий кровель: из асбестоцементных плит и черепицы	100 м2		2.6	8 500.09	22 100	
129. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	55.52	144.352	147.310	21 264	
129. 2.	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	12.7	33.02	25.31	836	
		Накладные расходы				84%	17 862	
						=(110*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	10 207	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					50 168	
	
130.	ГЭСНр 58-18-4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 30 мм (50%)	100 м2		1.41	38 697.06	54 563	
130. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.78	1.0998	229.990	253	
130. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	95.69	134.9229	150.030	20 242	
130. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.87	1.2267	10.80	13	
130. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.78	1.0998	1 037.49	1 141	
			(1)			229.99	253	
130. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.004	0.00564	57 689.15	325	
130. 6.	11.1.03.06-0086	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	3.2	4.512	7 278.53	32 841	
130. 7.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	1.7	2.397			
		Накладные расходы				71%	14 551	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	10 657	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					79 772	
	
131.	ГЭСН 46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен (под мауэрлат)	м3		1.75	1 510.91	2 644	
131. 1.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	8.24	14.42	167.270	2 412	
131. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1.15	2.0125	97.21	196	
131. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	2.3	4.025	9.05	36	
		Накладные расходы				84%	2 026	
						=(110*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	1 158	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					5 828	
	
132.	ГЭСНр 53-20-4	Кладка отдельных участков из кирпича: под мауэрлат (прим)	100 м3		0.018	150 072.77	2 701	
132. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	39	0.702	268.820	189	
132. 2.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	670	12.06	158.310	1 909	
132. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	39	0.702	1 126.02	790	
			(1)			268.82	189	
132. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	4.4	0.0792	20.52	2	
		Накладные расходы				73%	1 532	
						=(86.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				56%	1 175	
						=(70.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					5 407	
	
133.	04.3.01.12-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3		0.413	2 735.32	1 130	
		Объем: (0.0175)*23.6						
	
134.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.		0.72	13 896.92	10 006	
		Объем: (0.018)*40.0*1000						
	
135.	ГЭСНр 58-5-5 
(прим)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью (брус 150*150)	100 м		0.22	55 219.08	12 148	
135. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.63	0.1386	229.990	32	
135. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	160.21	35.2462	161.570	5 695	
135. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.81	0.3982	10.80	4	
135. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.63	0.1386	1 037.49	144	
			(1)			229.99	32	
135. 5.	11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м3	4.72	1.0384	5 804.89	6 028	
135. 6.	12.1.02.14-0001	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	37	8.14	34.10	278	
		Накладные расходы				71%	4 066	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	2 978	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					19 192	
	
136.	01.2.03.03-0062	Мастика битумно-резиновая: кровельная	т		0.018	64 522.98	1 161	
		Объем: (0.22)*0.08						
	
137.	01.7.15.12-0041	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 400, 500 мм	т		0.013	96 058.76	1 249	
		Объем: 0.00029086*44						
	
138.	01.7.15.05-0014	Гайки шестигранные диаметр резьбы 12-14 мм	т		0.001	98 286.21	98	
		Объем: 0.000025*44						
	
139.	01.7.15.11-0046	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм	кг		0.936	117.69	110	
		Объем: 0.021276596*44						
	
140.	ГЭСНр 58-5-4 
(прим)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок (кобылки)	100 м		1	29 485.89	29 486	
140. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.19	0.19	229.990	44	
140. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	133.25	133.25	161.570	21 529	
140. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.52	0.52	10.80	6	
140. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.19	1 037.49	197	
			(1)			229.99	44	
140. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.013	0.013	57 689.15	750	
140. 6.	11.1.03.06-0094	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0.95	0.95	7 372.62	7 004	
		Накладные расходы				71%	15 317	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	11 218	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					56 021	
	
141.	ГЭСНр 58-5-3 
(прим)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев (115*130мм)	100 м		0.18	45 697.79	8 226	
141. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.32	0.0576	229.990	13	
141. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	150.09	27.0162	161.570	4 365	
141. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.18	0.2124	10.80	2	
141. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.32	0.0576	1 037.49	60	
			(1)			229.99	13	
141. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.005	0.0009	57 689.15	52	
141. 6.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.025	0.0045	50 201.92	226	
141. 7.	08.3.03.06	Проволока	т	0.012	0.00216			
141. 8.	11.1.03.01-0086	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	м3	2.66	0.4788	7 353.20	3 521	
141. 9.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.97	0.1746			
		Накладные расходы				71%	3 108	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	2 277	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					13 611	
	
142.	ГЭСНр 58-5-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок	100 м		0.7	29 485.89	20 640	
142. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.19	0.133	229.990	31	
142. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	133.25	93.275	161.570	15 070	
142. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.52	0.364	10.80	4	
142. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.133	1 037.49	138	
			(1)			229.99	31	
142. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.013	0.0091	57 689.15	525	
142. 6.	11.1.03.06-0094	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0.95	0.665	7 372.62	4 903	
		Накладные расходы				71%	10 722	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	7 853	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					39 214	
	
143.	ГЭСНр 58-5-1 
(прим)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон с заменой концов	100 м		0.048	24 486.52	1 175	
		Объем: 0.8*6						
143. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	0.0168	229.990	4	
143. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	39.87	1.91376	161.570	309	
143. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.64	0.03072	10.80		
143. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.35	0.0168	1 037.49	17	
			(1)			229.99	4	
143. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.038	0.001824	57 689.15	105	
143. 6.	11.1.03.06-0094	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	2.1	0.1008	7 372.62	743	
		Накладные расходы				71%	222	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	163	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 560	
	
144.	01.7.15.12-0041	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 400, 500 мм	т		0.261	96 058.76	25 071	
		Объем: 0.00029086*8*112						
	
145.	01.7.15.05-0014	Гайки шестигранные диаметр резьбы 12-14 мм	т		0.006	98 286.21	590	
		Объем: 0.000025*224						
	
146.	01.7.15.11-0046	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм	кг		4.766	117.69	561	
		Объем: 0.021276596*224						
	
147.	ГЭСНр 58-2-2	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных	100 шт.		0.01	46 470.16	465	
147. 1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	309.3	3.093	150.030	464	
147. 2.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	6.1	0.061	10.80	1	
147. 3.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	5.6	0.056			
		Накладные расходы				71%	329	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	241	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 036	
	
148.	ГЭСН 10-01-003-01	Устройство слуховых окон	шт.		1	1 539.63	1 540	
148. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.22	0.22	249.405	55	
148. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	6.63	6.63	161.570	1 071	
148. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.11	0.11	874.68	96	
			(1)			268.82	30	
148. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.11	0.11	1 037.49	114	
			(1)			229.99	25	
148. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0014	0.0014	57 689.15	81	
148. 6.	11.1.02.05-0002	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной: 20-24 см, II сорта	м3	0.06	0.06	2 955.35	177	
		Накладные расходы				90%	1 013	
						=(118*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				43%	484	
						=(63*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					3 038	
	
149.	11.1.03.06-0094	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3		0.1	7 372.62	737	
		Объем: (1.0)*0.1						
	
150.	11.1.03.06-0098	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта	м3		0.06	7 152.88	429	
		Объем: (1.0)*0.06						
	
151.	11.3.02.02-0016	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2		0.5	8 099.41	4 050	
	
152.	ГЭСН 11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2		0.18	578.17	104	
152. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0036	229.990	1	
152. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3.45	0.621	161.570	100	
152. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.0036	1 037.49	4	
			(1)			229.99	1	
		Накладные расходы				94%	95	
						=(123*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				51%	52	
						=(75*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					250	
	
153.	12.1.01.03-0036	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2		22.032	34.52	761	
		Объем: 0.18*122.4						
	
154.	ГЭСН 11-01-050-01 
(прим)	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2		0.18	578.17	104	
154. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0036	229.990	1	
154. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3.45	0.621	161.570	100	
154. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.0036	1 037.49	4	
			(1)			229.99	1	
		Накладные расходы				94%	95	
						=(123*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				51%	52	
						=(75*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					250	
	
155.	12.1.01.03-0039	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2		22.032	46.96	1 035	
		Объем: 18*1.224						
	
156.	ГЭСН 11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых  Прил.11.1 п.3.1 Кзтр=2 Кэм=2  Кмр=2	100 м2		0.08	11 754.41	940	
		Начисления: Н3= 2.0, Н4= 2.0, Н5= 2.0, Н48= 2.0	
156. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.32	0.1856	236.015	44	
156. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	56.76	4.5408	169.310	769	
156. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.36	0.0288	308.04	9	
			(1)			268.82	8	
156. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.96	0.1568	1 037.49	163	
			(1)			229.99	36	
		Накладные расходы				94%	764	
						=(123*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				51%	415	
						=(75*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 119	
	
157.	12.2.03.02-0031	Вата минеральная <ISOVER> толщина 50 мм	м2		82.4	74.41	6 131	
		Объем: 40*2*1.03						
	
158.	ГЭСН 10-01-012-04 
(прим)	Обшивка каркасных стен: досками под штукатурку	100 м2		0.12	17 352.90	2 082	
158. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.74	0.0888	229.990	20	
158. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	24.2	2.904	147.310	428	
158. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.74	0.0888	1 037.49	92	
			(1)			229.99	20	
158. 4.	01.7.15.06-0123	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,8х60 мм	т	0.006	0.00072	77 993.35	56	
158. 5.	01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм	т	0.0022	0.000264	60 190.64	16	
158. 6.	11.1.03.05-0076	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, II сорта	м3	2	0.24	5 436.09	1 305	
158. 7.	12.1.02.12-0004	Пергамин кровельный марки: П-350	м2	105	12.6	14.74	186	
		Накладные расходы				90%	403	
						=(118*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				43%	193	
						=(63*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 678	
	
159.	ГЭСН 20-02-003-02 
(ПРИМ)	Установка решеток жалюзийных стальных: неподвижных односекционных	шт.		2	829.93	1 660	
159. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.02	229.990	5	
159. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	1.17	2.34	169.310	396	
159. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.02	1 037.49	21	
			(1)			229.99	5	
159. 4.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.12	0.24	43.43	10	
159. 5.	01.7.11.07-0045	Электроды диаметром: 5 мм Э42А	т	0.00012	0.00024	73 890.48	18	
159. 6.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.00006	0.00012	89 253.46	11	
159. 7.	08.4.03.02-0004	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 12 мм	т	0.00043	0.00086	43 149.58	37	
159. 8.	19.2.03.09-0022	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марка: СТД 302, размер 150х580 мм	м2	0.09	0.18	6 483.00	1 167	
		Накладные расходы				98%	393	
						=(128*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				56%	225	
						=(83*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 278	
	
160.	ГЭСН 12-01-020-01	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2		2.82	77 259.11	217 871	
160. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.21	9.0522	250.312	2 266	
160. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	173.87	490.3134	177.590	87 075	
160. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.68	4.7376	874.68	4 144	
			(1)			268.82	1 274	
160. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.53	4.3146	1 037.49	4 476	
			(1)			229.99	992	
160. 5.	91.21.12-004	Ножницы: электрические	маш.-ч	9.26	26.1132	14.99	391	
160. 6.	01.7.15.04-0041	Винты самонарезающие: 4,5х19 мм	т	0.0014	0.003948	127 819.59	505	
160. 7.	01.7.15.06-0092	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,0х100 мм	т	0.0112	0.031584	120 606.78	3 809	
160. 8.	01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм	т	0.00045	0.001269	60 190.64	76	
160. 9.	01.7.15.14-0063	Шурупы-саморезы коньковые оцинкованные 4,8х80 мм	100 шт.	0.667	1.88094	189.88	357	
160. 10.	01.7.15.14-0101	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ	10 шт.	100.8	284.256	10.49	2 982	
160. 11.	11.1.03.01-0011	Бруски деревянные пропитанные длиной 1 м и более, шириной 40-75 мм, толщиной 22-32 мм, I сорта	м3	0.46	1.2972	15 715.36	20 386	
160. 12.	11.1.03.06-0001	Доски антисептированные обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75- 150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта	м3	1.47	4.1454	17 839.83	73 953	
160. 13.	12.1.01.03-0039	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	116	327.12	46.96	15 362	
160. 14.	12.1.02.14-0002	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350	м2	3.62	10.2084	26.91	275	
160. 15.	12.2.03.02-0002	Вата минеральная	м3	0.31	0.8742	2 791.89	2 441	
160. 16.	14.4.02.04-0004	Краска для наружных работ: защитная, марки МА-015	т	0.0027	0.007614	84 734.93	645	
160. 17.	14.5.01.07-0134	Герметик силиконовый: для наружных швов	л	0.75	2.115	469.84	994	
		Накладные расходы				92%	82 194	
						=(120*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				44%	39 310	
						=(65*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					339 375	
	
161.	12.1.03.02-0001	Металлочерепица <Монтеррей>	м2		355.32	262.08	93 122	
		Объем: (2.82)*126.0						
	
162.	08.1.02.07-0034	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, снегозадержатели	м2		49	753.58	36 925	
	
163.	ГЭСН 12-01-010-01 
(прим)	Устройство мелких покрытий (карнизный свес) из листовой оцинкованной стали	100 м2		0.24	64 313.56	15 435	
163. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.27	0.0648	258.753	17	
163. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	112.75	27.06	161.570	4 372	
163. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.2	0.048	1 126.02	54	
			(1)			268.82	13	
163. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.07	0.0168	1 037.49	17	
			(1)			229.99	4	
163. 5.	01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм	т	0.004	0.00096	60 190.64	58	
163. 6.	08.3.03.05-0002	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 3 мм	т	0.012	0.00288	107 511.00	310	
163. 7.	08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0.782	0.18768	56 608.46	10 624	
		Накладные расходы				92%	4 038	
						=(120*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				44%	1 931	
						=(65*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					21 404	
	
164.	ГЭСН 26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2		0.54	303.66	164	
164. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.0003	0.000162	200.120		
164. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.78	0.9612	161.570	155	
164. 3.	91.06.05-012	Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0.0001	0.000054	534.12		
			(1)			200.12		
164. 4.	91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	0.0002	0.000108	232.29		
			(1)			200.12		
164. 5.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.86	0.4644	18.56	9	
		Накладные расходы				77%	119	
						=(100*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	74	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					358	
	
165.	14.2.06.01-0003	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг		9.99	227.97	2 277	
		Объем: 0.54*18.5						
	
166.	ГЭСН 26-02-019-02	Огнезащитное покрытие деревянных поверхностей составом для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2		1.97	306.17	603	
166. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.003	0.00591	200.120	1	
166. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.79	3.5263	161.570	570	
166. 3.	91.06.05-012	Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0.001	0.00197	534.12	1	
			(1)			200.12		
166. 4.	91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	0.002	0.00394	232.29	1	
			(1)			200.12	1	
166. 5.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.86	1.6942	18.56	31	
		Накладные расходы				77%	440	
						=(100*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	274	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 317	
	
167.	14.2.06.01-0003	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг		40.582	227.97	9 251	
		Объем: 1.97*20.6						
	
168.	ГЭСНр 53-1-1 
(прим)	Разборка карниза	100 м2		0.53	2 148.69	1 139	
168. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.45	0.2385	268.820	64	
168. 2.	1-100-16	Средний разряд работы 1,6	чел.-ч	12.3	6.519	142.690	930	
168. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.45	0.2385	874.68	209	
			(1)			268.82	64	
168. 4.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.94	0.4982			
		Накладные расходы				73%	726	
						=(86.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				56%	557	
						=(70.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 421	
	
169.	ГЭСН 10-01-022-02 
(прим)	Подшивка карниза	100 м2		0.53	23 121.15	12 254	
169. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.89	0.4717	241.770	114	
169. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	42.95	22.7635	152.740	3 477	
169. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.27	0.1431	874.68	125	
			(1)			268.82	38	
169. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.62	0.3286	1 037.49	341	
			(1)			229.99	76	
169. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0132	0.006996	57 689.15	404	
169. 6.	11.1.03.06-0087	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	2.62	1.3886	5 694.68	7 908	
		Накладные расходы				90%	3 232	
						=(118*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				43%	1 544	
						=(63*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					17 030	
	
170.	11.1.03.06-0087	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3		-1.389	5 694.68	-7 910	
		Объем: (0.53)*(-2.62)						
	
171.	11.1.03.06-0086	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3		1.389	7 278.53	10 110	
		Объем: 0.53*2.62						
	
172.	ГЭСН 15-04-024-02 
(прим)	Простая окраска алкидными составами по дереву: карниза	100 м2		0.53	6 386.97	3 385	
172. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.0318	236.462	8	
172. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	32.56	17.2568	165.230	2 851	
172. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.0053	308.04	2	
			(1)			268.82	1	
172. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.0265	1 037.49	27	
			(1)			229.99	6	
172. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	0.424	162.00	69	
172. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.33	0.1749	38.33	7	
172. 7.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.000212	3 474.67	1	
172. 8.	14.5.05.01-0011	Олифа комбинированная, марки: К-2	т	0.0093	0.004929	68 710.90	339	
172. 9.	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.0055	0.002915	30 814.73	90	
		Накладные расходы				80%	2 287	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	1 058	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					6 730	
	
173.	14.4.02.04-0186	Краски алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 коричневая	т		0.016	59 986.66	960	
		Объем: 0.53*0.0307						
	
174.	ГЭСН 10-01-034-03 
(прим)	Демонтаж остекленных люков	100 м2		0.004	31 959.11	128	
		Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
174. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.264	0.017056	242.812	4	
174. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	172.864	0.691456	165.230	114	
174. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.408	0.005632	308.04	2	
			(1)			268.82	2	
174. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2.856	0.011424	1 037.49	12	
			(1)			229.99	3	
		Накладные расходы				90%	106	
						=(118*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				43%	51	
						=(63*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					285	
	
175.	ГЭСН 10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (люк) прим	100 м2		0.0096	87 252.09	838	
		Объем: 0.6*0.8*2						
175. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.33	0.051168	242.812	12	
175. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	216.08	2.074368	165.230	343	
175. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.76	0.016896	308.04	5	
			(1)			268.82	5	
175. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	3.57	0.034272	1 037.49	36	
			(1)			229.99	8	
175. 5.	01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	429	4.1184	5.19	21	
175. 6.	01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	71	0.6816	5.19	4	
175. 7.	01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	27.1	0.26016	51.86	13	
175. 8.	01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	71.4	0.68544	74.74	51	
175. 9.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	0.0768	429.47	33	
175. 10.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	114	1.0944	302.90	331	
		Накладные расходы				90%	320	
						=(118*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				43%	153	
						=(63*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 310	
	
176.	С Цена поставщ.	Окно-люк 0,6*0,8м (металлопластиковый) 13271,6	м2		0.96	13 271.60	12 741	
		Объем: 0.6*0.8*2						
	
	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА (150/100)	
177.	ГЭСНр 58-10-2 
(прим)	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек	100 м		0.42	14 398.10	6 047	
177. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.0336	229.990	8	
177. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	88.6	37.212	161.570	6 012	
177. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.0336	1 037.49	35	
			(1)			229.99	8	
		Накладные расходы				71%	4 274	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	3 130	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					13 452	
	
178.	С2 цена поставщ.	Звенья водосточных труб (3м) д.100 840	шт		14	840.00	11 760	
	
179.	ГЭСНр 58-10-4 
(прим)	Смена: колен водосточных труб с люлек	100 шт.		0.12	21 749.54	2 610	
179. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.0096	229.990	2	
179. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	134.1	16.092	161.570	2 600	
179. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.0096	1 037.49	10	
			(1)			229.99	2	
		Накладные расходы				71%	1 847	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	1 353	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					5 810	
	
180.	С4 цена поставщ.	Колено трубы 70 град 441	шт.		12	441.00	5 292	
	
181.	ГЭСНр 58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м		0.6	1 341.82	805	
181. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9.1	5.46	147.310	804	
181. 2.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.12	0.072	10.80	1	
		Накладные расходы				71%	571	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	418	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 794	
	
182.	ГЭСН 12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных	100 м		0.62	5 335.88	3 308	
182. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.25	0.155	254.841	40	
182. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	31.41	19.4742	161.570	3 146	
182. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.11	0.0682	1 126.02	77	
			(1)			268.82	18	
182. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.05	0.031	874.68	27	
			(1)			268.82	8	
182. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.09	0.0558	1 037.49	58	
			(1)			229.99	13	
		Накладные расходы				92%	2 931	
						=(120*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				44%	1 402	
						=(65*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					7 641	
	
183.	С5 цена поставщ.	Желоб водосточный( 4м ) д.150 906	шт.		16	906.00	14 496	
	
184.	С7 цена поставщ.	Заглушка желоба  д.150 165	шт.		3	165.00	495	
	
185.	С8 цена поставщ.	Крюк для желоба 89,86	шт.		114	89.86	10 244	
	
186.	С9 цена поставщ.	Соединитель желоба д.150 112	шт.		12	112.00	1 344	
	
187.	ГЭСНр 58-10-7 
(прим)	Смена: воронок водосточных труб с люлек	100 шт.		0.06	19 422.93	1 165	
187. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.0048	229.990	1	
187. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	119.7	7.182	161.570	1 160	
187. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.0048	1 037.49	5	
			(1)			229.99	1	
		Накладные расходы				71%	824	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	604	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 593	
	
188.	С10 цена поставщ.	Воронка (штуцер) водосточная 150/100 451	шт		6	451.00	2 706	
	
189.	ГЭСНр 58-10-5	Смена: отливов (отметов) водосточных труб	100 шт		0.06	8 662.37	520	
189. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.0048	229.990	1	
189. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	53.1	3.186	161.570	515	
189. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.0048	1 037.49	5	
			(1)			229.99	1	
		Накладные расходы				71%	366	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	268	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 155	
	
190.	С11 цена поставщ.	Отмет (слив) д.100 733	шт		6	733.00	4 398	
	
191.	ГЭСНр 58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	100 шт		0.36	5 840.27	2 102	
191. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.0036	229.990	1	
191. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	37.8	13.608	154.230	2 099	
191. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0036	1 037.49	4	
			(1)			229.99	1	
		Накладные расходы				71%	1 491	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	1 092	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					4 685	
	
192.	С12 цена поставщ.	Хомут водосточной трубы д.100 (в комплекте с дюбелями) 231	шт.		36	231.00	8 316	
	
	МАНСАРДА	
	Скаты мансарды	
193.	ГЭСН 11-01-008-03	Разборка засыпного утеплителя	м3		3.2	537.01	1 718	
		Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
193. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.36	1.152	227.600	262	
193. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.76	5.632	161.570	910	
193. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.216	0.6912	964.28	667	
			(1)			200.12	138	
193. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.144	0.4608	308.04	142	
			(1)			268.82	124	
		Накладные расходы				94%	1 102	
						=(123*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				51%	598	
						=(75*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					3 417	
	
194.	ГЭСН 11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2		0.56	578.17	324	
194. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0112	229.990	3	
194. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3.45	1.932	161.570	312	
194. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.0112	1 037.49	12	
			(1)			229.99	3	
		Накладные расходы				94%	296	
						=(123*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				51%	161	
						=(75*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					781	
	
195.	12.1.01.03-0036	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2		68.544	34.52	2 366	
		Объем: 0.56*122.4						
	
196.	ГЭСН 11-01-050-01 
(прим)	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2		0.43	578.17	249	
196. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0086	229.990	2	
196. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3.45	1.4835	161.570	240	
196. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.0086	1 037.49	9	
			(1)			229.99	2	
		Накладные расходы				94%	227	
						=(123*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				51%	123	
						=(75*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					600	
	
197.	12.1.01.03-0033	Пленка диффузионная Tyvek Soft	10 м2		5.263	599.04	3 153	
		Объем: 0.43*122.4						
	
198.	ГЭСН 11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых	100 м2		0.4	5 877.21	2 351	
198. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.16	0.464	236.015	110	
198. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	28.38	11.352	169.310	1 922	
198. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.18	0.072	308.04	22	
			(1)			268.82	19	
198. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.98	0.392	1 037.49	407	
			(1)			229.99	90	
		Накладные расходы				94%	1 910	
						=(123*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				51%	1 036	
						=(75*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					5 297	
	
199.	12.2.03.02-0031	Вата минеральная <ISOVER> толщина 50 мм	м2		123.6	74.41	9 197	
		Объем: 40*3*1.03						
	
	Стены мансарды	
200.	ГЭСН 10-01-008-09 
(прим)	Демонтаж метллической обшивкм стен мансарды	100 м2		0.12	2 876.86	345	
		Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
200. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.161	0.01932	229.990	4	
200. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	17.57	2.1084	154.230	325	
200. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.161	0.01932	1 037.49	20	
			(1)			229.99	4	
		Накладные расходы				90%	296	
						=(118*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				43%	141	
						=(63*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					783	
	
201.	ГЭСНр 53-1-5	Разборка засыпного утеплителя деревянных стен мансарды	100 м2		0.24	15 591.68	3 742	
201. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.95	0.948	268.820	255	
201. 2.	1-100-16	Средний разряд работы 1,6	чел.-ч	84.9	20.376	142.690	2 907	
201. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	3.95	0.948	874.68	829	
			(1)			268.82	255	
201. 4.	91.07.01-002	Бадьи: 2 м3	маш.-ч	3.95	0.948	5.65	5	
201. 5.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	9.8	2.352			
		Накладные расходы				73%	2 308	
						=(86.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				56%	1 771	
						=(70.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					7 821	
	
202.	ГЭСН 11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2		0.24	578.17	139	
202. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0048	229.990	1	
202. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3.45	0.828	161.570	134	
202. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.0048	1 037.49	5	
			(1)			229.99	1	
		Накладные расходы				94%	127	
						=(123*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				51%	69	
						=(75*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					335	
	
203.	12.1.01.03-0036	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2		29.376	34.52	1 014	
		Объем: 0.24*122.4						
	
204.	ГЭСН 11-01-050-01 
(прим)	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2		0.12	578.17	69	
204. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0024	229.990	1	
204. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3.45	0.414	161.570	67	
204. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.0024	1 037.49	2	
			(1)			229.99	1	
		Накладные расходы				94%	64	
						=(123*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				51%	35	
						=(75*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					168	
	
205.	12.1.01.03-0033	Пленка диффузионная Tyvek Soft	10 м2		1.469	599.04	880	
		Объем: 0.12*122.4						
	
206.	ГЭСН 11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых (150мм)	100 м2		0.11	5 877.21	646	
206. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.16	0.1276	236.015	30	
206. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	28.38	3.1218	169.310	529	
206. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.18	0.0198	308.04	6	
			(1)			268.82	5	
206. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.98	0.1078	1 037.49	112	
			(1)			229.99	25	
		Накладные расходы				94%	525	
						=(123*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				51%	285	
						=(75*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 457	
	
207.	12.2.05.10-0016	Плиты минераловатные <Лайт-Баттс> ROCKWOOL	м3		1.7	2 279.87	3 876	
		Объем: 11*0.15*1.03						
	
208.	ГЭСН 10-01-012-04 
(прим)	Обшивка каркасных стен: досками под штукатурку	100 м2		0.12	17 352.90	2 082	
208. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.74	0.0888	229.990	20	
208. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	24.2	2.904	147.310	428	
208. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.74	0.0888	1 037.49	92	
			(1)			229.99	20	
208. 4.	01.7.15.06-0123	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,8х60 мм	т	0.006	0.00072	77 993.35	56	
208. 5.	01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм	т	0.0022	0.000264	60 190.64	16	
208. 6.	11.1.03.05-0076	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, II сорта	м3	2	0.24	5 436.09	1 305	
208. 7.	12.1.02.12-0004	Пергамин кровельный марки: П-350	м2	105	12.6	14.74	186	
		Накладные расходы				90%	403	
						=(118*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				43%	193	
						=(63*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 678	
	
209.	ГЭСН 26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251(ходовые доски и стены мансарды)	100 м2		0.566	303.66	172	
209. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.0003	0.0001698	200.120		
209. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.78	1.00748	161.570	163	
209. 3.	91.06.05-012	Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0.0001	0.0000566	534.12		
			(1)			200.12		
209. 4.	91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	0.0002	0.0001132	232.29		
			(1)			200.12		
209. 5.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.86	0.48676	18.56	9	
		Накладные расходы				77%	126	
						=(100*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	78	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					376	
	
210.	14.2.06.01-0003	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг		10.471	227.97	2 387	
		Объем: 0.566*18.5						
	
	ПЕРЕКРЫТИЕ	
211.	ГЭСНр 57-1-3 
(прим)	Разборка сплошного настила	100 м2		0.43	2 569.09	1 105	
211. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	17.44	7.4992	147.310	1 105	
211. 2.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	4.67	2.0081			
		Накладные расходы				68%	751	
						=(80.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				54%	597	
						=(68.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 453	
	
212.	ГЭСН 11-01-008-03	Разборка засыпного утеплителя	м3		3.3	537.01	1 772	
		Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
212. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.36	1.188	227.600	270	
212. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.76	5.808	161.570	938	
212. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.216	0.7128	964.28	687	
			(1)			200.12	143	
212. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.144	0.4752	308.04	146	
			(1)			268.82	128	
		Накладные расходы				94%	1 136	
						=(123*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				51%	616	
						=(75*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					3 524	
	
213.	ГЭСН 11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2		0.44	578.17	254	
213. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0088	229.990	2	
213. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3.45	1.518	161.570	245	
213. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.0088	1 037.49	9	
			(1)			229.99	2	
		Накладные расходы				94%	232	
						=(123*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				51%	126	
						=(75*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					612	
	
214.	12.1.01.03-0036	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2		53.856	34.52	1 859	
		Объем: 0.44*122.4						
	
215.	ГЭСН 11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых  Прил.11.1 п.3.1 Кзтр=2 Кэм=2  Кмр=2 , два слоя	100 м2		0.33	11 754.41	3 879	
		Начисления: Н3= 2.0, Н4= 2.0, Н5= 2.0, Н48= 2.0	
215. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.32	0.7656	236.015	181	
215. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	56.76	18.7308	169.310	3 171	
215. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.36	0.1188	308.04	37	
			(1)			268.82	32	
215. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.96	0.6468	1 037.49	671	
			(1)			229.99	149	
		Накладные расходы				94%	3 151	
						=(123*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				51%	1 710	
						=(75*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					8 739	
	
216.	12.2.03.02-0031	Вата минеральная <ISOVER>: , толщина 50 мм	м2		67.98	74.41	5 058	
		Объем: (0.33)*103.0*2						
	
217.	ГЭСН 11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых, третий слой	100 м2		0.33	5 877.21	1 939	
217. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.16	0.3828	236.015	90	
217. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	28.38	9.3654	169.310	1 586	
217. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.18	0.0594	308.04	18	
			(1)			268.82	16	
217. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.98	0.3234	1 037.49	336	
			(1)			229.99	74	
		Накладные расходы				94%	1 575	
						=(123*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				51%	855	
						=(75*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					4 369	
	
218.	12.2.03.02-0031	Вата минеральная <ISOVER>: , толщина 50 мм	м2		33.99	74.41	2 529	
		Объем: (0.33)*103.0						
	
219.	ГЭСН 11-01-050-01 
(прим)	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2		0.44	578.17	254	
219. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0088	229.990	2	
219. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3.45	1.518	161.570	245	
219. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.0088	1 037.49	9	
			(1)			229.99	2	
		Накладные расходы				94%	232	
						=(123*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				51%	126	
						=(75*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					612	
	
220.	12.1.01.03-0033	Пленка диффузионная Tyvek Soft	10 м2		5.386	599.04	3 226	
		Объем: 0.44*122.4						
	
221.	ГЭСН 10-01-083-03	Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 25 мм сплошного	100 м2		0.43	21 288.43	9 154	
221. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.98	0.4214	253.367	107	
221. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	29.21	12.5603	167.270	2 101	
221. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.59	0.2537	874.68	222	
			(1)			268.82	68	
221. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.39	0.1677	1 037.49	174	
			(1)			229.99	39	
221. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00875	0.0037625	57 689.15	217	
221. 6.	11.1.03.06-0087	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	2.63	1.1309	5 694.68	6 440	
		Накладные расходы				90%	1 987	
						=(118*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				43%	949	
						=(63*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					12 091	
	
222.	11.1.03.06-0087	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3		-1.131	5 694.68	-6 441	
		Объем: (0.43)*(-2.63)						
	
223.	11.1.03.06-0086	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3		1.131	7 278.53	8 232	
		Объем: (0.43)*(2.63)						
	
224.	ГЭСН 26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2		1.75	303.66	531	
224. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.0003	0.000525	200.120		
224. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.78	3.115	161.570	503	
224. 3.	91.06.05-012	Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0.0001	0.000175	534.12		
			(1)			200.12		
224. 4.	91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	0.0002	0.00035	232.29		
			(1)			200.12		
224. 5.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.86	1.505	18.56	28	
		Накладные расходы				77%	387	
						=(100*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	241	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 160	
	
225.	14.2.06.01-0003	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг		32.375	227.97	7 381	
		Объем: 1.75*18.5						
	
226.	ГЭСНр 54-4-3	Нашивка досок (ремонт балок)	100 м		0.18	19 241.77	3 464	
226. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.51	0.2718	229.990	63	
226. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	68.47	12.3246	161.570	1 991	
226. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.51	0.2718	1 037.49	282	
			(1)			229.99	63	
226. 4.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0143	0.002574	57 689.15	148	
226. 5.	11.1.03.06-0094	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0.785	0.1413	7 372.62	1 042	
		Накладные расходы				72%	1 479	
						=(85.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				64%	1 315	
						=(80.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					6 257	
	
227.	01.7.15.02-0021 
(прим)	Болт анкерный диаметром 14 мм	шт.		36	10.78	388	
	
	Ремонт дымоходов и вентканалов	
229.	ГЭСН 46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей дымовых труб кирпичных над и под кровлей (прим).	100 м2		0.121	3 361.61	407	
229. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	2.76122	147.310	407	
		Накладные расходы				84%	342	
						=(110*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	195	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					944	
	
230.	ГЭСНр 61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2		0.121	26 799.91	3 243	
230. 1.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	131.4	15.8994	175.550	2 791	
230. 2.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.1	0.1331	10.80	1	
230. 3.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.04235	20.52	1	
230. 4.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.82	0.22022	2 040.43	449	
		Накладные расходы				67%	1 870	
						=(79.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				40%	1 116	
						=(50.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					6 229	
	
231.	ГЭСН 15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		0.121	1 208.93	146	
231. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.00242	249.405	1	
231. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6.55	0.79255	181.930	144	
231. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.00121	308.04		
			(1)			268.82		
231. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00121	1 037.49	1	
			(1)			229.99		
231. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.0121	38.33		
		Накладные расходы				80%	116	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	54	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					316	
	
232.	14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		1.573	61.73	97	
		Объем: (0.121)*0.013*1000						
	
233.	ГЭСН 15-04-013-01	Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности: известковая (прим)	100 м2		0.063	1 020.13	64	
233. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.00126	229.990		
233. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	4.43	0.27909	165.230	46	
233. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.14	0.00882	10.80		
233. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.00126	1 037.49	1	
			(1)			229.99		
233. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.124	0.007812	20.52		
233. 6.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.019	0.001197	11 636.25	14	
233. 7.	14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0009	0.0000567	46 966.96	3	
		Накладные расходы				80%	37	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	17	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					118	
	
234.	ГЭСН 15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2		0.058	2 335.01	135	
234. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.00348	229.990	1	
234. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	12.94	0.75052	175.550	132	
234. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.00406	10.80		
234. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.00348	1 037.49	4	
			(1)			229.99	1	
234. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.00058	38.33		
		Накладные расходы				80%	106	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	49	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					291	
	
235.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг		0.754	104.81	79	
		Объем: (0.058)*13						
	
236.	14.3.02.01-0003	Краска <Нортовская фасадная ВД люкс>	кг		2.204	185.21	408	
		Объем: (0.058)*38.0						
	
237.	ГЭСНр 60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м		0.0134	113 631.77	1 523	
237. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.43	0.059362	268.820	16	
237. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	609.21	8.163414	161.570	1 319	
237. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.33	0.017822	874.68	16	
			(1)			268.82	5	
237. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	3.1	0.04154	308.04	13	
			(1)			268.82	11	
237. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.4	0.00536	20.52		
237. 6.	04.3.01.12-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25	м3	5	0.067	2 615.05	175	
		Накладные расходы				66%	881	
						=(78.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				50%	668	
						=(63.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					3 072	
	
238.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.056	13 896.92	778	
		Объем: 4200*0.0134						
	
239.	ГЭСНр 60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 8 каналов	100 м		0.0134	435 095.20	5 830	
		Начисления: Н3= 7, Н4= 7, Н5= 7, Н48= 7	
239. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	11.62	0.155708	268.820	42	
239. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	2354.59	31.551506	161.570	5 098	
239. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	3.5	0.0469	874.68	41	
			(1)			268.82	13	
239. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	8.12	0.108808	308.04	34	
			(1)			268.82	29	
239. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	2.1	0.02814	20.52	1	
239. 6.	04.3.01.12-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25	м3	18.76	0.251384	2 615.05	657	
		Накладные расходы				66%	3 392	
						=(78.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				50%	2 570	
						=(63.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					11 792	
	
240.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.206	13 896.92	2 863	
		Объем: 2200*0.0134*7						
	
241.	ГЭСНр 60-7-3	Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича 50% в один канал	100 м		0.074	101 565.17	7 516	
241. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.21	0.16354	268.820	44	
241. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	608.12	45.00088	161.570	7 271	
241. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.66	0.04884	874.68	43	
			(1)			268.82	13	
241. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.55	0.1147	308.04	35	
			(1)			268.82	31	
241. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.74	0.05476	20.52	1	
241. 6.	02.1.01.01-0001	Глина	м3	1.8	0.1332	881.85	117	
241. 7.	02.3.01.02-0020	Песок природный для строительных: растворов средний	м3	1.2	0.0888	544.96	48	
241. 8.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	12.28	0.90872			
		Накладные расходы				66%	4 828	
						=(78.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				50%	3 658	
						=(63.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					16 001	
	
242.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.296	13 896.92	4 113	
		Объем: 0.074*4000						
	
243.	ГЭСНр 60-7-4	На каждый следующий канал добавлять к норме 60-7-3	100 м		0.074	390 915.42	28 928	
		Начисления: Н3= 7, Н4= 7, Н5= 7, Н48= 7	
243. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8.54	0.63196	268.820	170	
243. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	2355.29	174.29146	161.570	28 160	
243. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	2.59	0.19166	874.68	168	
			(1)			268.82	52	
243. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	5.95	0.4403	308.04	136	
			(1)			268.82	118	
243. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	2.17	0.16058	20.52	3	
243. 6.	02.1.01.01-0001	Глина	м3	4.9	0.3626	881.85	320	
243. 7.	02.3.01.02-0020	Песок природный для строительных: растворов средний	м3	3.5	0.259	544.96	141	
243. 8.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	52.01	3.84874			
		Накладные расходы				66%	18 698	
						=(78.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				50%	14 165	
						=(63.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					61 791	
	
244.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		1.036	13 896.92	14 397	
		Объем: 0.074*2000						
		Начисления: Н48= 7	
	
245.	ГЭСН 06-01-024-01 
(прим)	Устройство оголовников: бетонных (прим)	100 м3		0.00098	106 487.48	104	
245. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	22.87	0.0224126	264.155	6	
245. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	358.02	0.3508596	165.230	58	
245. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	18.8	0.018424	1 126.02	21	
			(1)			268.82	5	
245. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.53	0.0014994	874.68	1	
			(1)			268.82		
245. 5.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.27	0.0002646	964.28		
			(1)			200.12		
245. 6.	91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	18.21	0.0178458	11.58		
245. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2.27	0.0022246	1 037.49	2	
			(1)			229.99	1	
245. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.077	0.00007546	20.52		
245. 9.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.05	0.000049	89 253.46	4	
245. 10.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.043	0.00004214	57 689.15	2	
245. 11.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.026	0.00002548	11 636.25		
245. 12.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.07	0.0000686	5 768.85		
245. 13.	11.1.03.06-0095	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.86	0.0008428	5 760.02	5	
245. 14.	11.2.13.04-0011	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	40	0.0392	234.83	9	
		Накладные расходы				80%	51	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				44%	28	
						=(65*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					183	
	
246.	04.1.02.05-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3		0.102	3 014.79	308	
	
	Выход фановых стояков на кровле	
247.	ГЭСН 20-02-004-01	Установка вентиляционных выходов д.до 355мм (прим)	шт		1	229.63	230	
247. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.01	229.990	2	
247. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	1.03	1.03	167.270	172	
247. 3.	91.06.03-047	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0.26	0.26	33.60	9	
247. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.01	1 037.49	10	
			(1)			229.99	2	
247. 5.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.0002	0.0002	89 253.46	18	
247. 6.	01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.246	0.246	82.84	20	
		Накладные расходы				98%	171	
						=(128*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				56%	97	
						=(83*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					498	
	
248.	С99.1-01.08-0012	Вентиляционный выход полипропиленовый утепленный, диаметр вентиляционного выхода 110 мм, для скатных кровель из покрытий профильных	шт.		1	5 457.98	5 458	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					855 060	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					853 170	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					353 411	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 128, 129, 131, 229; %=71 - по стр. 130, 135, 140-143, 147, 177, 179, 181, 187, 189, 191; %=73 - по стр. 132, 168, 201; %=90 - по стр. 148, 158, 169, 174, 175, 200, 208, 221; %=94 - по стр. 152, 154, 156, 193, 194, 196, 198, 202, 204, 206, 212, 213, 215, 217, 219; %=92 - по стр. 160, 163, 182; %=77 - по стр. 164, 166, 209, 224; %=80 - по стр. 172, 231, 233, 234, 245; %=68 - по стр. 211; %=72 - по стр. 226; %=67 - по стр. 230; %=66 - по стр. 237, 239, 241, 243)					226 942	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 128, 129, 131, 164, 166, 209, 224, 229; %=52 - по стр. 130, 135, 140-143, 147, 177, 179, 181, 187, 189, 191; %=56 - по стр. 132, 168, 201; %=43 - по стр. 148, 158, 169, 174, 175, 200, 208, 221; %=51 - по стр. 152, 154, 156, 193, 194, 196, 198, 202, 204, 206, 212, 213, 215, 217, 219; %=44 - по стр. 160, 163, 182, 245; %=37 - по стр. 172, 231, 233, 234; %=54 - по стр. 211; %=64 - по стр. 226; %=40 - по стр. 230; %=50 - по стр. 237, 239, 241, 243)					136 131	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 216 243	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					1 890	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 159, 247)					564	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 159, 247)					322	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					2 776	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					1 219 019	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	26 087	
	ИТОГО					1 245 106	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	24 902	
	ИТОГО					1 270 008	
	НДС 18%				18	228 601	
	ВСЕГО С НДС					1 498 609.00	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					227 506.00	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					136 453	
	
	Раздел 3.  Подвальные помещения	
	
	ПРОЕМЫ	
249.	ГЭСН 46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных	100 м2		0.0162	18 255.44	296	
249. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.125388	268.820	34	
249. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	103.91	1.683342	152.740	257	
249. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	0.125388	308.04	39	
			(1)			268.82	34	
		Накладные расходы				84%	244	
						=(110*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	140	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					680	
	
250.	ГЭСН 09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2		1.62	975.36	1 580	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
250. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.204	0.33048	229.990	76	
250. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2.88	4.6656	187.360	874	
250. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.204	0.33048	1 037.49	343	
			(1)			229.99	76	
250. 4.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.48	0.7776	43.43	34	
250. 5.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.0001	0.000162	60 390.76	10	
250. 6.	08.4.01.02-0011	Детали закладные и накладные изготовленные: без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно	т	0.003	0.00486	55 107.93	268	
250. 7.	14.5.01.10-0025	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	0.1	0.162	319.06	52	
		Накладные расходы				69%	656	
						=(90*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				58%	551	
						=(85*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 787	
	
251.	С99.2-03.02-0214	Блоки дверные стальные площадью от 1,5 до 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, окраска грунт-эмалью, без утеплителя, обшивка полотна - листовая сталь: снаружи - толщиной 2 мм, внутри - толщиной 1 мм	м2		1.62	5 968.08	9 668	
	
	Стены	
252.	ГЭСН 46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен  кирпичных	100 м2		2.21	3 361.61	7 429	
252. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	50.4322	147.310	7 429	
		Накладные расходы				84%	6 240	
						=(110*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	3 566	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					17 235	
	
253.	ГЭСНр 53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м		1.5	459.04	689	
253. 1.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	2.71	4.065	169.310	688	
253. 2.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.01	0.015	20.52		
		Накладные расходы				73%	502	
						=(86.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				56%	385	
						=(70.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 577	
	
254.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.03	2 983.71	90	
		Объем: (1.5)*0.02						
	
255.	ГЭСНр 53-15-7	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2	100 м2		0.1	139 533.36	13 953	
255. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	11	1.1	268.820	296	
255. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	361.5	36.15	156.950	5 674	
255. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1	0.1	874.68	87	
			(1)			268.82	27	
255. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	10	1	308.04	308	
			(1)			268.82	269	
255. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.59	0.059	20.52	1	
255. 6.	04.3.01.12-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3	2.4	0.24	2 735.32	656	
255. 7.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	5.2	0.52	13 896.92	7 226	
255. 8.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	24.8	2.48			
		Накладные расходы				73%	4 358	
						=(86.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				56%	3 343	
						=(70.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					21 654	
	
256.	ГЭСНр 62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2		3.62	695.34	2 517	
256. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3.77	13.6474	147.310	2 010	
256. 2.	01.3.05.19-0011	Купорос медный марки: А	т	0.001	0.00362	138 958.17	503	
256. 3.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.05	0.181	20.52	4	
		Накладные расходы				68%	1 367	
						=(80.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				40%	804	
						=(50.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					4 688	
	
257.	ГЭСН 15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		3.62	1 739.17	6 296	
		Начисления: Н3= 1.2*1.2, Н4= 1.2*1.2, Н5= 1.2*1.2	
257. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.0288	0.104256	249.405	26	
257. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	9.432	34.14384	181.930	6 212	
257. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.0144	0.052128	308.04	16	
			(1)			268.82	14	
257. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.0144	0.052128	1 037.49	54	
			(1)			229.99	12	
257. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.362	38.33	14	
		Накладные расходы				80%	4 990	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	2 308	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					13 594	
	
258.	14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		47.06	61.73	2 905	
		Объем: (3.62)*0.013*1000						
	
259.	ГЭСН 08-01-005-01 
(прим)	Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов ручным способом из сухих смесей толщиной слоя 15 мм	100 м2		0.82	1 834.06	1 504	
259. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.27	0.2214	215.608	48	
259. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	10.92	8.9544	150.030	1 343	
259. 3.	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные: 65 л	маш.-ч	0.13	0.1066	224.34	24	
			(1)			200.12	21	
259. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.14	0.1148	1 037.49	119	
			(1)			229.99	26	
259. 5.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.85	0.697	18.56	13	
259. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.27	0.2214	20.52	5	
		Накладные расходы				93%	1 294	
						=(122*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				54%	751	
						=(80*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					3 549	
	
260.	04.3.02.09-0815	Смесь сухая гидроизоляционная проникающая: Гидротэкс-Р	кг		1372.5	30.84	42 328	
	
261.	ГЭСН 15-02-016-01	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен,откосов	100 м2		1.493	18 487.20	27 601	
		Объем: 139+10.3						
261. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6.07	9.06251	187.025	1 695	
261. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	75.4	112.5722	171.480	19 304	
261. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.62	0.92566	308.04	285	
			(1)			268.82	249	
261. 4.	91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	5.45	8.13685	257.87	2 098	
			(1)			177.72	1 446	
261. 5.	01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.00007	0.00010451	88 186.48	9	
261. 6.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.006	0.008958	9 149.15	82	
261. 7.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.51	2.25443	2 040.43	4 600	
261. 8.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	2.77	4.13561	295.71	1 223	
		Накладные расходы				80%	16 799	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	7 770	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					52 170	
	
262.	ГЭСН 15-04-002-01	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2		2.21	2 312.36	5 110	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
262. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	0.07956	242.933	19	
262. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	12.252	27.07692	154.230	4 176	
262. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.02652	308.04	8	
			(1)			268.82	7	
262. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.05304	1 037.49	55	
			(1)			229.99	12	
262. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	1.768	162.00	286	
262. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.0221	38.33	1	
262. 7.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.000884	3 474.67	3	
262. 8.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.03757	11 636.25	437	
262. 9.	14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.001105	46 966.96	52	
262. 10.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.003536	25 917.44	92	
		Накладные расходы				80%	3 356	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	1 552	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					10 018	
	
	Потолок	
263.	ГЭСНр 62-41-1 
(прим)	Очистка вручную поверхности от набела	100 м2		0.95	3 064.05	2 911	
263. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	20.8	19.76	147.310	2 911	
		Накладные расходы				68%	1 979	
						=(80.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				40%	1 164	
						=(50.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					6 055	
	
264.	ГЭСНр 62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2		0.95	695.34	661	
264. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3.77	3.5815	147.310	528	
264. 2.	01.3.05.19-0011	Купорос медный марки: А	т	0.001	0.00095	138 958.17	132	
264. 3.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.05	0.0475	20.52	1	
		Накладные расходы				68%	359	
						=(80.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				40%	211	
						=(50.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 231	
	
265.	ГЭСН 15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2		0.95	1 788.34	1 699	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
265. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.0228	249.405	6	
265. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	9.72	9.234	181.930	1 680	
265. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.0114	308.04	4	
			(1)			268.82	3	
265. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.0114	1 037.49	12	
			(1)			229.99	3	
265. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.095	38.33	4	
		Накладные расходы				80%	1 349	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	624	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					3 672	
	
266.	14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		12.35	61.73	762	
		Объем: (0.95)*0.013*1000						
	
267.	ГЭСНр 61-4-1	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2		0.07	44 649.84	3 125	
267. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.0504	268.820	14	
267. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	229.75	16.0825	169.310	2 723	
267. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.72	0.0504	308.04	16	
			(1)			268.82	14	
267. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.0245	20.52	1	
267. 5.	04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	м3	2.31	0.1617	2 390.43	387	
267. 6.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	3.38	0.2366			
		Накладные расходы				67%	1 834	
						=(79.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				40%	1 095	
						=(50.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					6 054	
	
268.	08.1.02.17-0032	Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,2 мм без покрытия, 15х15 мм	м2		7.7	85.81	661	
		Объем: (0.07)*(110.0)						
	
269.	ГЭСНр 61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм	100 м2		0.88	7 893.67	6 946	
269. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.29	0.2552	268.820	69	
269. 2.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	35.73	31.4424	158.310	4 978	
269. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.29	0.2552	308.04	79	
			(1)			268.82	69	
269. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.308	20.52	6	
269. 5.	01.7.07.04-0003	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	т	0.0253	0.022264	84 614.38	1 884	
		Накладные расходы				67%	3 381	
						=(79.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				40%	2 019	
						=(50.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					12 346	
	
270.	04.3.02.05-0002	Смесь штукатурная <Ротбанд>, КНАУФ	кг		499.84	15.78	7 887	
		Объем: (0.88)*0.568*1000						
	
271.	ГЭСН 13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	м2		4	174.50	698	
		Начисления: Н5= 1.2	
271. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.08	4.32	161.570	698	
		Накладные расходы				69%	482	
						=(90*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	335	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 515	
	
272.	ГЭСН 13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2		0.04	2 363.12	95	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
272. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.00096	215.055		
272. 2.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	6.372	0.25488	201.080	51	
272. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.012	0.00048	10.80		
272. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.012	0.00048	964.28		
			(1)			200.12		
272. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.00048	1 037.49		
			(1)			229.99		
272. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.344	0.05376	18.56	1	
272. 7.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.00048	72 855.64	35	
272. 8.	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.00008	79 235.11	6	
		Накладные расходы				69%	35	
						=(90*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	24	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					155	
	
273.	ГЭСН 13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2		0.04	2 698.27	108	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
273. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.00096	215.055		
273. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	4.596	0.18384	171.480	32	
273. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.012	0.00048	10.80		
273. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.012	0.00048	964.28		
			(1)			200.12		
273. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.00048	1 037.49		
			(1)			229.99		
273. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.78	0.0312	18.56	1	
273. 7.	14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.00076	93 641.96	71	
273. 8.	14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0.0014	0.000056	65 944.00	4	
		Накладные расходы				69%	22	
						=(90*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	15	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					145	
	
274.	ГЭСН 15-04-002-01	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2		0.95	2 312.36	2 197	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
274. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	0.0342	242.933	8	
274. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	12.252	11.6394	154.230	1 795	
274. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.0114	308.04	4	
			(1)			268.82	3	
274. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.0228	1 037.49	24	
			(1)			229.99	5	
274. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	0.76	162.00	123	
274. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.0095	38.33		
274. 7.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.00038	3 474.67	1	
274. 8.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.01615	11 636.25	188	
274. 9.	14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.000475	46 966.96	22	
274. 10.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.00152	25 917.44	39	
		Накладные расходы				80%	1 442	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	667	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					4 307	
	
	Полы	
275.	ГЭСН 46-04-009-02 
(прим)	Разборка бетонных оснований под полы (приямок)	м3		7.6	1 552.02	11 795	
275. 1.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	7.8	59.28	171.480	10 165	
275. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1.86	14.136	97.21	1 374	
275. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	3.72	28.272	9.05	256	
		Накладные расходы				84%	8 539	
						=(110*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	4 879	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					25 213	
	
276.	ГЭСН 01-02-057-02 
(прим)	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (углубление уровня пола)	100 м3		0.095	22 685.74	2 155	
276. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154	14.63	147.310	2 155	
		Накладные расходы				61%	1 315	
						=(80*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				31%	668	
						=(45*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					4 138	
	
277.	ГЭСН 01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.095	7 577.13	720	
277. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53.56	5.0882	141.470	720	
		Накладные расходы				61%	439	
						=(80*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				31%	223	
						=(45*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 382	
	
278.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (земля)	1 т груза		15.2	151.56	2 304	
		Объем: 9.5*1.6						
	
279.	ГЭСН 11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев: песчано-гравийная (прим)	м3		4.8	1 515.38	7 274	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
279. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.36	1.728	200.120	346	
279. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	4.092	19.6416	163.200	3 206	
279. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.096	0.4608	964.28	444	
			(1)			200.12	92	
279. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.528	2.5344	3.34	8	
279. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.264	1.2672	493.44	625	
			(1)			200.12	254	
279. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	0.72	20.52	15	
279. 7.	02.2.04.03-0003	Смесь песчано-гравийная природная	м3	1.2	5.76	516.57	2 975	
		Накладные расходы				94%	3 339	
						=(123*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				51%	1 812	
						=(75*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					12 424	
	
280.	ГЭСН 11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3		7.6	4 091.99	31 099	
		Объем: 95*0.08						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
280. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	4.392	33.3792	158.310	5 284	
280. 2.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.576	4.3776	3.18	14	
280. 3.	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.0152	21 070.94	320	
280. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	2.66	20.52	55	
280. 5.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	1.02	7.752	3 276.39	25 399	
280. 6.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.0076	3 621.85	28	
		Накладные расходы				94%	4 967	
						=(123*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				51%	2 695	
						=(75*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					38 761	
	
281.	ГЭСН 06-01-001-01 
(прим)	Устройство бетонноого сапожка	100 м3		0.0045	381 267.56	1 716	
281. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18.13	0.081585	268.542	22	
281. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	180	0.81	147.310	119	
281. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	18	0.081	1 126.02	91	
			(1)			268.82	22	
281. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	48	0.216	3.18	1	
281. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.000585	1 037.49	1	
			(1)			229.99		
281. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.0009	20.52		
281. 7.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	102	0.459	3 276.39	1 504	
		Накладные расходы				80%	113	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				44%	62	
						=(65*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 891	
	
282.	ГЭСН 11-01-004-01	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2		0.95	35 658.63	33 876	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
282. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.176	1.1172	245.443	274	
282. 2.	1-100-51	Средний разряд работы 5,1	чел.-ч	55.416	52.6452	212.890	11 208	
282. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.468	0.4446	308.04	137	
			(1)			268.82	120	
282. 4.	91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	9.66	9.177	116.06	1 065	
282. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.708	0.6726	1 037.49	698	
			(1)			229.99	155	
282. 6.	91.21.22-421	Термос 100 л	маш.-ч	7.2	6.84	2.65	18	
282. 7.	01.1.02.10-0021	Асбест хризотиловый марки: К-6-30	т	0.014	0.0133	30 360.33	404	
282. 8.	01.2.01.02-0052	Битумы нефтяные строительные марки: БН-70/30	т	0.057	0.05415	21 023.53	1 138	
282. 9.	01.2.01.02-0054	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10	т	0.289	0.27455	25 327.06	6 954	
282. 10.	01.3.01.01-0009	Бензин растворитель	т	0.095	0.09025	39 128.86	3 531	
282. 11.	01.7.07.13-0001	Мука андезитовая кислотоупорная, марка: А	т	0.231	0.21945	5 398.44	1 185	
282. 12.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.5	0.475	38.33	18	
282. 13.	12.1.02.01-0001	Гидроизол	м2	116	110.2	68.24	7 520	
		Накладные расходы				94%	10 793	
						=(123*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				51%	5 856	
						=(75*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					50 525	
	
283.	ГЭСН 11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2		0.95	13 775.87	13 087	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
283. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.524	1.4478	268.820	389	
283. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	47.412	45.0414	150.030	6 758	
283. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.524	1.4478	308.04	446	
			(1)			268.82	389	
283. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	10.884	10.3398	3.18	33	
283. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3.5	3.325	20.52	68	
283. 6.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	2.04	1.938	2 983.71	5 782	
		Накладные расходы				94%	6 718	
						=(123*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				51%	3 645	
						=(75*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					23 450	
	
284.	ГЭСН 11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять (до 30мм) или исключать к норме 11-01-011-01	100 м2		0.95	3 396.38	3 227	
		Начисления: Н3= 1.2*2, Н4= 1.2*2, Н5= 1.2*2, Н48= 2	
284. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.504	0.4788	268.820	129	
284. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	1.2	1.14	150.030	171	
284. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.504	0.4788	308.04	147	
			(1)			268.82	129	
284. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	5.568	5.2896	3.18	17	
284. 5.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	1.02	0.969	2 983.71	2 891	
		Накладные расходы				94%	282	
						=(123*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				51%	153	
						=(75*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					3 662	
	
285.	ГЭСН 06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т		0.175	2 978.99	521	
		Объем: 95*1.84/1000						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
285. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.456	0.0798	246.339	20	
285. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	15.168	2.6544	167.270	444	
285. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.192	0.0336	874.68	29	
			(1)			268.82	9	
285. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.264	0.0462	1 037.49	48	
			(1)			229.99	11	
		Накладные расходы				80%	371	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				44%	204	
						=(65*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 096	
	
286.	08.1.02.17-0091	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2		95	97.36	9 249	
	
	Канализация бытовая	
287.	ГЭСНр 69-1-4	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 2 кирпича	100 шт.		0.2	24 350.34	4 870	
287. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	165.3	33.06	147.310	4 870	
287. 2.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.2	0.04			
		Накладные расходы				66%	3 214	
						=(78.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				40%	1 948	
						=(50.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					10 032	
	
288.	ГЭСН 46-03-017-05 
(прим)	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках  площадью до 0,1 м2	м3		0.02	14 974.65	299	
288. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.4	0.008	229.990	2	
288. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	75.22	1.5044	152.740	230	
288. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.21	0.0042	10.80		
288. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.4	0.008	1 037.49	8	
			(1)			229.99	2	
288. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.0137	0.000274	20.52		
288. 6.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0059	0.000118	57 689.15	7	
288. 7.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.0049	0.000098	11 636.25	1	
288. 8.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0095	0.00019	45 326.49	9	
288. 9.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.21	0.0042	5 768.85	24	
288. 10.	11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.18	0.0036	5 714.19	21	
		Накладные расходы				84%	195	
						=(110*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	111	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					605	
	
289.	04.1.02.05-0043	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)	м3		0.021	3 474.52	73	
		Объем: (0.02)*1.04						
	
290.	ГЭСНр 65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м		0.1	13 718.42	1 372	
290. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.32	0.032	268.820	9	
290. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	85.3	8.53	159.670	1 362	
290. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.32	0.032	308.04	10	
			(1)			268.82	9	
290. 4.	01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1.34	0.134			
		Накладные расходы				63%	864	
						=(74.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				40%	548	
						=(50.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 784	
	
291.	ГЭСН 16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м		0.15	14 599.63	2 190	
291. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.07	0.0105	257.726	3	
291. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	61.6	9.24	187.360	1 731	
291. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.03	0.0045	1 126.02	5	
			(1)			268.82	1	
291. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.02	0.003	874.68	3	
			(1)			268.82	1	
291. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.003	1 037.49	3	
			(1)			229.99	1	
291. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1.57	0.2355	20.52	5	
291. 7.	01.7.15.03-0014	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм	т	0.00266	0.000399	161 777.88	65	
291. 8.	01.7.19.02-0041	Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	4	0.6	630.92	379	
		Накладные расходы				98%	1 699	
						=(128*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				56%	971	
						=(83*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					4 860	
	
292.	24.3.03.02-0002	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 110 мм	м		14.97	226.22	3 387	
		Объем: (0.15)*99.8						
	
293.	ГЭСН 16-04-001-01	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	100 м		0.07	23 257.78	1 628	
293. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.0021	255.877	1	
293. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	64.24	4.4968	187.360	843	
293. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.01	0.0007	1 126.02	1	
			(1)			268.82		
293. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.01	0.0007	874.68	1	
			(1)			268.82		
293. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0007	1 037.49	1	
			(1)			229.99		
293. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.39	0.0273	20.52	1	
293. 7.	01.7.15.03-0014	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм	т	0.0012	0.000084	161 777.88	14	
293. 8.	01.7.19.02-0041	Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	1.5	0.105	630.92	66	
293. 9.	24.3.03.02-0001	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 50 мм	м	99.8	6.986	100.63	703	
		Накладные расходы				98%	827	
						=(128*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				56%	473	
						=(83*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 928	
	
294.	24.1.02.01-0024	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 108-116 мм	10 шт.		1.9	1 790.01	3 401	
	
295.	24.1.02.01-0017	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 48-53 мм	10 шт.		1	781.52	782	
	
296.	С2 цена поставщ.	Ревизия ПВХ  диам. 110мм 107	шт		3	107.00	321	
	
297.	ГЭСН 46-03-017-05 
(прим)	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях бетонных площадью до 0,1 м2	м3		0.018	14 974.65	270	
297. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.4	0.0072	229.990	2	
297. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	75.22	1.35396	152.740	207	
297. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.21	0.00378	10.80		
297. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.4	0.0072	1 037.49	7	
			(1)			229.99	2	
297. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.0137	0.0002466	20.52		
297. 6.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0059	0.0001062	57 689.15	6	
297. 7.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.0049	0.0000882	11 636.25	1	
297. 8.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0095	0.000171	45 326.49	8	
297. 9.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.21	0.00378	5 768.85	22	
297. 10.	11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.18	0.00324	5 714.19	19	
		Накладные расходы				84%	176	
						=(110*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	100	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					546	
	
298.	04.1.02.05-0043	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)	м3		0.019	3 474.52	66	
		Объем: (0.018)*1.04						
	
299.	ГЭСН 16-02-005-07 
(прим)	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 150 мм (гильза)	100 м		0.005	167 270.11	836	
299. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.21	0.01105	241.411	3	
299. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	115.44	0.5772	179.760	104	
299. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.5	0.0025	1 126.02	3	
			(1)			268.82	1	
299. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.15	0.00075	874.68	1	
			(1)			268.82		
299. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.56	0.0078	1 037.49	8	
			(1)			229.99	2	
299. 6.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	49.42	0.2471	3.21	1	
299. 7.	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0.91	0.00455	473.00	2	
299. 8.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1	0.005	51.41		
299. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	24.73	0.12365	20.52	3	
299. 10.	01.7.11.04-0072	Проволока сварочная легированная диаметром: 4 мм	т	0.0007	0.0000035	51 286.45		
299. 11.	03.1.02.03-0015	Известь строительная: негашеная хлорная, марки А	кг	0.09	0.00045	45.31		
299. 12.	04.3.01.09	Раствор цементный	м3	0.114	0.00057			
299. 13.	23.7.01.02-0016	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром: 150 мм	м	100	0.5	1 430.18	715	
		Накладные расходы				98%	105	
						=(128*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				56%	60	
						=(83*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 001	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					286 234	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					268 433	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					61 906	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 249, 252, 275, 288, 297; %=73 - по стр. 253, 255; %=68 - по стр. 256, 263, 264; %=80 - по стр. 257, 261, 262, 265, 274, 281, 285; %=93 - по стр. 259; %=67 - по стр. 267, 269; %=69 - по стр. 271-273; %=61 - по стр. 276, 277; %=94 - по стр. 279, 280, 282-284; %=66 - по стр. 287)					90 495	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 249, 252, 271-273, 275, 288, 297; %=56 - по стр. 253, 255; %=40 - по стр. 256, 263, 264, 267, 269, 287; %=37 - по стр. 257, 261, 262, 265, 274; %=54 - по стр. 259; %=31 - по стр. 276, 277; %=51 - по стр. 279, 280, 282-284; %=44 - по стр. 281, 285)					49 131	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					408 059	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 580	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 250)					656	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 250)					551	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					2 787	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					13 917	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 290; %=98 - по стр. 291, 293, 299)					3 495	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 290; %=56 - по стр. 291, 293, 299)					2 052	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					19 464	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					2 304	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					2 304	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					432 614	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	9 258	
	ИТОГО					441 872	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	8 837	
	ИТОГО					450 709	
	НДС 18%				18	81 128	
	ВСЕГО С НДС					531 837.00	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					94 646.00	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					51 734	
	
	Раздел 4.  Водоотведение	
	
	Внутренние сети	
300.	ГЭСН 01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (для перекладки трубы , устройство ж/б приямка)	100 м3		0.065	22 685.74	1 475	
300. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154	10.01	147.310	1 475	
		Накладные расходы				61%	900	
						=(80*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				31%	457	
						=(45*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 832	
	
301.	ГЭСН 06-01-062-03 
(прим.)	Устройство стен и плоских днищ при толщине: до 150 мм прямоугольных сооружений (приямок)	100 м3		0.0105	1 157 733.61	12 156	
301. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	140.18	1.47189	267.660	394	
301. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	1398.88	14.68824	177.590	2 608	
301. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.24	0.01302	874.68	11	
			(1)			268.82	4	
301. 4.	91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	134.96	1.41708	798.04	1 131	
			(1)			268.82	381	
301. 5.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.27	0.002835	964.28	3	
			(1)			200.12	1	
301. 6.	91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	70	0.735	11.58	9	
301. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	3.71	0.038955	1 037.49	40	
			(1)			229.99	9	
301. 8.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	9.07	0.095235	43.43	4	
301. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.412	0.004326	20.52		
301. 10.	01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0.0113	0.00011865	48 451.22	6	
301. 11.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.19	0.001995	57 689.15	115	
301. 12.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.137	0.0014385	11 636.25	17	
301. 13.	04.1.02.01-0006	Бетон мелкозернистый, класс: В15 (М200)	м3	101.5	1.06575	3 753.27	4 000	
301. 14.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.1	0.00105	45 326.49	48	
301. 15.	08.4.03.04-0001	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	9.9	0.10395	37 338.90	3 881	
301. 16.	11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м3	1.3	0.01365	5 804.89	79	
301. 17.	11.1.03.06-0087	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0.27	0.002835	5 694.68	16	
301. 18.	11.1.03.06-0095	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.9	0.00945	5 760.02	54	
301. 19.	11.2.13.04-0011	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	54	0.567	234.83	133	
		Накладные расходы				80%	2 402	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				44%	1 321	
						=(65*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					15 878	
	
302.	ГЭСН 08-01-005-01 
(прим)	Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов ручным способом из сухих смесей толщиной слоя 15 мм (приямков)	100 м2		0.022	1 834.06	40	
302. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.27	0.00594	215.608	1	
302. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	10.92	0.24024	150.030	36	
302. 3.	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные: 65 л	маш.-ч	0.13	0.00286	224.34	1	
			(1)			200.12	1	
302. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.14	0.00308	1 037.49	3	
			(1)			229.99	1	
302. 5.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.85	0.0187	18.56		
302. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.27	0.00594	20.52		
		Накладные расходы				93%	34	
						=(122*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				54%	20	
						=(80*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					94	
	
303.	04.3.02.09-0815	Смесь сухая гидроизоляционная проникающая: Гидротэкс-Р	кг		39.6	30.84	1 221	
		Объем: 18*2.2						
	
304.	ГЭСН 08-02-007-03 
(прим)	Установка металлических решеток приямков	т		0.024	128 700.70	3 089	
		Объем: 24/1000						
304. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.49	0.05976	240.750	14	
304. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	47.38	1.13712	167.270	190	
304. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.69	0.01656	1 126.02	19	
			(1)			268.82	4	
304. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.8	0.0432	1 037.49	45	
			(1)			229.99	10	
304. 5.	04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3	м3	0.75	0.018	2 067.77	37	
304. 6.	07.2.07.12-0003	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0.024	112 893.32	2 709	
304. 7.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.06	0.00144	50 201.92	72	
304. 8.	14.4.03.03-0002	Лак битумный: БТ-123	т	0.005	0.00012	134 949.19	16	
		Накладные расходы				93%	190	
						=(122*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				54%	110	
						=(80*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					3 389	
	
305.	ГЭСН 11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев: песчаных (под трубу)	м3		0.21	746.76	157	
		Объем: 7*0.1*0.3						
305. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.3	0.063	200.120	13	
305. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	3.41	0.7161	163.200	117	
305. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.08	0.0168	964.28	16	
			(1)			200.12	3	
305. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.44	0.0924	3.34		
305. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.22	0.0462	493.44	23	
			(1)			200.12	9	
305. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	0.0315	20.52	1	
		Накладные расходы				94%	122	
						=(123*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				51%	66	
						=(75*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					346	
	
306.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		0.252	523.12	132	
		Объем: (0.21)*1.2						
	
307.	ГЭСН 01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям (песком) (прим.)	100 м3		0.00495	12 520.10	62	
307. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	88.5	0.438075	141.470	62	
		Накладные расходы				68%	42	
						=(80.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				31%	19	
						=(45*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					123	
	
308.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		0.55	523.12	288	
		Объем: 0.5*1.1						
	
309.	ГЭСНр 65-2-2 
(прим)	Разборка трубопроводов из асбестовых канализационных труб диаметром: 100 мм (прим)	100 м		0.07	13 718.42	960	
309. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.32	0.0224	268.820	6	
309. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	85.3	5.971	159.670	953	
309. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.32	0.0224	308.04	7	
			(1)			268.82	6	
309. 4.	01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1.34	0.0938			
		Накладные расходы				63%	604	
						=(74.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				40%	384	
						=(50.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 948	
	
310.	ГЭСН 16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м		0.07	14 599.63	1 022	
310. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.07	0.0049	257.726	1	
310. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	61.6	4.312	187.360	808	
310. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.03	0.0021	1 126.02	2	
			(1)			268.82	1	
310. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.02	0.0014	874.68	1	
			(1)			268.82		
310. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.0014	1 037.49	1	
			(1)			229.99		
310. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1.57	0.1099	20.52	2	
310. 7.	01.7.15.03-0014	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм	т	0.00266	0.0001862	161 777.88	30	
310. 8.	01.7.19.02-0041	Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	4	0.28	630.92	177	
		Накладные расходы				98%	793	
						=(128*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				56%	453	
						=(83*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 268	
	
311.	24.3.03.02-0002	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 110 мм	м		6.986	226.22	1 580	
		Объем: (0.07)*99.8						
	
312.	ГЭСН 01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям	100 м3		0.00327	12 520.10	41	
		Объем: 0.6-0.21-0.063						
312. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	88.5	0.289395	141.470	41	
		Накладные расходы				68%	28	
						=(80.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				31%	13	
						=(45*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					82	
	
313.	С5 цена поставщ.	Заглушка канализационная ПВХ д.110 15.7	шт		1	15.70	16	
	
314.	ГЭСН 22-03-007-02	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 100 мм	шт.		1	698.51	699	
314. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.05	0.05	229.990	11	
314. 2.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	2.29	2.29	173.510	397	
314. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.05	1 037.49	52	
			(1)			229.99	11	
314. 4.	01.7.15.03-0014	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм	т	0.0015	0.0015	161 777.88	243	
314. 5.	01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.08	0.08	82.84	7	
314. 6.	18.1.02.03	Задвижки стальные водопроводные (или клапаны обратные)	шт.	1	1			
		Накладные расходы				99%	404	
						=(130*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				61%	249	
						=(89*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 352	
	
315.	С3 цена поставщ.	Механический канализационный обратный клапан Дн110 ТП-85.100 900	шт		1	900.00	900	
	
316.	ГЭСН 16-02-005-08	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 200 мм (гильза)	100 м		0.01	38 197.91	382	
316. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.27	0.0227	247.609	6	
316. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	185.92	1.8592	179.760	334	
316. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.82	0.0082	1 126.02	9	
			(1)			268.82	2	
316. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.21	0.0021	874.68	2	
			(1)			268.82	1	
316. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.24	0.0124	1 037.49	13	
			(1)			229.99	3	
316. 6.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	27.14	0.2714	43.43	12	
316. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	43.96	0.4396	20.52	9	
316. 8.	01.7.11.07-0045	Электроды диаметром: 5 мм Э42А	т	0.004	0.00004	73 890.48	3	
316. 9.	03.1.02.03-0015	Известь строительная: негашеная хлорная, марки А	кг	0.157	0.00157	45.31		
316. 10.	04.3.01.09	Раствор цементный	м3	0.126	0.00126			
		Накладные расходы				98%	333	
						=(128*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				56%	190	
						=(83*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					906	
	
317.	23.4.01.03-0016	Труба стальная изолированная пенополиуретаном (ГОСТ 30732-2006) в оцинкованной оболочке диаметром: 219 мм, толщиной стенки 6 мм, наружным диаметром оболочки 315 мм	м		0.93	2 436.59	2 266	
		Объем: (0.01)*93.0						
	
	Наружные сети	
318.	ГЭСН 01-01-014-02	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.01517	65 614.34	995	
318. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	60.2	0.913234	259.596	237	
318. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	20.76	0.3149292	147.310	46	
318. 3.	91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	14.3	0.216931	764.08	166	
			(1)			229.99	50	
318. 4.	91.01.05-084	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,4 м3	маш.-ч	45.9	0.696303	1 122.14	781	
			(1)			268.82	187	
318. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0006068	3 090.35	2	
		Накладные расходы				81%	229	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				34%	96	
						=(50*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 320	
	
319.	ГЭСН 16-04-001-02 
(прим)	Демонтаж трубопроводов канализации из асбестовых труб	100 м		0.035	6 968.04	244	
		Начисления: Н3= 0.6, Н4= 0.6, Н5= 0.6, Н48= 0	
319. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.042	0.00147	257.726		
319. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	36.96	1.2936	187.360	242	
319. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.018	0.00063	1 126.02	1	
			(1)			268.82		
319. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.012	0.00042	874.68		
			(1)			268.82		
319. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.00042	1 037.49		
			(1)			229.99		
		Накладные расходы				98%	237	
						=(128*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				56%	136	
						=(83*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					617	
	
320.	ГЭСН 23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3		0.021	1 910.64	40	
320. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	0.00735	200.120	1	
320. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	10.2	0.2142	154.230	33	
320. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.35	0.00735	964.28	7	
			(1)			200.12	1	
		Накладные расходы				111%	38	
						=(130.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				61%	21	
						=(89*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					98	
	
321.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		0.231	523.12	121	
		Объем: (0.021)*11.0						
	
322.	ГЭСН 16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м		0.04	14 599.63	584	
322. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.07	0.0028	257.726	1	
322. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	61.6	2.464	187.360	462	
322. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.03	0.0012	1 126.02	1	
			(1)			268.82		
322. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.02	0.0008	874.68	1	
			(1)			268.82		
322. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.0008	1 037.49	1	
			(1)			229.99		
322. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1.57	0.0628	20.52	1	
322. 7.	01.7.15.03-0014	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм	т	0.00266	0.0001064	161 777.88	17	
322. 8.	01.7.19.02-0041	Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	4	0.16	630.92	101	
		Накладные расходы				98%	454	
						=(128*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				56%	259	
						=(83*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 297	
	
323.	24.3.03.02-0002	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 110 мм	м		3.992	226.22	903	
		Объем: (0.04)*99.8						
	
324.	ГЭСН 23-04-008-02	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых	шт		2	3 268.31	6 537	
324. 1.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	17.01	34.02	171.480	5 834	
324. 2.	01.7.07.29-0031	Каболка	т	0.001	0.002	138 785.25	278	
324. 3.	03.2.01.02-0011	Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки: 300	т	0.001	0.002	6 336.91	13	
324. 4.	04.1.02.05-0005	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3	0.065	0.13	3 128.21	407	
324. 5.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.001	0.002	2 983.71	6	
		Накладные расходы				111%	6 476	
						=(130.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				61%	3 559	
						=(89*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					16 571	
	
325.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		0.4	523.12	209	
		Объем: (2.0)*0.2						
	
326.	ГЭСН 01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям (песком) (прим.)	100 м3		0.03	12 520.10	376	
326. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	88.5	2.655	141.470	376	
		Накладные расходы				68%	256	
						=(80.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				31%	117	
						=(45*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					748	
	
327.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		0.03	523.12	16	
		Объем: 0.03*1.1						
	
328.	ГЭСН 01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям	100 м3		0.0867	12 520.10	1 085	
328. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	88.5	7.67295	141.470	1 085	
		Накладные расходы				68%	738	
						=(80.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				31%	336	
						=(45*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 159	
	
329.	ГЭСН 23-03-007-04	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах с устройством бетонного лотка	10 м3		0.111	119 138.56	13 224	
329. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	27.42	3.04362	267.659	815	
329. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	171.13	18.99543	163.200	3 100	
329. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	26.6	2.9526	874.68	2 583	
			(1)			268.82	794	
329. 4.	91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	0.38	0.04218	116.06	5	
329. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.82	0.09102	1 037.49	94	
			(1)			229.99	21	
329. 6.	01.2.01.02-0021	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60	т	0.05	0.00555	17 952.03	100	
329. 7.	01.3.01.08-0003	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ	т	0.009	0.000999	35 833.51	36	
329. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.0007	0.0000777	20.52		
329. 9.	01.7.07.29-0031	Каболка	т	0.02	0.00222	138 785.25	308	
329. 10.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0002	0.0000222	57 689.15	1	
329. 11.	01.7.15.10-0067	Скобы: ходовые	шт.	38.8	4.3068	200.42	863	
329. 12.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.00025	0.00002775	11 636.25		
329. 13.	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.0071	0.0007881	6 628.70	5	
329. 14.	04.1.02.05-0001	Бетон тяжелый, класс: В3,5 (М50)	м3	1.41	0.15651	2 874.87	450	
329. 15.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0.9	0.0999	3 276.39	327	
329. 16.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.4	0.0444	2 983.71	132	
329. 17.	05.1.01.13-0043	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	2.76	0.30636	17 002.88	5 209	
329. 18.	05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	м	19.4	2.1534			
329. 19.	11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.016	0.001776	5 714.19	10	
		Накладные расходы				99%	3 876	
						=(130*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				61%	2 388	
						=(89*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					19 488	
	
330.	05.1.01.13-0043	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3		-0.306	17 002.88	-5 203	
		Объем: (0.111)*(-2.76)						
	
331.	04.3.01.03-0001	Раствор асбоцементный	м3		0.005	19 829.27	99	
		Объем: (0.111)*0.045						
	
332.	04.2.01.04-0001	Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые щебеночные типа Б марки 1	т		0.027	4 212.63	114	
		Объем: (0.111)*0.24						
	
333.	05.1.06.09-0088	Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		1	2 527.04	2 527	
	
334.	05.1.01.09-0042	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		2	692.00	1 384	
	
335.	05.1.01.11-0044	Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		1	2 371.34	2 371	
	
336.	05.1.01.09-0051	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		1	977.57	978	
	
337.	05.1.01.09-0056	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		1	2 483.79	2 484	
	
338.	05.1.01.09-0055	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		1	1 704.25	1 704	
	
339.	07.2.05.01-0032	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т		0.016	99 864.03	1 598	
		Объем: 16.2/1000						
	
340.	08.1.02.06-0041	Люки чугунные легкие	шт.		1	3 383.26	3 383	
	
341.	ГЭСН 18-05-001-01	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т	шт.		1	3 089.98	3 090	
341. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.08	254.259	20	
341. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	14.17	14.17	175.550	2 488	
341. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.05	0.05	874.68	44	
			(1)			268.82	13	
341. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.03	1 037.49	31	
			(1)			229.99	7	
341. 5.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.52	0.52	43.43	23	
341. 6.	01.7.11.07-0045	Электроды диаметром: 5 мм Э42А	т	0.00039	0.00039	73 890.48	29	
341. 7.	01.7.15.03-0013	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 12 мм	т	0.00127	0.00127	157 951.55	201	
341. 8.	01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.07	0.07	82.84	6	
341. 9.	04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный цементный марки: 50	м3	0.014	0.014	2 796.35	39	
341. 10.	08.4.01.01-0022	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),: поставляемые отдельно	т	0.0022	0.0022	104 831.48	231	
341. 11.	23.8.03.12	Фланцы стальные	шт.	2	2			
		Накладные расходы				98%	2 458	
						=(128*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				56%	1 404	
						=(83*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					6 952	
	
342.	С поставщика 3.	Дренажный насос Вихрь ДН-550Н Н=0,8, (гибкий шланг Д=25мм L=35м в комплекте)3590	шт		1	3 590.00	3 590	
	
	подключение насоса	
343.	ГЭСНм 08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м		0.2	4 541.45	908	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2.0	
343. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.216	0.0432	249.405	11	
343. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	22.848	4.5696	177.590	812	
343. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.108	0.0216	874.68	19	
			(1)			268.82	6	
343. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.108	0.0216	1 037.49	22	
			(1)			229.99	5	
343. 5.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2.592	0.5184	43.43	23	
343. 6.	01.7.11.07-0034	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.96	0.192	67.18	13	
343. 7.	14.1.02.01-0002	Клей БМК-5к	кг	0.2	0.04	163.36	7	
		Накладные расходы				81%	667	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	428	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 003	
	
344.	24.3.01.04-0042	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм	м		20.4	14.41	294	
		Объем: 20*1.02						
	
345.	23.1.02.06-0032	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 16-20 мм	10 шт.		1	209.68	210	
	
346.	23.8.03.04-0191	Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром: 20 мм	10 шт.		1	222.55	223	
	
347.	ГЭСНм 08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м		0.2	1 332.23	266	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2.0	
347. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.048	0.0096	249.405	2	
347. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	6.468	1.2936	177.590	230	
347. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.024	0.0048	874.68	4	
			(1)			268.82	1	
347. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.0048	1 037.49	5	
			(1)			229.99	1	
347. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.032	446.18	14	
347. 6.	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0.0006	0.00012	13 645.03	2	
347. 7.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.02	0.004	104.12		
347. 8.	20.2.01.05-0003	Гильза кабельная: медная ГМ 6	100 шт.	0.05	0.01	443.64	4	
347. 9.	20.2.02.01-0012	Втулки В22	1000 шт.	0.0122	0.00244	1 205.11	3	
		Накладные расходы				81%	188	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	121	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					575	
	
348.	21.1.06.09-0151	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг(А) - LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м		0.02	31 977.86	640	
		Объем: 20*1.02						
	
	Вывоз мусора	
349.	01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		40.3	510.71	20 582	
	
350.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза		40.3	262.99	10 598	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4					102 660	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					2 541	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					1 367	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 343, 347)					855	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 343, 347)					549	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					3 945	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					51 804	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					17 031	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=61 - по стр. 300; %=80 - по стр. 301; %=93 - по стр. 302, 304; %=94 - по стр. 305; %=68 - по стр. 307, 312, 326, 328; %=99 - по стр. 314, 329; %=81 - по стр. 318; %=111 - по стр. 320, 324)					15 734	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=31 - по стр. 300, 307, 312, 326, 328; %=44 - по стр. 301; %=54 - по стр. 302, 304; %=51 - по стр. 305; %=61 - по стр. 314, 320, 324, 329; %=34 - по стр. 318)					8 772	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					76 310	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 598	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 598	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					15 537	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 309; %=98 - по стр. 310, 316, 319, 322, 341)					4 879	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 309; %=56 - по стр. 310, 316, 319, 322, 341)					2 826	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					23 242	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					31 180	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					31 180	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4					136 275	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	2 916	
	ИТОГО					139 191	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	2 784	
	ИТОГО					141 975	
	НДС 18%				18	25 556	
	ВСЕГО С НДС					167 531.00	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					21 468.00	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					12 147	
	
	Раздел 5.  ЭЛЕKТРООСВЕЩЕHИЕ	
	
	Демонтажные работы	
351.	ГЭСНр 67-4-1	Демонтаж: выключателей,	100 шт.		0.04	860.29	34	
351. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	5.84	0.2336	147.310	34	
		Накладные расходы				72%	24	
						=(85.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	18	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					76	
	
352.	ГЭСНр 67-4-3	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт.		0.08	940.24	75	
352. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.0024	268.820	1	
352. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	6.32	0.5056	147.310	74	
352. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.03	0.0024	308.04	1	
			(1)			268.82	1	
		Накладные расходы				72%	54	
						=(85.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	39	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					168	
	
353.	ГЭСНр 67-2-2	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 16 мм2	100 м труб		0.4	454.98	182	
353. 1.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	2.95	1.18	154.230	182	
		Накладные расходы				72%	131	
						=(85.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	95	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					408	
	
354.	ГЭСНр 67-2-5	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм	100 м		0.4	2 657.38	1 063	
354. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.07	0.028	268.820	8	
354. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	16.84	6.736	154.230	1 039	
354. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.07	0.028	308.04	9	
			(1)			268.82	8	
354. 4.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.48	0.592	3.21	2	
354. 5.	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0.04	0.016	473.00	8	
354. 6.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	0.29	0.116	51.41	6	
		Накладные расходы				72%	754	
						=(85.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	544	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 361	
	
	Общестроительные работы	
355.	ГЭСН 46-03-010-01	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2	100 шт.		0.03	3 228.56	97	
355. 1.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	15.17	0.4551	179.760	82	
355. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	4.35	0.1305	97.21	13	
355. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	8.7	0.261	9.05	2	
		Накладные расходы				84%	69	
						=(110*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	39	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					205	
	
356.	ГЭСН 46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2	100 м		0.25	3 181.86	795	
356. 1.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	15.64	3.91	173.510	678	
356. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	4.06	1.015	97.21	99	
356. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	8.12	2.03	9.05	18	
		Накладные расходы				84%	570	
						=(110*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	325	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 690	
	
358.	ГЭСН 46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	м3		0.024	18 588.15	446	
		Объем: (3.14*0.01)*0.1*3+(0.03*0.02)*25						
358. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.4	0.0096	229.990	2	
358. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	75.22	1.80528	152.740	276	
358. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.21	0.00504	10.80		
358. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.4	0.0096	1 037.49	10	
			(1)			229.99	2	
358. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.0137	0.0003288	20.52		
358. 6.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0059	0.0001416	57 689.15	8	
358. 7.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.0049	0.0001176	11 636.25	1	
358. 8.	04.1.02.05-0043	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)	м3	1.04	0.02496	3 474.52	87	
358. 9.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0095	0.000228	45 326.49	10	
358. 10.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.21	0.00504	5 768.85	29	
358. 11.	11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.18	0.00432	5 714.19	25	
		Накладные расходы				84%	234	
						=(110*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	133	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					813	
	
359.	ГЭСН 15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2		0.063	22 427.79	1 413	
		Объем: 25*0.25						
359. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6.29	0.39627	189.886	75	
359. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	85.84	5.40792	177.590	960	
359. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.84	0.05292	308.04	16	
			(1)			268.82	14	
359. 4.	91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	5.45	0.34335	257.87	89	
			(1)			177.72	61	
359. 5.	01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.00012	0.00000756	88 186.48	1	
359. 6.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.006	0.000378	9 149.15	3	
359. 7.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.87	0.11781	2 040.43	240	
359. 8.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	5.54	0.34902	295.71	103	
		Накладные расходы				80%	828	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	383	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 624	
	
360.	ГЭСН 15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2		0.063	10 115.74	637	
		Объем: 25*0.25						
360. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.17	0.01071	229.990	2	
360. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	43.56	2.74428	165.230	453	
360. 3.	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0.02	0.00126	264.49		
			(1)			229.99		
360. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.00945	1 037.49	10	
			(1)			229.99	2	
360. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	0.05292	162.00	9	
360. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.31	0.01953	38.33	1	
360. 7.	14.3.02.01-0112	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ	т	0.03	0.00189	36 113.21	68	
360. 8.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	0.02	0.00126	104.81		
360. 9.	14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0.051	0.003213	29 881.39	96	
		Накладные расходы				80%	364	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	168	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 169	
	
	Монтажные работы	
361.	ГЭСНм 08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	шт.		1	891.97	892	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2.0	
361. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.432	0.432	219.286	95	
361. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2.844	2.844	187.360	533	
361. 3.	91.04.01-041	Молотки бурильные: легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.264	0.264	17.50	5	
361. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.084	0.084	874.68	73	
			(1)			268.82	23	
361. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.084	0.084	1 037.49	87	
			(1)			229.99	19	
361. 6.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.852	0.852	43.43	37	
361. 7.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.264	0.264	493.44	130	
			(1)			200.12	53	
361. 8.	01.7.11.07-0034	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.1	0.1	67.18	7	
361. 9.	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.1	0.1	89.25	9	
361. 10.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.02	0.02	104.12	2	
		Накладные расходы				81%	509	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	327	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 727	
	
362.	20.4.04.02-0043	Щиты распределительные наружной установки ЩРН-12з, с замком (265х310х120 мм)	шт.		1	686.74	687	
	
363.	ГЭСНм 08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	шт.		1	578.75	579	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2.0	
363. 1.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	1.872	1.872	179.760	337	
363. 2.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.156	0.156	43.43	7	
363. 3.	01.3.01.02-0002	Вазелин технический	кг	0.006	0.006	113.97	1	
363. 4.	01.7.02.09-0002	Шпагат бумажный	кг	0.001	0.001	164.00		
363. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.012	0.012	446.18	5	
363. 6.	01.7.11.07-0034	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.07	0.07	67.18	5	
363. 7.	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.049	0.049	89.25	4	
363. 8.	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.014	0.014	168.28	2	
363. 9.	01.7.20.04-0005	Нитки швейные	кг	0.001	0.001	396.43		
363. 10.	07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.001	0.001	118 936.03	119	
363. 11.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.036	0.036	104.12	4	
363. 12.	14.4.03.17-0011	Лак электроизоляционный 318	кг	0.006	0.006	110.38	1	
363. 13.	20.1.02.23-0082	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт.	0.1	0.1	884.78	88	
		Накладные расходы				81%	273	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	175	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 027	
	
364.	62.1.01.09-0010 
Оборудование	Выключатели автоматические  типа: <IEK> ВА47-29 2Р 10А, характеристика С	шт.		1	153.64	154	
	
366.	62.1.05.03-0001 
Оборудование	Устройства защитного отключения <IEK> УЗО ВД1-63 2Р 16-40А, ток утечки 30 мА	шт.		1	552.73	553	
	
367.	ГЭСНм 08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м		0.2	4 541.45	908	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2.0	
367. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.216	0.0432	249.405	11	
367. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	22.848	4.5696	177.590	812	
367. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.108	0.0216	874.68	19	
			(1)			268.82	6	
367. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.108	0.0216	1 037.49	22	
			(1)			229.99	5	
367. 5.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2.592	0.5184	43.43	23	
367. 6.	01.7.11.07-0034	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.96	0.192	67.18	13	
367. 7.	14.1.02.01-0002	Клей БМК-5к	кг	0.2	0.04	163.36	7	
		Накладные расходы				81%	667	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	428	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 003	
	
368.	24.3.01.04-0042	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм	м		20.4	14.41	294	
		Объем: 20*1.02						
	
369.	23.1.02.06-0032	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 16-20 мм	10 шт.		2	209.68	419	
	
370.	23.8.03.04-0191	Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром: 20 мм	10 шт.		1	222.55	223	
	
371.	ГЭСНм 08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м		0.2	1 332.23	266	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2.0	
371. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.048	0.0096	249.405	2	
371. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	6.468	1.2936	177.590	230	
371. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.024	0.0048	874.68	4	
			(1)			268.82	1	
371. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.0048	1 037.49	5	
			(1)			229.99	1	
371. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.032	446.18	14	
371. 6.	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0.0006	0.00012	13 645.03	2	
371. 7.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.02	0.004	104.12		
371. 8.	20.2.01.05-0003	Гильза кабельная: медная ГМ 6	100 шт.	0.05	0.01	443.64	4	
371. 9.	20.2.02.01-0012	Втулки В22	1000 шт.	0.0122	0.00244	1 205.11	3	
		Накладные расходы				81%	188	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	121	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					575	
	
373.	ГЭСНм 08-02-403-03	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м		0.2	3 860.31	772	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2.0	
373. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.048	0.0096	249.405	2	
373. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	19.8	3.96	177.590	703	
373. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.024	0.0048	874.68	4	
			(1)			268.82	1	
373. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.0048	1 037.49	5	
			(1)			229.99	1	
373. 5.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.01	0.002	9 149.15	18	
373. 6.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.3	0.06	104.12	6	
373. 7.	24.3.01.01-0001	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0.53	0.106	220.39	23	
		Накладные расходы				81%	571	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	367	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 710	
	
374.	21.1.06.09-0151	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг(А) - LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м		0.041	31 977.86	1 311	
		Объем: 40*1.02						
	
375.	ГЭСНм 08-03-591-02	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.		0.01	6 123.07	61	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2.0	
375. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.0006	253.288		
375. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	30.912	0.30912	187.360	58	
375. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.036	0.00036	874.68		
			(1)			268.82		
375. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.00024	1 037.49		
			(1)			229.99		
375. 5.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.00315	0.0000315	9 149.15		
375. 6.	20.2.02.01-0019	Втулки изолирующие	1000 шт.	0.102	0.00102	1 467.30	1	
		Накладные расходы				81%	47	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	30	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					138	
	
376.	20.4.01.02-0021	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	10 шт.		0.1	865.09	87	
	
377.	ГЭСНм 08-03-591-01	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.		0.01	7 560.58	76	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2.0	
377. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.0006	253.288		
377. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	37.92	0.3792	187.360	71	
377. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.036	0.00036	874.68		
			(1)			268.82		
377. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.00024	1 037.49		
			(1)			229.99		
377. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.11	0.0011	446.18		
377. 6.	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1.02	0.0102	168.28	2	
377. 7.	01.7.15.14-0161	Шурупы с полукруглой головкой: 2,5х20 мм	т	0.00016	0.0000016	167 491.66		
377. 8.	01.7.15.14-0165	Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм	т	0.0003	0.000003	111 876.20		
		Накладные расходы				81%	58	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	37	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					170	
	
378.	20.4.01.01-0031	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	10 шт.		0.1	423.14	42	
	
379.	ГЭСНм 08-03-591-05	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.		0.01	6 232.79	62	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2.0	
379. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.0006	253.288		
379. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	31.488	0.31488	187.360	59	
379. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.036	0.00036	874.68		
			(1)			268.82		
379. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.00024	1 037.49		
			(1)			229.99		
379. 5.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.00315	0.0000315	9 149.15		
379. 6.	20.2.02.01-0019	Втулки изолирующие	1000 шт.	0.102	0.00102	1 467.30	1	
		Накладные расходы				81%	48	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	31	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					140	
	
380.	20.4.01.02-0001	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки	10 шт.		0.1	1 410.46	141	
	
382.	20.5.02.06-0037	Разветвительная коробка У-198	10 шт.		0.4	208.52	83	
	
383.	ГЭСНм 08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.		0.08	22 429.10	1 794	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2.0	
383. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.1	0.168	249.516	42	
383. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	84.768	6.78144	187.360	1 271	
383. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.056	0.08448	874.68	74	
			(1)			268.82	23	
383. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.044	0.08352	1 037.49	87	
			(1)			229.99	19	
383. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.31	0.0248	446.18	11	
383. 6.	01.7.15.04-0011	Винты с полукруглой головкой длиной: 50 мм	т	0.00306	0.0002448	140 831.49	34	
383. 7.	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	4.08	0.3264	168.28	55	
383. 8.	20.5.04.10-0011	Сжимы соединительные	100 шт.	1.02	0.0816	2 960.41	242	
		Накладные расходы				81%	1 064	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	683	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					3 540	
	
384.	20.3.03.03-0027	Светильник НПБ 1101 белый/круг 100Вт IP44 ИЭК	шт.		8	157.53	1 260	
	
385.	С .Цена поставщ	Лампа энергосберегающая для светильника 85	шт		8	85.00	680	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5					16 086	
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -					707	
	.   ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=3 - по стр. 364, 366)					21	
	.   ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - (%=1.2 - по стр. 364, 366)					9	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -					737	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					10 637	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					5 227	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 361, 363, 367, 371, 373, 375, 377, 379, 383)					3 423	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 361, 363, 367, 371, 373, 375, 377, 379, 383)					2 198	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					16 258	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					4 742	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 351-354; %=84 - по стр. 355, 356, 358; %=80 - по стр. 359, 360)					3 027	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 351-354; %=48 - по стр. 355, 356, 358; %=37 - по стр. 359, 360)					1 745	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					9 514	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5					26 509	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	567	
	ИТОГО					27 076	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	542	
	ИТОГО					27 618	
	НДС 18%				18	4 971	
	ВСЕГО С НДС					32 589.00	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					6 450.00	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					3 943	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					1 787 836	
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -					707	
	.   ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=3 - по стр. 364, 366)					21	
	.   ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - (%=1.2 - по стр. 364, 366)					9	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -					737	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					19 036	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					10 876	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 28, 30, 343, 347, 361, 363, 367, 371, 373, 375, 377, 379, 383)					5 435	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 28, 30, 343, 347, 361, 363, 367, 371, 373, 375, 377, 379, 383)					3 490	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					27 961	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 673 085	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					657 121	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 93, 105, 259, 302, 304; %=66 - по стр. 4, 5, 237, 239, 241, 243, 287; %=84 - по стр. 6, 32, 50, 61, 124, 128, 129, 131, 229, 249, 252, 275, 288, 297, 355, 356, 358; %=73 - по стр. 7, 9, 71, 73, 114, 132, 168, 201, 253, 255; %=80 - по стр. 12, 14, 20, 23, 44, 55, 57, 59, 64, 65, 76, 78, 84, 111, 115, 121, 126, 127, 172, 231, 233, 234, 245, 257, 261, 262, 265, 274, 281, 285, 301, 359, 360; %=67 - по стр. 15, 79, 116, 230, 267, 269; %=71 - по стр. 26, 34, 130, 135, 140-143, 147, 177, 179, 181, 187, 189, 191; %=92 - по стр. 33, 35, 37, 38, 41, 43, 46, 49, 160, 163, 182; %=90 - по стр. 51, 53, 148, 158, 169, 174, 175, 200, 208, 221; %=68 - по стр. 67, 211, 256, 263, 264, 307, 312, 326, 328; %=65 - по стр. 70; %=88 - по стр. 87, 99; %=61 - по стр. 89, 90, 101, 102, 276, 277, 300; %=94 - по стр. 94, 96, 97, 106, 108, 109, 152, 154, 156, 193, 194, 196, 198, 202, 204, 206, 212, 213, 215, 217, 219, 279, 280, 282-284, 305; %=77 - по стр. 164, 166, 209, 224; %=72 - по стр. 226, 351-354; %=69 - по стр. 271-273; %=99 - по стр. 314, 329; %=81 - по стр. 318; %=111 - по стр. 320, 324)					497 194	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 93, 105, 211, 259, 302, 304; %=40 - по стр. 4, 5, 15, 67, 70, 79, 116, 230, 256, 263, 264, 267, 269, 287; %=48 - по стр. 6, 32, 50, 61, 87, 99, 124, 128, 129, 131, 164, 166, 209, 224, 229, 249, 252, 271-273, 275, 288, 297, 355, 356, 358; %=56 - по стр. 7, 9, 71, 73, 114, 132, 168, 201, 253, 255; %=37 - по стр. 12, 14, 20, 23, 55, 57, 59, 64, 65, 76, 78, 84, 115, 121, 126, 127, 172, 231, 233, 234, 257, 261, 262, 265, 274, 359, 360; %=52 - по стр. 26, 34, 130, 135, 140-143, 147, 177, 179, 181, 187, 189, 191, 351-354; %=44 - по стр. 33, 35, 37, 38, 41, 43, 44, 46, 49, 111, 160, 163, 182, 245, 281, 285, 301; %=43 - по стр. 51, 53, 148, 158, 169, 174, 175, 200, 208, 221; %=31 - по стр. 89, 90, 101, 102, 276, 277, 300, 307, 312, 326, 328; %=51 - по стр. 94, 96, 97, 106, 108, 109, 152, 154, 156, 193, 194, 196, 198, 202, 204, 206, 212, 213, 215, 217, 219, 279, 280, 282-284, 305; %=64 - по стр. 226; %=50 - по стр. 237, 239, 241, 243; %=61 - по стр. 314, 320, 324, 329; %=34 - по стр. 318)					282 109	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 452 388	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					13 767	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 62, 68, 69, 113, 250)					4 037	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 62, 68, 69, 113, 250)					3 393	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					21 197	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					35 944	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 31; %=98 - по стр. 159, 247, 291, 293, 299, 310, 316, 319, 322, 341; %=63 - по стр. 290, 309)					9 135	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 31; %=56 - по стр. 159, 247, 291, 293, 299, 310, 316, 319, 322, 341; %=40 - по стр. 290, 309)					5 308	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					50 387	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					45 297	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					45 297	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					2 597 967	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	55 596	
	ИТОГО					2 653 563	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	53 071	
	ИТОГО					2 706 634	
	НДС 18%				18	487 194	
	ВСЕГО С НДС					3 193 828.00	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					515 801.00	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					294 300	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)