«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	12 872 082	руб.	Смета на сумму:	12 872 082	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «ЖЭК № 17»	
		
________________ /С.Б. Русович /	________________ /О.Н. Чикулаева /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	г. Калининград, пр.Победы,142	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт многоквартирного дома (по решению суда)	
Сметная стоимость:	12 872.082	тыс. руб.	
монтажных работ:	37.086	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	19.739	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	2 759.138	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Кровля основная	
	
1.	ТЕРр 58-28-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Подготовка и проварка основания рулонной кровли с использованием аппарата <AIV> для последующего покрытия рулонной кровлей, 1 м2	480.91	44.95	11.70	1.78	21 616.90	5 626.65	856.02	14.41	2.96	164 885	81 080	2 534	
				31.47			15 134.24		5.37	1		81 271		
	Объем: 444.31+36.6													
	Накладные расходы		83%			4 670.12				71%	57 567			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			3 657.32				52%	42 162			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					29 944.34					264 613			
	
2.	ТЕР 12-01-016-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли	4.8091	34.94	29.88	5.06	168.03	143.68	24.35	14.4	8.06	2 265	2 069	196	
									6.29	1				
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1780:[ М-(145.59=3235.40*0.045) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			155.17				92%	1 903			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			79.02				44%	910			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					402.23					5 079			
	
3.	С Цена поставщик. 
Горячая мастика, т	1.92364	4 991.03			9 600.95					42 820			
				4 991.03			9 600.95		4.46			42 820		
	Объем: 480.91*0.004													
	Поправки: М: =21000*1.06/4.46	
	
4.	ТЕР 12-01-002-09 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли	4.8091	478.96	164.81	58.46	2 303.36	792.57	281.15	14.4	5.68	19 207	11 413	1 597	
				255.69	3.78		1 229.64	18.15	5.04	14.39		6 197	261	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			875.58				92%	10 740			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			445.90				44%	5 137			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 624.83					35 084			
	
5.	С Цена поставщик. 
Материал рулонный кровельный ЭКОРУБИТ -П (прокладочный), м2	557.8556	25.90			14 446.71					64 432			
				25.90			14 446.71		4.46			64 432		
	Объем: (4.8091)*116													
	Поправки: М: =110*1.05/4.46	
	
6.	С Цена поставщик. 
Материал рулонный кровельный ЭКОРУБИТ -К (бронированный), м2	548.2374	28.25			15 488.32					69 078			
				28.25			15 488.32		4.46			69 078		
	Объем: (4.8091)*114													
	Поправки: М: =120*1.05/4.46	
	
7.	ТЕР 12-01-004-04 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий	1.8464	807.28	397.64	132.18	1 490.56	734.19	244.05	14.41	6.63	14 877	10 580	1 618	
				277.47	13.40		512.32	24.74	5.23	14.39		2 679	356	
	Объем: 107.11+18.2+25.08+34.25													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 402-0004:[ М-(290.22=569.06*0.51) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			819.64				92%	10 061			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			417.41				44%	4 812			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 727.62					29 750			
	
8.	С Цена поставщик. 
Материал рулонный кровельный ЭКОРУБИТ -П (прокладочный), м2	280.6528	25.90			7 268.03					32 415			
				25.90			7 268.03		4.46			32 415		
	Объем: (1.8464)*152													
	Поправки: М: =110*1.05/4.46	
	
9.	С Цена поставщик. 
Материал рулонный кровельный ЭКОРУБИТ -К (бронированный), м2	184.64	28.25			5 216.29					23 265			
				28.25			5 216.29		4.46			23 265		
	Объем: (1.8464)*100													
	Поправки: М: =120*1.05/4.46	
	
10.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.221568	11 907.97	1 173.45	33.16	2 638.43	260.00	7.35	14.4	7.8	10 085	3 744	57	
				10 701.36	3.78		2 371.08	0.84	2.65	14.39		6 283	12	
	Объем: 184.64*0.12													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			281.71				92%	3 456			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			143.46				44%	1 653			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 063.60					15 193			
	
11.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.1066	11 907.97	1 173.45	33.16	1 269.39	125.09	3.54	14.4	7.8	4 852	1 801	28	
				10 701.36	3.78		1 140.76	0.40	2.65	14.39		3 023	6	
	Объем: 6*0.5+38.3*0.2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			135.53				92%	1 662			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			69.02				44%	795			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 473.94					7 310			
	
12.	ТЕР 20-02-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм, 1 дефлектор	7	42.53	30.39	4.18	297.71	212.76	29.23	14.4	6.94	3 427	3 064	203	
				7.96			55.72		2.87	1		160		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			244.67				98%	3 003			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			151.06				56%	1 716			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					693.44					8 146			
	
13.	С Цена поставщик. 
Дефлектор кровельный диам.50мм, шт	7	81.61			571.30					2 548			
				81.61			571.30		4.46			2 548		
	Поправки: М: =350*1.04/4.46	
	
14.	ТЕРр 65-6-23 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена водосточных воронок, 100 приборов	0.02	29 964.93	4 732.18	73.66	599.30	94.64	1.47	14.4	7.89	3 347	1 363	12	
				25 159.09	7.11		503.18	0.14	3.92	14.42		1 972	2	
	Накладные расходы		103%			97.62				88%	1 201			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			56.87				48%	655			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					753.79					5 203			
	
15.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.024	8 572.20	5 513.35	252.31	205.73	132.32	6.06	14.4	6.63	2 283	1 905	40	
				2 806.54	60.12		67.36	1.44	5.01	14.42		337	21	
	Объем: 1.2*2													
	Накладные расходы		78%			104.33				66%	1 271			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			84.27				50%	963			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					394.33					4 517			
	
16.	ТССЦ 404-0163 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.1008	1 590.00			160.27					812			
				1 590.00			160.27		8 056.99			812		
	Объем: 0.024*4200													
	
17.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(до 6 каналов), 100 м труб	0.024	23 217.20	15 220.75	473.40	557.21	365.30	11.36	14.4	6.63	6 240	5 260	75	
				7 523.05	112.70		180.55	2.70	5.01	14.41		905	39	
	Объем: 1.2*2													
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			287.04				66%	3 497			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			231.84				50%	2 650			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 076.09					12 387			
	
18.	ТССЦ 404-0163 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.264	1 590.00			419.76					2 127			
				1 590.00			419.76		8 056.99			2 127		
	Объем: 0.024*2200*5													
	
19.	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности	1.25	1 043.83	675.65	13.36	1 304.79	844.56	16.70	14.4	8.02	14 983	12 162	134	
				354.82			443.53		6.06	1		2 688		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]	
	Накладные расходы		79%			667.20				67%	8 149			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			422.28				40%	4 865			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 394.27					27 996			
	
20.	ТССЦ 101-3884 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,6 мм без покрытия, 20х20 мм, м2	137.5	20.41			2 806.38					9 233			
				20.41			2 806.38		67.15			9 233		
	Объем: 1.25*110													
	
21.	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.25	2 074.12	832.23	83.91	2 592.66	1 040.29	104.89	14.4	8.91	21 965	14 980	935	
				1 157.98	39.06		1 447.48	48.83	4.18	14.39		6 050	703	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			1 034.66				80%	12 546			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			511.89				37%	5 803			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 139.21					40 314			
	
22.	ТЕР 15-04-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.25	2 512.50	159.37	15.75	3 140.62	199.21	19.69	14.4	7.97	12 171	2 869	157	
				2 337.38			2 921.73		3.13	1		9 145		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			189.25				80%	2 295			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			93.63				37%	1 062			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 423.50					15 528			
	
23.	ТЕР 46-04-012-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.015	1 143.95	891.55	252.40	17.16	13.37	3.79	14.41	7.36	221	193	28	
					100.00			1.50	1	14.43			22	
	Накладные расходы		99%			14.72				84%	181			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			8.92				48%	103			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					40.80					505			
	
24.	ТЕР 09-04-012-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема	1.5	91.08	29.04	27.29	136.61	43.56	40.93	14.4	7.27	1 133	627	298	
				34.75			52.13		3.99	1		208		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			35.28				69%	433			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			31.36				58%	364			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					203.26					1 929			
	
25.	С Цена поставщик. 
Блок дверной металлический, м2	1.5	699.55			1 049.33					4 680			
				699.55			1 049.33		4.46			4 680		
	Поправки: М: =3000*1.04/4.46	
	
26.	ТЕР 46-04-012-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2	0.0032	1 734.68	1 482.28	252.40	5.55	4.74	0.81	14.41	7.36	74	68	6	
					100.00			0.32	1	14.43			5	
	Накладные расходы		99%			5.01				84%	61			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			3.04				48%	35			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13.60					170			
	
27.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.0032	21 223.62	2 306.00	742.65	67.92	7.38	2.38	14.4	6.38	283	106	15	
				18 174.97	28.43		58.16	0.09	2.78	14.43		162	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			7.92				90%	96			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			4.03				43%	46			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					79.87					425			
	
28.	ТССЦ 203-0954 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	0.32	3 070.76			982.64					1 609			
				3 070.76			982.64		5 029.56			1 609		
	Объем: (0.0032)*100													
	
	Устройство парапета	
	
29.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.61226	11 907.97	1 173.45	33.16	7 290.77	718.46	20.30	14.4	7.8	27 867	10 346	158	
				10 701.36	3.78		6 552.01	2.31	2.65	14.39		17 363	33	
	Объем: (120.35+18.8)*(0.2+0.24)													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			778.43				92%	9 549			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			396.42				44%	4 567			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 465.63					41 982			
	
30.	ТЕР 12-01-016-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли	0.71982	180.53	29.88	5.06	129.95	21.51	3.64	14.4	8.06	998	310	29	
				145.59			104.80		6.29	1		659		
	Объем: 120.35*0.52+18.8*0.5													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			23.23				92%	285			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			11.83				44%	136			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					165.01					1 420			
	
31.	ТЕР 12-01-016-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Проливка горячей мастикой, 100 м2 кровли	0.71982	34.94	29.88	5.06	25.15	21.51	3.64	14.4	8.06	339	310	29	
									6.29	1				
	Объем: 120.35*0.52+18.8*0.5													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1780:[ М-(145.59=3235.40*0.045) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			23.23				92%	285			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			11.83				44%	136			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					60.21					761			
	
32.	С Цена поставщик. 
Горячая мастика, т	0.287928	4 991.03			1 437.06					6 409			
				4 991.03			1 437.06		4.46			6 409		
	Объем: 71.982*0.004													
	Поправки: М: =21000*1.06/4.46	
	
33.	ТЕР 12-01-002-09 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли	0.71982	478.96	164.81	58.46	344.76	118.63	42.08	14.4	5.68	2 875	1 708	239	
				255.69	3.78		184.05	2.72	5.04	14.39		928	39	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			131.06				92%	1 607			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			66.74				44%	769			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					542.56					5 251			
	
34.	С Цена поставщик. 
Материал рулонный кровельный ЭКОРУБИТ -П (прокладочный), м2	83.49912	25.90			2 162.37					9 644			
				25.90			2 162.37		4.46			9 644		
	Объем: (0.71982)*116													
	Поправки: М: =110*1.05/4.46	
	
35.	С Цена поставщик. 
Материал рулонный кровельный ЭКОРУБИТ -К (бронированный), м2	82.05948	28.25			2 318.27					10 339			
				28.25			2 318.27		4.46			10 339		
	Объем: (0.71982)*114													
	Поправки: М: =120*1.05/4.46	
	
36.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
Примен.) 
Обшивка стен парапетов листовой оцинкованной сталью, 100 м2 покрытия	0.50124	11 907.97	1 173.45	33.16	5 968.75	588.18	16.62	14.4	7.8	22 814	8 470	130	
				10 701.36	3.78		5 363.95	1.89	2.65	14.39		14 214	27	
	Объем: (107.11+18.2)*0.4													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			637.28				92%	7 817			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			324.54				44%	3 739			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 930.56					34 370			
	
	Козырьки балконов и подъезда	
	
37.	ТЕРр 58-28-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Подготовка и проварка основания рулонной кровли с использованием аппарата <AIV> для последующего покрытия рулонной кровлей, 1 м2	48.82	44.95	11.70	1.78	2 194.46	571.19	86.90	14.41	2.96	16 738	8 231	257	
				31.47			1 536.37		5.37	1		8 250		
	Накладные расходы		83%			474.09				71%	5 844			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			371.27				52%	4 280			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 039.82					26 862			
	
38.	ТЕР 12-01-016-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Проливка кровли горячей мастикой, 100 м2 кровли	0.4882	34.94	29.88	5.06	17.06	14.59	2.47	14.4	8.06	230	210	20	
									6.29	1				
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1780:[ М-(145.59=3235.40*0.045) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			15.76				92%	193			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			8.02				44%	92			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					40.84					516			
	
39.	С Цена поставщик. 
Горячая мастика, т	0.19528	4 991.03			974.65					4 347			
				4 991.03			974.65		4.46			4 347		
	Объем: 48.82*0.004													
	Поправки: М: =21000*1.06/4.46	
	
40.	ТЕР 12-01-002-09 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли	0.4882	478.96	164.81	58.46	233.83	80.46	28.54	14.4	5.68	1 950	1 159	162	
				255.69	3.78		124.83	1.84	5.04	14.39		629	27	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			88.88				92%	1 091			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			45.27				44%	522			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					367.98					3 563			
	
41.	С Цена поставщик. 
Материал рулонный кровельный ЭКОРУБИТ -П (прокладочный), м2	56.6312	25.90			1 466.57					6 541			
				25.90			1 466.57		4.46			6 541		
	Объем: (0.4882)*116													
	Поправки: М: =110*1.05/4.46	
	
42.	С Цена поставщик. 
Материал рулонный кровельный ЭКОРУБИТ -К (бронированный), м2	55.6548	28.25			1 572.31					7 013			
				28.25			1 572.31		4.46			7 013		
	Объем: (0.4882)*114													
	Поправки: М: =120*1.05/4.46	
	
43.	ТЕР 12-01-004-04 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий	0.578	807.28	397.64	132.18	466.61	229.83	76.40	14.41	6.63	4 657	3 312	507	
				277.47	13.40		160.38	7.75	5.23	14.39		839	111	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 402-0004:[ М-(290.22=569.06*0.51) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			256.59				92%	3 149			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			130.67				44%	1 506			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					853.87					9 312			
	
44.	С Цена поставщик. 
Материал рулонный кровельный ЭКОРУБИТ -П (прокладочный), м2	87.856	25.90			2 275.19					10 147			
				25.90			2 275.19		4.46			10 147		
	Объем: (0.578)*152													
	Поправки: М: =110*1.05/4.46	
	
45.	С Цена поставщик. 
Материал рулонный кровельный ЭКОРУБИТ -К (бронированный), м2	57.8	28.25			1 632.91					7 283			
				28.25			1 632.91		4.46			7 283		
	Объем: (0.578)*100													
	Поправки: М: =120*1.05/4.46	
	
46.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.06936	11 907.97	1 173.45	33.16	825.94	81.39	2.30	14.4	7.8	3 157	1 172	18	
				10 701.36	3.78		742.25	0.26	2.65	14.39		1 967	4	
	Объем: 57.8*0.12													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			88.18				92%	1 082			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			44.91				44%	517			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					959.03					4 756			
	
47.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.07	11 907.97	1 173.45	33.16	833.56	82.14	2.32	14.4	7.8	3 186	1 183	18	
				10 701.36	3.78		749.10	0.26	2.65	14.39		1 985	4	
	Объем: 35*0.2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			88.99				92%	1 092			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			45.32				44%	522			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					967.87					4 800			
	
48.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	1	7.56		7.56	7.56		7.56		6.07	46		46	
										1				
	Поправки: ЭМ: =45.90/6.07	
	
49.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	1	27.63		27.63	27.63		27.63		6.07	168		168	
										1				
	Поправки: ЭМ: =167.70/6.07	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	128 627.27	13 168.20	1 974.17			682 065	189 695	9 714	
			113 484.93	116.18				482 656	1 673	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	127 593.65	12 817.24	1 902.54			674 158	184 641	9 201	
			112 873.90	116.04				480 316	1 671	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	71 849.31					314 742			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1, 37; %=92 - по стр. 2, 4, 7, 10, 11, 29-31, 33, 36, 38, 40, 43, 46, 47; %=66 - по стр. 15, 17; %=67 - по стр. 19; %=80 - по стр. 21, 22; %=84 - по стр. 23, 26; %=90 - по стр. 27)	11 853.61					145 481			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 37; %=44 - по стр. 2, 4, 7, 10, 11, 29-31, 33, 36, 38, 40, 43, 46, 47; %=50 - по стр. 15, 17; %=40 - по стр. 19; %=37 - по стр. 21, 22; %=48 - по стр. 23, 26; %=43 - по стр. 27)	7 628.86					87 781			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	147 076.12					907 420			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	136.61	43.56	40.93			1 133	627	298	
			52.13					208		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 24)	35.28					433			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 24)	31.36					364			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	203.25					1 930			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	897.01	307.40	30.70			6 774	4 427	215	
			558.90	0.14				2 132	2	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 12; %=88 - по стр. 14)	342.30					4 204			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 12; %=48 - по стр. 14)	207.93					2 371			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 447.24					13 349			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	148 726.61					922 699			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	3 182.75					19 746			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1	151 909.36					942 445			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	3 038.19					18 849			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1	154 947.55					961 294			
	НДС	27 890.56					173 033			
	Всего с НДС	182 838.11					1 134 327			
	
	Раздел 2.  ФАСАД	
	
50.	ТЕР 08-07-001-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ  Прил.8.1 п.3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	34.772	1 454.57	549.87	8.86	50 578.42	19 120.25	308.17	14.41	8.06	435 314	275 523	2 484	
				895.84			31 150.01		5.05	1		157 308		
	Объем: (23+10.1+23+32)*32+14*15+14*32													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.2, Н48= 1.2	
	Накладные расходы		110%			21 032.28				93%	256 236			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			13 001.77				54%	148 782			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					84 612.47					840 333			
	
51.	ТЕР 08-07-001-04 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов добавлять к расценкам 08-07-001-01, 08-07-001-02  Прил.8.1 п.3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	4.084	333.74	333.74		1 362.99	1 362.99		14.41	1	19 641	19 641		
									1	1				
	Объем: (23+10.1+23+32+14)*4													
	Начисления: Н5= 1.2*1.15*4, Н48= 1.2*4	
	Накладные расходы		110%			1 499.29				93%	18 266			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			926.83				54%	10 606			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 789.11					48 513			
	
52.	ТЕР 46-03-009-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см, 100 шт.	3.47	2 130.32	445.80	1 684.52	7 392.21	1 546.93	5 845.28	14.41	4.37	47 835	22 291	25 544	
					164.33			570.23	1	14.39			8 206	
	Накладные расходы		99%			2 095.99				84%	25 617			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 270.30				48%	14 639			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 758.49					88 091			
	
53.	ТЕРр 69-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий	3.47	4 688.98	197.81	4 246.36	16 270.76	686.40	14 734.87	14.41	3.72	68 256	9 891	54 814	
				244.81	143.10		849.49	496.56	4.18	14.41		3 551	7 155	
	Накладные расходы		78%			922.71				66%	11 250			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			591.48				40%	6 818			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					17 784.95					86 325			
	
54.	ТЕРр 62-41-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Очистка вручную поверхности фасадов от плит теплоизоляционных и клея, 100 м2 расчищенной поверхности	11.843	172.22	172.22		2 039.60	2 039.60		14.4	1	29 370	29 370		
									1	1				
	Объем: (14*15+10.1*30.5+26.3*30.5-(1.59*50+2.82*20))													
	Накладные расходы		80%			1 631.68				68%	19 972			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			1 019.80				40%	11 748			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 691.08					61 090			
	
55.	ТЕР 15-01-061-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 
прим.) 
Разборка наружной облицовки поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием, 100 м2 поверхности облицовки	4.27	1 243.85	1 058.08	185.77	5 311.24	4 517.99	793.25	14.4	4.4	68 549	65 059	3 490	
					3.07			13.09	3.74	14.38			188	
	Объем: 14*30.5													
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
	Накладные расходы		95%			4 304.53				80%	52 198			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			2 129.61				37%	24 141			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 745.37					144 888			
	
56.	ТЕР 15-01-080-02 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до 100 мм, 100 м2	26.583	40 613.99	3 949.94	5 786.76	1 079 641.75	105 001.24	153 829.51	14.41	5.23	3 712 975	1 513 068	804 528	
				30 877.29	307.74		820 811.00	8 180.59	1.7	14.4		1 395 379	117 800	
	Объем: 14*15+(5.6+1.6)*2.7*10+7.2*30.5+(5.9+1.6)*2.7*10+2.8*2.7*10+10.1*30.5+2.8*2.7*10+(5.9+1.6)*2.7*10+7.2*30.5+(1.6+5.6)*2.7*10+13.2*30.5+13.1*30.5+14*30.5-473.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			107 522.74				80%	1 304 694			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			53 195.46				37%	603 421			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 240 359.95					5 621 091			
	
57.	С Цена поставщик. 
Плиты из минеральной ваты ISOROC ISOFAS-P, толщ.80мм, м3	238.18368	922.61			219 751.49					980 092			
				922.61			219 751.49		4.46			980 092		
	Объем: (26.583)*8.96													
	Поправки: М: =3881.94/4.46*1.06	
	
58.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	3.64	2 956.30	374.76	6.66	10 760.93	1 364.13	24.24	14.4	7.79	45 044	19 643	189	
				2 574.88	1.03		9 372.56	3.75	2.69	14.48		25 212	54	
	Объем: 1.45*130+1.95*90													
	Накладные расходы		83%			1 135.34				71%	13 985			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			889.12				52%	10 242			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 785.39					69 271			
	
59.	ТССЦ 509-9900 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Строительный мусор, т	0.81536												
									2.69					
	Объем: (3.64)*0.224													
	
60.	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности	11.9781	1 043.83	675.65	13.36	12 503.10	8 093.00	160.03	14.4	8.02	143 578	116 539	1 283	
				354.82			4 250.07		6.06	1		25 755		
	Объем: (0.5+0.25)*32*6+(5.6+5.9+2.8)*1.2*10*2+(1.7+0.5+1.7)*2.7*2+3*1.2*9+(1.7+3+1.7)*2.7*9+124.9*1.5-(2.1*0.9+1.59)*9+1.6*8*2.7*10													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]	
	Накладные расходы		79%			6 393.47				67%	78 081			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			4 046.50				40%	46 616			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					22 943.07					268 275			
	
61.	ТССЦ 101-2795 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM, м2	1317.591	6.42			8 458.93					49 317			
				6.42			8 458.93		37.43			49 317		
	Объем: 11.9781*110													
	
62.	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	11.9781	2 074.12	832.23	83.91	24 844.07	9 968.56	1 005.11	14.4	8.91	210 481	143 547	8 956	
				1 157.98	39.06		13 870.40	467.89	4.18	14.39		57 978	6 733	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			9 914.63				80%	120 224			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			4 905.13				37%	55 604			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					39 663.83					386 309			
	
63.	ТЕР 15-04-048-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности	11.9781	6 763.95	788.77	62.59	81 019.28	9 448.01	749.68	14.4	7.41	371 068	136 051	5 555	
				5 912.59			70 821.59		3.24	1		229 462		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			8 975.61				80%	108 841			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			4 440.56				37%	50 339			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					94 435.45					530 248			
	
64.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	11.9781	2 291.60	114.18	14.24	27 449.03	1 367.70	170.54	14.4	8	94 128	19 695	1 364	
				2 163.18			25 910.79		2.82	1		73 068		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			1 299.32				80%	15 756			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			642.82				37%	7 287			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					29 391.16					117 171			
	
65.	ТЕР 46-04-012-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2	0.0096	1 734.68	1 482.28	252.40	16.65	14.23	2.42	14.41	7.36	223	205	18	
					100.00			0.96	1	14.43			14	
	Объем: 0.6*0.8*2													
	Накладные расходы		99%			15.04				84%	184			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			9.11				48%	105			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					40.80					512			
	
66.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.0096	21 223.62	2 306.00	742.65	203.75	22.14	7.13	14.4	6.38	849	319	45	
				18 174.97	28.43		174.48	0.27	2.78	14.43		485	4	
	Объем: 0.6*0.8*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			23.75				90%	291			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			12.10				43%	139			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					239.61					1 279			
	
67.	ТССЦ 203-0001 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками одностворные ОС 6-9, площадь 0,49 м2, м2	0.96	844.41			810.63					1 734			
				844.41			810.63		1 805.8			1 734		
	Объем: 0.6*0.8*2													
	
68.	ТЕР 46-04-012-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.0171	1 143.95	891.55	252.40	19.56	15.25	4.32	14.41	7.36	251	220	32	
					100.00			1.71	1	14.43			25	
	Объем: 0.9*1.9													
	Накладные расходы		99%			16.79				84%	206			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			10.18				48%	118			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					46.53					574			
	
69.	ТЕР 09-04-012-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема	1.71	91.08	29.04	27.29	155.74	49.65	46.66	14.4	7.27	1 291	715	339	
				34.75			59.42		3.99	1		237		
	Объем: 0.9*1.9													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			40.22				69%	493			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			35.75				58%	415			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					231.70					2 199			
	
70.	ТССЦ 203-8121 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 900х1900 мм, шт.	1	2 888.30			2 888.30					10 463			
				2 888.30			2 888.30		10 463.23			10 463		
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	1 551 478.43	164 618.07	177 681.21			6 290 459	2 371 777	908 641	
			1 209 179.16	9 735.05				3 010 041	140 179	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 551 322.69	164 568.42	177 634.55			6 289 168	2 371 062	908 302	
			1 209 119.74	9 735.05				3 009 804	140 179	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	231 909.35					1 041 606			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 50, 51; %=84 - по стр. 52, 65, 68; %=66 - по стр. 53; %=68 - по стр. 54; %=80 - по стр. 55, 56, 62-64; %=71 - по стр. 58; %=67 - по стр. 60; %=90 - по стр. 66)	166 783.15					2 025 801			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 50, 51; %=48 - по стр. 52, 65, 68; %=40 - по стр. 53, 54, 60; %=37 - по стр. 55, 56, 62-64; %=52 - по стр. 58; %=43 - по стр. 66)	87 090.78					990 605			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 805 196.62					9 305 574			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	155.74	49.65	46.66			1 291	715	339	
			59.42					237		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 69)	40.22					493			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 69)	35.75					415			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	231.71					2 199			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	1 805 428.33					9 307 773			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	38 636.17					199 186			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2	1 844 064.50					9 506 959			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	36 881.29					190 139			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2	1 880 945.79					9 697 098			
	НДС	338 570.24					1 745 478			
	Всего с НДС	2 219 516.03					11 442 576			
	
	Раздел 3.  ОТМОСТКА	
	
71.	ТЕР 46-04-009-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3	10.11	363.53	86.00	277.53	3 675.29	869.46	2 805.83	14.4	4.42	24 922	12 520	12 402	
					25.40			256.79	1	14.39			3 695	
	Объем: (13.1+14+15+24+11+24)*0.1													
	Накладные расходы		99%			1 114.99				84%	13 621			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			675.75				48%	7 783			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 466.03					46 326			
	
72.	ТЕРр 52-14-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт обмазочной изоляции фундаментов, 100 м2	0.3033	4 355.96	285.08	6.08	1 321.16	86.46	1.84	14.4	8.05	4 798	1 245	15	
				4 064.80			1 232.85		2.87	1		3 538		
	Объем: (13.1+14+15+24+11+24)*0.3													
	Накладные расходы		93%			80.41				79%	984			
										=(93.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		75%			64.85				60%	747			
										=(75.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 466.41					6 529			
	
73.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.2022	1 466.39	1 466.39		296.50	296.50		14.4	1	4 270	4 270		
									1	1				
	Объем: (13.1+14+15+24+11+24)*1*0.2													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			213.48				61%	2 605			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			112.67				31%	1 324			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					622.65					8 198			
	
74.	Х311-1009 
Погрузка грунта растительного слоя ( земля, перегной) в автотранспортные средства, т	32.352	5.21		5.21	168.53		168.53		6.07	1 023		1 023	
										1				
	Объем: 20.22*1.6													
	Поправки: ЭМ: =31.62/6.07	
	
75.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	32.352	27.63		27.63	893.81		893.81		6.07	5 425		5 425	
										1				
	Поправки: ЭМ: =167.70/6.07	
	
76.	ТЕР 11-01-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	10.11	452.40	40.32	76.78	4 573.80	407.63	776.20	14.41	4.53	27 357	5 874	3 516	
				335.31	7.73		3 389.98	78.10	5.3	14.39		17 967	1 124	
	Объем: (13.1+14+15+24+11+24)*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			539.16				94%	6 578			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			310.87				51%	3 569			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 423.83					37 504			
	
77.	ТЕР 11-01-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	10.11	203.51	35.93	41.45	2 057.45	363.21	419.06	14.41	4.58	16 016	5 234	1 919	
				126.13	4.21		1 275.17	42.59	6.95	14.4		8 862	613	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			450.44				94%	5 496			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			259.71				51%	2 982			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 767.60					24 494			
	
78.	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	10.11	730.22	37.46	0.38	7 382.53	378.68	3.79	14.4	5.17	39 703	5 453	20	
				692.39			7 000.06		4.89	1		34 230		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			420.33				94%	5 126			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			242.36				51%	2 781			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 045.22					47 610			
	
79.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	25.836								45.9	1 186		1 186	
														
	Объем: 4.605+10.11*2.1													
	
80.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	25.836								167.7	4 333		4 333	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	20 369.07	2 401.94	5 069.06			129 033	34 596	29 839	
			12 898.06	377.48				64 597	5 432	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	20 369.07	2 401.94	5 069.06			129 033	34 596	29 839	
			12 898.06	377.48				64 597	5 432	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 71; %=79 - по стр. 72; %=61 - по стр. 73; %=94 - по стр. 76-78)	2 818.81					34 409			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 71; %=60 - по стр. 72; %=31 - по стр. 73; %=51 - по стр. 76-78)	1 666.20					19 186			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	24 854.08					182 628			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	24 854.08					182 628			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	531.88					3 908			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3	25 385.96					186 536			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	507.72					3 731			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3	25 893.68					190 267			
	НДС	4 660.86					34 248			
	Всего с НДС	30 554.54					224 515			
	
	Раздел 4.  ЭЛЕKТРООСВЕЩЕHИЕ	
	
81.	ТЕР 46-03-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2, 100 отверстий	0.1	687.25	153.07	534.18	68.72	15.31	53.42	14.41	4.42	457	221	236	
					48.89			4.89	1	14.39			70	
	Накладные расходы		99%			20.00				84%	244			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			12.12				48%	140			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					100.84					841			
	
82.	ТЕР 46-03-011-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2, 100 м борозд	1.25	650.90	152.33	498.57	813.63	190.41	623.21	14.41	4.42	5 498	2 744	2 755	
					45.63			57.04	1	14.39			821	
	Накладные расходы		99%			244.98				84%	2 995			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			148.47				48%	1 711			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 207.08					10 204			
	
83.	ТЕР 46-03-017-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.06	1 944.70	473.27	25.13	116.68	28.40	1.51	14.41	7.97	859	409	12	
				1 446.30			86.78		5.05	1		438		
	Накладные расходы		99%			28.12				84%	344			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			17.04				48%	196			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					161.84					1 399			
	
84.	ТЕРр 67-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж кабеля, 100 м	1.25	80.15	79.82	0.33	100.19	99.78	0.41	14.4	7.27	1 440	1 437	3	
					0.13			0.16	1	14.31			2	
	Накладные расходы		85%			84.95				72%	1 036			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			64.96				52%	748			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					250.10					3 224			
	
85.	ТЕРр 67-4-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж выключателей, розеток, 100 шт.	0.1	48.36	48.36		4.84	4.84		14.4	1	70	70		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			4.11				72%	50			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			3.15				52%	36			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12.10					157			
	
86.	ТЕРр 67-4-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт.	0.1	53.31	52.33	0.98	5.33	5.23	0.10	14.4	7.35	76	75	1	
					0.39			0.04	1	14.33			1	
	Накладные расходы		85%			4.48				72%	55			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			3.43				52%	40			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13.24					170			
	
87.	ТЕРм 08-03-591-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.	0.1	929.15	498.65	43.75	92.92	49.86	4.38	14.41	4.08	835	719	18	
				386.75	0.54		38.68	0.05	2.55	14.49		99	1	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			47.41				81%	583			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			32.44				52%	374			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					172.78					1 793			
	
88.	С Цена поставщик. 
Выключатель одноклавишный IP44, 1 шт.	10	9.15			91.55					379			
				9.15			91.55		4.14			379		
	Поправки: М: =37.9/4.14	
	
89.	ТЕРм 08-03-593-06 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый, 100 шт.	0.1	5 436.88	1 114.70	2 316.92	543.69	111.47	231.69	14.41	6.71	3 740	1 606	1 555	
				2 005.25	682.13		200.53	68.21	2.89	14.43		580	984	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			170.70				81%	2 098			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			116.79				52%	1 347			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					831.18					7 185			
	
90.	С Цена поставщик. 
Светильник потолочный или настенный  Omega 100Вт IP54, 1 шт.	10	111.96			1 119.57					4 635			
				111.96			1 119.57		4.14			4 635		
	Поправки: М: =450*1.03/4.14	
	
91.	ТССЦ 509-0741 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные криптоновые типа БК220-230-100, 10 шт.	1	35.22			35.22					105			
				35.22			35.22		105.07			105		
	
92.	ТЕРм 08-02-409-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м	1.25	1 543.37	285.02	78.73	1 929.21	356.28	98.42	14.4	4.93	10 482	5 130	485	
				1 179.61	1.99		1 474.51	2.49	3.3	14.4		4 866	36	
	Начисления: Н3= 1*1.2, Н4= 1*1.2, Н5= 1*1.2	
	Накладные расходы		95%			340.83				81%	4 184			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			233.20				52%	2 686			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 503.24					17 353			
	
93.	ТССЦ 103-1394 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 25 мм, м	127.5	5.85			745.88					2 612			
				5.85			745.88		20.49			2 612		
	Объем: 125*1.02													
	
94.	ТЕРм 08-02-412-02 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (YNDY 3х1,5), 100 м	1.25	219.41	80.72	6.43	274.26	100.91	8.04	14.4	6.18	2 204	1 453	50	
				132.25	0.36		165.31	0.45	4.24	14.47		701	7	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			96.29				81%	1 183			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			65.88				52%	759			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					436.44					4 146			
	
95.	ТССЦ 501-8190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв: число жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м	0.1275	3 246.49			413.93					2 954			
				3 246.49			413.93		23 167.09			2 954		
	Объем: 125*1.02													
	
96.	С Цена поставщик. 
Коробка распределительная, 1 шт.	10	7.85			78.50					325			
				7.85			78.50		4.14			325		
	Поправки: М: =32.5/4.14	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	6 434.12	962.49	1 021.18			36 671	13 864	5 115	
			4 450.46	133.33				17 694	1 922	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	3 399.59	728.37	343.04			21 906	10 490	2 112	
			2 328.18	71.40				9 305	1 031	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	449.15					3 059			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 84-86; %=81 - по стр. 87, 89, 92, 94)	748.78					9 189			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 84-87, 89, 92, 94)	519.85					5 991			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	4 668.22					37 086			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	2 288.65	234.12	678.14			12 153	3 374	3 003	
			1 376.40	61.93				5 777	891	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	1 289.62					5 339			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 81-83)	293.09					3 583			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 81-83)	177.63					2 047			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	2 759.37					17 783			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	745.88					2 612			
			745.88					2 612		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	745.88					2 612			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	8 173.47					57 481			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	174.91					1 230			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4	8 348.38					58 711			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	166.97					1 174			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4	8 515.35					59 885			
	НДС	1 532.76					10 779			
	Всего с НДС	10 048.11					70 664			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	1 706 908.89	181 150.70	185 745.62			7 138 228	2 609 932	953 309	
			1 340 012.61	10 362.04				3 574 988	149 206	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	3 399.59	728.37	343.04			21 906	10 490	2 112	
			2 328.18	71.40				9 305	1 031	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	449.15					3 059			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 84-86; %=81 - по стр. 87, 89, 92, 94)	748.78					9 189			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 84-87, 89, 92, 94)	519.85					5 991			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	4 668.22					37 086			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 701 574.06	180 021.72	185 284.29			7 104 512	2 593 673	950 345	
			1 336 268.10	10 290.50				3 560 494	148 173	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	305 048.28					1 361 687			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1, 37, 58; %=92 - по стр. 2, 4, 7, 10, 11, 29-31, 33, 36, 38, 40, 43, 46, 47; %=66 - по стр. 15, 17, 53; %=67 - по стр. 19, 60; %=80 - по стр. 21, 22, 55, 56, 62-64; %=84 - по стр. 23, 26, 52, 65, 68, 71, 81-83; %=90 - по стр. 27, 66; %=93 - по стр. 50, 51; %=68 - по стр. 54; %=79 - по стр. 72; %=61 - по стр. 73; %=94 - по стр. 76-78)	181 748.66					2 209 274			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 37, 58; %=44 - по стр. 2, 4, 7, 10, 11, 29-31, 33, 36, 38, 40, 43, 46, 47; %=50 - по стр. 15, 17; %=40 - по стр. 19, 53, 54, 60; %=37 - по стр. 21, 22, 55, 56, 62-64; %=48 - по стр. 23, 26, 52, 65, 68, 71, 81-83; %=43 - по стр. 27, 66; %=54 - по стр. 50, 51; %=60 - по стр. 72; %=31 - по стр. 73; %=51 - по стр. 76-78)	96 563.47					1 099 619			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 979 886.19					10 413 405			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	292.35	93.21	87.59			2 424	1 342	637	
			111.55					445		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 24, 69)	75.50					926			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 24, 69)	67.11					779			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	434.96					4 129			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 642.89	307.40	30.70			9 386	4 427	215	
			1 304.78	0.14				4 744	2	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 12; %=88 - по стр. 14)	342.30					4 204			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 12; %=48 - по стр. 14)	207.93					2 371			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 193.12					15 961			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	1 987 182.49					10 470 581			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	42 525.71					224 070			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ	2 029 708.20					10 694 651			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	40 594.16					213 893			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ	2 070 302.36					10 908 544			
	НДС	372 654.42					1 963 538			
	Всего с НДС	2 442 956.78					12 872 082			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)