«УТВЕРЖДАЮ»	
                                                                                                                    Смета на сумму:                3492304руб.	
                                                                                                                           Директор МКУ «КР МКД»
                                                                                                                     ______________________/С.Б.Русович/                                                                                                                                                                                                  	
                                                                                                                         «______»____________________ 2015г
	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
	
На капитальный ремонт крыши, фасада без утепления, подвального помещения  
многоквартирного дома №82-84 по ул.Чернышевского г.Калининград  	
Сметная стоимость:	3 492.304	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	4.956	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	734.718	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  кровля	
	
	Кровля	
	
1.	ТЕР 46-04-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы, 100 м2 покрытия	4.6	553.31	459.71	93.60	2 545.23	2 114.67	430.56	16.11	6.86	37 021	34 067	2 954	
									1	1				
	Объем: (180+50)*2													
	Накладные расходы		99%			2 093.52				84%	28 616			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 268.80				48%	16 352			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					5 907.56					81 989			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	4.6	172.51	127.80	44.71	793.55	587.88	205.67	16.11	9.68	11 462	9 471	1 991	
					6.95			31.97	1	16.08			514	
	Накладные расходы		83%			514.48				71%	7 089			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			402.90				52%	5 192			
										=(65.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					1 710.93					23 744			
	
3.	ТЕРр 58-12-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2	4.6	2 713.25	179.98	29.68	12 480.95	827.91	136.53	16.12	9.21	50 420	13 346	1 257	
				2 503.59	4.13		11 516.51	19.00	3.11	18.83		35 816	358	
	Накладные расходы		83%			702.94				71%	9 730			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			550.49				52%	7 126			
										=(65.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					13 734.38					67 276			
	
4.	ТЕРр 58-18-4 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	4.6	5 502.93	806.67	80.64	25 313.48	3 710.68	370.94	16.12	9.08	131 126	59 816	3 368	
				4 615.62			21 231.85		3.2	1		67 942		
	Накладные расходы		83%			3 079.86				71%	42 469			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2 411.94				52%	31 104			
										=(65.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					30 805.29					204 700			
	
5.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой  кровель (прим), 100 м2 покрытия	4.6	286.73	122.64	1.26	1 318.95	564.13	5.81	16.11	9.16	11 583	9 088	53	
				162.83			749.02		3.26	1		2 442		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			524.64				79%	7 180			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			361.04				51%	4 635			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					2 204.63					23 397			
	
6.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	575	13.13			7 549.75					24 334			
				13.13			7 549.75		42.32			24 334		
	Объем: 460*1.25													
	
7.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	1.872	9 291.30	1 358.31	34.61	17 393.31	2 542.76	64.79	16.11	8.96	85 606	40 964	581	
				7 898.38			14 785.77		2.98	1		44 062		
	Объем: 24*7.8													
	Накладные расходы		83%			2 110.49				71%	29 084			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 652.79				52%	21 301			
										=(65.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					21 156.59					135 992			
	
8.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.3	6 775.72	1 449.90	67.19	2 032.72	434.97	20.16	16.11	9	13 578	7 007	181	
				5 258.63			1 577.59		4.05	1		6 389		
	Накладные расходы		83%			361.03				71%	4 975			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			282.73				52%	3 644			
										=(65.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					2 676.48					22 197			
	
9.	ТЕР 46-04-001-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка кирпичных стен(под мауэрлат), 1 м3	2.25	218.68	77.46	141.22	492.03	174.29	317.75	16.11	4.18	4 136	2 808	1 328	
					12.93			29.09	1	16.09			468	
	Накладные расходы		99%			201.35				84%	2 752			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			122.03				48%	1 572			
										=(59.5* (0.80))				
	Всего с НР и СП					815.40					8 460			
	
10.	ТЕРр 53-20-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (под мауэрлат), 100 м3 кладки	0.0225	136 578.60	5 963.00	3 790.41	3 073.02	134.17	85.28	16.11	9.68	14 030	2 161	826	
				126 825.19	588.90		2 853.57	13.25	3.87	16.09		11 043	213	
	Накладные расходы		86%			126.78				73%	1 733			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			103.19				56%	1 329			
										=(70.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					3 303.00					17 092			
	
11.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	12.42	221.62	101.80	102.69	2 752.46	1 264.33	1 275.38	16.11	3.72	25 674	20 368	4 744	
				17.13	1.45		212.75	18.01	2.64	16.18		562	291	
	Объем: 460*2.7													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			1 154.11				77%	15 907			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			769.40				48%	9 916			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					4 675.97					51 498			
	
12.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	257.09	36.04			9 265.52					48 487			
				36.04			9 265.52		188.6			48 487		
	Объем: 12.42*20.7													
	
13.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали шириной до 0,4 м (капельник), 100 м	0.895	2 956.30	374.76	6.66	2 645.89	335.41	5.96	16.11	9.22	11 796	5 403	55	
				2 574.88	1.03		2 304.52	0.92	2.75	18.87		6 337	17	
	Объем: (27.3+11.3)*2+12.3													
	Накладные расходы		83%			279.15				71%	3 848			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			218.61				52%	2 818			
										=(65.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					3 143.66					18 463			
	
14.	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.04	2 618.75	2 607.40	11.35	104.75	104.30	0.45	16.12	6.42	1 684	1 681	3	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			86.57				71%	1 194			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			67.80				52%	874			
										=(65.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					259.11					3 752			
	
15.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.0168	21 223.62	2 306.00	742.65	356.56	38.74	12.48	16.11	7.17	1 562	624	89	
				18 174.97	28.43		305.34	0.48	2.78	18.81		849	9	
	Объем: 0.78*0.54*4													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			41.57				90%	570			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			21.18				43%	272			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					419.31					2 404			
	
16.	С Цена поставщик. 
Окно-люк 0,78Х0,54, 1 шт.	4	2 297.35			9 189.40					39 239			
				2 297.35			9 189.40		4.27			39 239		
	Поправки: М: =9342.56*1.05/4.27	
	
17.	ТЕР 12-01-023-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	4.6	8 171.06	405.87	165.99	37 586.86	1 867.00	763.54	16.12	8.26	212 932	30 096	6 307	
				7 599.20	14.91		34 956.32	68.60	5.05	16.09		176 529	1 104	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			2 090.45				92%	28 704			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 064.58				44%	13 728			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					40 741.89					255 364			
	
18.	ТССЦ 101-4128 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, ветровая доска, примыкания к дымоходам, м2	35	137.86			4 825.10					19 623			
				137.86			4 825.10		560.66			19 623		
	
19.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения	0.6	4 972.00	72.11	75.20	2 983.20	43.26	45.12	16.11	7.68	14 331	697	347	
				4 824.69	5.48		2 894.81	3.29	4.59	16.09		13 287	53	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			50.27				92%	690			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			25.60				44%	330			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					3 059.08					15 351			
	
20.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.07	8 572.20	5 513.35	252.31	600.05	385.93	17.66	16.11	7.76	7 242	6 217	137	
				2 806.54	60.12		196.46	4.21	4.52	17.91		888	75	
	Накладные расходы		78%			304.31				66%	4 153			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			245.79				50%	3 146			
										=(63.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					1 150.15					14 541			
	
21.	ТССЦ 404-0006 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.294	2 934.00			862.60					3 728			
				2 934.00			862.60		12 681.54			3 728		
	Объем: 0.07*4200													
	
22.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 2 каналов), 100 м труб	0.02	4 643.44	3 044.15	94.68	92.87	60.88	1.89	16.11	7.75	1 132	981	15	
				1 504.61	22.54		30.09	0.45	4.52	17.9		136	8	
	Накладные расходы		78%			47.84				66%	653			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			38.64				50%	495			
										=(63.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					179.35					2 279			
	
23.	ТССЦ 404-0006 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.044	2 934.00			129.10					558			
				2 934.00			129.10		12 681.54			558		
	Объем: 0.02*2200													
	
24.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (6 каналов), 100 м труб	0.002	23 217.20	15 220.75	473.40	46.43	30.44	0.95	16.11	7.75	566	490	7	
				7 523.05	112.70		15.05	0.23	4.52	17.9		68	4	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			23.92				66%	326			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			19.32				50%	247			
										=(63.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					89.67					1 139			
	
25.	ТССЦ 404-0006 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.22	2 934.00			645.48					2 790			
				2 934.00			645.48		12 681.54			2 790		
	Объем: 0.02*2200*5													
	
26.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (9 каналов), 100 м труб	0.03	37 147.52	24 353.20	757.44	1 114.43	730.60	22.72	16.11	7.75	13 578	11 770	176	
				12 036.88	180.32		361.11	5.41	4.52	17.9		1 632	97	
	Начисления: Н3= 8, Н4= 8, Н5= 8, Н48= 8	
	Накладные расходы		78%			574.09				66%	7 832			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			463.69				50%	5 934			
										=(63.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					2 152.20					27 344			
	
27.	ТССЦ 404-0006 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.528	2 934.00			1 549.15					6 696			
				2 934.00			1 549.15		12 681.54			6 696		
	Объем: 0.03*2200*8													
	
28.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.6	2 412.79	1 295.60	2.05	1 447.67	777.36	1.23	16.11	6.41	14 900	12 523	8	
				1 115.14			669.08		3.54	1		2 369		
	Накладные расходы		79%			614.11				67%	8 390			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			388.68				40%	5 009			
										=(50.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					2 450.46					28 300			
	
29.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.6	2 291.60	114.18	14.24	1 374.96	68.51	8.54	16.11	9.07	4 828	1 104	77	
				2 163.18			1 297.91		2.81	1		3 647		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			65.08				80%	883			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			32.20				37%	408			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					1 472.24					6 120			
	
30.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали (желобов), 100 м труб и покрытий	0.895	75.57	75.35	0.22	67.64	67.44	0.20	16.11	6.5	1 088	1 086	1	
									1	1				
	Объем: (27.3+11.3)*2+12.3													
	Накладные расходы		83%			55.98				71%	771			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			43.84				52%	565			
										=(65.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					167.45					2 424			
	
31.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.895	8 813.16	326.90	31.86	7 887.78	292.57	28.52	16.11	8.82	29 103	4 713	252	
				8 454.40	3.03		7 566.69	2.71	3.19	16.07		24 138	44	
	Объем: (27.3+11.3)*2+12.3													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			318.90				92%	4 376			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			162.40				44%	2 093			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					8 369.09					35 573			
	
32.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.07	8 719.75	480.56	8.10	610.38	33.64	0.57	16.11	9.14	1 192	542	5	
				8 231.09			576.18		1.12	1		645		
	Накладные расходы		83%			27.92				71%	385			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			21.87				52%	282			
										=(65.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					660.17					1 859			
	
33.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.398	7 415.77	333.04	13.17	2 951.48	132.55	5.24	16.11	9.13	10 174	2 135	48	
				7 069.56			2 813.68		2.84	1		7 991		
	Накладные расходы		83%			110.02				71%	1 516			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			86.16				52%	1 110			
										=(65.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					3 147.65					12 800			
	
34.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.36	1 357.93	327.73	1.01	488.85	117.98	0.36	16.11	9.16	3 419	1 901	3	
				1 029.19			370.51		4.09	1		1 515		
	Объем: 6*6													
	Накладные расходы		83%			97.92				71%	1 350			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			76.69				52%	989			
										=(65.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					663.46					5 757			
	
35.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.07	4 604.75	480.56	8.10	322.33	33.64	0.57	16.11	9.14	1 267	542	5	
				4 116.09			288.13		2.5	1		720		
	Накладные расходы		83%			27.92				71%	385			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			21.87				52%	282			
										=(65.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					372.12					1 934			
	
	УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЯ И КРОВЕЛЬНОГО СКОСА	
	
36.	ТЕР 12-01-014-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка засыпного утеплителя (прим), 1 м3 утеплителя	29.72	47.52	20.14	27.38	1 412.29	598.44	813.85	16.11	7.36	15 631	9 641	5 990	
					3.42			101.76	2.16	16.11			1 639	
	Объем: 297.2*0.1													
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		108%			756.22				92%	10 378			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			385.11				44%	4 963			
										=(55.25* (0.80))				
	Всего с НР и СП					2 553.62					30 972			
	
37.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	2.972	286.73	122.64	1.26	852.16	364.47	3.75	16.11	9.16	7 484	5 872	34	
				162.83			483.93		3.26	1		1 578		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			338.96				79%	4 639			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			233.26				51%	2 995			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					1 424.38					15 118			
	
38.	ТССЦ 101-4135 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	371.5	7.04			2 615.36					8 871			
				7.04			2 615.36		23.88			8 871		
	Объем: 297.2*1.25													
	
39.	ТЕР 26-01-039-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	44.58	202.86	119.97	82.89	9 043.30	5 348.17	3 695.12	16.11	8.94	119 193	86 159	33 034	
									18.43	1				
	Объем: 297.2*0.15													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			4 813.35				77%	66 342			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			3 208.90				48%	41 356			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					17 065.56					226 892			
	
40.	ТССЦ 104-0002 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Вата минеральная, м3	45.47	447.38			20 342.37					112 698			
				447.38			20 342.37		2 478.51			112 698		
	Объем: 297.2*0.15*1.02													
	
41.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	2.972	286.73	122.64	1.26	852.16	364.47	3.75	16.11	9.16	7 484	5 872	34	
				162.83			483.93		3.26	1		1 578		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			338.96				79%	4 639			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			233.26				51%	2 995			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					1 424.38					15 118			
	
42.	ТССЦ 101-4135 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	371.5	7.04			2 615.36					8 871			
				7.04			2 615.36		23.88			8 871		
	Объем: 297.2*1.25													
	
43.	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.02	2 618.75	2 607.40	11.35	52.38	52.15	0.23	16.12	6.42	842	841	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			43.28				71%	597			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			33.90				52%	437			
										=(65.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					129.56					1 876			
	
44.	ТЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	2	394.62	69.00	29.78	789.23	138.00	59.55	16.11	7.82	4 363	2 223	466	
				295.84	2.08		591.68	4.15	2.83	16.1		1 674	67	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			150.68				90%	2 061			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			76.76				43%	985			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					1 016.67					7 409			
	
45.	ТССЦ 203-0954 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	0.96	3 070.76			2 947.93					5 039			
				3 070.76			2 947.93		5 248.9			5 039		
	Объем: 0.6*0.8*2													
	
46.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 
прим.) 
Разборка обивки стен из кровельной стали, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.042	219.24	204.34	14.90	9.21	8.58	0.63	16.12	9.13	144	138	6	
									4.07	1				
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
	Накладные расходы		106%			9.09				90%	124			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			4.63				43%	59			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					22.94					328			
	
47.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	0.042	286.73	122.64	1.26	12.04	5.15	0.05	16.11	9.16	106	83		
				162.83			6.84		3.26	1		22		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			4.79				79%	66			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			3.30				51%	42			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					20.13					214			
	
48.	ТССЦ 101-4135 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	5.25	7.04			36.96					125			
				7.04			36.96		23.88			125		
	Объем: 4.2*1.25													
	
49.	ТЕР 26-01-037-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных (слуховых окон ), 1 м3 изоляции	0.336	811.20	235.30	124.98	272.56	79.06	41.99	16.11	7.47	2 249	1 274	314	
				450.92			151.51		4.37	1		662		
	Объем: 4.2*0.08													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0007:[ М-(1603.12=1652.70*0.97) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			71.15				77%	981			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			47.44				48%	612			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					391.15					3 842			
	
50.	ТССЦ 104-0002 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Вата минеральная, м3	0.326	447.38			145.85					808			
				447.38			145.85		2 478.51			808		
	Объем: 0.336*0.97													
	
51.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	0.042	286.73	122.64	1.26	12.04	5.15	0.05	16.11	9.16	106	83		
				162.83			6.84		3.26	1		22		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			4.79				79%	66			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			3.30				51%	42			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					20.13					214			
	
52.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	5.25	13.13			68.93					222			
				13.13			68.93		42.32			222		
	Объем: 4.2*1.25													
	
53.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 
прим.) 
Обивка слуховых окон  кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.042	373.54	335.71	26.60	15.69	14.10	1.12	16.12	9.13	239	227	10	
				11.23			0.47		4.07	1		2		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			14.95				90%	204			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			7.61				43%	98			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					38.25					541			
	
54.	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.0185	23 811.97			440.52					850			
				23 811.97			440.52		45 948.75			850		
	Объем: 0.042*0.44													
	
55.	ТЕРр 57-1-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка оснований покрытия полов простильных полов, 100 м2 основания	2.972	144.40	144.40		429.16	429.16		16.11	1	6 914	6 914		
									1	1				
	Накладные расходы		80%			343.33				68%	4 702			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			291.83				54%	3 734			
										=(68.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					1 064.32					15 349			
	
56.	ТЕР 10-01-083-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного, 100 м2 покрытия	2.972	5 618.36	315.76	133.24	16 697.77	938.43	395.98	16.11	7.6	68 980	15 118	3 009	
				5 169.37	11.14		15 363.37	33.10	3.31	16.09		50 853	533	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			1 029.82				90%	14 086			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			524.63				43%	6 730			
										=(53.55* (0.80))				
	Всего с НР и СП					18 252.22					89 796			
	
57.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	5.944	221.62	101.80	102.69	1 317.28	605.09	610.37	16.11	3.72	12 287	9 748	2 271	
				17.13	1.45		101.82	8.62	2.64	16.18		269	139	
	Объем: 297.2*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			552.34				77%	7 613			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			368.23				48%	4 746			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					2 237.85					24 646			
	
58.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	123.04	36.04			4 434.36					23 205			
				36.04			4 434.36		188.6			23 205		
	Объем: 2.972*20.7*2													
	Раздел 2.  фасад	
	
59.	ТЕР 08-07-001-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	5.42	1 213.62	458.23	8.86	6 577.83	2 483.60	48.03	16.12	9.13	60 907	40 036	439	
				746.53			4 046.19		5.05	1		20 433		
	Объем: 178.84+213.14+75+75													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			2 731.96				93%	37 233			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			1 688.85				54%	21 619			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					10 998.64					119 760			
	
60.	ТЕРр 69-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	0.54	63.27	49.68	13.59	34.17	26.83	7.34	16.11	1.78	445	432	13	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			20.93				66%	285			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			13.42				40%	173			
										=(50.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					68.51					903			
	
61.	ТЕРр 69-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий	0.54	4 688.98	197.81	4 246.36	2 532.05	106.82	2 293.03	16.12	4.06	11 500	1 722	9 310	
				244.81	143.10		132.20	77.27	3.54	15.1		468	1 167	
	Накладные расходы		78%			143.59				66%	1 907			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			92.05				40%	1 156			
										=(50.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					2 767.69					14 562			
	
62.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных (за вычетом колон ), 100 м2	4.088	188.95	188.95		772.43	772.43		16.11	1	12 444	12 444		
									1	1				
	Объем: 122.16+156.06+65.06+65.5													
	Накладные расходы		99%			764.71				84%	10 453			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			463.46				48%	5 973			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					2 000.59					28 870			
	
63.	ТЕРр 53-15-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.1	19 716.98	3 507.27	113.70	1 971.70	350.73	11.37	16.11	6.69	11 923	5 650	76	
				16 096.01	15.10		1 609.60	1.51	3.85	16.09		6 197	24	
	Накладные расходы		86%			302.93				73%	4 142			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			246.57				56%	3 177			
										=(70.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					2 521.19					19 242			
	
64.	ТЕРр 53-14-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	15	37.19	25.77		557.85	386.55		16.12	1	7 098	6 231		
				11.42			171.30		5.06	1		867		
	Накладные расходы		86%			332.43				73%	4 549			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			270.59				56%	3 489			
										=(70.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					1 160.87					15 136			
	
65.	ТЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	4.088	80.30	76.91	1.68	328.25	314.42	6.85	16.11	9.18	5 147	5 065	63	
				1.71	0.16		6.99	0.66	2.64	18.69		18	12	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			299.33				80%	4 062			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			148.09				37%	1 878			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					775.66					11 087			
	
66.	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	53.68	15.82			849.22					2 784			
				15.82			849.22		51.87			2 784		
	Объем: 408.8*0.013/100*1010													
	
67.	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности	4.088	1 043.83	675.65	13.36	4 267.18	2 762.06	54.62	16.11	9.09	53 203	44 497	496	
				354.82			1 450.50		5.66	1		8 210		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]	
	Накладные расходы		79%			2 182.03				67%	29 813			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			1 381.03				40%	17 799			
										=(50.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					7 830.24					100 815			
	
68.	ТССЦ 101-3887 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм, м2	449.68	11.15			5 013.93					17 146			
				11.15			5 013.93		38.13			17 146		
	
69.	ТЕРр 61-1-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм (прим), 100 м2 поверхности	4.088	1 044.57	373.70	20.87	4 270.20	1 527.69	85.32	16.11	9.34	34 814	24 611	797	
				650.00	8.27		2 657.20	33.81	3.54	18.81		9 406	636	
	Накладные расходы		79%			1 233.59				67%	16 915			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			780.75				40%	10 099			
										=(50.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					6 284.54					61 828			
	
70.	ТССЦ 201-1306 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Уголок ПВХ с стеклосеткой, м	224.48	5.87			1 317.70					4 196			
				5.87			1 317.70		18.69			4 196		
	Объем: 6*4+3.64+5.28+75.6+99.56+2.05*8													
	
71.	ТЕРр 61-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.276	5 885.40	3 188.72	2.53	1 624.37	880.09	0.70	16.11	6.42	16 815	14 178	4	
				2 694.15			743.59		3.54	1		2 632		
	Объем: 0.79+0.56+11.34+14.93													
	Накладные расходы		79%			695.27				67%	9 499			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			440.05				40%	5 671			
										=(50.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					2 759.69					31 985			
	
72.	ТЕРр 61-21-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.011	6 532.22	3 835.54	2.53	71.85	42.19	0.03	16.11	6.42	785	680		
				2 694.15			29.64		3.54	1		105		
	Объем: 1.5*0.38*2													
	Накладные расходы		79%			33.33				67%	456			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			21.10				40%	272			
										=(50.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					126.28					1 513			
	
73.	ТССЦ 509-9900 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Строительный мусор, т	0.110352												
									3.54					
	Объем: (0.0114)*9.68													
	
74.	ТЕРр 61-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	0.058	8 972.85	5 418.56	3.31	520.43	314.28	0.19	16.11	6.43	5 793	5 063	1	
				3 550.98			205.96		3.54	1		729		
	Накладные расходы		79%			248.28				67%	3 392			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			157.14				40%	2 025			
										=(50.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					925.85					11 210			
	
75.	ТЕРр 61-13-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.226	5 763.55	3 066.87	2.53	1 302.56	693.11	0.57	16.11	6.42	13 325	11 166	4	
				2 694.15			608.88		3.54	1		2 155		
	Накладные расходы		79%			547.56				67%	7 481			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			346.56				40%	4 466			
										=(50.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					2 196.67					25 273			
	
77.	ТССЦ 509-9900 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Строительный мусор, т	0.7424												
									3.54					
	Объем: (0.058)*12.8													
	
78.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.416	2 956.30	374.76	6.66	1 229.82	155.90	2.77	16.11	9.22	5 483	2 512	26	
				2 574.88	1.03		1 071.15	0.43	2.75	18.87		2 946	8	
	Объем: 1.6*26													
	Накладные расходы		83%			129.75				71%	1 789			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			101.61				52%	1 310			
										=(65.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					1 461.19					8 583			
	
79.	ТЕР 15-04-048-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)(фасад +откосы), 100 м2 отделываемой поверхности	4.364	6 763.95	788.77	62.59	29 517.88	3 442.21	273.13	16.11	8.32	149 583	55 454	2 272	
				5 912.59			25 802.54		3.56	1		91 857		
	Объем: 408.8+27.6													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			3 270.10				80%	44 363			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			1 617.84				37%	20 518			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					34 405.82					214 464			
	
80.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	4.364	2 291.60	114.18	14.24	10 000.55	498.30	62.13	16.11	9.07	35 118	8 028	564	
				2 163.18			9 440.12		2.81	1		26 527		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			473.39				80%	6 422			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			234.20				37%	2 970			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					10 708.14					44 511			
	
	ЦОКОЛЬ	
	
81.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных (за вычетом колон ), 100 м2	0.602	188.95	188.95		113.75	113.75		16.11	1	1 832	1 832		
									1	1				
	Объем: (26.3+11.3)*2*0.8													
	Накладные расходы		99%			112.61				84%	1 539			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			68.25				48%	879			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					294.61					4 250			
	
82.	ТЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	0.602	80.30	76.91	1.68	48.34	46.30	1.01	16.11	9.18	758	746	9	
				1.71	0.16		1.03	0.10	2.64	18.69		3	2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			44.08				80%	598			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			21.81				37%	277			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					114.23					1 633			
	
83.	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	7.9	15.82			124.98					410			
				15.82			124.98		51.87			410		
	Объем: 60.2*0.013/100*1010													
	
84.	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности	0.602	1 043.83	675.65	13.36	628.39	406.74	8.04	16.11	9.09	7 835	6 553	73	
				354.82			213.60		5.66	1		1 209		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]	
	Накладные расходы		79%			321.32				67%	4 391			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			203.37				40%	2 621			
										=(50.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					1 153.08					14 847			
	
85.	ТССЦ 101-3887 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм, м2	66.22	11.15			738.35					2 525			
				11.15			738.35		38.13			2 525		
	Объем: 0.602*110													
	
86.	ТЕРр 61-1-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм (прим), 100 м2 поверхности	0.602	1 044.57	373.70	20.87	628.83	224.97	12.56	16.11	9.34	5 127	3 624	117	
				650.00	8.27		391.30	4.98	3.54	18.81		1 385	94	
	Накладные расходы		79%			181.66				67%	2 491			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			114.98				40%	1 487			
										=(50.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					925.47					9 105			
	
87.	ТЕР 15-04-048-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности	0.602	6 763.95	788.77	62.59	4 071.90	474.84	37.68	16.11	8.32	20 635	7 650	313	
				5 912.59			3 559.38		3.56	1		12 671		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			451.10				80%	6 120			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			223.17				37%	2 831			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					4 746.17					29 586			
	
88.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.602	2 291.60	114.18	14.24	1 379.54	68.74	8.57	16.11	9.07	4 844	1 107	78	
				2 163.18			1 302.23		2.81	1		3 659		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			65.30				80%	886			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			32.31				37%	410			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					1 477.15					6 139			
	
	Оконные и дверные проемы (места общего пользования)	
	
89.	ТЕР 46-04-012-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2	0.062	1 734.68	1 482.28	252.40	107.55	91.90	15.65	16.12	9.34	1 628	1 481	146	
					100.00			6.20	1	18.81			117	
	Объем: (0.8*0.4*4)+(1.57*1.24*2)+(0.53*2)													
	Накладные расходы		99%			97.12				84%	1 342			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			58.86				48%	767			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					263.53					3 737			
	
90.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.023	21 223.62	2 306.00	742.65	488.14	53.04	17.08	16.11	7.17	2 139	854	122	
				18 174.97	28.43		418.02	0.65	2.78	18.81		1 162	12	
	Объем: 0.8*0.4*4+(0.53*2)													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			56.91				90%	779			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			28.99				43%	372			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					574.04					3 291			
	
91.	ТССЦ 203-0954 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	2.3	3 070.76			7 062.75					12 072			
				3 070.76			7 062.75		5 248.9			12 072		
	Объем: 0.8*0.4*4+(0.53*2)													
	
92.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.039	21 223.62	2 306.00	742.65	827.72	89.93	28.96	16.11	7.17	3 627	1 449	208	
				18 174.97	28.43		708.82	1.11	2.78	18.81		1 971	21	
	Объем: 1.57*1.24*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			96.50				90%	1 323			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			49.16				43%	632			
										=(53.55* (0.80))				
	Всего с НР и СП					973.38					5 582			
	
93.	ТССЦ 203-0957 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более, м2	3.9	1 770.36			6 904.40					11 444			
				1 770.36			6 904.40		2 934.46			11 444		
	Объем: 1.57*1.24*2													
	
94.	ТЕР 15-02-031-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.0288	4 993.78	2 313.83	83.97	143.82	66.64	2.42	16.11	9.34	1 402	1 074	23	
				2 595.97	33.28		74.76	0.96	4.09	18.81		306	18	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			64.22				80%	874			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			31.77				37%	404			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					239.81					2 680			
	
95.	ТЕРр 62-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска клеевыми составами простая, 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0.0288	206.00	119.74	8.33	5.93	3.45	0.24	16.12	9.21	68	56	2	
				77.93	1.29		2.24	0.04	4.54	18.84		10	1	
	Накладные расходы		80%			2.79				68%	39			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			1.75				40%	23			
										=(50.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					10.47					130			
	
96.	ТЕР 46-04-012-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.065	1 143.95	891.55	252.40	74.36	57.95	16.41	16.12	9.34	1 087	934	153	
					100.00			6.50	1	18.81			122	
	Объем: 2.05*1.06*3													
	Накладные расходы		99%			63.81				84%	887			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			38.67				48%	507			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					176.84					2 481			
	
97.	ТЕР 09-04-012-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема	6.5	91.08	29.04	27.29	591.99	188.74	177.37	16.11	8.1	5 363	3 041	1 437	
				34.75			225.88		3.92	1		885		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			152.88				69%	2 098			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			135.89				58%	1 764			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					880.76					9 225			
	
98.	С1 Цена поставщи. 
Блок дверной металлический, м2	6.5	958.87			6 232.62					26 364			
				958.87			6 232.62		4.23			26 364		
	Поправки: М: =3900*1.04/4.23	
	
99.	ТЕР 15-02-031-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.046	4 993.78	2 313.83	83.97	229.71	106.44	3.86	16.11	9.34	2 239	1 715	36	
				2 595.97	33.28		119.41	1.53	4.09	18.81		488	29	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			102.57				80%	1 395			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			50.75				37%	645			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					383.03					4 279			
	
100.	ТЕРр 62-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска клеевыми составами простая, 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0.046	206.00	119.74	8.33	9.48	5.51	0.38	16.12	9.21	109	89	4	
				77.93	1.29		3.58	0.06	4.54	18.84		16	1	
	Накладные расходы		80%			4.46				68%	61			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			2.79				40%	36			
										=(50.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					16.72					206			
	
	Раздел 3.  Подвальное помещение  (в части ремонта  приямков,  отмостки) 	

	
101.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.026	1 466.39	1 466.39		38.13	38.13		16.11	1	614	614		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			27.45				61%	375			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			14.49				31%	190			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					80.07					1 179			
	
102.	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки	0.45	1 615.27	301.17	30.24	726.87	135.53	13.61	16.11	7.35	4 519	2 183	100	
				1 283.86	5.99		577.74	2.70	3.87	17.45		2 236	47	
	Объем: (4*3*0.6*0.125)/2													
	Накладные расходы		86%			118.88				73%	1 628			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			96.76				56%	1 249			
										=(70.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					942.51					7 396			
	
103.	ТЕР 46-04-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка бетонных оснований (прим), 1 м3	0.4	303.52	75.11	228.41	121.41	30.04	91.36	16.11	4.18	866	484	382	
					20.91			8.36	1	16.1			135	
	Накладные расходы		99%			38.02				84%	520			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			23.04				48%	297			
										=(59.5* (0.80))				
	Всего с НР и СП					182.47					1 683			
	
104.	ТЕР 11-01-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	0.4	452.40	40.32	76.78	180.96	16.13	30.71	16.11	4.6	993	260	141	
				335.31	7.73		134.12	3.09	4.41	16.1		591	50	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			21.33				94%	291			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			12.30				51%	158			
										=(63.75* (0.80))				
	Всего с НР и СП					214.60					1 443			
	
105.	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	0.4	730.22	37.46	0.38	292.09	14.98	0.15	16.11	5.8	1 469	241	1	
				692.39			276.96		4.43	1		1 227		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			16.63				94%	227			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			9.59				51%	123			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					318.31					1 818			
	
106.	ТЕР 08-01-003-07 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности	0.072	3 001.78	246.00	111.59	216.13	17.71	8.03	16.12	4.34	935	286	35	
				2 644.20			190.38		3.23	1		615		
	Объем: 3*0.6*4													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			19.48				93%	266			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			12.04				54%	154			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					247.65					1 355			
	
107.	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.144	1 948.79	723.68	67.13	280.63	104.21	9.67	16.11	9.97	2 365	1 679	96	
				1 157.98	31.25		166.75	4.50	3.54	14.27		590	64	
	Накладные расходы		95%			103.27				80%	1 394			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			51.09				37%	645			
										=(46.75* (0.80))				
	Всего с НР и СП					435.00					4 404			
	
	ОТМОСТКА	
	
108.	ТЕРр 68-12-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных, 100 м3 конструкций	0.0677	2 714.76	666.84	2 047.92	183.79	45.15	138.64	16.12	7.26	1 734	728	1 007	
					258.98			17.53	1	15.81			277	
	Накладные расходы		104%			65.19				88%	884			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			37.61				48%	482			
										=(60.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					286.59					3 101			
	
109.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.203	1 466.39	1 466.39		297.68	297.68		16.11	1	4 796	4 796		
									1	1				
	Объем: (26.3+11.3+26.3+11.3)*0.9*0.3													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			214.33				61%	2 926			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			113.12				31%	1 487			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					625.13					9 208			
	
110.	ТЕР 08-01-003-07 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности	0.2256	3 001.78	246.00	111.59	677.20	55.50	25.17	16.12	4.34	2 931	895	109	
				2 644.20			596.53		3.23	1		1 927		
	Объем: (26.3+11.3+26.3+11.3)*0.3													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			61.05				93%	832			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			37.74				54%	483			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					775.99					4 247			
	
111.	ТЕР 11-01-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	6.77	203.51	35.93	41.45	1 377.74	243.22	280.62	16.12	4.78	9 224	3 921	1 341	
				126.13	4.21		853.90	28.52	4.64	16.11		3 962	459	
	Объем: (26.3+11.3+26.3+11.3)*0.9*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			301.63				94%	4 117			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			173.91				51%	2 234			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					1 853.29					15 575			
	
112.	ТЕР 11-01-002-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев гравийных, 1 м3 подстилающего слоя	6.77	372.02	36.11	76.78	2 518.54	244.46	519.77	16.11	4.6	15 311	3 938	2 391	
				259.13	7.73		1 754.31	52.30	5.12	16.1		8 982	842	
	Объем: (26.3+11.3+26.3+11.3)*0.9*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			329.40				94%	4 493			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			189.93				51%	2 438			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					3 037.87					22 242			
	
113.	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	6.77	730.22	37.46	0.38	4 943.59	253.57	2.54	16.11	5.8	24 865	4 085	15	
				692.39			4 687.48		4.43	1		20 766		
	Объем: (26.3+11.3+26.3+11.3)*0.9*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			281.46				94%	3 840			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			162.28				51%	2 083			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					5 387.34					30 788			
	
114.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	71.4	48.13	4.41	36.66	3 436.19	314.87	2 617.52	16.1	7.59	33 046	5 069	19 867	
									1	1				
	в т.ч. Накладные расходы		100%			314.87				100%	5 069			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			188.92				60%	3 041			
	
115.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	71.4	16.40		16.40	1 170.96		1 170.96	1	7.87	9 215		9 215	
									1	1				

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	347 943.27	44 993.79	17 540.37			1 940 496	724 947	121 473	
			284 905.30	598.06				1 085 963	9 771	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	341 426.43	44 490.18	13 574.52			1 888 676	716 837	90 954	
			283 361.72	598.06				1 080 882	9 771	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	94 589.99					378 889			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 9, 62, 81, 89, 96, 103; %=71 - по стр. 2-4, 7, 8, 13, 14, 30, 32-35, 43, 78; %=79 - по стр. 5, 37, 41, 47, 51; %=73 - по стр. 10, 63, 64, 102; %=77 - по стр. 11, 39, 49, 57; %=90 - по стр. 15, 44, 46, 53, 56, 90, 92; %=92 - по стр. 17, 19, 31, 36; %=66 - по стр. 20, 22, 24, 26, 60, 61; %=67 - по стр. 28, 67, 69, 71, 72, 74, 75, 84, 86; %=80 - по стр. 29, 65, 79, 80, 82, 87, 88, 94, 99, 107; %=68 - по стр. 55, 95, 100; %=93 - по стр. 59, 106, 110; %=61 - по стр. 101, 109; %=94 - по стр. 104, 105, 111-113; %=88 - по стр. 108)	40 828.68					559 338			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 9, 11, 39, 49, 57, 62, 81, 89, 96, 103, 108; %=52 - по стр. 2-4, 7, 8, 13, 14, 30, 32-35, 43, 78; %=51 - по стр. 5, 37, 41, 47, 51, 104, 105, 111-113; %=56 - по стр. 10, 63, 64, 102; %=43 - по стр. 15, 44, 46, 53, 56, 90, 92; %=44 - по стр. 17, 19, 31, 36; %=50 - по стр. 20, 22, 24, 26; %=40 - по стр. 28, 60, 61, 67, 69, 71, 72, 74, 75, 84, 86, 95, 100; %=37 - по стр. 29, 65, 79, 80, 82, 87, 88, 94, 99, 107; %=54 - по стр. 55, 59, 106, 110; %=31 - по стр. 101, 109)	26 210.18					337 061			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	408 465.29					2 785 075			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 909.69	188.74	177.37			9 559	3 041	1 437	
			1 543.58					5 081		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 97)	152.88					2 098			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 97)	135.89					1 764			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 198.46					13 421			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	4 607.15	314.87	3 788.48			42 261	5 069	29 082	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 114)	314.87					5 069			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 114)	188.92					3 041			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	4 607.15					42 261			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	415 270.90					2 840 757			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	8 886.80					60 792			
	ИТОГО	424 157.70					2 901 549			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	8 483.15					58 031			
	ИТОГО	432 640.85					2 959 580			
	НДС 18%	77 875.35					532 724			
	ВСЕГО С НДС	510 516.20					3 492 304			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	40 981.56					561 436			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	26 346.07					338 825			

Составил:	Ведущий специалист СО МКУ «КР МКД»                                               Глущенко Н.И.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам.начальника СО МКУ «КР МКД»                                                       Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)