«УТВЕРЖДАЮ»	
						
	Директор МКУ «КР МКД»	
		
	________________ /С.Б.Русович /	
		
	«______»____________________ 20___г.	

	

		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
На капитальный ремонт фасада без утепления многоквартирного дома №11-15 по Ленинскому проспекту г.Калининграда	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Фасад	
	
	Стены фасада	
1.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м подвесных	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	4.097	
2.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	5.85	
3.	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0.59	
4.	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	0.59	
5.	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	1.91	
6.	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0.27	
7.	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	4.47	
8.	Огрунтовка ранее окрашенных стен фасадов, откосов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	6.93	
9.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	112.7	
10.	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	6.93	
11.	Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ")	м2	762.3	
12.	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм	100 м2 поверхности	6.93	
13.	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2 отделываемой поверхности	6.93	
14.	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	6.93	
15.	Перенавеска водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м труб	0.57	
16.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	1.19	
	Перенавеска кабеля	
17.	Демонтаж кабеля (по стене)	100 м	0.55	
18.	Короба пластмассовые шириной до 120 мм	100 м	0.55	
19.	Провод в коробах, сечением до 35 мм2	100 м	0.55	
20.	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100x60 мм	100 м	0.55	
	Карнизный свес	
21.	Очистка вручную поверхности карниза от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0.33	
22.	Сплошное выравнивание штукатурки карниза цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2 поверхности	0.33	
23.	Окраска карниза с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.33	
	Цоколь	
24.	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (дворовой фасад)	100 м2 отремонтированной поверхности	0.053	
25.	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0.123	
26.	Огрунтовка ранее окрашенных стен фасадов, откосов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0.176	
27.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	2.9	
28.	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	0.176	
29.	Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ")	м2	19.36	
30.	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм	100 м2 поверхности	0.176	
31.	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2 отделываемой поверхности	0.176	
32.	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.176	
	Оконные проемы (места общего пользования,подъезд)	
33.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками (подъезд)	100 м2	0.156	
34.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (цоколь)	100 м2	0.008	
35.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0.008	
36.	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	0.8	
37.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0.156	
38.	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2	м2	15.6	
39.	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п. м	0.078	
40.	Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм	м	7.8	
41.	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску	100 м2 отделываемой поверхности	0.08	
42.	Шпатлевка по сборным конструкциям откосов, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.092	
43.	(прим.) Обрамление откосов перфоуголком	100 м	0.369	
44.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (внутренние откосы)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.08	
45.	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.2592	
46.	Установка  деталей из пенобетона погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой до 250 мм	100 м деталей	4.973	
47.	Обрамление окон (наличник)	м	497.3	
	Двери (входы в подъезды)	
48.	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0616	
	Пожарная лестница	
49.	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	7.7	
50.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.077	
51.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.077	
	Козырьки над входами	
52.	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0.04	
53.	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,5 м2	100 мест	0.02	
54.	Устройство мелких покрытий (капельник и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.02	
55.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	0.04	
56.	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой	100 м2 кровли	0.04	
57.	Унифлекс Экстра ЭКП	м2	4.64	
58.	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	100 м примыканий	0.04	
59.	Унифлекс Экстра ЭКП	м2	7.56	
60.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	12.12	
61.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	12.12	
	
	Раздел 2.  Балконы	
	
62.	Очистка поверхности щетками (арматура низа плиты)	1 м2 очищаемой поверхности	1.93	
63.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0193	
64.	Демонтаж остекления балконов	100 м2 оконных переплетов	0.0792	
65.	Демонтаж металлических ограждений без поручней балконов (главный фасад)	100 м ограждения	0.44	
66.	Устройство металлических ограждений без поручней (главный фасад)	100 м ограждения	0.44	
67.	Ограждение металлическое кованое (индивид. изготовления)	м2	52.8	
68.	Очистка поверхности ограждения  щетками (дворовой фасад)	1 м2 очищаемой поверхности	15.8	
69.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.158	
70.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.158	
71.	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,5 м2	100 мест	0.12	
72.	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.179	
73.	Устройство мелких покрытий (отлив балкона и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.128	
74.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	0.288	
75.	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	0.288	
76.	Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм	м2	31.68	
77.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню нижней пов-сти балконных плит	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.288	
78.	Окраска плиты балкона акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.288	
79.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1.5	
80.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	1.5	
	
	Раздел 3.  Отмостка	
	
81.	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0.026	
82.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	5.72	
83.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.097	
84.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	100 м3	0.097	
85.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	21.24	
86.	Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	100 м2 изолируемой поверхности	0.097	
87.	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	3.2	
88.	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	3.2	
89.	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	3.2	
	
	Раздел 4.  Прочие работы	
	
90.	Установка архитектурных декоративных элементов из полиуретана поверхностей наружных стен  высотой до 250 мм	100 м деталей	0.8255	
91.	Межэтажный карниз из полиуретана, размером 195х110мм	мп	83.3755	
92.	Установка архитектурных декоративных элементов из полиуретана поверхностей наружных стен  высотой до 500 мм	100 м деталей	0.301	
93.	Межэтажный карниз из полиуретана, размером 360х190мм	мп	30.401	
94.	Установка на колоннах  капителей ионических гладких и орнаментированных, дорических и тосканских высотой до 500 мм	1 деталь	21	
95.	Капитель из полиуретана  М-050	шт	21	
96.	Обшивка (дымов. трубы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.09	
	
	Раздел 5.  Нежилые помещения	
	
	Стены фасада	
97.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	2.621	
98.	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0.26	
99.	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	0.26	
100.	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0.455	
101.	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0.133	
102.	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	1.061	
103.	Огрунтовка ранее окрашенных стен фасадов, откосов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	1.516	
104.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	24.7	
105.	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	1.516	
106.	Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ")	м2	166.76	
107.	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм	100 м2 поверхности	1.516	
108.	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2 отделываемой поверхности	1.516	
109.	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.516	
	Цоколь	
110.	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (дворовой фасад)	100 м2 отремонтированной поверхности	0.084	
111.	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0.334	
112.	Огрунтовка ранее окрашенных стен фасадов, откосов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0.418	
113.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	6.8	
114.	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	0.418	
115.	Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ")	м2	45.98	
116.	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм	100 м2 поверхности	0.418	
117.	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2 отделываемой поверхности	0.418	
118.	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.418	
119.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	4.5617	
120.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	4.5617	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)